# RESOLUÇÃO Nº 54, DE 19 DE JUNHO DE 2015.

- Ano: 2015
- Numero: 54
- Anexo: 0
- Publicacao: 2015-06-22
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1410

RESOLUÇÃO Nº 54, DE 19 DE JUNHO DE 2015.
(Publicada no D.O.U. de 22/06/2015)
Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposato no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,
RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2016, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8412.29.00 | Ex 005 - Motores hidráulicos de movimento orbital com válvulas de disco, pressão de trabalho contínua máxima entre 115 e 205bar, pressão de trabalho intermitente máxima entre 140 e 310bar, torque contínuo máximo entre 235 e 970Nm, torque intermitente máximo entre 345 e 1.185Nm e velocidade máxima entre 151 e 908rpm.
8412.29.00 | EX 006 - Motores hidráulicos de movimento orbital com válvulas de disco, pressão de trabalho contínua máxima entre 140 e 205bar, pressão de trabalho intermitente máxima entre 140 e 310bar, torque contínuo máximo entre 575 e 2.700Nm, torque intermitente máximo entre 860 e 3.500Nm e velocidade máxima entre 153 e 775rpm.
8414.59.90 | Ex 018 - Ventiladores radiais com motor de rotor externo e controle de velocidade programável através de software de controle interno, com protocolo de comunicação integrado, hélices de diâmetro entre 250 e 1.500mm, com potências de motor entre 400 e 12.000W, vazão de ar entre 800 e até 50.000m3/h, perda de carga entre 0 e 2.600Pa.
8417.10.90 | Ex 024 - Conjuntos de equipamentos de combustão com sistema eletrônico para possibilitar 100% do controle automático da pressão da câmara de combustão e da saída dos gases da combustão através dos queimadores, para forno de forjaria para reaquecimento de lingotes de aço, com capacidade de carga de até 115t e temperatura máxima de trabalho de 1.300°C, compostos de: 14 queimadores para operar com gás natural, com tecnologia regenerativa de alta eficiência tipo "Flat Flame" com recuperação do calor proveniente do ar quente de exaustão (100% dos casos regenerados) controle e regulação automático do ciclo de aquecimento em 3 zonas e manutenção da uniformidade da temperatura da superfície do material a ser reaquecido entre 950 e 1.250ºC, com 1 ventilador controlado por inversor de frequência, para alimentação do ar de combustão com vazão de 4.000Nm3/h delta de pressão de 88mbar e temperatura ambiente de menor que 50°C, dotado também de 1 exaustor controlado por inversor de frequência com vazão de 4.200Nm3/h delta de pressão 85mbar e temperatura de trabalho de 400°C, conjunto dotado de motores elétricos, painéis elétricos de comando e controle incluindo adaptadores de comunicação remota para automação, e instrumentação. Ex 024 - Conjuntos de equipamentos de combustão com sistema eletrônico para possibilitar 100% do controle automático da pressão da câmara de combustão e da saída dos gases da combustão através dos queimadores, para forno de forjaria para reaquecimento de lingotes de aço, com capacidade de carga de até 115t e temperatura máxima de trabalho de 1.300°C, compostos de: 14 queimadores para operar com gás natural, com tecnologia regenerativa de alta eficiência tipo "Flat Flame" com recuperação do calor proveniente do ar quente de exaustão (100% dos gases regenerados) controle e regulação automático do ciclo de aquecimento em 3 zonas e manutenção da uniformidade da temperatura da superfície do material a ser reaquecido entre 950 e 1.250ºC, com 1 ventilador controlado por inversor de frequência, para alimentação do ar de combustão com vazão de 4.000Nm3/h delta de pressão de 88mbar e temperatura ambiente de menor que 50°C, dotado também de 1 exaustor controlado por inversor de frequência com vazão de 4.200Nm3/h delta de pressão 85mbar e temperatura de trabalho de 400°C, conjunto dotado de motores elétricos, painéis elétricos de comando e controle incluindo adaptadores de comunicação remota para automação, e instrumentação.(Redação dada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8419.39.00 | Ex 088 - Combinações de máquinas para curar produtos cárneos, com capacidade de 100 ton/mês, composto de: 10 unidades de cura controlada (tratamento do ar, com trocadores de calor), sistema de transporte através de trilhos aéreos com acessos (com aparelho descensor e elevador), controle do processo e supervisão computadorizada com Controlador Lógico Programável (CLP), mediante ao programa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Ex 088 - Combinações de máquinas para curar produtos cárneos, com capacidade de 100 ton/mês, composto de: 10 unidades de cura controlada (tratamento do ar, com trocadores de calor), sistema de transporte através de trilhos aéreos com acessos (com aparelho descensor e elevador), controle do processo e supervisão computadorizada com Controlador Lógico Programável (CLP), mediante o programa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), com ou sem 1 conjunto de estantes para transporte de produtos cárneos. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 101, de 2015)
8419.39.00 | Ex 089 - Sistemas de secagem de lodo de esgotos ou efluentes industriais, por processo de revolvimento, aquecimento solar e ventilação, em estufas incluídas ou não, com capacidade para secagem máxima de até 5.000t/ano, altura do leito de lodo máxima de 300mm, umidade máxima do lodo na entrada de 85%, com ou sem ventiladores, contendo 1 revolvedor com pá dupla rotativa com largura nominal compreendida entre 6 e 11 metros, 1 estação climática, 1 conjunto de sensores de umidade e 1 painel de controle.
8419.60.00 | Ex 001 - Combinações de máquinas para liquefação do gás hélio (temperatura de -268,9°C), com capacidade nominal máxima maior ou igual a 90 litros por hora (com pré-refrigeração), com operações de: remoção da umidade; detecção de multicomponentes com analisador de gás; primeira fase de resfriamento; compressão e estabilização de pressão do gás; remoção do óleo; liquefação na caixa fria e armazenamento no tanque de hélio líquido.
8419.90.90 | Ex 006 - Defletores retráteis em aço inoxidável, com suporte e mecanismo de retração, com 4 coletores de extração de pó, com largura de sucção de 2.800mm; com mecanismo de lavação interna do pó em aço inoxidável; com mecanismo de defletores internos, equipados com chuveiros de água com bicos construídos em aço inoxidável, com furação apropriada para gerar um leque de água com vazão de 60litros/min para cada coletor; incluindo conjunto de válvulas solenoides de controle de fluxo de água, com separador de ar/água fabricado em chapas de aço inox com capacidade de vazão nominal de ar de 54.000m3/h; partes integrantes do equipamento de remoção úmida de pó da máquina de fabricação de papel.
8421.19.90 | Ex 051 - Separadores mecânicos de partículas sólidas tipo centrifuga de filtração equipado com tambor horizontal cilíndrico cônico com diâmetro compreendido entre 300 a 900mm e comprimento de 1.500 a 3.200mm construído em aço inoxidável com capacidade para desidratação de 90 a 100m3/h de produto bruto, rosca transportadora de uma entrada e passo simples, caixa de engrenagens planetária para geração de velocidade diferenciais entre a rosca e o tambor.
8421.19.90 | Ex 052 - Combinações de máquinas para recuperação de água proveniente de processo de lapidação de vidros automotivos, com capacidade máxima de 9.000litros/h, compostos de: centrífuga, tanque de 3.000 litros para água suja, tanque de 1.500 litros para água limpa, tanque de 150 litros para água de transferência, bombas, válvulas, instrumentação, tubulação, estruturas e painel de controle.
8421.21.00 | Ex 038 - Sistemas de tratamento de água, portátil, adaptável a bombas de água, dotado de sistema eletromagnético para reestruturação das moléculas da água, composto de 3, 4 ou 6 filtros em forma de tubos 360F e com comando 360Epro.
8421.29.90 | Ex 094 - Máquinas desaguadoras utilizadas na separação entre sólidos e líquidos oriundos do processo de obtenção do etanol de milho, fabricado em aço inox com capacidade de desaguar 250.000 a 450.000L/h, equipadas com peneira cilíndrica com furos de diâmetro igual ou inferior a 1.000 mícrons, providas internamente de pás rotatórias e tubo para admissão de água para lavação dos sólidos e limpeza da tela, motor não incluso de 125HP e 1.800rpm.
8421.99.99 | Ex 029 - Placas filtrantes cerâmicas em alumina sinterizada com fixação em aço inox, espessura de 37mm, altura 820mm e base 780mm.
8422.30.29 | Ex 312 - Combinações de máquinas para formação, envase e selagem de produtos laticínios, trabalhando de maneira automática, integrada e contínua, com capacidade de produção igual ou superior a 200pacotes/minuto, com inserção de gás inerte e aplicação de zíper, compostas de: 1 máquina para embalar e selar pacotes com dimensões mínimas de 108 x 45 x 13mm (CxLxA) e dimensões máximas de 355 x 330 x 76mm (CxLxA), velocidade linear da película de 2.000 polegadas por minuto, uma pista de trabalho, transportador de descarga, conjunto de matrizes rotativas de vedação e Controlador Lógico Programável (CLP), e 1 máquina aplicadora de zíper, com desenrolador de película e zíper, selagem a quente e Controlador Lógico Programável (CLP).
8422.30.29 | Ex 313 - Máquinas automáticas rotativa para envase e capsulamento asséptico de líquidos em frascos plásticos entre 100 a 3.000ml, com cabine de ambiente estéril controlado por pressão positiva e unidade de filtração de ar por filtros HEPA com monitoramento e compensação de saturação, selo de água para separação entre a parte estática com a rotativa, esterilização interna por vapor na linha de produto (SIP) e conjuntos de válvulas assépticas com barreiras de vapor para alimentação do produto e unidade de esterilização por vapor de peróxido de hidrogênio (SOP); válvulas de envasamento com medidor magnético indutivo de vazão com possibilidade de envasar produtos com partículas de até 10mm e arrolhadores acionados individualmente por servo-motores com monitoramento de torque para análise de aplicação, com controlador lógico programável (CLP) central e instrumentação para monitoramento do ambiente asséptico, com capacidade entre 8.000 a 48.000 frascos por hora.
8422.30.29 | Ex 314 - Combinações de máquinas para envasamento, pintura, lavagem, em alta velocidade, para botijões com gás liquefeito de petróleo. (GLP) com capacidade automática de enchimento de até 45 segundos por botijão, compostas de: módulo “divert” para separação dos botijões controlado por microprocessador "CUC" para enchimento, requalificação, refugo e outros, com velocidade automática variável de 0 a 5.000botijões/hora, para alimentar o carrossel conforme a demanda; sistema de carrossel com postos de enchimento individuais integrados configuráveis de 30 até 72 postos de enchimento com função de controle de peso dinâmico através de 5 balanças individuais e sistema de entrada e saída; módulo de processo para detecção de vazamento e testador de válvulas em movimento controlado por microprocessador "CUC" com tecnologia infravermelho; módulo de lavagem de alta vazão com água quente com 336 bicos de aspiração "Sprinklers" e unidade de secagem integrada e completamente isolada termicamente com capacidade de 80m3/hora, 3 sopradores tipo compressores radiais de 15kW cada, controlado por CLP, módulo de pintura de sistema úmido sem ar, cabine com eficiência de aproximadamente 99% de extração dos sólidos e resíduos de solventes; sistema transportador de correntes de velocidade infinitamente variável, com controle de fluxo e velocidade controlado por microprocessador "CUC" composto de freios módulos Y, V e curvas.
8422.30.29 | Ex 315 - Máquinas envasadoras automáticas com controlador lógico programável (CLP), para produtos líquidos e pastosos em embalagens de filme flexível tipo "travesseiro", com largura de 4" por 133/4"; comprimento de 171/2" com acionamento por servo motor; com velocidade intermitente e máxima de 50 batimentos por minuto; com faixa de peso entre 0,5 a 18lbs; com controle de filme para evitar rusgas e vazamentos.
8422.30.29 | Ex 316 - Combinações de máquinas automáticas para lavagem, esterilização, despirogenização, enchimento e fechamento de ampolas, com velocidade máxima igual a 30.000ampolas/hora (variável conforme características e dimensões das ampolas), compostas de: 1 máquina lavadora de ampolas, multiestações, com banho de ultrassom, água e ar comprimido estéreis e água WFI ("water for injection"); 1 túnel de esterilização e despirogenização com 4 zonas (zona de entrada, duas zonas de aquecimento e zona de resfriamento), fluxo laminar Classe ISO-5 e sistema de controle automático de sobre pressão; 1 máquina enchedora e fechadora de ampolas, com estação de envase dotada de bombas de enchimento tipo pistão acionadas individualmente por servomotores, sistema "in-process weight control" (IPC) de controle estatístico automático de peso e sistema automático de ajuste do volume de enchimento; com controlador lógico programável (CLP) e painel de operação com interface homem máquina (IHM) tipo "Touch Screen".
8422.40.90 | Ex 569 - Máquinas empacotadoras automáticas para produção de embalagens primárias e secundárias, acionadas por servo-motores, funcionamento contínuo, com estação de agrupamento para formação de caixas de cartão (tipo “wrap-around”), bandejas de cartão com filme termo-encolhível e somente bandeja de cartão, aplicação de filme termo-encolhível com espessura mínimo de 35 até 80 micras, troca de bobina de filme automática, soldagem automática do filme, forno de encolhimento elétrico ou a gás com regulagem automática das guias internas, painel de comando colorido com sistema “touch-screen” de 15 polegadas, capacidade de produção de até 100ciclos/min.
8422.40.90 | Ex 570 - Máquinas automáticas para embrulhar individualmente, no estilo envelope, tabletes de chocolate de 100 gramas, com capacidade máxima maior ou igual a 150 tabletes por minuto, com controlador lógico programável (CLP) e com troca rápida de formato máximo de 45 minutos.
8422.40.90 | Ex 571 - Combinações de máquinas para formar, encher, selar e acondicionar de forma automática sachês de adoçante em pó em caixas de cartão tipo "display", compostas de: máquina automática de empacotamento vertical e contínua de alta velocidade para adoçante em pó com dosagem volumétrica de 0,8g, apta a formar, encher e selar embalagem "tipo sachê 4 soldas", com largura de 40mm e altura de 50mm, com 10 pistas de produção sendo 100ciclos/pista/minuto, totalizando uma capacidade de produção igual a 1.000sachês/min, com funções básicas realizadas por meio da utilização de 4 servomotores (dosador, mordentes de selagem horizontais, facas de corte horizontais e rolos de selagem verticais), gabinete elétrico lacrado e refrigerado a fim de evitar contaminação de pó, unidade de controle de movimento com funções de PLC integradas (“motion control”), total controle dos movimentos através do painel de controle, dotada de sistema dosador volumétrico de 10 pistas, centralizador automático de bobina; sistema de agrupamento dos sachês para colocação automática da quantidade pré-determinada de sachês de adoçante em caixas de cartão tipo "display"; máquina para abertura de "displays", transportador de displays abertos pré-formados (vazios e cheios); máquina para fechamento dos displays com cola quente (hot-melt) e com esteira de transporte de saída dos displays.
8422.40.90 | Ex 572 - Máquinas para embalagem a vácuo de câmara com esteira, para carnes frescas ou processadas, queijos ou outros alimentos, dotados de barras de selagem de 1.300mm de comprimento, distância entre as barras de 830mm, utilizando sistema de solda bi ativa (aquecimento por cima e por baixo), com sistema duplo de esteiras (uma secção para posicionamento do produto e outra para carga na câmara), com sistema para remover aparas por corte e sução, com sistema de vacumização duplo, com bomba aceleradora de vácuo integrada e bomba de palheta externa e controles através de CLP e tela sensível ao toque.
8422.40.90 | Ex 573 - Máquinas automáticas, com controlador lógico programável (CLP), para montar estojos (display/bandeja) e empacotar doces (roll, dou, bolinho) pré embalados com dimensões máximas 144 x 65 x 30mm e velocidades máxima de 330 peças por minuto, com configurações para displays com 15 peças e velocidade máxima de 22 displays por minuto ou bandejas com 4 peças e velocidade máxima de 82 bandejas por minuto. Ex 573 - Máquinas automáticas, com controlador lógico programável (CLP), para montar estojos (display/bandeja) e empacotar doces (roll, duo, bolinho) pré embalados com dimensões máximas 144 x 65 x 30mm e velocidades máxima de 330 peças por minuto, com configurações para displays com 15 peças e velocidade máxima de 22 displays por minuto ou bandejas com 4 peças e velocidade máxima de 82 bandejas por minuto. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8424.30.10 | Ex 040 - Máquinas de limpeza por jato de água em alta pressão (igual ou superior a 400bar), para rolo ou tela de transferência de tinta de máquina de fabricação de papel/cartão, com cabeçote de limpeza de movimento transversal, unidade hidráulica, unidade separadora de vácuo de -0,3bar a 17m3/min, velocidade máxima de 700m/min, potência máxima de 47kW e gabinete de controle.
8424.30.90 | Ex 014 - Máquinas automáticas para rebarbar e desobstruir furos e canais de lubrificação em peças usinadas, através do uso de jato de água sob alta pressão, combinado opcionalmente com o uso de escovas e escareadores, pressão máxima da água de 35MPa (aproximadamente 350bar), e vazão compreendida entre 25 e 40 litros por minuto, com torre de seis posições para instalação de bicos de limpeza e/ou ferramentas, com comando numérico computadorizado (CNC) e sistema de bombeamento de água a alta pressão.
8424.89.90 | Ex 267 - Aparelhos para pulverização de líquidos, mecânicos e manuais, utilizados para serem montados no gargalo de recipientes com geometrias variadas, com capacidade máxima de pulverização compreendida entre 0,070 e 0,100ml por acionamento, constituídos por haste superior, pino central, mola principal, mola secundária, corpo acumulador, pistão, bucha e esfera.
8426.20.00 | Ex 060 - Guindastes portuários autopropulsados sob trilhos, com lança articulada, torre giratória com raio máximo de ação de 60m em relação ao centro da base, com capacidade máxima de 35t, com capacidade de elevação máxima de carga de 60m em relação a superfície do trilho, com movimento giratório de 360° no sentido horário e anti-horário, 2 pórticos abaixo do guindaste que possibilitam a movimentação com +/-90°.
8426.41.90 | Ex 062 - Guindastes hidráulicos autopropelidos sobre pneus, para terreno irregular (“rough terrain”), acionados por motor de 4 cilindros a diesel, com 2 eixos direcionáveis e sistema caranguejo, eixos dianteiro e traseiro com tração, computadorizados, com limitador automático de momento de carga, lança telescópica principal com 6 seções, telescopáveis por meio de 2 cilindros hidráulicos de dupla ação e um cabo de aço para extensão e outro para retração, comprimento da lança totalmente retraída igual a 5,3m e totalmente estendida igual a 23,8m, extensão da lança (jib) de 3,6 e 5,5m, capacidade de içamento de carga de 13,6t a 1,52m de raio.
8427.10.90 | Ex 109 - Veículos elétricos de assistência e seleção de pedidos, autopropulsado por 2 motores elétricos 24V, alimentado por 4 baterias de 6 volts recarregáveis por carregador automático incorporado, com dispositivo de tração e direção eletrônicos, operador embarcado em pé em plataforma elevatória de capacidade máxima de 135kg, com bandeja de carregamento de capacidade máxima de carga de 90kg, compartimento de carregamento com capacidade máxima de carga de 115kg, altura máxima de elevação da plataforma igual ou superior a 2.135mm, mas inferior ou igual a 2.995mm, com torre de 3 estágios.
8427.10.90 | Ex 110 - Selecionadoras de pedidos para médias e grandes alturas, elétrica, autopropulsada, com dispositivo de tração em corrente alternada (AC) regenerativo, sistema de direção elétrico, alimentada por bateria de 24 ou 36 volts, operador embarcado em plataforma elevatória em pé, capacidade de carga igual ou superior à 600kg, mas inferior ou igual a 1.361kg, altura de elevação dos garfos igual ou superior a 3.450mm, mas inferior ou igual à 9.295mm, com torre de 2 ou 3 estágios.
8427.10.90 | Ex 111 - Plataformas de trabalhos aéreos, com coluna principal retrátil, acionada por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis autopropulsadas sobre rodas de tração 4x2, controladas por "joystick" e CLP, com elevação vertical máxima da plataforma de até 2,210m (completamente estendida), capacidade de um ocupante, inclinação máxima de deslocamento completamente retraída 35%, capacidade de carga sobre o cesto de até 180kg, munida ou não de dispositivo para aplicação de painéis em tetos.
8427.10.90 | Ex 112 - Plataformas de trabalhos aéreos, com coluna principal retrátil, acionada por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis autopropulsadas sobre rodas de tração 4x2, controladas por "joystick" e CLP, com elevação vertical máxima da plataforma de até 2,900m (completamente estendida), capacidade de um ocupante, inclinação máxima de deslocamento completamente retraída 35%, capacidade de carga sobre o cesto de até 180kg, munidas ou não de dispositivo para aplicação de painéis em tetos.
8427.10.90 | Ex 113 - Plataformas de trabalhos aéreos, com coluna principal retrátil, acionada por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis autopropulsadas sobre rodas de tração 4x2, velocidade máxima de direção recolhida 3km/h, velocidade máxima de direção levantada 0,6km/h, controladas por "joystick" e CLP, com elevação vertical máxima da plataforma de até 4,620m (completamente estendida), altura máxima de trabalho (plataforma e operador) 6.620mm, capacidade de um ocupante, inclinação máxima de deslocamento completamente retraída 35%, capacidade de carga sobre o cesto de até 280kg.
8427.20.90 | Ex 173 - Veículos autopropulsados sobre rodas, para elevação, empilhamento, transporte e armazenamento de cargas, com garfo, acionados por motor diesel de 99 HP, com tração 4x4, com 3 modos de direção, sendo nas 2 rodas dianteiras, nas 4 rodas em círculo e nas 4 rodas em movimentos na diagonal (direção tipo caranguejo), com lança telescópica fixada na parte traseira, controlada por alavanca de controle "joystick" e botões de acesso, com altura máxima de elevação da lança igual ou superior a 11m, mas inferior ou igual a 12,7m, com capacidade máxima de carga de 2.722kg.
8427.20.90 | Ex 174 - Veículos autopropulsados sobre rodas, para elevação, empilhamento, transporte e armazenamento de cargas, com garfo, acionados por motor diesel de 99 HP, com tração 4x4, com 3 modos de direção, sendo nas 2 rodas dianteiras, nas 4 rodas em círculo e nas 4 rodas em movimentos na diagonal (direção tipo caranguejo), com lança telescópica fixada na parte traseira, controlada por alavanca de controle "joystick" e botões de acesso, com altura máxima de elevação da lança inferior ou igual a 14m, com capacidade máxima de carga de 3.600kg.
8428.90.90 | Ex 346 - Plataformas autopropulsadas sem dispositivo de elevação, para movimentação de mercadoria/carga, com capacidade de carga de 80.000kg, comprimento de 5.000mm, largura de 3.000mm, dispositivo de propulsão hidrostático (motores hidráulicos acionados por bomba com potência de 26kW), seis truques de duas rodas (8 propulsadas), velocidade máxima de 3km/h, condução frontal/lateral/oblíqua/rotação comandada por controle remoto.
8433.20.10 | Ex 006 - Segadoras acondicionadoras rebocáveis com cabeçalho central ou lateral, com largura de trabalho entre 3 e 4m, dotadas de 6 a 8 discos ovais de corte e uma faca em cada extremidade, para trabalhar com diversos tipos de capim, dotada de sistema de proteção dos discos por fusível de sustentação do disco, sistema de troca rápida das facas, aliviamento de barra de corte via molas ou barras de torção, sistema de acondicionamento de dedos de aço ou rolos de poliuretano com velocidade entre 660rpm e 1.000rpm, capacidade para regulagens da intensidade do acondicionamento através de contra pente metálico ajustável.
8433.30.00 | Ex 005 - Enleiradores rebocados com 2 rotores recolhedores, com largura de trabalho de 5,40 a 9,30m, com formação central ou lateral da leira, com rodados grandes e chassi para o transporte em estrada, com 2 ou 4 rodados dos rotores "TANDEM" ou 3D próximos aos garfos recolhedores garantindo uma leira uniforme e limpa, com ou sem transmissão de dupla redução sem manutenção (exclusivo sistema masterdrive ou GII), com 10 até 15 braços por rotor a posição tangencial e portadores de 3 ou 4 molas recolhedoras, com levante hidráulico dos rotores, ajuste de largura da leira mecanicamente ou hidraulicamente.
8433.30.00 | Ex 006 - Espalhadores de forragem, com largura de trabalho de 4,20 até 10,80m, composto de 4 até 10 rotores, portados ou rebocados, com sistema de transmissão mecânica entre os rotores, chassi articulado para copiar as irregularidades do terreno, sistema de trabalho em oblíquo em áreas de divisa para não haver perda de forragem e sistema hidráulico de fechamento do implemento para transporte.
8434.20.90 | Ex 009 - Máquinas semiautomáticas para enchimento de coalhada em blocos de formas, dotadas de transportadora de alimentação, unidade de preparação da coalhada e funil de enchimento, com fornecimento pneumático de 8bar e 500dm3/h ANR, e fornecimento de eletricidade 3/N/PE, 50Hz, 400V, 0.3kVA.
8434.20.90 | Ex 010 - Máquinas automáticas multiuso para fazer corte de queijos em fiapos e na forma de tiras, através de grades de corte fixas e teflonizada com dimensões compreendidas entre 4 x 4mm e 58 x 58mm, equipadas com sistema de corte por lâminas e/ou disco protegido e com velocidade ajustável conforme temperatura e consistência do produto, com capacidade máxima de produção igual ou inferior a 2.800kg/hora dependendo o tamanho da grades de corte, dotada de câmara de produto completamente fechada com dimensões 116 x 116 x 535mm, incluído sistema hidráulico independente de resfriamento; esteira de alimentação automática de produto; sistema de lubrificação automática, painel de controle com CLP com tela tipo “touch screen”.
8436.10.00 | Ex 023 - Misturadores de ração total vertical autopropelido, com capacidade de carga de 10 a 18m3, com sistema de mistura compostos de 1 ou 2 roscas verticais, acionados por motor de 142 a 247HP, com mecanismo de autocarregamento composto por fresa com potência de 75 a 160HP, descarga dos alimentos por esteira cruzada frontal, com transmissão hidrostática e acionamento da direção por joystick.
8436.80.00 | Ex 013 - Máquinas auto-propulsoras sobre esteiras, para abate de árvores, desgalhe e recorte de toras, tipo "harvester", potência do motor compreendida entre 159 e 330HP, preparadas para receberem/utilizarem cabeçotes processadores.
8436.80.00 | Ex 057 - Unidades funcionais para alimentação automática de bovinos, autopropulsada, com função principal de distribuir (alimentar) automaticamente a ração balanceada ao longo do cocho de alimentação, e com função secundária de misturar alimentos por meio de rosca vertical e contra-lâmina, compostas de: distribuidor de alimentos, misturador vertical, botão de parada de emergência e pausa, células de carga, sensor de colisão, saia rotatória para empurrar o alimento, adaptador para conexão à estação de energia, porta de correr para distribuição de alimentos, antena de comunicação, sensor de ultra-som para assegurar o percurso correto e sensor a laser para medida do volume de alimento na cerca de alimentação.
8436.80.00 | Ex 058 - Máquinas autopropulsoras sobre esteiras, para abate de árvores, tipo "feller buncher", com potência do motor entre 170 e 300HP, com tensão sistema elétrico 24V, com dimensão de largura entre 2,30 e 3,70m medido na parte externa da esteira, com peso entre 10.500 e 40.000kg, com “wrist” de 30°, 110° ou 340°, com grua de acionamento hidráulico para sustentação de cabeçote "feller".
8436.80.00 | Ex 059 - Trituradores de resíduos florestais acionados pela tomada de força de um trator, com sistema de cortes por martelos com capacidade de até 50m3/hora, sistema de alimentação automática através de tremonha com regulador de fluxo medindo 3,5m de comprimento, 1,8m de largura e 0,6m de altura, utilizado para transformar galhadas e folhagens oriundas de manutenções de áreas verdes em biomassa triturada, com ou sem esteira de descarga, rádio controle para operação remota e peneira para repicagem e seleção de granulometria, defletor traseiro para redução de material projetado, composto de duas rodas com pneus para transporte rebocável.
8437.80.10 | Ex 007 - Moinhos de disco com 52 polegadas de diâmetro com capacidade para moer de 250.000 a 400.000L/h, destinado a moagem úmida do milho para obtenção do etanol, fabricado em aço inox 316 e 15-5PH, possui ajuste automático da distância entre os discos estacionário e rotativo, motor não incluso de 700 a 800kW a 1.800rpm, sistema de lubrificação a óleo dos rolamentos controlado automaticamente.
8437.80.10 | Ex 008 - Moedores de grãos de café, dotados de regulagem micrométrica contínua, com capacidade de giro de lâminas superior a 1.200 por minuto, equipados ou não com painel eletrônico de controle.
8438.10.00 | Ex 127 - Combinações de máquinas automáticas e continuas para produção máxima igual ou superior a 24.000 pães tipo “baguete” de alho por hora, com até 47g e comprimento máximo de 15,5mm, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: divisora volumétrica com 2 pistões; modeladora com câmara de repouso com capacidade de até 5.000 “baguetes” por hora; fermentadora vertical com até 38 níveis e altura de 8,19 metros, tempo de fermentação de 105 minutos e capacidade de até 532 bandejas; área de cocção vertical com capacidade de até 72 bandejas; resfriadora vertical com até 37 níveis, com capacidade máxima de 144 bandejas; congeladora vertical com temperatura mínima de -35°C e capacidade de até 148 bandejas e 37 níveis; desmoldadora e escovas limpadoras de bandeja. Ex 127 - Combinações de máquinas automáticas e continuas para produção máxima igual ou superior a 24.000 pães tipo "baguete" de alho por hora, com até 47g e comprimento máximo de 15,5mm, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: divisora volumétrica com 2 pistões; modeladora com câmara de repouso com capacidade de até 5.000 "baguetes" por hora; fermentadora vertical com até 38 níveis e altura de 8,19 metros, tempo de fermentação de 105 minutos e capacidade de até 532 bandejas; área de cocção vertical com capacidade de até 72 bandejas; resfriadora vertical com até 37 níveis, com capacidade máxima de 144 bandejas; congeladora vertical com temperatura mínima de -35oC e capacidade de até 148 bandejas e 37 níveis; com ou sem desmoldadora e escovas limpadoras de bandeja. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 22, de 2016)
8438.10.00 | Ex 128 - Combinações de máquinas automáticas e continuas para produção máxima igual ou superior a 30.000 bolinhas de pães de alho por hora, com até 19g, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: fermentadora vertical com até 37 níveis e altura de 7,89 metros, tempo de fermentação de 105 minutos e capacidade de até 296 bandejas; forno de cocção vertical com capacidade de até 36 bandejas; resfriadora vertical com até 21 níveis, com capacidade máxima de 80 bandejas; congeladora vertical com temperatura mínima de –35°C, com capacidade de até 84 bandejas e 21 níveis; desmoldadora a vácuo e escovas limpadoras de bandejas. Ex 128 - Combinações de máquinas automáticas e continuas para produção máxima igual ou superior a 30.000 bolinhas de pães de alho por hora, com até 19g, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: fermentadora vertical com até 37 níveis e altura de 7,89 metros, tempo de fermentação de 105 minutos e capacidade de até 296 bandejas; forno de cocção vertical com capacidade de até 36 bandejas; resfriadora vertical com até 21 níveis, com capacidade máxima de 80 bandejas; congeladora vertical com temperatura mínima de -35oC, com capacidade de até 84 bandejas e 21 níveis; com ou sem desmoldadora a vácuo e escovas limpadoras de bandejas. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 22, de 2016)
8438.10.00 | Ex 129 - Máquinas automáticas para a fabricação de massas alimentícias longas, com espessura acima de 2mm, com controlador lógico programável (CPL), capacidade de produção máxima superior ou igual a 6.000kg/h (variável conforme característica do produto a ser processado), eficiência de secagem com ciclos máximos de 200 minutos, seleção automática de diferentes diagramas de secagem com estação de alimentação e mistura dos ingredientes, com pré-misturador, esteira estabilizadora da massa, misturador com dispositivo para retirada de ar da massa já misturada (misturador sob vácuo); prensa extrusora com 2 roscas, estendedor de massa já extrudada em cabides com dipositivo cortador/aparador e sistema de recuperação de aparas, túnel de secagem com zonas de pré-secagem, secagem e umidificação, com mecanismo de movimentação independentes e isolados (possibilidade de manutenções localizadas sem perda de produção), estação de refrigeração final, estação de estocagem com multi nível com possibilidade de retiradas aleatórias de lotes e sistema de corte final das massas com recuperador de aparas. Ex 129 - Máquinas automáticas para a fabricação de massas alimentícias longas, com espessura acima de 1,6mm, com controlador lógico programável (CPL), capacidade de produção máxima superior ou igual a 4.250kg/h (variável conforme característica do produto a ser processado), eficiência de secagem com ciclos máximos de 200 minutos, seleção automática de diferentes diagramas de secagem com estação de alimentação e mistura dos ingredientes, com pré-misturador, esteira estabilizadora da massa, misturador com dispositivo para retirada de ar da massa já misturada (misturador sob vácuo); prensa extrusora com 2 roscas, estendedor de massa já extrudada em cabides com dipositivo cortador/aparador e sistema de recuperação de aparas, túnel de secagem com zonas de pré-secagem, secagem e humidificação, com mecanismo de movimentação independentes e isolados (possibilidade de manutenções localizadas sem perda de produção), estação de refrigeração final, estação de estocagem com multi nível com possibilidade de retiradas aleatórias de lotes e sistema de corte final das massas com recuperador de aparas. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 55, de 2016)
8438.10.00 | Ex 130 - Máquinas automáticas para fabricação de massas alimentícias secas e curtas, com controlador lógico programável (CLP), capacidade de produção máxima maior ou igual a 4.000kg/h (variável conforme características do produto a ser processado), diâmetro das trafilas de 600mm, alta eficiência de secagem, tempo de secagem máximo de 110 minutos e baixo tempo de estabilização, aproximadamente 20 minutos, seleção automática de diferentes tipos de diagramas de secagem, com prensa automática completa e equipada com estação de alimentação e mistura de ingredientes, com pré misturador, esteira estabilizadora de massa, câmara com válvula giratória de retenção de vácuo, misturador a vácuo, parafusos de compressão com controle eletrônico de extrusão com trafilas equipadas com lâminas de corte, esteira transportadora, bandeja coletora equipada com túnel de secagem, resfriamento forçado gradual e rápido, unidade de controle de temperatura e umidade.
8438.20.90 | Ex 049 - Combinações de máquinas automáticas comandadas por controlador lógico programável (CLP) e capacidade de programar até 63 tipos diferentes de receitas, para preparação de confeitos (tabletes) de chocolate puro ou com grânulos de recheio de 3 até 4mm de 100 gramas, compostas de: depositadora de chocolate; mesa vibratória de tabletes com 4 moldes; torre de resfriamento multicamadas com tempo de 6,8 minutos e 12 moldes por minuto, capacidade para 82 moldes; aquecimento por infra vermelho para refusão de bordas e transportadores interligados.
8438.50.00 | Ex 257 - Equipamentos para atordoamento de suínos em grupo por inalação gás carbônico com capacidade entre 240 e 830 suínos/hora, compostos por poço de insensibilização com 4 a 6 gôndolas, portões corrediços de condução de suínos até a gôndola, mesa rolante para descarga de suínos, esteira transportadora de suínos para pendura e sistema de controle, parametrização e monitoramento de gases no equipamento e em seu entorno.
8438.50.00 | Ex 258 - Máquinas para preparação de salmouras e marinados para aplicação em cárneos com capacidade de produção de 25toneladas/dia, possuindo tanque reator automático para armazenamento com moinho triturador com capacidade de 1.000 litros, para injeção de salmoura e marinados em cárneos através de uma injetora multiagulhas de efeito atomizador com um tenderizador para alimentação de 2 massageadores à vácuo com filtro automático sendo a mistura levada via transportador aéreo com capacidade de 2.500 quilos para cozimento em 8 caldeiras de cocção.
8438.80.90 | Ex 067 - Extrusoras para fermento fresco de matéria seca, utilizada abaixo do filtro rotativo a vácuo com capacidade máxima de 3.500kg/h, rosca transportadora para recebimento do fermento cortado do filtro a vácuo, misturador com 4 injetores de emulsificante, 3 conjuntos de placas de extrusão, placa de controle elétrico completo com inversor de frequência, controle de velocidade por inversor de frequência e 200% de aumento do torque de partida, consumo elétrico de 30kW, bomba dosadora de emulsificante ajustável que é sincronizado com o volume de levedura proveniente do filtro.
8438.80.90 | Ex 068 - Extrusoras de fermento biológico fresco em estrutura tubular com aberturas de extrusão de 0,5mm em placas confeccionadas em aço inoxidável, com controle nível com detector ultrassônico em aço inoxidável, transportador de correia para alimentação alternada de 2 caçambas de secagem com cobertura de motor em aço inoxidável; com capacidade de extrusão em fios de fermento biológico fresco de 3.000kg entre 32 e 34% em base de matéria seca; com moega de alimentação com rotação de 90°, rosca de extrusão e misturador com moto redutores independentes com controle de velocidade por inversor de frequência.
8441.30.90 | Ex 049 - Máquinas para formação de tubos de papelão a partir de bobinas com larguras de 720mm, 1.300mm, 1.400mm e 1.500mm, diâmetros internos dos tubos de 17,8mm, 28mm, 39mm e 43mm, parede do tubo com dimensões de 6,5mm e 8,5mm, comprimentos de 300mm, 400mm, 600mm, 900mm, 1.200mm, 1.500mm, 1.600mm e 1.800mm, dotada de cabeçote de lixamento da borda lateral, dispositivo para mistura de cola, aplicador de cola e cabeçotes rotativos para corte, capacidade produtiva aproximada de 1.500tubos/hora.
8441.40.00 | Ex 013 - Máquinas de moldar papéis para uso como embalagem de panetones, com velocidade máxima de 130ciclos/min, dispondo de desbobinador, cilindros automáticos, agulhas para perfuração nas extremidades do papel, dispositivo de colagem com pinças pneumáticas, grupo central com 8 estações de trabalho: levantamento e aplicação do fundo - circulação da faixa – posição livre – colagem – bordadura e primeira impressão – segunda impressão – terceira impressão – extração do produto; operação controlada por PLC.
8441.40.00 | Ex 014 - Máquinas de moldar papel ou cartão para uso como embalagem de bolo inglês com dimensões de 95 a 238mm de fundo, velocidade de 60ciclos/min, dispondo de estações de desbobinamento para bobinas com diâmetro de 800/850mm, refilagem e corte, aplicadoras de cola, dobradora, dispositivo de pressão com alta temperatura, dispositivo de esfriamento, agulhas rotatórias, contador e mesa de recolhimento, comando por PLC.
8454.30.10 | Ex 035 - Combinações de máquinas para fundição de metais não-ferrosos (alumínio), compostas de: 1 injetora para fundição sob pressão, horizontal, tipo câmara fria, com força de fechamento igual ou superior a 30.000kN, com três estágios de injeção, controlada por válvulas proporcionais e controle microprocessado, com painel de comando com controlador lógico programável (CLP) para supervisão e controle dos parâmetros operacionais do processo; 1 forno dosador de alumínio com capacidade mínima de 1.500kg; 1 robô para aplicação de desmoldante com 6 graus de liberdade; 1 robô para extração e manipulação das peças; 1 prensa rebarbadora; 1 sistema para troca rápida de molde e 1 sistema com esteira transportadora para a saída das peças prontas.
8454.30.10 | Ex 036 - Combinações de máquinas para fundição de metais não-ferrosos (alumínio), compostas de: 1 injetora para fundição sob pressão, horizontal, tipo câmara fria, com força de fechamento igual ou superior a 16.000kN, curso de fechamento igual ou superior a 900mm e dimensões da placa iguais ou superiores a 2.000 x 1.800mm, com 3 estágios de injeção, controlada por válvulas proporcionais e controle microprocessado, com painel de comando com controlador lógico programável (CLP) para supervisão e controle dos parâmetros operacionais do processo; 1 forno dosador de alumínio com capacidade mínima de 1.000kg; 2 robôs com 6 graus de liberdade sendo um para aplicação de desmoldante e outro para extração e manipulação das peças injetadas; 1 prensa rebarbadora; sistema para troca rápida de molde; 1 sistema com esteira transportadora para a saída das peças prontas.
8454.30.90 | Ex 056 - Combinações de máquinas para produção de tarugos de aço por fusão elétrica de desperdícios de sucata e /ou escórias e/ou ferro gusa, por lingotamento contínuo com capacidade de até 100t de aço por corrida, capacidade para produção de 700.000t de tarugos ao ano, com 4 veios e 8m de raio, para solidificação de aço líquido em barras quadradas de 130 x 130mm até 180 x 180mm de até 12m de comprimento, velocidade máxima de lingotamento/solidificação de 4,8m/min com controlador lógico programável (CLP), compostas de: sistema de movimentação da panela, sistema de pesagem para panelas de lingotamento com tampa dotada de um sistema hidráulico com regulação e controle de vazão para alimentação de aço no distribuidor; distribuidor com tubo para vazamento de aço líquido com manipulador de tubo longo e circuito de argônio e nitrogênio com válvulas eletro-hidráulicas de deslizamento para vazamento nos veios com carros de movimentação, sistema de pesagem e dispositivos de posicionamento e calhas de emergência; moldes e porta-moldes com sistema oscilador eletromecânico, medidores de nível do molde, rolos guias, câmaras com sistema de refrigeração primário/secundário, exaustor de vapor e circuitos de refrigeração; circuito de arrefecimento dos moldes, unidade de estacionamento e dispositivo de manutenção; máquinas de oxicortes de tarugos, maçaricos e circuito de gás combustível e oxigênio; dispositivo de medição de comprimento; mesas de rolos; batentes acionados por motores elétricos; dispositivos de elevação de tarugos; carro de transferência transversal; dispositivo elétrico de fusão a 1.600/1.620°C, com capacidade de 135t incluído 35t de banho de aço, média de aço por corrida de 90-100t, alimentado de sucata/escória/gusa por meio de cestas tipo bivalve na parte inferior, com plataforma basculante para o suporte do pórtico, fundo tipo EBT com válvula pneumática para abertura, fechamento e mecanismo hidráulico para limpeza e proteção da selagem, com parte superior refrigerada, porta de retirada de escória refrigerada atuada hidraulicamente, abóboda refrigerada com acionamento de elevação hidráulico lateral em um único ponto e mecanismo de adição de materiais granulados, com acionamento eletro-hidráulico de guiado de colunas, colunas de regulação de eletrodos, braços condutores de cobre, transformador e reator em série, válvulas de regulação com dispositivo automático específico de regulação de eletrodos, injeção refrigerada de oxigênio, carvão em pó e materiais sólidos, banco de válvulas, cabos elétricos refrigerados a água, estação de refino com capacidade de acondicionamento de até 100t por corrida, suporte para panela, pórtico giratório com dispositivo de guiado de colunas, panela, refratário, abóboda refrigerada por água com dispositivo de aspiração, mecanismo de elevação de abóboda por meio de cilindro hidráulico, colunas de regulação e suporte dos braços condutores de corrente e pinças porta-eletrodos, eletrodos alimentados por fonte de corrente alternada trifásica, transformador, cabos elétricos refrigerados a água, sistema de controle de caudal do gás inerte, sistema de lubrificação centralizado para os rolos de guiado das colunas e do sistema de elevação da abóboda, válvula de descarga na entrada e na saída, equipamento de retirada de amostra e medição de temperatura, estação ferro ligas, dispositivo de análise de composição química, silos de dosagem de aditivos com distribuidor, injeção de aditivos com funil, cintas transportadoras com motores elétricos; estação de tratamento de emissões (despoeiramento), com capacidade para 1.600.000Nm³/h, filtro de mangas, ventiladores centrífugos acionados por motores em corrente alternada, chaminé de aço de 30m de altura, exaustores, câmara de combustão, dutos de resfriamento, câmara de mistura, silo de pó, torre de resfriamento com sistemas de spray, bocais de captação/exaustores ,válvulas, acumuladores de ar comprimido, caixa de controle pneumático, bloco de polias elétricas; estação de tratamento de água de contato e não contato com mecanismo automático de resfriamento de água com estação de tratamento composto de tubos, válvulas, filtros de anéis, bombas e seus motores, inversores de frequência, partidas suaves, torres de resfriamento, estruturas metálicas e dispositivos para controle de vazão, temperatura e pressão para atender às dimensões dos produtos; transformadores de alta, média e baixa tensões; dispositivos de filtragem de harmônicos com banco de condensadores e reatâncias monofásicas, autoválvulas, filtro amortizado, filtro band-pass; painéis de média e baixa tensões; transformadores de distribuição, painéis de distribuição; motores elétricos em corrente alternada, inversores de frequência, controladores redundantes de processo para nível 2, aquisição de dados (IBA) de automação e controle incluindo controladores lógicos programáveis (CLP's) interligados por meio de rede de automação de alta velocidade com software de controle automático de todo o processo, painéis elétricos de distribuição de tensão, painéis de drives CC e CA, centros de controle de motores (CCM's), motores, transformadores, cabos, instrumentação, sistema de intercomunicação e monitoramento, e toda estrutura metálica para sua montagem e funcionamento; interface homem-máquina (IHM), mesas e púlpitos de comando, cabos de potência, cabos em geral, cabos de redes de comunicação, switchs e hubs para redes de comunicação, escadas, plataformas, tubos, dutos, canaletas, bandejas e todas vigas e estruturas metálicas necessárias à montagem da planta.
8454.30.90 | Ex 057 - Máquinas automáticas para fundição continua multi-ligas de chumbo para a fabricação de fitas utilizadas em baterias chumbo-ácido como eletrodos, capaz de produzir de 1 a 4 fitas simultaneamente, com espessura igual ou superior a 0,4mm, mas igual ou inferior a 1,6mm, tolerância de +-6% e largura máxima de 470mm e capacidade de fabricação nominal de 6.350kg/h, com tolerância de peso de +/-3,5%, com capacidade para laminar fitas através de rolos resfriados em água fria, utilizando aproximadamente 530L/min, alimentação pneumática com pressão de 90 a 100psi, consumindo aproximadamente 85m3/h, dotadas de 3 cadinhos de fundição para ligas diferentes, com capacidade nominal de 16, 24 e 28t cada, com alimentação elétrica de 380V, tambor com diâmetro de 30,48cm e comprimento de 63,5cm, trocador de calor, talhadeira rotativa com precisão de corte de 13mm entre fitas, bobinamento automática, painel de controle e controle de torque e velocidade.
8455.22.10 | Ex 002 - Combinações de máquinas para laminação a frio de fitas de chumbo para fabricação de grades de baterias automotivas, com capacidade de produção nominal de até 6,5t/hora, compostas de: 2 sistemas automáticos para alimentação de lingotes de chumbo no sistema de fusão; 1 sistema de fusão de chumbo, aquecido a óleo diesel, formado por 6 cadinhos com capacidade nominal de 20t cada um; 2 sistemas para interligação dos cadinhos; 1 unidade de fundição contínua com velocidade de produção nominal de 2,5m/min de fitas brutas de chumbo com largura nominal de 320mm e espessura nominal de 13mm; 1 unidade de corte automático de fitas; 1 sistema de transporte de fitas; 1 laminador a frio composto de 6 conjuntos de rolos laminadores e 1 conjunto e rolos de calibragem da espessura para produção de fitas acabadas com espessura compreendida entre 0,5 e 1,2mm; 1 unidade de limpeza de fitas e secagem por sopro de ar; 1 unidade refiladora de laterais para acabamento das fitas com largura nominal de até 300mm; 1 bobinador duplo com dispositivo para descarregamento; 1 sistema de transporte da sucata; e um sistema de controle elétrico com controlador lógico programável.
8456.90.00 | Ex 151 - Máquinas de corte por jato de água tridimensional compostas de: 5 eixos da ferramenta programáveis por CNC, calibragem automática do bico de corte, para peças com espessura máxima de até 400mm, velocidade máxima de posicionamento paralelo no eixo X/Y simultâneo de até 40m/min, com área de corte de menor ou maior que 2.000 x 4.000mm (largura x comprimento), com a possibilidade de até 4 unidades completamente controladas com cabeçote de corte, calibragem do bico, quadro modular da máquina, dosagem de material abrasivo contínua e controlada por CNC, monitoramento do fluxo de material abrasivo, grupos construtivos de corte por água pura ou abrasivo da bomba de 30HP ou superior "by intensifier ou direct drive pump", ajuste da pressão com pressão igual ou superior a 55.000psi controlado por CNC, diagnóstico da bomba, comando, comando CNC integrado com "front-end" em PC, operação "touch screen", aparelho de comando manual para os trabalhos de preparação, abrange conjunto de ferramentas e fixação mecânica do material.
8457.10. 8457.10.00 | Ex 161 - Centros de usinagem vertical compactos, exclusivos para ensino e formação técnicas, com comando numérico computadorizado - CNC, para fresar, furar, rosquear e mandrilar, em 3 eixos simultâneos, sem refrigeração das operações, cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 190, 140 e 260mm, respectivamente, e com curso efetivo do eixo Z de 120mm, distância da ponta do fuso até a mesa de 77 a 337mm, avanço de trabalho nos eixos X, Y e Z de 0 a 2m/min, com precisão de posicionamento de 0,008mm, mesa de trabalho de 420 x 125mm, peso máximo sobre a mesa de 10kg, fuso com rotação de 150 a 3.500rpm, motor assíncrono monofásico de 0,75kW, magazine com capacidade de 8 ferramentas com trocador automático e software adaptável a diversos modelos de comando numérico. Ex 161 - Centros de usinagem vertical compactos, exclusivos para ensino e formação técnicas, com comando numérico computadorizado - CNC, para fresar, furar, rosquear e mandrilar, em 3 eixos simultâneos, sem refrigeração das operações, cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 190, 140 e 260mm, respectivamente, e com curso efetivo do eixo Z de 120mm, distância da ponta do fuso até a mesa de 77 a 337mm, avanço de trabalho nos eixos X, Y e Z de 0 a 2m/min, com precisão de posicionamento de 0,008mm, mesa de trabalho de 420 x 125mm, peso máximo sobre a mesa de 10kg, fuso com rotação de 150 a 3.500rpm, motor assíncrono monofásico de 0,75kW, magazine com capacidade de 8 ferramentas com trocador automático e software adaptável a diversos modelos de comando numérico. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8457.10.00 | Ex 242 - Centros de usinagem vertical de dupla coluna, tipo portal, com comando numérico computadorizado (CNC), para usinagem de metais, com curso no eixo X de 2.200mm, no eixo Y de 1.700mm e no eixo Z de 900mm, distância entre colunas de 1.750mm, dimensão da mesa 2.000 x 1.700mm, carga máxima sobre a mesa de 8.000kg, com réguas ópticas digitais nos eixos X, Y e Z, com velocidade de avanço de 24m/min nos eixos X e Y e de 15m/min no eixo Z, estrutura do eixo Z em ferro fundido com dimensões de 380 x 380mm e com seu movimento realizado através de barramentos com apoio em 8 lados e material de anti-atrito "ROLON", o movimento do carro do eixo Y realizado por meio de 3 guias lineares de rolos sendo 2 guias no topo e 1 frontal, mandril com potência de 17kW e torque de 162Nm em regime de trabalho S1, e potência de 25kW e torque de 239Nm em regime de trabalho S6-40% e rotação máxima de 6.000rpm, com trocador automático de ferramentas com no mínimo 24 posições. Ex 242 - Centros de usinagem vertical de dupla coluna, tipo portal, com comando numérico computadorizado (CNC), para usinagem de metais, com curso no eixo X de 2.200mm, no eixo Y de 1.700mm e no eixo Z de 900mm, distância entre colunas de 1.750mm, dimensão da mesa 2.000 x 1.600mm, carga máxima sobre a mesa de 8.000kg, com réguas ópticas digitais nos eixos X, Y e Z, com velocidade de avanço de 24m/min nos eixos X e Y e de 15m/min no eixo Z, estrutura do eixo Z em ferro fundido com dimensões de 380 x 380mm e com seu movimento realizado através de barramentos com apoio em 8 lados e material de anti-atrito "ROLON", o movimento do carro do eixo Y realizado por meio de 3 guias lineares de rolos sendo 2 guias no topo e 1 frontal, mandril com potência de 17kW e torque de 162Nm em regime de trabalho S1, e potência de 25kW e torque de 239Nm em regime de trabalho S6-40% e rotação máxima de 6.000rpm, com trocador automático de ferramentas com no mínimo 24 posições. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8457.10.00 | Ex 243 - Centros de usinagem horizontais, com comando numérico (CNC), para furação profunda, com fuso auxiliar para rosqueamento, fresamento e mandrilamento com capacidade de usinagem de 4 lados de uma peça com uma única fixação, com 7 eixos controlados simultaneamente, eixos lineares com cursos longitudinais iguais a (x) 3.250mm, vertical (y) 1.500mm e transversal (z) 1.000mm, com avanço máximo de 8.000mm/min., movimento de aproximação do conjunto de fusos igual a (w) 600mm, máxima profundidade de perfuração em uma única operação de até (v) 1.750mm, diâmetro de 5 a 50mm, com motor de 17kW, rpm de 1 - 4.200, ângulo de inclinação do fuso (a) -20 e +20 graus, e o outro fuso auxiliar ISO 50 para rosqueamento, fresamento e mandrilamento com motor de 45kW, rpm de até 4.500, com torque máximo de 430nm, capacidade de usinagem 400cm3/min e com curso de deslocamento de 500mm., mesa rotatória (b) de 360 graus, com dimensões de 1.600 x 1.800mm e capacidade de carga de até 30.000kg, magazine de 20 ferramentas com ISO 50, com centrífuga para secar os cavacos e transportador de cavacos e com bomba de alta pressão (100bar).
8458.11.99 | Ex 136 - Tornos automáticos horizontais, de comando numérico computadorizado (CNC), com precisão de repetibilidade de aproximadamente 0,01mm, com trabalho simultâneo e independente de até 4 unidades porta-ferramenta, com fuso principal de cabeçote móvel, com 2 cabeçotes revolver e tempo de cavaco de 0,3 segundos.
8460.21.00 | Ex 096 - Máquinas automáticas para retificar as faces superior, inferior, frontal e traseira de blocos de motores automotivos equipadas com 2 unidades de retificação controladas por comando numérico computadorizado (CNC) e acionadas por motores com potência de 45kW com curso no eixo X de 700mm e no eixo Z de 250mm, velocidade de avanço rápido igual ou superior a 48 metros/minuto e força de avanço máxima de 6.500N, capazes de usinar blocos de motor com peso máximo de 120kg, comprimento máximo igual ou superior 620mm, largura máxima igual ou superior a 450mm e altura mínima de 200mm, equipadas com robô para carga e descarga dos blocos de motor.
8460.29.00 | Ex 017 - Máquinas retificadoras de canais de ferramentas rotativas de corte (brocas) de aço rápido (HSS) e aço cobalto, capazes de usinar peças com diâmetro entre 3,0 e 13,0mm, com carregador e descarregador automático, cabeçote regulável de 18° a 48° e sistema de dressagem com compensação automática.
8460.29.00 | Ex 018 - Máquinas retificadoras de canais de ferramentas rotativas de corte (brocas) de aço rápido (HSS) e aço cobalto, capazes de usinar peças com diâmetro entre 1,0 e 6,5mm, com carregador e descarregador automático, cabeçote regulável de 18º a 48º e sistema de dressagem com compensação automática.
8460.90.19 | Ex 053 - Máquinas automáticas para operações simultâneas de lixamento e polimento de peças metálicas, com controlador lógico programável (CLP), com mesa giratória central indexada medindo 1.800mm de diâmetro e divisor mecânico autorotor, com 6 estações de trabalho sendo 2 unidades de lixamento, 3 unidades de polimento e 1 estação de carga e descarga, sendo que cada unidade possui 7 eixos elétricos interpolados entre si, com cabine de proteção da máquina com portas de acesso e sistema de segurança fotoelétrica e CNC (comando Numérico).
8460.90.90 | Ex 078 - Combinações de máquinas para descascamento de barras laminadas a quente, tratadas termicamente e/ou recozidas, redondas com diâmetro de 16 a 105mm, em processos barra-barra e rolo-barra, tensão de escoamento máximo de 1.020N/mm2, comprimento das barras igual ou superior a 3.000mm, diâmetro de barra produzida igual ou superior a 15mm, comprimento igual ou superior a 3.000mm, barras com endireitamento não acumulativo de 0,5 a 1mm/m, rugosidade entre 0,2 e 0,6mícrons com tolerância h9 e ovalização 1/2 h9, máxima remoção de material no descascamento de 2,5mm no diâmetro, velocidade máxima de operação de 50m/min e controle unificado por PLC, compostas de: mesa de rolos com comprimento nominal 9.500mm; mesa de carregamento e separação de feixes de barras com dimensões nominais 6.800x2.300mm, peso máximo do feixe de 5.000kg e diâmetro máximo do feixe de 500mm; entrada inclinada do caminho de rolos com comprimento nominal 11.000mm; estação de cortes múltiplos com pêndulo de lâminas cortantes; unidade de acionamento para o dispositivo alimentador de barras acionado por motor sem escovas com 4 engrenagens; dispositivo de alimentação de barras com dois pares de rolos em formato V; guia de entrada de barras com 2 conjuntos de 4 rolos acionados por sistema de alavanca; máquina descascadeira de barras com velocidade de rotação nominal 3.100rpm e acionamento eletrohidráulico; guia de saída de barras com rolamento de rolete; carro de extração acionado por motor sem escovas AC; sistema de controle dimensional a laser conectado a um sistema de automação; estrutura base construída com aço soldado e usinado com quadro e tampa de manutenção; transportador de aparas com caixas para separação; unidade de filtragem e tratamento de emulsão com cadeia de dragagem acionada por um motor de engrenagens; mesa de rolos de saída inclinada, com dimensões nominais 6.800x2.300mm e caminho nominal do rolo de 9.500mm; recipiente coletor de barras rejeitadas com comprimento nominal de 6.800mm e máxima capacidade de carga de 5.000kg; mesa de transferência com dimensões nominais 6.800x2.800mm; unidades hidráulicas de lubrificação e de refrigeração.
8462.10.19 | Ex 003 - Máquinas automáticas de forjar latão a quente, a partir de barras, sem a produção de limalhas ou qualquer tipo de rebarbas, com capacidade de produção de até 1.850peças/hora, com unidade de aquecimento (forno), com 7 câmaras de combustão, operadas a gás, unidade filtrante, alimentador de barras automático, unidade de corte acionadas por servos motores independentes e painel elétrico de programação, comando e controle, equipado com controlador lógico programável (CLP) e PC industrial com monitor, tipo "touch screen".
8462.10.90 | Ex 104 - Prensas para estampar componentes metálicos destinadas à produção de elos para correntes, com força de prensagem de 800kN, mesa com dimensões de 1.100 x 800mm, velocidade máxima de 650golpes/min, curso do martelo ajustável automaticamente, ajuste motorizado da altura do martelo em incrementos de 0,001mm (1 mícron), com guias de alta precisão e rigidez, dispositivo de travamento hidráulico e levantamento rápido, sistema de acionamento de alavancas "link-motion" proporcionando maior estabilidade do martelo e redução de vibrações durante a estampagem, sistema de compensação automática da temperatura de óleo, sistema de absorção de vibração nas sapatas dispensando a necessidade de piso com fundação especial, com alimentador e lubrificador de fitas automáticos e sistema de monitoramento e controle de ferramental.
8462.29.00 | Ex 209 - Máquinas para endireitamento, corte, alinhamento e amarração de arames em barras, lisos ou nervurados com bitola compreendida entre 3,3 e 12mm, compostas de: 2 unidades de rolos tracionadores motorizados (pinch roll), unidade de endireitamento, unidade “encoder” para medir através da velocidade o comprimento da barra de arame, unidade de corte por facas rotativas, unidade rotativa multicanal, dispositivo para formação de pacotes intermediários com peso compreendido entre 70 e 300kg com sistema de amarração, dispositivo de acumulação dos pacotes intermediários para formação do pacote final e amarração sequencial do pacote final por meio de 1 cabeça de amarração, com sistema de pesagem do pacote final, controlada por CLP.
8462.49.00 | Ex 027 - Máquinas para desbobinar, endireitar, alimentar e cortar tubos em modo automático sem geração de partículas metálicas pelo processo de rolagem com disco a frio e tracionador mecânico de tubo para finalização de corte com possibilidade de cortar tubos em barras com 6m em adicional sem setup de cabeçote ou magazine de componentes, com sistema automático de alimentação de barras e separação automática de diferentes comprimentos pré-definidos na mesa de saída para tubos metálicos com Ø8mm a Ø22mm, capacidade produtiva de até 300peças/hora.
8462.99.90 | Ex 053 - Combinações de máquinas para corte de barras laminadas a quente a partir de rolos, tratadas termicamente e/ou recozidas, redondas, com diâmetro de 16 à 105mm, inserida em processos rolo-barra, com velocidade máxima de operação da linha de 50m/min tensão de escoamento máximo de 1.020N/mm², comprimento das barras igual ou superior a 3.000mm, corte através de disco abrasivo, lâmina e tesoura, rebarbas geradas com espessura máxima de 1mm, diâmetro de barra produzida igual ou superior a 15mm, comprimento igual ou superior a 3.000mm, endireitamento não acumulativo de 0,5 a 1mm/m, rugosidade entre 0,2 e 0,6 mícrons com tolerância h9 e ovalização 1/2 h9, e controle unificado por PLC, composta de: duplo desenrolador vertical de rolo de fio de máquina com dois braços inclinados à 90° e capacidade de carregamento de bobina com peso máximo de 2.500kg; manipulador com braço móvel dotado de mordente e gancho hidráulico; rolos extratores movidos transversalmente por meio de pinhão e cremalheira e acionamento por motor hidráulico; rolos de pré-endireitamento nos sentidos vertical e horizontal, montados em eixos de liga leve especial apoiados por rolamentos; unidade de calibração com dois pares de rolos de eixos verticais e horizontais; tesoura voadora hidraúlica acionada por cilindro hidráulico com tolerância de corte de 0 a +5mm.
8463.10.10 | Ex 001 - Combinações de máquinas para trefilar tubos de cobre com diâmetro máximo de entrada de 42 mm, diâmetro mínimo de saída de 7,94mm e velocidade máxima de trefilação de até 1.000m/min, compostas de: desenrolador de tubos, endireitador de tubos, sistema de transporte de bobinas, apontador hidráulico de tubos, apontador rotativo de tubos, bloco de trefilação, enrolador de tubos, sistema pneumático, hidráulico e de lubrificação, sistema elétrico e sistema de controle com controlador lógico programável (CLP).
8463.30.00 | Ex 097 - Máquinas semiautomáticas para unir molas, com capacidade de produção máxima de formar 10 estruturas do colchão por hora, superior e inferior, simultaneamente, através de arames helicoidais, diâmetro do arame máximo 1,5mm, com dispositivo de corte nas extremidades.
8463.30.00 | Ex 098 - Máquinas automáticas para conformar molas tipo bonnel a partir de arame para fabricação de alma de colchões, com capacidade de produção máxima de 120molas/minuto, diâmetro de arame de no mínimo 1,6mm, com dispositivo para têmpera, controlados por um controle numérico computadorizado (CLP) com tela “touch screen”.
8464.90.19 | Ex 128 - Combinações de máquinas para corte, destaque e lapidação de vidros planos automotivos, para vidros com espessura compreendida entre 3,0 e 5,0mm e dimensões finais compreendidas entre 170 x 100mm e 800 x 600mm, de comando numérico computadorizado, compostas de: 1 estação de pré-destaque dotada de transportadores de roletes de entrada e de saída; transportadores alimentadores; 3 estações duplas de posicionamento; 3 estações duplas de corte; 3 estações duplas de destaque; 3 estações duplas de lapidação dotadas de sistema de aspiração de água (ciclone); 2 sistemas de recuperação de água de lapidação dotados cada um de centrífuga, tanques, bombas e válvulas, estruturas, instrumentação e painel de controle; bombas de vácuo; transportadores de saída; transportadores aéreos, sistema de segurança para impedir a entrada de pessoas na área das máquinas; painéis de controle e operação; transformadores e painel de comando central com controlador lógico programável (CLP). Ex 128 - Combinações de máquinas para corte, destaque e lapidação de vidros planos automotivos, para vidros com espessura compreendida entre 3,0 e 5,0mm e dimensões finais compreendidas entre 170 x 100mm e 800 x 600mm, de comando numérico computadorizado, compostas de: 1 estação de pré-destaque dotada de transportadores de roletes de entrada e de saída; transportadores; 3 estações de posicionamento; 3 mesas duplas de trabalho; transportadores alimentadores; 3 estações duplas de posicionamento; 3 estações duplas de corte; 3 estações duplas de destaque; 3 estações duplas de lapidação dotadas de sistema de aspiração de água (ciclone); 2 sistemas de recuperação de água de lapidação dotados cada um de centrífuga, tanques, bombas e válvulas, estruturas, instrumentação e painel de controle; bombas de vácuo; transportadores de saída; transportadores aéreos, sistema de segurança para impedir a entrada de pessoas na área das máquinas; painéis de controle e operação; transformadores e painel de comando central com controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8465.91.20 | Ex 007 - Esquadrejadeiras compostas de: serras circulares de precisão inclináveis, sistema de repartição de forças em carro deslizante sobre 36 rolamentos cilíndricos de 12 por 9,45mm posicionados em forma de “X” em 4 estruturas de polímero, cada uma com 2 limpadores de pó em silicone e escovas anti-pó nas extremidades, para serrar madeira com alta precisão.
8465.92.19 | Ex 019 - Máquinas de fresar, colar e unir partes de peças estruturais de madeiras, com comprimento entre 100 e 800mm, com sistema de “finger joint” horizontal e vertical, com fresamento automático duplo, pré- prensa com sistema de dupla corrente, prensa com sistema de avanço por corrente e carregamento automático de 5+ 1 gaveta e capacidade entre 2 a 6ciclos/min.
8465.92.90 | Ex 019 - Plainas para desbastar madeira equipadas com eixo porta-ferramentas munido de pastilhas de aço rápido (HSS) de 4 faces de corte, de formato quadrado e convexo, medindo de 13,8mm de largura e altura cada, alinhadas no eixo lado a lado, sem interrupção linear de cada linha helicoidal de corte, intercambiáveis entre si sem necessitar de regulagem da posição das pastilhas dentro da linha de corte do eixo porta-ferramentas, de largura de trabalho mínima de 260mm e máxima de 630mm.
8465.93.90 | Ex 010 - Máquinas automáticas de lixar e escovar, controladas por um controlador lógico programável (CLP), para dar acabamento em peças e partes montadas de mobiliário em geral através de esteira de tração com 1 ou mais cabeçotes rotativo que trabalham no sentido horário e anti-horário, com ou sem eixos laterais para lixar a largura das peças em posição vertical com abertura automática e com ou sem eixos horizontais para lixar superfície superior dos pés dos móveis com abertura automática, com ou sem prensares autorreguláveis por molas localizados na entrada e na saída e com ou sem sistema de polimento com 7 ou mais escovas de 250mm cada com motor de 2,2kW e inversor de velocidade.
8465.93.90 | Ex 011 - Máquinas polidoras automáticas, controladas por CNC, para polimento de lentes oftálmicas "free-form" de diâmetro de até 92mm e de diversos materiais orgânicos, tais como CR39, policarbonato ou "trivex", entre outros, com sistema de fixação de bloco com diâmetro de 43mm, para curvas côncavas de 0 a no mínimo -14dpt.
8468.20.00 | Ex 022 - Máquinas automáticas para solda tipo brasagem para sistemas compostos de soquete, tubo “bourdon” e suporte de 1/2 a 7/8" de diâmetro, com 14 estações de 72x72" com ejeção automática dos sistemas, com calhas para água em aço inoxidável, perímetro fechado com acrílico, sistema de aquecimento de gás/ar com sistema de alta/baixa em painel elétrico de 36x30", com aplicador automático duplo de pasta, válvula distribuidora externa e interna, 14 dispositivos de solda em 14 estações, com ciclo produtivo de 11 segundos e capacidade de produção de até 1.200peças/h, controladas por CLP.
8474.10.00 | Ex 070 - Conjuntos - coletores, distribuidores e separadores de água da escória, para sistema de granulação de escória de alto-forno, compostos cada um de 1 tambor cilíndrico rotativo de peneiramento e desaguamento tipo "TROMMEL" com crivo, para fluxo de até 5toneladas/minuto e 0,4 a 0,6rotações/minuto (com nível médio de água no tambor), paredes laterais formadas por peneira de telas filtrantes de malhas finas de aço inox AISI 316 TI resistentes à ferrugem, com pista de rolagem, flanges, corpo, segmento dentado, suporte das telas, cubo, e 4 rodas com eixo e rolamentos de suporte, completo incluindo os seguintes e respectivos componentes de aço inox AISI 316 TI revestidos internamente de cerâmica: 1 distribuidor; 3 caixas de frenagem ("slow-down boxes") e 1 conexão adaptadora para tubulação.
8474.80.10 | Ex 036 - Máquinas automáticas sopradoras de machos, por sistema de cura a frio, com controlador lógico programável (CLP), com utilização de ferramentais com dimensões máximas de 1.200 x 1.400 x 950mm, com ciclo mecânico completo, em vazio, de no máximo 24 segundos, capacidade de sopro de 130 litros, com capacidade para ferramentais de 3,5 toneladas, com sistema automático de troca de ferramentais, dispositivos para preparo, mistura e transporte de areia, gerador de gás (amina) integrado com aquecedor de ar de gasagem.
8474.80.90 | Ex 105 - Máquinas automáticas controladas por PLC para fabricação de pré-moldados monolíticos em concreto, tais como blocos de vedação, blocos estruturais, guias de meio-fio, pisos intertravados, placas para pisos, acabamento pigmentado (color mix) em segunda capa, dispondo de 4 colunas-guias deslizantes móveis e 8 buchas-guias fixas, sentido da produção defasado em 90° (transversal), força dos vibradores ajustável individualmente entre 20 e 140kN, peças com espessuras a partir de 15 até 300mm e dimensões máximas na largura de 900mm e comprimento de 1.300mm, bandejas em madeira, plástico reforçado ou aço com dimensões máximas de 950 x 1.400mm.
8474.80.90 | Ex 106 - Máquinas hidráulicas automáticas para fabricação de pré-moldados monolíticos em concreto, tais como blocos para alvenaria comuns ou estruturais, pisos intertravados, placas para pisos decorativos, guias de meio-fio, permitindo acabamento colorido (pigmentado) em segunda camada (dupla capa), dispondo de 4 colunas-guias deslizantes móveis, 8 buchas-guias fixas, potência instalada de 45kW, força vibratória de 6,78 a 102kN, produção de peças com altura de 15 a 300mm, área útil de prensagem de 500 x 1.200mm, admitindo bandejas com até 550 x 1.300mm, silo de concreto principal com capacidade de 1.000 litros, silos de bicapa sem pigmentação com capacidade de 900 litros e com pigmentação com capacidades de 3 x 150 litros mais 1 x 120 litros, controle da vibração de compactação, força, amplitude e frequência por PLC.
8474.90.00 | Ex 023 - Rolos cilíndricos de alta pressão para moinhos verticais, produzidos em aço fundido, compostos de segmentos de desgaste em aço fundido, eixo, mancais, anéis e selos de vedação de óleo, para moagem e trituração de cimento, de escória de alto forno e de insumos minerais diversos com diâmetro compreendido entre 1.584 e 2.680mm, capacidade de moagem/produção/trituração de 45 a 450t/h (range de capacidade variável de acordo com o tipo de moinho e aditivos).
8474.90.00 | Ex 024 - Rolos cilíndricos de alta pressão para moinhos verticais, produzidos em aço fundido, compostos de segmentos de desgaste em aço fundido, eixo, mancais, anéis e selos de vedação de óleo, para moagem e trituração de carvão, de cimento, de farinha de cru, de escória de alto forno, de pet coque e de insumos minerais diversos com diâmetro compreendido entre 1.360 e 3.195mm, capacidade de moagem/produção/trituração de 95 à 770t/h (range de capacidade variável de acordo com o tipo de moinho e aditivos).
8477.10.19 | Ex 027 - Injetoras elétricas acionadas por servo motores, com sistema de braçagem dupla de 5 pontos, capacidade de 380tf de fechamento de moldes, espaço máximo de abertura de placas de 1.470mm, colunas de fechamento de 1.156 x 1.140mm, extração tipo elétrica de 13 pontos com força de 6tf e curso de 150mm, diâmetro de rosca de 56mm e curso de 285mm, massa de injeção de 674g e pressão de injeção de 218MPa, com robô de manipulação e corte de canal de 3 eixos com servo motores independentes, sendo o eixo transversal de 1.800mm, o longitudinal de 1.000mm e o vertical de 1.400mm, capacidade de carga com garra de 10kg e controlador com tela sensível ao toque de 7 polegadas.
8477.10.21 | Ex 004 - Máquinas injetoras horizontais monocolores elétricas, tensão 220V, para moldar peças plásticas com força de fechamento de 550 toneladas (5.390kN) e unidade de fechamento com acionamento por servo-motor, através de joelheira dupla de 5 pontos; unidade de injeção elétrica, acionada por duplo servo-motor direto nos fusos de esferas, sem transmissão por polias e correias, velocidade de injeção até 350mm/s; servo-motores refrigerado a ar e sem utilização de trocadores de calor a água, distância entre colunas (H x V) de 970 x 970mm, curso de abertura de 950mm, painel de comando “touch-screen” TFT color de 12.1", controle operacional intuitivo com recursos gráficos e controle para câmara quente do molde integrado com 12 zonas.
8477.59.90 | Ex 093 - Equipamentos para prototipagem rápida de modelos tridimensionais físicos, a partir de modelos virtuais, através de tecnologia de jateamento de polímeros fotossensíveis curados por exposição à luz ultravioleta, que operam com câmara fechada, utilizando um ou mais tipos de material, e resolução padrão com capacidade de até 600dpi nos eixos X e Y, e resolução padrão de 1.600dpi no eixo Z, com espessura da camada de montagem de 16 mícrons (0,0006 pol.) ou mais.
8477.80.90 | Ex 348 - Combinações de máquinas para cortar borracha a frio de pneus OTR, em estrutura metálica de aço eletrosoldado e normalizado, compostas de: 1 serra circular em estrutura giratória para separar a banda de rodagem dos ombros; e 3 serras de fita sem fim montadas em esteira transportadora motorizada para cortar a borracha em tiras, para utilizar como o resíduo como matéria prima para pavimentação.
8477.80.90 | Ex 349 - Equipamentos para a produção de modelos tridimensionais físicos (prototipagem rápida) a partir de modelos virtuais, que operam em câmaras fechadas, através de tecnologia de deposição de filamentos termoplásticos fundidos, utilizando um tipo de material ou mais, e depositando camadas com espessura entre 0,127 e 0,33mm.
8479.10.90 | Ex 047 - Máquinas para espalhar cobertura em pisos de concreto, com motor diesel, 4 cilindros, e potência do motor igual ou superior a 30HP.
8479.40.00 | Ex 017 - Máquinas reunidoras torcedoras de fios e cabos em alumínio com sistema de dupla torção e passo variável, por dispositivo “rollertwist”, com controlador lógico de acionamento, de alta velocidade, de até 1.500 giros por minuto, com capacidade para processamento de até 200 metros por minuto, para processamento de fios e cabos de até 20mm de diâmetro, compostas por alimentador motorizado de carretéis, guias com escapamento pneumático, anéis rotativos de segurança (LOOP).
8479.82.90 | Ex 094 - Separadores balísticos para classificação de materiais leves de diferentes características físicas (embalagens leves, papel, papelão, filme e recipientes plásticos) com capacidade de produção máxima de 80m3/h em fluxo contínuo de resíduos obtendo descarga de frações de finos, plana 2D e rolante 3D, dispondo de 8 pás paralelas com comprimento de 5,57m e largura de 0,29m com movimentação orbital, reguláveis na inclinação variando a angulação de 9 a 18° em relação ao eixo horizontal, com regulagem da inclinação das pás feita manualmente, mudando a inclinação interna das pás, ficando a parte externa do equipamento fixa e constantemente apoiada na estrutura de suporte sem variar a inclinação e com ventiladores que aceleram a separação de resíduos leves.
8479.89.11 | Ex 064 - Máquinas automáticas para a fabricação de comprimidos por compactação de produtos farmacêuticos em pó, com inserção de núcleo (tecnologia "tablet in tablet"), 2 estações de prensagem, 1 estação para inserção do núcleo, 35 estações de moldagem por compressão para confecção de comprimidos com diâmetro máximo igual a 16mm e capacidade produtiva máxima igual a 98.000comprimidos/hora (variável conforme características e dimensões dos comprimidos).
8479.89.11 | Ex 065 - Prensas rotativas automáticas para fabricação de comprimidos por compressão, dotadas de torre intercambiável com 24 estações, compostas de funções inferiores, superiores e platô com 3 segmentos; com produção nominal compreendida entre 36.000 e 144.000comprimidos/hora de diâmetro máximo de 25mm, espessura de 8,5mm e profundidade máxima de 22mm, com força máxima de compressão de 80kN e velocidade de rotação da torre compreendida entre 25-100rpm; dotada de dupla compressão e alimentação de pó, forçada, dotada de armário elétrico com computador can-bus tecnology, PLC de segurança, gabinete de operação interface homem/máquina, com painel “touch-screen” acompanhadas de dispositivos e unidades periféricas como desempoeirador e rebarbador horizontal “gratex”.
8479.89.99 | Ex 985 - Combinações de máquinas agregadas em estrutura única, interconectadas entre si e controladas por uma única unidade de comando, para montagem de tensionadores hidráulicos de correntes para o sistema de transmissão e sincronização entre comandos de válvulas (admissão e exaustão) e virabrequim, utilizados nos motores de combustão interna, operando a 12 segundos por peça, com capacidade de produção de 300 peças por hora, compostas de: unidade de carregamento de componentes de montagem nos gabaritos com verificação de presença de posição por sensores; unidade de inserção automática da micro-válvula de verificação de fluxo de óleo no corpo do tensionador com detecção de cor (sistema de visão) e posição (micro posicionamento de baixo impacto, 2 bar); unidade de teste automático de funcionamento da micro-válvula com verificação de fluxo, com pressão positiva de 2 bar e monitoramento de fluxo direto com faixa de leitura de 0 a 500 litros/minuto (faixa de aprovação de 35 a 70 litros/minuto), e medição de fluxo reverso de ar com aplicação de vácuo de 0,850 bar e monitoramento do grau de vedação pela medição de vácuo (entre -850mbar e -450 mbar micro válvula aprovada, entre -450 mbar e -200 mbar micro válvula danificada, e de -200 mbar a 0 mbar ausência de micro válvula ou ausência de vácuo); unidade de posicionamento automático do subconjunto interno (pistão e mola principal) sobre a micro-válvula, com levantamento da curva de força da mola (torque do sistema servo acionado de posicionamento) e curso máximo do conjunto, com identificação de comprimento máximo e mínimo da mola com sensor laser (fibras ópticas); unidade de gravação indelével automática de dados de processo para rastreabilidade por micro puncionamento; unidade de descarga de componentes aprovados, rejeição de componentes reprovados e carga de novos componentes nos gabaritos de montagem.
8479.89.99 | Ex 986 - Desbobinadores automáticos de bobinas de papel, operando com sistema de emenda automática frontal de banda, para operação em linha com máquinas impressoras, velocidade máxima igual ou superior a 243m/min, largura máxima da bobina compreendida entre 254 e 609mm.
8479.89.99 | Ex 987 - Máquinas para montagem de arruelas em parafusos, com capacidade máxima de produção de até 500peças/minuto, para parafusos de 40 a 250mm, arruelas de 11 a 16mm de diâmetro; com unidade para alimentação de parafusos, unidade para alimentação de arruelas e motor de 1HP.
8479.89.99 | Ex 988 - Estabilizadores giroscópios ativos para embarcações militares, comerciais, de recreio e iates, momentos angulares de 5.000 e 16.000Nms, montagem sobre estrutura, com acionamento, eixo de rotação com mancais de apoio, arrefecimento líquido com trocador de calor com reservatório para refrigerante integral, freio hidráulico ativo, giroscópio pendular com cobertura de proteção, painel LCD digital e caixa de comando.
8479.89.99 | Ex 989 - Máquinas automáticas para a montagem de pneus em rodas automotivas, para aros com diâmetros iguais a 16, 17, 18 e 19 polegadas, com estação de carregamento das rodas e pneus, estação de acoplamento dos pneus às rodas com dispositivo de verificação dimensional das rodas, estação de enchimento rápido dos pneus através de injeção de ar entre o talão do pneu e a sede do talão na roda com sistema de troca automática de campânula, estação de assentamento do talão do pneu sobre a sede do talão na roda através da aplicação de carga sobre o flanco do pneu, com controle lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 990 - Desbobinadores horizontais de fitas de aço, próprios para bobinas acondicionadas em paletes, para serem interligados à linha de estampagem de peças de correntes, largura máxima das fitas igual a 100 ou 200mm, diâmetro da mesa igual a 1.400mm, com ajuste elétrico de deflexão, endireitador de fita integrado, acionado por inversor de frequência trifásico, controle proporcional constante de tensão da fita, altura máxima da pilha de bobinas igual a 650mm (incluindo o palete).
8479.89.99 | Ex 991 - Recipientes alimentadores programáveis, modulares, para planta de resíduos sólidos urbanos e comerciais, com capacidade total de entrada de resíduos de 30m3, compostos por 3 recipientes em aço interligados sequencialmente, com comprimento total de 8.200mm, tendo cada um capacidade de 10m3; piso de placas móveis com avanço simultâneo e com direção de fluxo reversível com motor de 7,5kW e velocidade de operação de 0,007 a 0,036m/min; tambor cilíndrico rotativo de dosagem para operações subsequentes com diâmetro de 1.016mm e velocidade de rotação de 0 a 28rpm com acionamento por motor com torque de 2.000Nm e inversor de frequência; tanque hidráulico de 140 litros; cabine elétrica de controle e monitoramento com controlador lógico programável, interfaces para paradas automáticas e função de segurança e para usuário através de display de texto, controle remoto para monitoramento das funções com entrada e saída digitais.
8479.89.99 | Ex 992 - Combinações de máquinas pré-expansoras para poliestireno, automática, descontínua, dotada de misturador em aço inoxidável com controle de velocidade variável mínima de 10 e máxima de 60rotações por minuto, dispositivo de leitura para verificação de pesagem e densidade do material expandido, dotado de unidade de aspiração para a remoção da espuma a partir do leito fluidizado com capacidade de 10 litros, correção automática da densidade, balança eletrônica para dosagem de matéria prima a ser expandida, unidade de alimentação tremonha com capacidade de 0,3m3 completa da cóclea, porta de saída para descarga do material expandido, câmara de expansão em aço inoxidável, superfície de câmera dividida em 6 seções, controle eletrônico de pressão a vapor e controle eletrônico de temperatura, pressão máxima inferior a 0,5bar, capacidade produtiva de saída de 1.800kg/h.
8479.89.99 | Ex 993 -Unidades para enriquecimento de metano a partir de biogás, (separação de gases e partículas, desumidificação, compressão, e concentração), com capacidade útil na entrada de até 930m3/h de biogás e aproximadamente 524,6nM3/h de metano enriquecido na saída; compostas de: 1 soprador de biogás para vazão de até 1.000m3/h e pressão de 1,05bar; 1 lavador de biogás para vazão máxima de até 1.048m3/h; 1 filtro secador de carvão ativado de adsorção para vazão máxima de 1.247m3/h; 1 compressor de biogás tipo parafuso com vazão de 1.000m3/h a 1,25bar; 1 compressor alternativo de duplo estágio, à seco, isento de óleo no biogás, com vazão de 624 a 1.620m3/h e pressão de 12bar; 1 filtro de linha para microfiltração do biogás; 1 conjunto de membranas para separação do CH4 (metano) do CO2 (dióxido de carbono), com vazão de metano na saída de 524,6nM3/h; 1 painel de controle e monitoramento da operação através de sistema PLC.
8479.89.99 | Ex 994 - Equipamentos de aplicação do revestimento "soft touch" na superfície do painel de instrumentos de veículos automotivos de dimensões 14.400 x 7.700 x 5.400mm composto de atuador hidráulico de 25 toneladas com sistema de colagem da folha "soft touch" através de vácuo, sistema de aquecimento da folha constituído por resistências elétricas tipo cerâmica com 46 zonas controladas separadamente e integradas ao sistema de controle de temperatura geral com precisão de +-3°C monitorando 200 pontos tanto no plano superior quanto no inferior da folha, detecção da proporção da deformação da folha "DrawDown" através de comparativo de dimensional e temperatura, com expansão na proporção de 100 a 200% variando a cada região da peça, precisão da espessura da folha pós-processo de 0,25mm, sistema automático de alimentação com “clamps” de 2 ou 4 direções e controle proporcional de velocidade de 20 a 350mm/s com sincronismo, estação de carregamento com manipulador e sucção a vácuo com sensores integrados para detecção de duplicidade de folhas através de medição de espessura e separação da folha em caso de duplo carregamento, dispositivo de processamento duplo com sistema de inclinação ergonômico para carregamento e descarregamento do produto e troca rápida através de trilhos e reconhecimento automático do modelo, célula com dispositivos e sistema de segurança geral, painéis controladores e CLP para integrá-los junto ao sistema independente de rastreamento de dados e parâmetros da peça/processo.
8481.20.90 | Ex 012 - Válvulas reguladoras de ar para uso específico em equipamentos de freio pneumático de vagões de carga com pressão igual ou inferior à 110psig (7,6bar), com medição da deflexão do pacote de molas de truque ferroviário entre a condição de vagão carregado e vazio.
8481.90.90 | Ex 013 - Válvulas 2/2 vias, normalmente fechadas montadas em “manifold”, com tempo de resposta rápido para seleção dos grãos.
8501.52.90 | Ex 003 - Servomotores de corrente alternada, trifásicos, síncronos, com potência na faixa de 5,5 a 69kW, de 30 polos, de torque nominal na faixa de 310 a 2.030Nm, de torque máximo na faixa de 790 a 4.450Nm, rotação nominal na faixa de 150 a 1.000rpm, corrente nominal na faixa de 13.5 a 144amp, rotores com ímã permanente, refrigerados a água, para operar em tensão de 365V e frequência de 37,5 a 250Hz, com opções de eixos nos tipos sólido, vazado ou com rolamento axial.
8501.52.90 | Ex 004 - Servomotores de corrente alternada, trifásicos, síncronos, com potência na faixa de 20 a 75kW, de 40 polos, de torque nominal na faixa de 1.160 a 4.760Nm, de torque máximo na faixa de 2.410 a 9.800Nm, rotação nominal na faixa de 150 a 600rpm, corrente nominal na faixa de 45.5 a 160amp, rotores com ímã permanente, refrigerados a água, para operar em tensão nominal de 365V e frequência de 50 a 200Hz, com opções de eixos nos tipos sólido, vazado ou com rolamento axial.
8501.52.90 | Ex 005 - Servomotores de corrente alternada, trifásicos, síncronos, com potência na faixa de 2,7 a 60kW, de 20 polos, de torque nominal na faixa de 140 a 580Nm, de torque máximo na faixa de 325 a 1.110Nm, rotação nominal na faixa de 175 a 1.500rpm, corrente nominal na faixa de 6.8 a 107amp, rotores com ímã permanente, refrigerados a água, para operar em tensão nominal de 365V e frequência de 29,2 a 250Hz, com opções de eixos nos tipos sólido, vazado ou com rolamento axial.
8501.52.90 | Ex 006 - Servomotores de corrente alternada, trifásicos, síncronos, com potência na faixa de 16 a 73kW, de 50 polos, de torque nominal na faixa de 1.200 a 7.000Nm, de torque máximo na faixa de 3.330 a 18.400Nm, rotação nominal na faixa de 100 a 500rpm, corrente nominal na faixa de 35.5 a 160amp, rotores com ímã permanente, refrigerados a água, para operar em tensão nominal de 365V e frequência de 41,7 a 208,3Hz, com opções de eixos nos tipos sólido, vazado ou com rolamento axial.
8501.53.10 | Ex 004 - Servomotores de corrente alternada, trifásicos, síncronos, com potência na faixa de 76 a 280kW, de 50 polos, de torque nominal na faixa de 1.660 a 8.600Nm, de torque máximo na faixa de 3.330 a 18.400Nm, rotação nominal na faixa de 100 a 500rpm, corrente nominal na faixa de 160 a 565amp, rotores com ímã permanente, refrigerados a água, para operar em tensão nominal de 365V e frequência de 41,7 a 208,3Hz, com opções de eixos nos tipos sólido, vazado ou com rolamento axial.
8501.53.10 | Ex 005 - Servomotores de corrente alternada, trifásicos, síncronos, com potência na faixa de 76 a 225kW, de 40 polos, de torque nominal na faixa de 1.570 a 4.650Nm, de torque máximo na faixa de 2.410 a 9.800Nm, rotação nominal na faixa de 300 a 600rpm, corrente nominal na faixa de 155 a 435amp, rotores com ímã permanente, refrigerados a água, para operar em tensão nominal de 365V e frequência de 100 a 200Hz, com opções de eixos nos tipos sólido, vazado ou com rolamento axial.
8501.53.10 | Ex 006 - Servomotores de corrente alternada, trifásicos, síncronos, com potência na faixa de 83 a 126kW, de 30 polos, de torque nominal na faixa de 840 a 2.010Nm, de torque máximo na faixa de 790 a 4.450Nm, rotação nominal na faixa de 450 a 1.000rpm, corrente nominal na faixa de 170 a 255amp, rotores com ímã permanente, refrigerados a água, para operar em tensão nominal de 365V e frequência de 112,5 a 250Hz, com opções de eixos nos tipos sólido, vazado ou com rolamento axial.
8501.53.10 | Ex 007 - Servomotores de corrente alternada, trifásicos, síncronos, com potência na faixa de 94 a 320kW, de 60 polos, de torque nominal na faixa de 9.000 a 19.300Nm, de torque máximo na faixa de 15.400 a 32.900Nm, rotação nominal na faixa de 100 a 300rpm, corrente nominal na faixa de 205 a 670amp, rotores com ímã permanente, refrigerados a água, para operar em tensão nominal de 365V e frequência de 50 a 150Hz, com opções de eixos nos tipos sólido, vazado ou com rolamento axial.
8502.13.19 | Ex 022 - Sistemas ininterruptos de energia rotativo diesel (UPS rotativo diesel), com potência entre 500 a 2.500kVA, rotação máxima de 5.400rpm, compostos de: motor diesel, acoplamento de indução e gerador síncrono montado em uma base metálica única horizontal e acompanhado de painel de controle e de força (bobina de reatância e disjuntores).
8515.21.00 | Ex 147 - Máquinas de soldagem por corrente contínua, de trilhos com perfis 60 UIC, TR70 (141 RE), TR68 (1363RE), TR 57 (115RE), e TR-45 (90 LB/YD), seção máxima soldável de 12.000mm2 com remoção de rebarbas no perfil do trilho, dotada de cabeçote de soldagem com dimensões de projeto iguais a comprimento: 2,5908m (102''), largura: 1,0922m (43''), altura: 1,2192m (48''), força de forjamento e desbaste máxima de 180t, unidade hidráulica com pressão máxima de 3.000psi, motor-gerador com potência de 300kW, unidade de pré-alinhamento dos trilhos na via, com precisão de mais ou menos 0,3mm e unidade de arrefecimento com capacidade térmica de 240.000btu/hora, montadas em container de alumínio com dimensões de projeto iguais a comprimento: 6,9088m (272"), largura: 2,4384m (96"), altura: 2,6670m (105").
8515.21.00 | Ex 148 - Combinações de máquinas para a produção de espaçadores metálicos soldados por resistência elétrica, com comprimento máximo do espaçador de até 3.000mm, com arames longitudinais e transversais de diâmetros compreendidos entre 5 e 10mm, partindo de rolos, compostas de: 1 estação de desenrolamento do arame longitudinal; 1 estação de desenrolamento do arame transversal; 1 unidade de endireitamento e alimentação guiadora para puxar o arame longitudinal com sistema de endireitamento por rotor de rolos hiperbólicos; 1 unidade de endireitamento e alimentação guiadora para puxar o arame transversal; 1 unidade cortadora do arame transversal; 1 unidade de mecanismo de dobragem dos espaçadores; 1 unidade de tesoura de corte do arame longitudinal; 1 unidade de soldagem dos arames composta de 1 transformador de solda; 1 cilindro pneumático e 1 porta eletrodos superior e inferior; 1 unidade alimentadora de tampas plásticas com mecanismo de inserção pneumático; 1 unidade de controle elétrico-eletrônico com computador de controle numérico (CNC), parcialmente desmontada, incluindo 1 pacote adicional de peças standard.
8515.80.90 | Ex 082 - Máquinas de solda seletiva com múltiplas ondas, para soldagem de placas de circuito impresso com componentes com terminais que atravessam a placa (tecnologia PTH), que permite a aplicação da solda apenas nas áreas pré-definidas, composta por fluxador de alta precisão, pré-aquecimento e tanque de solda, interligadas por esteira que gerencia o abastecimento da máquina e a movimentação entre os módulos, com câmera para visualização do processo de soldagem.
8543.30.00 | Ex 028 - Combinações de máquinas para sistema de revestimento, compostas de: 1 máquina planetária de “Dip-Spin” (mergulho e centrifugação) utilizada para revestir peças geometricamente complexas, composta por 3 cestos e 1 braço articulado com mais 3 cestos para centrifugação alternada das peças, 1 forno de cura com 2 níveis, sendo o nível superior para o “flash-off” e polimerização com temperatura máxima de cura de 350ºC e um nível mais baixo para o resfriamento e retorno das peças para revestimento adicional ou para o descarregamento das peças já acabadas através de um robô, bem como controle de toda a linha através de software integrado.
9014.80.10 | Ex 008 - Unidades de visualização ("displays") de GPS cartográfico, para uso em embarcações, com tela de 5,7 polegadas sensível ao toque e iluminação por “led”, resolução de 640 x 480pixels, conectividade interna “bluetooth”, antena de GPS com 50 canais embutida, 1 processador de núcleo duplo e 1 processador de núcleo simples, entrada NMEA 0183, entrada para cartão de memória tipo micro SD, conexão por radar digital, sonda digital embutida de 600W de potência e frequência de 50 e 200kHz, conectividade em rede com até 6 unidades de visualização do mesmo tipo, com cartografia embutida na memória da unidade.
9014.80.10 | Ex 009 - Unidades de visualização ("displays") com sistema multifunção de plotagem gráfica avançada, para uso em embarcações militares, comerciais, de recreio e iates, com tela colorida de 15,4" ("widescreen") com iluminação por “led”, resoluções de 1.280 x 800 pixels, conectividade interna Wi-Fi e “bluetooth”, 1 processador de núcleo duplo e 1 processador de núcleo simples, 1 entrada de vídeo composto NTSC ou PAL, 1 entrada NMEA 0183, entrada dupla para cartão de memória tipo micro SD, conectividade em rede de até 6 unidades de visualização do mesmo tipo, com ou sem cartografia básica embutida na memória interna.
9019.20.10 | Ex 004 - Dispositivos regeneradores ou trocadores de calor e umidade associados a filtro bacteriano e viral utilizados em volumes correntes de 150 a 1.000ml e capazes de gerar umidade resultante superior a 30mg H2O/L; compostos por malha filtrante de polipropileno e bobina de papel impregnada com cloreto de cálcio destinado ao aquecimento, umidificação e filtração no processo de ventilação mecânica; resistência ao fluxo de 2,4cm H2O; conectores 15-22/15mm e espaço morto de 35ml.
9027.10.00 | Ex 078 - Equipamentos de monitoramento de tendência de gases dissolvidos no óleo de transformador na faixa de 0-2.000ppm através de medição combinada dos gases dissolvidos, com precisão das medidas +/-10% de leitura +/-25ppm (H2 equivalente), com sensibilidade relativa H2: 100% de concentração, CO: 15 +/- 4% de concentração, C2H2: 8 +/- 2% de concentração e C2H4: 1.5 +/-0.5% de concentração.
9027.30.19 | Ex 017 - Equipamentos automáticos de preparação de amostras e medição em tempo real de concentração de elementos químicos (Mn, Cr, Ni, Mo, V, Al, Nb, Ti) em tubos de aço sem costura, abrangendo diâmetros externos entre 167,4mm e 409,6mm, através do método de espectrometria de emissão óptica, compostos pela unidade de manipulação e o gabinete de controle.
9027.50.90 | Ex 082 - Sistemas para detecção e quantificação, em tempo real, de amostras de ácidos desoxirribonucleicos (DNA) e ribonucleicos (RNA) com ciclagem térmica, conjunto óptico composto por filtros, para detecção de 3, 4, 5 ou 6 fluorescências para cada amostra simultaneamente, computador e software específico para análise automatizada dos dados.
9030.10.10 | Ex 021 - Câmaras de íons AID com cabo de interconexão de 4m para monitoração de radiação, faixa de tensão de entrada variável entre 90 a 264VAC, frequência de entrada variável entre 47 a 63Hz, entrada máxima de corrente de 2A a 115VAC ou 60A com entrada de 230VAC.
9030.39.90 | Ex 019 - Equipamentos de monitoramento “on-line” de descargas parciais medida como pulsos elétricos no tanque principal dos transformadores de potência e buchas capacitivas através de alterações em capacitância e fator de potência, com 3 medições em buchas de AT ou 3 adicionais em buchas de BT, utilizando módulo de comunicação ASCII/Modbus RTU sobre RS-485 isolado, ou Modbus RTU sobre fibra óptica multimodo serial com conector ST ou Multi Mestre: TCP Modbus sobre Ethernet RJ-45 e/ou fibra óptica multimodo de 10 Mbps (conector ST).
9030.39.90 | Ex 020 - Equipamentos automáticos para testes de tensão aplicada e medição de descargas parciais em cabos de energia elétrica, transformadores de instrumentos e de potência, tipo ressonante com capacidade para 4 ciclos diários de trabalho com 30 minutos de operação por 30 minutos de repouso, dispondo de transformador isolador a óleo com dupla blindagem eletrostática de 440/3.300V e potência de 420kVA, cubículo de potência contendo disjuntor geral, regulador de tensão, contator e filtro de rede, transformador excitador 3.135V/60Hz, corrente 150A, potência 450kVA, isolado a óleo, reator variável com 1.050kV para corrente nominal de 14A compostos de: 3 reatores de 350kV/14A, potência mínima de 14.700kVA e nível de descargas parciais 2pC em 975kV e 20pC em 1.050kV, capacitor de acoplamento 1.050kV/3,3nF e corrente 20A, capacitor padrão isolado a SF6, 1.000kV, 50/60Hz, 20pF/10pF e Tan Delta 10-5, detector de descargas parciais com discriminação de pulsos, capacitor de injeção 100pf/600V, unidade de controle digital com interface para operação remota com registrador digital, carga básica capacitiva de 700kV/20nF. Ex 020 - Equipamentos automáticos para testes de tensão aplicada e medição de descargas parciais em cabos de energia elétrica, transformadores de instrumentos e de potência, tipo ressonante com capacidade para 4 ciclos diários de trabalho com 30 minutos de operação por 30 minutos de repouso, dispondo de transformador isolador a óleo com dupla blindagem eletrostática de 440/3.300V e potência de 420kVA, cubículo de potência contendo disjuntor geral, regulador de tensão, contator e filtro de rede, transformador excitador 3.135V/60Hz, corrente 150A, potência 450kVA, isolado a óleo, reator variável com 1.050kV para corrente nominal de 14A compostos de: 3 reatores de 350kV/14A, potência mínima de 14.700kVA e nível de descargas parciais 2pC em 975kV e 20pC em 1.050kV, capacitor de acoplamento 1.050kV/3,3nF e corrente 20A, detector de descargas parciais com discriminação de pulsos, capacitor de injeção 100pf/600V, unidade de controle digital com interface para operação remota com registrador digital, carga básica capacitiva de 700kV/20nF. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
9030.84.90 | Ex 007 - Sistemas automatizados, para medição de fator de potência da isolação, tangente delta, em transformadores elétricos monofásicos e trifásicos, disjuntores, cabos, máquinas rotativas, com computador de operação, supressor de interferência executando testes na faixa de frequência de 15 a 400Hz,, tensão de saída: ajustável de 25V a 12 ou 15kV , saída a 10kV: 150mA contínuo ou 450mA por 5 minutos, potência de saída de 4kVA, corrente de entrada: 15A, exatidão fator de dissipação: 0,5% e resolução 0,01%, compostos de carrinho transportador e cabos de ligação com conectores.
9031.10.00 | Ex 085 - Máquinas automáticas para o controle de desequilíbrio estático e dinâmico de pneumáticos com peso máximo igual a 20kg, diâmetros de talão iguais a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 polegadas, compostas de: estação de entrada dos pneus a serem aferidos, dotada de dispositivo de lubrificação dos talões e dispositivo de centralização dos pneus; estação de acoplamento, insuflação e medição/aferição do desequilíbrio dos pneus, com dispositivo de inspeção de geometria; estação de saída dos pneus já aferidos, com dispositivos de marcação dos pneus e separador (sorter); com controlador lógico programável (CLP).
9031.49.90 | Ex 264 - Equipamentos detectores de defeitos (marcas e/ou furos repetitivos) em superfícies de folhas de alumínio durante o processo de laminação, largura máxima das folhas de 2.200mm, velocidade de laminação de 2.000m/min, com eficiência de detecção compreendida de 80 a 95%, dotados de sensor a laser e unidade de deslocamento linear acionado por correias.
9031.49.90 | Ex 265 - Analisadores de defeitos em lâminas de madeira torneadas, durante processo produtivo, com resolução de até 1,5mm por defeito e velocidade de até 250m/min, tempo de corte inferior a 38ms com variação na largura menor que 8mm por corte e desvio padrão no corte menor que 8mm na largura e comprimento.
9031.49.90 | Ex 266 - Máquinas automáticas, de alta eficiência, para a inspeção de seringas de vidro ou plástico pré-envasadas com produtos farmacêuticos injetáveis, com 8 estações de verificação por câmeras, sistema de reinspeção automática, capacidade máxima de verificação igual a 24.000seringas/h (variável conforme características e dimensões das seringas), para seringas com diâmetros compreendidos entre 6,85 e 17mm, volume máximo igual a 20ml, destinados à identificação e rejeição de seringas não conformes, com controlador lógico programável (CLP).
9031.49.90 | Ex 267 - Máquinas automáticas, de alta eficiência, para a inspeção de ampolas, frascos ou cartuchos pré-evasados com produtos farmacêuticos injetáveis, com nove estações de verificação por câmeras, sistema de reinspeção automática, capacidade máxima de verificação igual a 24.000recipientes/h (variável conforme características e dimensões dos recipientes), para recipientes com diâmetro máximo maior ou igual a 51mm, volume máximo igual a 100ml, destinadas à identificação e rejeição de recipientes não conformes, com controlador lógico programável (CLP).
9031.80.20 | Ex 149 - Equipamentos de medição por rastreio de feixe de laser com refletor para medição de pontos tridimensionais, disponível nas versões com faixa de medição de 40, 100 e 160 metros de diâmetro, alcance de Azimute de ±320°, alcance de elevação de +79/-59°, precisão angular do sistema de 3,5µm/m composto de cabeçote de emissão do laser, controladora, cabos, estação ambiental, refletor, mala de transporte.
9031.80.20 | Ex 150 - Equipamentos por rastreio de laser para medição de pontos tridimensionais com refletor (SMR) de 80m, com faixa de medição linear (diâmetro) de 160m, operado por bateria ou fonte de energia externa, composto de cabeçote de emissão do laser, sensor de temperatura, cabo de energia e fonte, mala de transporte. Alcance de Azimute de ±320°, alcance de elevação de +79°/-59°, Resolução angular de ±0.018 arco-segundos, precisão angular do sistema de 3,5µm/m.
9031.80.99 | Ex 260 - Máquinas de medição automática, para controle dimensional de virabrequins, com controlador lógico programável (CLP), com sensor térmico ambiental para correção dos desvios de medidas dentro de um campo de 15 a 40°C com variação máxima de +/-2°C/hora, equipadas com uma estação de medição com garfos de medição e suporte em V para referenciação da peça, estação de marcação para gravação a laser, grupo de segregação automática para as peças rejeitadas equipado com manipulador e depósito de peças reprovadas, sistema de identificação automática da correta marcação das peças com telecâmera, impressora e dispositivo de carga e descarga, para virabrequins com comprimento máximo de 800mm, diâmetro concêntrico de até 100mm, diâmetro excêntrico de até 70mm curso de até 2 x 55mm.
9031.80.99 | Ex 682 - Combinações de máquinas para inspeção da qualidade de estojos, projéteis e cartuchos de munição, através de controle dimensional a laser 360°, sistema de visão artificial com uma ou mais câmeras digitais de alta resolução, capacidade de inspeção de até 300 peças por minuto.
9031.80.99 | Ex 683 - Combinações de máquinas para verificação da uniformidade, correção de não conformidades radiais e medição do balanceamento de pneus de turismo, com diâmetro externo entre 508 e 1.020mm, largura externa entre 76 e 356mm e massa de até 41kg, pressão pneumática de trabalho flexível para inflagem de pneus de 0 a 4bar e tempo do ciclo completo de 24 segundos, compostas de: transportador de entrada de pneus com diâmetro externo de até 1.020mm, com matriz de leitoras de código de barras para leitura de parâmetros e mesa de desvio para os pneus não parametrizados; cilindro de lubrificação do talão do pneu; equipamento de verificação da uniformidade, com range de capacidade de 111daN, eixo de rotação horária e anti-horária de 60rpm e flexibilidade para até duas dimensões internas de pneu simultâneas; medidores de deformação do flanco lateral com range de capacidade de 56daN; roda de carga para medição radial e posterior com aplicação de carga de 1.800daN; retificadora abrasiva para reparos radiais; computador de controle para armazenamento dos dados de uniformidade; transportador de transmissão para o medidor de balanceamento; medidor de balanceamento estático e dinâmico com computador de controle, eixo de rotação horária com velocidade de 300rpm e flexibilidade para até três dimensões de pneus; transportador de saída com mesa de desvio para pneus não conformes e tapete de transferência de pneus não conformes para área do operador com computador de controle final.
9031.80.99 | Ex 684 - Equipamentos para medição e controle da planicidade de tiras de aço com largura compreendida entre 900 e 1.100mm, sem contato, através de excitação da tira e monitoramento das amplitudes da excitação, contendo: mesas perfuradas com 32 zonas de medição cada, sensores com diâmetro de 18mm, moduladores, válvulas, exaustor, tubulações, sistema elétrico de automação e controle, incluindo controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM).
9031.80.99 | Ex 685 - Equipamentos para medição e controle da planicidade de tiras de aço com largura compreendida entre 900 e 1.300mm, sem contato, através de excitação da tira e monitoramento das amplitudes da excitação contendo: mesas perfuradas com 46 zonas de medição cada, sensores com diâmetro de 18mm, moduladores, válvulas, exaustor, tubulações, sistema elétrico de automação e controle, incluindo controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM).
9031.80.99 | Ex 686 - Sistemas de medida, observação, análise e controle em operações de completação em poços de petróleo após perfuração, operando em profundidade máxima de 10.000m, temperatura máxima de 200°C e pressão de 0 a 25.000psi, através de cartão de comunicação submarina para interface de dados e sensores de fundo, fornecendo em tempo real medidas precisas de pressão, temperatura, fluxo, densidade, tolerância a imperfeições de cabos e tolerância a vibrações e choques.
9031.80.99 | Ex 687 - Sistemas eletrônicos para monitoramento e controle automatizado de equipamentos de perfuração constituídos de: 1 equipamento de rádio telecomando para controle, via rádio, do ciclo de perfuração à um toque ("one touch") e de movimentação de perfuratrizes composto de: uma interface homem-máquina com tela sensível ao toque ("touch screen"), controlador lógico programável e controles hidráulicos, sistema de bordo para detecção de obstáculos podendo conter até 4 câmeras com tecnologia estereoscópica (“HazCam”), 1 ou mais servidores para envio ou recebimento de dados referente à perfuração e monitoramento do estado dos equipamentos via rede sem fio, conjunto de GPS (sistema de georeferenciamento) composto de receptores, antenas e conversores de comunicação, e podendo conter ainda, um módulo de entrada e saída com adaptadores de comunicação para rede “devicenet” para a função de multipasso ("multi-pass"), um centro de comando e controle remoto para movimentação de perfuratrizes, e uma estação base de GPS.
9031.80.99 | Ex 688 - Equipamentos para regulagem de alinhamento de faróis automotivos, montados em pórticos, com centralização com o veículo através de interface com equipamento de avaliação de geometria, com ferramentas tipo parafusadeiras com torque de 0,4 a 2,5Nm para regulagem dos faróis, com distancia da caixa de luz ao veículo entre 300 a 700mm, precisão de medição de mais ou menos 0,1%, resolução de 0,04%, deflexão de mais ou menos 0,8%, com lente “Fresnel”, foco de 500mm, pixels tamanho 8,3 x 8,3 micrometros, controle de exposição entre 4 micro segundos a 60 segundos com intervalo de 1 micro segundo, memória integrada de 32 Megabyte RAM para armazenamento temporário, com o resultado da medição mostrado em um monitor para auxílio do operador no ajuste correto dos faróis, com sistema de calibração de sensor para evitar colisão através de placa que se move, se centraliza e reflete as ondas emitidas pelo sensor para auto ajuste, com sistema de calibração para reconhecimento de semáforos através de placa com 3 LEDs para orientação do ajuste dos sensores, com lona preta, tipo porta de enrolar, em PVC de alta resistência ,dimensões de 2.500mm de largura por 2.200mm de altura, para diminuição da luminosidade para calibração do sensor de reconhecimento de farol e dispositivo para ajustar as câmaras do veículo que monitoram as faixas pintadas das pistas através de placa com 3 quadrados brancos e pretos, com precisão em torno de 0,5mm.
9031.80.99 | Ex 689 - Transdutores de torque de pressão para monitoramento de estacas helicoidais para marcar a dureza do solo, com capacidade de entre 13.000 e 40.000n/m, aplicado entre dois flanges, com precisão de +/-0,3%.
9031.80.99 | Ex 690 - Equipamentos de teste e integração do sistema de inertização do tanque de combustível de aeronaves, com módulo de operação "stand alone" e emulação de sinais interface aeronáutico tipo Arinc 429.
9031.80.99 | Ex 691 - Equipamentos para testes de resistência elétrica e estanqueidade em injetoras de combustível do tipo pré-aquecidos, com aplicação em veículos bicombustíveis, composto de mesa indexada com 4 estações de trabalho; estação de carregamento dos injetores na mesa; estação de teste de resistência da bobina elétrica de 12Ohms +-0,4Ohms, do aquecedor (circuito resistivo) de 0,300Ohms e teste de vazamento de fluído entre a placa diretora e o assento por sistema de medição por decaimento de pressão; estação para teste de estanqueidade de até 0,200cm3/minuto a pressão de 420kPa de nitrogênio entre a válvula de vedação e o assento; e estação para marcação dos injetores aprovados e descarte dos não aprovados, com capacidade de operar os testes em 2 injetores simultaneamente, com tempo de ciclo de 12s, comandados por controlador lógico programável.

Art. 2º O Ex-tarifário nº 015 da NCM 8464.20.90, constante da Resolução CAMEX nº 44, de 20 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8464.20.90 | Ex 015 – Máquinas calibradoras para revestimentos cerâmicos, compostas por 8 ou 10 cabeçotes de rolos calibradores horizontais fixos e/ou oscilantes, sendo 6 cabeçotes fixos e 4 cabeçotes oscilantes, mais 4 cabeçotes com rebolos verticais, com largura útil para entrada das peças de revestimentos cerâmicos de até 1.200mm, com acionamento automático de subida e descida dos cabeçotes horizontais.

Art. 3º O Ex-tarifário nº 045 da NCM 8477.20.10, constante da Resolução CAMEX nº 80, de 11 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8477.20.10 | Ex 045 - Extrusoras para material termoplástico, com sistema multifuso de extrusão, tambor central rotativo e degasagem intensiva a vácuo, sistema de bomba de vácuo e separação de líquidos, diâmetro do fuso de entrada compreendido entre 70 e 300mm e capacidade de produção compreendida entre 250 e 4.200kg/hora.

Art. 4º O Ex-tarifário nº 047 da NCM 8443.13.90, constante da Resolução CAMEX nº 118, de 18 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8443.13.90 | Ex 047 - Impressoras ofsetes, para documentos de alta segurança, por processo de intaglio (talho de doce), guilhoches, rotativa com velocidade superficial no cilindro de impressão de 2.000iph (impressão/h), com 3 unidades de tintagem, eletroformada, "wrap around", podendo operar com até 16 tonnes (toneladas de pressão na impressão), largura máxima de papel de 325 x 325mm, área de impressão máxima de 290 x 290mm, espessura de papel de 0,08 a 0,4mm, com puncionadeira, unidade de processamento e rolos de limpeza.

Art. 5º O Ex-tarifário nº 108 da NCM 8464.90.90, constante da Resolução CAMEX nº 12, de 05 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 06 de março de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

8464.90.90 | Ex 108 - Combinações de máquinas para esquadrejar e biselar revestimento cerâmicos, composta de: 2 conjuntos de esquadrejamento-biseladora, 2 ou 4 correias de conexão giratória, 1 unidade de escovação, 1 unidade de compensador de corrente vertical, quadros elétricos.

Art. 6º O Ex-tarifário nº 041 da NCM 8704.10.90, constante da Resolução CAMEX nº 22, de 31 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 01 de abril de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

8704.10.90 | Ex 041 - Transportadores de aduelas de concreto com acessório para transporte de material e módulo de transporte para até 12 pessoas, auto propelidos, bidirecionais, para serem utilizados em túneis escavados por máquinas tuneladoras (tunnel boring machine), contendo 8 ou mais rodas com pneumáticos, sendo 6 delas ou mais direcionáveis, sistema de câmera reversa, motor diesel, com sistema de proteção contra incêndio, de potência igual ou superior a 220kW, 2 cabines de direção, com ou sem ar-condicionado, comprimento igual ou superior a 21.000mm, largura igual ou inferior a 1.800mm, capacidade máxima de carga igual ou superior a 60 toneladas e capazes de trabalhar, quando carregados, em pisos com inclinações máximas iguais ou superiores a 6%.

Art. 7º O Ex-tarifário nº 262 da NCM 9031.49.90, constante da Resolução CAMEX nº 44, de 21 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 22 de maio de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

9031.49.90 | Ex 262 - Transdutores ópticos angulares de alta precisão para leitura e medição do posicionamento de eixos giratórios, com precisão entre +/-0,001mm até +/-0,005mm, com escala de medição incremental ou absoluta.

Art. 8º Excluir o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX nº 22, de 31 de março de 2015, com efeitos retroativos à data de sua publicação no Diário Oficial da União de 01 de abril de 2015:

8477.80.90 | Ex 340 - Máquinas para processamento e reciclagem de aparas de plástico (PEBD/PP) com sistema de degasagem de alta performance, com umidade máxima permitida de 8%, com capacidade de produção compreendida entre 950 e 1.400kg/h, totalmente automatizada por meio de controlador lógico programável (CLP).

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ARMANDO MONTEIRO
Este texto não substitui o publicado no DOU.