# RESOLUÇÃO Nº 92, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013

- Ano: 2013
- Numero: 92
- Anexo: 0
- Publicacao: 2013-11-04
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1140

RESOLUÇÃO Nº 92, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013
(Publicado no DOU de 04/11/2013)

Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,

CONSIDERANDO as Decisões nºs 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10 e 65/12 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL - CMC e os Decretos nº 5.078, de 11 de maio de 2004, e nº 5.901, de 20 de setembro de 2006 e a Resolução CAMEX nº 17, de 3 de abril de 2012,

RESOLVE, ad referendum do Conselho:

Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2014, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8413.60.90 | Ex 015 – Bombas de deslocamento volumétrico rotativas, acionadas eletronicamente, construídas em alumínio, ferro fundido ou aço inox, com vazão máxima igual ou superior a 1.000l/h, mas inferior ou igual a 70.000l/h e pressão máxima inferior ou igual a 15bar.
8414.80.19 | Ex 087 – Compressores centrífugos para ar, com 3 estágios de compressão, com ou sem motor elétrico, sistema de caixa de engrenagem integralizada, sistema de resfriamento com trocadores de calor tipo casco-tubo, com tubos em aço inoxidável, com água nos tubos e ar no casco, mancais hidrodinâmicos de pastilhas flutuantes "tiling pad", sistema de controle de capacidade com "guide vane", sistema de selagem a labirinto (evitando a necessidade de ar de selagem), com impelidores tridimensionais, montados sobre base única, acabamento na coroa e pinhões, para pressão de operação de 55 PSIG e vazão de ar de 8983 CFM.
8414.80.33 | Ex 035 – Combinações de máquinas para fornecimento de nitrogênio, compostas de compressor centrífugo para nitrogênio, desprovido de motor, montado em base metálica ("skid"), com quatro estágios de compressão, capacidade máxima nominal de 14.000Nm³/h, pressão de sucção de 1,05bar e de descarga de 31,22bar, dotado de redutor integrado, sistema de lubrificação, resfriadores entre estágios, resfriador final e sistema de controle; dois tanques de estocagem (pulmão) com capacidade individual de 500m³, gabinete de instrumentação, válvulas, tubulação e instrumentação de campo.
8415.82.90 | Ex 001 – Equipamentos de ar condicionado para climatização de trens metroferroviários, com capacidade térmica igual ou superior a 44kW, potência total igual ou superior a 24kVA, dimensões iguais ou inferiores a 3.444 x 2.058 x 500mm (comprimento, largura e altura), peso igual ou inferior a 820kg, chassis em aço inox, com compressor montado na vertical, ar fresco igual ou superior a 1.300m3/h, sem painel de controle.
8417.80.90 | Ex 025 – Incineradores oxidantes térmicos recuperativos integrados para o tratamento de ar/gás e de compostos orgânicos voláteis (COVs) e aproveitamento destes nas estações de secagem, de selagem, da cataforese e no aquecimento e cura de revestimentos de pintura, em planta de pintura de carrocerias automotivas seriadas, com configurações variáveis, do tipo insulado, com capacidade de vazão entre 14.380 e 22.000m3/h, inclusive, construídos em aço inox e alimentados a gás natural, munidos de: câmaras de combustão, ventiladores, queimadores com potência entre 320 e 2.000kW, inclusive, trocadores de calor ajustáveis integrados para pré-aquecimento do ar de exaustão, "by-pass" multifuncionais (válvulas três vias), com ou sem sistemas de reaproveitamento de calor dos gases limpos para uso no processo de secagem de pintura e de selante, tubos, válvulas, registros e demais componentes de montagem, 1 ou mais painéis de controles com sistema de programação próprios, operando com 1 ou mais controladores lógico programáveis (PLC) multifuncionais com monitores e unidade central de processamento e de segurança (CPU) integrados, e de 1 ou mais terminais de programação portáteis com monitores.
8419.39.00 | Ex 062 – Atomizadores horizontais destinados à secagem de carbonato de cálcio micronizado e adicionado com dispersante poliacrilato de amônio ou de sódio, para uso na fabricação de tintas automotivas, esmaltes sintéticos e PVC, dispondo de câmara de secagem horizontal em aço inox de diâmetro interno de 2.000mm e comprimento de 6.000mm com distribuidor de ar quente e rosca transportadora; dispositivo de aquecimento a gás com gerador de ar quente tipo cortina de ar com poder calorífico de 800.000 kcal/h; filtro com pré-câmara com 216 mangas; sistema de segurança para interrupção automática do processo e alarme; 8 bicos atomizadores; respectivas bombas, válvulas e ventiladores; painel elétrico e comando por PLC..
8419.39.00 | Ex 063 – Secadores automáticos alimentados a gás GNV para louças sanitárias verdes com sistema de painel de controle PLC que secam através da circulação do ar aquecido em 8 cones de distribuição comandados pela curva de secagem pré-definida, com capacidade de secagem de 48 carros de peças por dia em dois ciclos distintos de 10 a 12h a uma temperatura de até 120ºC, com 22 metros de largura, 8 metros de comprimento e 3 metros de altura de carga útil.
8421.29.30 | Ex 002 – Filtros tipo prensa para produção de etanol celulósico específico para filtração de lignina do processo de pré-tratamento de biomassa “PROESA”, com área de filtragem entre 200 e 220m² para separar de um fluxo entre 40 e 50m³ de vinhaça com mais de 10% de lignina proveniente da destilação de etanol, em 2 correntes, sendo uma, a torta de lignina com menos de 50% de água residual e a segunda, a vinhaça clarificada com menos de 0,3% de peso de sólido, contendo sistema de lavagem de filtros, central hidráulica de compressão, sistema de controle e automação e painel elétrico com os devidos controles.
8421.39.90 | Ex 030 – Filtros de mangas para remoção de partículas em suspensão no ar de fábrica de cimento, com capacidade de processamento igual ou superior a 406.200Nm3/h, temperatura de trabalho entre 166°C e 180°C, constituídos de: estrutura metálica (carcaça, tremonhas, suportes, cobertura, passarelas e demais elementos estruturais); sistema de transporte de pó (válvulas e transportadores); mangas e gaiolas; acionamentos eletromecânicos e instrumentação de controle
8422.30.10 | Ex 043 – Máquinas automáticas para encher e arrolhar garrafas de vidro, destinadas ao envase de bebidas carbonatadas, com velocidade de 36.000garrafas de 1l/h e 27.000garrafas de 2l/h, constituídas de dispositivo para tampar ou encapsular, carrossel de enchimento rotatório com válvulas e elevadores pneumáticos, sistema de alimentação, unidade de sanitização, guia de garrafas e estrela de transferência, sistema de lubrificação centralizada, bombas, controle lógico programável (PLC).
8422.30.10 | Ex 044 – Rotuladoras para garrafas, compostas de mesa, giroscópio e estação de rotulagem, com transportador de recipiente através de esteiras e placas sequenciais, módulos de corte, alimentador de rolos, cilindro de cola com aquecimento por indução, centralizador luminoso para movimentação do container, cabine de controle e capacidade de até 50.000 garrafas.
8422.30.29 | Ex 261 – Máquinas encapsuladoras automáticas para abertura, enchimento e fechamento de cápsulas de gelatina dura com produtos farmacêuticos em forma de pó ou pallets, com controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM) com capacidade de produção de 92.000cápsulas/h, para cápsulas de tamanho 00,0,0 alongada, 1,2,3,4 e 5, dotadas de sistema de vácuo para alimentação de cápsulas vazias e sistema de controle de qualidade do processo por amostragem
8422.30.29 | Ex 262 – Máquinas para encartuchar pacotes tipo "flowpack" de barras de chocolate, automáticas, com controlador lógico programável (CLP), capacidade máxima de processamento maior ou igual a 500pacotes/min (pacotes com dimensões 125 x 65 x 10mm, e caixas com dimensões 198 x 125 x 88mm), compostas de: 2 estações de alimentação com esteiras sincronizadoras; 1 estação de encartuchamento com 2 robôs manipuladores; 1 estação formadora de caixas e uma estação de fechamento dos cartuchos cheios
8422.40.90 | Ex 449 – Combinações de máquinas para embalagem primária e secundária de absorventes descartáveis, controladas por CLP, com capacidade de produção igual ou superior a 1.700absorventes/min, compostas de: 1 Unidade de Alimentação e Giro com Empilhamento/Agrupamento com esteira transportadora de entrada capaz de efetuar o giro de 900 do absorvente na esteira de tombamento , área de agrupamento constituída de Guia Oscilante, acumulador de entrada, acumulador de saída e empurrador superior, todos servo-motorizados , com comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógico-programáveis e comando computadorizado, incluindo telas de interface operacional “touch-screen”; 1 Unidade de Empacotamento/Embaladora com capacidade máxima de produção maior ou igual a 150 bolsas plásticas seladas/min, com esteira de barras transportadoras , placa de compressão, empurrador superior, braços de sucção, abertura de bolsa plástica, esteira de pinos para alimentação das bolsas, mesa de levantamento para reposição ou troca rápida de pilha de bolsas, selagem e corte das bolsas plásticas, sistema de sucção a vácuo do resíduo após o corte, comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógicos programáveis e comando computadorizado, sendo toda transmissão das unidades anteriores por acionamento por servo-motores e com transportador linear e 1 Elevador em Espiral de caixas Ex 449 - Combinações de máquinas para embalagem primária e secundária de absorventes descartáveis, controladas por CLP, com capacidade de produção igual ou superior a 1.700absorventes/min, compostas de: 1 Unidade de Alimentação e Giro com Empilhamento/Agrupamento com esteira transportadora de entrada capaz de efetuar o giro de 90º do absorvente na esteira de tombamento, área de agrupamento constituída de Guia Oscilante, acumulador de entrada, acumulador de saída e empurrador superior, todos servo-motorizados, com comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógico-programáveis e comando computadorizado, incluindo telas de interface operacional "touch-screen"; 1 Unidade de Empacotamento/Embaladora com capacidade máxima de produção maior ou igual a 150 bolsas plásticas seladas/min, com esteira de barras transportadoras, placa de compressão, empurrador superior, braços de sucção, abertura de bolsa plástica, esteira de pinos para alimentação das bolsas, mesa de levantamento para reposição ou troca rápida de pilha de bolsas, selagem e corte das bolsas plásticas, sistema de sucção a vácuo do resíduo após o corte, comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógicos programáveis e comando computadorizado, sendo toda transmissão das unidades anteriores por acionamento por servo-motores e com transportador linear e 1 Elevador em Espiral de caixas. (Redação dada pela Resolução Camex nº 103/2013). Ex 449 - Combinações de máquinas para embalagem primária de absorventes descartáveis, controladas por CLP, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 1.700absorventes/min, compostas de: 1 Unidade de Alimentação e Giro com Empilhamento/Agrupamento com esteira transportadora de entrada capaz de efetuar o giro de 90º do absorvente na esteira de tombamento, área de agrupamento constituída de Guia Oscilante, acumulador de entrada, acumulador de saída e empurrador superior, todos servo-motorizados, com comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógico-programáveis e comando computadorizado, incluindo telas de interface operacional "touch-screen"; 1 Unidade de Empacotamento/Embaladora com capacidade máxima de produção maior ou igual a 150 bolsas plásticas seladas/min, com esteira de barras transportadoras, placa de compressão, empurrador superior, braços de sucção, abertura de bolsa plástica, esteira de pinos para alimentação das bolsas, mesa de levantamento para reposição ou troca rápida de pilha de bolsas, selagem e corte das bolsas plásticas, sistema de sucção a vácuo do resíduo após o corte, comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógicos programáveis e comando computadorizado, sendo toda transmissão das unidades anteriores por acionamento por servomotores e com transportador linear. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 20, 2014)
8422.40.90 | Ex 450 – Combinações de máquinas para embalagem automática de fardos de placas de MDF tipo "wrap around" em filme stretch de polietileno, com capacidade máxima para fardos de 2.500kg, compostas de: embaladora automática por meio de filme stretch, com dimensão máxima para embalagem de 3.050 x 2.200 x 1.000mm, com capacidade de ciclo de embalamento de 25 a 35fardos/h; mesa de roletes transportadores para movimentação dos produtos acionados por sistema hidráulico, elétrico e sistema pneumático.
8422.40.90 | Ex 451 – Combinações de máquinas, formando corpo único, destinadas a embalar tubos plásticos flexíveis corrugados com diâmetro entre 16 e 32mm, com capacidade para produzir bobinas de até 700mm de diâmetro externo, compostas de: guias de alimentação de tubos, sistema de enrolamento e corte automático dos tubos, aplicador de até 4 fitas plásticas para amarrar as bobinas, sistema de movimentação interno automático e painel de controle com controlador lógico programável (CLP) e dispositivos para assistência remota.
8422.40.90 | Ex 452 – Empacotadoras horizontais automáticas para produção de embalagens de produtos com película, compostas de esteira de alimentação com trilho-guia, estação de agrupamento, estação de embalagem de película, painel de comando e túnel de retração com refrigeração de sensor infravermelho, gabinete elétrico, capacidade de até 135ciclos/min.
8422.40.90 | Ex 453 – Máquinas de encaixotamento automático robotizadas por utilização de “pick and place” acionados por servomotores para tomada de produto tipo “doypack” flexível com 4 soldas e variação de peso de 100 a 1.200g, com capacidade de produção de até 200“doypacks”/min e armação de caixa de 20 caixas/min.
8422.40.90 | Ex 454 – Máquinas encartuchadoras horizontais de movimentos contínuos para acondicionamento de lápis cosméticos, com dimensões mínimas de 13mm de espessura e por 96mm de comprimento, velocidade máxima de 120 ciclos/minuto, com fechamento mecânico das abas, dispositivo para troca de ferramental em no máximo 10 minutos, alimentação de lápis, controle de presença de produto no interior da embalagem, comandada por controlador lógico programável (CLP).
8424.89.90 | Ex 007 – Máquinas para corrosão do cobre na fabricação de placas de circuito impresso, de ação contínua, por meio de bicos dispersores “spray” de solução corrosiva, com sistema automático de preparação da solução e câmara de lavagem
8424.89.90 | Ex 191 – Combinações de máquinas para pintura de carrocerias automotivas, destinadas à aplicação de mastic para selagem e revestimento de carrocerias, compostas de 7 robôs com braço mecânico, com 7º de liberdade, incluindo o de movimento linear horizontal, capacidade máxima de carga no braço igual a 10kg, munidos de pistolas de aplicação automática com até três bicos de aplicação; doseadores e reguladores de controle de pressão com sistema de condicionamento térmico do selante; medidores de vazão volumétricos; bicos aplicadores de formatos variados; sistema de visualização 3D para verificação do posicionamento das carrocerias; sistema de segurança para prevenção de entradas indevidas na área de trabalho; estrutura de sustentação (incluindo trilhos e colunas para movimento e suporte); 9 painéis de controles com sistema de programação próprios, operando com 2 controladores lógico programáveis (PLC) com seus monitores e com unidade central de processamento e segurança (CPU) integrado e dotadas de 2 terminais de programação portáteis com seus monitores Ex 191 - Combinações de máquinas para complemento de planta de pintura de carrocerias automotivas, destinadas à aplicação de mastic para selagem e revestimento de carrocerias, compostas de 7 robôs com braço mecânico, com 7º de liberdade, incluindo o de movimento linear horizontal, capacidade máxima de carga no braço igual a 10kg, munidos de pistolas de aplicação automática com até três bicos de aplicação; doseadores e reguladores de controle de pressão com sistema de condicionamento térmico do selante; medidores de vazão volumétricos; bicos aplicadores de formatos variados; sistema de visualização 3D para verificação do posicionamento das carrocerias; sistema de segurança para prevenção de entradas indevidas na área de trabalho; estrutura de sustentação (incluindo trilhos e colunas para movimento e suporte); 9 painéis de controles com sistema de programação próprios, operando com 2 controladores lógico programáveis (PLC) com seus monitores e com unidade central de processamento e segurança (CPU) integrado e dotadas de 2 terminais de programação portáteis com seus monitores. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8424.89.90 | Ex 192 – Combinações de máquinas para pintura de carrocerias automotivas seriadas, compostas de 32 robôs aplicadores de tintas, de configurações variáveis, com capacidade para operar com uma ou mais cores de tinta e/ou verniz, com 3 ou mais graus de liberdade, incluindo ou não, grau de liberdade linear para movimentação horizontal, acompanhados de atomizadores para pinturas interna e externa de alta rotação, sistema de purga (limpeza) dos atomizadores, reguladores de pressão; 2 robôs com 6 ou mais graus de liberdade para inspeção/verificação da espessura da tinta aplicada, operando através de raios laser e infravermelhos; e 14 robôs para abrir, segurar ou fechar portas e capôs com configurações variáveis, com 3 ou mais graus de liberdade, combinação munida de sistema de visualização 3D para verificação do posicionamento das carrocerias, sistema de segurança para prevenção de entradas indevidas na área de trabalho, estrutura de sustentação (incluindo trilhos, colunas para movimento e suportes), 40 painéis de controles com sistema de programação próprios, operando com 6 controladores lógico programáveis (PLC) com seus monitores e com unidade central de processamento e de segurança (CPU) integrado, 6 terminais de programação com seus monitores e 3 terminais de programação portáteis com ou sem respectivos monitores
8424.89.90 | Ex 193 – Equipamentos para dosagem/aplicação de resina de forma atomizada em fibras de madeira seca, controlada por CLP, com capacidade de processamento máxima igual ou superior a 30t/h de fibras secas, que contempla 3 blocos com bicos atomizadores e controle de posição, sistemas de dosagem de resina, bombas, medidores de vazão, filtros, sensores de controle de vibração, de movimentação, de temperatura e de pressão, sistema de alimentação de fibras secas, com dois rolos desintegradores e descarga de fibras com resina por meio de transporte pneumático, com ventiladores, válvulas rotativas, curva separadora e trocador de calor tipo ar/óleo térmico, sistema de detecção e extinção de incêndios e sistema de proteção contra explosão
8424.89.90 | Ex 194 – Máquinas de lubrificação automática de blanks (chapas) de aço pelo método de pulverização (spray-no contact) do lubrificante por meio de bicos dosadores de alta precisão com tolerância entre 0,5 e 5g/m², tanto na face superior quanto na inferior para blanks com larguras entre 400mm e 1.500mm, comprimentos entre 500 e 3.000mm e espessuras entre 0,4 até 1,5mm, compostas por 1 câmara de spray, bicos dosadores, sistema de transporte, reservatório de lubrificante, painel de controle com CLP e IHM, sistema de vasos de pressão com agitador, bombas de sucção, sistema de exaustão para gases e sistema de controle de temperatura integrado.
8424.89.90 | Ex 195 – Máquinas para aplicação, alisamento, gelificação e/ou secagem por meio túnel com lâmpadas UV de altas gramaturas de verniz UV em ambiente de ausência de oxigênio (ambiente inerte), controladas por um controlador lógico programável (CLP) com memória para 99 programas de trabalho, para proporcionar camadas perfeitamente lisas e preenchimento dos poros do painel de largura trabalhável de 0 a 1.300mm, controladas através de rolos aplicadores equipados com rolamentos de diâmetro de 50mm para cada lado do rolo aplicador e de cinta silicônica, com levantamentos independentes dos cabeçotes de aplicação por meio de 4 colunas cada um, cuja regulagem de espessura do trabalho é feito por meio de levantamento elétrico motorizado do cabeçote e com regulagem elétrica da altura do foco da parábola da secção de gelificação e ou secagem UV.
8426.12.00 | Ex 001 – Transportadores autopropulsados sobre pneus, “tipo Straddle Carrier”, com capacidade para levantar até 50 toneladas de carga, apoiados em 3 pontos, sem suspensão, com altura máxima de elevação de carga de até 6 metros, com sistema telescópico de elevação do chassis, com direção e mecanismo de elevação hidráulicos e cabine para o operador no nível do solo
8428.33.00 | Ex 034 – Combinações de máquinas de ação contínua para seleção de pedidos, transporte, transferência e unitização de produtos farmacêuticos em caixas, controladas por controlador lógico programável (CLP), compostas de: 2 máquinas desempilhadoras de 2 tipos de caixas; 2 equipamentos separadores de produtos ("A-Frame"), dotados de 5025 canais dispensadores; 1 equipamento de separação manual dirigido por alertas luminosos, assistido por computador e por rádio frequência, dotado de 17 estações; esteiras justapostas em calha de rolamentos lineares e espirais com velocidades ajustáveis de 0,5 a 0,7m/s, largura da esteira de 375 a 600mm, com 6 detectores de peso acoplados; separador de expedição com 20 rampas para caixas com pedidos finalizados e 1 rampa para rejeitos de caixas fora de peso.
8428.33.00 | Ex 035 – Transportadores automáticos de maçarocas, para transporte de bobinas de fio entre máquinas maçaroqueiras e filatórios, velocidade nominal de 9m/min, com capacidade de transporte de 15.000kg/h, compostos por estrutura de transporte do tipo monorrail, correia transportadora dotada de autoregulagem de tensão e acionada por motorredutor e com controle automático de velocidade, engates rápidos para retirada de bobinas cheias e colocação de tubos vazios, proteção contra ruptura da correia por excesso de tensão, estruturas de suportação, guias e painel elétrico
8428.39.90 | Ex 092 – Transportadores classificadores de ação contínua, com sistema de desvio por rodas giratórias comandadas eletricamente por servo motor ou através de cilindro pneumático que desvia cargas de uma linha de transporte horizontal para saídas unilateralmente ou bilateralmente, velocidade máxima de 1,6m/s, larguras entre 500 e 915mm e capacidade de até 5.000 volumes/h, com peso dos volumes igual ou inferior a 50kg.
8428.39.90 | Ex 093 – Transportadores pendulares aéreos para movimentação de carrocerias em plantas de pintura automotivas seriadas, destinados a atender as estações de pré-tratamento e de cataforese, com capacidade nominal para movimentar 60pçs/h, munidos de torres de carga (entrada), intermediária e de descarga (saída), pista de pêndulos, ida e volta, com seus suportes, pêndulos abraçadores da carroceria em forma de "U", com ou sem braços verticais, dispositivos de retenção e de deslizamento, superestrutura em ferro ou aço (trilhos, sustentações e demais componentes), sistema de carga e descarga com mesas de entrada e saída sincronizadas, cremalheiras, correntes de transmissão, sistemas de amortecedores, sistemas de lubrificação a base de óleo e graxa com suas bombas, motores, fotocélulas de controle do funcionamento, sistema de monitoramento com microprocessadores, sensores de proximidade, interruptores protegidos com telas, 6 painéis de controle com sistema de programação próprios, operando com 1 controlador lógico programável (PLC) multifuncional com monitor e unidade central de processamento e de segurança (CPU) integrado ou não, dotado ou não de 1 terminal de programação portátil com monitor.
8428.39.90 | Ex 094 – Transportes espirais tipo elevador de movimento contínuo, com capacidade de até 50kg/m, compostos de correia de movimentação com velocidade de 90m/min e elevação de até 12 metros de altura
8428.90.90 | Ex 228 – Equipamentos para manipulação a vácuo de semi-asas de aeronaves com carga de trabalho segura de 4.000 kg, capazes de rotacionar e movimentar semi-asas de aeronaves de grandes dimensões, com tempo de tombagem de ± 60 segundos por 90º, com 2 braços de sustentação e uma estrutura de sistema de vácuo com 16 pratos de sucção, sistema de segurança quadri-reduntante e uma unidade auxiliar integrada de geração de energia elétrica para emergências.
8428.90.90 | Ex 229 – Máquinas alimentadoras de tampas dos tipos metálica e plástica, com capacidade máxima de 1.100tampas metálicas/min e 1.000tampas plásticas/min; funil de 1.000 l com capacidade de armazenamento de 25.000 tampas metálicas e 100.000 tampas plásticas; sistema de rejeição de tampas; sistema de transporte por ar, sistema de alimentação de tampas tipo cascata com cinto de proteção para evitar deformação e sistema de descarga automática
8428.90.90 | Ex 230 – Máquinas para despaletizar garrafas, caixas plásticas ou fardos, com sistema de robô monocoluna de 3 eixos, cabeçote de agarre, magazine de paletes, mesas giratórias e formadora de camadas, sistema de troca de cabeça, circuito de transporte de paletes, painel de comando, capacidade máxima de carga de 750kg, altura máxima de 2.700mm, largura máxima de 1.500mm, rotação do eixo de 360° e capacidade de 100paletes/h. Ex 230 - Máquinas para paletizar e despaletizar garrafas, caixas plásticas ou fardos, com sistema de robô monocoluna de 3 eixos, cabeçote de agarre, magazine de paletes, mesas giratórias e formadora de camadas, sistema de troca de cabeça, circuito de transporte de paletes, painel de comando, capacidade máxima de carga de 750kg, altura máxima de 2.700mm, largura máxima de 1.500mm, rotação do eixo de 360° e capacidade de 100paletes/h. (Redação dada pela Resolução Camex nº 103/2013). Ex 230 - Máquinas para paletizar ou despaletizar garrafas, caixas plásticas ou fardos, com sistema de robô monocoluna de 3 eixos, cabeçote de agarre, magazine de paletes, mesas giratórias e formadora de camadas, sistema de troca de cabeça, circuito de transporte de paletes, painel de comando, capacidade máxima de carga de 750kg, altura máxima de 2.700mm, largura máxima de 1.500mm, rotação do eixo de 360° e capacidade de 100paletes/h. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 20, 2014).
8431.43.90 | Ex 021 – Equipamentos em liga de cromo que controlam as dimensões das peças tubulares para prevenção de falhas nas superfícies das peças, utilizados nas operações em poços de petróleo
8432.80.00 | Ex 001 – Trituradores de resíduos florestais (trituradores de biomassa), móveis, autopropelidos sobre esteiras, dotados de alimentação automática, transportador de descarga e peneira classificadora, para transformar galhadas e copas de árvores, em biomassa picada para queima em caldeiras, com capacidade máxima de produção de 200toneladas/hora
8439.10.90 | Ex 030 – Combinações de máquinas para processamento de 8t/h de biomassa para remoção de hemicelulose em solução aquosa, sob condições de projeto de até 21bar de pressão e 220ºC de temperatura e disponibilização da celulose para produção de etanol de segunda geração, compostas de: rosca alimentadora de biomassa (rosca: diâmetro de 600mm e comprimento de 2.500mm) contendo rosca, redutor e flange (saída); silo (silo de armazenamento: altura de 4.200mm, comprimento de 2.800mm e largura de 1.900mm) contendo silo de armazenamento, sistema de rosca distribuidora de fundo com redutor, rosca de transferência de fundo com redutor, acoplamentos (tubulação) de entrada e saída, flanges (entrada e saída), separador de partículas finas, condensador e soprador; sistema de pressurização de biomassa (válvula: comprimento de 1.700mm e largura de 2.900mm) contendo válvula, motor hidráulico, unidade de potência do motor hidráulico, flanges (entrada e saída) e acoplamento (tubulação) de saída; misturador de linha (misturador de linha: comprimento de 2.200mm) contendo misturador de linha, redutor, flanges (entrada e saída) e acoplamento (tubulação) de saída; reator de cozimento (reator: diâmetro de 4.000mm e comprimento de 11.500mm) contendo reator, motor hidráulico, unidade de potência do motor hidráulico, flanges (entrada e saída) e ciclone de segurança; sistema de descarga do reator de cozimento contendo vaso cilíndrico e flange de descarga; sistema ciclone de recolhimento de biomassa cozida (ciclone: altura de 2.800mm) contendo ciclone, dispositivo raspador, condensador e soprador.
8443.39.10 | Ex 090 – Máquinas de impressão digital por jato de tinta com acionamento piezoelétrico, dotadas de 03 cabeçotes de impressão, sensor contra impacto da cabeça de impressão com o material a ser impresso, resolução mínima de 600dpi e máxima de 1.440dpi, permitindo a utilização de 6 cartuchos com capacidade de 220ml cada, operando nas cores CMYK branco e verniz, área de impressão de 300 x 420mm em formato de mesa (flat bed), dotadas de sistema de fixação do material a vácuo, suportando materiais para impressão com no máximo 50mm de altura por meio de ajuste da altura da mesa de fixação do material, sistema de secagem da tinta por led (cura UV), podendo utilizar tinta do tipo rígida ou flexível.
8443.39.10 | Ex 141 – Impressoras industriais a jato de tinta piezoelétrica por tinta secagem UV, com largura máxima de substratos igual ou superior a 210mm, mas inferior ou igual a 330mm, com 4 ou mais cores, com resolução maior que 1.000dpi, com unidade de secagem UV, para impressão de materiais flexíveis (rolo a rolo), unidade controladora, com velocidade máxima igual ou superior a 24m/min. Ex 141 - Impressoras industriais a jato de tinta piezoelétrica por tinta secagem UV, com largura máxima de substratos igual ou superior a 210mm, mas inferior ou igual a 330mm, com 4 ou mais cores, com resolução máxima igual ou superior a 360 x 360dpi, com unidade de cura UV, para impressão de materiais flexíveis (rolo a rolo), unidade controladora, com velocidade máxima igual ou superior a 24m/min, com ou sem dispositivo de meio corte a laser. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 37, de 2014).
8451.80.00 | Ex 063 – Equipamentos para aplicação automática de resinas, adesivos e pastas para tecidos planos, largura útil de 2.000mm, velocidade de trabalho de 30m/min, com controladores de aplicação, espátula motorizada com indicador digital de posição para raspagem sobre cilindro, controlador de tensão no tecido e cabeça serigráfica com controle da penetração de pastas no tecido.
8451.80.00 | Ex 064 – Equipamentos para geração e aplicação de espuma para tecidos planos, largura total de 2.500mm, largura máxima de aplicação de 2.000mm, saída de líquido até 161/min (9601/h), com sistema de controle da quantidade de espuma aplicada e controle da densidade da espuma, incluindo painel de controle com PLC, controle por variador da velocidade da bomba e do misturador, controle de fluxo de líquido, estruturas em aço inoxidável e sistema de controle de altura laser para controle da altura da espuma, controle automático de vedação das extremidades, cabeça de mistura de espuma acoplada a um sistema de motor de acionamento AC com giro de 480rpm, controlada automaticamente no painel de controle principal.
8453.10.90 | Ex 077 – Máquinas niveladoras de umidade e espessura das peles de couro, que proporcionam o aumento do espaço interfibrilar das peles, com largura útil de trabalho de até 3.400mm
8454.30.90 | Ex 049 – Combinações de máquinas para lingotamento vertical de tarugos de alumínio com diâmetro de 4 e 5 polegadas e comprimento máximo de 9.300mm, com capacidade nominal de 10mil t/ano, compostas de: 1 unidade de desgaseificação em linha, contendo 1 rotor com velocidade variável de 0 a 600rpm; 1 unidade de filtragem dupla; 1 sistema de lingotamento vertical de tarugos com 2 mesas, sendo uma para 64 tarugos com diâmetro de 4 polegadas e uma para 42 tarugos com diâmetro de 5 polegadas, 1 sistema de elevação, 1 dispositivo hidráulico de basculamento das mesas, 1 sistema de resfriamento com bombas d´água e 1 calha refratária e sistemas de controle com controladores lógicos programáveis
8456.90.00 | Ex 138 – Máquinas para corte a plasma e marcação de perfis de aço (formatos "I", "L", "T" e bulbos), tipo pórtico sobre trilhos com inclinação de 20°, com comando por controle numérico, largura efetiva de corte para almas de perfis até 500mm, flanges até 200mm, comprimento efetivo de corte de 20 metros, capacidade máxima de corte reto em perfis até 40mm de espessura e em corte angulado de até 25mm de espessura, velocidade máxima de corte de 6.000mm/min, velocidade máxima de marcação e de impressão de 12.000mm/min, precisão operacional de corte com margem de erro menor ou igual a ±1.0mm por peça de 20m.
8457.10.00 | Ex 163 – Centros de torneamento verticais, de comando numérico computadorizado (CNC), diâmetro máximo torneável de 2.800mm, diâmetro máximo de giro de 3.000mm, mesa com diâmetro igual ou superior a 2.400mm, altura máxima entre a mesa ao ram de 3.200mm, curso do eixo X respectivamente igual ou superior a 3.000mm, avanço rápido no eixo X e Z de 20.000mm/min, range de rotação com até 200rpm, equipado com transportador de cavacos, magazine com troca automática de ferramentas através de robô, conjunto de cabeçotes para ferramentas tipo (HSK100, Capto C8 e Capto C6) e cabeçote especial Y para fresamento na direção do eixo Y.
8457.10.00 | Ex 164 – Centros de usinagem com comando numérico computadorizado (CNC), com 5 eixos controlados (eixo X, longitudinal; eixo Y, transversal; eixo Z, vertical; eixo B, rotação vertical-horizontal mandril; eixo C, rotação eixo vertical do mandril), para perfis de aço, alumínio e PVC, com usinagem em monopeça, multipeça, pendular estático e pendular dinâmico, comprimento máximo do eixo X de 7.800 - 10.500 - 15.500mm, eletro mandril com potência máxima de 15kW, velocidade de rotação máxima de 24.000 giros/min, engate porta-utensílio automático, número de ferramentas armazém 15 (30 opcional), capacidade de abertura de rosca, com compensador e rosqueamento rígido, dotados de cabina de proteção de área de usinagem e software.
8457.10.00 | Ex 165 – Centros de usinagem vertical de dupla coluna, tipo portal, com distância entre colunas de 2.100mm, para usinagem em metais, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de fresar, mandrilhar, furar e rosquear, capacidade de usinar as 5 faces de uma peça em uma única fixação, curso nominal de trabalho dos eixos X, Y e Z de 3.230mm, 2.750mm e 1.100mm respectivamente, velocidade de deslocamento de 12, 12 e 10m/min respectivamente, mesa de trabalho de aço medindo 3.000 x 1.650mm, com capacidade de carga de 12.000kg, dotada de cabeçote de fresamento com cone, rotação vertical de 4.000rpm e horizontal de 3.500rpm, indexação da cabeça angular de 4 x 90°, potência AC 30/35HP, torque de 1.018Nm, composta de sistema de arrefecimento, sistema de troca de ferramenta automática de 30 ferramentas, controle remoto a distância e tela LCD colorida.
8457.10.00 | Ex 166 – Centros de usinagem vertical, com comando numérico computadorizado (CNC), mesa fixa com dimensões de 3.400mm x 510mm, com capacidade de carga de 2.400kg, com movimentos X, Y e Z concentrados em um único cabeçote, com motor linear no eixo X com deslocamento rápido de 120m/min, com curso igual ou inferior a 3.048mm, com cursos Y e Z iguais ou inferiores a 510mm, com deslocamento rápido de 50m/min, com potência do motor principal de 22kW e rotação máxima do eixo-árvore de 15.000rpm, transportador de cavacos, magazine para 30 ferramentas, braço trocador de ferramenta, divisória central da mesa, coletor de névoa, pistola para limpeza, sistema de refrigeração através do eixo-arvore, gerador de pulsos manuais.
8457.10.00 | Ex 167 – Centros de usinagem, com comando numérico computadorizado (CNC), com 3 eixos controlados, para perfis de aço, alumínio e PVC, com usinagem em monopeça, multipeça, com cursos dos eixos X de 4.300mm, Y de 210mm e Z de 258mm, velocidade de posicionamento em X de 56m/min, Y de 22m/min e Z de 22m/min, eletromandril com potência de 5,5 a 7kW, com velocidade de rotação máxima de 18.000giros/min, com porta-ferramenta, engate automático, com magazine automático com 8 ferramentas, proteção da área de trabalho integral com acesso da peça mediante abertura vertical descendente e fechamento ascendente. Ex 167 - Centros de usinagem, com comando numérico computadorizado (CNC), com 3 eixos controlados, para perfis de aço, alumínio e PVC, com usinagem em monopeça, multipeça, com cursos dos eixos X de 4.300mm, Y de 210mm ou mais e Z de 258mm ou mais , velocidade de posicionamento em X de 56m/min, Y de 22m/min e Z de 22m/min, eletromandril com potência de 5,5 a 7,5kW, com velocidade de rotação máxima de 18.000giros/min, com porta-ferramenta, engate automático, com magazine automático com 8 ferramentas, proteção da área de trabalho integral com acesso da peça mediante abertura vertical descendente e fechamento ascendente. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 37, de 2014).
8457.10.00 | Ex 168 – Centros de usinagem, com comando numérico computadorizado (CNC), com 4 eixos controlados, para perfis de aço, alumínio e PVC, com usinagem em monopeça, multipeça, pendular estático, pendular dinâmico, com curso máximo do eixo X (longitudinal) de 4.000 ou 7.700 ou 10.500mm, eletromandril com potência de 7 a 8kW, com velocidade de rotação máxima de 16.500 a 24.000giros/min, numero máximo de 9 ferramentas no depósito
8458.11.99 | Ex 110 – Tornos horizontais CNC com duplo fuso, acionados por motores elétricos integrados, termicamente estabilizados de 8.000rpm com 23kW de potência, projetados para tornear, furar, fazer roscas e fresar peças metálicas em torneamento simultâneo, por meio de eixos interpolados X, Y e Z, todos com velocidade de avanço de 40m/min. equipados com uma torre porta-ferramenta, para 12 ferramentas acionadas, operada por um motor elétrico DC, de 12.000rpm e 6kW de potência, refrigeração interna através dos fusos, operado por um sistema de alta pressão de 60bar, especial para furação profunda por broca canhão, sistema de placa fixação por pinça, intercambiável por sistema de placa fixação por castanha, com batimento de 0,0005mm, transportador de cavacos, sistema automático de carregamento e alimentação de barras de 4 a 36mm de diâmetro, sistema de filtragem de partículas de 10 a 20mícrons e comando numérico CNC.
8458.99.00 | Ex 001 – Centros verticais de torneamento de comando numérico para processamento de eixos de cames equipados com sistema de manuseio e transferência desses componentes estocados verticalmente em paletes especiais, sistema de garras integrado à torre com a função de condução e posicionamento dos eixos de cames para dentro da máquina, torneamento dos assentos dos cames e recartilhamento em uma operação inteiramente automática.
8459.21.99 | Ex 087 – Centros de furação com 2 cabeçotes de eixos angulares (90 e 180º), eixo-árvore com rotação máxima de 3.000rpm, com 2 eixos de movimentação, 1 mesa giratória com diâmetro de 2.500mm, 1 trocador automático de ferramentas (magazine) com 20 posições de troca e fixação das ferramentas pelo sistema de cone (HSK A-100), sistema automático de filtragem dos líquidos e limpeza de cavacos, utilizado para executar furos com capacidade igual a 60mm de diâmetro em peças circulares e anéis de aço com capacidade para diâmetro mínimo de 1.300mm e máximo de 4.000mm, com comando numérico computacional (CNC). Ex 087 - Centros de furação com 1 cabeçote de eixos angulares (90 e 180º), eixo-árvore com rotação máxima de 3.000rpm, com 2 eixos de movimentação, 1 mesa giratória com diâmetro de 2.500mm, 1 trocador automático de ferramentas (magazine) com 20 posições de troca e fixação das ferramentas pelo sistema de cone (HSK A-100), sistema automático de filtragem dos líquidos e limpeza de cavacos, utilizado para executar furos com capacidade igual a 60mm de diâmetro em peças circulares e anéis de aço com capacidade para diâmetro mínimo de 1.300mm e máximo de 4.000mm, com comando numérico computacional (CNC). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8459.21.99 | Ex 088 – Máquinas de furação completa com CNC (controle numérico computadorizado), compostas de 3 eixos de furação independentes com motores de potência de até 5kW, troca manual de ferramenta, mesas motorizadas de rolos maciços de entrada e saída de 12 metros e sistema de medição automático dos perfis através de carro empurrador, preparada para processamento de perfis de até 1.000 x 500mm de dimensão, realizando furos de até 31,75mm de diâmetro.
8460.21.00 | Ex 127 – Máquinas retificadoras cilíndricas universais com comando numérico computadorizado (CNC), para confecção de peças geométricas de alta precisão com base estrutural em liga mineral para amortecer vibrações e minimizar influências de variação de temperatura; carros longitudinal e transversal com guias especiais que combinam sistema de apoio plano e em "V" com sistema hidrostático, acionados por motores lineares e equipados com sistema de medição direta absoluta, resolução de 0,0001mm; cabeçote porta-peças universal programável para rotação com intervalo de 1 a 1.000rpm, precisão de circularidade menor ou igual a 0,0004mm, dotado de sistema de medição direto com resolução de posicionamento angular de 0.0001°, equipado com correção manual fina e cilindricidade; torre giratória trocadora de cabeçotes porta-rebolo com posicionamento na faixa -45° a 225°, dotado de sistema de medição angular com resolução de 0.00005°; moto-fuso para retífica interna e moto-fuso para retífica externa; cabeçote contra-ponta móvel com ajuste manual para correção da cilindricidade de +/- 0,08mm. Ex 127 - Máquinas retificadoras cilíndricas universais com comando numérico computadorizado (CNC), para confecção de peças geométricas de alta precisão com base estrutural em liga mineral para amortecer vibrações e minimizar influências de variação de temperatura; carros longitudinal e transversal com guias especiais que combinam sistema de apoio plano e em "V" com sistema hidrostático, acionados por motores lineares e equipados com sistema de medição direta absoluta, resolução de 0,00001mm; cabeçote porta-peças universal programável para rotação com intervalo de 1 a 1.000rpm, precisão de circularidade menor ou igual a 0,0004mm, dotado de sistema de medição direto com resolução de posicionamento angular de 0.0001°, equipado com correção manual fina e cilindricidade; torre giratória trocadora de cabeçotes porta-rebolo com posicionamento na faixa -45° a 225°, dotado de sistema de medição angular com resolução de 0.00005°; moto-fuso para retífica interna e moto-fuso para retífica externa; cabeçote contra-ponta móvel com ajuste manual para correção da cilindricidade de +/- 0,08mm. (Redação dada pela Resolução Camex nº 103/2013)
8460.21.00 | Ex 128 – Máquinas-ferramentas de comando numérico para retificação de eixos para árvores de cames, dotadas de máquina retificadora, sistema de filtragem e resfriamento de fluido de arrefecimento, unidade de filtragem de ar, unidade de limpeza de eixos de cames, dispositivo de medição e célula automática de manuseio e controles de produção.
8460.21.00 | Ex 129 – Máquinas-ferramentas de comando numérico para retificação em dupla face de lóbulos de árvores de cames equipadas com sistema automático de carregamento, sistema automático de escovação/ rebarbação em dupla face e sistemas de medição e de descarga.
8462.29.00 | Ex 183 – Máquinas para curvar perfis metálicos utilizados em construção naval, através de aplicação de força lateral, com capacidade de curvamento de 700t, capacidade máxima de fixação de curvamento de 80t e capacidade máxima de fixação no cabeçote central de 120t, curso adiante de 240mm e curso de reverso de 360mm, dotadas de cabeçote central, dois cabeçotes conformadores, transportadores de roletes laterais e sistemas hidráulico, elétrico e pneumático.
8462.41.00 | Ex 058 – Combinações de máquinas para puncionamento e corte de chapas de aço com resistência de 400N/mm², largura compreendida de 60 a 1.250mm e espessura de 0,5 a 1,5mm, com painel de comando e controle computadorizado, composta de: 1 equipamento desbobinador, com capacidade para bobinas com peso máximo de 10.000kg; 1 equipamento endireitador de chapas com rolos puxadores de 120mm de diâmetro e rolos de endireitamento com 60mm de diâmetro, com capacidade para espessuras compreendidas de 0,5 a 2mm; 1 máquina de puncionamento para chapas com largura máxima de 1.250mm, com força de puncionamento de 300kN; 1 guilhotina modular para corte longitudinal das chapas, com 2 ferramentas de cisalhamento contrapostas, abertura de passagem entre facas de 20mm, capacidade para seccionar "blanks" com comprimento menor ou igual a 2.500mm; 1 transportador de saída para descarga das peças, equipado com virador angular e mesa de empilhamento, com capacidade para chapas com largura de 1.250mm e comprimento de 2.500mm.
8462.99.90 | Ex 043 – Equipamentos para montagem e pressionar peças de extremidade ("end pieces") em um tubo para a produção de árvores de cames, constituídos por sistema de alimentação, robô, pallets para componentes, mesa giratória e dispositivo de prensagem, sistemas de monitoramento e controle e caixa de sucata.
8463.10.10 | Ex 011 – Combinações de máquinas para trefilação de 24 fios de cobre simultâneos, utilizando fios com diâmetro de 1,83mm e produzindo fios com diâmetro de até 0,30mm, compostas de: 1 trefila com múltiplos motores de potência de 245 + 160kW e velocidade máxima de 36m/s; 1 recozedor horizontal com múltiplos motores de corrente alternada e amperagem máxima de recozimento de 7.000 amperes e velocidade sincronizada à trefila; 3 bobinadores sincronizados com a trefila e o recozedor; 1 gabinete elétrico; 1 gabinete de comando e controle principal dotado de controlador lógico programável (CLP) com tela sensível ao toque (touch screen).
8464.90.19 | Ex 093 – Aparelhos para copiar o formato da lente oftálmica com interface para uma ou mais biseladora de comando numérico.
8466.91.00 | Ex 001 – Equipamentos de laboratório, utilizados em máquina de fresagem para operação em materiais como acrílico e cerâmica de vidro, dotados de função jato de ar e arrefecimento de ferramentas através de propulsores de ar integrados ao fuso, com capacidade para 20 litros (água + lubrificante), medição longitudinal automática de ferramentas e controle de fraturas, com pressão de 6bar, motor com rotação de 60.000rpm e potência de 250W.
8474.10.00 | Ex 056 – Equipamentos compactos e transportáveis montados sobre chassi, para lavagem e classificação de minerais sólidos, dotados de sistema de alimentação, peneiramento, lavagem com hidrociclone e empilhamento, peneira de dimensionamento vibratória de 2 decks, com 1,5 x 5m de área de peneiramento por deck, motor com potência igual a 18,5kW, peneira vibratória de alta frequência para desaguamento, com 1,8 x 2,4m de área efetiva e dois motores vibratórios de 3,6kW cada, esteiras empilhadoras dobráveis movidas por polias motorizadas de 4kW, correias transportadoras dobráveis, painel de controle, capacidade máxima de processamento de 250t/h.
8474.10.00 | Ex 057 – Peneiras vibratórias de separação granulométrica de rochas naturais ou material reciclado, autopropelidas sobre esteiras, com acionamento hidráulico, com correia transportadora para transbordo, com capacidade máxima de alimentação igual ou superior a 200t/. Ex 057 - Peneiras vibratórias de separação granulométrica de rochas naturais ou material reciclado, autopropelidas sobre esteiras, com acionamento hidráulico, com correia transportadora para transbordo, com capacidade máxima de alimentação igual ou superior a 200t/h (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 120/2013)
8474.39.00 | Ex 025 – Combinações de máquinas para preparação de gesso cerâmico, destinada à fabricação de louças sanitárias, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: tanque esvaziador de sacos de gesso; silo de armazenamento vibratório com dosador e dispositivo de pesagem com capacidade de 3m3 e força vibratória de 2kW; transportadora de rosca horizontal com capacidade de 3t/h; rolo de pesagem motorizado com 1.250mm de comprimento e força de 0,5kW; escova rotativa para descarregador de gesso com força de 0, 37kW; estação de armazenamento de água com tanque de capacidade de 2m3; bomba centrífuga de alimentação de água e 1 medidor de água; unidade de mistura e aspiração com rolo motorizado e tanque de segurança; container com capacidade de 250 litros; filtro coletor de poeira; guindaste móvel elétrico com capacidade de 1 tonelada; válvulas, estruturas e plataformas.
8474.90.00 | Ex 020 – Bandagens com pinos de metal duro para moinho de rolos de alta pressão, montado ou não em um eixo, com capacidade de produção de até 1.300t/m possuindo um alimentador de até 60mm e extensão de diâmetro 0,3 a 0,7mm Ex 020 - Bandagens com pinos de metal duro para moinho de rolos de alta pressão, montado ou não em um eixo, com capacidade de produção de até 3.700t/h, diâmetro do rolo até 2,6m e potência de acionamento de até 6.800 kW. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8477.10.99 | Ex 039 – Máquinas automáticas rotativas para injeção de solados de poliuretano bi-densidade e bi-componente TPU/PU, com capacidade compreendida entre 80 e 100pares/h, com 24 estações em 5 cores, sistema de injeção e controlador lógico programável (CLP), com robô para asperagem e aplicação desmoldante, moldes.
8477.30.90 | Ex 044 – Máquinas para moldagem por sopro de materiais termoplásticos, para a fabricação simultânea de até 2 tanques de combustíveis para veículos automotivos, de formatos diferentes, ou não, e com até seis camadas (multilayer), capacidade de produção de até 70 tanques/h (35 por estação), munida de 2 unidades de fechamento independentes com força de fechamento de 1.200 Kn (cada), 6 co-extrusoras com rosca de tamanho variáveis, sendo uma para cada camada, motorização e acionamentos individuais, cabeçotes de extrusão contínua com aquecimento por resistência, preparada para trabalhar com dois moldes e apresentadas sem moldes, 1 robô para transferência do parison, 1 robô para transferência de peça acabada, sistema de controle eletrônico e hidráulico para movimentação axial e radial das ferramentas de extrusão para controle de espessura do parison, sistema de anel estático de deformação, quadro de comando, esteiras transportadoras e comandada por controlador lógico programável (PLC).
8477.40.90 | Ex 013 – Encabeçadoras de bisnagas, dotadas de disco giratório horizontal com 2 mandris em cada uma das 8 estações; a plataforma giratória é movimentada por uma caixa de engrenagens acionada por motor elétrico e 8 estações e controlador lógico programável (CLP), para bisnagas com diâmetros de 16 a 50mm e comprimentos de 50 a 220mm, com capacidade de 80 tubos/min.
8477.59.11 | Ex 013 – Prensas de vulcanização tipo B.O.M. (bag-o-matic) com sistema de enchimento do pneu através de bexiga (ou bladder) com força de fechamento dos moldes gerada por cilindros hidráulicos com diâmetro de 250mm e pressão máxima de até 210kgf/cm², capacidade de vulcanizar pneus de motocicleta entre aros 12 e 21" com diâmetro externo máximo de 700mm e largura máxima (ou altura máxima) de 450mm
8477.59.11 | Ex 014 – Prensas de vulcanização tipo B.O.M. (bag-o-matic) com sistema de enchimento do pneu através de bexiga (ou bladder) com força de fechamento dos moldes gerada por cilindros hidráulicos com diâmetro de 250mm e pressão máxima de até 210kgf/cm², capacidade de vulcanizar pneus de motocicleta entre aros 12" e 21" com diâmetro externo máximo de 700mm e largura máxima (ou altura máxima) de 450mm, acionada por unidade de bomba hidráulica (para acionamento da prensa) e com ou sem sistema de geração de vácuo (para acionamento do sistema de pressurização e despressurização interna do pneu).
8477.80.90 | Ex 279 – Combinações de máquinas para aplicação automática de tiras de borracha STW no tambor, com velocidade controlada de 100 a 250m/min, compostas de: 2 a 4 braços aplicadores de tira com movimento triaxial variável, contendo sistema de corte embarcado para a aplicação das tiras, dotado de 2 a 4 unidades tensionadoras de correia transportadora com velocidade controlada de 100 a 250m/min, sincronizada com o sistema de aplicação de tira, 2 a 4 unidades acumuladoras de até 50m de tira de borracha, com sistema automático pressionador possuindo sistema de ajuste de pressão e sistema automático de recolhimento de tiras de borracha Ex 279 - Combinações de máquinas para aplicação automática de tiras de borracha STW no tambor, com velocidade controlada de 100 a 250m/min, compostas de: por até 4 braços aplicadores de tira com movimento triaxial variável, contendo sistema de corte embarcado para a aplicação das tiras, dotado de até 4 unidades tensionadoras de correia transportadora com velocidade controlada de até 250m/min, sincronizada com o sistema de aplicação de tira, tendo até 4 unidades acumuladoras de até 50m de tira de borracha, com sistema automático pressionador possuindo sistema de ajuste de pressão e sistema automático de recolhimento de tiras de borracha. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
8479.10.10 | Ex 009 – Vibro-acabadoras de asfalto autopropulsadas sobre esteiras com controle de direção por volante, para pavimentação de ruas e rodovias, dotados de mesa extendedora com aquecimento a gás, acendimento dos queimadores e controle de temperatura automático, largura de pavimentação entre 2.550 a 6.500mm, espessura de pavimentação entre 5 a 300mm, equipadas com distribuidor helicoidal com controle de altura eletro-hidráulico, independentes e reversíveis, capacidade do silo de 12t com acionamento independente entre o lado direito e o esquerdo, produção máxima de 500t/h, motor diesel com potência de 119kW, velocidade máxima de transporte de 4,5km/h e velocidade máxima de trabalho de 37m/min
8479.10.10 | Ex 010 – Vibro-acabadoras de asfalto autopropulsadas sobre rodas com controle de direção por volante e tração 6 x 4 em 2 rodas traseiras e 2 rodas dianteiras, para pavimentação de ruas e rodovias, dotados de mesa extendedora com aquecimento a gás, acendimento dos queimadores e controle de temperatura automático, largura de pavimentação entre 1.830 a 4.500mm, espessura de pavimentação entre 5 a 280mm, equipadas com distribuidor helicoidal com controle de altura eletro-hidráulico, independentes e reversíveis, capacidade do silo de 8t com acionamento independente entre o lado direito e o esquerdo, produção máxima de 230t/h, motor diesel com potência de 51.5kW, velocidade máxima de transporte de 12km/h e velocidade máxima de trabalho de 35m/min.
8479.10.10 | Ex 011 – Vibro-acabadoras de asfalto autopropulsadas sobre rodas com controle de direção por volante e tração 6 x 4 em duas rodas traseiras e duas rodas dianteiras, para pavimentação de ruas e rodovias, dotados de mesa extendedora com aquecimento a gás, acendimento dos queimadores e controle de temperatura automático, largura de pavimentação entre 2.550 a 6.500mm, espessura de pavimentação entre 5 a 300mm, equipada com distribuidor helicoidal com controle de altura eletro-hidráulico, independentes e reversíveis, capacidade do silo de 12t com acionamento independente entre o lado direito e esquerdo, produção máxima de 500t/h, motor diesel com potência de 119kW, velocidade máxima de transporte de 14km/h e velocidade máxima de trabalho de 40m/min
8479.81.90 | Ex 092 – Combinações de máquinas para montagem de induzidos de motores de partida automotivos com potência de 0,8 a 5,5kW e voltagem de 12 ou 24V, compostas de: 1 máquina para formação dos grampos de fio de cobre esmaltado de seção circular com corte, dobra e decapagem do fio, 1 máquina para formação dos grampos de fio de cobre esmaltado de seção retangular com corte, dobra e decapagem do fio, 1 máquina para corte, dobra e inserção de isolantes no corpo de lamelas do induzido, 2 postos de trabalho para inserção dos grampos no corpo de lamelas, 1 máquina para afunilamento dos grampos de cobre, 1 máquina para torção dos fios de cobre do corpo do induzido, 1 máquina para inserção do coletor no eixo do induzido, 1 máquina para solda do coletor, 1 máquina para fresamento do canal isolador do coletor do induzido, 1 máquina de balanceamento automático do induzido e 1 máquina de teste final de rigidez dielétrica do induzido, com capacidade de produção de 60 a 120induzidos/h.
8479.82.90 | Ex 055 – Combinações de máquinas para reciclagem de sucata de alumínio com capacidade nominal máxima de até 6t/h, compostas de um moinho com mono-rotor de comprimento nominal de 2.400mm e diâmetro nominal de 550mm, 12 facas fixas e 36 facas rotativas, peneira para controle dimensional, acompanhado de esteira vibratória para saída do material; um separador magnético composto de esteira sob magneto; um separador magnético por princípio de "Eddy Current" com alimentador vibratório e tambor magnético e um painel de controle elétrico com inversores de frequência
8479.82.90 | Ex 056 – Homogeneizadores para compostos betuminosos (manta asfáltica, polímeros) capazes de agitar, estirar, cortar e amolecer a mistura, com vazão máxima de 50m³/h, potência de 30kW, com velocidade de 18rpm, temperatura máxima de 300ºC e controlador lógico programável (CLP).
8479.82.90 | Ex 057 – Máquinas para desfibramento de resíduos, retalhos e rejeitos de membranas e telhas asfálticas, com mecanismos conjugados para estiramento, amolecimento, raspagem, com cabeça de moagem rotativa para corte, câmara de compactação de acionamento hidráulico para extrusão e peletização, com capacidade para aplicação de 200bar de pressão, com moega e correia de alimentação para volume máximo de 0, 13m³ de materiais, com capacidade de produção de 250kg/h.
8479.89.99 | Ex 710 – Combinações de máquinas para acabamento das baterias chumbo ácido automotivas VRLA, com capacidade para produzir até 260.000 baterias por mês, controladas por PLC e sistema de supervisão central, compostas de: máquina automática de enchimento/nivelamento e controle de nível; seladora de sobretampas; teste de estanqueidade por ar comprimido; teste de estanqueidade por alta tensão (teste dielétrico).
8479.89.99 | Ex 711 – Combinações de máquinas para pintura de carrocerias automotivas seriadas, para limpeza de carrocerias na fase de pré-pintura, compostas de 1 máquina para limpar o interior dos corpos das carrocerias e para pré-limpeza corporal, operando por meio de sopro para retirada de partículas ou pó, dotadas de bicos sopradores de alta pressão, absorvedores de som, ventiladores de alta e de baixa pressão, dutos, sistema de filtragem de ar e de pó, coletor de pó, reguladores de ar, cortinas de ar, transmissores e receptores para reconhecimento do "skid" transportador da carroceria; e 1 máquina de limpeza externa de carroceria para remoção a seco de partículas operando através de 5 escovas rotativas de rolos especiais, sistema de pós-ionização localizado na saída da estação e, com ou sem, sistema de pré-ionização na entrada, ambos para neutralizar a carga eletrostática das carrocerias, conjunto de hastes de ionização das escovas, transmissores e receptores para reconhecimento do "skid" transportador da carroceria, combinação dotada de 3 painéis de controles com sistema de programação próprios, operando com 1 controlador lógico programável (PLC) com monitor e unidade central de processamento e segurança (CPU) integrado e 1 terminal de programação portátil. Ex 711 - Combinações de máquinas para complemento de planta de pintura de carrocerias automotivas seriadas, para limpeza de carrocerias na fase de pré-pintura, compostas de 1 máquina para limpar o interior dos corpos das carrocerias e para pré-limpeza corporal, operando por meio de sopro para retirada de partículas ou pó, dotadas de bicos sopradores de alta pressão, absorvedores de som, ventiladores de alta e de baixa pressão, dutos, sistema de filtragem de ar e de pó, coletor de pó, reguladores de ar, cortinas de ar, transmissores e receptores para reconhecimento do "skid" transportador da carroceria; e 1 máquina de limpeza externa de carroceria para remoção a seco de partículas operando através de 5 escovas rotativas de rolos especiais, sistema de pós-ionização localizado na saída da estação e, com ou sem, sistema de pré-ionização na entrada, ambos para neutralizar a carga eletrostática das carrocerias, conjunto de hastes de ionização das escovas, transmissores e receptores para reconhecimento do "skid" transportador da carroceria, combinação dotada de 3 painéis de controles com sistema de programação próprios, operando com 1 controlador lógico programável (PLC) com monitor e unidade central de processamento e segurança (CPU) integrado e 1 terminal de programação portátil. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8479.89.99 | Ex 712 – Conjuntos de carretéis metálicos para enrolamento de mangueiras hidráulicas de pressão e retorno, tri-line e dual-line, de diâmetro 0,89” e comprimento de 828”, acionados por motor hidráulico através de corrente de rolo e engrenagem dentada, com freio hidráulico e diâmetro externo maior de 24”.
8479.89.99 | Ex 713 – Máquina semiautomáticas para roscagem e travamento de roscas internas em clipes metálicos utilizados para fixação de componentes automotivos diversos, com capacidade de produção máxima igual a 1.800 peças/h, uma mesa rotativa de 4 posições, sendo a primeira de alimentação dupla de clipes metálicos, a segunda de roscagem sob lubrificação com óleo de corte refrigerante das duas peças simultaneamente, a terceira do fio de rosca, e a quarta de prensagem para formação da trava de segurança e descarregamento. Ex 713 - Máquinas semiautomáticas para roscagem e travamento de roscas internas em clipes metálicos utilizados para fixação de componentes automotivos diversos, com capacidade de produção máxima igual a 1.800 peças/h, uma mesa rotativa de 4 posições, sendo a primeira de alimentação dupla de clipes metálicos, a segunda de roscagem sob lubrificação com óleo de corte refrigerante das duas peças simultaneamente, a terceira de inspeção do fio de rosca, e a quarta de prensagem para formação da trava de segurança e descarregamento. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 120/2013)
8479.89.99 | Ex 714 – Máquinas automáticas de corte de fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 715 – Máquinas automáticas para colocação de caixa e pino nos fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 716 – Máquinas automáticas para colocação de deslizadores nas fitas de fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 717 – Máquinas automáticas para colocação de terminal nos fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 718 – Máquinas automáticas para corte em T da fita de reforço para posterior aplicação da caixa e pino nos fechos ecler
8479.89.99 | Ex 719 – Máquinas automáticas para desdentar (tirar dentes de) fitas de fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 720 – Máquinas automáticas para selar a fita de reforço nos fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 721 – Máquinas de remoção automáticas de cintas de plástico verticais em paletes de recipientes vazios, constituídas de granulador automático de sobras de cinta, velocidade de 40 segundos/ciclo, capacidade de remoção de até 8 cintas simultâneas/ciclo, altura do palete entre 1,5m e 3,5m, sensores de troca rápida, operação pneumática e controle lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 722 – Máquinas modulares para extração de canudos e redução de resíduos sólidos em garrafas retornáveis, através de pás e turbinas destinadas aos transportadores de garrafas
8479.89.99 | Ex 723 – Máquinas semiautomáticas para colocação de caixa nos fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 724 – Máquinas semiautomáticas para colocação de pino nos fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 725 – Máquinas semiautomáticas para colocação de terminal superior nos fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 726 – Mesas de inserção de monofilamento para enchimento de telas espirais, compostas por gaiola para 30 a 40 espulas de fita plana, capacidade máxima de 50m2/hora, sistemas de pré-termofixação e corte do monofilamento
8515.21.00 | Ex 125 – Máquinas de soldar em forma de "C", por resistência elétrica, com eletrodos para soldar telas de arames, podendo também soldar chapas e tubos, com máximo de 4 cilindros e 8 pistões (10kN cada cilindro, com força total de solda de 40kN e válvulas proporcionais para ajuste da força de soldagem), dotadas de 3 eixos (X, Y e Z), com curso de 2.000 x 1.200 x 150mm respectivamente, equipadas com mesa de trabalho com espaço útil de 2.000 x 2.400mm (2.000 x 1.200mm cada lado) com função giratória e de inclinar (0° a 360°), com comando numérico computadorizado (CNC), com características elétricas de capacidade de solda de 100kVA, DC, 25kA, com 10% de ciclo de trabalho, sistema pneumático, prensas de solda, eletrodos fixos, 128 programas de solda armazenados podendo trocar e adicionar outros, com controlador integrado, que controla independentemente os 8 servos-eixos, controle básico PC, incluindo “touch screen” e senha de segurança para informações operacionais, com monitoramento de segurança para ar, água e diferença de potencial.
8515.21.00 | Ex 126 – Máquinas para a confecção de armadura cilíndrica para estacas em concreto armado mediante espiral soldado automaticamente e passo programável, diâmetro da armação compreendido de 800 a 2.000mm, comprimento máximo da armação de 12.000mm e velocidade de solda de 45 pontos/min.
8515.80.90 | Ex 046 – Máquina para soldar laminados de plástico (PVC), com solda eletrônica por ondas de frequência, com pressão de trabalho de 1 tonelada, com área de soldagem de 640cm², e área útil de mesa de 800 x 800mm, acionamento pneumático, abertura vertical máxima da prensa 400mm, com 2 carrinhos móveis laterais de carregamento com cilindro rotativo hidráulico a 180º, gerador com potência máxima de 80kW e frequência de trabalho de 27,12MHz estabilizada, com controlador lógico programável (CLP)
8515.80.90 | Ex 063 – Combinações de máquinas para aspersão térmica a plasma para revestimento, compostas de: equipamentos interligados e intercomunicantes, não desassociáveis, por alimentador de energia (power supply) com retificador estado sólido, provendo acima de 100kW de energia DC, ciclo contínuo, frequência 60Hz, voltagem de entrada 3 x 220V, corrente máxima de entrada 3 x 340A, fusível de entrada 3 x 400A, especificações de saída de voltagem de 0-100VDC, corrente 0-1000ADC, potência com 100% de ciclo de trabalho de 100kW, com manutenção de valores constantes de corrente durante operações de spray com baixa voltagem; unidade de controle semiautomática (semi-automatic control unit) e unidade de distribuição de pulverizador de ar de plasma (distribution unit for ar plasma spray), processamento com gases especiais tipo hélio, argônio, hidrogênio e nitrogênio, fluxo de 13 a 98NLP/6,9bar ou 30 a 224SCFH/100psi e ar 920NLPM/ 5,9bar ou 2100SCFH/85psi, voltagem 110/220V monofásico, amperagem 4,6 A/220...240VAC, capacidade de controle de energia de 80kW; alimentador de pós (powder feed), faixa de alimentação de ±5% do regulado, transporte de gases com pressão de 2,7bar/40psi a 4 bar/60psi, fluxo de 2-11 NLPM/3-25 SCHF, vibrador de ar com pressão 1,4-4,1bar/20-60psi e fluxo 28-113 1/min, volume do alimentador entre 1,9 a 5,7L, medidas precisas com monitoramento e controles da taxa de alimentação de pó, exibindo unidades em gramas/minuto e libras/hora, fonte de energia com voltagem 120-230VAC, frequência de 60Hz, consumo de energia (Max.) para unidade de alimentação de 75W; pistola de pulverização a plasma (plasma spray guns) com 40kW de faixa de energia, resfriamento de água com entrada de temperatura de 18°C, pressão de entrada de 9bar/130psi, fluxo 16 1/min ou 5galões/min, dureza total de 0.5 grau F e 0,35 grau E e 0.28 grau D, condutividade
8515.80.90 | Ex 064 – Máquinas de soldar chapas termoplásticas, computadorizadas, com largura de 1.300mm, seção transversal mínima do cilindro de 400mm, com monitor “touch screen”, capacidade de soldagem de 3 a 40mm, espessura em chapas face a face ou em 90°, com programa operador multifuncional, com sistema de abre-fecha da mesa sincronizado e com sistema "clamping" pneumático para soldas em 90°.
8709.11.00 | Ex 005 – Veículos autopropulsados sobre rodas para deslocamento sobre trilhos com bitola de 800mm, com plataforma móvel com altura mínima de 550mm, deslocamento vertical de até 150mm, para transporte de estruturas navais de grandes dimensões e de peso até 240t, compostos por 6 vagonetes de 40t, com 2 tróleis de 2 eixos cada um, acionados por motores elétricos com potência de 26,4kW, com bateria para alimentação elétrica e velocidade máxima de 12m/min, operado por controle remoto.
9024.80.90 | Ex 025 – Equipamentos para ensaios de impacto em tubos de material termoplástico com diâmetro mínimo de 32mm e máximo de 630mm, por meio de pesos de 0,250kg a 16kg que são elevados a uma altura de 2, 3 ou 4 metros em ambiente de vácuo, e soltos verticalmente sobre a parede dos tubos, com velocidade de repetição do teste de até 15golpes/min, controlados por unidade de controle eletrônico com painel sensível ao toque.
9024.80.90 | Ex 026 – Equipamentos para ensaios de rigidez anelar, razão de flexibilidade/deformação e razão de fluência na seção transversal de tubos de materiais termoplásticos com diâmetro máximo de até 2.000mm, com aplicação de força máxima de 100kN e intervalo de velocidade de deflexão de 0 a 300mm/min, com unidade de medição do diâmetro interno, controlados por programa de execução de ensaio por computador.
9027.10.00 | Ex 043 – Detectores remotos de vazamentos de metano, baseados em espectroscopia de absorção com laser de diodo sintonizável, compostos de um transceptor e um módulo de controle intrinsecamente seguro, alimentados por bateria interna para uso como equipamento portátil
9027.50.90 | Ex 084 – Sensores para análise do conteúdo de compostos orgânicos, por meio de fotometria de absorção UV, com controlador de até 2 canais, utilizados em processo de tratamento anaeróbico de águas residuais.
9027.80.99 | Ex 198 – Equipamentos de laboratório para determinação do teor de negro de fumo em materiais termoplásticos após a queima em sistema atmosférico inerte com a injeção de nitrogênio.
9027.80.99 | Ex 199 – Sistemas computadorizados de medição da taxa de permeabilidade de vapor de água (TPVA) para filmes e embalagens para produtos alimentícios utilizando como princípio de medição um sensor infravermelho, equipados com duas estações de medição de geração automática de umidade relativa de 5 a 95% e 100% UR e com controle interno de temperatura de teste de 5 a 50°C.
9027.80.99 | Ex 200 – Vasos de pressão blindados à prova de explosão, dotados de bloco termostático com manômetro de pressão, transdutor de pressão, sensor de temperatura e bomba de vácuo, próprios para medir a estabilidade química de altos explosivos (teste de estabilidade de vácuo de pressão) e para monitorar a pressão de altos explosivos durante um determinado período de tempo.
9031.20.90 | Ex 106 – Bancos de ensaios e testes funcionais em bombas injetoras de motores diesel, com sistema de medição de fluxo hidráulico, com medição de vazão por meio de réguas com escalas e parâmetros especiais e controle eletrônico de rotação, compostos de: motor elétrico, conjunto de teste apoiado na armação, sistema de válvula estranguladora (bloco de pressão), transdutores de temperatura, pressão e manômetros, painel elétrico, transformador, painel de controle e sistema de comunicação para bancadas via protocolo 232, e com sensor eletrônico para medição do curso de cremalheira.
9031.49.90 | Ex 201 – Aparelhos de medição óptica, sem contato, utilizados para inspeção de qualidade de clipes metálicos utilizados para fixação de componentes automotivos diversos, com campo de visão de 100mm de diâmetro para medições convencionais (precisão de medição igual a ±5µm), e 25mm de diâmetro para medições de alta precisão (precisão de medição igual a ±2µm).
9031.49.90 | Ex 202 – Máquinas inspetoras de objetos estranhos, com capacidade de até 72.000garrafas/h e com sistema de rejeição de recipientes contaminadas através de sistema de processamento de imagem
9031.49.90 | Ex 203 – Máquinas para inspeção de caixas cheias, compostas de suporte de sensores de presença óptica ou indutivos, scanner de luz, capacidade de 7.200caixas cheias/h, velocidade de transporte de 1m/s e sistema de rejeição de caixas defeituosas
9031.49.90 | Ex 204 – Máquinas para inspeção de caixas com garrafas vazias, através de processamento de imagens, sistema de ultrassom, compostas de detectores de altura e cor das garrafas, presença de objetos estranhos, tamanho das caixas, posicionamento das garrafas, com velocidade do transportador de 1m/s.
9031.49.90 | Ex 205 – Máquinas para inspeção de defeitos em embalagens de vidro, com capacidade máxima de inspeção de até 600artigos/min, podendo ser equipadas com até 24 câmeras para inspecionar defeitos visuais, de stress, dimensionais e de baixo contraste.
9031.80.20 | Ex 132 – Aparelhos com braços de medição tridimensional por coordenadas em 3D, com curso de eixo X de 3.500mm (não incluso movimento vertical), no eixo Y 3.500mm e no eixo Z de 4.880mm (incluso movimento vertical) para medições e digitalizações de geometrias, superfícies ou engenharia reversa de peças em geral, com acuracidade de medida de ±0,06mm, compostos de hardware e software dedicado, contendo kit de montagem, kit de medição a laser, kit de apalpadores.
9031.80.20 | Ex 133 – Equipamentos para medição tridimensional de campo magnético de ímãs, com cursos X, Y e Z iguais a 135 x 135 x 135mm³ respectivamente, velocidade de medição de até 50mm/s, resolução espacial menor ou igual a 5 mícrons e precisão de medição do campo magnético menor ou igual a 0,1%, compostos por transdutor de campo magnético de 3 eixos, dispositivo de medição de campo magnético (Gauss Meter), plataforma de movimentação cartesiana em 3D, módulo de aquisição de dados, computador supervisório central portátil para definição de parâmetros de medição e análise dos resultados, cabine de proteção e painel elétrico.
9031.80.99 | Ex 470 – Combinações de máquinas para inspecionar pneu não vucalnizado de 13 a 18 polegadas, com diâmetro externo máximo de 800mm, compostas de: unidade automática de pesagem com precisão de ±1 grama e transferência de pneu, unidade automática de leitura óptica e de etiquetagem de código de barras com sistema aplicador a vácuo da etiqueta, unidade automática de estampagem de código de lote de produção em tinta com detector RFID para detectar placa numérica feita em aço-liga com marcações semiesféricas de 0,03mm de profundidade, feitas por máquina pantográfica e estação de inspeção visual.
9031.80.99 | Ex 471 – Equipamentos para teste de estanqueidade das bolsas de acoplamento com anel de vedação de tubos de materiais termoplásticos corrugados, com capacidade para testar tubos com diâmetro máximo de até 1.200mm, através da aplicação de vácuo a -0,3bar ±5% ou pressão hidrostática interna de até 1bar, com aplicação de deflexão, controlados por unidade de controle eletrônico e programa de execução de ensaio por computador, com conjunto de tampões de fechamento com diâmetro mínimo de 250mm e máximo de 1.200mm.
9031.80.99 | Ex 472 – Sondas de medição de temperatura, dotadas de 6 pontos de medição, para serem utilizadas em controle de processo de alto forno a coque de volume interno de 3.284m³.
9031.80.99 | Ex 473 – Sondas de medição de temperatura, dotadas de 7 pontos de medição, para serem utilizadas em controle de processo de alto-forno a coque de volume interno de 3.284m³.
9031.80.99 | Ex 474 – Unidades compactas de teste de limpeza e fluidificação automáticas para remoção de fluxo pós-refusão de circuitos montados, com capacidade de lavagem de 30 placas simultâneas por ciclo, compostas de 3 tanques de aço inoxidável, sendo: 1 tanque de produto químico concentrado (capacidade de 30 litros), 1 tanque de solvente de lavagem (capacidade de 45 litros) e 1 tanque intermediário (capacidade de 12 litros); encanamento de lavagem e enxágue em aço inoxidável; aquecedor de solução de lavagem de 600W; sistema de gerenciamento automático de químicos; ventilador com alto desempenho (1.500 CFM) combinado com um sistema de secagem por convecção e irradiação (11.000W de força total) e sistema de controle de temperatura e pressão.

Art. 2º O Ex-tarifário nº 176 da NCM 9031.49.90, constante da Resolução CAMEX nº 48, de 5 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 6 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

9031.49.90 | Ex 176 - Máquinas para inspecionar níveis de enchimento de recipientes, através de ponte de alta frequência, ou raios X ou infravermelho dotadas de controle eletrônico, com capacidade máxima de inspeção de 150.000vasilhames/hora

Art. 3º O Ex-tarifário nº 001 da NCM 8471.50.10, constante da Resolução CAMEX nº 09, de 5 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 6 de fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8471.50.10 | Ex 001 - Unidades de processamento de dados destinados à manipulação exclusiva de imagens médicas radiográficas e mamográficas possuindo características de "hardware" incluindo console, monitor colorido LCD, "touch screen" ou não e "software" com a finalidade de identificação de pacientes. Ex 001 - Unidades de processamento de dados destinados à manipulação exclusiva de imagens médicas radiográficas e mamográficas possuindo características de "hardware" incluindo console, monitor colorido LCD ou não, "touch screen" ou não e "software" com a finalidade de identificação de pacientes. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014)

Art. 4º Os Ex-tarifários nº 026 da NCM 8422.30.21 e nº 436 da NCM 8422.40.90, constantes da Resolução CAMEX nº 74, de 16 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 17 de setembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8422.30.21 | Ex 026 - Combinações de máquinas com controle lógico programável para ensacar produtos fertilizantes em pó ou grãos, em sacos, constituídas de: ensacadeira com sistema de formação de sacos com dispositivo tubular de película de polietileno em rolos, dispositivo de inflagem, de 1.825 a 2.200 sacos/h de 25kg e 1.325 a 1.800sacos/h de 50kg, balança com sistema de alimentação para dosagem do produto, por meio de células de carga, com válvula tipo borboleta para alimentação, controlador de peso, cubeta de pesagem, verificador de peso por meio de células de carga.

8422.40.90 | Ex 436 - Combinações de máquinas automáticas, para dosar, moldar, embrulhar e encartuchar tabletes de caldo, compostas por: máquina monobloco dosadora e envolvedora dupla de tabletes com capacidade compreendida entre 150 e 500 tabletes/min de peso compreendido entre 6 e 50g cada e máquina agrupadora e encartuchadeira tipo "wrap around" dotada de esteira de saída com capacidade máxima de 250 cartuchos/min e capacidade de 2 a 24 tabletes por cartucho

Art. 5º Revogar o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX nº 16, de 27 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 28 de fevereiro de 2013:

8543.70.99 | Ex 093 - Equipamentos de gerenciamento e controle de comunicação digital e do sistema de informação ao passageiro e sonorização (interfones de emergência embarcados e sistema de anúncios públicos), transmissão de áudio e vídeo, registro e armazenamento de vídeos do CFTV (Circuito Fechado de Televisão) e entretenimento por vídeo (sistema multimídia), para trens metroviários.

Art. 6º Revogar o Art. 3º da Resolução CAMEX nº 61, de 1 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 5 de agosto de 2013.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.