# RESOLUÇÃO Nº 120, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013

- Ano: 2013
- Numero: 120
- Anexo: 0
- Publicacao: 2013-12-27
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1175

RESOLUÇÃO Nº 120, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
(Publicada no DOU de 27/12/2013)

Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2o do mesmo diploma legal,

CONSIDERANDO as Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10 e 65/12 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL - CMC e os Decretos no 5.078, de 11 de maio de 2004, e no 5.901, de 20 de setembro de 2006 e a Resolução CAMEX nº 17, de 3 de abril de 2012,

RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2014, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
7309.00.90 | Ex 010 – Silos cilíndricos verticais, em aço, parafusado, de 22,4m de altura e 7,5m de diâmetro, para estocagem de farelo de trigo, com capacidade para 240 toneladas métricas, sem compactação, através de sistema recuperador no cone inferior, constituídos por eixo helicoidal cônico, de velocidade variável, acionados por motor hidráulico, com caixa de engrenagens, sem-fim e inversor de frequência. Ex 010 - Silos cilíndricos verticais, em aço, parafusado, de 20,45m de altura e 7,5m de diâmetro, para estocagem de farelo de trigo, com capacidade para 240 toneladas métricas, sem compactação, através de sistema recuperador no cone inferior, constituídos por eixo helicoidal cônico, de velocidade variável, acionados por motor hidráulico, com caixa de engrenagens, sem-fim e inversor de frequência. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 35 de 2014).
8407.29.90 | Ex 022 – Motores marítimos de pistão alternativo, de ignição por centelha (ciclo otto), 4 tempos, a gasolina, de fixação interna ao casco, sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 6 cilindros em "V", capacidade de 4,3 litros, potência no eixo da hélice de 168kW (225HP).
8407.29.90 | Ex 023 – Motores marítimos de pistão alternativo, de ignição por centelha (ciclo otto), 4 tempos, a gasolina, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 8 cilindros em "V", capacidade volumétrica de 6,0 litros, potência no eixo da hélice de 283kW (380 HP).
8407.29.90 | Ex 024 – Motores marítimos de pistão alternativo, ignição por centelha (ciclo otto), 4 tempos, a gasolina, de fixação interna ao casco, sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 8 cilindros em "V", capacidade volumétrica de 5,0 litros, potência no eixo de hélice de 201kW (270HP).
8407.29.90 | Ex 025 – Motores marítimos de pistão alternativo, ignição por centelha (ciclo otto), 4 tempos, a gasolina, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 8 cilindros em "V", capacidade volumétrica de 6,0 litros, potência no eixo de hélice de 292kW (397HP) e potência no virabrequim de 317kW (431HP).
8407.29.90 | Ex 026 – Motores marítimos de pistão alternativo, ignição por centelha (ciclo otto), 4 tempos a gasolina, de fixação interna ao casco, sistema de refrigeração a água, injeção eletrônica, 8 cilindros em "V", capacidade volumétrica de 5,7 litros, potência no eixo de hélice de 239kW (320HP).
8408.10.90 | Ex 065 – Motores de pistão, de ignição por compressão (diesel) para propulsão de embarcações, de quatro tempos, com 16 cilindros em "V", com potência entre 2.000 a 2.700HP, com velocidade máxima do motor entre 1.600 a 1.900rpm, com sistema de combustível tipo "Common Rail" de alta pressão, com diâmetro de pistão de 159mm, curso de pistão de 190mm, capacidade volumétrica (deslocamento) de 60,2 litros, com 4 turbocompressores (turbocharged) e resfriador do ar de admissão com passagem de água (aftercoller), filtro de combustível e de lubrificante montados no motor, refrigeração por trocador de calor com água.
8408.10.90 | Ex 066 – Motores marítimos de pistão, alternativos, de ignição por compressão (ciclo diesel), para propulsão de embarcações, de fixação interna ao casco, com 12 cilindros em "V", com potência entre 1.200 e 1.900HP, com rotação máxima de 2.300rpm, com diâmetro do pistão de 128mm, com injeção direta de combustível do tipo “Common Rail”, com ou sem sistema de transmissão de reversão e redução acoplado, com turbocompressor, com ou sem escapamento molhado, com ou sem sistema de monitoramento análogo ou digital e com ou sem sistema múltiplo controle de comando.
8408.10.90 | Ex 067 – Motores marítimos de pistões alternativos, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, de fixação interna ao casco, com sistema de arrefecimento à água, injeção eletrônica, 6 cilindros em linha, capacidade de 10,84 litros, potência no eixo virabrequim de 493kW (670HP) a 2.450rpm.
8410.90.00 | Ex 006 – Dispositivos amortecedores, aplicados nas cruzetas dos hidrogeradores para amortecimento ao conjunto da linha de eixo, reduzindo o nível de vibrações em operação.
8412.21.90 | Ex 013 – Conjuntos motores hidráulicos com redutor planetário e freio, com de 125cc, vazão de 122l/m e pressão de trabalho de 185bar, relação da transmissão de 33.2 ou 33.6, freio estático com torque de 30.5daNm e pressão mínima de liberação de 17bar, freio dinâmico com torque de 38daNm e pressão mínima de liberação de 20.7bar, com pinhão de 12 dentes.
8413.60.90 | Ex 016 – Bombas de pistão axial, “load sensing” de rotação horária máxima 2.200rpm com deslocamento volumétrico de 140cm³ e pressão máxima de 4.000PSI, com pressão diferencial de 350PSI e portas de conexões padrão SAE, faixa de temperatura do óleo para operação de -20 a 95°C, com fixação flangeada por 2 furos de diâmetro 17,5mm.
8413.70.90 | Ex 080 – Bombas centrífugas para serem montadas em caminhão de bombeiro, compostas por: caixa multiplicadora de engrenagens, carcaça com rotor centrífugo, controle VPS e válvula de alívio, capacidade de 1.500l/min (EUA GPM), desempenho nominal.
8413.70.90 | Ex 081 – Bombas centrífugas para serem montadas em caminhão de bombeiro, compostas por: caixa multiplicadora de engrenagens, carcaça com rotor centrífugo, kit de luzes, controle VPS e válvulas de alívio, capacidade de 3.000 GPM em conformidade com a NFPA 1901 e 4000 GPM @ 150PSI a partir de abastecimento por hidrante.
8414.80.12 | Ex 013 – Motocompressores rotativos tipo parafuso duplo para aplicação em resfriadores de líquido ("chiller"), semi-hermético com motor elétrico embutido de 3.600rpm, potência igual ou superior a 80,8kW, mas inferior ou igual a 134kW, com simples estágio de compressão horizontal, destinados para equipamento de ar condicionado com volume de refrigerante variável (VRV), utilizados com gás de refrigeração R134a, com controle linear da capacidade de compressão por meio de válvula deslizante, temperatura de operação igual ou superior a -26°C, mas inferior ou igual a 70°C, deslocamento volumétrico igual ou superior a 361m³/hora mas inferior ou igual a 625m3/hora.
8419.39.00 | Ex 066 – Secadores a gás de leito fluidizado, com temperatura de entrada compreendida entre 240 e 280°C, de operação contínua, para produzir grânulos de biomassa a partir de suspensão de concentrado de caldo de fermentação, com capacidade de evaporação de 7.191kg/hora, injeção de suspensão através de 20 bicos atomizadores com ar pressurizado, dotado de dispositivo de desintegração de sólido, com largura do leito de 1,28m
8419.39.00 | Ex 067 – Unidades para secagem de alimentos para cães, gatos e peixes, com aquecimento a gás e temperatura máxima de 140°C, capacidade de produção de 20.000kg/h, dotadas de 3 esteiras com duplo sentido, 2 zonas (independentes) de aquecimento e 6 zonas de secagem.
8419.39.00 | Ex 068 – Secadores de leite fluidizado, com capacidade máxima para 11ton/hora de aditivo nutricional para ração animal de alta higroscopicidade, capaz de reduzir a umidade de 3,4% para no máximo 2%, com controle do nível do leite fluidizado, com seleção independente da umidade e temperatura do produto, temperatura de trabalho de 80 a 85°C, secagem máxima de 160kg/hora de água do produto, com consumo de vapor de 330kg/hora a 0,9bar, dotado de aquecedor a vapor de serpentinas com água resfriada, redutor de poeira de atrição dos grânulos através de injeção de óleo vegetal. Ex 068 - Secadores de leito fluidizado, com capacidade máxima para 11ton/hora de aditivo nutricional para ração animal de alta higroscopicidade, capaz de reduzir a umidade de 3,4% para no máximo 2%, com controle do nível do leite fluidizado, com seleção independente da umidade e temperatura do produto, temperatura de trabalho de 80 a 85°C, secagem máxima de 160kg/hora de água do produto, com consumo de vapor de 330kg/hora a 0,9bar, dotado de aquecedor a vapor de serpentinas com água resfriada, redutor de poeira de atrição dos grânulos através de injeção de óleo vegetal. (Resolução dada pela Resolução Nº 20, de 13 de Março de 2014).
8419.50.10 | Ex 024 – Trocadores de calor de placas assimétricas, de parede simples em aço inoxidável com espessura de 0,3mm, que sobrepostas formam canais ondulados separados por cobre em processo de brasagem a vácuo, formando corpo único com pontos de contato entre as placas, para fluidos refrigerantes halogenados e líquidos, com capacidade de 10 a 700kW e pressões de trabalho compreendidas entre 10 e 140bar, para limite de velocidade de 25m/s no lado do gás refrigerante e 5,5m/s no lado do líquido, fluxo contracorrente em regime turbulento a partir de 150 Reynolds.
8419.50.90 | Ex 001 – Trocadores de calor de chapas espirais soldadas com área de troca térmica compreendida entre 1 e 700m².
8419.60.00 | Ex 003 – Combinações de máquinas para liquefazer oxigênio (com ou sem argônio), nitrogênio ou suas misturas, com capacidade nominal de produção de 90t/dia, vazão nominal de 2.629Nm3/h para N2 e 3.130Nm3/h para 2, compostas de: compressor de recirculação de gás centrífugo (3 estágios), vaporizadores, tubulações, válvulas, caixa de refrigeração, turbo expansor com compressor, bombas, sistema elétrico e de controle, instrumentação e tanques de estocagem com capacidade nominal de 100m³. Ex 003 - Combinações de máquinas para liquefazer oxigênio (com ou sem argônio), nitrogênio ou suas misturas, com capacidade nominal de produção de 90t/dia, vazão nominal de 2.629Nm3/h para N2 e 3.130Nm3/h para O2 , compostas de: compressor de recirculação de gás centrífugo (3 estágios), vaporizadores, tubulações, válvulas, caixa de refrigeração, turbo expansor com compressor, bombas, sistema elétrico e de controle, instrumentação e tanques de estocagem com capacidade nominal de 100m³. (Resolução dada pela Resolução Nº 20, de 13 de Março de 2014)
8419.81.90 | Ex 029 – Estufas elétricas para aquecer pipoca, com 3 portas, 2 unidades de aquecimento, mostruário do produto, 2 controles de temperatura, iluminação interna com sistema de ventilação por ar quente, dimensões de 660 x 1.219 x 711mm, temperatura de operação entre 50 e 60°C, 230V, 50Hz.
8419.81.90 | Ex 030 – Máquinas para produção de pipocas caramelizadas, com misturador de alta potência, controle digital de temperatura, capacidade máxima de 18kg/h de pipoca, 230V, 50/60Hz.
8419.89.19 | Ex 018 – Combinações de máquinas para esterilização de produtos lácteos de baixa e alta viscosidade em UHT ("Ultra High Temperature"), com capacidade produtiva máxima de 6.500litros/h para leite e achocolatados e de 4.875litros/h para creme de leite, empregando trocadores de calor indiretos de aço inox (AISI 316), multitubulares, com formato helicoidal, para aquecimento e resfriamento uniforme dos produtos através de fluxo turbulento por "Efeito Dean" em 2 estágios de regeneração térmica, que conferem ao sistema alta sustentabilidade com economia de energia de 86% na geração de calor, compostas de: tanque de aço inox para recepção de produtos; bomba centrífuga de alimentação; 2 módulos de regeneração térmica; homogeneizador para quebra e distribuição de glóbulos de gordura, equipado com bomba positiva de 3 pistões para circulação do produto; trocador de calor indireto a vapor para esterilização UHT; homogeinizador secundário para assegurar a diluição dos glóbulos de gordura; 2 módulos de resfriamento; sistema "CIP" ("clean in place") e painel elétrico de comando de controle.
8419.89.19 | Ex 019 – Máquinas tipo túnel de duas plataformas, pasteurizadoras para vidros, garrafas de plástico e latas de todos os tipos e tamanhos, com capacidade de até 150.000containeres/h, compostas de: sistema de aquecimento e refrigeração, sistema de pulverização com pressão de aproximadamente 0,5bar, trocador de calor, controlador de energia, controlador de água, bombas e válvulas.
8419.89.20 | Ex 004 – Câmaras de cura de placas para baterias automotivas com capacidade de curas 180.000 placas por ciclo de cura, ciclos de 40 horas divididos em ciclo úmido com controle de umidade de 90% (+/-5% de tolerância) e ciclo seco com controle de temperatura de 74ºC (+/-5% de tolerância), construídas em aço inox com isolante térmico, controle de fluxo de ar para uniforme distribuição no interior de estufa, porta tipo cortina automática resistente a alta temperatura, sistema umidificador do ar por meio de bico de água com controle de leque de névoa de água a ser injetada dentro da câmara, leitor de umidade interna da câmara utilizando sistema de bulbo úmido e bulbo seco, aquecimento de estufa com resistência elétrica ou gás (biocombustível), painel elétrico de controle com chave seletora do tipo de aquecimento a ser utilizado, controlador de parâmetros com registros gráficos emitindo relatórios com registros a cada segundo para cada cura, possibilidade de programação para até 10 tipos de ciclos diferentes no controlador. Ex 004 - Câmaras de cura de placas para baterias automotivas com capacidade de curas 180.000 placas por ciclo de cura, ciclos de 40 horas divididos em ciclo úmido com controle de umidade de 90% (+/-5% de tolerância) e ciclo seco com controle de temperatura de 74ºC (+/-5% de tolerância), construídas em aço inox com isolante térmico, controle de fluxo de ar para uniforme distribuição no interior de estufa, porta tipo cortina automática resistente a alta temperatura, sistema umidificador do ar por meio de bico de água com controle de leque de névoa de água a ser injetada dentro da câmara, leitor de umidade interna da câmara utilizando sistema de bulbo úmido e bulbo seco, aquecimento de estufa com resistência elétrica ou gás (bicombustível), painel elétrico de controle com chave seletora do tipo de aquecimento a ser utilizado, controlador de parâmetros com registros gráficos emitindo relatórios com registros a cada segundo para cada cura, possibilidade de programação para até 10 tipos de ciclos diferentes no controlador. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 35 de 2014).
8419.89.99 | Ex 139 – Máquinas túnel aquecedor para latas, vidros e embalagens PET cheias, com capacidade de até 150.000containeres/hora, dotadas de: sistema de pulverização com bicos full-cone, sistema de temperatura, dosador, distribuidor de água, troca automática de produto e sistema de controle PLC.
8419.89.99 | Ex 140 – Resfriadores de clínquer de grelhas fixas, com barras móveis alternadas sobre placas da grelha contendo reguladores individuais de fluxo autoajustáveis, unidade hidráulica de acionamento, desobstruidores pneumáticos na entrada, britador de rolos cilíndricos de alta pressão para transporte e desagregação do clinquer na saída, dispositivo de carregamento dotado de alimentador de rosca com válvula extratora e conjunto de dispositivos de controle e de segurança.
8421.21.00 | Ex 021 – Combinações de máquinas para tratamento de chorume, para filtrar substância líquida resultante do processo de putrefação (apodrecimento), procedente de aterro sanitário mediante tecnologia de membranas, montadas em contêiner marítimo de 40', compostas de: módulos "DT" específicos para chorume, bombas, instrumentações, sistema de pré-filtração, tubulação de baixa e alta pressão e sistema de controle, com capacidade de tratamento de 4m3/h; filtros de areia 1 unidade de bombas em linha 40 unidades de "DT" alta pressão; 3 unidades de bombas dosificadoras, sendo 1 unidade não embalada para montagem externa; 2 unidades de bombas cargas reativos; 3 unidades de válvulas motorizadas; 10 unidades de conductivimetros; 6 unidades de pH – metros; 6 unidades de caudalimetro; 1 unidade de compressor; 1 unidade de controlador lógico programável; 1 unidade de tabuleiro elétrico, manômetros válvulas de corte e acionadores pneumáticos; transmissores de pressão; interruptores de pressão; rotâmetros; tubos de PVC; tubos de pressão, repostos mecânicos; torres de “striping” desmontada. Ex 021 - Combinações de máquinas para tratamento de chorume, para filtrar substância líquida resultante do processo de putrefação (apodrecimento), procedente de aterro sanitário mediante tecnologia de membranas de três etapas, sendo; Lixiviado 1a etapa, Permeado 2a Etapa, e Alta pressão 3a etapa, montadas em contêiner marítimo de 40', compostas de: módulos "ST" (módulos de osmose inversa) específicos para chorume, bombas, instrumentações, sistema de pré filtração, tubulação de baixa e alta pressão e sistema de controle, Com capacidade de tratamento de 5m3/h, principais elementos integrantes; Filtros de areia 2; Filtros de cartucho 3 unidades; Bombas Centrífugas 7 unidades; Bombas de Alta Pressão de Pistões 3 unidades; Bombas em linha 2 unidades; 18 Módulos "ST" na primeira etapa, 6 Módulos "ST", na segunda etapa e 10 Módulos "HPST" de alta pressão, para trabalho entre 100 e 120bar; Bombas Dosificadoras 6 unidades; Válvulas motorizadas 3 unidades; 1 Unidade de controle equipada com condutivímetros (medidor de condutividade Elétrica), pH-metros, caudalímetros (medidor de vazão), e PLC industrial com software de controle; Compressor 1 unidade; soprador 1 unidade; Painel elétrico 1 unidade; Manômetros; Válvulas de corte e acionadores pneumáticos; Transmissores de pressão; Interruptores de pressão; Rotâmetros; Tubulação de PVC; Tubulação de pressão, resfriadores e repostos mecânicos, Torre de "striping" desmontada.(Resolução dada pela Resolução Nº 20, de 13 de Março de 2014).
8421.21.00 | Ex 022 – Sistemas de tratamento de água por ultrafiltração, montados em estrutura de aço, com tubo coletor de permeado na parte superior, tubo de alimentação, tubo auxiliar coletor das drenagens e tubo coletor de ar na parte inferior, contendo até 24 módulos de membranas de ultrafiltração retrolaváveis de fibras ocas, confeccionadas em fluoreto de polivinilideno (PVDF), resistente a até 1.000mg/L de hipoclorito de sódio, de diâmetro nominal interno de 0,66mm e diâmetro nominal externo de 1,1mm, com um tamanho nominal de poro de 0,02µm e diâmetro absoluto de poro de 0,1µm, fixadas verticalmente entre dois cabeçotes de material plástico, com área de filtração de 55,7m² por módulo para tratamento de águas e para o tratamento terciário de efluentes, com fluxo de fora para dentro e operação pressurizada, trabalhando com uma faixa de pressão transmembrana entre 0 e 276kPa, com pressão máxima admissível no casco de 379kPa.
8421.21.00 | Ex 023 – Sistemas de tratamento por ultrafiltração para a depuração de águas ou efluentes, montados em estrutura de aço, com tubo coletor de permeado na parte superior e com saída de ar na parte inferior para a aeração de até 96 módulos de membranas de ultrafiltração de fibras ocas confeccionadas em fluoreto de polivinilideno (PVDF) e resistente até 500.000ppm-horas de cloro de diâmetro nominal interno de 0,47mm e diâmetro nominal externo de 0,95mm e comprimento exposto de 543mm, com um tamanho nominal de poro de 0,02µm e diâmetro absoluto de poro de 0,1µm, fixadas horizontalmente entre um cabeçote de material plástico e outro cabeçote coletor de permeado, com área de filtração de 41,8m² ou de 51,1m² por módulo para tratamento de águas ou efluentes, com fluxo de fora para dentro e operação submersa trabalhando com uma faixa de pressão transmembrana entre -90 a 90kPa.
8421.29.90 | Ex 077 – Equipamentos para filtragem de líquidos de arrefecimento utilizados em processos de usinagem, de operação totalmente automática, com superfície de filtragem de 2,4m², desempenho de filtragem de 1.050 litros por minuto, constituídos por filtro de pressão completamente selados para a atmosfera, tanque em 2 contêineres separados como tanques de líquidos sujos e limpos, sistema de refrigeração de retorno com remoção de calor sobre água e bombas circulares.
8421.29.90 | Ex 078 – Separadores mecânicos de espuma e líquido de gás da saída de fermentador, com vazão de 175Nm³/min, com formato de cilindro vertical, dotados com hélices estacionárias com função de derivação de gotículas para a periferia e posteriormente para a parte inferior dos equipamentos, com bicos para autolimpeza CIP (cleaning in place).
8421.29.90 | Ex 079 – Separadores mecânicos de espuma e líquido de gás da saída de fermentador com vazão de 100Nm³/min, com formato de cilindro vertical, dotados de hélices estacionárias com função de derivação de gotículas para a periferia e posteriormente para a parte inferior dos equipamentos, com bicos para a autolimpeza CIP (cleaning in place).
8421.39.90 | Ex 034 – Unidades de recuperação de cloreto de metila com vazão máxima de projeto de 1.300kg/h, dotadas de: tanque de entrada de cloreto de metila, bomba de circulação, resfriador de cloreto de metila, pré-condensador, dois resfriadores criogênicos de cloreto de metila, silenciador, ejetor, tanque de estocagem de cloreto de metila e bomba para transferência, com equipamentos e tubulação fabricados em aço inox montados em skid de aço carbono galvanizado.
8421.99.99 | Ex 017 – Conjuntos para sedimentação e separação de biogás, lodo e efluente tratado, utilizados em reatores anaeróbicos no tratamento de águas residuais, constituídos de placas sedimentadoras e separadoras em fibra de vidro e aço inoxidável, fixadores laterais, canal de transbordo e elementos dos cestos de sedimentação.
8421.99.99 | Ex 018 – Placas de filtragem em polipropileno, tipo câmara, com dimensões de 1.800 x 2.000mm até 2.500 x 2.500mm, para serem utilizados em filtros-prensa.
8422.30.29 | Ex 265 – Combinações de máquinas de rotulagem para embalagens multiformatos, trabalhando com frascos vazios ou cheios sem utilização de lubrificantes na área de aplicação com diâmetros variáveis de 45 a 135mm e altura compreendida entre 50 e 330mm, compostas de: 1 desbobinadeira com sistema de acumulo (buffer) e sistema automático de emenda do filme (sleeve), máquina com sistema linear de rotulagem, com faca rotativa e 1 cabeçote de aplicação trabalhando com velocidade de aplicação de até 48.000 etiquetas por hora, dependendo do tipo de embalagem e etiqueta, contendo 1 aplicador, unidade de inspeção e sistema de rejeição automático, dispositivos de troca rápida do ferramental por meio de alavancas (padrão SMED), 1 túnel de encolhimento a vapor com três metros de comprimento, equipado com dreno central de água e sistemas de entrada e saída de vapor, luzes de LED no interior do túnel, controle de temperatura permitindo um processo linear de encolhimento, interligados por esteira de movimentação, controlado por CLP com tela “Touch Screen” de 10" e conexão Ethernet para manutenção remota.
8422.30.29 | Ex 266 – Máquinas automáticas para enchimento asséptico de produtos líquidos e pastosos em embalagens de filmes flexíveis utilizando até 3 cabeçotes de enchimento com mecanismo automático para formar, encher e selar o filme flexível em embalagens de sacos plásticos individuais, capacidade de produção de até 12.000litros/hora para sacos de tamanho entre 0,2 a 0,5 litro, 10.800litros/hora para sacos de tamanho entre 0,5 litro, 9.000litros/hora para sacos de tamanho de tamanho de 1l, alimentação elétrica de 12kVA, constituídas de controlador lógico programável (CLP), sistema de envase dotado de 3 cabeçotes, dispositivos para formar e selar filmes, sistema de transporte e descarga de produtos.
8422.30.29 | Ex 267 – Máquinas automáticas horizontais de formação, enchimento e selagem de sacos plásticos nas dimensões 40 x 40mm mínimo a 150 x 250mm máximo, com 2 pistas de trabalho "duplex", com capacidade de até 200pacotes/min no estilo "stand-up pouch/doy-pack", feito em alumínio e aço inoxidável, com mesa rotativa e gaiola totalmente fechada, composta por CLP com controle de frequência.
8422.30.29 | Ex 268 – Máquinas automáticas para embalagem de produtos em caixas de papelão, com sistema de formação e enchimento das caixas, dispositivo de fechamento das caixas com fitas adesivas ou colagem "hot melt" e controlador lógico programável (CLP), com capacidade igual ou superior a 4 caixas por minuto.
8422.40.90 | Ex 261 – Máquinas automáticas para embalar paletes de caixas de papelão ondulado com fita plástica, para paletes com dimensões entre 500 x 500mm e 1.500 x 1.500mm, altura mínima de 300mm e máxima de 2.600mm, com tempo de ciclo de 30 segundos e potência máxima instalada de 10,8kW.
8422.40.90 | Ex 459 – Combinações de máquinas para embalar biscoitos, automatizadas, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 esteira de alimentação dos produtos compartilhada entre três estações de manipulação e posicionamento; 3 alimentadores automáticos de bandejas; 3 estações de manipulação e posicionamento dos produtos nas bandejas já alimentadas nos transportadores dos produtos até as máquinas empacotadeiras, ou diretamente nos transportadores sem a utilização de bandejas, sendo cada estação composta por quatro robôs guiados por sistema de visão artificial e capacidade de posicionamento de até 450 produtos por minuto; 3 conjuntos de transportadores/alimentadores dos produtos nas máquinas empacotadeiras, com estações de agrupamento dos produtos; 3 máquinas empacotadeiras horizontais tipo "flow wrapping", cada uma com capacidade máxima de produção configurável até 450 embalos por minuto (variável de acordo com as características dos produtos a serem embalados).
8422.40.90 | Ex 460 – Combinações de máquinas para embalar bombons de chocolate totalmente automatizadas com Controlador Lógico Programável (CLP), compostas de: 1 estação de pré-alinhamento, transporte e divisão dos produtos entre 6 diferentes linhas de preparo prévio à embalagem; 6 estações de alinhamento e sincronização dos produtos a serem embalados; 6 máquinas automáticas para embalar bombons tipo "dupla torção", cada uma com capacidade máxima de produção de 550embalagens/minuto.
8422.40.90 | Ex 461 – Combinações de máquinas para embalar e encaixotar massas alimentícias, automatizadas, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 estação de transportes e distribuição dos produtos entre duas diferentes máquinas empacotadeiras verticais, com dispositivo para descarte de fragmentos de massa; 1 sistema de alimentação e dosagem de massa, com dois alimentadores vibratórios, duas balanças dosadoras, cada uma com quatorze cestas de pesagem de 3 litros e estrutura de sustentação com mezanino; 2 máquinas empacotadeiras verticais com velocidade de até 90pacotes/min (variável conforme produto, peso e dimensões dos pacotes, material da embalagem e demais características de embalo); 1 estação de transporte, sincronização e checagem de pacotes, com esteira sincronizadora, dispositivo de controle de peso, detector de metais e rejeite de pacotes não conformes; 1 encaixotadora com velocidade de até 120pacotes/min (variável conforme produto, peso e dimensões dos pacotes, dimensões das caixas, configuração de posicionamento dos pacotes nas caixas e demais configurações de embalo), estação formadora de caixas, braço manipulador de pacotes por sistema cartesiano e estação de fechamento das caixas.
8422.40.90 | Ex 462 – Combinações de máquinas para embalar perfis extrudados de alumínio em pacotes de largura compreendida entre 350 e 700mm, altura compreendida entre 300 e 600mm e comprimento compreendido entre 3.000 e 7.000mm, compostas de: correia transportadora, cintas retráteis de carregamento, extrator de papel, alimentador automático, mesa de roletes de alimentação, máquina de embalagem primária compacta, máquina de fechamento, mesa de roletes de saída, máquina empacotadora final automática, correntes de saída e painel de controle.
8422.40.90 | Ex 463 – Combinações de máquinas para embalar perfis extrudados de alumínio em pacotes de largura compreendida entre 350 e 700mm, altura compreendida entre 300 e 600mm e comprimento compreendido entre 3.000 e 7.000mm, com alimentação dupla, compostas de: 2 extratores de papel, 2 alimentadores automáticos, 2 mesas de roletes de alimentação, máquina de embalagem primária compacta, máquina de fechamento, mesa de roletes de saída, máquina de embalagem final automática, mesa de correntes e painel de controle.
8422.40.90 | Ex 464 – Combinações de máquinas para encaixotar pacotes de massas (ninhos de macarrão), automatizadas, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 estação de transporte, sincronização e checagem de pacotes, com esteira sincronizadora, dispositivo de controle de peso, detector de metais e rejeite de pacotes não conformes; 1 encaixotadora com velocidade de até 120pacotes/min (variável conforme produto, peso e dimensões dos pacotes, dimensões das caixas, configuração de posicionamento dos pacotes nas caixas e demais configurações de embalo), estação formadora de caixas, braço manipulador de pacotes por sistema cartesiano e estação de fechamento das caixas.
8422.40.90 | Ex 465 – Equipamentos de contagem e encaixotamento de pintos, com uma contadora dotada de sensores a laser para identificação, com 2 correias aceleradoras divididas em esteiras de pintos de duas linhas, com duas esteiras de transportes de caixas, com esteira de alimentação da contadora, com sistema de vacinação IB por spray, com capacidade nominal de 60.000aves/hora.
8422.40.90 | Ex 466 – Equipamentos para enrolar e amarrar, com cinta plástica, tubos corrugados de PVC de 20, 25 e 32mm de diâmetro, denominados bobinadores automáticos, com capacidade para embalar automaticamente 1 rolo de 50 metros de tubo corrugado de PVC a cada 45 segundos.
8422.40.90 | Ex 467 – Máquinas paletizadoras de pacotes de 2 colunas para paletes com ou sem revestimento; dotadas de carregador de paletes; robô de paletização com elevador e alimentador de paletes automático, simples ou multi-camadas; 2 placas de empurre; movimentação por meio de correia dentada, servomotor; controle de trajetória e com capacidade de 750camadas/h.
8422.40.90 | Ex 468 – Máquinas para embrulhar e posicionar cargas em paletes com filme “stretch”; com capacidade de 130cargas/h; dotadas de: esteira de movimentação contínua com velocidade de 72rpm e capacidade aproximada de 1.997kg, servomotores com controle de movimento, unidade de rotação com anel de giro, anel de elevação, estrutura de 4 colunas, braçadeira pneumática com dispositivo de soldagem e corte de filme com fio quente, dispositivo de envelopagem da parte superior da carga com filme de polietileno, via única de embrulho (de cima para baixo ou de baixo para cima), sistema multi-nível de estiramento da película e sistema de teste de rompimento de película.
8424.30.10 | Ex 033 – Canhões de jateamento de alta pressão para limpeza de tanques de estocagem de produtos derivados do petróleo, constituídos por: bico spray capaz de suportar fluxos líquidos de até 55m³/h e pressão máxima de 25bar; vídeo câmera montada no bico spray; lâmpada a prova de explosão também montada junto ao bico spray; dispositivos para monitoração e alarme para detecção de oxigênio, gases e vapores explosivos; unidade de bombeamento, composta de contêiner metálico de 20 pés, com bomba centrífuga de seis estágios, gerador a diesel, acoplamento pneumático flexível, sala de controle, compressor de ar, tanque para diesel com 250 litros de capacidade, ventilador de sucção com duto de exaustão, computador, trocador de calor, válvulas, bomba de sucção, com fluxo de até 82m³/h e pressão máxima de 8bar; linha de sucção com 151 metros e linha de pressão de 400 metros, acompanhadas de válvulas, conexões, redutores e demais peças, todas feitas em aço inoxidável, estocadas em contêineres de aço; filtro de óleo, em aço inoxidável e mangueiras.
8424.89.90 | Ex 198 – Atomizadores (spray drayer) para produção de massa cerâmica através da injeção de barbotina sob alta pressão dentro da câmera de secagem por turbilhonamento de ar quente (vórtice), capacidade evaporativa de 18.000l/h, compostos de filtros automáticos de lavagem, contador volumétrico, bombas de alimentação, painéis elétricos de comando.
8424.89.90 | Ex 199 – Atomizadores (spray drayer) para produção de massa cerâmica através de injeção de barbotina sob alta pressão dentro da câmera de secagem com sistema de insuflamento de ar quente a uma temperatura até 700°C e capacidade evaporativa de 18.000l/h, compostos de filtros automáticos de lavagem, contador volumétrico, bombas de alimentação, painéis elétricos de comando.
8424.89.90 | Ex 200 – Máquinas automáticas verticais para aplicação de líquido desmoldante em moldes utilizados na injeção de alumínio sob pressão, com cabeçotes pulverizadores tipo máscara montados em braço mecânico com 2 graus de liberdade, deslocamento eixo horizontal igual ou superior a 465mm e vertical igual ou superior a 750mm, para aplicação simultânea de desmoldante na parte fixa e na parte móvel do molde, com capacidade mínima de 5 circuitos de pulverização e sopro, com controle eletrônico incorporado, alimentadas por bomba dosadora/misturadora de desmoldante e de água.
8424.89.90 | Ex 201 – Máquinas automáticas para esmaltação de louças sanitárias, compostas de mesa rotativa de 4 estações (carga, pintura, lavagem e descarga), braço robótico de pintura de 6 graus de liberdade dotado de painel de programação via joystick e montado sobre plataforma de translação nos 3 eixos, alimentação das peças por carrossel rotativo de 180°, atomizador com misturador de esmalte, túnel de lavagem para remoção de excessos e pinça automática para remoção das peças prontas
8424.89.90 | Ex 202 – Combinações de máquinas para tratamento e pintura seriada de carrocerias automotivas, com movimento contínuo e sincronizado, com capacidade variável de 8 a 30carrocerias/hora, dimensões máximas das carrocerias de 5.600 x 2.000 x 1.500mm, com processos de pré-tratamento sem passivação (desengraxante, enxágues e fosfatização) e E-coat com sistema modular de movimentação tipo “J-jump” com movimento “Stop & Go” permitindo ângulos de imersão/spray máximos superiores a 35°, compostas de: 1 estação de pré-desengraxe com solução desengraxante com temperatura compreendida entre 45 a 55ºC, por spray/imersão/spray, dotada de tanque em aço 304 l de 18m3; 2 estações por imersão em líquido desengraxante com temperatura compreendida entre 55 e 65ºC dotada de tanque com 68m3; 1 estação de enxágue por spray/imersão/spray dotada de tanque de 68m3; 1 estação de ativação por imersão dotada de tanque de 68m3; 2 estações de fosfatização por imersão com spray nas bordas dotadas de tanques em aço 316 l de 68m3; 1 estação de enxágue por spray/imersão/spray dotada de tanque de 68m3; 1 estação de enxágue por imersão/spray, dotada de tanque, todas completas com seus respectivos sistemas de circulação de fluidos, filtros, bombas, instrumentação e cabine de isolamento; 2 estações de aplicação de camada protetora (anticorrosiva) com espessura compreendida entre 18 e 22μm por eletrodeposição do tipo catódica por imersão da carroceria carregada negativamente e solução do banho carregada positivamente, dotada de tanque de 74m3, montadas com painéis reforçados de aço carbono, revestidos internamente com resina especial para isolamento elétrico do tanque (até 20kV), com sistema automático de identificação da carroceria para seleção do programa de aplicação de acordo com o modelo/área de chapas metálicas e ajuste da tensão elétrica de aplicação ideal, sistemas de circulação de fluidos e geração ultrafiltrados de E-coat redutores do arraste do excesso de tinta após a aplicação para os processos subsequentes; sistema de células de diálise com controle de corrente individual por célula para uniformização da camada de tinta; 3 transformadores encapsulados em resina com tensão primária e secundária de 415-440 CA com proteção de sobrecarga por controle eletrônico; 3 retificadores com tensão de entrada de 415-440 CA, tensão de saída de 0-500V com corrente de saída CC de 800A, filtros, bombas, instrumentação e cabine de isolamento; estação de enxágue por spray, dotada de 2 tanques, estação de transferência e drenagem, com a utilização de 2 tanques de ultrafiltrado; sistema de aplicação de tintas e vernizes com 3 cabines de pintura com cortina de água, para aplicação de primer, camada de base (cor) e camada de verniz, com sistema de ventilação dotado de controle de vazão, temperatura, umidade e sistema de filtração do ar para manutenção dos índices de contaminação e qualidade do ar necessários à qualidade da pintura final das carrocerias; previsão para estações de evaporação do solvente (flash-off); sistema de separação e coleta de borra automática das cabines de pintura com eficiência remoção de até 90% de borra e secagem de até 70% com fonte recuperadora de energia; sistema de painéis elétricos de comando e controle dos equipamentos com CLP (controlador lógico programável), sistema supervisório de monitoramento completo do processo e respectivo cabeamento; sistema de cura composto por estações de secagem por circulação de ar quente e estação de refrigeração, sendo 1 unidade dedicada a processo de pré-tratamento e E-coat, 2 unidades para a cura da camada do processo de aplicação de primer e 2 unidades para a cura das camadas depositadas nos processos de aplicação de base (cor) e verniz, com equipamentos de monitoramento e supervisão de temperatura e tempo de secagem e integração com os demais equipamentos e com queimadores modulares em linha de bicos de mistura de gás tipo direto projetados para aplicação de aquecimento do processo de ar fresco com baixa emissão de NOx, regulação de temperatura do ar por meio de sensores e sistema de controle atuando sobre válvulas reguladoras de vazão de gás, circulação do ar aquecido por meio de ventiladores centrífugos elétricos com vazão regulada por inversores de frequência; sistema gerador de ar comprimido isento de óleo por meio de 3 compressores com sensores de pressão e inversores de frequência para manutenção da pressão do ar com a modulação da velocidade das máquinas; sistema de energia elétrica emergencial com gerador de acionamento automático e instantâneo
8427.10.11 | Ex 002 – Máquinas automáticas para inserção de estrados debaixo de pilhas de caixas de papelão ondulado ou pilhas de chapas de papelão ondulado, com controlador lógico programável (CLP), altura de entrada das pilhas de 290 a 400mm e largura de 1.827 a 2.527mm, com velocidade de translação de 13 a 17m/min e capacidade máxima de produção de 120pilhas/hora.
8427.10.11 | Ex 003 – Transpaleteiras autopropulsantes, com motor elétrico de tração de corrente alternada (AC), com operador embarcado, capacidade máxima de carga de 14.000kgs, centro de carga 1.000mm, alimentação a bateria.
8427.10.90 | Ex 080 – Veículos rebocadores de aeronave sobre rodas, com dispositivo de elevação, autopropulsados por motor elétrico, alimentados por 4 baterias recarregáveis, com capacidade máxima de reboque de 50.000kg, guiados manualmente por uma unidade de controle remoto ou automaticamente através de câmeras que identificam marcações em solo.
8427.20.10 | Ex 032 – Empilhadeiras autopropulsadas, sobre pneus, acionadas por motor diesel, para colocação em seco, transporte e volta à água de embarcações com capacidade máxima de carga de 16,422kg, elevação máxima do garfo de carregamento em relação ao solo igual a 16,45m e descida máxima do garfo de carregamento em relação ao solo igual a 5,48m.
8427.20.90 | Ex 117 – Veículos autopropulsados sobre rodas, para elevação, carregamento e movimentação de toras, equipados com braço e garra hidráulica, sem plataforma de carga, capacidade máxima de carga igual ou superior a 8 toneladas e potência máxima igual ou superior a 240HP.
8427.20.90 | Ex 118 – Empilhadeiras laterais autopropulsadas, sobre pneumáticos, acionadas por motor diesel de potência nominal máxima de 72kW, dotada de torre hidráulica duplex com inclinação (para frente e para trás) 3°/5° e plataforma de apoio para cargas de grande volume, com configurações variáveis, operação multi-direcional, 3 rodas de acionamento hidrostático, com capacidade máxima de carga de 5.000kg
8428.10.00 | Ex 004 – Combinações de máquinas com controle lógico programável, para alimentação de prensas para fabricação de copos de latas de alumínio, por meio de bobinas de alumínio de diâmetro até 2,03m, largura de até 1,83m, compostas de: 1 carro transportador em "V" para bobinas de chapa de alumínio com dispositivo para levantamento de bobina de chapa de alumínio, com ou sem 1 equipamento para tombar bobinas, de forma perpendicular, com giro de 90º; 1 desbobinador duplo vertical para bobinas de chapa de alumínio, com ou sem 1 equipamento para guiar e alinhar chapas de alumínio; 1 dispositivo para controle de velocidade do desenrolamento, por meio de sensores.
8428.39.90 | Ex 097 – Combinações de máquinas automáticas dotadas de central computadorizada de gerenciamento da produção via interface com sistemas ERP e/ou Kanban para sincronismo e qualidade da operação e estrutura conjugada para posicionamento, movimentação e transferência de paletes em centros de usinagem, compostas por: 1 magazine de armazenamento e gerenciamento dos paletes utilizados nas operações de usinagem com capacidade de 121 posições de paletes com dimensões de 800 x 1.000mm para montagem de dispositivos e fixação das peças preparadas para operações de usinagem e 152 posições de paletes com dimensões de 1.000 x 1.200mm para acondicionamento e manipulação de matérias-primas; 1 carro automático, guiado sobre trilhos (RGV) para movimentação robotizada dos paletes armazenados, com três graus de liberdade, capacidade de carga de até 11.000kg; 2 módulos de entrada e saída para transferência e posicionamento de paletes, sendo um deles com mesa rotativa de indexação, e ambos com capacidade para carga de 4.500kg, e 1 módulo para entrada e saída de material (operação logística).
8428.39.90 | Ex 098 – Combinações de máquinas para classificação, manuseio automático e sincronizado de bagagens com peso mínimo de 3kg e máximo de 70kg, altura mínima de 50mm e máxima de 550mm, largura mínima de 200mm e máxima de 1.000mm, comprimento mínimo de 300mm e máximo de 2.500mm, em aeroportos, compostas de: máquina de triagem com motores lineares síncronos, induções automáticas, proteções de segurança, chutes inclinados e helicoidais, painéis elétricos de controle, sensores, servidores, equipamento de rede, computadores de controle e operação e equipamento de monitoramento integrado; transportadores de correia com elementos horizontais, curvas, transportadores de correia oblíqua, desviadores verticais e horizontais, elevadores, portas corta-fogo e carrosséis de embarque e desembarque com controlador lógico programável (CLP).
8428.90.90 | Ex 233 – Alimentadores pneumáticos de barras de filtro para cigarros com programador automático e capacidade de alimentação de até 1.500 barras de filtro por minuto para 10 módulos.
8428.90.90 | Ex 234 – Máquinas de transporte por ar, para latas de aço e alumínio de 2 peças, com capacidade de 1.000 a 3.000latas/min, dotadas de esteira de transporte de 600mm de largura com alimentador de transferência a vácuo com 4,5m de comprimento, com saída simples ou dupla, sistema de enxague (rinsagem), sistema alimentação por sopro com força de 4kW.
8428.90.90 | Ex 235 – Máquinas despaletizadoras com capacidade de 400camadas/h, compostas de robô despaletizador de 3 eixos, elevador de descarga de recipiente, servomotores, correia dentada e controle de trajetória, mesa de descarga.
8429.40.00 | Ex 015 – Rolos compactadores de asfalto, autopropulsados, combinados com cilindro vibratório dianteiro e 4 pneus lisos de borracha traseiros, com largura máxima de trabalho de 1.380mm e peso operacional compreendido entre 3.700 e 5.000kg.
8429.51.99 | Ex 010 – Carregadeiras de rodas articuladas, dotadas de motor diesel aspirado de 4 cilindros com potência de 55kW, com capacidade da caçamba de 0,9m³ e capacidade de carga de 1.600kg.
8429.52.19 | Ex 031 – Escavadeiras hidráulicas hídricas, com potência bruta do motor de 148HP, lança de 5.700mm, braço de 2.400mm, força de escavação na caçamba (SAE) de 138kN, força de fechamento do braço (SAE) de 101kN, cabina fechada com ar condicionado automático e sistema de monitoramento via satélite.
8430.50.00 | Ex 027 – Máquinas autopropulsadas de reciclagem de pavimentos a frio, ou de estabilização de solo sobre 4 rodas, destinadas à demolição da camada mais superficial de um pavimento, efetuando o corte e fresagem em espessura pré-determinada no sentido do deslocamento, com largura máxima de trabalho de 2.400mm, profundidade máxima de 510mm, diâmetro do cilindro de corte de 1.480mm com 170 dentes.
8431.41.00 | Ex 003 – Garras para movimentação de sucata metálica, em formato de casca de laranja, com 4 ou 5 dentes substituíveis, movimentos através de cilindros de 5.000psi, dotadas de sistema de rotação, com capacidade de içamento igual ou superior a 13.000kg, podendo ou não ter ímã magnético acoplado, em formato de prato, com diâmetro igual ou superior a 30 polegadas. Ex 003 Garras para movimentação de sucata metálica, em formato de casca de laranja, com 4 ou 5 dentes substituíveis, movimentos através de cilindros de até 5.000psi, dotadas de sistema de rotação, com capacidade igual ou superior a 0,397m³ (0.52yd³), podendo ou não ter ímã magnético acoplado, em formato de prato, com diâmetro igual ou superior a 30 polegadas. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8431.49.10 | Ex 002 – Conjunto anéis deslizantes com 20 polos e encoder de ângulo, carcaça de proteção em fibra de vidro reforçada com nylon e vedações, base em alumínio, com 4 polos x60A - 24V com anéis de bronze com duas escovas de carbono, 16 polos x16A – 24V, placas do circuito banhadas a ouro, do 5º ao 12º anel com 6 escovas de carbono e do 13º ao 20º com 6 pinças banhadas a ouro, com escovas de carbono revestido em cobre.
8431.49.10 | Ex 003 – Conjuntos conexão centrais com 14 portas hidráulicas, passagem de ligação para Ar-condicionado e passagem de água do sistema de arrefecimento do motor, sistema de giro infinito, com Pressão de trabalho 300bar, rotação máxima de 12RPM e temperatura de trabalho de 25ºC a +94ºC.
8431.49.10 | Ex 004 – Conjuntos de cabos e sensores do sistema de controle de carga para instalação em lanças de guindastes, com sensores de medição de comprimento de 33.5, 39 e 43.2 metros e para medir ângulo de inclinação da lança, com sistema de bloqueio de subida do gancho principal.
8434.20.90 | Ex 007 – Equipamentos para salga de queijos por imersão estática, específica para o tipo Grana Padano (Gran Formaggio) de 40kg, com capacidade de 1.680 formas de queijo, compostos de: 4 tanques com comprimento de 10,74m, largura de 2,3m e altura de 2,34m, fabricados em aço inoxidável AISI 316L com espessura de 3mm, interligados por turbos de inox de 2", compostos de 10 estantes cada, 01 sistema de refrigeração, com trocador de calor de titânio, filtro e bomba elétrica de 380V e 60Hz, 01chiller de 51.600kcal, 60 kWh e 5 A, composto por um tanque de aço inox 304 com isolamento em poliuretano, evaporadores e por compressor frigorífico com quadro elétrico e controles de temperatura via software, sistema com túnel de secagem composto por esteira, ventilador e resistências elétricas.
8436.10.00 | Ex 016 – Máquinas extrusoras de rosca simples para produção de alimentos para cães, gatos e peixes, com diâmetro de rosca de 235mm e capacidade máxima de produção de 20.000kg/h, por motor de 800HP.
8436.29.00 | Ex 026 – Equipamentos para separação de pintos e resíduos, com sistema de esteira transportadora de hastes com rotação contrária, com unidade espiral para virar bandejas, com sistema removedor automático de pintos/resíduo, com aspirador de pequenas partículas de casca – ciclone, com sistema de trituração de resíduos/cascas, com capacidade nominal de 90.000aves/hora.
8436.80.00 | Ex 032 – Alimentadores automáticos de distribuição de ração para medição do consumo diário individual e análise de desempenho e crescimento de suínos para testes genéticos, com capacidade de atender de 12 a 15 animais por alimentador, com comando eletrônico central e sistema individualizado de identificação dos animais.
8438.10.00 | Ex 099 – Combinações de máquinas automáticas comandadas por controlador lógico programável (CLP), para produção de até 3.600kg/hora de massa alimentícia crua, com capacidade de até 8bacth/hora, com programação de até 32 receitas distintas, compostas de: sistema de dosagem de ingredientes sólidos e líquidos; 2 amassadeiras com volume de 770 litros e tacho oval com camisa para circulação de líquido refrigerante, saída da massa pelo fundo, capacidade de trabalho em vácuo de até -0,6bar; esteira horizontal de extração de massa com raspador na extremidade da banda.
8438.10.00 | Ex 100 – Combinações de máquinas para produção de Crackers e biscoitos estampados tipo Maisena e Maria, com capacidade igual ou superior a 1.800kg/h, para biscoitos de peso igual ou superior a 4,0g cada, compostas de: tombador mecânico de bacias; dispositivo de alimentação da massa com rolos tipo “estrela”; transportador com largura de trabalho de 1.200mm dotado de detector de metais, dispositivo de descarga de massa contaminada e transportador transversal; formador com quatro cilindros e largura de trabalho de 1.500mm; dobrador de corte; distribuidor de gordura tipo roletes e barra; 03 laminadores calibradores com largura de trabalho de 1.300mm; laminador de acabamento com largura de 1.300mm dotado de transportador de saída; grupo roto-estampador com largura de trabalho de 1.300mm, composto de transportador formador de dobras para repouso da massa, máquina roto-estampadora com dois cilindros, unidade de captação de retalhos transportadores de retorno de retalhos; ponte de entrega oscilante com largura de 1.300mm; unidade de cozimento com aquecimento misto e 81 metros de comprimento, sendo 69m com aquecimento direto a gás e com 5 zonas de controle de temperatura, e 12m com aquecimento por convecção com um grupo de combustão e uma zona de controle de temperatura, dotada de coletor das chaminés de extração das zonas com aquecimento direto, transportador com esteira metálica com largura de 1.275mm, conjunto de escovas para limpeza da esteira, mesa de entrada com 2.400mm, mesa de saída com 6.450mm, coifa, grupo de centragem automática da esteira metálica, preaquecimento da esteira, gestão computadorizada por controlador lógico programável (CLP) e dispositivo de lavagem e enxaguamento da esteira metálica; transportador de saída com esteira metálica e largura de 1.300mm e comprimento de 3.000mm; máquina oleadora com 12 discos; transportador alternativo da máquina oleadora com largura de 1.300mm e comprimento de 2.000mm; transportador de drenagem de óleo com largura de 1.300mm e comprimento de 3.000mm; transportador de resfriamento com lona com largura de 1.300mm e comprimento de 28,5m; transportador de resfriamento com lona com largura de 1.300mm e comprimento de 67,5m; transportador resfriador com lona para biscoitos tipo Maisena com 36 filas, com largura de 1.300mm e comprimento de 15m; empilhadores alinhadores de biscoitos (“Penny Stacker com Channeling”) com largura de 1.300mm; transportador de resfriamento com lona para Cracker com 18 filas e biscoito tipo Maria com 20 filas, com largura de 1.300mm e comprimento de 10,5m e empilhador alinhador de biscoitos (“Penny Stacker com Channeling”) com largura de 1.300mm; transportadores e painéis de controle.
8438.50.00 | Ex 203 – Combinações de máquinas próprias para produção de embutidos, cozidos, curados ou frescos, tais como linguiças "calabresas" em invólucros (tripas) naturais, artificiais ou de colágenos, de capacidade compreendida entre 200 e 3.000porções/min, comprimento das porções a partir de 25mm, e operando com tripas de diâmetro compreendido entre 13 e 50mm, contemplando: alimentação por elevador com tombador de carrinho; unidade de embutimento e porcionamento por servoacionamento, came regulável, rotor e palhetas de aço inoxidável, com controle com tela colorida e memória para até 300 produtos; unidade de torção simples ou torreta dupla, com sistema de corte e/ou unidade de transporte por entre esteiras paralelas e contrapostas, de maneira a manter o diâmetro e comprimentos das porções uniformes, saída final do produto em porções individuais ou agrupados em laçadas nos ganchos, nos quais os embutidos torcidos, em porções retas ou em curvas, são colocados com o ponto de torção exatamente sobre os ganchos.
8438.50.00 | Ex 204 – Equipamentos para desossa de paleta suína, remoção de pescoço, esfola, desengorduramento e corte de "eis-bem", com transportador em trilho, ganchos e mesas para pendura das paletas, com capacidade de transportar entre 100 e 1.000 paletas por hora para sua manipulação, podendo ser simples (1 trilho) ou dupla (2 trilhos).
8438.50.00 | Ex 205 – Máquinas de alto vácuo para produção de mortadelas, presuntos, apresuntados ou salames, porcionando, dosando ou embutindo massa de carnes picadas ou com pedaços até 500g e também emulsões na fabricação de mortadelas, capacidade máxima compreendida entre 7.200 e 14.400kg/h, pressão de trabalho igual ou superior a 35bar, tremonha de alimentação através de sucção da massa do tanque de partida com capacidade de 450 ou 1.100 litros para o funil desaerador, através do tubo de 200 ou 250mm de diâmetro, mediante o vácuo gerado pela bomba de vácuo, funil de desaeração principal da massa de carne com tampa articulável, com sensores de nível e de vácuo independentes, alimentação ativa das câmaras da bomba de carne com eixo helicóide acionado por servomotor, válvula de entrada com diâmetro de 200 ou 250 mm, para controle dinâmico da alimentação, acionada por servomotor, gerenciamento inteligente do vácuo com sensores independentes no funil e na bomba de transferência, bomba de carne com rotor, came regulável e palhetas de aço inox, com servo motor, saída do produto com diâmetro de 60mm, painel de comando com monitor de controle "touch screen" com 250 posições de memória e tela colorida de 12 polegadas.
8438.50.00 | Ex 206 – Máquinas de alto vácuo para produção de presuntos, desaerando, porcionando ou embutindo de forma contínua, pedaços grandes de carne e músculos inteiros, capacidade máxima de 16.000kg/h, pressão de trabalho máxima de 10bar, tremonha de alimentação através de sucção da carne do tanque de partida de 1.100 litros para o funil desareador, através do tubo de 200mm de diâmetro, mediante o vácuo gerado pela bomba de vácuo do sistema, funil de desaeração principal da massa de carne com tampa articulável, com sensores de nível e de vácuo independentes, alimentação ativa das câmaras da bomba de carne com eixo helicóide acionado por servomotor, válvula com diâmetro de 200mm, para controle dinâmico da alimentação acionada por servomotor, gerenciamento inteligente do vácuo com sensores independentes no funil e na bomba de carne, bomba de carne com volume total aproximado de 10.000cm³ e rotor com no máximo 6 palhetas de aço inox, possibilita seleção do volume a ser deslocado pela bomba de carne em 1.350, 3.300 ou 5.000cm³, saída de produto com diâmetro de 100mm, painel de comando com monitor de controle "touch screen" com 250 posições de memória e tela colorida de 12 polegadas, possibilidade de operar com ou sem válvula de corte para alimentação de moldes ou máquinas.
8438.50.00 | Ex 207 – Máquinas para corte, em cubos ou tiras, de produtos cárneos congelados em blocos com temperatura de até -18°C, com dimensões máximas do bloco de 630 x 240 x 1.100mm, capacidade de processamento de até 2,3t/h, com esteira transportadora automática para movimentação das peças, sistema de fácil acesso para limpeza e painel de controle tipo PLC.
8438.50.00 | Ex 208 – Máquinas para corte, em cubos ou tiras, de produtos cárneos congelados em blocos com temperatura de até -18°C, com dimensões máximas do bloco de 240 x 480 x 650mm, capacidade de processamento de até 1,2t/h, com esteira transportadora automática para movimentação das peças, sistema de fácil acesso para limpeza e painel de controle tipo PLC.
8438.80.90 | Ex 054 – Panelas misturadoras de queijo em pipoca pronta, para uso industrial, com capacidade máxima para 8 galões de pipoca e tempo de mistura de 6 a 10 minutos.
8439.30.90 | Ex 018 – Máquinas acopladoras coladoras de folhas de papel e cartão, com formato máximo igual ou superior a 1.200 x 720mm, com 2 alimentadores automáticos acionados por sucção, sendo um inferior e outro superior, com produção igual ou superior a 150 folhas por minuto, para folhas de espessura máxima de 10mm para o material acoplado e precisão de acoplamento máxima de 0,5mm, dotadas de estação de prensagem, com controlador lógico programável (CLP).
8440.10.90 | Ex 061 – Máquinas automáticas para alceamento através de sistema de torre, grampeação e corte de acabamento em materiais impressos a serem utilizadas no processo de manufatura de livros, revistas e afins, com velocidade máxima igual ou superior a 1.800jogos/hora.
8441.30.90 | Ex 041 – Máquinas de corte, entalhe e impressão tipo industrial, de alta velocidade, com definição litografada em papelão ondulado em 3 cores, vinco rotativo com “slotter”, possibilidade de impressão de imagem e confecção de caixas tipo maletas normais ou tipo corte e vinco; alimentação de rolo de bordo de entrada, contínua ou alternada, por sucção com volume de ar ajustável e escova removedora de poeira; anilox de aço com diâmetro externo de 212mm; mecanismo de frenagem eletromagnética para os ajustes de fase; dispositivo de entalhe; rolo de corte inferior com diâmetro externo de 360mm; unidade de empilhamento (stacker) das caixas sobre o pallete, com altura máxima de 1.700mm; controle interno computadorizado com todas as regulagens efetuadas pelo painel "touch".
8441.40.00 | Ex 015 – Máquinas automáticas formadoras de copos de polipapel, a partir de blanks de cartão revestido de polietileno em ambos os lados, operando por processo de termoselagem, com alimentação do corpo previamente cortado no formato desejado e alimentação do fundo através de bobina, com capacidade máxima igual a 50 copos/minuto.
8441.40.00 | Ex 016 – Máquinas automáticas para moldar formas de papel e papelão, para bolos diversos (tipo bolo inglês, plumpy, pie, cup-cake, rocambole etc.), com velocidade máxima de 40 formas/min, dotadas de unidade alimentadora de papel ou papelão em bobinas, conformação tipo embutidora, esteira de saída com empilhamento e contagem das formas e unidade central de controle com controlador lógico programável (CLP).
8441.80.00 | Ex 074 – Máquinas automáticas de corte e marcação de papéis de até 180g/m², utilizados na indústria de comunicação visual e artesanato, com área de processamento máxima igual ou superior a 8.900cm², através da troca de ferramentas intercambiáveis no cabeçote, com controle programável via computador, tela de LCD e equipadas com sensor óptico.
8443.13.90 | Ex 030 – Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com velocidade de impressão de 68 imagens A4 em 4 cores por minuto (2 em 1) ou 136 imagens A4 em 2 cores por minuto (2 em 1), com área de impressão de 308 x 450mm ( formato imagem) com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com alimentação do material a ser impresso em múltiplas gavetas.
8443.13.90 | Ex 031 – Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com velocidade de impressão de 68 páginas A4 por minuto com 4 cores, ou 90 páginas A4 por minuto em cores FPM, ou 136 páginas A4 por minuto em 2 cores, ou 272 páginas A4 monocromáticas por minuto, com largura de impressão de até 317 x 450mm (formato imagem), com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com alimentação do material a ser impresso em múltiplas gavetas. Ex 031 - Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com velocidade de impressão de 68 páginas A4 por minuto com 4 cores, ou 90 páginas A4 por minuto em cores EPM, ou 136 páginas A4 por minuto em 2 cores, ou 272 páginas A4 monocromáticas por minuto, com largura de impressão de até 317 x 450mm (formato imagem), com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com alimentação do material a ser impresso em múltiplas gavetas.(Redação dada pela Resolução CAMEX Nº 80, de 2014)
8443.13.90 | Ex 032 – Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com velocidade de impressão de até 30m/min em 4 cores, ou até 40m/min no modo de produtividade aprimorada, ou até 60m/min em 1 ou 2 cores, com área de impressão de até 317 x 980mm (formato imagem) com espessura de até 450 micra, com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com saída de impressão em rolo por um rebobinador com ou sem unidade em linha de preparo de média antes da impressão.
8443.13.90 | Ex 033 – Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com 2 unidades de impressão (frente e verso), alimentadas com rolos de papel de até 340mm de largura, com largura de impressão de até 317 x 980mm (formato imagem), com velocidade de impressão de 14.000 páginas A4 por hora em 4 cores ou 19.200 páginas A4 por hora em cores FPM ou 28.800 páginas A4 por hora em 2 cores, ou 57.600 páginas A4 por hora monocromáticas, com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com ou sem unidade em linha de preparo de média antes da impressão com saída em linha com rebobinador e/ou unidade de corte em folhas com empilhador automático
8443.13.90 | Ex 034 – Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com velocidade de impressão de 120 páginas A4 por minuto em 4 cores, ou 160 páginas A4 por minuto em cores FPM, ou 240 páginas A4 por minuto monocromáticas ou em 2 cores, com largura de impressão de até 317 x 464 (formato imagem), com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para impressão a 4 ou mais cores, com alimentação do material a ser impresso em múltiplas gavetas. Ex 034 - Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com velocidade de impressão de 120 páginas A4 por minuto em 4 cores, ou 160 páginas A4 por minuto em cores EPM, ou 240 páginas A4 por minuto monocromáticas ou em 2 cores, com largura de impressão de até 317 x 464 (formato imagem), com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para impressão a 4 ou mais cores, com alimentação do material a ser impresso em múltiplas gavetas. (Redação dada pela Resolução CAMEX Nº 80, de 2014).
8443.13.90 | Ex 035 – Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, alimentadas com rolos de filme plástico, papel ou alumínio de até 762mm de largura, com espessura de 10 a 250 micra, com velocidade de impressão de 34m/min no modo 4 cores ou 45m/min no modo de 5 cores, com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com ou sem unidade em linha de preparo de média antes da impressão e/ou unidade de envernizamento em linha depois da impressão.
8443.13.90 | Ex 036 – Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com área de impressão até 750 x 530mm (formato B2) para cartão e papel até 600 micra, com velocidade de impressão de 3.450folhas/h em 4/0, ou 3.600folhas/h em FPM, com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com alimentação do material a ser impresso em gavetas com paletes, com ou sem unidade de envernizamento em linha depois da impressão.
8443.13.90 | Ex 037 – Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, alimentadas com rolos de filme plástico, papel ou alumínio, com velocidade de impressão de até 15m/min em 4 cores, ou 21m/min no modo de produtividade aprimorada, ou 30m/min em 1 ou 2 cores, com área de impressão de até 308 x 450mm (formato da imagem) com espessura de até 350 micra, com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com saída de impressão em rolo por um rebobinador.
8443.19.10 | Ex 015 – Combinações de máquinas para impressão serigráfica de substratos, para substratos de até 10mm de espessura, para quatro ou mais cores, formato máximo de impressão igual ou superior a 1.600 x 2.100mm, compostas de: 1 unidade de alimentação; 4 unidades de impressão serigráfica; 3 estações de cura ultravioleta intermediárias; 1 estação de cura ultra-violeta final; 1 unidade de empilhamento na saída.
8443.19.10 | Ex 043 – Máquinas para serigrafia semiautomática de circuito resistivos impressos de múltiplas camadas dielétricas, condutoras e resistivas, com espessura entre 5 e 25µm realizadas com telas de 5 polegadas, controle de pressão de impressão de 5 a 15psi, dotadas de sistema de visão para identificação da posição das peças, análise visual para certificação da qualidade de impressão, controle de temperatura, humidade de geração de partículas contaminantes, computador para gerenciamento de software e monitor de 17" Touchscreen, com capacidade de impressão de 600peças/hora.
8443.19.90 | Ex 099 – Máquinas de impressão combinadas para operação entre os processos de offset, flexográfico, serigráfico e "hot-stamping", trabalhando de bobina a bobina, operando através de 12 plataformas multiprocesso recebedoras das unidades de impressão para troca rápida do tipo de impressão, sendo 7 plataformas com opção para offset, flexografia, serigrafia e hot stamping e 05 plataformas com opção para flexografia, serigrafia e hot stamping, troca rápida do formato de impressão em cada unidade de impressão, aplicação de cura UV, complementada com unidade de impressão em rotogravura com secagem por ar quente, unidade de acabamento, dispositivo de inspeção e monitoramento do material processado, operando com velocidade máxima igual a 160m/min, alimentadas por bobinas de largura máxima igual a 435mm.
8443.19.90 | Ex 100 – Máquinas de impressão destinadas essencialmente ao processamento do filme de alumínio a ser utilizado na produção de embalagem tipo "blister", operando bobina a bobina, através de unidades flexográficas servo-motorizadas, sistema de troca rápida ("quick-lock") de cilindros anilox, cura UV, processamento e aplicação de HSI (Heat Seal Lacquer), com velocidade máxima de 228m/min, largura máxima igual ou superior a 350mm.
8443.39.10 | Ex 142 – Máquinas especialmente desenhadas para impressão digital de tecidos compostos de poliéster, poliamida (nylon), algodão, seda, lã, linho, viscosa e suas misturas entre outros tipos de tecidos complexos, utilizando tinta a base de água com corantes ácidos, reativos, dispersos e pigmentos; largura de impressão de 1,80m, velocidade de impressão de até 440m/h, configurada com 4 filas de cabeças de impressão, cada fila contendo 7 cabeças de impressão, totalizando 28 cabeças de impressão, extensível para 8 cabeças de impressão, totalizando 32 cabeças de impressão, com capacidade de impressão até 16 níveis de cinza com gotas variáveis de 4 até 72 picolitros, resolução de 1.200DPI, sendo a base da máquina equipada para receber rolos de até 500kg de peso com 750m de comprimento.
8443.39.10 | Ex 143 – Máquinas impressoras digitais "inkjet" com cura UV, para impressão por tinta a base de polímeros com efeitos de alto relevo em substratos ofsete, digital e laminados de 135 a 675g/m2 (gsm)/6-30 pontos e espessura máxima de 0,7mm (700μ), resolução máxima de 2.540 x 360 DPI, com formatos de entrada mínimos de 280 x 290mm (C x L), máximo de 530 x 750mm (C x L), tamanho máximo das imagens impressas de 528 x 746mm, espessura máxima da camada de polímero de 250μ, com alimentação automática, com ou sem unidade de aplicação de particulados brilhantes "glittering" tipo arco-íris "rainbow" em áreas determinadas na impressão, com ou sem opção de impressão braile no "software", equipadas com empilhador (stacker) automático básico ou de produção das folhas impressas.
8443.39.10 | Ex 144 – Máquinas impressoras digitais "inkjet" com cura UV, para impressão por tintas a base de polímeros com efeitos de alto relevo em substratos ofsete, digital e laminados de 135 a 675g/m² (gsm)/6-30 pontos e espessuras máxima de 0,7mm (700µ), resolução máxima de 2.540 x 450DPI, com formatos de entrada mínimo de 297 x 420mm (C x L), máximo de 545 x 788mm (C X L), tamanho máximo das imagens impressas de 545 x 748mm, espessura máxima da camada de polímero de 250µ no modo de impressão "Braille", com alimentação automática, com ou sem unidade de aplicação de particulados brilhantes "glittering" tipo arco-íris "rainbow" em áreas determinadas na impressão, com ou sem opção de impressão Braille no software, equipadas com empilhador (stacker) automático das folhas impressas.
8443.39.90 | Ex 002 – Máquinas de impressão e de personalização de cartão plástico para identificação de bens e pessoas, em face simples ou dupla, com codificador de cartão em séries de média ou grande dimensão, com carregador e recipiente para 100 cartões, com transferência térmica monocromática, cabeça de impressão de 300ppp e 16MB de memória (RAM), com velocidade de impressão em face simples para cor (YMCKO) de 190 a 225cartões/h e para monocromática de 600 a 850 cartões/h e velocidade de impressão em face dupla (YMCKO-K) de 140cartões/h.
8443.91.99 | Ex 016 – Folhadeiras para acoplamento a impressoras rotativas alimentadas por bobinas, com velocidade máxima de corte igual ou superior a 9,0m/segundo.
8448.19.00 | Ex 001 – Frisadeiras de cabo acetato, utilizadas na fabricação de cabo de acetato para deformação dos filamentos na forma de arcos, com velocidade igual ou superior a 550m/min, índice máximo de frisagem igual a 37%, temperatura na placa aproximadamente de 40ºC.
8454.30.10 | Ex 054 – Combinações de máquinas para fundição de alumínio sob pressão, compostas de: máquina de fundição horizontal tipo câmara fria com força de injeção de 820kN e força de fechamento igual a 10.000kN, velocidade máxima de injeção igual ou superior a 8m/s, com controlador lógico programável (CLP), extração automática da coluna superior do lado operador, 6 pontos de controle de velocidade e pressão na fase dinâmica de enchimento, 1 ponto de desaceleração, 2 pontos de pressão na fase de compactação e pressão final de intensificação, sistema integrado de pino de compactação (squeeze pin) e gavetas controladas por válvulas reguladoras de pressão e vazão programáveis (tempo de entrada, duração da ativação e retardo de saída), aplicador de desmoldante programável para controle de tempo e dosagem da aplicação do fluido desmoldante e do ar comprimido, robô extrator de peças de 6 eixos e alcance de 2,20 metros, prensa de rebarbação com mesa basculante, extrator automático e bandeja automática para retirada de peças, controlador de temperatura do molde e tanque integrado de resfriamento de peças.
8454.30.10 | Ex 055 – Máquinas de fundição horizontais para metais não ferrosos (zinco) para alta pressão, tipo câmara quente com força de fechamento de 90T; curso de fechamento da placa móvel de 280mm; altura máxima do molde de 400mm; injeção em 2 fases; curso do pistão 130mm; posicionamento motorizado para o molde; sistema hidráulico de circuito fechado com atuação constante; portas de proteção frontal motorizada/traseira manual; sistema de controle em tempo real DATADIALOG para supervisão e controle dos dados da máquina, do processo e da produção, inclusive serviço de diagnóstico remoto; forno acoplado de 2 câmaras com capacidade de 420kg/Zn; capacidade de fusão de 180kg/Zn/h; potência de 28kW; unidade de aplicação de desmoldante Spraymotion com circuitos independentes de pulverização e sopro, velocidade máxima de 1m/s com possibilidade de regulagem de 02 pontos de velocidade, precisão de +/-5mm, comando incorporado ao “Datadialog”; sistema de controle de peça injetada através de câmera de vídeo e painel de comando com ar condicionado.
8454.30.90 | Ex 050 – Combinações de máquinas para fundição contínua de chumbo, compostas de: alimentador automático de lingotes de chumbo com esteiras rolantes, forno de fundição de chumbo de duplo pote com capacidade de 4,5 toneladas cada, com cadinho, com velocidade linear de até 7m/mm, controlador de processo e controle de temperatura ajustáveis, máquina de fundição contínua de fita de chumbo, unidade de aquecimento de óleo e unidade de resfriamento, máquina tracionadora e reposicionadora de grades acabadas com eliminador de rebarbas, conjunto cortador para abordagem e esteira para desvio de retalhos, sistema de embobinamento de fitas em 6 carretéis, estação de limpeza de linhas de alimentação da máquina de fundição, quadro elétrico principal com controlador lógico programável (CLP)
8454.90.90 | Ex 027 – Lanças refrigeradas a água para sopro supersônico de oxigênio gasoso, parte de convertedores de capacidade nominal 330t por corrida destinados à produção de aço líquido, com ponta de 6 furos, dimensões aproximadas 1.600 x 800 x 24.700mm.
8455.21.90 | Ex 022 – Combinações de máquinas laminadoras para o sistema de laminação contínua a quente de barras de aço redondas de bitolas de diâmetros de 50mm até 128mm, com capacidade de produção de 50.000t anuais de tubo de aço sem costura, compostas de: laminador de rolos e laminador redutor de diâmetro contínuos, com velocidade de laminação 0,1 até 0,3m/s e trabalho com temperatura de 1.250°C, composto de 1 corpo do laminador, 1 conjunto de dispositivos dos rolos com quatro fileiras de rolos cônicos, com arrefecimento lateral, 1 mesa de rolos de transferência das barras, 1 dispositivo de guia de entrada, 1 dispositivo de ajuste do eixo, 1 dispositivo de travamento do rolo, 1 dispositivo de guia superior e inferior, 1 dispositivo de pressão lateral, 1 mesa de retorno e 1 mesa média, 1 dispositivo de lubrificação grafite, 1 carrinho para rolagem da barra, 1 conjunto de saída do laminador, 1 conjunto de unidades de guia do disco, 1 conjunto da guia principal do disco, 1 laminador redutor de diâmetro da barra de aço com bancada de laminação com 16 rolos com diâmetro de 275mm, 16 motores com potência 45kW e velocidade de 750rpm, com dispositivo automático de água refrigerada sobre a bancada de rolos, velocidade de entrada de 0,4 a 0,625m/s, saída do tubo acabado com diâmetro de 33,4mm até 114,3mm, torque de 30kn.M, 1 conjunto de 16 redutores, 2 conjuntos de mesa frontal/retorno, 2 conjuntos de transportador da bancada, 2 conjuntos de condutor de bancada, 8 acopladores, toda a operação com sistema hidráulico, 1 sistema de lubrificação, 1 sistema de arrefecimento por água pressurizada, 1 sistema de controle elétrico de 3 fases de 380VAC e automação com controlador lógico programável (CLP).
8456.30.19 | Ex 033 – Máquinas-ferramentas para cortar peças de trabalho, por eletroerosão a fio, com deslocamento dos eixos X, Y e Z iguais a 600, 400 e 310mm respectivamente, com dimensões máximas da peça de 1.050 x 820 x 300mm, peso máximo da peça igual a 1.000kg, sem porta automática, com comando numérico computadorizado (CNC).
8456.30.19 | Ex 034 – Máquinas-ferramentas para cortar peças de trabalho, por eletroerosão a fio, com deslocamento dos eixos X, Y e Z iguais a 370, 270 e 255mm respectivamente, com dimensões máximas da peça de 700 x 600 x 250mm, peso máximo da peça igual a 500kg, sem porta automática, com comando numérico computadorizado (CNC).
8456.90.00 | Ex 142 – Máquinas para corte térmico por jato de plasma e oxicorte, com furação de broca e traçagem por processo mecânico tipo "scribing", equipadas com cabeçote de usinagem com potência de 11kW e 6.000rpm, com 5 eixos, sendo 4 eixos interpolados, que permitem executar furações com diâmetro máximo de 240mm, dotadas de trocador automático de ferramentas com 8 posições para chapas com dimensões máximas de 12.000mm de cumprimento, 3.200mm de largura e 80mm de espessura, com tocha de corte plasma tipo "bevel" com inclinação automática e tocha de oxicorte para espessura máxima de 100mm, com comando numérico computadorizado (CNC).
8457.10.00 | Ex 174 – Centros de usinagem de alta velocidade de corte e precisão com 3 eixos, com motores lineares nos 3 eixos X, Y e Z, cursos no eixo X de 800mm, eixo Y de 635mm e Z de 400mm, velocidade de avanço de 0 a 60.000mm/min., com velocidade do spindle a partir de 40.000rpm, comando numérico computadorizado (CNC) de alta velocidade com processamento de blocos inferior a 0,1ms, com leitura de 10.000 blocos, antecipada a resolução interna de coordenadas inferior a 1 nanômetro; sistema de medição de ferramenta a laser incorporado no magazine; controle de histerese do circuito de água gelada de, no máximo, 0,5°K; máquina com segunda porta de operação automática com espera para acoplamento de robô para troca automática de peças; equipamentos preparados para usinagem de grafite a seco com sistema de aspiração do pó integrado.
8457.10.00 | Ex 175 – Centros de usinagem portal multifaces dupla coluna para usinagem em 5 faces, com comando numérico computadorizado (CNC) com 5 eixos controlados, mesa móvel com dimensões de 2.100 x 3.000mm, capacidade de carga de 43.000kg, com movimentos Y e Z concentrados no cabeçote principal e movimentos de X na mesa, deslocamento dos eixos X, Y e Z com avanço rápido de 30 m/min e eixo W de 3m/min, com cursos em X igual ou inferior a 4.000mm com curso Y igual ou inferior a 3.600mm, curso em Z igual ou inferior a 710mm, e curso em W igual ou inferior a 1.250 mm, potência do motor principal de 36kW e rotação máxima do eixo-árvore de 10.000rpm, cabeçote para usinagem horizontal com indexação pelo CNC incremental do cabeçote principal de 0,0001 graus, permitindo usinagem em 5 faces da peça, transportador de cavacos, magazine para 60 ferramentas, braço trocador de ferramenta, sistema de refrigeração através do eixo-árvore, gerador de pulsos manual, equipado com sistema de medição integrada, possibilitando medição em processo a ser usinado, e trocador automático de paletes.
8457.10.00 | Ex 176 – Centros de usinagem verticais de alta velocidade e precisão, para usinagem de grafite, com comando numérico computadorizado (CNC), com 3 ou 5 eixos controlados simultaneamente, com curso dos eixos X entre 425 e 900mm, Y entre 180 e 800mm e Z entre 350 e 520mm, com velocidade de avanço de corte máxima nos eixos X, Y e Z entre 30 e 100m/min, com rotação máxima do fuso (spindle) entre 40.000 e 42.000rpm, com refrigeração interna e externa do fuso (spindle), com trocador de ferramentas integrado com número de posições entre 16 e 90, com estrutura mecânica construída em polímero de concreto, com deslocamento do eixo X pelo cabeçote (tipo portal), com preparação para extração de grafite, com sistema de extração de pó de alta performance, sistema de absorção de ruído e com caliper infravermelho.
8458.99.00 | Ex 002 – Tornos portáteis com fixação externa para utilização no local de trabalho, utilizados para usinar flanges com abertura e ranhuras, canais de vedação (RTJ), válvulas, bombas, carcaças de turbinas e trocadores de calor com diâmetro de trabalho entre 0 e 400mm (0 a 15.7").
8459.31.00 | Ex 023 – Mandrilhadoras horizontais com cinco eixos (X, Y, Z, W e B) comandados numericamente de cursos 2.500mm ou maior (X), 2.100mm (Y), 2.500mm (W), 360° contínuo (B), dotadas de mandril (eixo-árvore) diâmetro de 155mm e movimento axial (eixo coordenado do mandril Z) de curso 1.250mm e rotação de 3.500rpm, mesa rotativa com mancalização hidrostática no eixo giratório e capacidade de carga 25.000kg, magazine vertical do tipo corrente com pelo menos 120 alojamentos e capacidade de carga de 3.000kg, trocador automático de ferramentas com peso e momento de troca de até 50kg e 110N.m, as mesmas medindo até 280mm de diâmetro e 750mm de comprimento, sistema de fluido refrigerante de pressão máxima 70bar programável por dentro do mandril com regulação contínua sem estágios e pressão de 20bar nos bicos de jato, filtração de 25 microns, acurácia de posicionamento de 0,010mm (eixos X,Y e W), de 0,030mm (eixo Z) e 10 segundos de arco (eixo B), repetitividade de posicionamento de 0,006mm (eixos X,Y e W), 0,015mm (eixo Z) e 5 segundos de arco (eixo B), sendo na reversão de 0,003mm (eixos X, Y e W), 0,010mm (eixo Z) e 3 segundos de arco (eixo B).
8459.31.00 | Ex 024 – Mandrilhadoras/fresadoras horizontais tipo piso "floor type", com comando numérico computadorizado (CNC), utilizadas para fresar, mandrilhar, furar e roscar, capacidade de usinagem em 5 eixos controlados, cursos dos eixos lineares X, Y e Z iguais a 14.000, 3.500 e 1.500mm, respectivamente, com cabeçote angular e universal com rotação de 360º nos eixos A e C, para ferramentas no padrão ISO 50, montado em um torpedo "RAM" com seção de 390 x 480mm feito em aço perlítico, com sistema de resfriamento da ferramenta de corte através do fuso com 20bar de pressão, potência no fuso igual a 60kW com torque máximo de 1.100Nm e rotação máxima de 3.000rpm, com avanço rápido de 30 m/min nos eixos X e Y, de 10m/min no eixo Z, velocidade de trabalho infinitamente variável de 1 a 10.000mm/min para os eixos X, Y e Z, força axial máxima de 25.000N, precisão dimensional grau IT7 no mandrilhamento interno de diâmetros de até 125mm e grau IT6 para diâmetros maiores, precisão de desvio do círculo verdadeiro de 10µm no mandrilhamento interno de um diâmetro de 160mm, precisão de desvio do círculo verdadeiro de 16µm no fresamento externo circular de um diâmetro de até 300mm, precisão de incerteza de posicionamento (P) de 10µm, repetibilidade média (Ps-med) de 8µm, erro médio de posicionamento (Pa-med) de 6µm.
8459.31.00 | Ex 025 – Mandrilhadoras-fresadoras horizontais, com comando numérico computadorizado (CNC), utilizadas para fresar, mandrilar e furar, com 5 eixos controlados simultaneamente, que utilizam estante de 60 ferramentas, com protetor contra respingos, curso dos eixos X, Y e Z de 3.150mm, 1.320mm e 762mm respectivamente, inclinação da cabeça do fuso (eixo A) de 90° e rotação da cabeça do fuso (eixo C) de 270°, mesa basculante medindo 1.220 x 3.048mm, com capacidade máxima de peça de 5.000kg, motor do fuso de 55kW, sistema de refrigeração através do fuso, sistema de refrigeração por imersão, sistema de coleta e transporte de cavacos, protetor de borrifo, função desligamento de energia automático, função de diagnóstico de operação, sistema de retorno de informação com escala de precisão dos eixos X, Y, Z, A e C.
8459.61.00 | Ex 030 – Fresadoras CAD/CAM, com comando numérico computadorizado (CNC), para microusinagem de "próteses dentárias", em blocos de zircônia, cobalto, cromo, titanium, acrílicos, ceras e blocos cerâmicos para uso em laboratório de prótese dentária, com 5 eixos, sendo 3 lineares e 2 rotacionais, acompanhada de digitalizador de imagem tridimensional automático de 2 câmeras de precisão, e computador dedicado.
8459.61.00 | Ex 031 – Fresadoras CAD/CAM, com comando numérico computadorizado (CNC), para microusinagem de próteses dentárias, em blocos de zircônia, cobalto, cromo, titanium, acrílicos, ceras e blocos cerâmicos para uso em laboratório de prótese dentária, com 5 eixos, sendo 3 lineares e 2 rotacionais.
8459.61.00 | Ex 032 – Fresadoras horizontais com comando numérico computadorizado (CNC), para fresamento em dentes de lâminas de serras de fita em carbono e/ou bi metálica, com largura máxima de 80mm e dentro da faixa de 1,4 a 32 dentes por polegada, dotadas de sistema hidráulico, cabeçote fresador com potência de 43kW e rotação máxima de 315rpm, removedor de cavaco através de uma esteira magnética com filtro e gabinete de proteção.
8459.69.00 | Ex 007 – Máquinas para gravação/marcação de comando numérico, para identificação de objetos por tecnologia de fresagem e/ou riscagem, com área de marcação do eixo X compreendida entre 70 e 1.220mm, área de marcação do eixo Y compreendida entre 60 e 610mm.
8459.70.00 | Ex 002 – Máquinas automáticas para rosqueamento interno de fitas metálicas de prata pré-formadas, com controlador lógico programável (CLP), dotadas de 2 cabeçotes de rosqueamento servo acionados, para roscas de bitola de M3 a M6, com rotação máxima de 3.000rpm, com alimentador automático de matéria-prima servo acionado, com passo máximo de 150mm, espessura máxima da fita de 2mm, precisão de deslocamento de 0,01mm, com sistema automático servo acionado de fixação e centralização das fitas metálicas, sistema de exaustão e vácuo do óleo de corte/refrigerante, sistema automático de controle de qualidade das peças, painel de alimentação e comando elétrico com controlador lógico programável (CLP), sistema de comunicação entre os equipamentos, sistema de segurança e parada de emergência, sistema de controle de lubrificação da matéria-prima, com gravação do histórico de defeitos e contador de peças.
8459.70.00 | Ex 003 – Máquinas ferramentas de roscar exteriormente, automáticas, com comando numérico computadorizado (CNC), com dispositivo de carregamento automático das peças e de ferramentas para usinagem de roscas por turbilhonamento, em peças com diâmetro entre 15 e 70mm e comprimento máximo de 1.000mm.
8460.21.00 | Ex 133 – Máquinas retificadoras cilíndricas automáticas, de alta precisão, com 3 eixos comandados por controle numérico computadorizado (CNC), utilizadas para execução de diferentes etapas de fabricação de ferramentas rotativas de corte (brocas) de aço rápido (HSS) ou carboneto de tungstênio, deslocamento no eixo X de 450mm, no eixo Z de 270mm, precisão de 0,001mm no eixo X, 0,001 no eixo Z e 0,001° no eixo C, capazes de usinar ferramentas com diâmetros entre 5 e 32mm e comprimentos entre 40 e 320mm.
8460.31.00 | Ex 081 – Máquinas-ferramentas para afiar e/ou reafiar ferramentas de aço, metal duro e/ou diamante policristalino, de comando numérico computadorizado (CNC), com 5 ou mais eixos controlados e com acionamentos diretos, sem correias e sem polias, base da máquina em concreto com polímeros, com eixos de deslocamentos X/Y/Z lineares e eixos rotativos A e C, todos com acionamentos diretos sem polias e/ou correias.
8460.90.90 | Ex 048 – Máquinas para rebarbar, polir e gerar raios em superfícies de difícil acesso por meio de fluxo de pasta abrasiva, utilizando 2 cilindros verticalmente opostos que deslocam um meio abrasivo de um lado para o outro (fluxo de 2 sentidos), ou 1 cilindro que desloca o meio abrasivo em apenas 1 sentido (fluxo de sentido único), com contador de fluxo de passagem de pasta e contador de ciclos, diâmetro do cilindro do meio abrasivo menor ou igual a 305mm, curso menor ou igual a 320mm, capacidade volumétrica menor ou igual a 23,2L, vazão menor ou igual a 76L/min., pressão mínima de trabalho maior ou igual a 4bar e pressão máxima de trabalho menor ou igual a 276bar.
8460.90.90 | Ex 060 – Mesas rotativas de 6 posições, para polimento de talheres de aço inoxidável, com velocidade de rotação de 2,3segundos, dotadas de 4 dispositivos de polimento com motor de 7,5kW, largura do eixo de polimento de 650mm, cabeçote móvel duplo com velocidade máxima de 2.800rpm, diâmetro máximo de rebolo de 300mm, 7 pistolas de aplicação de pasta abrasiva a alta pressão e controlador lógico programável (CLP).
8461.50.20 | Ex 012 – Equipamentos para corte de pontas de tubos de aço, velocidade de corte variável de 50m/min a 250m/min, capacidade para tubos com diâmetro externo compreendido de 114,3mm (4½’) a 406,4 (16"), com 3 cabeçotes de corte rotacionáveis radialmente a 120º, disco de serra com diâmetro nominal de 340mm, com esteira para transporte da limalha, unidade hidráulica, painel de comando com controlador lógico programável (CLP).
8462.10.90 | Ex 100 – Máquinas de conformação por pressão, destinadas à produção de carcaça de aço (castelo) para produção de vela de ignição para motores de combustão, potência do motor 37kW, com 6 estágios (matrizes) de conformação, sistema tipo "formapak" para troca rápida e precisa de matrizes e ferramentas, estação de corte com capacidade de corte do aço de até 20mm de diâmetro, comprimento de corte de até 67mm, carga de conformação por estágio de 1.260kN, produção de 63 a 190 peças/min., sistema de lubrificação e refrigeração automática, filtro eletrostático, controle de peças e sucata, cabine de isolação acústica e segurança, com transformador de 380V para 460V, painel de controle elétrico e eletrônico, monitor “touch screen” com controlador lógico programável (CLP).
8462.10.90 | Ex 101 – Máquinas para estampagem de aletas de alumínio para trocadores de calor, a partir de folha de alumínio em bobina de largura máxima de 560mm e espessura máxima do alumínio de 0,15mm, dotadas de: desbobinador de folhas de alumínio, caixa de lubrificação, prensa de 4 colunas com capacidade de 75t, tipo mecânica com velocidade máxima de até 320 golpes por minuto, aspirador de aletas, coletor de aletas, painel de comando, cabine acústica, ferramenta progressiva para estampagem de aletas dos tipos” super-slit” e corrugada com capacidade de estampagem em até 24 rows, progressão simples e dupla, range de altura de colarinho de 1,2 ~ 2,2mm.
8462.21.00 | Ex 152 – Combinações de máquinas para endireitar, cortar, inspecionar, separar e embalar tubos retangulares de alumínio multiportas extrudado (MPE), com altura entre 1 a 3mm, largura entre 10 e 40mm, comprimento entre 150 e 970mm, com capacidade de produção de até 500peças/min, operadas por controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 desbobinador com capacidade de até 500kg e velocidade de até 200m/min; 1 máquina de endireitamento e corte através de 2 sistemas de facas rotativas de metal duro, 2 conjuntos (caterpilar) para tracionamento do tubo, 1 sistema de câmeras de alta velocidade para inspeção e controle de comprimento dos tubos controlados por painel interface homem máquina (IHM); 1 sistema com mesa de separação (descarte) e 1 embaladeira, com capacidade de embalamento de até 500peças/min
8462.29.00 | Ex 189 – Máquinas recravadoras de operação contínua, com velocidade de 500 até 2.500latas/minuto, dotadas de sistema de lubrificação automática, ajuste do fluxo de gás automático, 18 estações de recravação, mesa de alimentação, bomba de óleo elétrica, controle de fluxo de óleo, sistema de varredura de gás, embreagem de segurança para enchedora de latas, dispositivo quebrador de bolhas, sistema de limpeza integrado, potência de 30kW e pressão de 4,5 até 6bar.
8462.39.10 | Ex 012 – Combinações de máquinas para corte de bobinas metálicas, com largura maior ou igual a 100mm e menor ou igual a 1.700mm e espessura maior ou igual a 0,2mm e menor ou igual a 4,00mm com peso máximo de 10.000kg, executando cortes transversais em processo contínuo, com controlador lógico programável (CLP), transformando em chapas de comprimento variável entre 250 e 4.000mm, com velocidade de produção compreendida entre 60 e 80m/min, compostas de: desbobinador com dispositivo para alimentação automática através de carro porta bobinas, com capacidade para 1 ou 2 bobinas de 10.000kg cada e rolo apoiador no desbobinador "hold down roll", aplainador, rolo "feeder", tesoura hidráulica tipo guilhotina, ou tipo guilhotina voadora “flying shear” com sistema de lâminas ajustáveis automaticamente à espessura do material, correias transportadoras para descarga e estação de rejeito, estações de empilhamento com ajuste automático de altura através de um sensor de detecção "px" e componentes como sistemas hidráulicos, pneumáticos e elétricos.
8462.39.90 | Ex 095 – Combinações de máquinas para produção de "blanks" de aço, com comprimento máximo de 12 metros, a partir de tiras de aço com espessura compreendida entre 1,5 a 13mm, e largura entre 800 e 2.100mm, apresentadas em forma de bobinas com peso máximo de 30 Ton. com velocidade máxima de processamento de 14 a 30m/min, dispositivo para desvio automático do material rejeitado sem interrupção do processo, corte do material sem parada da linha, compostas de: estação de alimentação, desbobinadeiras, guias laterais de entrada sincronizada, mesa de entrada, rolos puxadores, tesoura, dispositivo de limpeza, desempenadeira, dispositivo para abertura do cassete e limpeza do rolo, medidor de comprimento, mesa de inspeção, tesoura rotativa transversal, voadora “Flying Shear” tipo guilhotina com sistema de lâminas ajustáveis automaticamente à espessura do material com corte do material sem parada da linha, dispositivo para desvio automático do material rejeitado sem interrupção do processo, transportadores, dispositivo de amostragem, carro para transporte de sucata, empilhadores de “blanks” de aço, dispositivo para carregamento de palete, linha de evacuação, sistema de pesagem, sistemas hidráulicos, pneumático, painéis elétricos, monitores, CLP (controlador lógico programável), CCM (Centro de Controle de Motores) e instrumentação.
8462.41.00 | Ex 061 – Máquinas de marcação autônomas, de comando numérico, com tela gráfica, sistema de comunicação e acionamento por meio de sistema pneumático e/ou eletro-magnético, para identificação em partes e peças por micropuncionamento, com área de marcação do eixo X compreendida entre 50 e 200mm e área de marcação do eixo Y compreendida entre 20 e 120mm.
8462.99.20 | Ex 028 – Combinações de máquinas para produção, por extrusão a quente, de perfis de alumínio, compostas de: prensa de extrusão com capacidade de 1.800 toneladas com pressão de 257,5bar, para tarugos de alumínio de 178mm de diâmetro e comprimento compreendido entre 540 e 900mm; forno de aquecimento de tarugos com potência térmica instalada de 1.000.000kcal e temperatura nominal de trabalho de 460ºC (máxima de 540º C); escovadeira de tarugos dotada de 3 escovas; tesoura a quente para corte de tarugos; banco de extrusão com comprimento útil de 62 metros dotado de unidade de corte de perfis com comprimento de corte compreendido entre 3,5 e 7,2 metros (nominal 6 metros), unidade de resfriamento de perfis, serra "voadora", esticadeira com capacidade de 35 toneladas, empurrador, esteiras e mesas de transporte; unidade de envelhecimento dos perfis dotado de empilhadores de perfis; forno automático, desempilhador, sistema de distribuição dos perfis, sistema de retorno de separadores, sistema de armazenagem e acúmulo de perfis e separadores e; sistemas elétricos e eletrônicos.
8463.30.00 | Ex 079 – Máquinas para a fabricação automática de telas de arame hexagonais de aço recozido, polido ou galvanizado, com largura da malha entre 1/2 e 4 polegadas, com diâmetro do arame compreendido de 0,5 a 1,8mm e largura máxima da tela de 4 metros, com alimentação contínua de arame, velocidade de trabalho igual ou superior a 60batidas/min.
8463.30.00 | Ex 080 – Máquinas para fabricação de molas de tração, compressão, torção e conformação especiais, com comando numérico computadorizado (CNC) e painel eletrônico de comandos para arames com Φ de 1,8 até 4,00mm e com comprimento de alimentação ilimitado, com 12 eixos ou mais, movimentados por um servo motor para cada eixo, com alimentação automática e programável do arame, com velocidade máxima de produção de 120 peças por minuto.
8463.30.00 | Ex 080 – Máquinas para fabricação de molas de tração, compressão, torção e conformação especiais, com comando numérico computadorizado (CNC) e painel eletrônico de comandos, para arames com Φ de 0.5 até 2,00mm e com comprimento de alimentação ilimitado, com 11 eixos ou mais, movimentados por um servo motor para cada eixo, com alimentação automática e programável do arame, com velocidade máxima de produção de 132 peças por minuto. Ex 088 - Máquinas para fabricação de molas de tração, compressão, torção e conformação especiais, com comando numérico computadorizado (CNC) e painel eletrônico de comandos, para arames com Ö de 0.5 até 2,00mm e com comprimento de alimentação ilimitado, com 11 eixos ou mais, movimentados por um servo motor para cada eixo, com alimentação automática e programável do arame, com velocidade máxima de produção de 132 peças por minuto. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 91, de 2014)
8463.90.10 | Ex 021 – Combinações de máquinas robotizadas para rebitagem, com robô de 6º de liberdade, alcance vertical de 2.962mm, alcance horizontal de 2.446mm, capacidade de 280kg, com grampo hidráulico com capacidade de 50t, mesa de posicionamento com giro de 180°, unidade hidráulica de 10,1kW, gabinete elétrico que comanda todas as funcionalidades do robô e mesa de posicionamento, dispositivos de segurança, 10 conjuntos de gabaritos para montagem, pinça de rebitagem para pré-conjunto e manipulador pneumático de peças.
8463.90.90 | Ex 030 – Máquinas automáticas em estrutura com partes estacionárias e móveis, para modelação de barras retangulares de cobre destinadas à fabricação de motores, geradores e alternadores de equipamentos de tração ferroviária e de mineração, incluindo sistema com mecanismo de comando numérico (CNC) e painel de monitoramento digital; parâmetros técnicos da máquina que permitem a fabricação de bobinas sem perda ou eliminação de matérias; comprimento total das bobinas antes da conformação de 350 a 2.500mm; largura das bobinas de 3,2 a 25mm; altura das bobinas de 6 a 60mm; parte reta das bobinas de 180 a 1.500mm; comprimento total das bobinas após conformação de 268 a 1.800mm; largura total das bobinas após conformação de 0 a 800mm; precisão de abertura das bobinas de ângulo de +/-0,1 grau; posicionamento de +/-0,1mm; tempo de conformação de uma bobina, incluindo o tempo de carregamento da máquina de menos de 90 segundos; alimentação elétrica trifásica de 240VAC, 60Hz.
8464.20.90 | Ex 014 – Combinações de máquinas para tratamento de superfície de chapas de rochas ornamentais, compostas de: 1 máquina de alisar e polir chapas com 18 mandris instalados em uma viga, além da mesa única com estrutura alveolar, obtida do trabalho no CNC de 1 mono-bloco de aço, com cilindros pneumáticos para subida e descida da cabeça ou do prato instalados nos mandris, com largura útil de polimento de 2.200mm, cabeçotes com 8 abrasivos, dotada de sistema de leitura de chapas com 60 fotocélulas, controle do consumo dos abrasivos e tela “touch screen”; 2 secadores de chapas a ar frio, dotados de eletro-ventilador com motor de potência igual ou superior a 3kW; 3 transportadores de rolos motorizados; uma enceradeira com 4 mandris, pulverizador automático de cera, dotada de PLC; 1 carregador automático com ventosas, montado sobre rodas motorizadas com rolos basculantes de potência de 0,55kW de tração e capacidade máxima de carga de 1.000kg; 2 plataformas giratórias com rotação de até 180º, capacidade máxima de carga de 40.000kg; 1 sistema de aquisição e arquivamento automático de imagens em alta resolução; 1 impressora compacta de etiquetas com código de barras; 1 aplicador automático de pontos de polímero; 1 descarregador/carregador automático com ventosas, estrutura em pórtico, com deslizamento vertical através de guias de re-círculo de esferas, capacidade máxima de 1.200kg; e 1 dispositivo para rotação do descarregador/carregador automático com ventosas com estrutura em pórtico.
8464.90.19 | Ex 094 – Combinações de máquinas com Controle Numérico Computadorizado para corte automático reto e curvo de vidros com dimensão máxima de vidros de 6.100 x 3.300mm, espessura de 3,0 a 19mm, tolerância de corte de +-0,1mm e velocidade de 300m/min, alimentadas por uma estação móvel de carregamento de vidro em cavaletes (racks) através de ponte aérea (suspensa), compostas de: braço articulado com ventosas para movimentação de chapas de vidros e descarregamento em unidade basculante, com acionamento longitudinal por uma unidade hidráulica para transferência de chapa de vidro em mesa automática de corte, sistema de corte por rodízio de metal duro com movimento em 3 eixos interpolados X, Y e Z, transporte de chapa através de cintas antiderrapantes com posicionadores retráteis para esquadro da chapa, sistema de decapagem de metalização com rotação de 360º em um único ciclo, barra de atuação pneumática para abertura de corte em X e Y, mesa para destaque manual dos vidros com barras cruzadas.
8464.90.19 | Ex 095 – Máquinas verticais para lapidação de vidros planos, a frio, de espessuras compreendidas entre 3 e 40mm, com velocidade de trabalho entre 0,5 e 5m/min, dotadas de sistema para controle de esquadratura e medida de peça denominado ETS, com precisão mínima de esquadratura (distância diagonal) de 0,3mm/m e precisão mínima de medida (distância lateral) de 0,5mm/m, com sistema de escaneamento de entrada e saída das peças a laser para garantia da precisão, para peças de dimensões mínimas de 400 x 400mm e velocidade de 0,5 a 2m/min no modo ETS, com eixos controlados por comando numérico (CNC).
8465.99.00 | Ex 092 – Máquinas-ferramentas respigadeiras, furadeiras oscilantes, destopadeiras, fresadoras e furadeiras de peças de madeira, MDF ou aglomerado, longilíneos, de 600mm ou mais no eixo X e 190mm ou mais no eixo Y com controle numérico, compostas de 2 campos de trabalho, sendo 2 mesas ou 3 pinças ou mais, deslocáveis, usando-as alternadamente, para secção máxima de peças de largura de 200mm e de espessura de 70mm, espiga de largura máxima de 160mm, espessura de 20mm e profundidade igual ou maior que 5mm, mas igual ou inferior a 50mm, furação de diâmetro máximo de 32mm e profundidade de até 30mm, furação oscilante de comprimento até 600mm, espessura de 32mm e profundidade até 30mm, unidade de furação com curso do eixo X de 600mm e eixo Y de 190mm.
8468.20.00 | Ex 024 – Máquinas automáticas para corte de tubos metálicos por processo oxiacetilênico e plasma, equipadas com tocha biaxial para corte tridimensional com ângulo de -45 a +45º e rotação da peça simultânea, para tubos com diâmetro externo de 50 a 610mm, comprimento máximo de 12.000mm e espessura de parede de 3 a 50mm, com comando numérico computadorizado (CNC).
8474.10.00 | Ex 060 – Equipamentos para processamento de granulados de minério de ferro, com granulometria acima de 16mm, capacidade para 150t/h de alimentação, compostos de estrutura para alimentação, tanque para concentração dos granulados, estação de bombeamento para finos de minério de ferro, peneira para desaguamento do granulado.
8474.10.00 | Ex 061 – Peneiras vibratórias de separação granulométrica de rochas naturais ou material reciclado, autopropelidas, sobre esteiras, com acionamento hidráulico, com correia transportadora para transbordo, com capacidade máxima de alimentação a partir de 540 toneladas por hora.
8474.20.90 | Ex 031 – Veículos demolidores de materiais refratários utilizados em revestimentos de vasos siderúrgicos, autopropulsados sobre esteiras, velocidade de cruzeiro de 2,6km/h, grau de patinamento 80%, lança telescópica construída em aço de alta resistência a tensão, uso e temperatura, com curso telescópico de impacto de 4.000mm, rotação da lança de 360º contínua, motor diesel de 6.057cm3, 6 cilindros, 130kW a 2.200rpm, torque de 743Nm a 1.500rpm.
8474.20.90 | Ex 098 – Britadores móveis para minério de superfície, autopropulsados, com sistema deslocamento sobre esteiras, acionamento hidráulico e capacidade de produção de 385 toneladas métricas por horas.
8474.20.90 | Ex 099 – Moinhos verticais de rolos para moagem de cimento, com capacidade máxima de produção de 208t/h, contendo 4 rolos de diâmetro igual a 1.950mm, sistema de lubrificação, sistema hidráulico e redutor para potência de acionamento de 3.000kW.
8474.20.90 | Ex 100 – Moinhos verticais de rolos para moagem de cru para a indústria de cimento com capacidade de produção nominal de 320t/h, farinha crua, 3 rolos cilíndricos de diâmetro nominal de 2.400mm, sistema hidráulico de pressurização dos rolos, sistema de injeção de água na mesa de moagem, classificador dinâmico, sistemas de lubrificação dos rolos e do classificador e redutor para potência de acionamento de 2.250kW.
8474.80.90 | Ex 088 –Prensas hidráulicas para produção de revestimento cerâmicos, com força máxima de prensagem igual a 49.000kN, distância livre entre colunas compreendida entre 1.750 e 2.450mm, força máxima de extração de 150kN, curso útil do extrator de 74mm, com capacidade compreendida entre 18 ciclos/min e 19ciclos/min.
8475.29.90 | Ex 031 – Combinações de máquinas para formação, acabamento e embalagem de frascos de vidro de diâmetro externo compreendido entre 13 e 30mm, altura total compreendida entre 35 e 100mm, compostas por: unidade de sincronismo da velocidade; máquina de formação de frascos dotada de 16 mandris; controle dimensional de altura total; estação de impressão por "silk-screen"; forno a gás para vitrificação da tinta; descarga e embalagem, capacidade de 3.000 frascos com diâmetro de 16mm e altura de 45mm por hora.
8476.89.90 | Ex 001 – Máquinas automáticas de venda de produtos secos, operando através de tela sensível ao toque para seleção do produto, pagamento através de notas, moeda ou cartão, câmera de visualização para contato com operador/vendedor, área de armazenamento composta por gavetas de diferentes dimensões, braço robotizado operando por coordenadas para retirada e movimentação das gavetas, área de carga posicionada na parte posterior da máquina, com leitor de código de barras para correta identificação do produto a ser armazenado, interface via tela tátil para funções de armazenamento e serviço do dispensador.
8477.10.99 | Ex 045 – Máquinas injetoras termoplásticas multicomponentes com 3 unidades de injeção, sendo 1 horizontal e 2 verticais, utilizadas na injeção de difusores multicores, para iluminação automotiva; unidade de fechamento de 2 placas, com força de fechamento de 17.000kN, distância máxima entre placas de 3.250mm, distância entre colunas 1.850 x 1.415mm, peso do molde máximo de 45.000kg, marcha a seco 4,9s; 1 unidade de injeção horizontal, diâmetro do fuso de 80mm, volume máximo de dosagem 2.160cm³, L/D comprimento da rosca 22, pressão de injeção específica 2.300bar; 2 unidades de injeção vertical fixadas na placa fixa, com diâmetro do fuso 55mm, volume máximo de dosagem 511cm³, L/D comprimento da rosca 20, pressão de injeção específica aumentada de 2.050bar, mesa rotativa com diâmetros de 2.000mm fixada na placa móvel, com execução de 2 ou 3 estações de paradas, com ângulos de giro de 180º e/ou 120º, controlador CLP com painel sensível ao toque; potência do motor da bomba 150kW operada em corrente elétrica trifásica de 380 volts e 60Hz.
8477.10.99 | Ex 046 – Máquinas injetoras verticais de silicone líquido (LSR), sem colunas para produção de junta de módulos de vedação, com força de fechamento de 800kN, volume de injeção de 49 a 570cm³, com mesa porta-moldes rotativa, com rosca de injeção nitretada, dotada de sistema de extração com cilindro hidráulico, unidade de controle de temperatura do molde e estação de bombeamento para componentes do silicone líquido com capacidade de 20 litros.
8477.20.10 | Ex 161 – Equipamentos corrugadores para produção de tubos conduítes corrugados de PVC para os diâmetros externos de 20, 25 e 32mm, compostos por: adaptador para conexão à extrusora de dupla rosca cônica, empurrador de arame metálico, cabeçote, jogo de blocos dos moldes para os respectivos diâmetros e seus respectivos grupos de acessórios para os blocos dos moldes de cada diâmetro.
8477.20.10 | Ex 162 – Extrusoras de dupla-rosa, co-rotante, interpenetrante com diâmetro nominal de 77,9mm para produção de P.P. (polipropileno e seus compostos carregados e/ ou reforçados com carga mineral ou fibra), refrigerada a água, rotação máxima de rosca de 400 a 600rpm, capacidade de produção de 320 a 1.250kg/h, alimentador lateral, razão (comprimento/diâmetro L/D): 44, acompanhado de 1 jogo adicional de rosca-dupla, 2 banheiras para resfriamento, 1 tanque de água, 1 sistema a vácuo, 1 gabinete de controle com controlador lógico programável (CLP) e 1 unidade de granulação e secadora de fios.
8477.20.10 | Ex 163 – Extrusoras dupla rosca, co-rotantes, auto limpantes, para material termoplástico, diâmetro de fuso de entrada compreendido entre 70 e 300mm, rotação máxima compreendida entre 600 e 800rpm, zona de processamento modular com regulagem de temperatura individual para cada módulo, alimentação lateral forçada, incluindo ponto para injeção de líquidos e sistema de controle com CLP.
8477.20.10 | Ex 164 – Máquinas extrusoras a quente de poliéster termoplástico alifático (PLA) e/ou de copolímero acrilonitrila butadieno estireno (ABS) para fabricação, por filamento fundido, de objetos sólidos tridimensionais, realizado pela unidade extrusora móvel de movimentos lineares, com diâmetro de entrada de insumo de 1,75 até 1,80mm e diâmetro de saída em 0,4mm, em mesa coletora móvel de movimento vertical, com volume total de impressão de 28,5 x 15,30 x 15,50cm.
8477.20.10 | Ex 165 – Máquinas extrusoras para fabricação de bisnagas plásticas (material termoplástico), com capacidade de operação para 5 camadas de material (PE, EVOH, Adesivo), com 04 roscas de diâmetros de 45mm (interna), 35mm (Adesivo), 30mm (EVOH) e 40mm (externa), com velocidade de extrusão de 8 m/min e velocidade de corte máxima de 100 peças/min, controladas através de um painel "touch screen".
8477.59.11 | Ex 015 – Prensas de vulcanização tipo B.O.M. (bag-o-matic) com sistema de enchimento do pneu através de bexiga (ou bladder) com força de fechamento dos moldes gerada por cilindros hidráulicos com diâmetro de 250mm e pressão máxima de até 210kgf/cm²; capacidade de vulcanizar pneus de motocicleta entre aros de 12" e 21" com diâmetro externo máximo de 700mm e largura máxima (ou altura máxima) de 450mm, acionadas por unidade de bomba hidráulica (para acionamento das prensas).
8477.59.90 | Ex 083 – Máquinas granuladoras por água temperada ou refrigerada para compostos termoplásticos de resina básica polipropileno com cargas minerais, capacidade até 6.000kg/h, contendo válvula de desvio de polímeros e granulador com ajuste automático de corte, com fixação suspensa e com acesso de controle através de controlador lógico programável (CLP) central, contendo unidade de circulação de água temperada ou refrigerada com vazão de 50m³/h e pressão de 5barg, e unidade de secagem por centrifugação.
8477.80.90 | Ex 283 – Combinações de máquinas para montagem de embalagens plásticas de batom por processo de movimento contínuo, com capacidade de montagem de 250 peças por minuto compostas de: 1 máquina de colagem de luva e espiral contendo 1 roda de posicionamento e 1 roda de montagem, alimentada por silos e esteiras elevadoras que levam peças até a panela vibratória que posiciona os componentes na velocidade necessária, sistema de aplicação de cola com válvulas dispensadoras e sistema de inspeção para presença de cola por câmera, a máquina conta com sistemas de detecção de falhas em todos os passos do processo a fim de separar peças fora das especificações; 1 máquina de montagem de corpo/coroa/caneca com 3 rodas de montagem alimentada por silos e panelas vibratórias que posicionam corretamente os componentes a serem montados, dispositivo de mudança automaticamente da sequência de montagem incluindo ou não o componente denominado coroa de acordo com a versão do produto a ser montada, punções movimentados por came para o correto posicionamento dos componentes e o dimensional especificado no subconjunto, sistemas de detecção da falhas em todos os passos do processo separam componentes mal montados ou fora dos padrões necessários de dimensional e posição; 1 máquina de montagem final composta por 2 rodas de montagem, 2 rodas de transferência e 1 roda de teste de torque trabalhando com peças dentro dos limites de 26mm (largura) por 43mm (altura), punções de montagem movimentados por came e sistema de teste de torque contínuo com central de dados para armazenamento de informações, totalmente controlada por Controlador Lógico Programável (CLP).
8477.80.90 | Ex 284 – Máquinas automáticas para pigmentação de borracha/polímero, por impregnação, em ambos os lados da luva, aplicação de reforços de borracha/polímero nas pontas dos dedos e entre os dedos polegares e indicadores, equipadas com forno elétrico para cura dos materiais e com mecanismo hidráulico para retirada e empilhamento das luvas automático, com capacidade produtiva de 200pares/h e automatizada através de controlador lógico programável (CLP).
8477.80.90 | Ex 285 – Máquinas laminadoras de polietileno espumado possibilitando o revestimento da mesma em ambas as faces com lâmina de alumínio, ou de papel, ou de plástico ou de tecido, capacidade de produção de 1.500 - 3.600m/h, largura máxima de 1.600mm; potência instalada de 18kW, consumo de ar comprimido 0,2 - 0,4m³/min, 0,6Mpa; dimensões da máquina de 5.200 x 2.350 x 1.350mm, com rolo de laminação com óleo quente no interior, de 270 x 1.700mm, temperatura de 90 - 130°C, potência de aquecimento 9kW; pressão do rolo de laminação 3-7kg/cm², com rolo inferior com revestimento de borracha dureza HS-A700 de 270 x 1.700mm; potência de acionamento 2,2kW; motor de enrolamento 8N.M, com rolo de expansão de 100 x 1.700mm, com enrolamento por motor de torque; condução por caixa de câmbio acionada por motor com transmissão direta, com unidade de controle elétrico; controle de temperatura inteligente de alta precisão; controle do motor com inversor, com contador da metragem produzida com avisador, com unidade de cortina de luz para proteção do operador e do equipamento que emite sinal e separa os rolos, com jogo de ferramentas de manutenção e peças de reposição normais, completa.
8477.80.90 | Ex 286 – Máquinas para a produção de bobinas plásticas para embalagem na colheita do algodão, com capacidade de produção de 30 bobinas, contendo 720 porções, por dia e por máquina, compostas de três estações: de desenrolar, de processamento e de enrolar, dotadas de carrinho de carga elétrico, controlado por controle remoto, acumulador, aplicador e leitor de etiquetas.
8477.90.00 | Ex 037 – Equipamentos modulares de insuflação de gás inerte (N2) adaptados em moldes de injeção para a produção de peças ocas injetoras de plástico através de um processo de geração contínua de pressão, compostos por unidade de controle da pressão do gás inerte (N2), uma unidade de injeção do gás e uma unidade geradora de pressão com capacidade de 450NL/min
8479.10.10 | Ex 012 – Pavimentadoras equipadas com mesa extendedora com sistema de tamper e vibração, autopropelida sobre esteiras, com velocidade de pavimentação máxima de 20m/min e velocidade máxima de translado de 4,5km/h ambas reguladas progressivamente, rendimento máximo de trabalho de 700t/h, equipadas com módulo especial de aspersão de emulsão asfáltica, aquecida eletricamente, com capacidade máxima de 2.000 litros, dotadas de bomba de alimentação com capacidade de aplicação de 0,2 a 1,6kg/m² via 5 segmentos de barra spray com largura de aplicação entre 2,5 e 6m, sistema de limpeza e comando eletrônico, com potência nominal do motor de 129,6kW a 2.000rpm.
8479.10.90 | Ex 030 – Equipamentos automatizados para concretagem de paredes de túneis, para serem instalados de forma temporária sobre chassis de caminhão comum, com 2 ou 3 eixos, equipados com bomba para projeção do concreto com vazão de 30m³/h por meio de braço articulado com manuseio através de controle remoto e com alcance máximo de projeção de 14m, tremonha com agitador e vibrador elétrico na grade, possibilidade de bombeamento de aço ou de fibra de polímero, bomba peristáltica de fluxo contínuo com dispositivo automático de dosagem de aditivos proporcional à vazão do concreto, funções controladas em painel de comando externo.
8479.10.90 | Ex 031 – Vibroacabadoras autopropulsadas sobre esteiras, para fabricação de artefatos de concreto em operação contínua, alimentadas com concreto através de correias ou diretamente no local de concretagem, com movimentação através de 3 esteiras, com velocidade máxima de pavimentação de 20m/min e velocidade máxima de deslocamento de 35m/min, com capacidade máxima de pavimentação de 1.800mm de largura e 1.300mm de profundidade.
8479.30.00 | Ex 018 – Combinações de máquinas para a produção de peletes da mistura de resíduo orgânico e minerais, com capacidade máxima de produção de 13,3t/h, constituídas por: reservatório horizontal com duplo eixo de mistura e indicadores de nível, com potência de 72kW; transportador helicoidal para alimentação contínua e regulável, com inversor de frequência, sensor de velocidade e indicador de produto, com potência de 3.0kW; transportador helicoidal para mistura e condicionamento, com helicoide de pás progressivo, dispositivo para injeção de líquidos, com potência de 7.5kW e sistema proporcional de adição de água; prensa peletizadora com matriz plana estática em forma de disco para operação em temperatura ambiente de 0 até 40ºC, cabeçote giratório, sistema hidráulico para regulagem automática da pressão do cabeçote contra a matriz, sistema central para lubrificação dos roletes com a máquina em funcionamento; transportador tubular enclausurado, com correntes de aço inoxidável e arrastadores plásticos com potência de 5.5kW; resfriador em contracorrente com sistema de sucção por ventilador radial e filtragem de ar; painéis elétricos e painéis de comando.
8479.50.00 | Ex 068 – Plataformas robóticas móveis multifuncionais, para a indústria aeronáutica, com precisão de 50 micrometros, constituídas por 1 braço robótico com capacidade de 210kg e envelope de trabalho de 3,4 metros, uma plataforma móvel com eixo Z de curso adaptado por meio de levantamento do braço robótico, que permite um alcance máximo de 6,5 metros de altura, integrado com 1 efetuador multifunção com a capacidade de furação, escareação, inspeção automática de furos, aplicação do selante e inserção de pinos, sistema de visão para reconhecimentos de peças, com sistema de monitoramento e dispositivos de segurança, controlado por controlador lógico programável (CLP)
8479.82.90 | Ex 059 – Combinações de máquinas para reciclagem de pneumáticos de borracha de diâmetro máximo de 1.200mm, com capacidade de produção compreendida entre 1.600 e 2.000kg/h, compostas de: guilhotina hidráulica cortadora de talão de pneumáticos; dois extratores de arame do talão de pneumáticos; cortador de pneumáticos com potência de 7,5HP; triturador e separador primário de aço com potência de 350HP, dotado de alimentador de pneumáticos inservíveis, alimentador oscilatório (“up & down”), alimentador de cavaco de aço e borracha, separador de aço, transportador de cavaco de borracha, transportador de aço, soprador para extração de poeira, tanque coletor de poeira, tanque de filtragem de poeira; separador de precisão de aço com potência de 100HP, dotado de transportador de cavaco de borracha e aço, processador de aço, transportador de aço separado, e aparelho transportador de rosca para cavaco de borracha; dois trituradores de chips de borracha com potência de 125HP (redução para aproximadamente 10mm), dotados cada um de transportador de cavaco de borracha, ciclone, 1º estágio de separação de Nylon grosseiro, e tanque coletor de poeira; dois pulverizadores de chips de borracha com potência de 125HP (pulverização para aproximadamente 6mm) dotados cada um de alimentador de borracha vertical, soprador para extração do material, ciclone, e 2º estágio de separação Nylon grosseiro; soprador para extração de Nylon grosseiro; ciclone para Nylon grosseiro; dois separadores/resfriadores de Nylon fino com potência de 40HP, dotados cada um de transportador vertical, soprador para extração de Nylon fino, transportador de chips de borracha, ciclone de chips de borracha, separador magnético, tanque coletor de borracha, 3º estágio de separação de Nylon grosseiro, válvula rotativa e transportador; unidade de resfriamento de água dotada de radiadores, bombas e tanque e; sistema elétrico de controle.
8479.82.90 | Ex 060 – Combinações de máquinas para separação de materiais diversos, tais como metais mistos, minérios, carvão, plásticos, cinzas de incinerador de resíduos de madeira, escórias de metais, compostas de: sensor de raios-X por transmissão, câmara sensível a raios-X para medição da absorção específica do material através da técnica de "dual-energy", esteira para individualização e uniformização de partículas, válvulas de ejeção de partículas por jato de ar com resolução inferior a 12,5mm na barra de sopro, com respectivos painel de força e painel de controle.
8479.89.12 | Ex 066 – Máquinas de enchimento a vácuo, para baterias VRLA com cabeçote duplo e capacidade de 2 baterias/min equipadas com: sistema de dosagem de eletrólito baseado na pseudoforça de coriolis; sistema de drenagem com bomba para o eletrólito dos tanques internos; partições internas para várias concentrações de eletrólito; sistema de refrigeração de eletrólito; sistema de pesagem das baterias com estações antes e após enchimento; sistema de leitor de códigos 2D e medição de vácuo individual.
8479.89.99 | Ex 246 – Máquinas eletrônicas computadorizadas de alta velocidade para aplicação de 2 componentes de colagem, selagem, em portas de painéis, com comando numérico computadorizado (CNC), para controle da transferência dos componentes e controle de temperatura constante do componente, aplicação com movimentos nos 3 eixos cartesianos, com amplitude no eixo X de 2.500mm; eixo Y de 1.250mm, eixo Z de 400mm; velocidade máxima de 60m/min, bombas de dosagem separadas para cada componente com servo-motores digitais individuais; controle de pressão individual para cada componente; tanques de depósitos dos componentes pressurizados; sistema de limpeza e recirculação.
8479.89.99 | Ex 738 – Combinações de máquinas de estrutura conjugada com 6 estações de operações automáticas para montagem e teste de bobinas eletromagnéticas de bicos de injeção eletrônica veicular, com corrente transportadora de 40m de comprimento para movimentação e sincronização longitudinal das peças, com comando por controlador lógico programável (CLP) e interface homem máquina (IHM), capacidade de produção de 900peças/hora, compostas de: 2 estações para posicionamento dos carretéis na esteira e dobra dos terminais, com panela vibratória para alimentação dos carretéis, capacidade para 2.400peças/hora, manipulador cartesiano de 150mm de avanço com capacidade para cargas de 40N, dispositivo de limpeza das peças com circuito para aplicação de ar deionizado, dispositivo de dobra dos terminais em ângulos de 45º, com atuação pneumática, curso de 70mm e força de 150N, sensor óptico para inspeção do alinhamento; 1 estação para enrolamento do fio no carretel, com 10 fusos de operação, velocidade de 15.000rpm de regulagem variável; 2 estações para solda e crimpagem dos terminais, eletrodos com capacidade para potência de 230VAC e 2 dispositivos para dobra do terminal em ângulo de 45 e 90º, atuador pneumático com capacidade para 150N e curso de 50mm, câmara óptica para controle do alinhamento; 1 estação para inspeção da solda e posição dos fios, com câmaras ópticas para verificação da geometria das dobras, com módulos para aplicação de testes de resistência ôhmica a 12V e alta tensão (surge test) a 1.000V, com mecanismo para descarregamento em esteira transportadora, manipulador cartesiano com 700mm de avanço e capacidade para cargas de 40N para descarte de peças defeituosas em calhas.
8479.89.99 | Ex 739 – Combinações de máquinas para impregnação a vácuo/depósito de resina isolante em estatores de alternadores elétricos, por processo de imersão vertical a vácuo e pressão, com capacidade de carga de 2.000kg por tanque, nível de vácuo máximo de 50mbar, nível máximo de pressão de 2bar, compostas de: cabine de controle central; 4 painéis individuais de comando; 4 vasos de impregnação de 1.700mm de diâmetro e 1.500mm de profundidade (altura de inundação de 1.200mm); 04 tanques de armazenagem de 1.500mm de diâmetro e 1.650mm de profundidade (volume aproximado de 3.200l); unidade de secagem; 04 unidades de geração de vácuo; sistema de aquecimento elétrico 0-70ºC.
8479.89.99 | Ex 740 – Combinações de máquinas para inserção de dentes artificiais, pela técnica "pegar e colocar" (pick and place), em moldes de cera, com capacidade, máxima, de preenchimento igual ou superior a 280moldes/hora, compostas de: 1 braço robótico para a ação ”pick and place”; 1 controlador lógico programável; 1 conjunto de alimentadores, à vácuo, dos dentes a serem colocados sobre os moldes; 1 bomba de vácuo; 1 dispositivo mecânico de entrada, posicionamento, retirada, identificação, impressão de marca e rastreamento dos moldes de ceras, capaz de trabalhar com até 14 modelos pré-programados.
8479.89.99 | Ex 741 – Combinações de máquinas para montagem automática de baterias automotivas, com capacidade de produção de 2,5 baterias/min., compostas de: estação para perfuração individual das caixas de baterias; esteiras tracionadas com motor elétrico para transporte de baterias ao longo das estações; estação de teste de curto circuito entre as placas das baterias; estação para soldagem dos grupos das placas positivas e negativas e teste de curto circuito entre os blocos; estação de teste e medida de corrente de fuga na solda entre os blocos de placas; estação com gabaritos para o teste de selagem das baterias "caixas e tampas"; estação para colocação automática das tampas nas caixas e estação para codificação na caixa.
8479.89.99 | Ex 742 – Combinações de máquinas para obtenção contínua de nitrogênio (N2), com pureza de até 99,999% (6.0), com tecnologia PSA ("Pressure Swing Adsorption"), capacidade de produção máxima igual ou superior a 5Nm³ por hora, pressão de saída de 5 até 300bar, compostas de: gerador de nitrogênio com seus respectivos tanques, 1 ou mais conjuntos de cilindros, 1 ou mais “ boosters” com capacidade para até 300bar de pressão, com controlador lógico programável, (CLP) com painel de comando pelo processo “ touch screen”.
8479.89.99 | Ex 743 – Combinações de máquinas para produção de óxido de chumbo, utilizado na fabricação de acumuladores (baterias), com capacidade de produzir 24t/dia de óxido de chumbo em pó, compostas por: cadinho de derretimento de chumbo; reator; ciclone; filtro de manga; sistema de transporte de óxido; transportadores; painel de comando.
8479.89.99 | Ex 744 – Combinações de máquinas semiautomáticas para montagem e testes de conectores elétricos veiculares, com mesa de alimentação equipada com correia transportadora e dispositivo de fixação do corpo plástico para posicionamento sincronizado entre as estações, compostas de: 3 estações de inserção dos terminais metálicos no conector, com dispositivo desbobinador para alimentação das fitas com terminais, acionamento por servo-motor com torque de 4,7N x m, com balancim para regulagem da tração da fita, ajustável para cargas de 4 a 8kg, cabeçote de inserção com atuador pneumático regulável para capacidade de 60N, capacidade de inserção simultânea de 1 a 10 contatos metálicos e velocidade de inserção de 300contatos/min; 3 estações de dobra dos terminais metálicos inseridos, com dispositivo para 2 tipos de terminais, com mecanismo acionado por servo – motor de 8N x m, com atuador pneumático ajustável para cargas de 150N, dispositivo pneumático com força de 60N para indexação da peça sobre a área da ferramenta de dobra; 1 estação de montagem do suporte plástico e alinhamento da régua dos terminais dobrados, manipulador cartesiano de acionamento pneumático com capacidade para área de trabalho com 350mm² com força máxima de 60N; 1 estação com mesa giratória com dispositivo de aplicação de ar para limpeza e módulo de medição elétrica para teste de resistência e continuidade com aplicação de 12V e pulso de 500V para teste de isolação e cabeçote de gravação a laser com potência de 10W, com descarte de conectores não conformes.
8479.89.99 | Ex 745 – Combinações de máquinas totalmente interligadas para a produção de cabos metálicos para vassouras, com diâmetro de 21 mm, comprimento do cabo montado de 900 a 1.450mm e comprimento do tubo sem montagem de 600 e 1.350mm, revestidos com película de PP de espessura 0,25 a 0,40mm, com velocidade máxima de produção de 3.000cabos/h, compostas de: unidade para desbobinamento para rolos de tiras de aço e unidade de soldagem (com consumo conjunto de ar comprimido de 200Nl/min e potência conjunta de 70kVA),acumulador externo e unidade de formação do cabo com solda por alta frequência (com consumo conjunto de ar comprimido de 200Nl/min. e potência conjunta de 70kVA), 2 unidades de extrusão (com potência conjunta de 85kVA), tanque de resfriamento (com potência de 8kVA), unidade de corte dos tubos (com potência de 18kVA), unidade de montagem de cabos com 2 estações completas com etiquetadora (com consumo de ar comprimido de 3.500Nl/min) e unidade de embalar (com potência conjunta de 8kVA), unidade de envolvimento das embalagens (com potência de 2kVA), potência total instalada da combinação de 232kVA, tensão de 380V (+/-5%), 60Hz, consumo total de ar comprimido de 4.700Nl/min. Ex 745 - Combinações de máquinas totalmente interligadas para a produção de cabos metálicos para vassouras, com diâmetro de 21 mm, comprimento do cabo montado de 900 a 1.450mm e comprimento do tubo sem montagem de 600 e 1.350mm, revestidos com película de PP de espessura 0,25 a 0,40mm, com velocidade máxima de produção de 3.000cabos/h, compostas de: unidade para desbobinamento para rolos de tiras de aço e unidade de soldagem (com consumo conjunto de ar comprimido de 200Nl/min e potência conjunta de 70kVA),acumulador externo e unidade de formação do cabo com solda por alta frequência (com consumo conjunto de ar comprimido de 200Nl/min. e potência conjunta de 41kVA, 2 unidades de extrusão (com potência conjunta de 85kVA), tanque de resfriamento (com potência de 8kVA), unidade de corte dos tubos (com potência de 18kVA), unidade de montagem de cabos com 2 estações completas com etiquetadora (com consumo de ar comprimido de 3.500Nl/min) e unidade de embalar (com potência conjunta de 8kVA), unidade de envolvimento das embalagens (com potência de 2kVA), potência total instalada da combinação de 232kVA, tensão de 380V (+/-5%), 60Hz, consumo total de ar comprimido de 4.700Nl/min. (Resolução dada pela Resolução Nº 20, de 13 de Março de 2014).
8479.89.99 | Ex 746 – Combinações de máquinas, para verificação de estanqueidade de furos de diâmetro ou similar a 15µm em aros de roda de aço para veículos automóveis de passageiros e comerciais de diâmetro nominal de 13 a 19'', largura de até 7,5"e com peso de até 25kg; capacidade produtiva de até 1.000peças/h, compostas de: 4 estações pneumáticas de trabalho sequenciais, tipo carrossel, como: estação de alimentação dos aros para a mesa giratória através de pinça e trilho pneumático ajustável e de roletes transportadores, com ciclo de 3,5 segundos; estação para verificação de estanqueidade de furos, através da detecção em 200 milissegundos do ruído do vazamento no perímetro do aro, causado pela pressão diferencial inserida de 9bar em 0,5 segundo, captada por sistema com 32 microfones ultrassom, com controlador lógico programável (CLP); estação de marcação de aros sem vazamentos com ciclo de percurso de 3,5 segundos; estação de extração do aro que retira da mesa giratória através de pinça e trilho pneumático ajustável e de roletes transportadores, com ciclo de 3,5 segundos, mesa rotativa com motor redutor para transferência de aros entre as estações de trabalho; armário elétrico com refrigeração por ventilação forçada; painel de comando com botoeiras e interface homem-máquina; unidade hidráulica para pressão e fluxo de óleo para estação de trabalho; compressor de ar comprimido.
8479.89.99 | Ex 747 – Equipamentos automatizados de preparação e coloração de lâminas com células do colo do útero em base líquida para a realização de exame de citologia do colo uterino, compostos por processador de lâminas, CPU, monitor, teclado e "mouse", com capacidade para preparar e corar 48lâminas/h.
8479.89.99 | Ex 748 – Equipamentos para encher gavetas de papelão com filtros de cigarros para armazenamento, com capacidade para 7 gavetas vazias na esteira de entrada e 10 gavetas cheias na esteira de saída por movimento.
8479.89.99 | Ex 749 – Máquinas elaboradoras de barras de filtro de segmentos combinados para cigarros, com capacidade de até 500 metros de barras de filtro por minuto.
8479.89.99 | Ex 750 – Máquinas de corpo único para produção de par trançado de cabo eletrônico para informática, com tripla torção, com monitor tipo "touch screen", com CLP - Controle Lógico Programável, com velocidade igual ou inferior a 8.250 torções por minuto.
8479.89.99 | Ex 751 – Máquinas elaboradoras de barras de filtro tubulares para cigarros, com capacidade de até 400 metros de barras de filtro por minuto.
8479.89.99 | Ex 752 – Máquinas para gravação/marcação de comando numérico, para identificação por meio de tecnologia de riscagem de objetos cilíndricos, com diâmetro compreendido entre 12 e 80mm e largura compreendida entre 1,5 e 20mm.
8479.89.99 | Ex 753 – Máquinas para gravação/marcação autônomas, para serem utilizadas em linhas de montagem, para identificação e rastreabilidade por riscagem de peças metálicas ou plásticos de qualquer superfície, com unidade de controle de memória interna com capacidade máxima de 1.000 arquivos de marcação, com área de marcação do eixo X compreendida entre 40 e 160mm e área de marcação do eixo Y compreendida entre 40 e 50mm, potência de 150VA.
8479.89.99 | Ex 754 – Mesas para formação elétrica das baterias chumbo ácido automotivas VRLA, com capacidade para produzir 15.300 baterias por mês, interligadas e integradas a sistema supervisório central existente, comandado por PLC.
8479.90.90 | Ex 026 – Membranas de selagem (parte de equipamento mecânico acumulador de gases) especialmente dimensionadas e fabricadas para a operação de gasômetro para gás de aciaria, espessura especificada mínima de 2,54mm, peso específico mínimo de 2.950g/m².
8480.49.90 | Ex 001 – Moldes fabricados em ferro fundido, especialmente projetados para uso em máquinas de fundição de ligas de chumbo a base de cálcio e baixo antimônio, por sistema de gravidade para produção de grades negativas de baterias industriais desenvolvidos com um sistema de sucção a vácuo para retirada de todo ar das cavidades e acelerar o preenchimento dos moldes com "take on" inferior a 1 segundo, controle de temperatura através da circulação de água e aquecimento por resistências elétricas e sistema de extração por pinos extratores e molas.
8483.40.10 | Ex 059 – Caixas pinhão para acionamento dos rolos de trabalho no laminador de tiras de aço a quente, com 2 eixos pinhão de aço liga forjado com uma redução mínima de forjaria de 4 para 1 fabricados atendendo a DIN EM 10084, 1 entrada e 2 saídas de potência, potência nominal 8.000kW, relação de transmissão 1:1, engrenagens helicoidais cementadas e retificadas, rotação de entrada e saída variável.
8483.40.90 | Ex 005 – Conjuntos de engrenagens cônicas retificadas (coroa e pinhão) com fornecimento de gráfico de controle de hélice, passo e evolvente para utilização em transmissão mecânica de movimento, com coroa de diâmetro externo de 959,52mm, 43 dentes e módulo de 15,5 e pinhão com diâmetro externo de 454,93mm, comprimento de 1.369,97mm, 19 dentes e módulo de 15,5.
8501.52.10 | Ex 001 – Conjuntos estator/rotor ("built-in motor complete") para acoplamento direto em eixos e corpos únicos de compressores recíprocos semi-herméticos de refrigeração de potência nominal de 0,75 a 67kW, com estator de enrolamento espiral e de passos diferentes, densidade superior a 30A/mm², resfriados por fluidos halogenados ou hidrocarbonetos e de rotor tipo gaiola de esquilo em liga de alumínio com resfriamento por furos passantes e rasgo de chaveta para arraste.
8502.31.00 | Ex 002 – Grupos eletrogêneos de energia eólica, com potência nominal entre 600kW e 1.000kW, altura de torre entre 60 e 73 metros e diâmetro do rotor entre 44 e 62 metros.
8515.31.90 | Ex 121 – Equipamentos para soldagem automática tipo brasagem- plasma, com adição de material e geração de plasma por fonte elétrica, com servomecanismo para deposição de arame de solda de liga de cobre (SG-CuSi3/DIN1733), com diâmetro de 0,8 a 2,0mm, precisamente guiado e dosado para velocidades de deposição de 0,1 a 1,5m/min, compostos pelos módulos de comando microprocessados: eletroeletrônico, pneumático, hidráulico, fonte de corrente elétrica e seus respectivos conectores, cabos e mangueiras, completo com acessórios eletrônicos para comunicação em rede de dados e ferragens para integração em robô industrial com capacidade de manipulação de 210kg e raio de alcance de 2.700mm, para soldagem de carroçarias de veículos automotores e suas partes de chapa de aço revestido com zinco (espessura de 0,5 a 3,0mm), com sistema de compensação automática de desvios (campo de compensação ±15mm) do percurso programado do robô nas direções Y e Z, rastreamento do percurso sem desgaste e diretamente no "Tool Center Point", por meio de sensores de movimento do arame de solda, equipado com cortador de arame de solda automático, contendo ferramentas específicas para sua instalação.
8515.31.90 | Ex 122 – Máquinas para soldar, por arco, com processo MIG/MAG, dotadas de: 2 robôs de 6 graus de liberdade, com capacidade de carga de 20kg, e com um aro de alcance horizontal de 1,717mm; com 1 controlador mestre; 1 controlador escravo; 2 fontes de solda refrigerada a água; 2 tochas de solda; 2 alimentadores de arame; 1 controlador remoto da fonte de solda; 1 posicionador com 3 eixos servo controlados com capacidade de carga acima de 75kg por lado; 1 base do posicionador; 2 bases do robô e, 2 sensores a laser para análise da região de solda.
8543.30.00 | Ex 022 – Combinações de máquinas para produção de soda cáustica, gás cloro e hidrogênio gasoso, por eletrólise de salmoura, montados ou não em skids, com capacidade de produção de 6,75t/dia de soda cáustica, 6t/dia de gás cloro e 1.989Nm³/dia de gás hidrogênio, todos base 100%, compostas de: sistema de “eletrólise de salmoura”, dotado de 3 eletrolisadores bipolares operando por membrana, todos preparados para trabalhar com 22 células eletrolíticas cada (apresentados sem os cátodos e ânodos), coletores de anolito e catolito, tanques (de catolito, de vedação hidráulica para gás cloro, de vedação hidráulica para hidrogênio gasoso), 3 guinchos elétricos para manutenção de células; sistema de saturação e tratamento primário de salmoura com funil para sal, tanque de dissolução de sal, 2 tanques reatores de salmoura, guincho elétrico, bombas de dosagem; sistema de filtração tratamento secundário de salmoura com filtros (de areia, de segurança tipo cartucho e de carvão ativado), torres de troca iônica com resina para salmoura, distribuidor interno e misturadores (de soda cáustica, de ácido clorídrico e água desmineralizada), tanque de ácido clorídrico de PRFV, bombas de decantação e de salmoura pura, aquecedor de salmoura filtrada, bomba de transferência; sistema de decloração de salmoura com torre, tanque de decloração com recheio e distribuidores internos, bomba dosagem de ácido clorídrico, tanque de CPVC para misturar salmoura e soda cáustica e tanque para salmoura declorada, bomba de salmoura declorada; sistema de catolito/soda e armazenagem de soda, com bomba de água quente, resfriador água/água, aquecedor elétrico, resfriador de soda, tanque de soda, bombas de transferência de soda cáustica, 3 bombas de dosagem de soda cáustica, 3 bombas de catolito, 3 resfriadores de catolito, 2 bombas de transferência para soda cáustica; sistema de absorção emergencial de cloro com exaustor, torre de absorção de cloro com recheio e distribuidores internos, resfriadores (de cloro gás e de hipoclorito), tanque de circulação de hipoclorito, bomba de circulação de hipoclorito, tanque elevado de soda diluída, 2 bombas de transferência para hipoclorito; sistema de cloração de água dotado de bombas centrífugas de água e ejetores; sistema de armazenagem de ácido clorídrico dotado de 2 bombas de transferência; sistema de tratamento e distribuição de água dotado de 3 bombas para água desmineralizada e bomba de água de resfriamento; sistema de tratamento de lamas e efluentes líquidos dotado de 2 bombas;válvulas manuais para interconexão de skids; sistema de medição e monitoramento de voltagem de célula, toda combinação acompanhada de estrutura metálica, tubulações, instrumentação e sistema eletrônico de controle da planta, dotado de computador lógico programável (PLC) com CPU, munido de entradas e saídas (digitais é analógicas) e sistema de supervisão HMI.
8604.00.90 | Ex 051 – Guindastes ferroviários, autopropulsados sobre trilhos, acionados por motor refrigerado a água, com bitola ferroviária de 1.000mm, lança telescópica (retrátil) com raio de operação entre 6m e 20m e capacidade de elevação, apoiado, de até 125 toneladas.
8607.29.00 | Ex 002 – Unidades automáticas de receptividade assegurada da corrente elétrica gerada pela frenagem regenerativa realizada por veículo monotrilho característico, compostas por um painel de controle e 6 bancos de resistores de 460kW cada, nos quais a entrada dos cabos de controle e de alimentação da tração no painel de controle e nos bancos de resistores será feita pela parte inferior destes componentes.
8701.30.00 | Ex 002 – Tratores de lagartas, de uso geral em mineração, construção, óleo e gás, carga útil de 5.443 a 7.257kg, profundidade máxima de operação na água de 1.000mm, velocidade máxima (veículo descarregado) de 10 a 15km/h, pressão no solo (veículo carregado) de 281 a 288g/cm², potência do motor turbo diesel (a 2.200rpm) de 107 a 168kW (143 a 225HP), controles microprocessados com display colorido, lagartas de borracha com metal incorporado, cabina para uma ou duas pessoas.
8905.90.00 | Ex 006 – Guindastes flutuantes, utilizados para elevação de cargas pesadas, com capacidade máxima de içamento de 3.600t, dotados de guincho principal com 4 ganchos com capacidade máxima de içamento de 900t cada, guincho auxiliar com capacidade máxima de içamento de 400t e 6 guinchos auxiliares secundários com capacidade máxima de içamento de 15t cada, montados sobre uma balsa sem propulsão, com proa cortada, com casco dividido por anteparas estanques longitudinais e transversais e dotado de sistemas de ancoragem, guincho de âncoras e amarração elétrico-hidráulico.
9022.29.90 | Ex 005 – Irradiadores de gamagrafia para detecção de defeitos na qualidade de solda, para equipamentos industriais e/ou tubulações, compostos de blindagem em urânio exaurido, trava com display colorido, sistema de travamento, engate de tubo guia, gabarito go-no-go, porta-fonte duplo, com capacidade de acomodar 120 Curies (4,44 TBq) de Irídio 192 ou Selênio 75.
9027.10.00 | Ex 047 – Instrumentos para realizar análises da composição química da fumaça de cigarros (analisador de gases) compostos por 20 canais rotativos de fumada, com capacidade máxima para 600 cigarros por 8 horas, com seu sistema de análise de gases e óxidos de nitrogênio.
9027.80.99 | Ex 203 – Aparelhos portáteis para medir taxas de glicose e ß-cetona no sangue, por meio de eletroquímica amperométrica gerada no processo, compostos por monitor para medição, acompanhado ou não de calibrador, lancetador, 10 lancetas, tiras de testes, manual e estojo ou envelope, para a realização dos testes.
9027.80.99 | Ex 204 – Equipamentos automatizados para homogeneizar e pipetar amostras de células do colo do útero em base líquida para realização de exame de citologia do colo uterino, contendo rack de processamento de amostras com suporte para os frascos de coleta, tubos de centrifugação e seringas de plástico, com capacidade para processar até 48 amostras em 12 minutos.
9027.80.99 | Ex 205 – Equipamentos multipotenciostato/galvanostato modular com 5 canais independentes, faixa de corrente de 10 micro amperes a 1 ampere, tempo de aquisição de dados de 20 micro segundos e amplificador de corrente de 80 amperes para realização de ensaios eletroquímicos em eletrodos utilizados para produção de acumuladores chumbo-ácido.
9027.80.99 | Ex 206 – Unidades processadoras, robótica compacta, para testes de identificação bacteriana em amostras de fluido vaginal, que controla automaticamente o reagente e a mistura da amostra, bem como o tempo de incubação do reagente, através de cartão de análise de sonda (PAC), com reação concluída em aproximadamente 30 minutos.
9031.20.90 | Ex 042 – Bancos de ensaios para simulação inercial, análise e testes de freios automotivos com variação de temperatura, rotação, carga sobre eixo, umidade e simulador de pista de rodagem (roda passiva), equipados com sistema de medição de temperatura, pressão e acelerações bem como os ruídos produzidos pelo sistema de freio, cabine com dimensões internas de 3,2 x 3,2 x 2,5m com isolamento termo-acústico proporcionando um nível sonoro interno de 55dB (A), com variação de velocidade de 0 a 2.000rpm, carga inercial mínima de 41,1kgm² até o máximo de 191kgm², com medição de temperatura de -30 até 1.000ºC e medição de torque de 5.650Nm, com faixa de frequência de aquisição de 52.000Hz simultaneamente para 6 canais, com frequência máxima de 100.000Hz.
9031.49.90 | Ex 208 – Equipamentos para controle ótico superficial contínuo para perfis de borracha e plástico com largura de 55 até 75mm e velocidade de controle de 0,5m/min, controlado por um computador industrial com tela sensível ao toque combinado com até 4 câmeras com resolução de 80µm e um anel de luzes especiais (leds) e mecanismo de marcação de defeito com estampa de cera quente colorida.
9031.80.20 | Ex 134 – Sistemas de medição tridimensional óptico em 3D industrial, baseados em projeção de luz estruturada e captura em 2 estéreo câmeras totalmente incorporadas e não intercambiáveis, para medição de geometrias de superfícies por meio de digitalização de meios físicos, levantamento de coordenadas 3D de pontos de superfície, controle de qualidade e engenharia reversa.
9031.80.99 | Ex 477 – Equipamentos para ensaio balístico para fins de pesquisa, desenvolvimento e avaliação de munição, com "provete" balístico de calibre 30mm equipado com 2 sensores piezoelétricos (transdutores) para medição simultânea da pressão máxima na câmara e da pressão mínima no pórtico (tomada de gás), completo com componentes mecânicos de fixação, montagem e funcionamento, equipamentos elétricos diversos responsáveis pela transmissão de dados, caixa de disparo, formando corpo único, com elevação ajustável do "provete", sendo +22° para cima e -5° para baixo, quando tomada como referência a linha do horizonte, nas seguintes dimensões: 3.960mm de comprimento por 980mm de altura por 840mm de largura, com altura de tiro de 850mm (elevação 0°), para operar em corrente elétrica de 230 volts e 50 ciclos, porém sem computador.
9031.80.99 | Ex 478 – Equipamentos para ensaios não destrutivos, por meio de ultrassom "phased array", para detecção de defeitos internos em barras redondas e quadradas de aço com diâmetro variando entre 50 e 254mm e comprimento variando entre 3.000 e 10.000mm, para operar automaticamente com velocidade de análise máxima de 0,53m/s e com capacidade de defeitos internos com tamanho de 0,8mm de diâmetro e 70mm de comprimento.
9031.80.99 | Ex 479 – Equipamentos para medição de esforços em roda de veículo comercial pesado, composto por células de carga extensométricas para os 3 eixos de medição (X, Y e Z) montadas em roda com capacidade de sobrecarga vertical de até 220kN, amplificador de sinal com conversor CA/CC, filtro analógico de 6 polos (500Hz) e detecção automática de número de células de carga.
9031.80.99 | Ex 480 – Pistolas de tipificação (medição de espessura de gordura e carne) de carcaças suínas, por meio de ultrassom, com cabo de extensão da interface para a pistola, com balancim para contrapeso e com interface IHM para receber leituras da pistola.
9031.80.99 | Ex 481 – Sensores de medição próprios para parafusadeiras estacionárias, utilizados para determinar o torque, ângulo de giro, o gradiente (relação torque/ângulo) e transmitir os dados digitalmente para o painel de comando, com precisão de torque ±0,5% do valor nominal, precisão do sinal angular de 0,25°, temperatura ambiente permitida compreendida de 0 a 55°C, tipo de proteção IP54, rotação máxima de 3.000 (1/min) e peso compreendido entre 0,55 e 3,8kg. Ex 481 - Sensores de medição próprios para parafusadeiras estacionárias, utilizados para determinar o torque, ângulo de giro, o gradiente (relação torque/ângulo) e transmitir os dados digitalmente para o painel de comando, com precisão de torque ±0,5% do valor nominal, precisão do sinal angular de 0,25°, temperatura ambiente permitida compreendida de 0 a 55°C, tipo de proteção IP54, rotação máxima compreendida entre 2.500 e 3.000 (1/min) e peso compreendido entre 0,55 e 3,8kg. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
9031.80.99 | Ex 482 – Sistemas de automação centralizados dos processos de caleiro, ou curtimento ou recurtimento para a produção de couros em fulões totalmente controlados por CLP instalado em painel de comando centralizado, com software que permite monitorar e controlar as mais variadas funções de todo o processo da produção do couro, automaticamente ou manualmente, monitoramento e programação feito através de 1 ou mais painéis de toque que servem como interface entre o CLP central e os fulões, com sistema de segurança de dupla checagem dos processos produtivos do couro, com controle automático da dosagem de produtos químicos e água a serem adicionados, através de um ou mais misturadores de água com suas respectivas válvulas controle de temperatura e sensor indutivo de vazão, com ou sem uma ou mais balanças instaladas em tanque de preparação e mistura para pesagem dos produtos líquidos que fazem a dosagem automática destes produtos químicos líquidos através de válvulas de corpo duplo, com ou sem painel de controle do processo indutivo de pesagem de produtos em pó, com ou sem sistema automático de dosagem de produtos líquidos de grande volume, equipados por um ou mais computadores, um ou mais monitores e uma ou mais impressoras.

Art. 2º Alterar para 2% (dois por cento), até 30 de junho de 2014, a alíquota ad valorem do Imposto de Importação incidente sobre o seguinte Bem de Capital, na condição de Ex-tarifário:

NCM | DESCRIÇÃO
8426.30.00 | Ex 004 – Guindastes pórticos, com capacidade de 1.800 toneladas de içamento a 109m de altura e 143,5m de vão, com acionamento elétrico, montados sobre trilhos para deslocamento longitudinal e com 2 conjuntos independentes de carros com guinchos comandados por meio de 1 cabine de comando, utilizados para içamento, translado e posicionamento de cargas pesadas e/ou grandes dimensões, de uso típico na construção naval.

Art. 3º Os Ex-tarifários nº 191 da NCM 8479.89.99 e no 192 da NCM8422.30.29, constantes da Resolução CAMEX nº 74, de 29 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2012, passam a vigorar com as seguintes redações:

8479.89.99 | Ex 191 - Combinações de máquinas com tratamento de superfície de chapas de rochas ornamentais composta com até 4 suportes duplos de chapas giratório com capacidade de 68 toneladas, 1 carregador automático, 1 máquina de lustrar chapas com 20 mandris planetários e 1 cabeçote de limpeza, possui trave única com 3 pontos de apoio com velocidade de 0 a 60m/s, possui 20 cabeçotes de 7 abrasivos com 2 motores de 7,5kW cada, possui 1 aplicador de produto "antigraffio", 1 paginador automático de chapas com sistema de descarregamento com 3 posições

8422.30.29 | Ex 192 - Combinações de máquinas para escolha e encaixotamento de revestimentos cerâmicos, com controle de tamanho e planicidade automático, esteiras transportadoras, com 4 ou mais empilhadores, com velocidade superior a 180peças/ min

Art. 4o Os Ex-tarifários no 037 da NCM 8481.90.90, no 066 da NCM 8515.31.90, no 094 da NCM 8443.19.90 e no 270 da NCM 8477.80.90, constantes da Resolução CAMEX nº 61, de 1º de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 05 de agosto de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8481.80.99 | Ex 045- Válvulas sanitárias de dupla sede, à prova de mistura, com corpo em aço inox usinado em peça única constituindo 1 monobloco de 2 gomos esféricos contíguos e de 2 a 4 vias, com rugosidade (Ra) das superfícies em contato com o produto de 0,8ìm, livres de soldas internas e com formatos internos esféricos para a redução de perda de carga, com comando de acionamento pneumático e retorno por mola, pressão de operação de 10bar, fechos balanceados e fecho inferior com vedação radial que evita quaisquer vazamentos e perda de produto durante a operação, com sistema de limpeza dos assentos e câmara de detecção de vazamentos por meio do levantamento independente das sedes

8515.31.90 | Ex 066 - Máquinas de solda para estruturas navais (chapas e longarinas) com capacidade para chapas de aço com largura entre 1.000 e 4.000mm, comprimento entre 4.000 e 20.000mm, espessura entre 8 e 40mm, dotadas de mesa de rolos com pinos empurradores, pinos guia e grampos trava da chapa, compostas de: equipamento sobre trilhos de posicionamento longitudinal com 5 cabeças de fixação com atuadores hidráulicos e velocidade máxima de 10m/min, equipamento sobre trilhos para solda a ponto com 5 estações com sistema de prevenção de folga, grampos frontais, grampos auxiliares e velocidade entre 0,5 e 10m/min, 2 jogos de máquinas de solda a arco, equipamento sobre trilhos para solda a arco contínua com 10 polos elétricos, sistema de exaustão e velocidade de operação entre 400 e 800mm/min e equipamento para endireitamento dos módulos soldados por sistema de pressão multirrolo de 3 pontos, com 5 módulos, força de endireitamento máximo 490kN/módulo e velocidade de operação entre 1 e 6m/min, com seus respectivos painéis de controle

8443.19.90 | Ex 094 - Máquinas de estampar tecidos, com 12 cabeçotes de impressão por meio de cilindros microperfurados, sendo com uma entrada e uma saída controladoras de tecido, dotado de bloco de estampar com 12 posições úteis, em largura de 1.850mm, sendo cada posição equipada com servo motor, sistema "high-low", capacidade de ajustes longitudinais, laterais e diagonais, sistema de comunicação BUS, tapete para transporte dos tecidos durante o processo de estamparia por cilindros de níquel através da deposição de pastas corantes por meio de lâminas de aço acopladas em réguas específicas em cada uma das posições com ou sem secador

8477.80.90 | Ex 270 - Combinações de máquinas automáticas para corte longitudinal de laminados de espuma de poliuretano expandido, sistema contínuo e rotativo, compostas de: conjunto de mesa com rolos e cintas transportadoras de avanço, acionadas por motor redutor com servo-regulador; estação rotativa com giro de 360° tipo "Looper": posto de emenda do bloco de espuma, com roletes de posicionamento; cortadeira para corte vertical e lateral do bloco; mesa de rolos motorizados, plataforma de acesso; máquina de corte longitudinal com capacidade para cortar lâminas de espuma de 0,5 x 30mm de espessura, comprimento de 50m e velocidade de até 150m/min, unidade central elétrica de comando e controlador lógico programável (CLP); estações de controle; pórtico com dispositivo de enrolagem

Art. 5º Os Ex-tarifários nº 114 da NCM 8427.20.90, nº 063 da NCM8477.20.90, nº 699 da NCM 8479.89.99, nº 016 da NCM 8417.10.90 e no 016 e 017 da NCM 8424.90.90, constantes da Resolução CAMEX nº 74, de 16 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 17 de setembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8428.90.90 | Ex 236 - Plataformas aéreas para elevação de pessoas, para ser montada sobre caminhões; com comando hidráulico, 2 lanças articuladas e 2 lanças telescópicas, com altura máxima de trabalho de até 32 metros, giro contínuo e cesto de alumínio com capacidade máxima de 280kg para 2 pessoas e rotação de 65 graus

8477.40.90 | Ex 014 - Máquinas automáticas operando em linha de extrusão dupla de tubos de PVC com diâmetro externo nominal de 16 a 75mm, com velocidade máxima de 25m/min em cada linha, para formar bolsas de acoplamento com comprimento máximo de 90cm, com ou sem anel de vedação, em 2, 3 ou 4 tubos simultaneamente, com comprimento de 1 a 6 metros (mais a bolsa), com 1 forno termorregulado com recirculação de ar quente, sistemas de resfriamento das bolsas, conjunto de adaptadores de ferramental e controlador lógico programável (CLP)

8479.89.99 | Ex 699 - Combinações de máquinas para produção de óxido de chumbo, utilizado na fabricação de acumuladores (baterias), com capacidade para produzir de 24 a 30t/dia de óxido de chumbo em pó, compostas por: cadinho de derretimento de chumbo, cilindradeira rotativa, silo de armazenamento de cilindros de chumbo, moinho de atrito, filtro de manga, sistema de transporte de óxido, transportadores e painel de comando (PLC)

8417.10.90 | Ex 016 - Combinações de máquinas para fabricação de sulfato de sódio ou de potássio e de ácido clorídrico, através de tratamento térmico em temperatura de até 700°C, com capacidade de produção de 1.300kg/h de sulfato de sódio ou de potássio, 650kg/h de HCI e 2.158kg/h de ácido clorídrico a 33%, constituídas de fornos refratários a gás natural com câmara de combustão para temperatura de até 1.200°C, sistema de transmissão, agitador central, sistema de queimadores de gás natural, moegas de alimentação de sal, roscas transportadoras, colunas de absorção e lavagem de gases, bombas centrífugas, resfriadores, aquecedores, trocadores de calor tanques, ventiladores e exaustores de ar e de gases, esteiras transportadoras, elevadores de canecas, moinhos, filtro de manga, peneira, torre de resfriamento, silos, ensacadora para big-bags, tubulações, válvulas, sistema de monitoramento e controle de processo

8424.90.90 | Ex 016 - Gotejadores integrais cilíndricos de polietileno, autocompensantes em pressões compreendidas entre 0,5 e 4bar, com 2 entradas de água com filtro, labirinto para auto limpeza por vórtice, fluxo de água turbulento, membrana reguladora de pressão e vazões de 0,8 a 4,1litros/hora, com diâmetro de 20,4mm e comprimento de 50mm

8424.90.90 | Ex 017 - Gotejadores integrais cilíndricos de polietileno, autocompensantes em pressões compreendidas entre 0,5 e 4bar, com 2 entradas de água com filtro, labirinto para auto limpeza por vórtice, fluxo de água turbulento, membrana reguladora de pressão e vazões de 0,8 a 4,1litros/hora, com diâmetro de 16,3mm e comprimento de 45mm

Art. 6o Os Ex-tarifários no 028 da NCM 8419.81.90 e no 052 da NCM 8426.20.00, constantes da Resolução CAMEX nº 89, de 22 de outubro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 23 de outubro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8419.81.90 | Ex 028 - Grelhadores de preparação de sanduíches para linha profissional, completos com seus respectivos acessórios normais e próprios para limpeza (escova de limpeza, espátula e raspador especial), com aquecimento combinado por micro-ondas, infravermelho e placas de contato, tempo de confecção inferior a 60s, placa de contato superior em alumínio nervurado e antiaderente, autoajustável desde 10 até 75mm, superfície inferior em vidro de quartzo liso de 4mm de espessura, seleção de temperaturas independentes para cada placa superior e inferior, reguláveis respectivamente de 150 a 250°C e 150 a 280°C, sistema automático de fechamento e abertura controlado por eletromagneto, controle eletrônico com visor digital LED, contagem decrescente e avisador acústico, 4 programas instalados com temperatura x tempo personalizáveis, 2 magnetrons para micro-ondas de 900W cada, potência por placa de 900W, potência total instalada de 5kW, alimentação de 400V/trifásico

8426.20.00 | Ex 052 - Guindastes de torre com coroa giratória, com operação com 2/4 quedas de cabo através de 2 carrinhos na lança, com capacidade na base igual ou superior a 40.000kg e capacidade na ponta da lança igual ou superior a 4.000kg, com mecanismo de elevação de, no máximo, 300kW, com inversor de frequência, com torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada, unidos por pinos e buchas cônicos

Art. 7o.Os Ex-tarifários no 057 da NCM 8474.10.00 e no 713 da NCM 8479.89.99, constantes da Resolução CAMEX no 92, de 01 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 04 de novembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8474.10.00 | Ex 057 - Peneiras vibratórias de separação granulométrica de rochas naturais ou material reciclado, autopropelidas sobre esteiras, com acionamento hidráulico, com correia transportadora para transbordo, com capacidade máxima de alimentação igual ou superior a 200t/h

8479.89.99 | Ex 713 - Máquinas semiautomáticas para roscagem e travamento de roscas internas em clipes metálicos utilizados para fixação de componentes automotivos diversos, com capacidade de produção máxima igual a 1.800 peças/h, uma mesa rotativa de 4 posições, sendo a primeira de alimentação dupla de clipes metálicos, a segunda de roscagem sob lubrificação com óleo de corte refrigerante das duas peças simultaneamente, a terceira de inspeção do fio de rosca, e a quarta de prensagem para formação da trava de segurança e descarregamento.

Art. 8o.Os Ex-tarifários nº 160 da NCM 8477.20.10 e no 108 da NCM 9031.20.90, constantes da Resolução CAMEX no 103, de 06 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8477.20.10 | Ex 160 - Combinações de máquinas para fabricação de cabos de fibra ótica, cabos coaxiais e cabos de rede, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 3.000m/h, compostas de: extrusoras para termoplásticos, com diâmetros de rosca igual ou menor que 200mm, cabeças de saídas sem eixo motorizadas com medidores a laser do diâmetro dos cabos; unidade para tranças até 24 linhas de aramida no cabo; unidades de refrigeração a água, com calhas no formato U e movimentador de águas, para fios extrusados; compressor de ar com tanque de armazenagem; medidores, por indução elétrica; da quantidade linear de cabo produzida; 7(sete) unidades de descarga elétrica de 15kV; filtros elétricos para pós; painéis de controle elétrico, com controle central de temperatura e controlador lógico programável.

9031.20.90 | Ex 108 - Equipamentos eletrônicos para controle não destrutivo através de bobinas magnetizadas para tubos, com regulagem vertical e horizontal para centralização do tubo, com fotocélula para verificação da presença do tubo, para desmagnetização de tubos de aço soldado, com diâmetro mínimo de 33mm e máximo de 139mm e espessura mínima de 1,5mm e máxima de 8mm, comprimento mínimo de 5,5m e máximo de 12m, resistência a tração mínima de 220N/mm2 e máxima de 520N/mm2, material dos tubos mínima ST 32 e máxima ST 52, principais conexões 3 x 400V, faixa de frequência 50/60Hz, corrente máxima de 25A, potência aplicada 1.000W, temperatura ambiente entre 5 e 40°C, frequência de desmagnetização de 5 até 100Hz, corrente de desmagnetização de 10 até 50A

Art. 9o.Revogar o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX no 39, de 03 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 04 de junho de 2013:

8412.21.10 | Ex 007 - Cilindros hidráulicos, em aço, para instalação em comportas de hidrelétricas, constituídos de: tubo laminado aço carbono, haste fabricada em aço inoxidável martensítico revestido com camada de cromo duro com espessura mínima de 50 mícrons, cabeçotes forjados, flanges e vedações com neoprene resistente a altas pressões oleodinâmicas, capazes de suportar esforços, em operação normal, de 3.000kN e pressões máximas de 21MPa, tendo curso máximo da haste igual ou superior a 11.000mm, diâmetro igual ou superior a 500mm, diâmetro da haste igual ou superior a 200mm, dimensão do cilindro com a haste totalmente recolhida igual ou superior a 12.800mm e com a haste totalmente distendida igual ou superior a 22.000mm

Art. 10º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Este texto não substitui o publicado no DOU