# RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 42, DE 2009

- Ano: 2009
- Numero: 42
- Anexo: 0
- Publicacao: 2009-08-21
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 649

RETIFICAÇÃO
(Publicada no D.O.U. de 21/08/2009)

Na Resolução CAMEX nº 42, de 12/08/2009, publicada no Diário Oficial da União de 18 de agosto de 2009, Seção 1, páginas 6 a 1 6,

Onde se lê:

8424.30.90 | Ex 031 – ...próprios para a atomização da solução de cal com gotículas de 30 e 50 microns ....

Leia-se:

8424.30.90 | Ex 031 – ...próprios para a atomização da solução de cal com gotículas de 30 a 50 microns ...

Onde se lê:

8426.30.00 | Ex 003 – Guindastes portuários, autopropulsados por motor elétrico, montados sob trilhos, com lanç a articulada, torre giratória com raio máximo de ação de 60m em relação ao centro da base, capacidade máxima de carga de 50 toneladas, capacidade de elevação máxima de 60m em relação à superfície do trilho, com movimento giratório de 360º sentido horário e anti-horário, 2 pórticos abaixo do guindaste que possibilitam a movimentação com +/ - 90º

Leia-se:

8426.30.00 | Ex 003 – Guindastes pórticos com deslocamento sobre trilhos, para transporte de chapa para carga/descarga de navio, com capacidade para transpo rtar 30 toneladas de chapas metálicas, com comprimento máximo de 18m, largura de 4,1m e espessura de 8mm, através de imãs eletromagnéticos permanentes

Onde se lê:

8438.20.90 | Ex 014 – Combinações de máquinas para aeração contínua ...

Leia-se:

8438.20.90 | Ex 014 – Combinações de máquinas para aeração contínua ...

Onde se lê:

8452.29.24 | Ex 001 – Máquinas de costura reta, até 2.000rpm

Leia-se:

8452.29.24 | Ex 001 – Máquinas de costura reta, acima de 2.000rpm

Onde se lê:

8477.59.90 | Ex 042 – ...linhas de imersão...

Leia-se:

8477.59.90 | Ex 042 – ...linha de imersão...

Onde se lê:

8480.71.00 | Ex 013 – ... compostos de: 1 conjunto de coquilhas superiores (resistentes e moldantes) e ferramentais; 1 conjunto de setores (resistentes e moldantes); 1 conjunto de p rato membrana

Leia-se:

8480.71.00 | Ex 013 – ... compostos de: 1 conjunto de coquilhas superiores (resistentes e moldantes) e ferramentais; 1 conjunto de coquilhas inferiores (resistentes e moldantes) e ferramentais; 8 conjuntos de setores (resistentes e m oldantes); 1 conjunto de prato membrana

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.