# RESOLUÇÃO Nº 34, DE 20 DE ABRIL DE 2016

- Ano: 2016
- Numero: 34
- Anexo: 0
- Publicacao: 2016-04-22
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1532

RESOLUÇÃO Nº 34, DE 20 DE ABRIL DE 2016
(Publicada no D.O.U. de 22/04/2016)
Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o §3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,
CONSIDERANDO as Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10, 35/14 e 25/15 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL – CMC, os Decretos nº 5.078, de 11 de maio de 2004, e nº 5.901, de 20 de setembro de 2006, e a Resolução CAMEX nº 66, de 14 de agosto de 2014,
RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2017, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
7309.00.90 | Ex 015 - Contêineres do tipo IBC, em aço inoxidável com vedações de silicone, utilizados para manuseio, mistura e armazenamento de granéis farmacêuticos sólidos, com porta de carregamento de produtos, porta de descarregamento de produtos com rampa de descarga especial para separação de lotes, porta para retirada de amostras, com capacidade de armazenamento de 2.000 litros, seção transversal de 1.200 x 1.200mm e altura de 2.000mm.
8402.12.00 | Ex 001 - Caldeiras aquatubulares modulares e compactas, com dimensões entre 2,40m e 4m de comprimento, 1,30m e 1,60m de largura, 2,50m e 3,30m de altura, geradoras de vapor industrial utilizando sistema de combustão por gás natural ou glp, emissão de NOx inferior ou igual a 30ppm, pressão máxima de trabalho admissível (PMTA) entre 170 e 300psig, produção equivalente de vapor entre 750 e 4.700kg/h (com água de alimentação a 100oC e vapor produzido a 100oC), capacidade da caldeira entre 50bhp e 300bhp, capacidade calorífica entre 420mcal/h e 2.600mcal/h, operação por meio de microcontrolador programável, sistema de controle automático tipo “mestre-escravo” entre painel controlador mestre e conjunto de caldeiras para atendimento a variações de demanda e modularidade do conjunto de caldeiras, detector de chama por sensor ultravioleta, economizador e separador de vapor acoplado ao equipamento, controle de pressão com transdutor ajustável, controle do nível d'água por condutividade elétrica, proteção contra superaquecimento por termopar, sistema de acendimento por meio de faísca elétrica por piloto de gás, produção do vapor em 5 minutos ou menos devido à otimização por cabeçote flutuante.
8405.10.00 | Ex 001 - Máquinas de separação de nitrogênio, por sistema de membranas poliméricas, seleção molecular de gases, com geração de nitrogênio, utilizado como veículo transportador de fluido, sujeito a variação de temperatura, para uso em processos de aplicação de pintura.
8406.82.00 | Ex 001 - Turbinas a vapor de simples estágio para acionamento de bomba centrífuga, com potência nominal de 4.350kW, pressão de 4,7bar e velocidade 17,031rpm.
8406.90.29 | Ex 001 - Palhetas móveis de aço forjado para último estágio de baixa pressão de turbinas a vapor de 160MW com dimensões 970x282x58mm e perfil aerodinâmico helicoidal com massa reduzida para operação segura de turbinas a vapor em pressão de exaustão entre 20-40kPa.
8407.90.00 | Ex 001 - Motores de combustão interna de 2 tempos operados com mistura de gasolina e óleo 2T na proporção de 50:1, monocilindro, deslocamento do pistão compreendido entre 48,6 e 64,7cc, diâmetro x curso do pistão compreendido entre 48,5 x 35mm, potência compreendida entre de 3,7 e 4,6HP a 7.500rpm, torque máximo compreendido entre 3,13 e 4,5Nm, com refrigeração por meio de ventilação forçada por ar, carburador de diafragma com bomba pulsante, ignição eletrônica, partida manual por meio do cordel autorretrátil.
8408.90.90 | Ex 035 - Motores a diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados a água, com 3 cilindros verticais, injeção indireta, com diâmetro do cilindro de 78mm e curso do pistão de 78,4mm, cilindrada de 1.123L, potência nominal igual ou superior a 14,5kW, mas inferior ou igual a 19,5kW, com rotação igual ou superior a 900rpm, mas inferior ou igual a 3.220rpm e nível de emissões Tier III/ Stage IIIA.
8413.19.00 | Ex 007 - Equipamentos para bombeamento, monitoramento e aplicação de cola própria para fixação de componentes utilizados na fabricação de veículos nas linhas de montagem das indústrias automobilísticas, composto de: pistolas para aplicação de cola, mono ou bi-componente; mangueiras com revestimento em teflon; bomba "trasfega" volumétrica com acionamento pneumático ; dosador volumétrico com acionamento através de servo-motor, periféricos que possibilitam trabalhar em temperatura entre 0 e 100oC, com controle PID; precisão de aplicação de 0,5cm3 com monitoramento; pressão de trabalho para utilizar adesivos com alta viscosidade; bomba com capacidade de trabalho para tambores de 200 litros, despressurização do sistema e desligamento automático; interface de comunicação de rede Devicenet/Profibus/Interbus/Profinet/Ethernet, com robô ou CLP.
8413.50.90 | Ex 055 - Bombas submersíveis para água contaminada com particulado de até 8mm, em aço inoxidável com vazão de até 420L/min ou 25,2m3/h, temperatura do líquido de até 50oC, imersão máxima de 7m de profundidade, altura manométrica de até 20MCA, potência do motor de 1,5kW, motor elétrico à prova d’água, com cabo de alimentação de neoprene.
8413.60.90 | Ex 024 - Bombas tipo parafuso para bombeamento de lodo ativado adensado, contendo até 14% de totais sólidos, tamanho máximo de partículas de 88mm, densidade aproximada de 1kg/dm3, pressão de 1 a 3bar, vazão de 20 a 30m3/h, rotação de 49 a 73L/min a 34-50Hz, potência de 15kW, com controle automático do nível no local.
8413.70.10 | Ex 002 - Bombas tipo centrifuga vertical submersível para esgoto com até 8% de sólidos totais, e água contaminada com particulado de até 8mm, em temperatura máxima de 40oC, fabricadas em aço inoxidável com vazão 30,3m3/h, altura de 25,4m, pressão de 20MCA, potência nominal de 5kW, frequência de 60Hz, e 3.402rpm.
8414.80.19 | Ex 093 - Compressores centrífugos para ar, com 3 estágios de compressão, com motor elétrico de 470HP, sistema de resfriamento com trocadores de calor tipo casco-tubo, com tubos em aço inoxidável, com água nos tubos e ar no casco, mancais magnéticos sistema de controle de capacidade com inversor de frequência, com impelidores tridimensionais de titânio, montados sobre base única, com vazão máxima de 3.960m3/h e pressão de trabalho de 6 a 9bar.
8414.80.19 | Ex 110 - Sopradores centrífugos de múltiplos estágios, para compressão de ar e gases, com vazão máxima até 14.000m3/h (8.000pcm) e pressão máxima até 1.200mbar manométrico (18psi manométrico), acoplamento flexível, proteção do acoplamento, 2 sensores de temperatura, 2 sensores de vibração e manta acústica removível.
8417.10.90 | Ex 026 - Fornos para desidratação de chapas de rochas ornamentais, dotados de: 1 câmara de micro-ondas com painel elétrico externo; 1 queimador e 1 ventilador de ar; 1 transportador inferior com correntes; tubos de conexão de ar; 10m de painéis para túnel horizontal inferior e 4 bandejas carregadoras de chapas.
8417.20.00 | Ex 010 - Máquinas para cocção de pães redondos tipo sírio, com controlador lógico programável (CLP) e capacidade de produção máxima até 9.000pães/h, com 3 fileiras e pães com diâmetro máximo de 250mm ou 2 fileiras com produção até 6.000pães/h e pães com diâmetro máximo de 380mm, com área de cocção apresentando largura útil de 800mm e 5,2m de comprimento.
8417.80.90 | Ex 040 - Fornos a gás para tratamento térmico em copos de papel com velocidade de produção de 185copos/min e temperatura máxima de trabalho de até 150oC, com esteira de entrada e saída, isolados termicamente por meio de lã de rocha e queimadores a GLP.
8419.32.00 | Ex 022 - Secadores contínuos em elementos pré-fabricados em alumínio puro tipo MH2000, alimentados pelas 2 extremidades, em contrafluxo, com comprimento de 66m, largura de 10,7m e altura de 7,8m, com capacidade de secagem por ciclo de 1.238m3 em um único secador, dotados de: 19 ventiladores de 18kW com velocidade do ar de 7m/s na zona de secagem, com aquecimento por meio de circulação de 294m3/h de água a 120oC e potência térmica instalada de 5.880.000kcal (6.837kW), controlados automaticamente por sistemas computadorizados.
8419.50.21 | Ex 077 - Trocadores de calor linear de transferência (Transfer Line Exchanger) com cálculo processual específico com aplicação exclusiva para fornos de etileno, multitubular, metálico, tipo duplo tubo para troca térmica entre fluído frio e fluido quente, com pressão de projeto de 128barG a temperatura de projeto compreendida entre -10oC a 386oC para fluido frio e pressão do projeto de 2,15barG a temperatura de projeto de -10oC a 880oC para fluido quente. Ex 077 - Trocadores de calor linear de transferência (Transfer Line Exchanger) com cálculo processual específico com aplicação exclusiva para fornos de pirólise e, multitubular, metálico, tipo duplo tubo para troca térmica entre fluído frio e fluido quente, com pressão de operação de 128bara a temperatura de operação compreendida entre -10oC a 386oC para o lado do casco e pressão de operação de 2,15bara, e temperaturas de operação compreendidas entre -10oC a 880oC para lado dos tubos. (Redação dada pela Resolução CAMEX Nº 91 de 2016)
8419.50.21 | Ex 078 - Trocadores de calor do tipo casco-tubo, empregado para troca de calor entre o HCL14% e HCL33%, com área de troca térmica de 1,9m2; constituído de: casco em aço carbono com diâmetro de 168cm - revestido internamente em tântalo, projetado para suportar pressão de até 16bar e temperatura de até 290oC, e de feixe tubular com 20 tubos de diâmetro de 12,7mm fabricados em tântalo, projetado para suportar pressão de até 16bar e temperatura de até 220oC.
8419.89.20 | Ex 002 - Estufas de secagem e cura para peças plásticas pintadas integrada à linha de pintura através do transportador contínuo e sistema de controle, dimensionadas para atender uma cadência de 35carros/h em acordo à velocidade de 10m/min do transportador, apresentam as seguintes dimensões 3100 x 25500 x 3200mm, temperatura de trabalho de 80oC + 4oC/-0oC com tempo de aquecimento de 15min e tempo de patamar de 20min, temperatura mínima de 70oC e máxima de 120oC, fluxo de insuflamento de ar é da parte inferior para a superior da estufa passando por um sistema de filtros para alta temperatura tipo F7, 2 cortinas de ar na entrada e saída da estufa com taxa de insuflamento de 7.000m3/h e motor com potência 3kW, taxa de extração de ar da estufa de 2.000m3/h motor com potência de 0,75kW, 2 ventiladores para fazer a recirculação do ar com vazão de 64.000m3/h com potência de 18,5kW, iluminação interna da estufa de 300 lux, sistema de proteção contra incêndio no interior da estufa tipo “sprinkler”, queimador a gás com potência de 360kW, paredes de painéis com lã de rocha de espessura de 80mm, resistente ao fogo por 1h.
8419.89.99 | Ex 184 - Secadores e desumidificadores de gases, por condensação ou resfriamento de gás, em aço inoxidável, para fluxo de gás de até 1.600kg/h ou 1.200nm3/h, concentração de gases em 55% CH4 e 45%CO2, temperatura de entrada de até 40oC, pressão operacional de 130mbarg, potência de refrigeração de até 53,5kW, com unidade de resfriamento a ar com modo hidráulico, contendo um tanque de armazenagem de 350 litros; tubulação de entrada e de saída, controle de nível, bomba de condensação.
8419.90.39 | Ex 008 - Conjuntos de placas corrugadas para trocadores de calor de placas, soldadas e montadas em bloco, com área de troca térmica total compreendida entre 0,69 e 840m2, dotados de 4 colunas-guia e 2 suportes.
8419.90.39 | Ex 010 - Conjuntos de placas de transferência de calor circulares e soldadas para trocadores de calor casco e placas, trabalhando com pressão igual ou inferior a 40bar, e temperaturas variáveis compreendidas entre -60oC e +150oC, composto de: cantoneiras de sustentação alojadas internamente sob pressão em invólucro/casco de aço (sem juntas), e área de troca de térmica inferior ou igual 2.000m2, utilizado em processos industriais de aquecimento, arrefecimento, condensação, evaporação e recuperação de calor.
8420.10.10 | Ex 006 - Calandras para acabamento de papel com gramatura compreendida de 60g/m2 a 120g/m2 e largura compreendida de 1.220 a 2.200, dotada de 3 rolos, comprimento da mesa de 2.400mm e velocidade máxima de produção de 210m/min.
8420.10.90 | Ex 042 - Máquinas rotativas de rolos (calandras), hidráulicas, para estirar e enxugar couros, de largura útil igual ou superior a 3.200mm, providas de 2 mangotes de feltro, sistema de reversão do movimento "retorça" e sistema de encosto do cilindro de face regulável.
8421.21.00 | Ex 053 - Máquinas para tratamento de água, para geração de água desmineralizada, mediante integração das tecnologias de membranas de osmose reversa associada com sistema de eletrodeionização, dotadas de: filtros cartucho em aço inox 316, com elementos filtrantes em polipropileno de 1 a 2 m; tubulação de alta pressão em aço inox 316; tubulação de baixa pressão em PVC “Schedule 80”; painel elétrico de controle com controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM); 1 ou 2 bombas do tipo centrífuga, horizontal, multiestágio, incluindo motor de potência de 15 a 55kW por bomba; vasos de pressão de 8” de diâmetro, em plástico reforçado com fibra de vidro para armazenamento dos elementos de membranas de osmose reversa; colunas (ou células) de eletrodeionização; manômetros; medidores de vazão; transmissores de pressão; pressostatos; medidor de pH; medidor de ORP; montados sob estrutura de aço-carbono pintado.
8421.21.00 | Ex 054 - Equipamentos para tratamento de água, para geração de água desmineralizada, mediante tecnologia de eletrodeionização, dotados de células/eletrodos de carbono, tubulação/conexões de PVC “Schedule 80”, montados sob estrutura de aço-carbono pintado, dimensionados para uma pressão de alimentação de 3,1 a 6,9bar, operando a uma faixa de corrente elétrica de 0 a 5,2A e tensão de 0 a 400V.
8421.21.00 | Ex 055 - Equipamentos para depuração de água ou efluente tratado, mediante tecnologia de eletrodiálise reversa, dotados de células/eletrodos de carbono, tubulação/conexões de PVC “Schedule 80”, montados sob estrutura de aço-carbono pintado, dimensionados para uma pressão de alimentação máxima de 3,5bar.
8421.21.00 | Ex 056 - Espessadores modulares para reciclagem de água, com tanque de aço com sessões pré montadas e postas através de parafusos, completo com câmara de desaeração, mecanismo de raspagem com sensor de torque, bomba de polpa abrasiva com entrada e saída podendo ser 3/2 a 6/4, motor elétrico de bomba com potência entre 12kW a 48kW, estação de dosagem de floculante automatizada para mixagem de polímero e alimentação do floculante , cabine de armazenamento protetora, estilo container, podendo ter entre 6 a 12 metros e painel elétrico.
8421.29.90 | Ex 102 - Desgaseificadoras de resina líquida com tanque reservatório de 330L e medidor de nível, equipadas com controlador lógico programável (CLP), capazes de selecionar modos de desgaseificação em painel “touch screen”, com sistema de vácuo acoplado com circuito fechado, com sistema de rodízios para deslocamento.
8421.39.90 | Ex 050 - Combinações de máquinas montadas em skid, para purificação e secagem de gás rico em dióxido de carbono, compostas de: pós-resfriador com tubos em aço inoxidável e casco em aço carbono, com pressão igual ou superior a 20barg e temperatura igual ou superior a 21oC e agente refrigerante com pressão igual ou superior a 2,5barg e temperatura igual ou superior a 20oC; desumidificador com tubos em aço inoxidável e casco em aço carbono, com pressão igual ou superior a 20 barg, temperatura igual ou superior a 10oC e agente refrigerante com pressão igual ou superior a 1barg e temperatura igual ou superior a 0°C; separador de gás/água em aço inoxidável com pressão igual ou superior 20barg e temperatura igual ou superior a 10oC; secador de 2 leitos em vasos de aço carbono com pressão igual ou superior a 20barg e temperatura entre -40 e 300oC; aquecedor elétrico em aço inoxidável, com pressão inferior ou igual a 25barg e temperatura entre 10 e 250oC; soprador de ar com pressão igual ou superior a 3barg e temperatura entre 10 e 120oC; filtro de carvão ativado em aço carbono, com pressão igual ou superior a 20barg e temperatura igual ou superior a 5oC; filtro de partículas em aço carbono, com pressão entre 0 e 25barg e temperatura entre -5 e 50oC.
8421.39.90 | Ex 051 - Combinações de máquinas para tratamento do rejeito de gases provenientes de uma linha de pintura através do processo de termo oxidação regenerativa por autoignição, com eficiência mínima de eliminação de contaminantes gasosos de 95%, compostas por 1 ventilador com taxa de extração de ar de 26.000m3/h, motor elétrico com potência de 55kW e 400V, 2 reatores em formato cilíndrico fabricados em aço carbono equipados com um suporte para a matriz cerâmica e flanges de ligação, matriz cerâmica estrutural para recobrimento térmico, superfície específica maior que 1.000m2, eficiência térmica maior ou igual à 95%, isolamento térmico por revestimento multicamadas de fibras cerâmicas a fim de garantir uma temperatura externa de parede menor ou igual a temperatura ambiente +40oC, 1 câmara de combustão equipada com queimador a gás com capacidade de 500.000Kcal/h, motor de combustão com potência de 5,5kW e 400V, sistema de identificação erros, 3 válvulas de 3 vias automáticas resistentes à 250oC com capacidade de 26.000m3/h, dutos em aço para captação de ar dimensionados conforme as necessidades da instalação, CLP de controle e sistema supervisório “SUPERFLASH” com controle remoto e painel elétrico.
8421.99.99 | Ex 038 - Membranas de nanofiltração com camadas de poliamida, polisulfona e polieter, com fluxo de operação entre 5 e 20 GFD (8 - 34LMH), pressão máxima de operação 600psi e operando a uma faixa de PH de 5 a 9.
8422.30.10 | Ex 064 - Máquinas automáticas para agrupamento de sachês 4 soldas em embalagem secundária com capacidade máxima de 10 unidades por “flow pack”.
8422.30.29 | Ex 340 - Máquinas automáticas para envase de produtos líquidos e/ou pastosos em bolsas plásticas, com mecanismo automático comandado por controlador lógico programável (CLP) e servomotor para separação das bolsas plásticas, assepsia do bocal a partir de vapor de peróxido e envase da bolsa plástica em ambiente (câmara asseptica) pressurizado com ar estéril, com as seguintes capacidades máxima de enchimento: 5 galões - 5 bolsas plásticas por minuto; 2,5 galões - 7 a 9 bolsas plásticas por minuto; 5 Litros - 11 a 13 bolsas plásticas por minuto; 4 litros - 11 a 13 bolsas plásticas por minuto.
8422.30.29 | Ex 341 - Máquinas automáticas para encapsular medicamentos, com controlador lógico programável (CLP), com capacidade máxima de 50.000cápsulas/h, dotadas de: estação de alimentação, orientação e abertura das cápsulas, com sistema de alimentação a vácuo de cápsulas vazias; estação de enchimento das cápsulas; estação de fechamento das cápsulas; dispositivo de checagem do peso individual de 100% das cápsulas em linha; impressora de relatórios; gabinete de controle com PC industrial e tela sensível ao toque para interface do operador.
8422.30.29 | Ex 342 - Equipamentos para seleção e etiquetagem de códigos de barras em tubos para coleta de sangue, com 2 módulos com 4 gavetas cada, suportando até 8 tipos diferentes de tubos com altura de 75 a 100mm, com capacidade de 360kits/h.
8422.30.29 | Ex 343 - Combinações de máquinas para moldagem, envase e embalagem de cápsulas de plástico multicamada, para xaropes de bebidas, com capacidade de até 54.000cápsulas/h, por enchimento asséptico em câmara de ar esterilizada, compostas de: unidade de moldagem e envase de líquidos e semilíquidos, com funcionamento por servomotores, dotada de esterilizador com peróxido de hidrogênio (H2O2), sistema de ajuste duplo deslizante, aquecedor de placas com controle de temperatura, sistema de avanço de filme com pinças fixas e móveis controladas por motores com inversores e controlador lógico programável, dosadora com controlador de fluxo eletrônico, tanque pressurizado, controlador de nível automático, sistema de selamento e corte de cápsulas, sistema de limpeza e esterilização por temperatura de até 125oC; unidade de embalagem dotada de robô coletor em 2 eixos, esteira, codificador de validade, codificador de produto (Tampo Print), armador de estojos dotado de 1 robô com pistola "hot melt" para formar, inserir divisórias e fechar os estojos (montar), 1 robô de encaixotamento com ventosas para colocação de cápsulas em estojos e 1 robô formador e colocador de tampas com pistola “hot melt”; codificador para a impressão do fundo das caixas e transportador de cápsulas e estojos.
8422.30.29 | Ex 344 - Máquinas automáticas de envase e selagem para embalagem de alimentos do tipo bolsa flexível pré-formada com faixa de operação de 250 - 450mm de largura e 300 – 600mm de altura, com carrossel rotativo de envase composto por 8 estações independentes para abertura de bolsas, codificação, envase de sólidos, pré-selagem e selagem com capacidade máxima de 1.200bolsas/h, com pressão mecânica para retirada de excesso de ar, sistema de lubrificação centralizada, com controle por painel “touch screen” e controle lógico programável – CLP de gerenciamento.
8422.30.29 | Ex 345 - Combinações de máquinas para lavar, secar, envasar e recravar frascos com diâmetros mínimo de 20mm e diâmetro máximo de 52mm, com velocidade de até 21.600frascos/h, compostas de: máquina lavadora de frascos com esteira sincronizada ao túnel de secagem; túnel de secagem com esterilização e dispirogenização dos frascos conectado à máquina de microdosagem; máquina automática de microdosagem com controle de pesagem para pós estéreis, pesagem e arrolhamento de frascos controlada por CLP conectada à máquina de recravamento; e máquina recravadeira responsável pela lacração final dos frascos por meio de selos com sistema "flip off", acompanhada de fluxo laminar vertical.
8422.30.29 | Ex 346 - Equipamentos para rotulagem automática de códigos de barras em tubos para coleta de materiais biológicos, contendo ou não um carrossel de entrada de tubos com capacidade para até 40 tubos, podendo trabalhar individualmente com inserção manual de tubos, contendo ou não um carrossel de saída com até 8 copos, podendo trabalhar somente com 1 copo individualmente, com diâmetro externo dos tubos de 11 a 16mm e altura de 65 a 100mm, capacidade de 720tubos/h, com painel de controle tipo monitor “touch screen”, podendo conter ou não impressora externa de etiquetas de códigos de barras.
8422.40.90 | Ex 616 - Combinações de máquinas para embalar ovos de páscoa com capacidade produtiva de 72 embalagens/minuto, composta por: 1 equipamento para laminar ovos de chocolates com velocidade de 72 ovos/minuto; 4 robôs que posiciona o ovo laminado na esteira de entrada da embalagem secundária; 4 equipamentos para embalar ovos de chocolates com velocidade de 18 ovos/minuto cada; esteira de transporte; painel de comando e controlador lógico programável (CLP).
8422.40.90 | Ex 617 - Máquinas automáticas para empacotamento / embalagem de pilhas tamanho AA e AAA, do tipo blister de PVC espessura entre 0,15mm e 0,5mm e largura 320mm; diâmetro 420mm e papelão com peso entre 200g e 700g e dimensões max. de 500mm x 155mm, com capacidade de produção de 10 a 30golpes/min. ou até 80cartelas/min., com controlador lógico programável (CLP), com sistema de abastecimento de pilhas nos blisters; unidade formação de blisters com molde de formação; unidade de corte da folha de PVC em blisters com molde de corte; estação de selagem de cartões no blisters com molde de selagem e 2 (duas) placas de aquecimento composto de 28 peças matrizes; módulo de controle de temperatura por circulação de fluídos entre 5oC e 40oC “Thermo-Chiller” e ciclo de consumação d´água até 50L/h.
8422.40.90 | Ex 618 - Máquinas rotativas automáticas para envolver paletes com filme retrátil, com capacidade máxima de produção compreendida de 65 a 145 paletes por hora, dimensão mínima dos paletes de 600 x 800 e altura máxima dos paletes de até 2000mm, com braço rotativo automático; aplicador de filme; braçadeira de corte de filme à quente; dispositivo de soldagem; dispositivo de elevação central do palete; controlador lógico programável (CLP); com ou sem aplicador de filme de topo “top inside”; com ou sem aplicador automático de cantoneiras vertical; com ou sem dispositivo para aplicação de corda.
8422.40.90 | Ex 619 - Máquinas automáticas embaladoras de plástico filme com velocidade máxima de 400caixas/min, com identificação de falta de produto e acionamento por servo motor.
8422.40.90 | Ex 620 - Máquinas automáticas de empacotamento/encolhimento do PVC para pilhas tamanho AA, com funções integradas de corte, sistema de encolhimento de PVC com largura PVC entre 64mm e 64,5mm, espessura do PVC tubo entre 0,04mm e 0,045mm, capacidade até 300pilhas/min e controlador lógico programável (CLP).
8422.40.90 | Ex 621 - Combinações de máquinas automáticas para formar, encher, selar, acondicionar e codificar de forma automática com capacidade de produção igual ou superior a 420sachês/min de sobremesas em pó em cartuchos de papel cartão, compostas de: máquina automática de empacotamento vertical e intermitente de alta velocidade para sobremesas em pó, com dosagem volumétrica de 35g, apta a formar, encher e selar embalagem “tipo sachê almofada 3 soldas termoselável”, sendo duas soldas horizontais e uma solda vertical ambas duplas com largura de 65mm e altura variável de 85 à 120mm, com 6 pistas de produção, sendo 70 ciclos/pista totalizando uma capacidade de produção igual ou superior a 420sachês/min, com funções básicas realizadas por meio da utilização de 6 servo motores (filme, mordentes, dosadores, facas de corte e gabinete elétrico), unidade de controle de movimento com funções de PLC integradas, total controle dos movimentos através do painel de controle, composta de sistema de dosagem volumétrica através de roscas de transporte 6 pistas, predisposição para combinação em linha, centralizador automático de filme, eliminador de estática, controladores de níveis com alarme, agitador do funil (hopper), vibrador para tubos de alimentação comandados por controlador de movimento motion control e com controlador lógico programável (CLP), 2 conjuntos automáticos de transição da esteira alimentadora para as guias de encartuchamento, 2 máquinas formadoras para colocação automática de sachês de sobremesa em cartuchos de papel cartão, com dimensões de 85 x 85 x 25mm, sistema independente de alimentação de cartuchos não formados “magazine”, drive independente e ajuste lateral das guias dos trilhos, sistema de abertura e montagem dos cartuchos para inserção automática dos sachês com capacidade para 420sachês/min, transportador dos cartuchos pré-formados, com dedos/apoio de transporte das guias dos trilhos, dotadas de sistema pressurizado para fechamento das abas laterais com aplicação de adesivo tipo hot-melt, guias de fixação e secagem do adesivo, predisposição para o sistema de codificação individual do tipo inkjet com esteira de transporte para a saída.
8422.40.90 | Ex 622 - Máquinas automáticas para formação e fechamento de caixa cartão com capacidade máxima de 30caixas/min, com sistema de fechamento automático da caixa por cola quente e acionamentos através de servomotores controlados por CLP.
8423.20.00 | Ex 002 - Balanças de controle de peso de embalagens, de funcionamento automático, dotadas de: transportador de entrada com 1 ou mais mesas de aceleração e esteira(s); transportador de pesagem com esteira; sistema de rejeição pneumático, com transportador de rejeição em frame dedicado com roletes tracionados por servomotor; tela colorida sensível ao toque; memória para 200 produtos; classificação do peso com 3 ou 5 zonas de pesagem; células de carga digital pelo princípio de restauração da força eletromagnética (EMFR); com capacidade máxima de pesagem igual ou superior a 80pesagens/min e faixa máxima de pesagem compreendida de 40 a 120kg.
8424.30.10 | Ex 043 - Estações para limpezas interna, externa e secagem de contêineres utilizados em linhas de produção de produtos farmacêuticos, com controlador lógico programável, painel de operações, impressão de relatórios de limpeza em impressora a laser colorida.
8424.30.10 | Ex 044 - Estações de limpeza por jato de água, as quais trabalham com água desmineralizada, com temperatura máxima da água de 90oC, pressão máxima de água 4 bar, com fluxo de volume de até 10m3/h, para fornecimento de água e detergentes para limpeza para máquinas em linhas de produtos farmacêuticos, sendo dotadas de: unidade de mistura, sistema de dosagem, unidade de aumento de temperatura, unidade de aumento de pressão, unidade de recirculação e gabinete de controle fixado ao rack da estação de limpeza.
8424.81.29 | Ex 002 - Sistemas de irrigação agrícola para canteiros de longa distância de plantações de melão, com labirintos de regime turbulento para permitir a perda de carga necessária para gotejar e reduzir a possibilidade de entupimento, com espessura do tubo gotejador de 5 milésimos de polegada ou 0,1mm, espaçamento entre gotejadores de 8 polegadas ou 20cm e vazão de cada gotejador de 0,56L/h.
8424.89.90 | Ex 218 - Máquinas automáticas de aplicação de antiaderente a base de sílica no interior de pneus de borracha não endurecida de 14 a 24", compostas de: 1 estrutura metálica principal; 1 estrutura do carro superior; 1 mesa de centralização; 1 mandril da mesa de centralização; 1 conjunto de aplicação do produto antiaderente com pistolada tipo "spray"; 1 mandril do conjunto de aplicação; 1 transportador de saída; 1 unidade de aspiração; 1 sistema de alta pressão para distribuição; 1 conjunto de grades de segurança e conjunto de armário elétrico com painel de interface homem-máquina (IHM).
8425.39.10 | Ex 014 - Guinchos hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para tensão de cabos em redes elétricas, com diâmetro máximo de 32mm, capacidade máxima de tensão 240kN, velocidade máxima do tensionador de 4,5km/h, diâmetro máximo dos tambores de 600mm, dotados de freio hidráulico negativo com acionamento automático, dinamômetro hidráulicos com ponto de ajuste e controle automático, dispositivo de resfriamento do óleo hidráulico, instrumentos de controle para freio mecânico de estacionamento, enroladores/bobinadores automáticos de carretel incorporados, estabilizados de lâmina frontal, ponto de ligação a terra, motor diesel com potência de 280kW, com velocidade máxima do reboque de 30km/h.
8426.91.00 | Ex 027 - Equipamentos hidráulicos para movimentação de contêineres com capacidade de até 45 toneladas, para serem instalados em chassis semirreboque ou caminhões, dotados de 2 gruas, uma em cada extremidade do chassis, adaptáveis às dimensões dos contêineres através de movimento deslizante das gruas, sem uso de graxa, acionados hidraulicamente por meio de controle remoto.
8427.20.10 | Ex 126 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor a diesel com potência nominal entre 160 e 201kW, sistema hidráulico "Power on Demand" com bombas de vazão variável, transmissão eletrônica de Powershift com 5 velocidades, capacidade de carga entre 22.000 e 32.000kg com centro de carga 900 e 1.200mm, entre-eixos entre 3.655 e 4.825mm, dotadas de torre hidráulica e cabine inclinável para manutenção.
8427.20.10 | Ex 127 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor a diesel com potência nominal entre 224 e 261kW, transmissão automática com 4 ou 5 velocidades, capacidade de carga entre 34.320 e 48.000kg, sendo o centro de carga entre 900 e 1.200mm, entre-eixos de 5.385 ou 5.900mm, dotadas de torre hidráulica e cabine inclinável para manutenção.
8427.20.10 | Ex 128 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor a diesel com potência nominal entre 142 e 168kW, transmissão eletrônica tipo "Powershift" com 5 velocidades, capacidade de carga entre 7.000 e 9.000kg a 1.220mm de centro de carga, entre-eixos entre 4.000 e 4.500mm, dotadas de torre hidráulica equipada com "spreader", próprios para elevação, transporte e armazenagem de contêineres vazios de 20 a 40 pés, com cabine inclinável para manutenção.
8427.10.90 | Ex 122 - Veículos autopropulsados sobre rodas acionados por 2 motores elétricos AC com potência de 10kW cada, alimentados por bateria de tração de 80V, para correntes de 620Ah, utilizados para transporte e manuseio de placas de vidro plano, com capacidade de 33t, com painel de controle interativo e sistema de içamento mecânico-hidráulico duplo.
8427.10.90 | Ex 123 - Veículos de condução autônoma (AVG), plataforma robótica, articulada e montada sobre uma base linear versátil, para transporte (reboque) de cargas com capacidade de tração de 350N ou carregar 3.000kg sob a plataforma, atuador de engate por elevação da carga ou para acoplamento e desacoplamento “Pin-Hook”, dotados de sistema de navegação a laser, sensores ópticos de proximidade, controlados por supervisor AVG com tecnologia “Inalámbrica” sem fio e velocidade de movimentação entre 0,1 e 0,8 m/s.
8427.20.90 | Ex 193 - Plataformas para trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor a combustão interna bi-combustível ou diesel, autopropulsadas sobre rodas mesmo quando elevadas, controladas por painel de controle na plataforma contendo alavanca de controle, equipadas com deck extensível da plataforma, com elevação máxima da plataforma igual ou superior a 13,11m, mas inferior ou igual a 16,15m, capacidade máxima de elevação de carga da plataforma inferior ou igual a 680 kg.
8428.10.00 | Ex 012 - Dispositivos de elevação de funil de alimentação de produtos, utilizados na indústria farmacêutica, acionados hidraulicamente, com capacidade de carga útil máxima de 1.000kg, com trava mecânica pneumática para parada na altura desejada, com painel de operações para controle de levantamento, baixa, travas e parada de emergência, com funil de alimentação com capacidade nominal de 400 litros, carro para transporte do funil e dispositivo de vibração para auxiliar o fluxo de produto.
8428.10.00 | Ex 013 - Dispositivos de elevação de cargas utilizados na indústria farmacêutica, acionados hidraulicamente, com capacidade de carga útil máxima de 750kg, com trava mecânica pneumática para parada na altura desejada, com painel de operações para controle de levantamento, baixa, travas e parada de emergência.
8428.33.00 | Ex 048 - Equipamentos para passagem de ponta de papel ou celulose, composto de esteira rolantes sobre caixas de vácuo e/ou elementos direcionadores de ar tipos "bandejas" e/ou "bico aspersor", com dispositivos auxiliares, utilizado em máquinas para fabricação de papel ou celulose.
8428.40.00 | Ex 008 - Escadas ou esteiras rolantes dotadas de máquina com motor elétrico de corrente alternada trifásico, com acionamento em velocidade nominal ou variável através de inversor de frequência e frequência, velocidade nominal de 0,5 ou 0,65m/s, ângulo de inclinação de 0 ou 12 para esteiras e 30 a 35 para escadas, capacidade de transporte para escadas de 3.600 ou 4800 ou 6.000pessoas/h, para esteiras, 4.800 ou 6.000 pessoas/h, equipado com contatos de segurança e sensores de monitoramento, com controle lógico programável (CLP) ou módulo micro controlado.
8428.90.90 | Ex 183 - Máquinas formadoras de pilhas de caixas de papelão ondulado, desmontadas, com controle variável de pressão de carga, ciclo automático para 1 ou 2 fardos, com altura máxima de empilhamento abaixo da placa extratora de 60 ou 90" e com controlador lógico programável (CLP).
8428.90.90 | Ex 381 - Combinações de máquina para o transporte de latas, constituídas controlador lógico programável (CLP), com ou sem altura e largura ajustáveis, compostas de: transportador de latas vazias a ar; transportador de latas vazias a vácuo para transferência; virador para latas cheias e/ou vazias; com ou sem ponte a vácuo de eliminação de latas defeituosas; com ou sem sistema de rinsagem com água e/ou ar de latas vazias e capacidade igual ou superior a 1.000latas/min.
8428.90.90 | Ex 382 - Combinações de máquinas para automação de tinturaria de fios, compostas de: esteira rolante com capacidade de carregar 700bobinas/h; centrífuga com inversor especial para recuperar energia e capacidade de 600bobinas/h com sistema de painel eletrônico; 3 robôs capazes de realizar movimentos longitudianal (X), transversal (Y), para cima e para baixo (Z) e rotatório (W) de 360o, com capacidade máxima de movimentar de 650 a 780kg/h, sendo 500 a 600bobinas/h, velocidade de 40s para carregar 1 eixo da vareta do suporte de tingimento, equipados com sistema de autodiagnóstico para casos de anomalias, controlados por painéis eletrônicos, contribuindo para que a potência total instalada desta combinação seja de 55kW/h, 380V, trifásica, 60Hz.
8428.90.90 | Ex 383 - Estações para descarregamento de matéria-prima para fabricação de medicamentos de contêineres do tipo IBC para sistema de transporte a vácuo; estação compatível com contêineres de 1.200 x 1.200mm, contendo um filtro de tecido na entrada de ar e válvula de retenção para evitar refluxo de produtos.
8428.90.90 | Ex 384 - Plataformas automáticas para transporte e substituição de moldes em máquinas de injeção plástica, com compartimentos para 2 moldes e capacidade de peso de 40t, possuindo central CLP e sensores de posição.
8428.90.90 | Ex 385 - Máquinas automáticas para gestão, manipulação e estocagem de bandagens cruas (pneus não vulcanizados), com diâmetro externo de até 820mm, altura de até 420mm e peso de até 25kg, com vazão de 2,5bandagem/min e capacidade de estocagem nominal de até 1.002 bandagens, dotadas de transportadores de correia para entrada e saída, elevador com mesa de rolos motorizados, células de estocagem de produtos, estruturas metálicas de sustentação dos componentes, conjunto de painéis de potência, comando, controle e automação com controlador lógico programável e conjunto de segurança com porta, grades de proteção e sistema anti-incêndio.
8429.40.00 | Ex 029 - Compactadores utilitários equipados com motor a diesel com potência de 49,1 HP, peso operacional entre 3.700 e 4.203kg, amplitude de 0.5mm e 2 ajustes de frequência de 55 e 48Hz, diâmetro do tambor de 800mm.
8429.40.00 | Ex 030 - Compactadores de solo vibratório com um tambor liso ou tipo "padfoot", equipados com motor a diesel com potência bruta ISO 14396, mínima de 156HP e máxima de 173,7HP, peso operacional entre 13.800 e 20.220kg, amplitude alta de 2,1mm e amplitude baixa de 0,98mm.
8429.40.00 | Ex 031 - Compactadores utilitários equipados com motor a diesel com potência de 32,7HP, peso operacional entre 2.553 e 3.385kg, amplitude de 0,53mm e 3 ajustes de frequência de 63, 52 e 42Hz.
8430.49.90 | Ex 004 - Suspensores de liner com assentamento hidráulico, para completação de poços de petróleo
8433.60.10 | Ex 001 - Máquinas selecionadoras de frutas por cor, tamanho e formato apor meio de sensores e câmeras com sensibilidade de 360o e largura total de leitura de até 750mm, com unidade de iluminação e visão independentes, com 1 ou mais linhas de trabalho, dotadas de: 2 células de carga cada, com carriers rotativos com capacidade de descarga para ambos os lados da linha, com cinta transportadora de produtos na lateral para retirar frutas mal acomodadas, capacidade superior a 1t/h, configuradas para encher bolsas, caixas, caixotes, cestas, bandejas e dotadas de software calibrador com otimizadores para preenchimento das embalagens com precisão no peso selecionado.
8433.60.90 | Ex 015 - Máquinas selecionadoras de legumes, sementes/grãos ou frutas por cor, tamanho e formato através de câmeras Ultra HD com sensibilidade de 360°, com unidade de iluminação tipo LED e visão independentes, com 2 ou mais linhas de trabalho dotadas de 2 células de carga cada uma, com carriers rotativos com capacidade de descarga bilateral, capacidade superior a 5t/h, configurada para encher embalagens variáveis e dotada de software otimizador de peso para preenchimento das embalagens de forma consistente.
8435.10.00 | Ex 007 - Prensas helicoidais para casca de fruta cítrica com capacidade produtiva de 45,6t/h e força de fechamento de 0 a 3,5kgf/cm2, lavadas com solução alcoólica e dotadas de: peneira, rosca helicoidal, cone de compressão e descarga com pressão ajustável por meio de pistão pneumático, fabricado em aço inoxidável 304L e caixa de engrenagens fabricadas em aço carbono, sendo acionada por motor elétrico de 55kW.
8436.29.00 | Ex 031 - Combinações de máquinas interligadas por esteiras transportadoras para vacinar ovos e transferir seletivamente apenas os ovos de embriões com batimento cardíaco (embriões vivos), com capacidade de 80 a 800bandejas/hora, de 80 a 200 ovos por bandeja, composto por: 1 módulo para detecção de batimento cardíaco (embriões vivos), com painel de controle; 1 módulo para vacinação com sistema de alinhamento dos ovos com embriões vivos, com painel de controle; 1 módulo para transferência à bandeja de nascimento exclusivamente para os embriões vivos.
8438.10.00 | Ex 143 - Combinações de máquinas para fabricação contínua e automática de pães redondos, tipo sírio, com capacidade de produção máxima até 9.000pães/h, com 3 fileiras de pães com diâmetro máximo de 250mm ou 2 fileiras com produção de até 6.000pães/h e pães com diâmetro máximo de 380mm, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: extrusora divisora de massas; fermentação intermediária (descanso da massa), com 7 níveis de transportadores móveis, com comprimento de 5,5m e largura de 500mm; laminadora de massas para placas redondas; fermentador final com 13 níveis, 9m de comprimento e 800mm de largura.
8438.10.00 | Ex 144 - Maquinas automáticas, com controlador lógico programável (CLP), para injeção de recheio de creme de alho ou outros recheios em bolinhas de pão com peso de 20g, com capacidade máxima de 30.000peças/h, com 6 lâminas de corte e 1 corte por pão, 10 terminais de injeção, cada um com 6 agulhas de injeção com regulagem independente e injetores com capacidade máxima de injeção de 9g por corte e capacidade de 60 bolinhas por ciclo, reservatório de produto a ser injetado em aço inoxidável e 300L, com suas esteiras e curvas transportadoras.
8438.10.00 | Ex 145 - Maquinas automáticas, com controlador lógico programável(CLP), para injeção de recheio de creme de alho ou outros recheios em baguetes de pão com peso de 40g, com capacidade máxima de 24.000peças/h, com 8 lâminas de corte e 4 cortes por baguete, 16 terminais de injeção, cada um com 8 agulhas de injeção com regulagem independente, com capacidade máxima de injeção de 4g por corte e capacidade de 32 baguetes por ciclo, reservatório de produto a ser injetado em aço inoxidável e 300L com suas esteiras e curvas transportadoras.
8438.50.00 | Ex 274 - Equipamentos para desossa de paleta e pernil suína, remoção de músculos, esfola, desengorduramento, com capacidade de 300 a 600 peças/hora, com transportador aéreo, ganchos e mesas para pendura.
8438.50.00 | Ex 275 - Separadoras de produtos para refilé, com capacidade de produção de 50 até 1.000peças/h, contendo 36 braços na unidade de descarga, com estação guia e compartimento de vedação, pesagem e etiquetagem para até 160pacotes/min, para direcionar os pré-lotes e fechá-los, com sistema de rastreabilidade de todos os cortes e produtos, assim como cadastramento de produtividade.
8438.50.00 | Ex 276 - Máquinas para secagem de matéria prima, cura, pré-cura, repouso e pós-lavagem de salame, copa ou outros produtos cárneos para serem instaladas em câmaras com 5,8m de altura e volume compreendido de 169,10 a 643,3m3 e capacidade compreendida de 6.650 kg a 46.080kg, possuindo sistema regulador e distribuidor de entrada de ar, portas em aço inox de 5.630mm de altura x 1.200mm de largura, regulador de velocidade do movimento do ciclo alternado, sistema de gerenciamento de paradas, válvula de regulagem a 3 vias com servomotor, para modulação do gás quente, unidade de tratamento do ar, ventilador centrífugo com potência maior ou igual a 7,5kW, compressor frigorífico com funcionamento a Freon r404a, sonda termohigrométrica com sensor capacitivo para a umidade relativa e temperatura, controlador lógico programável (CLP).
8438.80.90 | Ex 057 - Máquinas automáticas para corte horizontal de queijos tipo “Grana Padano” e semelhantes, projetadas para trabalhar em formas com diâmetro compreendido entre 380 e 480mm e altura compreendida entre 270 e 320mm, dotadas de: disco de centralização, mesa giratória de elevação e posicionamento, prensa, braço com cortadores múltiplos e automação de controle e comando.
8438.80.90 | Ex 072 - Aparelhos geradores e aplicadores de ondas-eletromagnéticas em comprimento e frequência de ondas típicas de radiofrequência de 27,12 MHz, com geração de calor súbita, com elevação da temperatura ∆o em 0,2 décimos de segundo através da fricção molecular, para aquecimento e/ou tratamento térmico, inativação de enzimas, pasteurização e/ou esterilização de alimentos e bebidas alcoólicas e não alcoólicas em geral, em estado líquido, pastoso, sólido, semissólido ou granular.
8439.10.90 | Ex 041 - Combinações de máquinas para extração alcalina contínua de lignina de cavacos de madeira e produção de polpa de celulose tipo “kraft”, de capacidade nominal de 6.450 toneladas/dia, composta de: rosca especial de alimentação de cavacos de madeira projetada para selagem do silo de cavacos com capacidade de 3.060m3 de cavacos por hora; silo de tratamento dos cavacos de madeira para aquecimento e vaporização para um volume de 1.000m3 de cavacos, com geometria especial para descarregamento uniforme, sem componentes móveis ou vibratórios para descarregamento contínuo e homogêneo de cavacos de madeira; rosca dupla dosadora para controle da produção, com capacidade de 3.060m3 de cavacos de madeira por hora; tubo de cavacos com geometria especial para alimentação da mistura de “licor + cavacos” com fluxo homogêneo para bombeamento de cavacos de madeira; 4 bombas de cavacos de madeira especiais para essa aplicação específica, com sistema de lubrificação a óleo específicos para as bombas de cavacos; vaso de cozimento contínuo (digestor) fabricado em aço inoxidável duplex para extração alcalina de lignina de cavacos com produtos químicos e produção de celulose tipo kraft, projetado para pressão de 0,6Mpa e 200oC no topo, volume de 6.773 m3, diâmetro do fundo de 13,2 metros, altura de 75 metros, com separador de topo invertido para separação de licor e cavacos por meio de uma rosca central e peneira cilíndrica específica para essa aplicação, 4 indicadores de nível de cavacos tipo “paddle” com unidade eletrônica especial para transmissão de sinal, peneiras com fendas especiais para extração de licor do digestor e dispositivo de descarga com raspador de fundo para descarregamento de 6.450 toneladas por dia de celulose; sistema hidráulico, incluindo motor hidráulico e estação de bombas e controles para o motor hidráulico para acionamento do raspador de fundo do digestor; 4 analisadores de álcali; 6 trocadores de calor; 2 filtros de licor negro pressurizados rotativos, 1 separador de areia; 2 reboilers para recuperação de calor; 1 termo compressor, válvulas e sistema central de lubrificação.
8439.10.90 | Ex 042 - Combinações de máquinas para lavagem, deslignificação, depuração e branqueamento de polpa de celulose tipo “kraft”, com capacidade de produção de 6.120 toneladas/dia de celulose branqueada, composta de: lavadores de celulose tipo tambor rotativo “Displacement Drum” (DD Washer), sendo 4 de diâmetro de 5,5 metros x 10 metros de comprimento, e 4 de diâmetro de 5,0 metros x 10 metros de comprimento, cada lavador acionado por conjuntos redutores; 2 roscas transportadoras de rejeitos; 2 depuradores de polpa combinados para separação de nós e rejeitos da polpa marrom com capacidade nominal de 3.300 toneladas/dia cada, 2 depuradores de polpa simples; 2 lavadores de nós; 2 lavadores de palitos; 5 misturadores dinâmicos rotativos de produtos químicos com capacidade de 6.250 toneladas/dia; 6 fluidizadores com rotores especiais para homogeneização de polpa de celulose com capacidade de 6.250 toneladas/dia, sendo 2 de alimentação dos reatores de oxigênio, 2 de descarga dos reatores de oxigênio, e 2 do tubo de descarga dos reatores de oxigênio; 2 engrossadores de polpa com capacidade nominal de 3.300 toneladas/dia cada; banco de ciclones de separação de areia da polpa com 3 ciclones; banco de ciclones para engrossamento de polpa com 6 ciclones; ciclone separador de areia do filtrado do sistema de derrames; ciclone separador de areia do filtrado; 2 raspadores de descarga de fundo de torres com diâmetro de 6.490mm para capacidade nominal de descarga de 6.450 toneladas dia; 4 raspadores de descarga de topo para torres de diâmetro de 8,6 metros, 6,8 metros, 6,9 metros e 8,5 metros com capacidades de descarga de 6.250 toneladas/dia; 7 trocadores de calor; 9 dispositivos de injeção de vapor; 3 alimentadores estáticos de oxigênio; 2 alimentadores estáticos de dióxido de cloro; 2 filtros de recuperação de fibras tipo rotativo; central de lubrificação; válvulas, instrumentos; e tubulações em material 254SMO e titânio.
8439.30.90 | Ex 011 - Colchões de ar para passagem em curva sem contato de folha de papel, utilizados após a impregnação do papel com amido ou tinta, em substituição a rolos guia.
8439.99.90 | Ex 023 - Rolos tipo sapata estendida com núcleo, manta de pressão, unidade de ar e vácuo, dispositivos, ferramentas e elementos diversos para montagem, velocidade de operação compreendida de 1.000 a 2.500m/min, destinados a máquina de fabricação de papel ou celulose, com diâmetro compreendido de 1.000 a 1.200mm e comprimento menor ou igual a 7.000mm.
8439.99.90 | Ex 029 - Lamelas para caixa de entrada da máquina de fabricação de papel, constituídas de PPSU (termoplástico), CFK (plástico reforçado com fibra de vidro) ou TI (titânio), com largura de 207 a 708mm, comprimento de 546 a 7.315mm e espessura de 4mm, com função de distribuir homogeneamente o fluxo de massa, harmonizar a micro turbulência e diminuir os picos e vales na formação do papel.
8441.20.00 | Ex 037 - Máquinas automáticas para confecção de sacolas de papel tipo SOS, para produção de sacolas de largura de 150 a 220mm, com comprimento do corte de 230 a 370mm, com unidade de formação de alça, unidade de inserção de alça e estação de formação, capacidade máxima de produção igual ou superior a 150unidades/min.
8441.30.10 | Ex 005 - Máquinas automáticas para montagem de caixa tipo bandeja com velocidade de produção de até 40 ciclos por minuto, dependendo do tamanho e forma da bandeja e sistema de colagem quente automática, controlada por controlador logico programavel.
8441.40.00 | Ex 024 - Máquinas automáticas para corte e moldura de estampas laterais para copos de papel ou outras estampas de papel, com controle com servo motor, com velocidade máxima de 300 ciclos/minuto, tamanho de copo de 3 a 36oz., diâmetro máximo do carretel de 1.600mm e largura máxima do rolo de 1.150mm.
8441.40.00 | Ex 025 - Máquinas automáticas de moldagem de copo de papel revestido com velocidade de produção de até 200 copos por minuto, tamanho de copo entre 4 a 36oz., método de selagem por ar quente.
8441.80.00 | Ex 087 - Máquinas automáticas para fixação do fundo de copo de papel revestido, alimentada através de uma única via com parafusos e temporizador de ar, capaz de trabalhar com papel de espessura entre 200gsm a 400gsm, com velocidade de produção de 130 a 180 copos por minuto, diâmetro do fundo do copo de 50 a 100mm, controlada por controlador logico programável.
8441.80.00 | Ex 088 - Máquinas automáticas para corte de materiais rígidos e flexíveis, tais como papel, papel fotográfico, papel térmico, papel magnético, cartolina, vinil e tecido, com área máxima de corte de 20,5 x 29,7cm, com utilização de uma esteira de corte e de 20,5cm x 3m, com uma mídia alinhada, espessura máxima de corte de 0,8mm, dotadas de lâmina de corte intercambiável no cabeçote com 10 ajustes de profundidade, sensor óptico para identificação de imagem pré-impressa para recorte e conexão USB para comunicação com máquina automática de processamento de dados.
8441.90.00 | Ex 005 - Conjuntos de ferramentas modulares, sem capacidade de operação autônoma, para serem acoplados à máquina de corte e vinco de cartões revestidos de polietileno estratificado com alumínio com largura da folha igual ou superior a 680mm próprias para trabalhar em máquina com velocidade mecânica igual ou superior a 400m/min, contendo 1 ou mais cassetes para vincagens diagonais ou de comprimento (tolerâncias na faixa de 1/100) ou para perfurações (concentricidade igual ou inferior a 0,005), com cilindros de suporte e de arraste e engrenagens de alta precisão, monitoramento de temperatura, segmentos e insertos intercambiáveis para formatação de embalagens do tipo longa vida.
8443.19.90 | Ex 112 - Máquinas semiautomática para impressão tampográfica multicolorida, de moedas e medalhas, em até 7 (sete) cores, com ajuste automático de posição de peças e troca automática do clichê, ajustes de tolerâncias de posição em carga manual de peças, câmera para inspeção de impressão, sistema de detecção automática da imagem de impressão, informação impressa de avaliação de qualidade de acordo com critérios pré-definidos.
8443.19.90 | Ex 113 - Máquinas de impressão combinadas para operação entre os processos “offset”, flexográfico e serigráfico", por meio de troca de cassetes e cilindros intercambiáveis, com 2 desbobinadores, 1 rebobinador, 10 plataformas de multiprocesso recebedoras das unidades de impressão para troca rápida do tipo de impressão e formato, sendo 5 plataformas com opções para os sistemas de impressão offset, flexográfico e serigráfico e 5 plataformas com opções para os sistemas de impressão flexográfico e serigráfico, aplicação de cura UV em cada plataforma de impressão, sistema de corte e acabamento, dispositivo de inspeção e monitoramento do material processado, operando com velocidade máxima igual a 160m/min, alimentadas por bobinas de largura máxima até 435mm, com conjunto de cilindros de impressão, conjunto de cassetes de impressão, carrinhos para movimentação das unidades de impressão e cassetes e com painéis elétrico e de comando por CLP.
8448.19.00 | Ex 002 - Máquinas têxteis para remetição automática de fios, à base de passo a passo, com dispositivo para seleção de liços, controladas por CLP (controlador lógico programável), largura máxima do quadro de 400cm, com capacidade para 6 fileiras de lamelas de 0,2 a 0,8mm fechadas e abertas, velocidade máxima de remetição de 82fios/min, densidade máxima de 500 dentes/10m, com 2 carrinhos de transporte para os quadros de liços, 1 adaptador para placa “C” parte superior, 1 adaptador placa “C” parte inferior.
8451.40.10 | Ex 003 - Máquinas para purga de tecidos, em contínuo, sem o acúmulo (fraldas) do tecido no banho, dotadas de tanque de purga e tanque de lavagem, com bicos de pulverização e dispositivo de remoção de óleos e graxas, extraindo até 5L/h e 5 misturadores (mixer) com aquecimento até 90oC, com velocidade de até 30m/min, com tensão de 380V-60Hz.
8453.10.90 | Ex 090 - Máquinas de descarnar couros com sistema hidráulico totalmente automatizado para recuo e avanço automático apenas da região central para salvamento automático do cupim, ajuste hidráulico automático de espessura controlados pelo sistema de pressão constante, inserto de borracha maciça em formato retangular, integrante da bancada de apoio das navalhas, com avanço e recuo automático deste inserto em regiões independentes para acompanhar as diferentes espessuras de cada área de descarne, acionados através de 6 pistões hidráulicos comandados por 4 válvulas manuais limitadoras para ajuste das barrigas, vazios, cabeças e cupim.
8454.30.90 | Ex 065 - Combinações de máquinas para fundição, lingotamento e laminação contínuos de cobre, destinadas a produção de vergalhão de cobre de 8mm de diâmetro, a partir de cobre de catodo ou sucatas de cobre, com capacidade de produção máxima de 16ton/h e velocidade máxima de 10m/s, composta por: 2 fornos revérboros; máquina de lingotamento; rolo de tesouras; alisador; rebarbeador; máquina de laminação; dispositivo para refrigeração e desoxidação de vergalhão de cobre; dispositivo de enrolamento contínuo; bobinadeira dupla-cesta; sistema de controle eletrônico e sistema de resfriamento de água.
8454.30.90 | Ex 066 - Combinações de máquinas para solidificação de aço líquido na espessura de 200mm, produzidas em máquinas de lingotamento contínuo de 2 veios, com capacidade de produzir placas com largura entre 800 e 2.000mm e comprimento entre 6.000 a 12.000mm, compostas de: conjunto de molde completo para lingotamento das placas de aço; faces estreitas com guias laterais; dispositivo para verificação do alinhamento e espaçamento dos rolos; mecanismo de controle de fluxo do aço do distribuidor para o molde da máquina de lingotamento contínuo.
8455.30.90 | Ex 010 - Cilindros de laminação em aço forjado ligados, com diâmetro da mesa cilíndrica compreendido entre 750 e 1.100mm, comprimento da mesa cilíndrica compreendido entre 1.550 e 1.900mm e comprimento total entre as extremidades compreendido entre 3.500 e 4.500mm.
8455.30.90 | Ex 019 - Cilindros de laminação em aço forjado ligados, com diâmetro da mesa cilíndrica compreendido entre 100 e 460mm, comprimento da mesa cilíndrica compreendido entre 500 e 2.300mm e comprimento total entre as extremidades compreendido entre 1.000 e 3.950mm.
8456.10.19 | Ex 045 - Centros de texturização de metais a laser 3D, com comando numérico computadorizado (CNC), curso nos eixos X, Y e Z de 600mm, 400mm e 300mm respectivamente, dimensão máxima da peça de 600mm x 400mm x 250mm, peso máximo da peça de 50kg, potência do laser de 20W.
8457.10.00 | Ex 264 - Centros de usinagem verticais de dupla coluna,tipo portal, com comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, furar e rosquear diversos materiais, com 5 eixos controlados simultâneos cursos nos eixos X, Y e Z de 2500, 2470 e 850mm respectivamente e velocidade máxima de avanço nos eixos X, Y e Z de 20, 15 e 20m/min respectivamente, com capacidade de variar o ângulo de inclinação no eixo A entre +/- 105o e rotação do eixo C entre +/-200o, rotação do cabeçote com motor integrado ("built-in"), rotação máxima de fuso de 12.000rpm para ferramentas HSK-A100, potência de 30kW, 144Nm de torque, mesa com dimensões de 2.800 x 1.600mm e capacidade máxima de carga de 10.000kg, dotado de magazine com troca automática de 16 ferramentas, refrigeração de ferramenta de corte por névoa de óleo (spray), transportador de cavacos, sonda para alinhamento e mesuração da peça e dispositivo de calibração automáticados eixos rotativos.
8457.10.00 | Ex 265 - Centros de usinagem verticais de dupla coluna tipo portal, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de mandrilhar, fresar, furar e rosquear metais e não-metais, com curso de trabalho nos eixos X de 2.100mm, Y de 1.200mm e Z de 800 ou 1.020mm, com precisão de posicionamento nos eixo X, Y e Z de ± 0,005/300mm (± 0,015/curso total), com precisão de repetibilidade nos eixos X, Y e Z de ± 0,003mm, com velocidade de deslocamento nos eixos X, Y e Z de 24, 24 e 15m/min respectivamente, com fixação dos cones da ferramenta por sistema hidráulico, com sistema de refrigeração do óleo lubrificante do fuso (spindle), com passagem do fluido refrigerante pelo anel do bico do fuso (spindle), com jato de ar através do fuso (spindle) e com duplo transportador de cavacos nas laterais da máquina.
8458.11.99 | Ex 149 - Tornos horizontais para metais, de comando numérico computadorizado (CNC), com 2 eixos-árvore paralelos frontais (bifuso) de abertura frontal, cada eixo tem 1 torre porta-ferramentas com capacidade de 12 ferramentas cada, eixo X de 150mm e eixo Z de 155mm, com velocidade de cada eixo de 50 a 4.500rpm, com carga, descarga automática e alimentador de peças, tipo "gantry".
8460.31.00 | Ex 087 - Máquinas afiadoras de ferramentas de corte rotativas, com 5 eixos controlados por comando numérico computadorizado (CNC), para fabricação, afiação e reafiação de ferramentas rotativas em geral, com cursos nos eixos X, Y e Z respectivamente iguais a 300, 220 e 180mm, giro angular dos eixos B e C respectivamente iguais a 195o e 360o para usinagem completa de ferramentas com comprimento máximo igual ou superior a 210mm.
8460.90.90 | Ex 080 - Máquinas-ferramentas retificadoras específicas, para desbaste de pontas de brocas helicoidais de aço rápido, operação totalmente automática, com comando lógico programável (CLP), diâmetro da broca de 1 a 13mm, com opcional até 20mm, comprimento máximo de até 205mm e velocidade de corte de 75m/s, com potência total aproximada de 5kW.
8462.21.00 | Ex 202 - Máquinas-ferramentas, com controle numérico computadorizado, para endireitar placas e partes metálicas, trabalhadas ou não, de espessura compreendida entre 2 a 23mm, largura máxima compreendida entre 800 e 2000mm e comprimento mínimo igual a 160mm, com painel de controle, ajuste hidráulico, proteção contra sobrecarga nos rolos, contendo sistema de troca rápida de rolos.
8462.21.00 | Ex 203 - Combinações de máquinas para dobrar chapas de aço pré-pintado de área máxima de 5.100 x 1.000mm, utilizadas na fabricação de gabinetes domésticos refrigeradores, com capacidade de produção de 3peças/min, compostas por: dobradeira monobloco, com comando numérico computadorizado (CNC); estação de carregamento; carros para fardo de chapas, centralização e estampos de recorte; tombador; dobradeira servo; formadora de cantos; dobradeira "U"; mesa de descarga; painéis elétrico-eletrônico e de controle; unidade hidráulica.
8462.29.00 | Ex 221 - Máquinas de conformação por aquecimento de carcaça metálica do eixo traseiro de caminhões e ônibus, dotadas de dispositivo de automação, unidade hidráulica, 2 cilindros hidráulicos com capacidade de força de 1.300kN, dispositivo de aquecimento por indução montado sobre mecanismo servo controlado, dispositivo de resfriamento, ferramental para conformação com dispositivo de limpeza automatizado.
8462.39.90 | Ex 098 - Máquinas automáticas para preparar e cortar simultaneamente os 4 cantos de chapas metálicas com espessura de 0,18mm a 0,50mm, com dimensões máximas de 350mm de largura e 920mm de comprimento para fabricação do corpo de latas metálicas, com capacidade nominal de produção de até 35 blanks/minuto, dotada de 4 cabeçotes pneumáticos com força nominal aplicada por cada cabeçote de até 307kgf, sistema automático de abastecimento, alimentação e alinhamento dos blanks, movida por transmissão mecânica com painel de comando com controlador lógico programável (CLP).
8462.99.90 | Ex 012 - Prensas verticais de múltiplos estágios para operações sucessivas de estirar camisa, reunir núcleo de chumbo e/ou aço, ogivar e calibrar projéteis metálicos para munição, com 1 ou 2 canais, com capacidade de 125 batidas por minuto.
8462.99.90 | Ex 058 - Prensas eletrônicas automáticas para múltiplas operações de prensagem, com força de prensagem máxima controlada eletronicamente de 100kN, aplicada para prensagem do rolamento juntamente com o retentor na carcaça do terceiro membro e a prensagem da flange no estriado do pinhão, dotada de sistema pneumático para movimentação horizontal das ferramentas de prensagem entre as posições de cada operação, interface homem máquina, leitor manual de código de barras, painel elétrico, controlador lógico programável (CLP), barreiras de segurança conforme norma NR12, estrutura metálica para suporte da carga de prensagem, protocolo de comunicação Profibus e Ethernet.
8462.99.90 | Ex 059 - Prensas eletrônicas automáticas para múltiplas operações de prensagem, com força de prensagem máxima controlada eletronicamente de 100 kN, aplicada para prensagem em 2 estágios de sentido vertical (superior e inferior) de capas de rolamentos na carcaça do terceiro membro e rolamentos na caixa diferencial e para prensagem em estágio simples de engrenagem na caixa diferencial, dotada de sistema pneumático para movimentação horizontal do dispositivo de prensagem entre as posições de cada operação, interface homem máquina, leitor de código de barras manual, painel elétrico, controlador lógico programável (CLP), barreiras de segurança conforme norma NR12, estrutura metálica para suporte da carga de prensagem, protocolo de comunicação Profibus e Ethernet.
8462.99.90 | Ex 060 - Máquinas de prensar terminais por batimento rotativo com marteletes, para liga de aço com diâmetro máximo de 3/8", pressão de conformação de 6000PSI e precisão de 0,0762mm.
8463.30.00 | Ex 101 - Máquinas automáticas para fabricar e ensacar molas de aço de formato barril ou cilíndrica, em fileiras de falso tecido, diâmetro externo da mola de 60 a 80mm, altura da mola ensacada de 130 a 280mm, diâmetro do arame de 1,6 a 2,3mm, velocidade máxima de produção de até 140molas/min, com desbobinador do arame de aço e desbobinador do falso tecido, com sistema de soldagem longitudinal e transversal por ultrassom, com tratamento térmico para têmpera do arame.
8464.10.00 | Ex 034 - Máquinas de corte de pedras ornamentais por fio diamantado, painel principal de controle com tela touch screen ligado a máquina por cabo e painel auxiliar fixo, com tração contínua do fio, dotadas de 3 variadores de frequência da alimentação elétrica, roda guia de 200mm, roda principal de 800mm, rotação da roda principal de -14o até 306o, com alcance de corte paralelo, sem mover o trilho, de 95 até 240cm, velocidade máxima do fio de 45m/s, arrefecimento do quadro elétrico com ventilador centrífugo de alta capacidade e sistema de lubrificação central e motor elétrico de potência igual ou superior a 55kV.
8464.20.90 | Ex 022 - Combinações de máquinas para tratamento de superfície de rochas ornamentais, compostas de: 1 carregador automático com ventosa e painel elétrico, 2 mesas a pente giratórias, 1 máquina de polir chapas com até 22 mandris planetários completos com cabeças com 7 porta-abrasivos e 2 motores de 7,5kW por cada mandril com capacidade de produção de 170m²/h para chapas com 220cm de largura, 350cm de comprimento e até 10cm de espessura, 1 cabeçote de limpeza com escova circular, 1 trave móvel única com 3 pontos de apoio com velocidade de deslizamento transversal de 0 a 60m/s, 1 painel elétrico, 3 ventiladores para secagem das chapas, 8 mesas de rolo para transporte e conexão entre as unidades, 1 máquina aplicadora de produto anti-risco, 1 descarregador automático com ventosa e painel elétrico.
8464.90.19 | Ex 041 - Combinações de máquinas para lapidação vertical a frio dos 4 lados de chapas planas de vidro com dimensões mínimas de 300 x 300mm, dimensões máximas de 4.000 x 2.000mm e espessuras de 3 a 8mm, com velocidade máxima de trabalho igual ou superior a 4,5m/min, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 4 mesas lapidadoras/biseladoras retilíneas, com 9 rebolos para acabamento polido, plano e /ou chanfrado e 3 giradores de peças para ângulo de 90o.
8464.90.19 | Ex 138 - Máquinas automáticas com 3 eixos controlados para corte retilíneo e curvilíneo, a frio, de chapas de vidro com dimensões máximas da lâmina de 2.750 x 3.710mm, com espessura do vidro de 3 a 19mm, velocidade máxima de corte de 150m/min, leitura automática da espessura do vidro, regulagem automática da pressão de corte, dispositivo a laser para verificação da posição do vidro e leitura automática dos modelos, precisão de corte de +/-0,15mm, magazine de ferramentas com 6 posições e trocador automático de ferramentas, com cabeçote de corte comandado por comando numérico computadorizado (CNC), com ou sem carregador automático com mesa basculante e descarregador automático com barras de truncamento.
8464.90.19 | Ex 139 - Máquinas automáticas unilateral ou bilateral, com comando numérico computadorizado (CNC), para lapidar vidro a frio com acabamento polido dos 4 lados do vidro plano e chanfro, simultaneamente, para trabalhar vidros de largura mínima 185mm e máxima 2.600mm, espessura máxima do vidro de 3 a 12mm, velocidade de avanço de 2 a 10m/min, com 1 unidade chanfradora eletrônica, dotadas de 3 seções com 1 transportador de carregamento automático, 1 dispositivo automático de transporte de saída, com alimentação independente para cada seção, ciclo de trabalho automático, com 1 ou mais cabeçotes de lapidação montados sobre 1 ou mais eixos, controlados da estrutura principal.
8465.91.90 | Ex 041 - Centros de corte horizontal e vertical, para trabalho com painéis de fibra ou partículas de madeira e laminados plásticos, com comprimento de corte de 4300mm, altura de corte 2200mm e profundidade de corte 60mm, com sistema de deslocamento dos perfis de apoio durante o corte horizontal, com deslocamento do painel através de sistema de suporte inferior, com indicadores digitais de posição vertical e horizontal, com suporte central para peças pequenas de escamoteação rápida, com sistema de riscador através de facas intercambiáveis e grupo serrador com potência de 4kW.
8465.92.19 | Ex 021 - Máquinas para dressagem a seco de rebolos utilizados no desbaste a seco do perfil do isolador cerâmico da vela de ignição para motores de combustão, dotadas de: sistema de dressagem numericamente controlado (NC) com movimentos transversal, longitudinal e de rotação simultâneos; conjunto de fixação e rotação do rebolo a ser dressado; dispositivo de dressagem diamantado; dispositivo de conferência do rebolo dressado; coletor de pó e painel elétrico de comando com controlador lógico programável (CLP); transformador 380V/220V.
8465.92.90 | Ex 021 - Máquinas para aplainar madeira serrada com velocidade normal de 350 metros por minuto, podendo chegar a até 400 metros por minuto, contendo oito rolos de alimentação com 255mm de diâmetro impulsionados por dois motores elétricos de 30kW, e com mesa de alimentação de 3 metros acionada por motor elétrico de 45Kw.
8465.93.10 | Ex 016 - Máquinas para lixar peças de moveis e similares de formas retas ou curvas, com largura de no máximo 1.200mm, com 2 eixos horizontais superiores e 2 eixos horizontais inferiores, com sistema de esteiras paralelas de forma contínua, com lixamento por cada formato de peça, controlado e gerenciado por controlador lógico programável (CLP).
8466.92.00 | Ex 003 - Dispositivos flexíveis automatizados para fixação de peças em centros de usinagem de materiais compósitos, dotados de: 2 estruturas laterais com 24.025mm de comprimento capazes de suportar cargas e reações de máquina 5 eixos para furação e recorte de peças aeronáuticas; 8 carros horizontais e 10 carros verticais para suporte e movimentação de peças com avanço de 6.000mm/min e precisão de 0,25mm; 56 atuadores automatizados verticais que se movimentam individualmente nos sentidos de eixos “Y” e “Z”, com avanço de 5.000mm/min, extensão de 3.500mm e precisão de 0,25mm para o eixo “Y”; avanço de 6.000mm, extensão de 1.000mm e precisão de 0,12mm para o eixo “Z”; 20 atuadores automatizados horizontais que se movimentam individualmente nos sentidos de eixos “Y” e “Z”, com avanço de 5.000mm/min, extensão de 2.000mm e precisão de 0,25mm no eixo “Y” e avanço de 6.000mm/min, extensão de 500mm e precisão de 0,12mm no eixo "Z"; 76 ventosas automatizadas de posicionamento de peças com movimento de “A” e “C”, com precisão e abrangência de 0 a 90o para “A” e 360o para “C”; 7 pontos de coordenação, sendo 1 primário com movimentos no sentido “Y” e “Z”, com avanço de 5.000 mm/min, extensão de 1.800mm e precisão de 0,25mm no eixo “Y” e 6000mm/min, extensão de 1.000mm e precisão de 0,12mm no eixo “Z” e 6 secundários posicionados e movimentados juntamente com os carros; monitor duplo interface homem-máquina (IHM) e HMI Tablet para controle e comando.
8466.93.20 | Ex 005 - Magazines de ferramentas, tipo corrente, com dispositivo de deslocamento integrado; com 1 ou mais eixo(s) controlado(s) via CNC; com controle automático do travamento da ferramenta; com capacidade disponível compreendida de 50 a 150 lugares; com ou sem painel de operação.
8474.10.00 | Ex 076 - Aero classificadores de granulometrias dotados de: cone de aço carbono com revestimento interno de aço fundido, cerâmica, metal cromado ou níquel; ventilador interno; lâminas de aço podendo ser revestidas com aço fundido, metal cromado, cerâmica ou níquel; capacidade de processamento de 50 a 800tph; requisito de energia de 22 a 350kW/h; painel de controle automatizado e pré-cabeado; regulagem de RPM; motor elétrico; escadas e passarelas; botões de parada de emergência; inversor de frequência como opcional e pontos de lubrificação em corpo externo.
8474.80.90 | Ex 113 - Caçambas processadoras com capacidade produtiva de 50 a 300m3 por hora, utilizada para peneiramento, trituração e homogeneização de rochas, vidros, minérios, material cerâmicas, solos e resíduos orgânicos, equipada com eixos rotativos horizontais que possuem lâminas e martelos fixos ou substituíveis que operam a 200rpm acionado por motores hidráulicos com capacidade de vazão de 200 a 440L/min e pressão de 250 a 350bar acionados pelo sistema hidráulico de máquinas portantes como carregadeiras, escavadeiras, retro-escavadeiras, mini-carregadeiras e mini-escavadeira.
8474.80.90 | Ex 114 - Prensas hidráulicas para a produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de prensagem igual ou superior a 2.800t, distância livre entre colunas igual ou superior a 1.750mm, força máxima do extrator igual ou superior a 16t.
8474.90.00 | Ex 026 - Estruturas rotativas de moinho de bolas dotadas de: 2 tampas em ferro fundido nodular conforme norma EN 1563 grau EM-GJS-500-7 com diâmetro externo superior a 5.800mm e peso superior a 16t cada peça; 2 munhões em ferro fundido nodular conforme norma EN 1563 grau EN-GJS-500-7 com diâmetro externo superior a 2.000mm e peso superior a 18t cada peça; e 1 corpo em aço, constituído de 3 seções de 360o, sendo cada seção com diâmetro externo superior a 5.400mm, comprimento superior a 3.000mm e peso superior a 26t.
8477.10.19 | Ex 031 - Máquinas de moldar plásticos por injeção, de comando numérico computadorizado (CNC) com força de fechamento superior a 27.000kN, capacidade de injeção superior a 10.000g, velocidade de injeção máxima de 2.535cm³/s, acompanhadas de sistema de extração de peças.
8477.20.10 | Ex 185 - Máquinas co-extrusoras de filme stretch, com 8 extrusoras, sendo uma encapsuladora, matriz plana automática de 4.800mm, com feed block de múltiplas camadas, com sistema de recuperação, linha para produzir 8 bobinas com largura de 500mm de filme, velocidade mecânica de 850m/min e produção máxima de 3.000kg/h.
8477.20.90 | Ex 087 - Combinações de máquinas para produção de tubos de PBT (polibutileno tereftalato) ou PP (polipropileno) com ou sem geleia e fibras ópticas no seu interior com controle preciso de sobra de fibra, com velocidade estrutural máxima de 500m/min, compostas de: 2 conjuntos de alimentadores para 12 fibras ópticas; 1 alimentador duplo de fio bloqueador de umidade; 1 controlador de diâmetro de tubo por fluxo de ar comprimido; 1 bomba para sistema de injeção de geleia; 1 extrusora monorrosca; 1 sistema de dosagem e coloração de material; 1 sistema de calha de resfriamento; 1 refrigerador de água; 1 cabrestante de compressão; 1 cabrestante de polia dupla; 1 medidor de diâmetro; 1 detector de evento; 1 cabrestante de puxamento; 1 bobinador duplo semiautomático; 1 sistema de controle da linha computadorizado.
8477.30.90 | Ex 054 - Combinações de máquinas para produção de embalagens plásticas IBC (Intermediate Bulk Container) de volume compreendido de 1.000 litros, em HDPE (polietileno de alta densidade e alto peso molecular), homologado para o transporte de produtos perigosos, (líquidos e sólidos), especialmente para os setores químico e petroquímico, de dimensões: altura igual ou superior a 1155mm +/- 5; base: igual ou superior 1200 mm x 1000 mm +/- 5 mm; dotada de painel de comando e controle computadorizado; painel elétrico; máquina sopradora de potência de 200kW, molde de 1 cavidade com força de fechamento de 150t; cabeçote de aço de capacidade de 40 litros; rosca de extrusão; moinho de estocagem; silos para mistura, dosagem e alimentação; unidade de rebarbação; dispositivo automático para calibração do bocal; máquina automática para furo de bocal e montagem da válvula (2" ou 3") com torque pré-determinado; balança para dosagem e verificação de peso; sistema pneumático e sistema hidráulico; manipulador eletrônico (robot); equipamento de teste de vazamento e estanqueidade; empilhador automático de produtos pronto; sistema transportador de roletes e transferência para grade, capacidade de produção de 25 peças/hora.
8477.80.90 | Ex 296 - Combinações de máquinas para a construção de pneumáticos radiais para veículos de passeio e caminhonete de diâmetro interno compreendido entre 12 e 24 polegadas, equipadas com ferramentais para pneus de aro 13 e 14 polegadas, constituídas por: corpo principal; estação servidora automática no 1; sistema automático para banda de rodagem; estação servidora automática no 2; painel de comando principal, equipado com controlador lógico programável (CLP); sistema robotizado para carregamento de talão e remoção de pneu verde; unidade de primeiro estágio equipada com tambores mecânicos de 13 e 14 polegadas para construção de carcaças; unidade de segundo estágio equipada com tambor mecânico ajustável para aplicação de pacote de lonas de aço emborrachado e banda de rodagem; sistema automático central para conformação do pneu verde; sistema de monitoramento para descarregamento de pneu verde.
8477.80.90 | Ex 369 - Combinações de máquinas de acabamento, elevação/giro de tubos e formação de fardos para trabalharem em pós-extrusão dupla de tubos de PVC com diâmetros entre 16 e 63mm, composta por: puxador duplo de arraste para tubos extrudados de PVC com diâmetros de 16 a 63 mm, com aceleração independente para cada tubo, com correias especiais para abraçar maior área do tubo, adaptáveis a altas velocidades de extrusão; cortador vertical automático para tubos de dupla extrusão em PVC com diâmetros entre 16 a 63mm , com avanço motorizado e velocidade independente para cada tubo; máquina automática para formar bolsas (lisa ou perfilada) de acoplamento nas extremidades de tubos de PVC com diâmetro entre 16 a 75mm e comprimento de 1 a 6 metros, com duplo forno de raios infra-vermelhos; máquina automática para elevar e girar em ângulo horizontal de 360 graus, tubos de PVC diâmetros de 16 a 63mm, para inversão das bolsas acopláveis, facilitando o empilhamento; máquina para encintamento automático e formação de fardos de tubos de PVC com diâmetros de 16 a 63mm e comprimento até 6 metros com transportador para entrada e acumulo de tubos.
8477.80.90 | Ex 370 - Máquinas para misturar resina com 2 tipos de endurecedores, sendo um rápido e outro lento, objetivando ganho de ciclo de processo, sendo capazes de fornecer a mistura com precisão de 1% e regulagem de vazão de até 30L/min, com controle de temperatura entre 18 e 30oC, com controlador lógico programável (CLP) capaz de regular e manter receitas de processos e informar instantaneamente o consumo de material processado; com alimentação elétrica de 440V, potência nominal de 22kW e plataforma com rodízios para o deslocamento da máquina; conexão com a internet para suporte remoto.
8477.80.90 | Ex 371 - Geradores de espuma sobre rodas para tecidos planos, fabricados com chassis em aço inox, incluindo todas as partes mecânicas e o gabinete elétrico, com capacidade de geração de 60 a 600kg/h de espuma com densidade de 25 a 250g/L a partir de uma densidade de entrada inicial de 1000 a 1100g/L.
8477.80.90 | Ex 372 - Máquinas para misturar resina com endurecedor capaz de fornecer a mistura com precisão de 1% e regulagem de vazão de até 20kg/min, com controlador lógico programável (CLP) capaz de regular e manter receitas de processos e informar instantaneamente o consumo de material processado, com alimentação elétrica de 440V, potência nominal de 22kW e plataforma com rodízios para o deslocamento da máquina, com conexão com a internet para suporte remoto.
8477.80.90 | Ex 373 - Máquinas para misturar resina epóxi com catalizador, capaz de fornecer a mistura com precisão de 1% e regulagem de vazão de até 20L/minuto, com controle de temperatura entre 18 e 30oC, com controlador lógico programável (CLP) capaz de regular e manter receitas de processos e informar instantaneamente o consumo de material processado, com alimentação elétrica de 440V, potência nominal de 22kW e plataforma com rodízios para o deslocamento da máquina, conexão com a internet para suporte remoto e com abastecimento direto para tambores de 200L, braço giratório para cobrir toda a área de aplicação.
8477.80.90 | Ex 374 - Máquinas para misturar resina epóxi com 2 tipos de catalizadores lento e rápido, capazes de fornecer a mistura com precisão de 1% e regulagem de vazão de até 20L/min, com controle de temperatura entre 18 e 30oC, com controlador lógico programável (CLP) capaz de regular e manter receitas de processos e informar instantaneamente o consumo de material processado, com alimentação elétrica de 440V, potência nominal de 22kW e plataforma com rodízios para o deslocamento da máquina; conexão com a internet para suporte remoto.
8477.90.00 | Ex 063 - Cilindros de fechamento, constituídos de aço ou ferro fundido, com peso igual ou superior a 4.000kg, desenvolvidos e projetados exclusivamente para operar em máquina injetora para a fabricação de materiais termoplásticos, com capacidade de força de fechamento entre as placas móvel e fixa de 500 toneladas ou maior, com capacidade de injeção de 1.904 gramas ou mais, com pressão de injeção de 1.146bar ou maior, com potência de motor de 56kW ou maior.
8479.10.10 | Ex 015 - Pavimentadoras sobre material rodante com correia lisa ou ranhurada, equipadas com motor a diesel com potência bruta de 249HP, velocidade de percurso de 14,5km/h, gerador elétrico integrado de 70kW, profundidade máxima de pavimentação de 305mm e largura máxima de pavimentação de 10m com extensões mecânicas e peso operacional de até 21.815kg.
8479.50.00 | Ex 105 - Robôs industriais para manipulação de peças pequenas, com 4 eixos, para movimentação em ciclos de alta precisão, carga máxima de 1kg, com 4o de liberdade, raio máximo de 800mm e raio mínimo de 174mm, com ciclo de produção até 200unidades/min (ppm).
8479.82.10 | Ex 147 - Aparelhos agitadores submersíveis, fabricados em aço inoxidável, para fluidos e resíduos orgânicos que contenham elementos fibrosos e sólidos, para instalação e uso em tanques de armazenamento de lodo e biodigestores, com haste central entre 6 e 11m de comprimento e até 950mm de diâmetro, motor elétrico de 10kW de potência, 380VAC, 50Hz, 27A, 1 hélice de 4 pás com rotação variável, com caixa externa de fixação em aço, painel de comando e estrutura com dispositivo de içamento.
8479.82.10 | Ex 148 - Misturadores e homogeneizadores de produtos líquidos de baixa viscosidade, com volume total de 680 litros, capacidade mínima de produção de 80 litros/batelada e máxima de 500 litros/batelada, pressão do recipiente de 0 a 3bar ABS, com controle de temperatura para aquecimento e resfriamento, dispositivo agitador de produtos de baixa viscosidade com ajuste continuo/variável da rotação (horária e anti-horária) por inversor de frequência e baixa geração de espumas, dispositivo homogeneizador com ajuste continuo/variável da rotação (horária e anti-horária) por inversor de frequência (sentido horário para elevado efeito de cisalhamento/sentido anti-horário para baixo efeito de cisalhamento) acoplados a sistema de recirculação do conteúdo do tanque com seleção de 3 diferentes níveis de retorno de produto (baixo, alto e extendido), tanque de dosagem para adição de perfumes ou aditivos e dispositivo de lavagem CIP ("cleaning in place").
8479.82.10 | Ex 149 - Misturadores e homogeneizadores de produtos líquidos de baixa viscosidade, com volume total de 2.975 litros, capacidade mínima de produção de 380 litros/batelada e máxima de 2.500 litros/batelada, pressão do recipiente de 0 a 3bar ABS, com controle de temperatura para aquecimento e resfriamento, dispositivo agitador de produtos de baixa viscosidade com ajuste continuo/variável da rotação (horária e anti-horária) por inversor de frequência e baixa geração de espumas, dispositivo homogeneizador com ajuste continuo/variável da rotação (horária e anti-horária) por inversor de frequência (sentido horário para elevado efeito de cisalhamento/sentido anti-horário para baixo efeito de cisalhamento) acoplados a sistema de recirculação do conteúdo do tanque com seleção de 3 diferentes níveis de retorno de produto (baixo, alto e extendido), tanque de dosagem para adição de perfumes ou aditivos e dispositivo de lavagem CIP ("cleaning in place").
8479.82.90 | Ex 108 - Máquinas automáticas para separação de plásticos e outros materiais triturados com granulometria mínima de 10mm, resolução mínima de 3mm, compostas cada uma por: esteira com iluminação lateral para transporte do material com velocidade máxima de 3,0m/s, com ou sem sensor de infravermelho (NIR) para separação de diferentes plásticos por tipo através da utilização de câmera com tecnologia HSI (Hyper Spectral Imaging), com ou sem câmera CMOS para identificação de cor, com ou sem sensor indutivo para identificação de metais, sistema de ejeção para separação do material através de válvulas pneumáticas de 31, 12,5 ou 6,25mm acionadas por solenoides, painel controlador lógico programável (CLP) integrado para operação do equipamento.
8479.82.90 | Ex 109 - Agitadores submersíveis verticais, fabricados em resina tripla epóxi, recoberta com aço e aço inoxidável, para misturar fluidos e resíduos orgânicos que contenham elementos fibrosos e sólidos, para instalação e uso em tanques de armazenamento de lodo, com haste central de 600m de comprimento e 3,25m de diâmetro com ajuste de altura automático, um motor elétrico de 15kW, 1 impulsor de fluxo otimizado, 1 par de lâminas flutuantes, com rotação controlada por um conversor de frequência, com bloco de rolamento dotado de rolo esférico com lubrificação permanente e contato positivo de embreagem, engrenagem tipo planetária reforçada, painel de comando e estrutura.
8479.82.90 | Ex 110 - Peneiras rotativas utilizadas para dimensionamento e homogeneização de granulados úmidos e secos após o processo de granulação por alto cisalhamento, com redução do tamanho das partículas e trituração de aglomerados, utilizadas na indústria farmacêutica, com capacidade de operação de até 5.000kg/h, dotadas de: unidade de entrada do produto, rotor, tela de inserção, unidade de descarregamento e bicos de limpeza; velocidade do rotor controlada por meio de conversor eletrônico de frequência.
8479.82.90 | Ex 111 - Peneiras rotativas utilizadas para dimensionamento e homogeneização de granulados secos, com redução do tamanho das partículas e trituração de aglomerados, utilizadas na indústria farmacêutica, com capacidade de operação de até 1.500kg/h, dotadas de: unidade de entrada do produto, rotor, tela de inserção, unidade de descarregamento, bicos de limpeza; velocidade do rotor controlada por meio de conversor eletrônico de frequência.
8479.82.90 | Ex 112 - Peneiras rotativas utilizadas para dimensionamento e homogeneização de granulados secos, com redução do tamanho das partículas e trituração de aglomerados, utilizadas na indústria farmacêutica, com capacidade de operação de até 1.500kg/h, dotadas de: unidade de entrada do produto, rotor, tela de inserção, unidade de descarregamento com conexão a um contêiner de produtos, portas para entrada de bicos de limpeza; velocidade do rotor controlada por meio de conversor eletrônico de frequência.
8479.82.90 | Ex 113 - Equipamentos para desague de lodo, adensando os sólidos contidos nos líquidos e separando a água clarificada, capacidade de 900m³/dia de processamento de lodo com 2,5% de sólidos totais na entrada e de 7 a 10% de sólidos na saída, utilizando de 2 a 4g/kg de sólido total, potência de 0,75kW, tensão 230/400V, frequência de 60Hz e proteção IP 55.
8479.82.90 | Ex 114 - Combinações de máquinas para separação, trituração e homogeneização de resíduos orgânicos, compostas de equipamento para remoção de resíduos de embalagens, unidade de trituração e separação de orgânicos e inorgânicos com potência de 11 a 90kW e capacidade máxima de 120m3/h, filtro de compactação com rosca, com capacidade de até 100m3/h e potência de 2,2kW, com unidade de comando.
8479.89.11 | Ex 070 - Máquinas rotativas automáticas para a fabricação de pastilhas e comprimidos por compactação direta de produtos farmacêuticos, alimentícios ou químicos em pó, com conjunto de punções norma EU ou TSM, com força de 100kN na zona de pré-compressão e de 100kN na zona de compressão principal; reservatório para alimentação de pó; coroa intercambiável por meio de braço semiautomático; sistema automático de lubrificação das guias de punções; sistema de monitoramento da força de compactação; sistema de rejeição com exclusão individual, dotado de estação de ar comprimido; guias de enchimento com espessura compreendida entre 1 e 18mm e espessura do comprimido compreendida entre 0 e 8mm; configuração com 45 estações de moldagem para capacidade produtiva compreendida entre 54.000 e 324.000comprimidos/h e diâmetro máximo do comprimido de 11mm, com torre de velocidade ajustável compreendida entre 20 e 120rpm, ou com 36 estações de moldagem para capacidade produtiva compreendida entre 43.200 e 259.200comprimidos/h e diâmetro máximo do comprimido de 16mm, com torre de velocidade ajustável compreendida entre 20 e 120rpm, ou com 30 estações de moldagem para capacidade produtiva compreendida entre 36.000 e 180.000comprimidos/h e diâmetro máximo do comprimido de 25mm, com torre de velocidade ajustável compreendida entre 20 e 100rpm; interface IHM (PLC) de 19" “touch ascreen”, para visualização gráfica de operação e monitoramento; painel elétrico; sistema todo fechado para segurança do operador com partes que entram em contato com o material particulado, em aço inox AISI 316L, podendo conter módulo de tecnologia “Dry Coating” (tablet in tablet); e/ou módulo para comprimidos bicamadas (two layers); braço automático oscilante para troca rápida da coroa; software com pacote de qualificação CRF 21 parte 11 com acesso diferenciado por níveis com senha. Ex 070 - Máquinas rotativas automáticas para a fabricação de pastilhas e comprimidos por compactação direta de produtos farmacêuticos, alimentícios ou químicos em pó, com força de 100kN na zona de pré-compressão e de 100kN na zona de compressão principal; reservatório para alimentação de pó; coroa intercambiável por meio de braço semiautomático; sistema automático de lubrificação das guias de punções; sistema de monitoramento da força de compactação; sistema de rejeição com exclusão individual, dotado de estação de ar comprimido; guias de enchimento com espessura compreendida entre 1 e 18mm e espessura do comprimido compreendida entre 0 e 8mm; configuração com 45 estações de moldagem para capacidade produtiva compreendida entre 54.000 e 324.000comprimidos/h e diâmetro máximo do comprimido de 11mm, com torre de velocidade ajustável compreendida entre 20 e 120rpm, ou com 36 estações de moldagem para capacidade produtiva compreendida entre 43.200 e 259.200comprimidos/h e diâmetro máximo do comprimido de 16mm, com torre de velocidade ajustável compreendida entre 20 e 120rpm, ou com 30 estações de moldagem para capacidade produtiva compreendida entre 36.000 e 180.000comprimidos/ h e diâmetro máximo do comprimido de 25mm, com torre de velocidade ajustável compreendida entre 20 e 100rpm; interface IHM (PLC) de 19" “touch ascreen”, para visualização gráfica de operação e monitoramento; painel elétrico; sistema todo fechado para segurança do operador com partes que entram em contato com o material particulado, em aço inox AISI 316L, podendo conter módulo de tecnologia “Dry Coating” (tablet in tablet); e/ou módulo para comprimidos bicamadas (two layers); braço automático oscilante para troca rápida da coroa; software com pacote de qualificação CRF 21 parte 11 com acesso diferenciado por níveis com senha. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 55, de 2016)
8479.89.11 | Ex 071 - Prensas hidráulicas para processo de deságue de lodo digerido para redução de volume dos sólidos contidos, por princípio de prensagem em correia, em 6 estágios, com capacidade hidráulica de 5 a 35m3/h, capacidade de prensagem de 4.500 a 13.600kg, esteiras de 5.600mm de comprimento e velocidade de 0,75m/min a 6m/min, incluindo painel de controle, unidade hidráulica com mangueiras, seção de alta pressão, conjunto de esteiras, unidade de mistura.
8479.89.91 | Ex 005 - Caixas de lavagem ou impregnação de produtos químicos em tecidos com aplicação de ultrassom fabricadas em aço inox 316, com 5mm de espessura; largura dos rolos guia entre 1.800 e 3.400mm, velocidade de até 70m/min; contêm até 4 rolos guia em aço inox com diâmetros variando entre 160 e 100mm, espessura de 3mm, com elevação pneumática e sensor de nível e temperatura; 1 rolo guia na saída com diâmetro variando entre 100 e 160mm, 1 rolo espremedor emborrachado com diâmetro variando até 125mm, com sistema de drenagem pneumático.
8479.89.99 | Ex 090 - Máquinas para fabricação de fraldas geriátricas descartáveis com oito estágios, com capacidade de produção nominal compreendida entre 220 a 300fraldas/min para os tamanhos P, M, G e EG, com eixo de alimentação para bobinas com carga de celulose de 600kg, filme de 150kg, tissue de 100kg, “acquidry” de 100kg, não tecido barreira de 150kg, não tecido de cobertura 250kg, não tecido de laminação de 250kg, elástico de 40kg, voluta para dosagem de polímero super absorvente com uma roda formadora; com esteiras transportadoras; dispositivos aplicadores de adesivos; conjuntos de rolos compactadores; facas de corte rotativo; módulo de dobra; dispositivos de rejeição; com sistemas de servo motor; sensorização e detecção inteligente de visão; alimentação de materiais; dobras; desbobinamento de elásticos e de materiais especiais, selagem lateral; aplicação e aquecimento de adesivo; proteção e extinção automáticas de incêndio; sistemas pneumáticos; com tubulações de vácuo, com controlador lógico programável de interface, controlador lógico programável de segurança, impressora e painel de comando computadorizado.
8479.89.99 | Ex 091 - Combinações de máquinas automáticas para montagem de bombas dispensadoras para perfumaria, com operações intermediárias de montagem de subconjuntos, teste de vazão e montagem final, com velocidade de 30ciclos/min sendo que em cada ciclo são montadas 2 peças, resultando em 60peças/min, dotadas de: mesas indexadas uma sendo rotativa e a outra linear, sendo que a mesa rotativa possui 20 posições com um total de 40 berços porta-peças e a mesa linear principal possui 32 posições com um total de 64 berços porta-peças; unidades de alimentação e orientação de componentes com silos de alimentação por gravidade, dispositivos de alimentação automáticos por vibração, calhas de alimentação e de descarga; manipuladores do tipo “pick and place”; sensores ópticos e lineares de verificação de presença, posicionamento, controle de operações e de descarga; unidade de desbobinamento do componente tubo pescante e sistema de montagem e corte; unidades de rosqueamento e de compressão, estações de rejeição automática de sub-conjuntos e de peças montadas defeituosas; esteira transportadora de saída de peças boas e cabine elétrica com controlador lógico programável; painel de operação com tela sensível a toque e interface homem-máquina (HMI) com programas de controle, e monitoramento através de 8 monitores.
8479.89.99 | Ex 092 - Combinações de máquinas para cura permanente de acabamentos com propriedades retardante de chama em tecidos, através de uso de amônia gasosa com velocidade máx. de 25m de tecido/min, composto por: 1 desenrolador de entrada equipado com sistema mecânico de ajuste de tensão e 2 cilindros guia de aço inox com largura máx. do tecido 2000 milimetros; 1 unidade de cura com amônia em suspensão gasosa com sistema de controle CLP e dimensões 1800mm (compr.) x 2600mm (larg.) x 2500mm(alt.); 1 enrolador de saída com coifa de sucção de gases e motor de 2,2kW; 1 vaporizador de amônia com capacidade máx. 2500L/min, consumo de vapor aprox. 80kg/h sob pressão de 6,0bar, pressão max. de trabalho 25bar para amônia, 6bar para água e 12bar para vapor; e 1 purificador de gases tipo MPV com enchimento de polipropileno estruturado dotado de sistema de auto-limpeza.
8479.89.99 | Ex 093 - Controladores eletroeletrônicos de tensão de papel “can board” (interno e externo) para máquinas tubeteiras para fabricação de embalagens tubulares para alimentos, multifolhadas (composit can) com diâmetro entre 99 e 127mm, montados em base única, com capacidade de tensionamento entre 0 e 250 libras para papel de até 10” de largura com freios automáticos com guias ajustáveis para acomodar a tensão do papel e 2 controladores lógicos programáveis (PLC) integrados e com telas digitais com interface para o operador.
8479.89.99 | Ex 094 - Máquinas automáticas para produção de molejos para colchões a partir de molas com formato barril ou cilíndrica, ensacadas em falso tecido, diâmetro da mola de 25 a 80mm, comprimento máximo do molejo de 2.100mm, altura da mola ensacada de 50 a 280mm, velocidade máxima de processamento de até 400molas/min com 3 alimentadores das molas ensacadas.
8479.89.99 | Ex 095 - Máquinas para produção de cápsulas metálicas de sobrerrolhagem para garrafas de espumantes, a partir de bobinas de alumínio ou PE, pré-impressas ou não, com funções principais de aplicação de Hot Stamping, inserção de fitilho (abre-fácil) lateral, colocação de fundo (tampa superior) e formação da cápsula propriamente dita, capacidade de até 180 cápsulas/minuto.
8479.89.99 | Ex 096 - Desbobinadores (alimentadores) pneumáticos de alumínio (liner) ou de rótulos (label), para máquinas tubeteiras para fabricação de embalagens tubulares para alimentos, multifolhadas (composit can) com diâmetro entre 99 e 127mm, cada um com duas estações de desbobinamento para bobinas de até 125kg com diâmetro externo máximo de 1.016mm, tubete de 76mm, largura entre 127 e 254mm, munidas de: emendadoras automáticas com velocidade máxima de emenda de 152 metros por minuto, sistema de freio (tensionamento) com força entre 35 e 244 Newtons e acumuladores verticais com roletes dançantes (pulmão).
8479.89.99 | Ex 098 - Máquinas automáticas para corte de materiais rígidos e flexíveis, tais como papel, papel fotográfico, papel térmico, papel magnético, cartolina, vinil e tecido, com opção de esboço de desenho e escrita por meio de caneta, área máxima de corte de 30,5 x 30,5cm, espessura máxima de corte de 0,8mm, dotadas de lâmina de corte intercambiável no cabeçote com 10 ajustes de profundidade e compartimento para armazenamento de lâminas extras, sensor óptico para identificação de imagem pré-impressa para recorte, painel colorido “touch screen” e conexão USB para comunicação com máquina automática de processamento de dados.
8479.89.99 | Ex 100 - Máquinas automáticas para cortar e fazer alto-relevo, esboço, pontilhado e gravação em materiais rígidos e flexíveis, tais como papel, papel fotográfico, papel térmico, papel magnético, cartolina, strass, tecido, espuma, madeira e algumas variedades de metais, com área máxima de corte de 21,6 x 30,5cm, espessura máxima de corte de 2mm, opção de esboço de desenho e escrita utilizando até 2 canetas por vez, dotadas de conexão USB para comunicação com máquina automática de processamento de dados.
8479.89.99 | Ex 101 - Máquinas para desembalar tampas de alumínio embalados em rolo de papel com comprimento máximo de 1.200mm e alimentar máquina recravadora, para latas de alumínio do tipo “easy open” com capacidade máxima de fornecimento igual ou superior a 1.100tampas/min, com controlador lógico programável (CLP), dotada de: mesa motorizada para 150 embalagens; sistema de elevação pneumático; seção de desembrulho com faca(s) e roladores para remover embalagens de papel; “buffer” tipo carrossel com divisória; sistema de descarga com transportador(es) duplo em “V”; sentinela para detectar e remover tampas invertidas; esteira(s) para a recravadora
8479.89.99 | Ex 102 - Máquinas automáticas para lavagem e secagem de baterias automotivas com capacidade de até 8 baterias/minuto para automóveis e 6 baterias/minuto para caminhões, contendo unidade de aquecimento, controle e monitoramento nos tanques de depósito de água na máquina, com adição automática de água limpa, detergente, aditivo de limpeza e secativo, conforme a temperatura, impurezas e ph da água, trabalhando nas seguintes estações: zona de lavagem por spray em alta pressão, estação de escovamento com 4 escovas independentes e com velocidade variável, zona de enxague com bicos em alta pressão, 3 zonas de secagem e esteira transportadora de aço inoxidável.
8479.89.99 | Ex 103 - Equipamentos para recuperação, armazenagem e filtragem de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) utilizados como meio isolante em equipamentos elétricos de média e alta tensão: dotados de compressor isento de óleo (1,9m3/h a 60Hz, 50 bar), compressor de vácuo para recuperação de gás SF6 (3,3m3/h, vácuo final <5mbar), bomba de vácuo para ar (14m3/h, duplo estágio, vácuo final <1mbar), filtro de umidade, filtro de partículas, redutor de pressão, balança eletrônica para garrafas de SF6 (com função de desligamento ajustável), indicação em bar/mbar, psi/torr (configurável no painel de 3,5"), mangueira de borracha, conexão DN20 ou DN8, configurada para pequenos volumes de gás; ou dotados de compressor isento de óleo (3,8m3/h a 60Hz, pressão final 50bar), bomba de sucção isenta de óleo para recuperação de SF6 (vazão de 3m3/h, vácuo final <1mbar), bomba de vácuo para evacuação de ar (vazão de 16m3/h, vácuo final <1mbar), operação e indicação dos principais parâmetros em um painel “touch screen” de 3,5, evaporador, filtro de umidade, filtros de partícula, manômetros em bar/mbar, balança eletrônica para cilindros de SF6, mangueira de borracha, conexão DN20; ou dotado de compressor isento de óleo (6,8m3/h a 60 Hz, pressão final 50bar), bomba de sucção isenta de óleo para recuperação de SF6 (vazão de 15m3/h, vácuo final <1mbar), bomba de vácuo para evacuação de ar (vazão de 40m³/h, vácuo final <1mbar), operação e indicação dos principais parâmetros em um painel “touch screen” de 10”, evaporador, filtro de umidade, filtros de partícula, manômetros em bar/mbar, balança eletrônica para cilindros de SF6, mangueira de borracha, conexão DN20; ou dotados de compressor isento de óleo (13m3/h a 60 Hz, pressão final 50 bar), bomba de sucção isenta de óleo para recuperação de SF6 (vazão de 35m3/h, vácuo final <1mbar), bomba de vácuo para evacuação de ar (vazão de 63m3/h, vácuo final <1mbar), operação e indicação dos principais parâmetros em um painel “touch screen” de 10”, mangueira de borracha, acoplamento DN20, acoplamento DN40, evaporador, filtro de umidade, filtros de partícula; instrumentos em bar/mbar; balança eletrônica para cilindros de SF6; mangueira de borracha, conexão DN20 ou DN40, configurado para grandes volumes de gás, podendo conter, em todas as versões, controle automático com desligamento das funções individuais (recuperação, evacuação e enchimento) e controle do ponto de orvalho.
8479.89.99 | Ex 104 - Máquinas automáticas e computadorizadas para testes em baterias automotivas, com capacidade de até 8baterias/min para automóveis e 6 baterias/min para caminhões, dotadas de: unidade de testes HRD e HVT; unidade de escovação; unidade de exaustão de pós de chumbo; unidade de medição em 3D a laser dos polos; limpador a vácuo; 2 unidades de rejeito; câmera para leitura de código de barras; transportador e painel de controle com controladores lógicos programáveis.
8479.89.99 | Ex 105 - Máquinas automáticas para inserção de bujões tipo "plugs” ou rolhas em baterias automotivas, com capacidade para até 8baterias/min para automóveis e 6baterias/min para caminhões, dotadas de: unidade de armazenamento de bujões; unidade robótica para inserção do bujão nas baterias; unidade de medida do posicionamento do bujão, acoplada à estação de rejeitos; transportador; câmera para leitura de código de barras e painel com controlador lógico programável.
8479.89.99 | Ex 106 - Aparelhos para coleta e drenagem de gás, combate a espumas e monitoramento de pressão em sistemas de produção de biogás, fabricados em aço inoxidável, em corpo cilíndrico, com tampa de 500mm de diâmetro, conexões DN 250, vidro de inspeção visual.
8479.89.99 | Ex 107 - Combinações de máquinas para solda de placas de chumbo no sistema COS (Cast on Strap) e enchimento de ácido, para baterias de motocicletas com sistema VRLA, com capacidade de 4 a 14ah e capacidade de produção de até 4 estruturas de baterias a cada 60s, compostas das seguintes etapas: envelopamento e empilhamento de placas; agrupamento dos elementos das baterias aos cassetes de placas; estação de preparo e corte das bandeiras das placas, soldagem, resfriamento, agrupamento em monoblocos e preenchimento de ácido.
8479.89.99 | Ex 108 - Combinações de máquinas para montagem de tampa plástica “super deluxe”, destinadas ao fechamento personalizado de garrafas de bebidas não carbonatadas, com velocidade instantânea de 200ciclos/min, com eficiência mínima de 85%, compostas por 6 unidades de alimentação de componentes, sendo: 1 alimentador rotativo de tampas, confeccionado em aço inox com diâmetro de 600mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 2.000mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo de vertedores, confeccionado em aço inox com diâmetro de 900mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 2.000mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo e vibratório de válvulas, confeccionado em aço inox com diâmetro de 400mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de tubo 1.500mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo de bases, confeccionado em aço inox com diâmetro de 600mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 1.600mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo de tubos, confeccionado em aço inox com diâmetro de 900mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 1.700mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo de sobre tampas, confeccionado em aço inox com diâmetro de 600mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 2.000mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 máquina de pré-montagem do conjunto (tampa + vertedor), formada por um castelo rotativo com 12 posições, dotado de cabeçote de montagem para rosqueamento de torque controlado e eixos revestidos em aço especial auto lubrificantes posicionados em cames e posicionamento controlado por sensores Encoder e CLP, 1 estrela satélite rotativa para posicionamento do conjunto na esteira de saída, dotada de transportador tipo linear de saída do conjunto (tampa + vertedor) com 3.650mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento até a máquina de montagem final; 1 máquina de montagem final, formada por 2 castelos rotativos com 12 posições com cabeçote de montagem cada e eixos revestidos em aço especial auto lubrificantes posicionados em cames e posicionamento controlado por sensores Encoder e CLP, 2 estrelas satélites rotativas para transporte dos componentes entres as estações e por posicionamento realiza a montagem de 4 componentes (válvula, base, tubo e sobre tampa) + conjunto vindo da pré-montagem (tampa + vertedor), formando o produto final, dotada de dispositivo de corte e abertura do tubo, sensores para controlar o seu movimento até a máquina de montagem final, transportador tipo linear de saída de produto acabado com 1.880mm de comprimento; sistema elétrico e de controle e comando com Encoder, dotado de painel de comado, com armário elétrico com alimentação 380V, 50/Hz, 3 fases, HMI e controlador lógico programável (CLP). Ex 108 - Combinações de máquinas para montagem de tampa plástica “super deluxe”, destinadas ao fechamento personalizado de garrafas de bebidas não carbonatadas, com velocidade instantânea de 200ciclos/min, com eficiência mínima de 85%, compostas por 6 unidades de alimentação de componentes, sendo: 1 alimentador rotativo de tampas, confeccionado em aço inox com diâmetro de 600mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 2.000mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo de vertedores, confeccionado em aço inox com diâmetro de 900mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 2.000mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo e vibratório de válvulas, confeccionado em aço inox com diâmetro de 400mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de tubo 1.500mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo de bases, confeccionado em aço inox com diâmetro de 600mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 1.600mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo de tubos, confeccionado em aço inox com diâmetro de 900mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 1.700mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 alimentador rotativo de sobre tampas, confeccionado em aço inox com diâmetro de 600mm com orientação mecânica e velocidade de 30rpm, dotado de transportador tipo linear com 2.000mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado; 1 máquina de pré-montagem do conjunto (tampa + vertedor), formada por um castelo rotativo com 12 posições, dotado de cabeçote de montagem para rosqueamento de torque controlado e eixos revestidos em aço especial auto lubrificantes posicionados em cames e posicionamento controlado por sensores Encoder e CLP, 1 estrela satélite rotativa para posicionamento do conjunto na esteira de saída, dotada de transportador tipo linear de saída do conjunto (tampa + vertedor) com 3.650mm de comprimento, dotado de sensores para controlar o seu movimento até a máquina de montagem final; 1 máquina de montagem final, formada por 2 castelos rotativos com 12 posições com cabeçote de montagem cada e eixos revestidos em aço especial auto lubrificantes posicionados em cames e posicionamento controlado por sensores Encoder e CLP, 2 estrelas satélites rotativas para transporte dos componentes entre as estações e por posicionamento realiza a montagem de 4 componentes (válvula, base, tubo e sobre tampa) + conjunto vindo da pré-montagem (tampa + vertedor), formando o produto final, dotada de dispositivo de corte e abertura do tubo, sensores para controlar o seu movimento até a máquina de montagem final, transportador tipo linear de saída de produto acabado com 1.880mm de comprimento; sistema elétrico e de controle e comando com Encoder, dotado de painel de comando, com armário elétrico com alimentação 380V, 50/60Hz, 3 fases, HMI e controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 47, de 2016)
8479.89.99 | Ex 109 - Equipamentos para inspeção de latas, por meio de comparação de imagens, através de câmera e iluminação LED, com capacidade máxima igual ou superior a 2.000latas/min, com ou sem estação de rejeição, com ou sem monitor de alta resolução.
8479.89.99 | Ex 110 - Combinações de máquinas para gravação e envernização do isolador cerâmico da vela de ignição para motores de combustão, com capacidade de produção aproximada de 3.600peças/h, compostas de: alimentador automático de caixas, carrossel, dispositivo de gravação, câmera de captação de imagem, envernizadeira, forno elétrico de temperatura acima de 1.000oC, sopradores de resfriamento, ordenadeira em tela, empilhador de telas, bancada de inspeção em tela, e painel elétrico de comando com controlador lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 111 - Sistemas de armazenamento de gás para planta de biogás, fabricados sob medida, para instalação em tanque de pós-digestão, dotados de membrana dupla de PVC com 25m de diâmetro e 11,30m de altura com capacidade de armazenamento de até 3.257m3 de biogás sob pressão de 5mbar, temperaturas entre -30 e +60oC; ventilador para bombeamento de ar de 2.300m3/h; painel de monitoramento com digital; indicador de nível de gás; válvula de segurança para monitoramento de pressão entre -3 e 7mbar.
8479.89.99 | Ex 112 - Aparelhos de injeção de gases inertes (nitrogênio) na água, com eliminação do oxigênio da água e dos recipientes, dotados de engate de entrada e saída de água e entrada de gás, com alimentação de água filtrada com mínima a 5bar e gás inerte com mínima a 8bar, controlados por um sistema eletrônico e painel de comando com tela “touch screen”.
8479.89.99 | Ex 113 - Máquinas automáticas de enrolagem e desenrolagem de bobinas cassete (K7) com produto aprovisionado, do tipo largo e estreito, com diâmetro de 1100mm e 850mm, com tempo de ciclo de cassetes/h e taxa de rendimento de 90%, dotadas de 1 unidade de enrolagem e desenrolagem de cassete largo de 1100mm com base, dispositivo de travamento e motorizações, 1 unidade de enrolagem e desenrolagem de cassete estreito de 850mm, com base, dispositivo de travamento e motorizações, 1 conjunto de grades de segurança, 1 painel elétrico principal e 1 painel de Interface Homem-Máquina (IHM).
8479.89.99 | Ex 114 - Máquinas para deposição física em fase vapor (PVD) de coberturas em peças metálicas, por geração de plasma, com câmara de vácuo de diâmetro 1.054mm e altura de 1.839mm e 800kg de capacidade máxima de carregamento, com conjunto de bombas de vácuo, 1 catodo, 2 fontes de micro-ondas e controlador lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 781 - Equipamentos para montagem compostos de: atuador eletromecânico, integrado com transdutor de força piezoelétrico para medição de esforço de compressão e tração a 100% de capacidade de força, com 2 escalas de medição, servo-controlador e por uma indradrive C com encoder absoluto, indicador digital XY com painel e CLP (controlador lógico programável) integrado, com capacidade de medição entre 0,05 e 300kN e velocidade máxima de deslocamento de até 300mm/s.
8481.30.00 | Ex 011 - Válvulas de retenção de corrente de gases da corrente líquida de enxofre e para selagem da corrente de líquido, conservando o fluxo contínuo e evitando o retorno da corrente gasosa na tubulação, com corpo fabricado em aço carbono ASTM-A-106, com bocais de entrada e saída com visores de fluxo, aquecimento de sua parede cilíndrica e dos tampos superior e inferior, por serpentina especial, de seção retangular e isolamento externo para preservação de calor, com pressão de projeto interna de 3kgf/cm2(g) e temperatura interna de projeto de 220oC, denominado comercialmente como pote de selagem.
8481.40.00 | Ex 006 - Válvulas de alívio para proteção hidráulica para sobre e sub pressão do biogás gerado no processo, com formato cilíndrico, diâmetro de 516mm e comprimento de 1.686mm confeccionado sob medida em aço inoxidável e instalado no teto dos tanques, para aplicação entre -10 e 30mbar.
8481.80.39 | Ex 002 - Kit de válvulas para gás natural para utilização bicombustível, com filtragem, redução de pressão, controle e dosagem de gás natural, para a utilização simultânea do gás natural e do óleo combustível na alimentação de motores de grupos eletrogêneos de potência até 2,5MW, movidos por motores de ignição por compressão com até 6 turbo compressores. constituído por: 1 filtro para gás combustível com capacidade de filtragem de 50 micral; 1 válvula solenoide operada eletricamente com função de corte; 1 válvula redutora e reguladora automática de pressão que reduz a pressão da linha de 5,4PSI para a pressão atmosférica; 1 pleno de distribuição de até 6 saídas; até 6 misturadores gás-ar do tipo “Venturi” com conexões externas para sensor de pressão e entrada de gás; 1 painel PLC, sensores de pressão na admissão, temperatura dos gases na exaustão, e vibrações no bloco do motor.
8481.80.39 | Ex 003 - Kit de válvulas para Gás Natural para utilização bicombustível, com filtragem, redução de pressão, controle e dosagem de Gás Natural, para a utilização simultânea do Gás Natural e do óleo combustível na alimentação de motores de grupos eletrogêneos de potencia de 1,5MW a 4MW, movidos por motores de ignição por compressão com até 6 turbo compressores constituído por : 1 filtro para gás combustível com capacidade de filtragem de 50 micral; 1 válvula industrial eletrônica de ação rápida e duplo fechamento com função de corte; 1 válvula eletrônica de controle de pressão e dosagem microprocessada equipada com sistema “voice coil” que reduz a pressão da linha para a pressão atmosférica; 1 pleno de distribuição de até 6 saídas, até 6 misturadores gás-ar do tipo “Venturi” com conexões externas para sensor de pressão e entrada de gás; 1 painel PLC, sensores de pressão na admissão, temperatura dos gases na exaustão, e vibrações no bloco do motor.
8481.90.90 | Ex 015 - Receptáculos de abastecimento de encaixe junto ao bico de abastecimento de gás natural - GNV para pressão de 3000 a 5000psi.
8481.90.90 | Ex 016 - Atuadores eletro-hidráulicos para válvulas de comandos hidráulicos, de formato cúbico com placa eletrônica incorporada em invólucro plástico, com subsistema hidráulico de micro válvulas tipo poppets montadas no corpo de alumínio, transdutor linear diferencial de posição (LVDT) opcional e dispositivo de detecção de falha e/ou sentido de acionamento opcional, com ou sem comunicação em rede CANbus, grau de proteção IP 65 a IP 67 e tensão de operação de 11 a 32Vdc.
8483.40.10 | Ex 133 - Redutores planetários combinados com unidade acionadora de bombas, com torque contínuo de saída de 1.570daN.m e torque máximo de 3.140daN.m, relação de transmissão de 29,9:1, dotado de 18 furos passantes, com diâmetro de 15mm cada, para fixação do redutor, eixo fêmea estriado de saída com 80x74x75mm (LxAxP) conforme DIN5482, com dois eixos de 6 estrias cada na entrada e comprimento total entre eixo de saída e eixo de entrada fêmea estriado de 499,5mm, distância entre centros entre eixo primeiro eixo estriado macho de entrada e eixo fêmea de entrada para instalação de bombas de 418,6mm
8483.40.10 | Ex 134 - Redutores de rotação para servomotor, com movimento cicloidal e engrenagem interna com perfil epitrocoidal, com tolerância de precisão <0.5 arcmin, com fatores de redução (i) entre 81 a 171, diâmetro externo entre 120 a 350mm, torque nominal de saída entre 167Nm a 6.140Nm, utilizado em trocadores de paletes e de ferramentas em centros de usinagem e sistemas de automação.
8483.40.10 | Ex 135 - Redutores de distribuição, dotados com até 3 saídas para transmissões das bombas, com um pinhão cantilever no lado externo, integrados com rotação máxima compreendida entre 1.800 e 2.350rpm, potência nominal compreendida entre 90 e 750kW, com relação de redução compreendida de 1: 0,6 a 1,20 entre motor a diesel e as bombas hidráulicas de trabalho e giro.
8503.00.90 | Ex 014 - Anéis de retenção para apoiar e sustentar os enrolamentos elétricos (bobinas) de rotor utilizado em geradores elétricos, fabricado em aço forjado P900, com diâmetro máximo de 2.200mm.
8515.80.90 | Ex 032 - Máquinas de solda de topo pelo processo de faiscamento para serras de fita de aço carbono, aços ligados com largura igual ou superior a 3mm mas inferior ou igual a 210mm, com ou sem pirômetro, com fixação das lâminas manual ou hidráulica.
8543.20.00 | Ex 008 - Geradores de sinais de teste e referência de vídeo nos padrões SDI e HD-SDI, com capacidade de geração de sinais multi-formatos analógicos e digitais.
8701.30.00 | Ex 016 - Tratores de lagartas de borracha acionados por motor diesel com potência bruta igual ou superior a 420HP, com velocidade máxima operação superior a 18km/h, com peso bruto total máximo permitido de 12.500kg e com possibilidade de operar em inclinações de 45º em subida ou em descida.
8709.11.00 | Ex 010 - Veículos autopropulsados, sem dispositivo de elevação, para transporte de mercadorias a curta distância, acionados por motor elétrico AC trifásico de 27,8kW, movidos a bateria de fosfato de ferro-lítio integrada ao equipamento, sem retirada da bateria para sua recarga por meio de entrada para recarga na parte lateral do equipamento, com a capacidade máxima de transporte de mercadorias de até 25.000kg, velocidade de deslocamento com ou sem carga entre 10 e 26km/h, respectivamente.
8709.19.00 | Ex 002 - Veículos transportadores de metal líquido a curtas distâncias, operado por meio de rádio controle, impróprio para uso em estradas, com plataformas de transporte de pelo menos 6 metros de largura e 25 metros de comprimento, capacidade de carga de pelo menos 700 toneladas, altura da plataforma variável entre 2 e 3 metros, ângulo de operação dos truques de roda de 180o, permitindo seu deslocamento em todas as direções, velocidade de operação de 6km/h, dotado de sistema anticolisão que atua em todas as direções, dispositivo de controle remoto, 8 truques de rodas em 2 linhas de eixo, totalizando 16 truques de rodas e tanque de combustível para 800 litros de óleo diesel.
9011.80.90 | Ex 002 - Microscópios ópticos confocal acoplado a espectômetro Raman, com resolução limitada por difração, lateral de 220nm e vertical de 500nm, obtidos com objetiva de abertura numérica 1,4 e excitação em 532nm, permite imageamento de alta resolução de composição química da amostra, inclusive em profundidade/tridimensional, com um ou mais lasers de excitação e um ou mais espectômetros e detectores otimizados para cada faixa espectral, a saber CCD por iluminação traseira (back-illuminated) para excitação com luz visível, CCD Deep Depletion para excitação NIR 785nm, InGaAs para excitação NIR 1064 nm''.
9018.19.80 | Ex 024 - CO-Oximetro portátil não invasivo para controle da saturação de oxigênio arterial e a freqüência de pulso, com tela de LED multicolorida com capacidade de exibição continuada de valores numéricos de SpO2, Índice de Perfusão (PI), freqüência de pulso (PR), nível arterial da metahemoglobina, nível arterial da carboxihemoglobina, assim como barras indicadoras de LED para o indicador de baixa qualidade e identificação de sinal, estado de alarme, alarme silencioso e vida útil da bateria, com cabo e sensor, para monitorização pontual ou contínua durante condições de movimento e de não movimento, e para pacientes com perfusão periférica normal ou baixa.
9018.19.80 | Ex 025 - Oximetros e CO-Oximetros para monitorização não invasiva e contínua com capacidade de medição da saturação de oxigênio arterial (SpO2), a frequencia de pulso (PR) e o índice de perfusão (PI), medidas de hemoglobina (SpHb), conteúdo de oxigênio (SpCO) e índice de variabilidade plestismográfica (PVI) , carboxihemoglobina (SpCO), metahemoglobina (SpMet), frequência respiratória acústica (RRa) e índice de reserva de oxigênio (ORI), em condições de movimento e de não movimento, e para pacientes adultos,pediátricos ou recém-nascidos com perfusão periférica normal ou baixa, com tela de LCD sensível ao toque que exibe continuamente valores numéricos e as tendências dos parâmetros, e exibições gráficas de onda plestimográfica a forma de onda respiratória, para a identificação de qualidade do sinal e para a frequência respiratória acústica, conectado a plataforma de carregamento e ou comunicação.
9018.19.80 | Ex 026 - Equipamentos de tomografia por coerência óptica para avaliação qualitativa e quantitativa da morfologia vascular nas artérias coronárias, por meio de cateter de fibra óptica (não incluso no equipamento), com qualidade da imagem de 158frames/s, comprimento de “pullback” (distância a ser analisada) de 150mm, variação de velocidade de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 40mm/s e calibração automática.
9018.19.80 | Ex 027 - Monitores portáteis para teste de TP/INR em beira de leito, com tecnologia de detecção do coágulo dirigida por pressão, com leitor de códigos de barras e tela colorida sensível ao toque, utilizando amostras de sangue total capilar ou venoso com capacidade de armazenamento de até 1200 resultados de teste.
9018.19.80 | Ex 028 - Equipamentos de microcoagulação portáteis para testes de tempo de coagulação ativada (TCA), tempo de tromboplastina ativado (TTPA) e tempo de protombina (TP) baseado em cubetas descartáveis de uso único, com mecanismo de detecção de coágulos combinado/mecânico-óptico, capazes de armazenar até 600 resultados de testes de pacientes e 600 resultados de controle de qualidade, com leitor de código de barras acoplado.
9018.19.80 | Ex 029 - Sistemas de diagnóstico molecular baseado em PCR (reação de cadeia da polimerase) em tempo real totalmente automatizados com emprego de tecnologia baseada em cartucho de uso único, descartável, com leitor de código de barras integrado e conexão remota ou LIS.
9018.50.90 | Ex 032 - Equipamentos de diagnóstico oftalmológico destinados à realização de exames de biometria com medição do comprimento axial, ceratometria, tamanho da pupila, branco a branco, espessura da córnea e profundidade da câmara anterior usando imagem “SCHEIMPFLUG”.
9018.50.90 | Ex 040 - Equipamentos para cirurgia oftalmológica de catarata através de laser de precisão com comprimento de onda no centro de 1030nm (+/- 5nm) e duração do pulso inferior a 600 femtossegundos , composto por unidade indicadora de emissão de laser de tratamento com subsistema de tomografia de coerência óptica (OCT) com geração de imagens integrais tridimensionais do olho a ser tratado, de domínio espectral, comprimento de onda central de 820-930nm, resolução lateral de 15μm ou superior no foco e resolução axial de 30μm ou superior, painel de controle de acoplamento, conexões de vácuo para Interface consumível e tela de monitoramento e controle sensível ao toque; cadeira do paciente com controle tipo joystick para posicionamento do paciente; interruptor de pedal para acionamento do laser e interruptor de pedal duplo para controle do vácuo. Ex 040 - Equipamentos para cirurgia oftalmológica de catarata através de laser de precisão com comprimento de onda no centro de 1030nm (±5nm) e duração do pulso inferior a 600 femtossegundos , composto por unidade indicadora de emissão de laser de tratamento com subsistema de tomografia de coerência óptica (OCT) com geração de imagens integrais tridimensionais do olho a ser tratado, de domínio espectral, comprimento de onda central de 820-930nm, resolução lateral de 15mm ou superior no foco e resolução axial de 30mm ou superior, painel de controle de acoplamento, conexões de vácuo para Interface consumível e tela de monitoramento e controle sensível ao toque; cadeira do paciente com controle tipo joystick para posicionamento do paciente; interruptor de pedal para acionamento do laser e interruptor de pedal duplo para controle do vácuo. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 47, de 2016)
9018.50.90 | Ex 041 - Equipamentos oftalmológicos utilizados em cirurgias de oculares para medição do poder refrativo do olho, com potência do laser óptico para a córnea inferior a 445 microwatts, diâmetro do feixe ótico na córnea entre 0,3 e 1,0mm e refração do laser com comprimento de onda de 780nm.
9018.90.10 | Ex 026 - Bombas de infusão volumétrica de pequeno porte para infusão contínua de líquidos parenterais, enterais e hemocomponentes por meio de dedilhamento peristáltico linear por sistema de comportas, com tela de LCD colorida, sistema de alarme visual e sonoro, entrada de energia, faixa de configuração da taxa de fluxo de 0,10 a 1.200ml/h, precisão de taxa de fluxo aproximadamente de 5%.
9018.90.10 | Ex 027 - Injetoras automáticas de contraste, com capacidade de realizar injeções consecutivas de contraste diretamente a partir dos frascos de contraste, com troca automática de recipiente vazio para recipiente cheio, com sensor para evitar a injeção de ar.
9027.10.00 | Ex 084 - Aparelhos para medição e controle de gás CH4, H2S, CO2 e/ou O2, para até 5 pontos de medição, para fluxo de gases de até 4L/min, compatibilidade de pressão compensada padrão entre 0,7 e 1,1bar, faixa de medição entre 0-100Vol% para CH4, entre 0-2.000ppm para H2S, entre 0-65/-100Vol% para CO2 e entre 0-25Vol% para O2, utilizados em usinas de biogás, com entradas e saídas analógicas e digitais, com painel de controle “touch screen” e estrutura contendo: ponto(s) de medição, duto de ar fresco, sistema de monitoramento interno, bomba de gás interna CH4, interface de máquina.
9027.30.20 | Ex 035 - Espectrofotômetros, portáteis, para análise bromatológica de alimentos para animais através do método espectroscópico com identificação de comprimentos de onda de 1.100 a 1.650nm da região próxima ao infravermelho do espectro eletromagnético, com resolução e precisão espectral de 0,5nm, faixa de absorção de 2UA, detector de 256 pixels InGaAs de rede de diodos, banda ótica de 10,44nm, com tempo de leitura menor que 1 minuto, com agitação circular de amostras, embarcado em case plástico de alta densidade resistente a choques mecânicos com dimensões de 53x23x28cm e grau de proteção IP 65, tela intuitiva touch screen de TFT-LCD de 17cm, microcomputador 2GB de memória RAM e 8GB de HD.
9027.50.20 | Ex 078 - Analisadores para realização de testes bioquímicos de urina por refletância, por meio de fotômetro de reflexão e mitologia, com sinalizador de luz de alta sensibilidade, sinalização de resultados anormais, com testes em tiras com 11 parâmetros e capacidade de 100 tiras/tubo, velocidade de processamento de 120testes/h ou 60testes/h, para uso veterinário.
9027.50.90 | Ex 093 - Aparelhos automáticos computadorizados para medir desordens hemostáticas (coagulômetro), adequados para medir tempo de protrombina (PT), tempo de tromboplastina parcial ativado (Aptt) e testes de desordens, toxinas, doenças sistêmicas, envenenamento, possível anemia e coagulopatia intravascular disseminada (DIC).
9027.80.99 | Ex 207 - Agregômetros de plaquetas, capazes de realizar testes para análise da função plaquetária em amostras de plasma rico em plaquetas, pelo método da transmitância de luz ou em amostras de sangue total pelo método de impedância elétrica ou ainda através dos dois mencionados modos de agregação, podendo ou não realizar estudos simultâneos de secreção de grânulos plaquetários pelo método da luminescência/liberação de ATP, com feixe de luz infravermelho e ferramenta de autocalibração, quando realizando testes pelo método de transmitância de luz; utiliza eletrodo descartável ou reutilizável ou ambos, quando utilizando método de impedância.
9027.80.99 | Ex 251 - Analisadores automáticos modulares para determinar concentrações de líquidos, dotados de célula de medição feita em aço inoxidável, com faixa de medição de 0 a 3g/cm3, exatidão mínima de 0,0001g/cm3 e repetitividade mínima de 0,00002g/cm3, temperatura de 0 a 100oC e pressão de 0 a 10bar, detecção automática de bolhas por pressão, limpeza e secagem automática da célula de medição realizada por dois solventes, módulo de ultrassom para auxílio na limpeza da célula de medição, injeção da amostra realizada na posição vertical e módulo carrossel de amostras com aquecimento para 40 posições.
9027.80.99 | Ex 252 - Analisadores de eletrólitos para a determinação de até 3 eletrólitos dentre sódio, potássio, cálcio ionizado, cloreto e lítio, por meio de eletrodo íon seletivo, com eletrodos sem manutenção e sem troca de membranas.
9027.80.99 | Ex 253 - Analisadores hematológicos totalmente automatizados para contagem e diferenciação de células sanguíneas, com análise de até de até 23 parâmetros, 3 histogramas e 3 gráficos de dispersão, com tecnologia de citometria de fluxo (FCM), impedância DC, com capacidade de processamento de até 60amostras/h, para uso veterinário.
9027.80.99 | Ex 254 - Analisadores hematológicos totalmente automatizados para contagem e diferenciação de células sanguíneas, com análise de até 18 parâmetros e 3 histogramas, com metodologia de impedância elétrica por contagem e livre de cianeto, com capacidade de processamento de até 25amostras/h, utilizando volume da amostra de 20µ para pré-diluído e 13µl para sangue total, para uso veterinário.
9027.80.99 | Ex 255 - Analisadores simultâneos de nitrogênio e oxigênio com tempo de análise de 85s para oxigênio e 100s para nitrogênio, precisão de 0.000025mg, massa média para análise de 1g, método de detecção não dispersivo de absorção infravermelho, utiliza os reagentes químicos: perclorato de magnésio anidro, óxido de cobre, hidróxido de sódio e oxigênio, gás de arraste: hélio 99,99% puro, ar comprimido e argônio 99,999% puro, possui forno de indução com controle de corrente e potência máxima de 7.500W, refrigeração líquida, condições operacionais de temperatura dve 15 a 35oC, umidade relativa de 20 a 80%, potência 230V, 50/60Hz fase única, 50A, 12.500BTU/h, com monitor touch screen anexado.
9030.10.10 | Ex 026 - Monitores continuos de radiação alfa e beta contendo detectores de silício para medição de particulado e gases nobres (somente radiação beta), atendendo a faixa de medição de concentração de atividade de radiação alfa 1,0x10-2 a 3,7x10+6 Bq/m3 e radiação beta de 1,0 a 3,7x10+6 Bq/m3 para o módulo de particulado e de radiação beta de 3,7 a 1,0x1010 Bq/m3 para o módulo de gases nobres, atendendo a norma IEC60761-1.
9030.10.10 | Ex 027 - Monitores contínuos de radiação gama ambiente com sistema de alerta visual e sonoro para verificação da taxa de dose de radiação dentro da contenção, com leitura da janela de energia de 80keV a 7MeV e faixa de medição de 10-6 a 10+3Sv/h, atendendo a norma IEC60951.
9031.10.00 | Ex 088 - Máquinas para medição de balanceamento de rodas e pneus montados, para peso de roda completa de no máximo 50kg, com dispositivo de medição eletrônico, estação de balanceamento com tempo de ciclo entre 9 e 15s, com 3 ou mais tipos de funcionamento e controlador lógico programável (CLP).
9031.80.11 | Ex 006 - Dinamômetros semiportáteis para ensaios de eficiência energética em veículos automotores dotados de tração 4x4 e 4X2, com alta capacidade de torque para simulações de rodagem em estrada com simulações de aceleração e alta potência, consistindo de: 4 unidades de dinamômetros; unidade de controle central do sistema com fonte de energia ininterrupta/no-break; 4 unidades de alimentação com transmissão, conversores e conectores de alimentação; 1 ventilador de resfriamento do veículo.
9031.80.12 | Ex 019 - Equipamentos de rugosidade versátil que permitem comunicação com diversas unidades de avanço, com comprimento de medição, eixo X, podendo chegar a 120mm, dependendo da unidade selecionada, e seu range de avaliação, eixo Z, pode ter até 1,5mm, dependendo do comprimento de ponta selecionando para a medição, comunicação entre as unidades de avanço e o computador é feita via cabo USB, e todos os filtros "cut-off" e as características de rugosidade existentes em normas podem ser selecionadas no software, e o dispositivo permite a criação de programas de medição diversificados.
9031.80.12 | Ex 020 - Rugosímetros portáteis de superfícies, dotados de unidade com comprimento de medição de 26mm e faixa de medição de +/- 250μm a +/- 500μm, com resolução de 0,8nm a 8nm, unidade de avaliação com display colorido, zeragem automática do apalpador, velocidade de medição de 0,2mm/a a 1mm/s, velocidade de posicionamento em X de 5mm/s e em Z de 2mm/s, força de medição de 0,7Nm, com comunicação via Bluetooth ou cabo entre as unidades de medição e filtro de 0,25mm, 08mm, 2,5mm e filtro automático.
9031.80.12 | Ex 021 - Rugosímetros portáteis para medições superficiais, com curso máximo de medição de 17,5mm no eixo X e máximo de 350μm no eixo Z, comunicação via “bluetooth”, filtro "cut-off" de 0,25, 0,8 e 2,5mm.
9031.80.20 | Ex 022 - Aparelhos manuais para medição e digitalização tridimensional em 3D por câmera laser, tipo scanner, com capacidade de medição compreendida de 205.000 a 480.000 medições por segundo, resolução compreendida de 0,100 a 0,050 mm, precisão compreendida de 0,040 a 0,030 mm, área de digitalização compreendida de 225 x 250 a 275 x 250 mm, campo de profundidade de 250 mm, dotados de padrões de calibração, cabos e etiquetas adesivas de posicionamento.
9031.80.20 | Ex 023 - Sistemas de medição tridimensional sem contato, tipo scanner 3D manual, portátil, com peso de até 950g do scanner, com precisão de 0,100mm, dotados de 2 câmeras e 1 projetor de luz branca incorporados e não intercambiável, para medição de geometrias de superfícies por meio de digitalização de meios físicos, levantamento de coordenadas 3D de pontos de superfície, controle de qualidade, metrologia e engenharia reversa, dotado de: maleta de transporte, placa de calibração, cabo USB, fonte de alimentação, 1.000 etiquetas adesivas.
9031.80.99 | Ex 312 - Transdutores lineares de posição, por magnetostrição, sem contato, com curso útil entre 25 e 7.600mm.
9031.80.99 | Ex 739 - Equipamentos de medição de circularidade, retilinidade, cilindricidade, coaxilidade, concetricidade, paralelismo, batimento radial e axial, de formas geométricas de altura máxima de 1.200mm e diâmetro máximo de 590mm, por meio apalpadores, com dispositivo de controle via comando numérico e avaliação computadorizado (CNC), com "Joystick" para ajuste manual de 7 eixos, sendo eixo C de rotação de 360o, eixo Z de 1.000mm, eixo X de 120mm, eixo Tx de 800mm e eixo Ty de 350mm.
9031.80.99 | Ex 740 - Equipamentos para monitoramento da aproximação de navios, para montagem em terminal marítimo, constituídos de sensores de distância a laser e de aparelho de sinalização visual (“display”) para informação de distância e de velocidade.
9031.80.99 | Ex 741 - Máquinas automáticas para inspeção de vazamento do fundo e da lateral do copo de papel, em câmara selada, com 24 cabeças e velocidade máxima de produção de até 185copos/min.
9031.80.99 | Ex 742 - Calibradores manuais universais para apalpadores, relógios, calibres, roscas, micrômetros e blocos padrão, com range de medição de 100mm, resolução digital de 0,1µm, força máxima de medição de 11N, incerteza de medição (MPE) de (0,09+L/2.000) µm (sendo L considerado em mm), velocidade máxima de posicionamento de 6mm/s.
9031.80.99 | Ex 743 - Sensores tipo sistemas microeletromecânicos (MEMS) para interpretar a aceleração uniaxial ou triaxial veicular e eventuais variações, utilizados para medir a frequência de trabalho de componentes e sistemas, forças aplicadas, mudanças de movimento entre outros fenômenos com características de corpo com massa reduzida, sensibilidade de 2 a 20mV/g, faixa de medição de ±2 a ±100g, faixa de frequência de 0 a 1.000Hz, resposta em fase <10o, choque máximo absorvido de ± 5000 g pk, temperatura de trabalho de -54 a 121oC, tensão de alimentação 6 a 30VDC, corrente de operação <30mA, impedância de entrada de £120Ω.
9031.80.99 | Ex 744 - Sensores acelerômetros tipo piezoelétrico (ICP) para análise de acelerações e vibrações em todas as partes do veículo, utilizados para medir a frequência de trabalho de componentes e sistemas, forças aplicadas, mudanças de movimento entre outros fenômenos com características de corpo com massa reduzida, sensibilidade de 10 a 100mV/g, faixa de medição de ±10 a ±50g, faixa de frequência de 0,5 a 5.000Hz, resposta em fase de 1 a 5.000Hz, choque máximo absorvido de ±7000 g pk, temperatura de trabalho -54 a 80oC, tensão de alimentação de 20 a 30VDC, corrente de operação de 2 a 20mA, impedância de entrada de £200Ω.
9031.80.99 | Ex 745 - Sistemas de aquisição de dados em veículo para realização de provas de dirigibilidade, consumo e eficiência energética, integrados a um banco de dados atualizado de diversos modelos de veículos, podendo determinar a correlação de resultados do desempenho comparativo dos produtos para homologação, com as seguintes características: tensão de alimentação de 12 a 16VDC (unidade principal), corrente de 450mA (a 12V), resolução de 12bits, 3 canais de medição analógica de tensão, corrente, rotação, ruído e aceleração, amostragem de 10 a 1.000Hz, temperatura de operação de -20 a 70oC, saída do sensor de 5 ou ±15V, corrente máxima de saída de 500mA, conexão ao computador via USB, conexão e aquisição de dados via rede CAN (1Mbit/s), data logger stand-alone para todos os sinais analógicos e de rede CAN.
9031.80.99 | Ex 746 - Máquinas de aplicação de duplo torque controlado eletronicamente, com capacidade de produção de 25peças/h, aplicado para unir mancais à carcaça de terceiro membro e para montagem de sistema de travamento de terceiro membro com faixa de torque de 70 a 180Nm e para fixar o parafuso da trava de posicionamento da porca de aperto com faixa de torque de 8 a 40Nm, dotados de ferramentas de torque automático com sequência pré-definida, controle de torque, controle de ângulo em graus, braço mecânico para controle de posição, estrutura de reação de torque e leitor de código de barras manual.
9031.80.99 | Ex 747 - Máquinas de aplicação de torque controlado eletronicamente, com faixa de torque de 100 a 300Nm e capacidade de produção de 25peças/h, para definição da distância entre coroa e pinhão com distância máxima de 0,30mm, dotadas de ferramenta de torque automático com controle do torque aplicado e ângulo em graus, braço mecânico para controle de posição, leitor de código de barras manual e estrutura de reação de torque.
9031.80.99 | Ex 748 - Estações para medição estática dos mancais da carcaça do diferencial através de sistema pneumático de expansão e sensores tipo LVDT e medição dinâmica da capa do rolamento de cabeça do pinhão com pré-carga definida entre 4.500 e 5.500N, dotadas de quadro de arruelas para compensação da distância calculada dinamicamente entre o pinhão e a carcaça do diferencial com indicação visual da arruela a ser montada no pinhão, barreiras de segurança conforme NR12, estrutura metálica, leitor de código de barras manual.
9031.80.99 | Ex 749 - Estações para medição dinâmica através de sensores tipo LVDT, com pré-carga definida entre 4.500 e 5.500N e rotação entre 20 e 40rpm, da distância entre o rolamento superior e o assentamento da engrenagem na caixa diferencial e da distância entre o assentamento da engrenagem e o rolamento inferior através de bancada para medição, dotada de interface homem máquina, leitor manual de código de barras, painel elétrico, controlador lógico programável (CLP), barreiras de segurança conforme NR12, estrutura metálica.
9031.80.99 | Ex 750 - Combinações de máquinas para verificação de terceiro membro, com capacidade de produção de 25peças/h, para as verificações e registros em sistema supervisório da distância dinâmica entre coroa e pinhão por cálculo de média sendo a distância mínima de 0,07mm e a máxima de até 0,30mm, torque total para rotação do conjunto pinhão e flange sendo este de 1,7Nm até 5,08Nm, integridade do sistema eletrônico de travamento do terceiro membro e aquisição de imagens da aceleração e desaceleração da engrenagem, compostas de duas câmeras com iluminação individual para fotografar e registrar no sistema supervisório a marca/sinal do contato físico entre a coroa e o pinhão, eixo de eliminação de folga entre ferramenta e flange, dispositivo de contagem de pulsos (dispositivo superior e inferior) para verificar a relação coroa/pinhão, sistema de verificação de torque, sistema de verificação do e-locker na condição destravada (0,7 a 1,4V), interface homem máquina, leitor de código de barras manual, painel elétrico, controlador lógico programável (CLP), barreiras de segurança conforme NR12 e estrutura metálica para suporte do torque.
9031.80.99 | Ex 751 - Máquinas para medição da uniformidade de rodas e pneus montados para veículos, dotadas de dispositivo de alimentação da roda, bancada de medição, sistema de medição computadorizado, dotado de: computador de medição e módulo de aquisição de dados, carga da roda com movimento deslizante, eixo principal acionado por motor com adaptador, correia transportadora dividida e estação de centralização da roda, faixa operacional de funcionamento para pneus com diâmetros entre 550 e 860mm e largura máxima do pneu de até 400mm, medição de excentricidade radial e lateral entre 4 e 5mm e tempo do ciclo entre 10 e 16s, com controlador lógico programável do tipo CLP.

Art. 2º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2016, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8504.40.90 | Ex 007 - Conjuntos para propulsão ferroviária, constituído por: 1 inversor de frequência, utilizado no controle e proteção de motores de tração, com controle de tensão e frequência variáveis por modulação por largura de pulso PWM (Pulse Width Modulation), módulos de potência com transistores bipolares tipo IGBT (6,5Kv), tensão de entrada de 3.000Vcc, controle de tração anti-patinagem e frenagem eletrodinâmica, interface de comunicação MVB com o sistema de monitoramento de bordo, portas USB para manutenção e 4 motores de indução tipo gaiola de esquilo, trifásicos, 4 polos, bobinados em estrela, com isolação classe 200, sensor de velocidade magnético, sensor de temperatura, 270kW, 2.300V, 87A, 2.490rpm (rotação contínua), motor aberto autoventilado utilizado para tração metroferroviária.
8504.40.90 | Ex 008 - Conversores estáticos, auxiliares, com controle de tensão e frequência por modulação por largura de pulso PWM (Pulse Width Modulation) de 6 pulsos, módulos de potência com transistores bipolares tipo IGBT, tensão de entrada de 3.000Vcc, e tensões de saídas em 380Vca e 72Vcc trifásico, frequência de 60Hz, potência de 165kVA e 72Vcc, potência de 25kW, controle de carregamento da bateria, interface de comunicação MVB com o sistema de monitoramento de bordo, portas Ethernet e USB para manutenção, interfaces homem-máquina através de LED, e utilizados como fontes auxiliares de energia elétrica em trens elétricos.

Art. 3º O Ex-tarifário nº 425 da NCM 8479.89.99, constante da Resolução CAMEX nº 118, de 18 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8479.89.99 | Ex 425 - Máquinas automáticas de montagem de pinos e molas em miolos de fechaduras, compostas de mesa indexada com 6 ou 8 estações de trabalho, com medidor eletrônico de profundidade das chaves, carregador vibratório de pinos e contrapinos, carregador pneumático de molas nos cilindros, dispositivo pneumático de fechamento dos cilindros, unidade de inspeção dos cilindros e painel de comando PLC

Art. 4º O Ex-tarifário nº 139 da NCM 8458.11.99, constante da Resolução CAMEX nº 86, de 1º de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 02 de setembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

8458.11.99 | Ex 139 - Tornos de comando numérico computadorizado monofuso, com os movimentos dos carros Z e X neste único fuso (cursos de 240mm e 245mm,respectivamente), com 6.000rpm, com sistema de carga e descarga automático tipo “gantry loader” e tempo de carga de 5,5s, torre com 12 estações para ferramentas (podendo ou não conter eixo Y), 6 estáticas e 6 acionadas (atingindo 4.000rpm e 2,5kW de potência, permitindo furações de diâmetro máximo de 13mm e rosqueamento M8), com tempo de posicionamento de 0,2s (posição mais próxima) e eixo C interpolável e indexável em 0,001º.

Art. 5º O Ex-tarifário nº 288 da NCM 8422.30.29, constante da Resolução CAMEX nº 117, de 17 de dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

8422.30.29 | Ex 288 - Máquinas eletropneumáticas, automáticas, para envasar sêmen suíno diluído para uso em inseminação artificial de fêmeas suínas, controladas por um controlador lógico programável (CLP), com capacidade para envasar 500 ou mais sacos plásticos de 45ml por hora e 300 ou mais sacos plásticos de 90ml/h, equipado com uma ou mais porta-bobinas, com ou sem etiquetadora automática.

Art. 6º Os Ex-tarifários nº 077 da NCM 8462.41.00 e nº 098 da NCM 8480.71.00, constantes da Resolução CAMEX nº 22, de 24 de março de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 28 de março de 2016, passam a vigorar com as seguintes redações:

8462.41.00 | Ex 077 - Máquinas para puncionar chapas metálicas de comando numérico computadorizado (CNC), com trocador automático de ferramentas de 9 ou mais estações e autoindexação das ferramentas e força de puncionamento de 400kN.

8480.71.00 | Ex 099 - Moldes de 16 cavidades, em sistema de câmara fria, confeccionados a partir de aços especiais não contaminantes, para injeção à quente de tampa para caneta cosmética deliniadora de olhos, compatível com resina de polipropileno (PP), com capacidade de 16 peças por ciclo de 25 segundos cada (incluída a remoção manual).

Art. 7º Excluir o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX nº 117, de 17 de dezembro de 2015, com efeitos retroativos à data de sua publicação no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2015:

8479.89.99 | Ex 829 - Equipamentos eletromecânicos com controle automático para acompanhamento do sol e com 1o de liberdade que atua em um eixo de rotação (horizontal ou vertical ou inclinado ou polar) com precisão angular menor ou igual a 2o, de forma a otimizar a produção de energia elétrica produzida por módulos fotovoltaicos de silício cristalino.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ARMANDO MONTEIRO
Este texto não substitui o publicado no DOU.