# RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2009

- Ano: 2009
- Numero: 13
- Anexo: 0
- Publicacao: 2009-03-25
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 512

RETIFICAÇÃO
(Publicada no D.O.U. de 25/03/2009)

Na Resolução CAMEX n° 13, de 13 de março de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 16 de março de 2009, Seção 1, páginas 6 a 11,

1) Onde se lê:

8443.19.10 | Ex 020 – Máquinas de impressão serigráfica a base de tinta cerâmica, para vidros automobilísticos planos, de dimensão máxima de 2.000 x 1.300mm e mínima 500 x 300mm, espessura de 2 até 6mm, velocidade máxima de impressão de 750mm/s, ciclo de impressão de 8 à 12 segundos, constituída de transportador de entrada e saída com inversor, com dispositivo de levantamento do vidro, lançadeira transportadora a vácuo, dispositivo de centralização do vidro, estação de impressão, estrutura metálica de proteção, sistema de comando central com púlpito de operação, controlador lógico programável (CLP) e cabine elétrica

Leia-se:

8443.19.10 | Ex 020 – Máquinas de impressão serigráfica para vidros automobilísticos planos, de dimensão máxima de 2.000 x 1.300mm e mínima 500 x 300mm, de espessura de 2 até 6mm, velocidade máxima de impressão de 750mm/s, ciclo de impressão de 8 à 12 segundos, constituídas de transportador de entrada, transportador de saída, inversores, dispositivo de levantamento do vidro, lançadeira transportadora a vácuo, dispositivo de centralização do vidro, estação de impressão, estrutura de proteção, sistema de comando central com púlpito de operação, controlador lógico programável (CLP), interface homem-máquina e cabine elétrica

2) Onde se lê:

8442.40.90 | Ex 001 – Máquinas automáticas para confecção de "drops"...

Leia-se:

8422.40.90 | Ex 226 – Máquinas automáticas para confecção de "drops" ...

3) Onde se lê:

8454.30.90 | Ex 019 – Combinações de máquinas para fundição contínua de vergalhões de cobre, com diâmetro de 8 e 20mm ...

Leia-se:

8454.30.90 | Ex 019 – Combinações de máquinas para fundição contínua de vergalhões de cobre, com diâmetro de 8 a 20mm ...

4) Onde se lê:

8479.82.90 | Ex 032 – ... com ventilador radical e cabine ...

Leia-se:

8479.82.90 | Ex 032 – ... com ventilador radial e cabine ...

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.