Reprodução técnica gerada a partir dos dados abertos XML do INLABS. Este conteúdo não substitui a versão certificada do Diário Oficial da União.
Registro: inlabs:03/07/2026:DO1:24099318
Fragmentos: 515_20260703_24099318-1.xml, 515_20260703_24099318-2.xml, 515_20260703_24099318-3.xml, 515_20260703_24099318-4.xml, 515_20260703_24099318-5.xml, 515_20260703_24099318-6.xml, 515_20260703_24099318-7.xml, 515_20260703_24099318-8.xml, 515_20260703_24099318-9.xml, 515_20260703_24099318-10.xml, 515_20260703_24099318-11.xml, 515_20260703_24099318-12.xml, 515_20260703_24099318-13.xml, 515_20260703_24099318-14.xml, 515_20260703_24099318-15.xml
SHA-256: e26f8db2b4990319c9adfaa63dbac911e8046a33d3bbb028af1cae8873587f0b

RESOLUÇÃO GECEX Nº 932, DE 2 DE JULHO DE 2026

Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, para fins de concessão e alteração de Ex-tarifários de Bens de Capital.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º,caput,inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e considerando a deliberação de sua 238ª Reunião Ordinária, ocorrida em 23 de junho de 2026, resolve:

Art. 1º Fica excluído do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, o Ex-tarifário listados no Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Altera as descrições de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 780, de 28 de agosto de 2025, que passam a vigorar com as redações especificadas no Anexo III desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA

Presidente do Comitê

ANEXO I

NCM | Ex | Descrição
8413.70.10 | 063 | Bombas centrífugas para líquidos, do tipo vertical, com voluta, rotor de fluxo misto e sucção simples, destinadas ao bombeamento de esgoto bruto, equipadas com cotovelo de sucção e instrumentação necessária à operação, projetadas para operar com vazão nominal de 32.400 m³/h, altura manométrica de 34,6 m e eficiência hidráulica de 87%.

ANEXO II

NCM | Ex | Descrição | Fim da vigência
7309.00.90 | 033 | Silos em formato especial para homogeneização de insumos farmacêuticos sólidos, com volume total de 1.200 litros e volume útil de 960 litros, construído em aço inox 316l, rugosidade inferior a 0,2 micrômetros, chapa 3mm e encaixe superior especial para conexão com misturador, tampa superior com conexão tri-clamp em aço inox 316l e diâmetro de 495mm, válvula borboleta inferior DN-250, construída em inox 316l e conexão especial para sistema de descarregamento contínuo. | 30/06/2028
8404.90.90 | 002 | Cestos para aquecedores regenerativos de ar com entrada vertical, destinados a caldeiras a carvão mineral de grande porte em usinas termelétricas, integrando trocadores de calor rotativos do tipo quatro setores, com eixo vertical e rotor de aproximadamente 10,540mm de diâmetro, operando a 1,5rpm, compostos por três camadas: quente/intermediária com altura de 600 e 850mm, ambas com elementos de até 0,7mm de espessura e perfil TF4, e camada fria com altura de 300mm com elementos de 1,2mm e perfil TF4, com dimensões externas variáveis conforme a posição de montagem no rotor, fabricados com estrutura em aço carbono e elementos de troca térmica em aço Corten. | 30/06/2028
8407.29.90 | 039 | Motores marítimos de pistão, ignição por centelha, com 2 ou mais cilindros, de fixação interna ao casco, de potência igual ou superior a 200HP, rotação nominal igual ou superior a 5.800rpm, com ou sem rabeta, com ou sem sistema de refrigeração a água de captação externa, com ou sem sistema de descarga de gases molhados, com ou sem trocador de calor, com ou sem pistão e bomba de direção hidráulica, com ou sem reservatório de óleo da rabeta, com ou sem bomba do trim, com ou sem conjunto do espelho de popa, com ou sem sistema de monitoramento local ou remoto, com ou sem sistema de monitoramento analógico ou digital, com ou sem sistema de comando eletrônico multiestações. | 30/06/2028
8408.10.90 | 125 | Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão, diesel, 4 tempos, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água com captação externa e injeção eletrônica, diâmetro do cilindro de 131mm e curso de 158mm, com 6 cilindros em linha, potência do motor na faixa de 700 a 900HP a 2.250 ou 2.300rpm, capacidade volumétrica de 12,78 litros e taxa de compressão de 17,1:1. | 30/06/2028
8408.10.90 | 126 | Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, de fixação interna ao casco e com sistema de refrigeração a água, diâmetro do cilindro de 123mm e curso de 152mm, com 6 cilindros em linha, capacidade volumétrica de 10,84 litros, taxa de compressão de 16,5:1, potência na faixa de 625 a 725HP e rotação máxima do motor na faixa de 2.400 a 2.500rpm. | 30/06/2028
8408.10.90 | 127 | Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão, diesel, 4 tempos, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água com captação externa e injeção eletrônica, diâmetro do cilindro de 131mm e curso de 158 mm, com 6 cilindros em linha, potência na faixa de 291 a 600HP, rotação máxima do motor na faixa de 1.800 a 1.900rpm, capacidade volumétrica de 12,78 litros e taxa de compressão de 18,5:1. | 30/06/2028
8408.10.90 | 128 | Motores marítimos de pistão, ignição por compressão, diesel, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água com captação externa e injeção eletrônica, diâmetro do cilindro de 144 mm e curso de 165 mm, com 6 cilindros em linha, potência no eixo na faixa de 600 a 850HP, a 1.800 ou 1.900rpm, de acordo com ISO 3046, com capacidade volumétrica de 16,1 litros e taxa de compressão de 16,8:1. | 30/06/2028
8412.21.10 | 098 | Cilindros hidráulicos, próprios para propulsão da água no sistema de movimentação de carretéis, fabricados com corpo externo e embolo interno em PVC TECPET (tereftalato de polietileno), dotados de anel de vedação "oring" para os componentes internos e conector cilíndrico tipo "Niple". | 30/06/2028
8412.21.10 | 099 | Atuadores hidráulicos de dupla ação, de movimento retilíneo, utilizados para adicionar ou subtrair automaticamente peso (pressão) em cada unidade de linha das plantadeiras agrícolas, operando com uma pressão compreendida entre 2.500 e 3.500psi. | 30/06/2028
8412.90.90 | 050 | Estatores dotados de lóbulos helicoidais revestidos de elastômero do tipo PRR, POB, PXP ou XTH, para motores hidráulicos de deslocamento positivo (motores de fundo) com 1.69 a 2.875 polegadas de diâmetro, com torque elevado e velocidade moderada, ideal para formações duras e aplicações com lama à base de água (WBM), suportando temperaturas de até 280 graus Fahrenheit, utilizados na perfuração de poços de petróleo e gás. | 30/06/2028
8412.90.90 | 051 | Estatores dotados de lóbulos helicoidais de elastômero moldados dentro de tubo metálico, para motores hidráulicos de deslocamento positivo (motores de fundo) de 4 3/4 a 11 1/4 polegadas, com torque máximo até 43.733Nm, utilizados na perfuração de poços de petróleo e gás. | 30/06/2028
8413.50.90 | 115 | Bombas volumétricas alternativas de pistão radial, fabricada em carcaça fundida sob pressão, taxa mínima de vazão de 2,5 a 13,3cm3/min a 10000rpm, taxa máxima de vazão de 8,5 a 23,9cm3/min a 10.000rpm, utilizada para lubrificação da corrente de corte de motosserras com motor de ignição por centelha incorporado. | 30/06/2028
8413.60.19 | 061 | Bombas hidráulicas volumétricas rotativas de palhetas, de fluxo variável com compensador incorporado para controlar automaticamente o ajuste do deslocamento da bomba, deslocamento volumétrico de 8 a 22cm³/rev, pressão máxima de trabalho de 70 bar, vazão de 6,4 a 39,6L/min, rotação máxima 1.800 rpm, temperatura de trabalho de -25 a 70 graus Celsius, utilizadas em aplicações industriais, dispositivos e ferramentas. | 30/06/2028
8413.60.19 | 062 | Motobombas a gasolina de 4 tempos, potência entre 1,5 e 3,6kW, pressão nominal máxima de 700 bar, volume útil entre 2 e 3,60 litros, refrigerada a ar, partida tipo retrátil, para uso em salvamento e resgate; acionamento simultâneo para 1 ou 2 ferramentas hidráulicas, com 1 ou 2 conexões do tipo "engate rápido"; dispositivos de segurança contra incêndios e excesso de pressão; chassi ergonômico em metal não oxidante. | 30/06/2028
8413.60.19 | 063 | Bombas volumétricas rotativas, tipo peristáltica para transferência de líquidos e/ou uvas desengaçadas e/ou uvas inteiras, com capacidade de bombeamento entre 200 e 18.000L/h para líquidos, entre 6.000 e 15.000L/h para uvas desengaçadas até 10.000kg/h para uvas inteiras, com pressostato de segurança, com sonda de segurança para detecção de rompimento de tubo, com ou sem sistema mecânico ou eletromecânico para retração do rolo, com conversor de frequência integrado ao motor elétrico para variação de velocidade. | 30/06/2028
8413.60.90 | 053 | Bombas volumétricas rotativas, tipo peristáltica para transferência de líquidos e/ou uvas desengaçadas e/ou uvas inteiras, com capacidade de bombeamento entre 15.000L/h e no máximo 180.000L/h para líquidos, entre 20.000L/h e no máximo 140.000L/h para uvas desengaçadas e entre 10.000 Kg/h e no máximo 90.000kg/h para uvas inteiras, com pressostato de segurança, com sonda de segurança para detecção de rompimento de tubo, com ou sem sistema mecânico ou eletromecânico para retração do rolo, com conversor de frequência integrado ao motor elétrico para variação de velocidade. | 30/06/2028
8413.70.10 | 067 | Motobomba centrifuga multiestágio com motor elétrico incorporado para operação submersa, com bocal de saída em latão e válvula de retenção incorporada, medindo 1polegada com rosca tipo BSP, eixo e corpo do bombeador em aço inox, rotor de fluxo radial, com 8 até 24 estágios, acoplada a motor assíncrono lubrificado a óleo, rebobinável, com 2 polos, potência entre 0,25 e 1CV, frequência de 60Hz, com vazão máxima de 3m³/h, altura manométrica entre 3,7 e 29,4MCA para 8 estágios, entre 4,5 e 40,5MCA para 11 estágios, entre 7,2 e 58,5MCA para 16 estágios, entre 9,2 e 81,9MCA para 22 estágios e entre 10 e 89,3MCA para 24 estágios, utilizada para captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 2,5 polegadas, para trabalho em temperatura máxima de 35 graus Celsius, com capacitor interno no motor para partida. | 30/06/2028
8413.70.10 | 068 | Motobombas centrifugas multiestágios com motor elétrico incorporado para operação submersa, com bocal de saída em latão e válvula de retenção incorporada, medindo 1 polegada com rosca tipo BSP, eixo e corpo do bombeador em aço inox, rotor de fluxo radial, de 4 a 22 estágios, acopladas a motor assíncrono lubrificado a óleo, rebobinável, com 2 polos, potência de 0,25 até 1,5CV, monofásico, frequência de 60Hz, com vazão máxima entre 3,4 a 3,8 m³/h, altura manométrica entre 1,3 a 134,5MCA, utilizadas para captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro de 3 polegadas, para trabalho em temperatura máxima de 35 graus Célsius, acompanhada de seu acionamento (Dispositivo capacitor para auxilio no funcionamento da bomba). | 30/06/2028
8413.70.10 | 069 | Motobombas centrifugas multiestágios com motor elétrico com refrigeração interna à óleo, incorporado para operação submersa, com bocal de saída em latão e válvula de retenção incorporada, medindo entre 1 1/4 polegadas com rosca tipo BSP, eixo e corpo do bombeador em aço inox, rotor de fluxo radial em poliacetal e difusor em policarbonato, acoplada a motor assíncrono lubrificado a óleo, rebobinável, com 2 polos, potência entre 0,50 e 3CV, frequência de 60Hz, com vazão máxima de 3m³/h, altura manométrica entre 12,1 e 318,2mca, utilizadas para captação de água potável em poços tubulares profundos com diâmetro mínimo de 4 polegadas, com ou sem acionamento (dispositivo capacitor para auxílio no funcionamento da bomba). | 30/06/2028
8413.70.90 | 063 | Bombas centrífugas para líquidos, do tipo vertical, com voluta, rotor de fluxo misto e sucção simples, destinadas ao bombeamento de esgoto bruto, equipadas com cotovelo de sucção e instrumentação necessária à operação, projetadas para operar com vazão nominal de 32.400 m³/h, altura manométrica de 34,6 m e eficiência hidráulica de 87%. | 30/06/2028
8413.70.90 | 274 | Bombas de Acionamento Magnético, próprios para aplicações críticas que envolvem fluidos corrosivos e/ou quimicamente agressivos, sua carcaça é composta de ferro fundido e revestido com etileno tetrafluoretileno (ETFE) de espessura mínima de 3 mm, com capacidade de vazão de até 360 m³/h e altura manométrica máxima de 152 m, contendo anéis de desgaste traseiros e copo de contenção em material compósito reforçado, com resistência a pressão de ruptura de até 205 bar e dotado de um sistema de equilíbrio dinâmico do empuxo axial. | 30/06/2028
8413.91.90 | 182 | Buchas, em aço liga JIS SCM440, exclusivas para bombas de polímeros, com: tratamento térmico para aumento de dureza, revestimento interno especial em "N-Alloy", diâmetro interno de 290 mm, diâmetro externo de 560 mm e largura de 288,5 mm. | 30/06/2028
8413.91.90 | 183 | Rotores, compostos por engrenagens com eixos integrados, fabricados em aço liga JDH-1, com tratamento térmico de têmpera e revestimento para aumento de dureza, tratamento superficial de nitretação para aumento da resistência ao desgaste, comprimento de 1.955 mm, exclusivos para uso em bombas de polímeros. | 30/06/2028
8414.10.00 | 133 | Bombas de vácuo, por deslocamento positivo, para transporte pneumático de produtos agrícolas granulares em linha de produção com capacidade nominal de 4.000 lb/h, acionadas por motor elétrico trifásico de 7,5HP de potência para operação em frequência de 50 ou 60Hz, equipadas com manômetro; soprador de vácuo; filtros de ar e silenciador. | 30/06/2028
8414.59.90 | 119 | Ventiladores anti-geadas móveis, dotados de torre ajustável na altura com possibilidade de rotação de 360° ou em oscilação angular programável, acionamento por motor a combustão interna a diesel com potência máxima de até 48kW, equipados com sistema hidráulico de elevação bem como oscilação, controle eletrônico automático usando parâmetros de temperatura, integração com sistema de telemetria para operação e monitoramento remoto, impeller aerodinâmico e palhetas de endireitamento do fluxo montados sobre estrutura móvel, com estabilizadores retráteis e rebocáveis. | 30/06/2028

8414.80.12 | 038 | Compressores de ar tipo parafuso isento de óleo, acionados por motor diesel, com capacidade de vazão de 1.600 pés cúbicos/min, pressão 10bar, saída de ar de 3 polegadas, tubulações de ar, combustível e exaustão em aço inox, bandeja de contenção com capacidade para 110% de todos os fluidos, tanque de combustível integrado em aço inox com capacidade de 1.100 litros, filtros de ar e combustível "Heavy Duty", estrutura reforçada para transporte por guindaste e aplicações "offshore", com fechaduras reforçadas preparado para operações de alto índice de transporte e transbordo. | 30/06/2028
8414.80.12 | 039 | Compressores de ar comprimido, de parafusos, duplo estágio, isento de óleo, com capacidade de vazão de 900 pés cúbicos por minuto, pressão 10bar, com motorização diesel, montado sobre skid, com chassi vedado, tanque de combustível de aço inoxidável, autonomia mínima de 10hs de operação, sistema de tratamento de ar incluso, "aftercooler" e conjuntos de filtros coalescimento. | 30/06/2028
8414.90.33 | 021 | Blocos do compressor tipo pistão, para compressão de vapor de gases naturais em sistemas frigoríficos como dióxido de carbono, propano, isobutano, entre outros, dotados de 2, 4 ou 6 cilindros, com pressão de trabalho de até 32barg e pressão máxima de até 70barg antes da ruptura, diâmetro de 38 a 82mm, projetados para suportar rotação máxima de até 2.050rpm e potência máxima de até 61,60kW, fabricados em ferro com estrutura metalográfica composta por matriz básica superior ou igual a 90% de perlita. | 30/06/2028
8417.10.20 | 031 | Fornos industriais elétricos, móvel por meio de ponte rolante, para tratamento térmico de bobinas de aço composto de: 2 bases de aquecimento com temperatura máxima de 765 graus Celsius, incluindo anéis de suporte para estas bases, para receberem as bobinas a serem tratadas, dotadas de difusor para distribuição do fluxo do gás hidrogênio (puro) durante o aquecimento e resfriamento, impulsor de velocidade máxima de até 3.600rpm, motor controlado por frequência variável e resfriamento à água; 1 campânula de aquecimento por meio de resistência elétrica com temperatura máxima de 850 graus Celsius; 1 sistema de queimador térmico para hidrogênio; 2 racks de válvulas; 2 campanulas de proteção e fechamento hermético à prova de gás; 1 campânula de resfriamento a ar e água, dotada de ventilador de ar frio; componentes e conexões hidráulicas para interligação no conjunto hidráulico existente; componentes de partes elétricas para interligação nos painéis existentes. | 30/06/2028
8419.33.00 | 024 | Liofilizadores industriais farmacêuticos com câmara principal com área útil de prateleiras maior ou igual a 9,9m², configuração 7 prateleiras + 1 prateleira de compensação térmica, com dimensões de 1.248 x 1.234 x 18mm (largura x profundidade x espessura) e distância entre prateleiras ajustável com interdistâncias de 110 e 205mm; prateleiras com faixa de operação térmica de -55 a +80 graus célsius; movimentação de prateleiras e sistema de fechamento de frascos através de pistão hidráulico automático com fole de proteção em AISI 316L, porta de carga tipo "slot door" a ser integrada com isolador e sistema de carga/descarga automática; porta principal de manutenção montada ao lado oposto à porta de carga, com condensador integrado com capacidade de até 186kg de gelo com serpentinas independentes para cada circuito de refrigeração; válvula de isolação principal ; sistema de vácuo constituído de 2 bombas de alto vácuo de duplo estágio seladas à óleo e 1 bomba de vácuo tipo roots; circuito de controle de temperatura com circulação de óleo de silicone com trocador de calor e tanque de expansão e 2 bombas de circulação de fluído e controle automático; sistema de refrigeração constituído de 2 compressores de pistão de 2 estágios; sistema de limpeza (CIP); sistema de esterilização (SIP); filtro de admissão de gás inerte com sistema de teste de integridade manual; controlador lógico programável (CLP) para controle de processo; sistema supervisório para controle e registro de todos os ciclos (liofilização, degelo, CIP, SIP, alarmes, teste de estanqueidade). | 30/06/2028
8419.34.00 | 022 | Secadores rotativos contínuos para secagem de produtos agrícolas granulares, dotados de: câmara cilíndrica rotativa acionada por motor elétrico com redutor e válvulas rotativas para alimentação e descarga do produto; câmara de combustão code processo de 550 graus Célsius; separador ciclônico com exaustor centrífugo para extração de poeiras e vapores; e painel de controle com IHM (Interface Homem-Máquina) e CLP (Controlador Lógico Programável) . | 30/06/2028
8419.35.00 | 035 | Secadores de esteira para "microchips" de madeira operando com baixas temperaturas, com temperatura ambiente até 0 grau Celsius, com ou sem programador lógico programável (PLC), com túnel de secagem construído 100% em aço inox, com dimensões de 18.000 x 2.500 ou 20.400 x 2.500, com pressão ambiente 1.000mbar, umidade máxima ambiente de 80%, com tapete central em poliéster, isolados com lã de rocha e com lâminas de cobertura, com 6 ou 7 trocadores de calor de placas retas com aletas, 1 exaustor elétrico de 45KW ou 55kW ou 2 exaustores elétricos de 22KW ou 30 kW cada, com sonda de controle contínuo do teor de umidade do produto na entrada e saída do produto, com carregamento e descarregamento automático do microchip. | 30/06/2028
8419.35.00 | 036 | Secador de esteira simples, de baixa temperatura, para serragem e cavacos de madeira e/ou mistura de serragem e cavacos, fabricado em metal galvanizado à prova de corrosão, com as partes em contato com o material úmido em aço inoxidável, controlado por um painel elétrico de comando e CLP, com dimensões totais de 21.000 x 4.300 x 6.200 mm ou 23.000 x 4.300 x 6.200 mm ou 25.000 x 4.300 x 6.200 mm, dotado com circuito de recuperação de calor com dutos galvanizados para economia de energia, dotado de túnel de secagem e estrutura de recuperação de calor isolados com lã de rocha, dotado de 3 ou 4 ou 5 trocadores de calor para água quente e/ou vapor de alta pressão, com 2 ou 3 ou 4 ventiladores de aspiração com inversor de frequência, com sondas capacitivas de umidade em tempo real nas zonas de entrada e saída do secador, com alimentação automática do material úmido e descarga automática do material seco, equipado com rolo interno de altura ajustável, com sistema automático de limpeza e alinhamento da esteira. | 30/06/2028
8419.35.00 | 037 | Secadores montados em estrutura de alumínio com vão livre de 8,5 ou 8,2 ou 10,5m, para secagem de madeira, controlado por um CLP, com sistema (dispositivo) de recuperação de energia de perdas de transmissão nas estruturas das paredes e exaustão tipo "Ecovent", com sistema (dispositivo) de dispersão de água fria a alta pressão com HPS 100bar, com vazão de ar 360.000m³/h, com regulagem da velocidade do ar de 0 a 100% com variador de frequência, com paredes de 100mm de espessura e isolamento com lã de rocha, com portas com espessura de 200mm, com sistema de umidificação por tina para geração de vapor saturado, com medição da umidade da madeira por 8 sensores, com trocadores de calor com tubos bimetálico de aço inoxidável e aletas em alumínio com potência de 3.095kW ou 2.770 ou 4.000kW. | 30/06/2028
8419.39.00 | 236 | Secadores de duplo tambor cromado, próprio para secagem de algas, com tambores com diâmetro de 1.500mm e comprimento de 4.000mm, área de secagem de 37,6m² e potência de acionamento dos tambores de 18,5kW em cada tambor. | 30/06/2028
8419.50.21 | 126 | Trocadores de calor metálicos tipo casco e tubo, com casco em aço inoxidável ou aço carbono, espelhos formados por chapas revestidas por explosão de titânio/aço carbono ou titânio/aço inoxidável, contendo até 2.500 tubos em titânio e cabeçotes em titânio, lado tubo operando com misturas gasosas contendo dióxido de cloro e solução aquosa ácida geradora de dióxido de cloro com sais ácidos, lado casco operando com vapor saturado para transferência térmica à solução que circula pelos tubos, dotados de chicanas internas para direcionamento de fluxo e suporte estrutural, com diâmetro interno do casco entre 0,20 e 1,80m, altura incluindo cabeçotes entre 2 e 8 m, área de transferência térmica entre 3 e 650m2, volume do lado tubo entre 0,04 e 10m3 e volume do lado casco entre 0,04 e 9m3. | 30/06/2028
8419.50.21 | 127 | Trocadores de calor metálicos tipo casco e tubo, com casco em aço inoxidável ou aço carbono, espelhos formados por chapas revestidas por explosão de titânio/aço carbono ou titânio/aço inoxidável, contendo até 2.500 tubos em titânio e cabeçotes em titânio, lado tubo operando com misturas gasosas e líquidas contendo dióxido de cloro, vapor de água e ácido fórmico e lado casco operando com água de resfriamento, dotados de chicanas internas para direcionamento de fluxo e suporte estrutural, com diâmetro interno do casco entre 0,20 e 1,80m, altura incluindo cabeçotes entre 2 e 9m, área de transferência térmica entre 3 e 650m², volume do lado tubo entre 0,04 e 10m³ e volume do lado casco entre 0,04 e 9m³. | 30/06/2028
8419.50.21 | 128 | Trocadores de calor metálicos tipo casco e tubo, com casco em aço inoxidável ou aço carbono, espelhos formados por chapas revestidas por explosão de titânio/aço carbono ou titânio/aço inoxidável, contendo até 2.500 tubos em titânio e cabeçotes em titânio, lado tubo operando com misturas gasosas contendo dióxido de cloro e vapor de água e lado casco operando com água de resfriamento, dotados de chicanas internas para direcionamento de fluxo e suporte estrutural, com diâmetro interno do casco entre 0,20 e 1,80m, altura incluindo cabeçotes entre 2 e 9 m, área de transferência térmica entre 3 e 650m², volume do lado tubo entre 0,04 e 10m³ e volume do lado casco entre 0,04 e 9m³. | 30/06/2028
8419.50.21 | 129 | Trocadores de calor metálicos tipo casco e tubo de dois passes, com casco em aço inoxidável ou aço carbono, espelhos formados por chapas revestidas por explosão de titânio/aço carbono ou titânio/aço inoxidável, contendo até 2.500 tubos em titânio e cabeçotes em titânio, lado tubo operando com solução aquosa saturada em cloreto de sódio e lado casco com água quente, dotados de chicanas internas para direcionamento de fluxo e suporte estrutural, com diâmetro interno do casco entre 1 e 3m, comprimento incluindo cabeçotes entre 2 e 8m, área de transferência térmica entre 3 e 650m², volume do lado tubo entre 0,04 e 14m³ e volume do lado casco entre 0,04 e 9m³. | 30/06/2028
8419.60.00 | 014 | Unidades funcionais para a separação e liquefação de gases provenientes do ar atmosférico, oxigênio (O₂), nitrogênio (N₂) e argônio (Ar), para produção de gases industriais e medicinais liquefeitos, por meio de separação criogênica do ar atmosférico, para a produção em modo de oxigênio líquido máximo de: 2610Nm3/h de (LOX), 70Nm3/h de (LIN), 90Nm3/h de (LAR), ou para a produção em modo de nitrogênio líquido máximo de: 95Nm3/h de (LOX), 3100 Nm3 /h de (LIN), 42 Nm3/h de (LAR), com purezas maior ou igual a 99,5 % de oxigênio (LOX), até 5ppm de O₂ em (LIN), 2ppm de O₂ e N₂ em (LAR), compostas de: filtro de sucção de ar para remoção de partículas; sistema compressor de ar centrífugo de multiestágios, com resfriamento via intercooler(s) e aftercooler(s); unidade de pré resfriamento de ar composta por trocador de calor casco e tubo, torre para resfriar a água de resfriamento por meio de circuito de N₂, e bombas de circulação de água; sistema para pré-purificação de ar (adsorção em leitos fixos) para remoção de umidade, CO₂ e hidrocarbonetos leves, composto por vasos com peneiras moleculares e alumina, aquecedor elétrico e filtro de poeira; sistema de liquefação composto por 2 caixas frias integradas a turbinas de expansão para resfriamento e liquefação do ar para separação por destilação do oxigênio, nitrogênio e argônio; sistema de turbinas expansoras; bombas, válvulas, tubulações, estruturas de suporte e acesso; Controlador Lógico Programável (PLC), monitores, computadores, painéis elétricos e painel de analisadores de gases. | 30/06/2028
8419.89.19 | 154 | Unidades para esterilização de equipamentos, instrumentos, utensílios e recipientes da indústria farmacêutica, por combinação de processos por vapor/ar e vapor saturado, compreendendo gerador elétrico de vapor, integral, automático, potência de 60kW, montado sob a câmara esterilizadora, com vaso de pressão e elementos de aquecimento de aço inoxidável; esterilizador com câmara de 600 x 600 x 1.300mm, volume de 468L, ventilador de recirculação com placas guias uniformizadoras de fluxo, unidade de vácuo com bomba de anel líquido, circuito de água gelada, filtro de ar estéril com sensor PT-100 e transmissor de pressão, sondas de temperatura de carga, sensor de nível para condensado, manômetros de pressão da câmera e de presença de meios (fluidos), adaptador para inserção de termopares, válvulas de realimentação, carrinho de transporte com altura fixa de carga de 600mm e 4 rodas giratórias, armário elétrico, controlador lógico programável, alimentador ininterrupto de energia, unidade central de processamento, IHM, alarmes de desvio de pressão, de temperatura, de dreno, de vapor saturado, de comunicação entre CLP e SCADA e entre CLP e IHM; montadas ou parcialmente por montar. | 30/06/2028
8419.89.30 | 001 | Máquinas automáticas para torra de café em grãos (torradores), essencialmente por convecção, que utilizam exclusivamente fluxo de ar para transmissão de calor e para a movimentação dos grãos na câmara de torra, sem agitadores ou elementos mecânicos internos a câmara de torra, com capacidade máxima ou inferior de 2.000kg/h, com descarga por gravidade da câmara de torra e 'quench' por injeção de água na transição para o resfriador, compostas por bojo para café verde, câmara de torra, queimador a gás com circuito de recirculação, ventiladores de processo, tubulações e ciclones para o ar quente e de resfriamento, unidade de resfriamento em mesa plana com tanque de água, bojo para café torrado, sistemas de limpeza/tratamento de exaustão catalítico com pós queimador a gás, unidade despredadora por aspiração com ciclone e ventilador, sistema de segurança de alivio com discos de ruptura, com sistema de automação com HMI/PLC e gerenciamento de perfis com reprodução de curvas de torra, sensores de monitoramento de residual de películas no ciclone e residual de grãos de café na câmara de torra. | 30/06/2028
8419.89.40 | 047 | Unidades funcionais modulares para regaseificação de gás natural fabricadas em estrutura metálica, compostas por dois vaporizadores atmosféricos, operando em ciclo alternado, com capacidade nominal de 1.200 Nm3/h (@20 graus Celsius a 1atm), sistema de regulação de pressão, sistema automático de odorização de gás, sistemas integrados de segurança, controle, comunicação e instrumentação, incluindo estruturas metálicas, tubulações e acessórios. | 30/06/2028
8419.89.99 | 445 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 5.000L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade linear de agitação compreendida entre 0 e 2Hz (0 a 120 rpm) e conjunto de células de carga analógicas para pesagem industrial, equipado com unidade independente de aquecimento e resfriamento para controles de temperatura de processo de até 40 graus Célsius. | 30/06/2028
8419.89.99 | 446 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 3.000L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade do motor de agitação compreendida entre 0,5 e 2Hz (30 a 120rpm) e com carga nominal de aquecimento e resfriamento para temperaturas compreendidas de até 40 graus Célsius. | 30/06/2028
8419.89.99 | 447 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 1.000L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade do motor de agitação compreendida entre 20 e 356rpm e com carga nominal de aquecimento e resfriamento para temperatura compreendidas entre 2 e 40 graus Célsius com precisão de aproximadamente 0,1 graus Celsius. | 30/06/2028
8419.89.99 | 448 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 500L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade do motor de agitação compreendida entre 20 e 356rpm e com carga nominal de aquecimento e resfriamento para temperatura compreendidas entre 2 e 40 graus Célsius com precisão de aproximadamente 0,1 graus Célsius. | 30/06/2028
8419.89.99 | 449 | Equipamentos de mistura por agitação de soluções, com capacidade nominal de até 100L, destinados a fabricação de medicamentos biotecnológicos, com operação através de bolsas descartáveis (uso único), com tanque encamisado em aço inoxidável e dotado de painel de controle central com IHM (interface homem-máquina), com velocidade linear de agitação compreendida entre 20 a 356rpm e conjunto de células de carga analógicas para pesagem industrial, equipado com unidade independente de aquecimento e resfriamento para controles de temperatura de processo compreendidas entre 2 e 40 graus Célsius com precisão de aproximadamente 0,1 graus Célsius. | 30/06/2028
8419.89.99 | 450 | Isoladores de contenção asséptica para testes de esterilidade em amostras farmacêuticas, compostos por câmara principal hermeticamente fechada classe A (GMP Grau A - EU), operando sob pressão positiva, com barreira de contenção isolada do operador, janela frontal selada pneumaticamente e 4 cavidades para luvas com 1 testador de integridade; fluxo laminar vertical unidirecional 0,45 m/s ±20%; estrutura de aço inoxidável AISI 316L; sistema automático de descontaminação interna por vapor de peróxido de hidrogênio (H₂O₂); dupla filtração HEPA H14 no insuflamento e exaustão com eficiência ³ 99,995%; câmara de transferência de materiais intertravada; monitoramento contínuo de pressão, temperatura, umidade e partículas; controlador lógico programável com integração homem-máquina; parcialmente por montar. | 30/06/2028
8420.10.10 | 002 | Máquinas laminadoras automáticas para trabalhos em papel ou cartão com aplicação (laminação) de filme bopp ou similar em trabalhos com tamanho máximo da folha 560 x 820mm, tamanho mínimo da folha de 210 x 300mm, espessura do papel de 100-500g/m², velocidade de laminação de a 0-60m/min, utilizada em papéis impressos ou não, para aplicar filme de bopp ou similar. | 30/06/2028
8420.91.00 | 018 | Cilindros superiores de gravação, fabricado em aço liga 42CrMo4, com diâmetro nominal de 510mm, dotado de superfície com tratamento de endurecimento e gravação em relevo; destinado a operar em calandras de termofixação (termowelding) para acabamento de não tecidos de polipropileno com gramatura entre 10 e 70g/m²; projetado para velocidade mecânica máxima de 550 m/min e capacidade de produção de até 1.965kg/h; acompanhado de rolamentos autocompensadores e junta rotativa para circulação de fluido térmico. | 30/06/2028
8421.19.90 | 125 | Centrífugas industriais para separação de cristais de cloreto de sódio de solução de salmoura ou cristais de clorato de sódio de soluções de eletrólito, por meio de força centrífuga, dotadas de cesto rotativo para recepção da suspensão de salmoura ou eletrólito, nas quais o líquido é separado dos cristais e conduzido por saídas distintas, construídas em aço inoxidável e/ou titânio, resistentes a abrasão e corrosão do sal; com entradas de água para lavagem dos cristais e conjunto rotativo removível tipo cartucho, com comprimento entre 1,5 e 3m e diâmetro entre 1 e 2,5m. | 30/06/2028
8421.19.90 | 126 | Centrífugas para trabalhar com nitrocelulose instável em mistura sulfonítrica para separação de mistura de ácidos, dotadas de um conjunto de dispositivos eletrônicos de autocontrole, como inversores de frequência, controle de vibração e sistema de limpeza e emergência contra explosões, com capacidade de 1.000kg/h em base seca, para produção de nitrocelulose. | 30/06/2028

8421.21.00 | 303 | Sistemas de geração de água purificada denominado sistema de água farmacêutica, por osmose reversa e eletrodeionização (RO+EDI) com capacidade de produção de 10.000L/h, contendo filtro de disco de 100μm com limpeza automática; um reservatório de água bruta com capacidade 5.000L; Filtro multimídia; Ultrafiltração (UF) com capacidade de produção 14.180L/h; um tanque de buffer de ultrafiltração (UF) com capacidade 5.000L; Amaciador de 2 colunas, borracha interna revestida e operação em série paralela; lâmpada ultravioleta UV, com monitoramento de resistência da cinta, display de dosagem e acumulação de tempo; filtro de cartucho de 5μm, uma peça de trocador de calor de placa, uma peça de trocador de calor de carcaça e tubo; membrana de osmose reversa, membrana de água quente; eletrodeionização (EDI) tipo de alta temperatura, analisadores de Carbono Orgânico Total; Sistema de dosagem de NaClO, sistema de dosagem de NaHSO3, sistema de dosagem com inibidor de escamas, NaOH ; Sistema de dosagem; Medidor de condutividade, ORP, pH, bomba centrífuga vertical multi-estágio, transmissor de pressão e transmissor de temperatura; Controlador Lógico Programável (CLP); Tela sensível ao toque 12 polegadas; Chassis de proteção e Armários eletrônicos. | 30/06/2028
8421.21.00 | 304 | Combinações de máquinas para sistema de geração, controle e distribuição de água purificada (PW), por meio de filtração, abrandamento, ultrafiltração, desinfecção, purificação e distribuição de água (PW), com painel de comando central e controlador lógico programável (CLP) com interface homem-máquina (IHM), e supervisório tipo SCADA, para uso farmacêutico, compostas de: 1 "skid" para o processo de pré-tratamento dotado de sistema de cloração e ultrafiltração utilizando a tecnologia de membranas com eficiência de remoção dos sólidos em suspensão e bactérias igual ou superior a 98%; 1 "skid" para ao processo de geração de água purificada (PW), por osmose reversa de simples passo + Eletrodeionização EDI, com sistema de sanitização térmica da membrana, com capacidade de processamento de 2,5 m³/h, com respectivos tanques de dosagem e regeneração, trocador de calor tipo sanitário para resfriamento e controle da temperatura da água (PW), processo de limpeza química (CIP); 1 "skid" para o sistema de Recuperação do concentrado, com membranas para recuperação de 70% da água de rejeito descartada da Geração do "skid" anterior, processo de limpeza química (CIP); 1 "skid" de distribuição da água (PW) para um "loop", com 2 bombas com capacidade para circular até 30 m³/h de água, e trocador de calor sanitário DTS (casco-tubo). | 30/06/2028
8421.21.00 | 305 | Combinações de máquinas, comandadas por controlador lógico programável (CLP), para tratamento contínuo de água em lagoas artificiais ao ar livre, com vazão nominal máxima de 500 m³/h (até 250 m³/h por subconjunto), por filtração com mídia regenerativa de perlita para retenção de partículas maiores ou iguais a 5 μm, desinfecção por radiação ultravioleta (UV) com dose nominal de 600 J/m², desinfecção química por adição de cloro e correção de pH por adição de produto ácido, compostas por dois subconjuntos montados em skids, sendo um "Master", com CLP e sistema analítico de qualidade da água com monitoramento contínuo de parâmetros, e um "Slave", comandado pelo "Master", ambos configurados com pré-filtro, bomba centrífuga monobloco com motor trifásico assíncrono de grau de proteção IP55 e eficiência energética IE3, vaso de pressão, filtro de mídia regenerativa de perlita, unidade com duas lâmpadas para geração de UV, sensores de fluxo, manômetros, válvulas de controle de fluxo com atuadores pneumáticos e compressor de ar para acionamento dos atuadores pneumáticos; dois painéis de dosagem de produtos químicos, sendo um exclusivo para cloro, equipado com duas bombas dosadoras com capacidade de até 150 l/h, e outro exclusivo para produto ácido, equipado com duas bombas dosadoras com capacidade de até 45 l/h. | 30/06/2028
8421.22.00 | 048 | Filtros tangenciais inteiramente automáticos em aço inox para vinhos, espumantes e sidra ou suco de frutas, controlados e programados pelo controlador logico programável (CLP), equipados com módulos de filtração com membranas especiais de polímero orgânico hidrófilo (polietersulfona) de 1,5 ou 3mm de espessura e poros de 0,2 micra assimétricos, com ou sem módulos suplementares, com ou sem pré-filtro automático para borras e sedimentos. | 30/06/2028
8421.22.00 | 049 | Filtros a terra (diatomita), para filtração e clarificação de vinhos, cervejas, óleos e produtos químicos, com superfície filtrante entre 5 e 60m², construídos integralmente em aço inoxidável, dotado com conjunto de discos filtrantes horizontais, com sistema automático de descarga da torta filtrante, dotados de sistema de filtração final do líquido residual por discos internos e/ou filtro de resíduo externo, com bomba de alimentação e bomba dosadora de vazão variável para dosagem de diatomita, com tanque dosador com agitador integrado. | 30/06/2028
8421.29.90 | 270 | Filtros de óleo com acionamento pneumático próprios para compressores de sistema de freio de trens de passageiros, com carcaça em alumínio, composto por micromalha, pressão de serviço igual ou inferior a 16bar, vazão de 1.440lpm, temperatura admissível de -40 a 60 graus celsius. | 30/06/2028
8421.29.90 | 271 | Filtros rotativos a vácuo para separação líquido/sólido, fabricados em titânio, dotados de estrutura de apoio em aço inoxidável, equipados com tela de filtração em titânio ou tântalo, com área de filtração de até 15 pés quadrados, munidos de 4 barras de lavagem por chuveiro e de uma sapata de expulsão de sal com ar comprimido, com diâmetro do tambor entre 0,1 e 2m, destinados à remoção de sais ácidos provenientes de geradores de dióxido de cloro, adequados para operação em ambientes industriais com condições corrosivas e extremas. | 30/06/2028
8421.39.90 | 273 | Equipamentos para desgaseificação de cafés torrados e moídos, hermeticamente blindados, construídos em aço inoxidável AISI 304, silos individualizados cada qual com capacidade de armazenamento de 980kg, diâmetro de 1.200mm e potência de 7kW, dotados de receptor de 50mm, indicadores rotativos de nível, válvula de controle e dosagem de nitrogênio, válvulas de alívio de pressão, bomba de vácuo V200, bomba de vácuo V160, painel de controle com modulo de comunicação "Ethernet" (PLC-Cards). | 30/06/2028
8421.39.90 | 274 | Unidades funcionais para purificação de biogás de aterro sanitário com vazão de 3.000 Nm³/h, para a produção de gás natural renovável (biometano), por meio de tecnologias de membranas e destilação criogênica, elevando a concentração de gás metano (CH₄), de (em média) 50% no biogás para níveis acima de 96% de biometano ao final do processo, compostas de: módulo de tratamento em unidade conteinerizada (SILEX), que opera por meio de adsorção por oscilação de temperatura (TSA) em vasos com carvão ativado, para remoção de VOCs e siloxanos contidos no biogás; filtros de polimento em sistema de "lead-lag" em vasos com carvão ativado para retenção de VOCs residuais e H₂S; um ou mais filtros de cartucho para retenção de pó residual; sistemas compressores de biogás, tipo parafuso, para elevação de pressão do gás, controlados por VFD; com ou sem sistema para recuperação de calor e refrigeração de óleo dos compressores; sistema de membranas montado em container próprio, para separação do CH₄ e CO₂ contidos no biogás, em 2 estágios de purificação, composto por racks de membranas com | 30/06/2028
|  | vasos modulares de materiais poliméricos de alto desempenho, analisadores contínuos de gases, sistema de controle e painel de distribuição; sistema para remoção de nitrogênio (NRU), de (em média) 10,5% no biogás de entrada para níveis inferiores a 3,5% no biometano de saída, por destilação criogênica, com "skid" de secagem composto por vasos com peneiras moleculares, caixa fria, sistema de compressão, painéis elétricos e vasos de equalização de metano; sistema de combustão de gases residuais; tubulações; contêiner com quadros elétricos, um ou mais inversores de frequência e PLC. |
8421.39.90 | 275 | Filtros de ar próprios para aplicação em compressores do sistema de suprimento de ar dos trens de transporte de passageiros, com 42 dobras, eficácia de 99% contra partículas maiores de 8 micra, carga nominal de 2m3/min, perda de pressão de 20mbar, área de filtragem de 0,285m2, diâmetro externo de 95mm, diâmetro interno de 43mm e comprimento de 162mm. | 30/06/2028
8421.39.90 | 276 | Coletores de pó multimotores, controlados por um painel elétrico com CLP e tela de controle, com capacidade de vazão de ar de 40.000 m³/h ou superior, dotados de câmara de pulso do ventilador, filtro de poeira modular e câmara modular de decantação de poeira por descarga, equipados com 5 ou mais ventiladores centrífugos para remoção de poeira, montados em carenagem e base em chapas de aço galvanizado, câmara de pulso dotada de sistema automático de limpeza dos filtros por jatos de ar comprimido, tubulação de distribuição e sistema de sprinklers contra incêndio com sensor de temperatura e sensores de pressão, filtro modular com sacos filtrantes em feltro agulhado antiestático e retardante de chamas, dotados de placas de alívio de explosão na parte frontal, com ou sem plataforma de inspeção, câmara de descarga com funil e sala de armazenamento de pó em chapas galvanizadas, com transportador helicoidal interno e soprador de alta pressão de transporte pneumático, sistema de proteção contra incêndio com sensores de pressão de ar, água e pressão diferencial, válvula antiexplosão na conexão. | 30/06/2028
8421.99.99 | 207 | Equipamentos cilíndricos verticais fabricados em polietileno com reforço mecânico em fibra de vidro (poly glass) com base SMC, sendo utilizado para armazenamento de meios filtrantes e fluidos em operações de filtração, desmineralização e abrandamento de fluidos residenciais, comerciais e industriais podendo ser: dotados ou não de tampas redutoras, tampas fechadas, válvulas de controle e crepinas (distribuidoras/agitadores) para uniformização de fluidos dentro dos equipamentos, com revestimento interno em polietileno de alta densidade, altura do equipamento com base de 431mm (17 polegadas) a 2.477mm (97,5 polegadas) , capacidade de armazenamento de 10,5 a 3.600 litros, pressão máxima de operação de 8 a 10bar, com bocal rosqueado interno de 2,5 polegadas NPSM ou 4 polegadas UN ou bocal flangeado de 6 polegadas FLG , e temperatura de operação de 1 a 50 graus Célsius. | 30/06/2028
8421.99.99 | 208 | Módulos de membranas em fluoreto de polivinilideno (PVDF) de fibra oca de ultrafiltração com poro nominal de 0,025mícrons, com área superficial de membrana de 60, 80 e 107m2, com sentido de vazão de fora para dentro, temperatura de operação máxima de 40 graus Célsius, pH de operação de 2 a 11, pressão máxima de entrada de 6,4bar a 20 graus Célsius, quantidade máxima de hipoclorito de sódio aceitável 2.000mg/L, destinados para sistemas de filtração para tratamento de águas e efluentes. | 30/06/2028
8421.99.99 | 209 | Módulos para ultrafiltração de água, através de membranas de fibra oca em poliacrilonitrila modificada (PAN) com material da carcaça em polipropileno reforçado (PP), policloreto de vinila não plastificado (UPVC) ou acrilonitrila butadieno estireno reforçado (ABS) e fixação das fibras ocas (potting) com resina em epóxi, com área da superfície da membrana compreendida de 45 a 65m² e poros com diâmetro de 0,025 micrômetros. | 30/06/2028
8421.99.99 | 210 | Módulos de filtragem de água ou efluentes, com feixes de membranas de fibras ocas de polivinildifluor (PVDF), suportadas em um cordão de poliéster e fixadas na extremidade inferior de um cabeçote com aeração central e livres na extremidade superior, para operação de fora para dentro com poros de tamanho nominal de 0,03 micrômetros, diâmetro externo da fibra de 2,6mm, com área de membrana igual ou superior a 31m². | 30/06/2028
8422.20.00 | 145 | Secadores de recipientes com túnel de proteção, com bombas centrífugas, tipo monobloco de via simples, instaladas sobre o transportador de recipientes, com estrutura fechada e protegida para secagem externa dos recipientes; com um ou mais módulos, com potência instalada compreendida de 7,5Kw a 60Kw e capacidade de produção igual ou superior a 5.000 recipientes/hora; com sopro de ar pressurizado. | 30/06/2028
8422.20.00 | 146 | Máquinas automáticas de lavar e secar recipientes, utensílios, vidrarias e partes de equipamentos farmacêuticos, por aspersão com recirculação forçada de solução detergente, com câmara retangular sanitária em aço inoxidável AISI 316L; superfícies internas polidas com rugosidade Ra £ 0,35 μm; tubulações sanitárias tipo BPE fr AISI 316L com conexões tri-clamp e válvulas pneumáticas; dotadas de bombas centrífugas de recirculação; dosagem automática de detergentes; sistema CIP com drenagem total; aquecimento do fluido de processo de 25 a 95 °C; secagem por insuflação de ar quente filtrado HEPA H13 com temperaturas de 80 a 120 °C; unidade de tratamento de ar com pré-filtro; aquecimento elétrico ou a vapor e soprador com inversor de frequência; gabinete elétrico com grau de proteção IP55 ou superior e quadro de comando IP66; controle por CLP com até 100 programas configuráveis e interface homem-máquina por tela sensível ao toque. | 30/06/2028
8422.30.10 | 171 | Máquinas monobloco automáticas, em aço inoxidável, para lavagem, secagem, capsulagem e etiquetagem linear de garrafas de espumante cilíndricas ou cônicas, com capacidade produtiva de 1.000 a 2.000 garrafas/h, controladas por CLP com tela sensível ao toque, compostas por estação de lavagem de garrafas com estrela de 8 posições, estação de secagem com estrela de 8 posições dotada de cabeçotes de secagem para cápsulas e dispositivos para secagem do fundo das garrafas, distribuidor de cápsulas para espumante com sistema de extração por agulha, expulsão por jato de ar, dispositivo de centralização do gargalo e pistão de pré-prensagem, cabeçote pneumático duplo para formação de pregas e alisamento das cápsulas para espumante, rotuladora linear para rótulos autoadesivos com até 3+1 estações para aplicação de rótulo, contrarrótulo e colarinho, sistema de orientação de cápsulas adequado para garrafas cilíndricas ou cônicas, com alimentadores e transportadores com roscas sem-fim (cocleias) para distribuição das garrafas. | 30/06/2028
8422.30.10 | 172 | Combinação de máquinas para recepção, transporte, desengaçe e esmagamento suave de uvas para a indústria vinícola, composta por: virador de caixas inteiramente construído em aço inoxidável, dotado de plataforma basculante com manopla única para elevação, batentes de fixação reguláveis em altura e largura para diferentes formatos de caixas; transportador elevatório, com estrutura em duplo canal em aço inoxidável, correia em PVC atóxico para uso alimentício; desengaçadeira de movimento ondulatório construída em aço inoxidável, mesa de rolos inferior com abertura variável para separação de engaços e partículas vegetais; esmagadora com rolos motorizados, com distância entre rolos regulável por manoplas externas para controle do grau de esmagamento, destinados ao processamento delicado de uvas inteiras ou desengaçadas, preservando a integridade dos bagos e minimizando a ruptura de sementes. | 30/06/2028
8422.30.10 | 173 | Máquinas rotuladoras automáticas rotativas, com estações para aplicação de rótulos autoadesivos e sapatas porta-garrafas, para aplicação de rótulo, contrarrótulo, medalha e selo em formato L (em ângulo de 90 graus) em garrafas de suco cilíndricas e/ou cônicas, rótulo, contrarrótulo, selo em formato L (em ângulo de 90 graus) e selo redondo na tampa em potes de geleia, controladas por controlador lógico programável (CLP), com capacidade máxima ou menor 7.500 garrafas/h, dotadas de bloqueio de garrafas na entrada por fotocélulas, para controle de acumulações na entrada e na saída, dispositivo de fechamento do selo na estrela de saída, com variação de velocidade por meio de inversor de frequência, duplo sistema de posicionamento para precisão na aplicação (eletrônico por fotocélula e mecânico por sensor de proximidade) dos rótulos autoadesivos, alisador suplementar de rótulos na saída, caracóis tipo sem-fim, estrelas e guias, com sistema de alisamento de rótulos, para trabalhar com vários formatos e tamanhos de garrafas e potes. | 30/06/2028
8422.30.10 | 174 | Máquinas automáticas rotativas para aplicação de rótulos em bobina com adesão por cola quente em garrafas de PET, controlado por sistema lógico programável (CLP), com interface de operação através de painel "touchscreen" colorido, com sistema de segurança de acesso; com sistemas de calefação de cola quente por indução; com ou sem integração de sistema de inspeção de rótulos; com sistema automático de desbobinamento de rótulos, com um ou mais agregados; com capacidade compreendida de 10.000 a 60.000recipientes/h. | 30/06/2028
8422.30.21 | 471 | Combinações de máquinas para envase de produtos alimentícios, lácteos e nutracêuticos em pó, em sacos multicamadas com ou sem atmosfera modificada, sem necessidade de contato manual do operador, trabalhando com sacos/bags de 650mm a 1050mm de comprimento e largura de 500mm a 600 mm e precisão de envase entre 10 a 20g a depender do produto, compostas de: 1 sistema de envase automático de sacos/bags rotativo com cabine para intervenção limitada do operador e velocidade ajustável, 1 unidade de bomba de vácuo para de-aeração (geração de vácuo), com ou sem amostrador de pó de 2 ou 6 estações de coleta, 1 achatador de sacos/bags, 1 unidade de detecção de metais com rejeito automática de sacos com baixo peso ou com metal detectado, 1 dispositivo de codificação de sacos com impressora "Ink-jet" e portas de isolamento e armação em aço inox, totalmente controlado por CLP acondicionado em uma central de controle de motores - CCM. | 30/06/2028
8422.30.21 | 472 | Combinações de máquinas para envase de produtos alimentícios, lácteos e nutracêuticos em pó, em big bags de altura de 1.200 a 2.200mm com precisão de envase de 2.000g e sistema de filtração de alta eficiência do ar de inflação das bolsas, com 2 estações de transporte por trilho e envase de até 12 bolsas/h compostas de: rosca transportadora transversal; sem unidade de detecção de metais; estação de enchimento e selagem hermética semiautomática do revestimento interno das bolsas, com selador térmico de impulso integrado; com amostrador de pó de 2 estações de coleta; com unidade de rejeito automática; sem atmosfera modificada - MAP (modified atmosfere packing), totalmente controlado por CLP acondicionado em uma central de controle de motores - CCM com IHM. | 30/06/2028
8422.30.29 | 993 | Máquinas automáticas de enchimento de alimento para gatos e selagem (FFS) de tubo com filme de alumínio puro ou laminado plástico, em 8 linhas paralelas, partes em contato com o alimento com estrutura em aço inoxidável, com selagem trilateral para produtos pastosos controlado pelo PLC industrial com tela "touch, velocidade de embalagem entre 25 e 40 cortes/min, tração de filme por servo e correção automática de desvio por cursor, com esteira de saída, com bomba de alimentação por rotor, sistema de aquecimento e agitação do produto, com escadas e guarda-corpo de proteção. | 30/06/2028
8422.30.29 | 994 | Combinações de máquinas automáticas para envase de pós e líquidos antibióticos, controladas por CLP (Controlador Lógico Programável), com capacidade para envasar até 18000 frascos-ampolas por hora, compostas de: mesa rotativa de alimentação de frascos-ampolas;microdosadora (enchedora) para pós e líquidos antibióticos com capacidade para dosagem múltipla (até 2 tipos diferentes de pós no mesmo frasco) de frascos-ampolas, dotadas de 2 discos de dosagem de pó, estação de dosagem de líquidos, 4 bombas peristálticas coaxiais, sistema de pesagem para 100% dos frascos-ampolas (antes, durante e depois de cada enchimento de pós), unidade de purga de nitrogênio (antes do envase, antes e durante a colocação de tampa de borracha), unidade tampadora de frascos-ampolas dotada de alimentador vibratório de tampas de borracha, plataforma de elevação de frascos, unidade de colocação de tampa de borracha, sistema de rejeição por sensores e esteira transportada; mesa rotativa de acumulação de frascos-ampolas; esteira transportadora com passagem de operadores com abertura vertical; aplicadora | 30/06/2028
|  | de tampa-lacre de alumínio para frascos-ampolas dotada de estação de colocação de tampas-lacres com 10 cabeçotes de recrave, alimentador vibratório de tampas-lacres de alumínio, sistema de rejeição com esteira transportada e sistema de descarga através de roda estrela e rosca semfim; incluindo fluxo de ar unidirecional em toda a linha, operação através de luvas (RABS), suportes de placas de petri e amostradores microbiológicos, anemômetros, sistema de aspiração de pó, sistema de autolimpeza, dispositivo de comunicação remota, cartão Ethernet. |
8422.30.29 | 995 | Equipamento para seleção, impressão e etiquetagem em tubos de coleta de amostras, com diâmetros compreendidos entre 12 e 17mm, altura compreendida entre 75 e 105mm, com 6 alojamentos de abastecimento de tubos, para até 6 tipos de tubos diferentes, taxa de transferência de 2,5s/tubo no processamento em lote, com um módulo de saída, para 1 bandeja removível, com 2 impressoras integradas, método de impressão transferência térmica direta, impressão alfanumérico e código de barras, interface TCP/IP, com possibilidade de orientação de giro de 90,180 e 270 graus, com tela tátil em cores. | 30/06/2028
8422.30.29 | 996 | Máquina contadora e envasadora de comprimidos de alta precisão para uso farmacêutico, de operação a base de sistema de visão computacional, tecnologia de contagem baseada em visão e algoritmos garantindo 100% de precisão e velocidade de produção de até 120 frascos/min; compatível com cápsulas e comprimidos de comprimento de 2 a 30mm e diâmetro/Largura 2 a 20mm e altura dos frascos de 40 a 200mm; tensão de alimentação 115 a 230Vac de 50/60Hz e 1.500W de potência; sistema de visão colorido e Visão baseada em contagem de módulos. | 30/06/2028

8422.30.29 | 997 | Máquina de enchimento de cápsulas totalmente automática dotata de um sistema de operação rotativa intermitente e enchimento por dosagem em disco perfurado, com capacidade de produtiva maxima igual ou inferior de 150.000 cápsulas/ hora, capaz de realizar automaticamente diversos processos, tais como alimentação de cápsulas, separação, enchimento, remoção de cápsulas defeituosas, fechamento das cápsulas e descarga do produto acabado, com mesa giratória totalmente, com alimentador pneumático á vácuo, com polidora de capsulas, , com alimentados de cápsulas, controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina tela sensível ao toque. | 30/06/2028
8422.30.29 | 998 | Máquinas impressoras e etiquetadoras de embalagens tipo estojo para ovos, com capacidade de impressão direta de até 250 unid/min e de etiquetar até 140unid/min, com impressora lateral de 2 cores e empilhadora automática | 30/06/2028
8422.30.29 | 999 | Máquinas automáticas para rotulagem de recipientes cilíndricos ou quadrados em Polietileno Tereftalato (PET), vidro ou alumínio, com capacidade 300 a 350 recipientes/min para aplicação de rótulos pré cortados de papel ou de filme de Polipropileno Orientado (OPP) com dimensões mínimas de 100 x 20mm até 350 x 180mm, dotadas de: esteira transportadora de entrada e saída de recipientes; rosca de separação e entrada de recipientes; carrossel central; estrela de entrada e saída de recipientes; guia central de transferência de frascos; 16 plataformas rotativas para posicionamento e fixação de recipientes; uma estação de rotulagem à cola quente (hot-melt) com aquecedor, pistola de pulverização e espalhador de cola quente, magazine de rótulos; sistema de aderência de rótulo à curvatura do recipiente por escovas; sistema de controle de qualidade visual com 2 câmeras; sistema de rejeição para produtos mal rotulados, comandadas por controlador lógico programável (CLP) e painel de comando com interface homem-máquina (IHM). | 30/06/2028
8422.40.90 | 056 | Máquinas automáticas horizontais para envasar café torrado em grãos ou torrado e moído, possibilidade de produzir embalagens de 250 ou 500g a partir de bobina de filme flexível termosselável, com função de formar, dosar e selar pacotes do tipo "Stand-up Pouches" com zíper; capacidade de produção de até 30pacotes/min para café torrado em grãos e até 55pacotes/min para café torrado e moído (pó), tamanho de embalagens ajustável de 80 x 100 x 40mm até 220 x 300 x 120mm, com sistemas de aplicação de válvula de desgaseificação, aplicação de gás inerte (Nitrogênio) e de lubrificação automática. | 30/06/2028
8422.40.90 | 057 | Máquinas automáticas horizontais, para envasar produtos em pó ou granulados, em embalagens produzidas a partir de bobina de filme flexível termoselável, com função de formar, dosar e selar bolsas do tipo "Stand-up Pouches", com sistemas de aplicação de zíper e de lubrificação automática; composta de circuito de água gelada e placas de resfriamento nas zonas de formação e de selagem superior; possibilidade de formação de embalagens em 4 formatos com tamanhos de 80 x 100 x40mm até 160 x 300 x 120mm e capacidade de produção até 120 pacotes/min no seu menor formato. | 30/06/2028
8422.40.90 | 058 | Prensa automática de enfardamento de fibras, tipo double box, máquina isolada, projetada para operação sincronizada e contínua em ambiente industrial, com capacidade produtiva de até 6 fardos/h, composta por estrutura metálica reforçada, câmara de prensagem para materiais fibrosos, sistema hidráulico de prensagem de alta força de compactação, sistema automático de alimentação e condução de fibras, sistema automático de amarração dos fardos, unidade basculante com balança e impressora, acionamento por motores elétricos industriais e painel elétrico de comando e controle com automação via PLC, com dispositivos de segurança integrados. | 30/06/2028
8422.40.90 | 059 | Empacotadoras de fardos cilíndricos ou de fardos cilíndricos e prismáticos, rebocadas ou montadas no trator, com pré-esticador simples ou duplo dotado de rolos de alumínio, com estiramento de 70% do filme plástico, para uso de bobinas de plástico com 750mm, com acionamento a cabos com contador de voltas e parada automática ou com operação eletrônica com monitor de controle, com ou sem conexão ISOBUS, sistema de corte automático do filme plástico com alta aderência, com ou sem tombador de fardos, para fardos com peso até 1.500kg. | 30/06/2028
8422.40.90 | 060 | Máquinas de encaixotamento vertical, equipada com dosador volumétrico para embalagem de detergente em pó em caixas com fechamento de abas padrão com colagem a quente, velocidade máxima igual ou superior a 150 cartuchos por minuto. | 30/06/2028
8422.40.90 | 061 | Máquinas para amarração automática de fardos de caixas de papelão em linha, com acionamento direto no cabeçote de selagem, dispositivo de esquadria e grupo de movimentação de cabeçote, equipadas com motor DC sem escova, empurrador automático com detecção de comprimento e altura do fardo, sistema automático de ajuste do tamanho do pacote, transportador de entrada com controle independente e aplicação da fita alinhada às canaletas, dotadas de PLC e IHM com programação TEACH-IN, ajuste descentralizado da fita, modo standby quente, parada de emergência de duplo canal, operação com fitas de 5 a 9 mm, tensão de 1 a 20kgf, velocidade de transporte entre 30 e 70 m/min, mesa ajustável de 780 a 1080 mm, permitindo amarrar até 22 pacotes de 1.600 × 1.600 × 350mm ou até 24 pacotes de 1.300 × 1.300.×.350mm. | 30/06/2028
8422.40.90 | 062 | Empacotadoras automáticas, horizontais, controladas via automação realizada via controlador lógico programável ( CLP), e controle de operação via IHM - Interface Homem Máquina, de perfis tubulares de aço laminado após beneficiamento, capazes de processar tubos redondos a partir de 12,7mm até o máximo de 254mm, e suas variações geométricas nos perfis retangulares e quadrados, para proporcionar a montagem de fardos de tubos produzidos em conformadora de tubos, com velocidades de operação de até 160m/min, em tubos com comprimentos de 3m a 14m, e espessuras de 0,70mm a 6,35mm, combinadas ou não, com subsistemas de encitamento automático de fardos. | 30/06/2028
8422.40.90 | 063 | Máquinas automáticas do tipo cartuchadora "top load", para embalagem secundária de produtos farmacêuticos de forma contínua e servomotorizada, equipada com controladores lógicos programáveis (CLP), sistemas de acionamento por servomotores, com capacidade nominal de até 45 cartuchos por minuto composta de: módulo automático de formação servoacionada de cartuchos a partir de chapas planas de papel cartão, com controle dimensional integrado, para cartuchos de dimensões mínimas de 60 x 45 x 17 mm e dimensões máximas de 260 x 200 x 120 mm, módulo automático e simultâneo de formação de divisórias internas a partir de chapas planas de papel cartão, com até 4 divisórias por cartucho, coladas permanentemente por sistema hot melt, sistema contínuo de transporte interno por esteira a vácuo, sem correntes ou trilhos laterais, estação automática de inspeção dimensional do cartucho, equipada com sensores ópticos e analógicos, com rejeição controlada de unidades fora de especificação; módulo automático de alimentação, pré-agrupamento e inserção de frascos e/ou ampolas, por manipuladores servoacionados de 4 eixos, com capacidade de até 45 ciclos por minuto e acondicionamento de até 25 unidades por cartucho, sistema automático de controle de presença de produto após a inserção, estação | 30/06/2028
|  | automática de alimentação e inserção de bulas, com magazine ajustável e controle de presença; módulo automático de fechamento de cartuchos por abas tipo "tuck-in" e/ou colagem hot melt com função inviolável através de selo de segurança (tamper evident), sistema integrado de leitura e verificação de códigos 1D e 2D, por leitores ópticos e câmeras de visão, preparado para serialização e rastreabilidade farmacêutica, estação automática de rejeição de cartuchos fora de especificação, com segregação monitorada; com interface homem-máquina (IHM) com tela touchscreen, software embarcado e preparada para integração com sistemas de serialização, rastreabilidade e validação farmacêutica em conformidade com a norma CFR 21 part 11e com trilha de auditoria. |
8422.40.90 | 064 | Máquinas automáticas para enrolar e embalar tubos plásticos flexíveis corrugados com diâmetro externo compreendido de 12 a 32 mm, com capacidade para produzir rolos com diâmetro externo máximo de 720 mm, diâmetro interno variável compreendido de 160 a 290 mm e largura variável compreendida de 110 a 300 mm, contendo 2 braços de guias para tubos com O.D. 20 e 25mm, sistema automático para ajuste do diâmetro interno e da largura das bobinas, sistema automático de embalagem com filme PE com espessura compreendida de 20 a 25 mícrons, medidor de comprimento, dispositivo de corte adequado para tubos com fio metálico interno, máquina etiquetadora automática e sistema de controle com assistência remota, monitor sensível ao toque e Controlador Lógico Programável. | 30/06/2028
8422.40.90 | 065 | Máquina empacotadora automática para produção de embalagens primárias e secundárias, acionadas por servo motores , funcionamento contínuo, com estação de agrupamento para formação de pacotes envoltos em filme termo encolhível com espessura mínimo de 25 até 80micras, troca de bobina de filme automática, soldagem automática do filme ,painel de comando colorido com sistema "touchscreen" de 13 polegadas, capacidade de produção 60ciclos/min, unidade de empilhamento até 200camadas/min, lâmina tipo tesoura, transporte da película por pinças, selagem transversal da borda, movimento acionado das dobradeiras inferior e lateral da película e placas de selagem laterais oscilantes, unidade de inclinação de caixas capaz de manter na borda até 400 caixas/min. | 30/06/2028
8422.40.90 | 066 | Máquinas automáticas para agrupamento e encaixotamento de pacotes "flowpack" em caixas de papelão tipo "Wrap-Around", realizando a formação da caixa a partir da folha de papelão plana pré-vincada, o agrupamento e carregamento do produto, a dobra de abas internas e externas e o fechamento da caixa com cola quente aplicada através de coleiro com mangueiras e bicos, com capacidade de encaixotamento de até 32 caixas/min, caixa com dimensões máximas de 600 x 400 x 350mm, dotadas de controlador lógico programável (CLP), tela sensível ao toque colorida de 12 polegadas, com desenho ergonômico e máxima acessibilidade a todas as partes da máquina, alimentação elétrica de 380V trifásico e pneumática de 6 Bar, controladas por servomotores independentes, com possibilidade de troca de formato sem o uso de ferramentas, equipadas com magazine de folhas de papelão com comprimento útil de 1.500mm, com ou sem dispositivo de integração inteligente e convergência de fluxo para junção de 3 linhas para 1 linha de produtos, entrada de produtos com esteiras inteligentes de aceleração, e dispositivo de contagem e agrupamento de produtos por meio de duas esteiras servomotorizadas com múltiplos berços, empurrador de produtos horizontal servomotorizado com dispositivo compactador, transportador motorizado de saída com inversor de frequência para caixas fechadas, sistema de fotocélula para detectar abas não coladas e sistema de rejeição de caixas em transportador de roletes livres na saída da máquina. | 30/06/2028
8422.40.90 | 067 | Combinações de máquinas eletropneumáticas, controladas por CLP, próprias para a produção e o enchimento de embalagens do tipo "blisters" em plástico (PVC ou PVDC), seladas com folha de Alumínio, e para o corte e acondicionamento destas em embalagens de papel-cartão, compostas de: desbobinadoras motorizadas para o plástico e o alumínio, com diâmetro máximo de 600mm e largura máxima de 286mm para o plástico, diâmetro máximo de 300mm para o alumínio, estações de aquecimento e resfriamento, emblistadeira para a confecção dos "blisters" com estação de formação e estação de solda com movimentos "de rotula", com capacidade de formar alvéolos de no máximo 12mm, com capacidade de produção máxima de até 600 "blisters"/min, estação enchedora com 1 jogo de ferramental para 1 formato de comprimido, seladora térmica para a folha de alumínio, sistema de verificação óptico por câmeras para comprimidos fora do alvéolo, cortadeira com capacidade de cortar "blisters" entre 30 x 60mm e 85 x 120mm, carrinhos para aparas, transportador para cartelas com passo 127mm, dispondo de 63 cassetes em inox, e encartuchadora horizontal para embalagens de papel cartão, dispondo de 2 aplicadores pneumáticos de cola, dispositivo para dobrar e inserir bula e aparelho para leitura de códigos de barras, com dispositivo de saída dos cartuchos por correia motorizada, com Interface Homem-Máquina com visor sensível ao toque, completa com motores trifásicos com rotor de gaiola e potência superior a 1CV. | 30/06/2028
8422.40.90 | 068 | Máquinas empacotadoras automáticas para produção de embalagens primárias e secundárias, acionadas por servo-motores, funcionamento contínuo, com estação de agrupamento para formação de pacotes envoltos em filme termo-encolhível com espessura mínimo de 25 até 80 micras, troca de bobina de filme automática, soldagem automática do filme, forno de encolhimento elétrico ou a gás com regulagem automática das guias internas, painel de comando colorido com sistema ''touch-screen'', capacidade de produção compreendida de 35 a 135 ciclos/min. | 30/06/2028
8422.40.90 | 069 | Máquinas encartuchadoras horizontais para sachês, de movimento intermitente com velocidade de até 200 cartuchos/min, com dimensões mínimas dos cartuchos de 30 x 20 x 80mm e máxima de 160 x 110 x 160mm, dotadas de sistema de transporte de movimento intermitente de sachês agrupados acionados por servomotor e equipadas com magazine pulmão de cartuchos, armação por ventosas e fechamento dos cartuchos por cola quente, contendo alimentador de prospectos dobrados e controle de código de barras dos cartuchos e prospectos, sistema gerenciador / controlador por computador industrial com tela sensível ao toque. | 30/06/2028
8422.40.90 | 070 | Máquinas termoformadoras modulares automáticas, com construção em aço inoxidável e grau de proteção IP65, para formação e fechamento de embalagens rígidas ou flexíveis de produtos alimentícios ou médico-hospitalar, dotadas de sistemas de elevação motorizados ou pneumáticos para estações de formação e selagem, controladas por um PC industrial e comando em tela "touch screen" de 12,1" colorida, posicionado em um braço móvel estendido, de avanço máximo igual ou superior a 400mm, profundidade da embalagem fixa ou ajustável com altura mínima de 15mm, diâmetro máximo das bobinas superior e inferior maior ou igual a 450mm, com capacidade de produção igual ou superior a 1.400 peças/h. | 30/06/2028
8422.40.90 | 071 | Combinações de máquinas para encolhimento e secagem de embalagens à vácuo com material para termo encolhimento, com capacidade de até 10 m/min, com acionamento elétrico, a vapor ou elétrico e vapor combinados, compostas de: Túnel de encolhimento do filme por meio de aspersão de água quente por 4 cortinas (2 superiores e 2 inferiores) nas embalagens, com largura de esteira de 600mm a 800mm, dimensões máximas de produto de 1.378 x 800 x 300mm (comprimento x largura x altura), temperatura da água de 70 a 93 graus Célsius, com produtos de até 100kg, design higiênico com grau de proteção IP65, com painel de controle; Túnel de secagem, da embalagem após o encolhimento, largura de esteira do túnel de 600 a 800mm, dotado de 3 bicos sopradores de alta velocidade (2 superiores e 1 inferior) para secagem dos produtos, ajuste automático da altura dos bicos para otimização da performance, design higiênico com grau de proteção IP65, com painel de controle; com ou sem: esteira de escorregamento tipo "Drip-off" e suporte de esteira. | 30/06/2028
8424.49.00 | 019 | Pulverizadores agrícola acoplados, com barra de pulverização em alumínio nas larguras de 21m ou 24m, dotado de sistema de levante da barra por suspensãoparalelogramo OPTILIFT, permitindo ajuste de altura de trabalho de até aproximadamente 2,5 m, equipado com sistema de estabilização e amortecimentoda barra EQUILIBRA, tanque principal com capacidades nominais de 1.000L, 1.300L ou 1.500L, com possibilidade de operação combinada com tanque frontaladicional de até 1.500L, totalizando até 3.000L de capacidade nominal, dotado de sistema centralizado de preparo e controle da calda MANUSET ou sistemaassistido DILUSET+, funil de indução de defensivos OPTIFILLER de alta capacidade e estrutura fl exível, com ou sem sistema de engate automático EASY-HITCH. | 30/06/2028
8424.89.90 | 567 | Máquinas para decoração de peças de revestimentos cerâmicos por depósito via dispersão de materiais diversos granulados secos e/ou materiais líquidos, concebidas para criação de efeitos e/ou estruturas tridimensionais sobre as superfícies das peças, com depósito de precisão de materiais, por efeito piezoelétrico(material seco), e/ou por jato de material líquido, dotadas de reservatórios individuais de alimentação, com capacidade máxima em largura de decoração igual ou inferior a 2.064mm, com ou sem sistema para alinhamento/centralização das peças na entrada da máquina, capazes de serem integradas em uma linha de produção de revestimentos cerâmicos. | 30/06/2028
8424.89.90 | 568 | Máquinas para aplicação de películas aquosas e solventes em comprimidos farmacêuticos, com caçamba totalmente perfurada de 60 polegadas (1.524mm) de diâmetro, para um volume bruto compreendido entre 49 e 490 litros e com 4 defletores removíveis, equipada com sistema de pulverização por bomba peristáltica com 1 cabeça e 5 pistolas de aplicação em titanium com sistema "Anti-Bearding"; unidade de tratamento/condicionamento de ar (pré-filtração de 30% e 85% de eficiência, aquecimento por vapor, desumidificação, sistema "face and bypass"para controle de temperatura e filtragem HEPA de 99,97%, com vazão de até 6.796m3/hora; unidade de exaustão de ar com filtro HEPA; com software e hardware para utilização de sistema de limpeza automático "Wash In Place" (WIP), controlado por CLP (Controlador Lógico Programável) conforme normas 21 CFR parte 11. | 30/06/2028
8424.89.90 | 569 | Máquinas automáticas para aplicação de revestimentos alcoólicos e/ou aquosos por pulverização em comprimidos e outros núcleos farmacêuticos, com capacidade para até 750 litros em lotes de até 460Kg, equipadas com: tambor cilíndrico totalmente perfurado, com aletas helicoidais para mistura, com capacidade de revestimento de lote entre 10 e 100% da capacidade máxima do tambor, rotação do tambor de 1.5 a 12rpm, sistema automático de descarga com rotação reversa do tambor, sistema de pulverização automático com 7 pistolas ajustáveis, sistema de insuflamento de ar com controle de desumidificação e filtragem absoluta (HEPA), sistema de exaustão de ar, sistema automático de lavagem equipado com reservatórios para até dois detergentes e tanque acumulador de água purificada, sistema de operação equipado com interface homem/máquina digital. | 30/06/2028
8424.89.90 | 570 | Combinações de máquinas para pintura eletrostática de perfis de alumínio com até 7.000mm de comprimento, utilizando tinta em pó visando duplo efeito amadeirado, compostas de: sistema de transporte através de 2 esteiras com correntes, dotadas de grupos de tensão (ganchos) e lubrificação automática; 2 máquinas decoradoras com reservatório de pó e sistema de 2 mesas para nivelamento de perfis; forno de polimerização (cura) por circulação forçada de ar quente, controle automático de temperatura, queimador com capacidade de 170.000kcal/h; sistema de controle (PLC). | 30/06/2028
8424.90.90 | 177 | Tubeiras, constituídas de material em poliamida, com resistência a pressões de 13,5 a 25,5MPa, comprimento de 445 a 455mm, dotada de bocal rotativo, bico turbo, conexão baioneta, utilizadas em lavadoras de alta pressão. | 30/06/2028
8424.90.90 | 178 | Conjuntos (kits) de peças para conversão do diâmetro e/ou altura de latas, em máquinas aplicadoras de verniz interno de latas metálicas com velocidade de produção de até 350 latas por minuto/estação aplicadora, compostos por: estrelas de alimentação de 12 bolsos, estrelas de descarga de 12 bolsos e mandris de fixação de latas, para conversão do diâmetro e/ou conjuntos de guias de alimentação (externas e internas) para conversão da altura; acompanhados ou não de bicos spray, dispositivos de ajustes e chaves especiais necessárias para a troca das peças. | 30/06/2028
8424.90.90 | 179 | Plataformas autopropelidas de elevação hidráulica, de aplicação agrícola, projetadas para colheita, poda e manutenção de telas em pomares, equipadas com chassi de baixo perfil e sistema de tração hidráulica independente nas rodas motrizes, com comando de acionamento por pedais instalados no piso da plataforma, permitindo operação "mãos livres", dotadas de lança articulada com acionamento hidráulico e controle de elevação por pedal, com elevação máxima do piso da plataforma de 3 a 5,40 metros e capacidade de carga nominal na plataforma de até 175 kg, com motor a combustão interna, a gasolina ou diesel, com partida elétrica e sistema de transmissão hidráulica direta, sistema de travagem dinâmico e opcional de frenagem automática, estação dupla de controle (plataforma e base) para operação e emergência, com integração de acessórios hidráulicos auxiliares, tais como: alimentação hidráulica para tesoura de poda e serrote hidráulicos, sistemas de pulverização, sistemas de lavagem de seiva da fruta ou de transporte de caixas, estrutura compacta e manobrável, com raio de viragem reduzido, apta a operar em terrenos inclinados e irregulares e estreito suficiente para operar nas entrelinhas de cultivo, dispensando uso de estabilizadores ou fundações fixas. | 30/06/2028
8424.90.90 | 180 | Rolos decoradores, utilizado para dispersar pigmentos em perfis de alumínio dando o acabamento amadeirado, com diâmetro do cilindro de 465mm e comprimento de 1.050mm, dotado de 2 aros confeccionado em liga de alumínio e unidos por uma membrana em aço, perfurada com orifícios, destinados exclusivamente em máquinas para pintura eletrostática de perfis de alumínio. | 30/06/2028

8426.20.00 | 004 | Guindaste de torre eletromecânico, desenvolvido para movimentação de carga (vertical e horizontal), com coroa giratória e momento de carga de 1.188 toneladas-métricas, equipado com torres treliçadas e montantes tipo caixa fechada, capacidade máxima de içamento de 40t, lança treliçada com comprimento útil de trabalho variando de 35,9 a 91,4m com 1 carro, ou de 34,5 a 90m com 2 carros, dotado de mecanismos de elevação, giro e carrinho com inversor de frequência e variação contínua de velocidade, além de sistemas de segurança que impedem funcionamento fora dos limites pré-estabelecidos. | 30/06/2028
8426.41.90 | 182 | Guindastes autopropulsados sobre rodas, para elevação, transporte e armazenagem de cargas, com lança telescópica fixada na traseira do veículo de 2 estágios, equipados com garfo para empilhamento, acionados por motor a diesel, transmissão automática, com cabine fechada tendo a mesma elevação hidráulica acionada pelo operador, podendo ser equipada ou não com acessórios como aríete, clamp lateral para bobinas, para içar e transportar cargas de até 18t com centro de carga a 1.200mm do quadro porta garfos. | 30/06/2028
8426.41.90 | 183 | Guindastes hidráulicos autopropelidos sobre pneus, para uso industrial, não rodoviário, acionados por motor diesel ou gasolina e gás (dual fuel) de 4 cilindros, com 2 eixos direcionáveis sendo 1 ou 2 eixos tracionáveis (4 x 2 ou 4 x 4) com sistema de direção independente nos eixos para modos de direção caranguejo e/ou coordenado, freios a disco hidráulicos, sistemas de operação do guindaste computadorizado com indicador gráfico do momento de carga, capacidade de içamento entre 8,1 e 22t, comprimento de lança principal estendida entre 10,1 e 21,6m, com 3 ou 4 seções de lança principal e altura máxima da lança de 14,6 até 29m. | 30/06/2028
8426.41.90 | 184 | Guindastes autopropulsados sobre rodas, para elevação, transporte e armazenagem de cargas, com lança telescópica fixada na traseira do veículo de dois estágios, equipados com garfo para empilhamento, acionados por motor a diesel, transmissão automática, com cabine fechada tendo a mesma elevação hidráulica acionada pelo operador, podendo ser equipada ou não com acessórios como aríete, clamp lateral para bobinas, para içar e transportar cargas de até 18 t com centro de carga a 1.200mm do quadro porta garfos. | 30/06/2028
8427.10.19 | 189 | Veículos guiados automaticamente (AGV), tipo empilhadeira, elétrica com garfos para elevação e movimentação de paletes, tensão nominal de 48 V, capacidade de 100 Ah, autonomia de 6 a 8 horas, com tela LCD, capacidade de carga até 2000 kg, velocidade máxima 1,5 m/s, navegação autônoma por laser SLAM equipado com sensores de segurança (scanner laser, infravermelho e para-choque), sistema de detecção de obstáculo, botão de parada de emergência, gerenciamento inteligente de bateria com recarga automática, comunicação sem fio e operação autônoma em armazéns logísticos. | 30/06/2028
8427.20.10 | 148 | Empilhadeiras autopropulsadas, acionadas por motor a gasolina, a diesel ou a gás liquefeito de petróleo (GLP), para elevação, transporte e armazenagem de carga, com capacidade de movimentação de carga entre 7.000 e 18.000kg, com ou sem garfo. | 30/06/2028
8427.20.90 | 285 | Equipamentos autopropelidos especiais para elevação e transporte de cargas indivisíveis de até 500 toneladas destinado a aplicações industriais de alta exigência projetado especificamente para içar e movimentar carretéis de aço com aproximadamente 5m de largura e diâmetro entre 6,7 e 12,2m em áreas com espaço restrito para manobra dotado de sistema de elevação hidráulico duplo sincronizado e independente com capacidade individual superior a 300 toneladas velocidade de elevação de até 1,6m/min com carga e 3,2m/min sem carga monitorado por células de carga com leitura em tempo real e alarmes de sobrecarga deslocamento por transmissão hidráulica em circuito fechado com velocidade de até 20m/min com carga e 40m/min sem carga operando em inclinações de até 4% equipado com 16 rodas pneumáticas de grande porte sendo 12 motrizes com acionamento independente e sistema de direção eletrônica ativa em todos os conjuntos de rodas controlado por unidade lógica programável apto a realizar manobras direcionais transversais e rotacionais unidade de potência com motor superior a 300kW e bombas hidráulicas de deslocamento variável para circuitos independentes de deslocamento elevação e direção estrutura com vão interno aproximado de 6,9m altura livre sob viga de 16m e curso total de elevação superior a 15m. | 30/06/2028
8427.20.90 | 286 | Veículos transportadores autopropulsados por colchão de ar para cargas de até 224 toneladas, com 08 unidades de colchão de ar para flutuação e elevação máxima de 15mm, consumo de ar de até 18 Nm³/minuto e pressão de operação mínima de 7 bar, rodas de tração de 210mm acionadas por motor a ar comprimido com consumo de ar de até 1,6Nm³/minuto, com velocidade de 0 a 15m/minuto, carretel interno para enrolamento de mangueira acionado por motor a ar comprimido, rádio controle remoto na frequência de 2,5GHz (padrão Internacional) equipado com baterias recarregáveis de 3,6 VCC / 1,2Ah. | 30/06/2028
8428.10.00 | 001 | Estações de trabalho ergonômicas para preparação ou desmontagem manual de paletes, dotadas de: plataforma de movimento vertical guiada para ajuste da altura de trabalho do operador, com curso vertical igual ou inferior a 6,5m e capacidade máxima nominal de até 1.000kg; sistema de elevação por polias e quatro correias tracionadas; sistema antiqueda mediante detecção de ruptura de correia; podendo conter um transportador incorporado; um ou mais motores elétricos. | 30/06/2028
8428.10.00 | 002 | Combinações de máquinas eletro-hidráulicas automáticas com controlador lógico programável, utilizadas para movimentar bobinas de alumínio e alimentar prensas de fabricação de copos ou tampas de latas de alumínio para bebidas, com capacidade para bobinas com peso de até 30.000 libras e largura de até 74 polegadas, compostas por: carro transportador/elevador sobre trilhos com berço em V, de giro horizontal, com dispositivo para elevação de bobina de pequeno diâmetro; tombador perpendicular de bobina com giro de 90 graus; desbobinador duplo; com ou sem estante vertical para balanceamento e alinhamento da folha de alumínio, sistema para controle de velocidade do desenrolamento por meio de sensores e painel de controle com intertravamento de segurança dos componentes. | 30/06/2028
8428.20.90 | 086 | Combinações de máquinas para transporte pneumático, remoção e separação de sucatas de alumino e névoas de óleo, tintas e verniz gerados durante processo produtivo de latas de alumínio para bebidas, com capacidade para atender linhas de produção com velocidade máxima igual ou superior a 3.000latas/min, compostas de: sistema para esqueletos e aparas de alumínio, sistema para latas de alumínio molhadas e lavadas, sistema para latas decoradas, sistema para nevoa de óleo e sistema para nevoa de tintas e verniz; dotados de: ductos, separadores de óleo, trituradores de sucata/geradores de vácuo, sopradores de ar, separadores de sucata/ar tipo "air screen", ventiladores de balanceamento de ar, silenciadores de ruído de descarga, válvulas guilhotina, válvulas damper, instrumentação, caixas receptoras, sifões dreno (selos barométricos), filtros, coletor de admissão multivias, caixa plenum de sucção, painéis de comando com controlador lógico programável e protocolo de comunicação ethernet. | 30/06/2028
8428.39.90 | 385 | Combinações de máquinas automáticas para movimentar chapas de enforme/desenforme, corte, limpeza e lubrificação de bandeja metálica para a indústria de placas cimentícias, com capacidade de produção de 12t/h e velocidade até 15m/min, compostad de: 2 unidades de máquinas de transporte tipo pórtico (enforme e desenforme) com dispositivo de transporte através do método de sucção para placas com medidas até (1.240 x 3.050 x 0,12)mm, dotado de dispositivo de corte por jato d'água e pressão máx. de 60.000psi, com bicos com diâmetro de 0,3mm e vazão máxima de 3L/min, mesa esteira transportadora através de rolete motorizado dotado de um dispositivo de limpeza e de lubrificação por cerdas em aço, 8 mesas de transporte por rolo motorizado compacidade suportar até 10t, com altura de 110 cm, 2 carros de translação por trilho em aço, controlador lógico programável (CLP), painel elétrico. | 30/06/2028
8428.39.90 | 386 | Unidades de carregamento de chapas metálicas, para incorporar em máquina de corte a laser, com capacidade de operar chapas metálicas com dimensões mínimas de 1.000 x 1.000mm, com capacidade máxima de carregamento na mesa de corte de até 2.400kg, detecção de chapa dupla e "interface" de conexão para comunicação com a máquina. | 30/06/2028
8428.39.90 | 387 | Unidades de carga e descarga automáticas para chapas metálicas, incorporadas a máquina de corte a laser, no formato máximo de chapas até 4.000 x 2.000mm, com capacidade máxima de carregamento e descarregamento na mesa de corte até 1.260kg, com ou sem manipulador de carga e descarga automático, máximo peso de carga dos paletes de peças acabadas até 5.000kg e interface de conexão com a máquina. | 30/06/2028
8428.39.90 | 388 | Máquinas de suprimento e armazenamento, com função principal de armazenar chapas metálicas para a máquina de corte a laser ou puncionadeira, através de sistema de transferência automatizado; com capacidade de operar chapas metálicas com dimensões mínimas sendo, largura 1.000mm x comprimento 1.000mm; carga mínima armazenada 2.000kg, altura do sistema de armazenamento até 10.500mm. | 30/06/2028
8428.39.90 | 389 | Combinação de máquinas transportadoras para gerenciar e conduzir as pilhas de chapas de papelão ondulado de forma contínua, através de esteiras plásticas de forma organizada e por ordem de produção, compostas por: esteiras transportadoras de corrente de plástico, mesas transportadoras giratórias, estações de ângulo reto, transportadores de corrente de plástico com empurrador, transportadores de corrente de plástico com abas, centralizadores, transportadores de rolos acionado e dispositivos dispensadores de paletes, cada qual com seu conjunto de motores e drives e painéis de comando divididos por seções, com capacidade de transporte de até 95-96 paletes/hora podendo variar conforme formato das chapas, gramatura média e altura das pilhas. | 30/06/2028
8428.39.90 | 390 | Transportadores espirais verticais do tipo "Wide Track", destinados ao transporte contínuo de itens, com esteiras segmentadas sobre corrente metálica, largura nominal da esteira (banda transportadora) de 760mm, número de 4 voltas, elevação útil igual ou superior a 5.700mm, velocidade nominal de 45m/min, capacidade de carga total simultânea igual ou superior a 610kg, dispositivo pneumático de tensionamento de corrente, motor de acionamento de potência igual ou superior a 5kW. | 30/06/2028
8428.39.90 | 391 | Equipamentos robotizados de armazenagem e movimentação automatizada (multi-shuttle), destinado a sistemas automatizados de separação de pedidos (goods-to-person), projetado para deslocamento autônomo dentro da estrutura de racks do sistema, com dimensões aproximadas de 1.140mm (C) × 944mm (L) × 325mm (A), compatíveis com os demais equipamentos integrados, como lifters de transferência e barras antiqueda, sem comprometimento da capacidade de armazenagem, dotado de unidade telescópica com acionamento motorizado para carregamento e descarregamento de volumes em até duas posições, equipada com sistema de detecção de torque e sensores de segurança que interrompem o movimento em caso de colisão, possui capacidade máxima de carga de 50kg, com movimentação longitudinal por rodas de poliuretano de alta resistência, alcançando velocidade máxima de até 5m/s sem carga (4m/s com carga) e aceleração de até 2m/s², além de motor de elevação para transposição vertical entre níveis de corredores, por meio de conjunto de rodas elevatórias transversais, equipado com sistema de posicionamento e navegação por encoders, sensores fotoelétricos e leitura de código QR, garantindo precisão de ±1mm; controle eletrônico por CPU ARM integrada, com comunicação sem fio (Wi-Fi) e interface com sistemas de gerenciamento logístico (WMS/WCS), alimentado por supercapacitores que permitem recarga ultrarrápida em até 10 segundos, com autonomia de 180s/ciclo, além de bateria de lítio auxiliar para operação de backup por até 4h. | 30/06/2028
8428.39.90 | 392 | Equipamento automático do tipo máquina singuladora, desenvolvido para organizar o fluxo de volumes em linhas de transporte de mercadorias, com três funções principais: singulação, criação de espaçamento (gapping) e acúmulo dinâmico (buffering), com capacidade operacional de até 9.326 pacotes/h, até 20 ciclos/min, com comprimentos de 2,44m e larguras de 1.219 ou 1.524mm, dotado de esteira modular, sistema de múltiplas faixas de produto (multi-lane) distribuídas transversalmente, módulos pneumáticos para acionamento dos roletes e dos atuadores e Painel de controle eletrônico, utilizado em operações de intralogística e automação industrial. | 30/06/2028
8428.39.90 | 393 | Combinações de máquinas para recebimento, individualização, qualificação, medição, endereçamento, seccionamento e empilhamento automático de tábuas, em alta velocidade transversal, com performance de até 180ciclos/min (individualização) e até 16camadas/min (empilhamento); composta por: transportadores transversais de recepção; conjunto de unitização e alinhamento; seção de triagem (classificação visual), acumulação, individualização e sequenciamento (até 180 ciclos/min); mecanismo de desvio de tábuas rejeitadas; via de roletes/transportador de alinhamento e serra circular embutida para destopo automático (Serra 0); transportador de medição com mesa de transferência de alta performance; transportador de classificação com lógica controlada para endereçamento automático e sequencial, com braços hidráulicos de desvio; 40 boxes de classificação com acúmulo vertical por braços elevadores hidráulicos; transportadores transversais para evacuação dos boxes e condução ao empilhamento; mecanismo completo de formação de camadas; 3 serras de seccionamento individuais ajustáveis e serra fixa, com sistema de transporte especial e capacidade de gerar peças de ³800mm de comprimento; empilhador automático para formação de pilhas com comprimento ³800mm, braços telescópicos e dispositivo | 30/06/2028
|  | de armazenamento/colocação de separadores ("tabiques"); conjuntos hidráulicos; centros e elementos elétricos/eletrônicos de comando e controle (CCM's e PLC's), inclusive inversores de frequência; sensores de operação e medição; scanners e sensores de medição de alta performance com postos de operação; softwares de controle, visualização, comando e otimização; materiais de interligação eletroeletrônica (cabos, calhas, conectores); estruturas metálicas de sustentação e operação, passarelas com corrimãos e escadas de acesso, comprimento de tábuas de 2,2 a 4,1m (antes do seccionamento) e de 1,8 a 4,1m (depois do trimmer futuro) e 0,8m depois do seccionamento das camadas. |
8428.70.00 | 782 | Robôs de transporte autônomo de materiais de movimentação de cargas com capacidade máxima igual a 1.000kg, com uma ou mais estações de carregamento por indução, com dimensões físicas de comprimento igual ou superior a 824mm, largura igual ou superior a 533mm e altura igual ou superior a 253mm, equipado com sistema de levantamento de plataforma com altura máxima igual ou inferior a 100mm, com capacidade de operar com velocidade igual ou inferior a 1,5m/s, com ou sem carregador manual, com ou sem um ou mais dispositivos de interface de controle. | 30/06/2028
8428.70.00 | 783 | Manipuladores de caixas, compostos por: robô industrial articulado, com 5 eixos; unidade de comando; painel industrial de operação; sistema de alimentação ininterrupta (SAI); garra de vácuo tipo placa aspirante, com operação pneumática nominal entre 5 e 6 bar; sistema de visão tridimensional (3D); alimentação menor ou igual a 380 V AC. | 30/06/2028
8428.90.90 | 921 | Equipamentos de armazenagem vertical automático com bandejas de carga para estocagem de material e baia de serviço para alimentação e "picking", com até 3 baias, interna ou externa com nivel de carga simples ou duplo, console de comando deslizante com monitor LCD 10,4" TFT "touchscreen", porta automática motorizada, com altura total de até 16.100 mm, altura de borda de até 145mm, capacidade de carga por bandeja de até 990kg, dimensões em planta com baia externa até 4517mm de largura e 5658mm de profunidade, capacidade total de carga bruta até de 90.000kg, velocidade até 120 ciclos/hora, tensão de alimentação de 400-480Vac ±10% + Terra, sem neutro, 60Hz, trifásico, potência instalada de 6,5kW por máquina. | 30/06/2028
8428.90.90 | 922 | Robô móvel, de condução autônoma, (AMR) utilizado em armazéns inteligentes para separação de pedidos, com sistema de navegação através de marcadores QR no piso, Sistema de Gerenciamento de Robôs (RMS) que armazena todos os QR Codes da área de trabalho planejando as rotas, capaz de manusear carga máxima de até 40kg. deslocando-se a uma velocidade máxima de até 3,5m/s sem carga, capacidade de detectar obstáculos por meio do sensor instalado no próprio equipamento, altura máxima de elevação de 440mm, tempo mínimo de elevação de até 4 segundos para elevar 440mm a partir do ponto mais baixo e até 4 segundos para descer, giro de 360 graus no próprio eixo ou com raio definido, bateria de 51.8 V, com ou sem carregador de carga rápida de bateria. | 30/06/2028
8428.90.90 | 923 | Combinações de máquinas para classificação/inspeção de latas de alumínio para bebidas acabadas, compostas de: Despaletizadora de latas dotada de transportadores de entrada e de paletes vazios, elevador de paletes e sistema de movimentação de camadas de latas; Classificadora de latas (sorter) dotada de transportadores mecânicos em massa e unifilar, estante de inspeção, calha de descarga de latas rejeitadas e transportador de saída; e, Paletizadora de latas dotada de mesa de entrada, elevador de paletes, sistema de varredura e transportador de saída de palete formado (cheio); acompanhadas de plataformas de operação e de serviço; painel de comando com controlador lógico programável (PLC) e protocolo de comunicação ethernet; com capacidade máxima igual ou superior a 1000 latas por minuto. | 30/06/2028
8428.90.90 | 924 | Robôs móveis CTU (Carton Transfer Unit), projetados para automação de armazenamento e movimentação de cargas em armazéns e centros de distribuição com velocidade máxima de 1,5 m/s, tensão nominal de 48 V, capacidade de 28 Ah, autonomia de 6 a 8 horas, sensores laser frontal e traseiro de alcance de até 8 m, detecção de obstáculos e anti-esmagamento, com carga útil máxima de 250 kg e carga útil do mecanismo executor de 50 kg, movimentação controlada em corredores estreitos; navegação por leitura de código QR 2D; operação contínua com recarga automática da bateria de lítio; carregamento e descarregamento automáticos; múltiplos sistemas de segurança integrados. | 30/06/2028
8428.90.90 | 925 | Veículos automáticos de transferência do tipo STV (Sorting Transfer Vehicle), para transporte automático de cargas, com capacidade máxima nominal de carga igual ou superior a 25kN, mas igual ou inferior a 30kN, dotados de: controle de posição por encoder, sistema de transferência de carga embarcado no próprio veículo, controle por AGC do sistema AS/RS, sensores de segurança, dispositivos de parada de emergência, console externo de comando, console de comando de bordo e trilhos do circuito de translação. | 30/06/2028
8428.90.90 | 926 | Trocadores automáticos de paletes de dupla zona, destinados à troca e transferência de cargas paletizadas em ambientes produtivos farmacêuticos e linhas dedicadas à fabricação de produtos estéreis; dotados de sistema eletromecânico e pneumático de compressão lateral e mesa intermediária deslizante para transferência controlada da carga; capacidade de manipulação de até 1.000kg e rendimento de até 30 trocas por hora; estrutura de aço inoxidável de grau farmacêutico, com paredes laterais motorizadas de ajuste automático e plataforma de apoio; equipados com ajustes dimensionais para operação com paleteiras manuais de até 680mm de largura, sensores de posicionamento e dispositivos de segurança; quadro elétrico com controlador lógico programável (CLP) e painel de operação; alimentação elétrica trifásica 400V; parcialmente por montar. | 30/06/2028
8429.40.00 | 075 | Rolos compactadores de vala, autopropulsados, acionados por controle remoto intuitivo com um display LED, equipados com dois rolos bipartidos tipo "pé de carneiro" com sistema de vibração e propulsão, frequência de vibração de nível 42Hz, peso operacional de 1.456kg, força de compactação de 72KN, velocidade de marcha entre 1,3 a 2,7km/h, largura de trabalho de 820mm, com motor diesel de 3 cilindros com arranque elétrico, refrigerado à agua, potência 14,8kW (19,8hp), com rotação em operação de 3.000rpm, com proteção contra capotamento e alinhamento automático de direção (retorno ao centro). | 30/06/2028

8430.10.00 | 072 | Martelos vibratórios hidráulicos para cravar ou extrair estacas prancha, perfis metálicos, vigas-H, estacas de aço ou de madeira e trilhos, para serem acoplados em escavadeiras hidráulicas ou retroescavadeiras de até 60t, com rotação hidráulica de 360 graus, com braço extensor ou braços hidráulicos laterais móveis momento excêntrico até 20kgm, força centrífuga máxima de 2.000kN, frequência máxima de 2.700rpm, fluxo de óleo até 300L/min, pressão hidráulica até 360bar. | 30/06/2028
8430.10.00 | 073 | Martelos vibratórios com garra lateral para manusear, cravar e extrair estacas pranchas, estacas H, estacas tubulares de aço e estacas de madeira, para ser acoplado em escavadeiras de 32 a 40t; com dispositivo de controle "joystick" parcialmente desmontado; dotados de controle flexível hidráulico; com rotação de 360 graus e inclinação de 30 graus; com momento excêntrico de 6,5kgm; com força centrífuga máxima de 644 kN; com frequência de 2400 a 3000 rpm; com força da garra lateral de 912kN e pressão de operação do sistema hidráulico de 350bar. | 30/06/2028
8431.31.10 | 180 | Chapas de aço em formato de gancho plano com tratamento de cataforese, utilizados como bloqueio de abertura forçada de portas de elevadores. | 30/06/2028
8431.31.10 | 181 | Eixos excêntricos, com diâmetro igual ou inferior a 8,1mm e comprimento de 28mm, integrada em uma porca cega sextavada, com largura entre faces de 17mm, rosca interna M8 e comprimento de 12 a 22mm, utilizados na fixação das folhas das portas de elevadores. | 30/06/2028
8431.31.10 | 182 | Mancais de suporte sinterizados, com bucha de bronze no alojamento central maior ou igual a 12mm, quatro furos simétricos nas laterais para fixação, utilizados no sistema de bloqueio de abertura das portas de elevadores. | 30/06/2028
8431.43.90 | 148 | Narizes de cimentação, utilizados em operações de cimentação de poços de petróleo e gás, instalados na extremidade inferior da coluna de revestimento (casing ou liner), com diâmetro nominal compatível com o respectivo revestimento, na faixa de 7 a 36 polegadas, dotados de conexão do tipo roscada conforme especificação aplicável ou conexão premium, de acordo com os requisitos operacionais. | 30/06/2028
8431.43.90 | 149 | Estabilizadores metálicos compostos de 4 aletas espirais, revestidas com pastilha de carbeto de tungstênio, em 45 graus de 8 15/32 a 12 7/32 polegadas de diâmetro, corpo de 6 3/4 a 8 polegadas de comprimento, compatíveis com conexão HDT utilizado no sistema de testemunhagem. | 30/06/2028
8432.21.00 | 003 | Grades rápidas de discos independentes, dispostas em duas linhas, com largura de trabalho de 3 a 12m e largura de transporte de 3m, equipadas com suportes individuais para os discos, sistema de ajuste de profundidade de trabalho de 5 a 15cm, defletores laterais, rolo compactador traseiro intercambiável, opcional com ou sem rodado para controle de profundidade, reservatório para sementes miúdas, rolo faca frontal com regulagem de pressão, barra niveladora de palhada, sistema hidráulico para ajuste de profundidade e nivelamento do implemento por meio de válvulas com régua delimitadora frontal e traseira. | 30/06/2028
8432.90.00 | 045 | Motores elétricos de corrente contínua, com corpo metálico e proteção de plástico a prova de poeira e umidade, 1,25A, tensão nominal de operação 12V, conectado a ECU através de rede CAN, responsável por controlar a rotação do disco dosador de semente em até 130rpm, possui encoder, engrenagens e microcontroladores em seu interior, dimensões máximas de 88 x 95 x 128mm e peso de até 3kg, utilizado em plantadeiras agrícolas. | 30/06/2028
8433.20.90 | 049 | Segadoras de discos portadas ou rebocadas, dianteiras ou traseiras, com largura de trabalho compreendida entre 1,60 e 9,93m, dotadas de 4 ou mais discos, com ou sem sistema de condicionamento por meio de dedos de poliamida ou de dedos de ferro ou de rolos de borracha ou de rolos de ferro, com sistema de aliviamento da barra de corte, por molas ou por barra de torção ou por hidropneumático, com sistema de proteção da barra de corte por eixo fusível nos discos, com ou sem sistema de troca rápida das facas. | 30/06/2028
8433.30.00 | 026 | Enleiradores de forragem rotativos, portados ou rebocados, com largura de trabalho compreendida entre 3 a 14,7m, dotados de 1 a 4 rotores, com rodados dos rotores simples, tandem ou 3D, com 9 ou mais braços por rotor e com 3 ou 4 garfos/braço, com ou sem chassi para transporte, formação de leira central ou lateral, transmissão do rotor simples ou de dupla redução, ajuste da largura da leira e ajuste da altura do rotor de forma mecânica ou hidráulica, com ou sem caixa de controle eletrônica para os acionamentos. | 30/06/2028
8433.30.00 | 027 | Espalhadores de forragem, com largura de trabalho de 4,20 até 17,20m, dotados de 4 até 16 rotores, portados ou rebocados, com sistema de transmissão mecânica entre os rotores, chassi articulado para copiar as irregularidades do terreno, com ou sem sistema de trabalho em oblíquo, em áreas de divisa, para não haver perda de forragem e sistema hidráulico de fechamento do implemento para transporte. | 30/06/2028
8433.30.00 | 028 | Enleiradores, acoplamento de terceiro ponto ou rebocados, com 1, 2 ou 4 rotores, 8, 10, 12, 13 ou 15 braços/rotor e 3, 4 ou 5 dedos duplos por braço, com largura de trabalho de 3,40 a 12,50m, com formação de leira lateral lado direito ou central, cabeça do rotor fechada protegendo os componentes e parafusada, braços do rotor tangencial, ajuste mecânico ou hidráulico da largura da leira e ajuste da altura de trabalho. | 30/06/2028
8433.30.00 | 029 | Espalhadores de forragem, com largura de trabalho de 4,50m até 12,70m, dotados de 4 até 10 rotores, portados ou rebocados, os rotores individuais são acionados por um eixo hexagonal, chassi articulado para copiar as irregularidades do terreno, com ou sem sistema de trabalho em oblíquo em áreas de divisa para não haver perda de forragem e sistema hidráulico de fechamento do implemento para transporte. | 30/06/2028
8433.40.00 | 066 | Enfardadoras de câmara variável de fardos cilíndricos, dotadas de 3 rolos de ferro e 4 ou 5 correias de borracha, com sistema de densidade progressiva de ajuste manual da pressão ou sistema de ajuste automático da pressão, com ou sem empacotador plástico acoplado à enfardadora, produz fardos com diâmetro mínimo igual ou superior a 0,80m e máximo igual ou inferior a 1,85m e largura de 1,20m, largura do recolhedor de 2,10 ou 2,30m, com ou sem rotor integral, com ou sem 14, 23 ou 33 facas, com sistema de amarração com barbante ou rede ou barbante e rede ou plástico e rede, com sistema de lubrificação automática das correntes. | 30/06/2028
8433.40.00 | 067 | Enfardadoras de palha, feno e forragem, com câmara variável ou câmara fixa, com ou sem emplastificador acoplado à enfardadora, com câmara variável produz fardos com medidas de largura 1,23m e de diâmetro que vai de 0,90 a1,60 e de 0,90 a 1,80m, para câmera fixa produz fardos com largura 1,23m e de diâmetro de 1,25m, "pick-up" largura de trabalho, de 2 ou 2,25 ou 2,40m, com sistema de rotor de corte de 13 ou 17 ou 25 facas, equipado com sistema"hydrofl excontrol", sistema de amarração por rede ou fio, terminal de controle eletrônico "E-Link control monitor" ou "E-Link Pro monitor". | 30/06/2028
8434.10.00 | 011 | Equipamentos de ordenha tipo paralela composto de 12 a 60 unidades de ordenha, capaz de ordenhar de 48 a 240vacas/h, com capacidade de 720 a 3.600 litros de leite/h, dotados de: 1 ou 2 unidades finais em aço inox; tubulação de inox de transporte de leite e de limpeza, sistema controlador de ordenha para extração automática das unidades de ordenha; medidores eletrônicos com sistema infravermelho de medição do volume de leite individual de cada vaca com funções de detecção de condutividade do leite, sangue e alarmes; sistema de pulsação eletrônica de alta acurácia com 2 bobinas, fornecimento e regulagem eletrônica de vácuo, sistema de limpeza automática do equipamento de ordenha, sistema de transporte do leite composto por tubulações e reservatório em aço inox para transferência do leite, sistema de identificação com reconhecimento por leitor automático; software de gerenciamento do rebanho e do equipamento; sistema de seleção automática dos animais e sistema de coleta de amostras automatizada para controle de qualidade do leite e unidades de ordenha com cartucho. | 30/06/2028
8434.10.00 | 012 | Máquinas automáticas para ordenha de vacas em fluxo reto (l-flow), dotadas de: braço automático pneumático, sendo este dotado de copos de teteira; sensores para medição de parâmetros de qualidade do leite (A71, para controle do processo de ordenha; controle de gerenciamento computadorizado; painel de interface de informações de 10 ou 12(E-link); cocho giratório e mecanismo de identificação via transponder. | 30/06/2028
8435.10.00 | 047 | Desengaçadeira de uvas, construída em aço inoxidável, destinada ao desengace delicado dos cachos mantendo a integridade dos bagos e minimizando a extração de compostos herbáceos, equipada com mesa de rolos, formada por rolos de abertura variável para separação de engaços e outros corpos estranhos, com duas estruturas articuladas (tremonha de alimentação e carenagem de saída), capacidade de processamento entre 1 e 18 t/h de uvas. | 30/06/2028
8435.10.00 | 048 | Esmagadoras de uvas (cachos inteiros e uvas desengaçadas) de centrifugação através de uma roda de esmagamento de forma homogênea, com capacidade de produção até 25t/h, com recolhimento das uvas esmagadas na parte inferior, com ajuste da velocidade de rotação da roda. | 30/06/2028
8435.10.00 | 049 | Prensas pneumáticas para extração de mosto e suco de uva (cachos inteiros, uvas desengaçadas ou fermentadas), programadas e controladas por controlador lógico programável (CLP) com tela" touchscreen", equipadas com tanque horizontal com capacidade mínima de 4.000L e máxima ou menor que 60.000L, com uma ou 2 portas, com membrana de poliéster de alta densidade revestida com poliuretano, com grelhas perfuradas de grande superfície com fendas verticais de drenagem, com ou sem injeção de gás inerte entre as grelhas e no reservatório de mosto, com ou sem sistema de lavagem automática. | 30/06/2028
8435.10.00 | 050 | Desengaçadeiras lineares de alta frequência, dotadas de sistema de separação das uvas do cacho e sistema de seleção das uvas, com 1, 2 ou 4 módulos de desengace compostos por dedos de preensão, esteira de alimentação e mesa de seleção com rolos reguláveis, com capacidade de produção de até 4t/h, de 3 a 10t/h ou de 7 a 20t/h. | 30/06/2028
8436.10.00 | 109 | Combinações de máquinas para produção de ração animal capacidade de 2 até12t/h, compostas de: misturador vertical, com capacidade volumétrica de 2,3m³com sistema de pesagem por células de carga, helicoide central com motorização 4kW; alimentação com rosca transportadora com 200mm de diâmetro com acionamento 3kW e sensor contra embuchamento, pré-condicionador duplo eixo com capacidade de 1.500 l (22kW/transmissão correia V) e condicionador simples (18,5kW/capacidade 1.000l); Extrusora composta por motor principal 330kW (4 polos/transmissão correia V), Rocas de alimentação forçada com motor de 1,5kW, Corpo cilíndrico com 10 segmentos e comprimento de 2.670mm, diâmetro de 210mm, controle térmico individualizado por seção; sistema autolimpante; com cortador rotativo com motor dedicado de 5,5kW; com múltiplos conectores para injeção líquida/vapor no corpo da extrusora, arquitetura modular para manutenção simplificada e compatibilidade com formulações complexas com alto teor de gordura em sua composição; com 4bombas deslocamento positivo para dosagem de líquidos; com conjunto de válvulas para adição de vapor no condicionador e extrusora; com painel de controle e "IHM" "touchscreen" incluso para operação remota, monitoramento online; sistema de adição e controle de vapor; | 30/06/2028
|  | recobridor a vácuo tipo "batch" para ração animal composto por corpo em aço inoxidável formato gota, cônico, vertical com tampo superior convexo, com capacidade nominal de 3.400L(equivalente a ~1.360kg produto), com misturador helicoidal central (22kW)com rotação variável, com sistema de válvula borboleta motorizada(eletroválvula) na entrada e guilhotina autolimpante livre de vazamento na descarga (duplo cilindro pneumático), estrutura de sustentação com 3 suportes de fixação de células de carga e 3 células de carga, com uma conexão à vácuo, com uma conexão para liberação de vácuo, com bomba à vácuo, com sistema de "manifolds" para pulverização de até 5 líquidos (até 30 bicos multiponto), com sistema de engate rápido para limpeza de bicos e mangueiras, com banco de bombas de deslocamento positivo (até 5 unidades de capacidade igual ou inferior a 320L/min), silo dosador de pó com fundo raspador motorizado e válvula borboleta motorizada para controle de entrada de pó no recobridor, controle automatizado PLC integrado, monitoramento em tempo real do nível de vácuo (<0,5bar), taxa aplicação líquidos: até 35% da massa total, ciclo completo: <8 minutos por batelada. |
8436.10.00 | 110 | Misturadores de ração verticais estacionários, compostos de 1 a 3 roscas verticais, com capacidade de mistura entre 8 e 60m³, acionadospor motor elétrico com potência de de 30 à 110kW, com ou sem caixa de controle para operação, com descarga da ração lateral direta oufrontal cruzada, com ou sem esteira auxiliar de descarga da ração de 3 à 10 metros. | 30/06/2028
8436.80.00 | 149 | Empurradores de alimentos, robotizados, para devolução de alimentos junta à manjedoura durante o processo de alimentação das vacas, programados para percorrer rota definida por até 48 vezes ao dia, dotados de: dispositivo de programação (E-link); rodas com motor e redutor; sensor de ultrassom; giroscópio; botão de segurança para desligamento rápido; peso na forma de bloco de concreto; saia rotativa e lâmina de borracha para empurrar a alimentação de volta ao cocho; painel de recarga de bateria, dotado de carregador de bateria de 12V, 55Ah. | 30/06/2028
8436.80.00 | 150 | Máquinas automáticas para escovação e limpeza de vacas, com acionamento automático pelo toque do animal e posicionamento angular superior a 15 graus, alternando o movimento do sentido de rotação a cada 20s. | 30/06/2028
8436.80.00 | 151 | Alimentadores automáticos de bezerros, com sistema individualizado de identificação dos animais, com capacidade para alimentar até 120 bezerros em até 4 estações, tendo cada estação capacidade para até 30 animais, dotados de: sistema de aquecedor de água de 2,8kW de potência com capacidade de aquecer leite, água ou mistura de leite em pó e água em até 58 graus Celsius, copo de acrílico com misturador de 250W (motor agitador) para homogeneização do leite em porções de 250 a 500mL, reservatório de leite em pó com capacidade de até 35kg, equipados ou não com bomba peristáltica dosadora de aditivos nutricionais, equipados ou não com balanças de meio corpo com capacidade de pesagem até 200kg, dotados da função de autolimpeza do sistema por meio da mistura de água quente e detergente alcalino e ou ácido, com processador de funções disponível em terminal portátil com interface de transferência de informações para microprocessadores. | 30/06/2028
8436.80.00 | 152 | Equipamentos robotizados de plantio automático de propágulos vegetativos (mini estacas) de eucalipto, projetado para operação em bandejas com substrato, composto por robô articulado tipo scara de 4 eixos, dotado de sistema de visão com 5 câmeras e software de inteligência artificial para identificação morfológica e posicionamento preciso dos propágulos, possuindo unidade de buffer-umidificador para estoque de propágulos e sistema singular para distribuição individual destes em esteira com mecanismo de balanço para reposicionamento; braço robótico com garras duplas em formato de pinça, dotadas de centralizadores, capazes de coletar simultaneamente dois propágulos com comprimento entre 4 e 12cm e espessura caulinar entre 0,2 e 2mm, transferindo-os para buffer de 8 a 10 unidades antes da inserção automatizada em vasos de papel biodegradável de 30 a 35mm de diâmetro; sistema de plantio no centro das células com profundidade controlada entre 1,5 e 3cm; controlado por CLP (controlador lógico programável), permitindo configuração de parâmetros de operação e definição de lotes de produção; capacidade operacional entre 3.200 e 3.500 propágulos/h, com monitoramento contínuo por câmeras de alta velocidade e processadores integrados para otimização do processo de plantio. | 30/06/2028
8437.10.00 | 073 | Máquinas para limpeza de produtos agrícolas granulares, removendo impurezas leves e finas, por meio de ação combinada de vibração e fluxo de ar por aspiração, com capacidade de produção compreendida entre 4 e 25t/h a depender do tipo de grão, de sistema de aspiração com duas passagens com volume de aspiração de 14.000m³/h; peneiras vibratórias com inclinação de 5° e área total de vibração de 24m²; ventiladores de aspiração; e painel de controle para IHM (Interface Homem-Máquina). | 30/06/2028
8437.10.00 | 074 | Máquinas automáticas para limpeza de produtos agrícolas granulares, destinadas a remoção de resíduos leves (impurezas) mediante fluxo de ar por aspiração, com capacidade de produção compreendida entre 6 e 51t/h a depender do grão, e capacidade máxima de aspiração de 3.000CFM, dotadas de: alimentador de rolo para distribuição uniforme do fluxo de produto; coluna de aspiração com 6 níveis de passagem de ar; câmara de expansão para as impurezas; e ventilador integrado. | 30/06/2028
8437.10.00 | 075 | Máquinas para limpeza de produtos agrícolas granulares, destinadas a remoção de resíduos leves (impurezas) por diferença de densidade, mediante fluxo de ar por aspiração, composta por: alimentador de rolo para distribuição uniforme do fluxo de produto; coluna vertical de aspiração vertical com 6 níveis independentes de passagem de ar; ventilador; ciclone coletor; e válvula rotativa para controle de fluxo. | 30/06/2028
8437.10.00 | 076 | Máquinas automáticas para separação de produtos agrícolas granulares por diferença de peso específico (densidade), mediante a ação combinada de vibração mecânica e fluxo de ar pressurizado, com capacidade de produção compreendida entre 5 e 15t/h, a depender do grão, dotadas de: funil de alimentação; alimentador eletromagnético; mesa vibratória com área útil de 5,4m²; ventiladores de aspiração e exaustão; e ciclone separador de poeiras equipado com válvula rotativa. | 30/06/2028
8438.10.00 | 430 | Combinações de máquinas para processamento de biscoitos tipo "Cream Crackers", com capacidade de produção específica de 30,3kg/m2h, capacidade de produção de 4.153kg/h, e frequência de 475filas/min, com largura de trabalho de até 1.700mm, segmentadas em 4 seções: seção de alimentação, composta de: tombador mecânico de bacias, dispositivo de alimentação com rolos tipo estrela de largura útil de trabalho de 1.200mm, transportador para detector de metal de largura útil de trabalho de 1.200mm e comprimento de 6.000mm, detector de metal completo em aço inoxidável e dispositivo de descarga da massa contaminada, transportadores de massa; seção de formação composta de: formador com 4 rolos e simplex no piso de largura útil de trabalho de 1.500 mm, transportador na saída do formador, dobrador de corte, distribuidor de gordura entre os lençóis de massa, 3 laminadores calibradores, laminador de acabamento, transportador na saída do laminador de acabamento, grupo rotoestampador com 2 rolos de largura útil de trabalho de 1.700mm com transportador de formação de dobras, máquina rotoestampadora com 2 rolos, unidade de captação retalhos, transportadores de retorno de retalhos, com painel de comando e controle, ponte de entrega oscilante; seção de cozimento com forno de cozimento (dimensões 80,7 | 30/06/2028
|  | x 1,7m) com aquecimento misto, sendo 5 zonas por aquecimento direto a gás e 1 zona de aquecimento indireto a convecção, com sistema de recuperação de calor para pré-aquecimento do ar comburente para reduzir o consumo de gás e melhorar a eficiência da produção, sensor de pressão na câmara de cozimento com retroação no damper de extração dos vapores para otimizar a eficiência energética, dispositivo de controle e regulação por meio de PLC da temperatura, de todas as receitas de produção, da gestão do consumo de energia e do controle de velocidade de toda a máquina, transportador "take-off" de esteira metálica; seção de resfriamento com 5 transportadores de resfriamento de diferentes comprimentos, transportador transversal, mesa de empilhamento "Penny Stacker" com "Channeling". |
8438.10.00 | 431 | Máquinas automáticas para aplicação de recheio e montagem de biscoitos recheados no formato "sanduiche" (casca base + recheio + casca superior), dotadas de 6 ou mais vias de produção, para biscoitos redondos com 38mm (+-1) de diâmetro, capacidade máxima de produção igual ou superior a 4.400 sanduiches/min, com reservatório de recheio com capacidade para 264 litros, bombas de deslocamento positivo para alimentação do recheio e dispositivo multiplicador de fileiras, comandadas por controlador lógico programável (CLP). | 30/06/2028
8438.10.00 | 432 | Laminadoras de massa automática construída em aço inoxidável com ajuste de rolo automático e espessura de massa constante e uniforme, dotada de: controlador com tela sensível ao toque com memória para até 10 receitas; sensores de medida de largura de manda; velocidade de laminação de até 71m/min; largura de trabalho de até 650mm; diâmetro de rolo de até 98mm com folga de até 45mm; Capacidade de processamento de blocos de massa de até 20kg; altura alimentação de carenagem de proteção (capô) de 85mm; com design higiênico e de boa acessibilidade que facilita a limpeza; com ou sem enfarinhador automático e/ou unidade de enrolamento automático. | 30/06/2028
8438.10.00 | 433 | Extrusoras contínuas dupla-rosca idênticas, copenetrantes e de autolimpeza montadas nos eixos, destinadas à produção de cereais expandidos e snacks, com capacidade de produção máxima de 900kg/h, com diâmetro nominal da rosca de 62mm, comprimento do parafuso de 993mm, potência do motor de 151kW, dotadas de controle lógico programável (PLC) com painel sensível ao toque, conversor de frequência, sistema de corte e sistema de resfriamento de carcaça; | 30/06/2028

8438.10.00 | 434 | Combinações de máquinas para produção de 58.000 un/h de baguetes de 60g recheadas (pão de alho) com as etapas de desmoldagem, corte parcial e aplicação de recheio de alho na baguete, composta por: 1 robô antropomórfico desmoldador com ferramenta de retirada de baguetes das bandejas, retirando das bandejas até 145 baguetes por ciclo e as colocando e posicionando no transportador com precisão; 1 transportador de desvio (by-pass) para saída de escape da produção em caso de alguma parada; 2 transportadores de placas metálicas articuladas; 1 dispositivo para alinhamento das baguetes; 1 dispositivo de corte parcial das baguetes composto por duas estações com cabeçote de corte de 40 discos montado em eixo motorizado, que faz 4 cortes em 10 baguetes por ciclo; 2 sistemas de sucção e remoção das migalhas geradas durante a ação dos cortes das baguetes, com funções de sopro e sucção por unidade com cartucho filtrante; 1 robô cartesiano desmoldador com ferramenta de coleta e transferência das baguetes parcialmente fatiadas, colocando e posicionando com precisão 150 baguetes por ciclo em bandejas de polietileno previamente posicionadas no transportador descrito a seguir; 1 dispensador de bandejas com movimento de subida e descida adequado para retirar a bandeja de polietileno do carregador e | 30/06/2028
|  | depositar no transportador; 1 transportador de placas metálicas articuladas; 1 unidade dosadora de recheio de cremes de alho, com cabeçote de enchimento com 60 cilindros de dosagem com bicos para enchimento de 4 pontos de corte em cada baguete, com quantidade ajustada eletronicamente, equipamento dotado de sistema para troca rápida de ferramental, para rápida troca do creme em produção, composto por dois cabeçotes de injeção completos e dois carros de apoio para facilitar as operações de troca do cabeçote e higienização; 2 tanques de recheio com sistema de bombeamento e compensação de pressão de recheio, um em operação e o segundo em stand-by para troca do recheio e higienização; 1 transportador ortogonal de duas fileiras para alinhamento das bandejas de polietileno em fila única para melhor acondicionamento das bandejas na saída da linha; painéis de controle, painéis HMI e quadro elétrico com tela sensível ao toque, e software de controle. |
8438.20.90 | 122 | Combinações de máquinas para fabricação de pasta de avelã, compostas de: equipamento para transporte e alimentação de massa líquida de avelã, fabricado em aço inoxidável, com capacidade de movimentação de 7.500kg/h e estrutura das correias transportadoras com cabeçote de retorno completo com funil de carregamento da correia, correia em aço carbono temperado com perfil central de borracha (autoguiada) e espessura 0,6mm, suportes para correias transportadoras em aço inoxidável, cabeçote de acionamento das correias transportadoras com motorização com caixa de engrenagens coaxial e transmissão por corrente com potência instalada de 5,5kW 400V 60Hz, desviadores tipo deslizante vertical com controle pneumático, pistão de freio e funil de descarga (um por desviador) em aço inoxidável, coberturas e gavetas de coleta em elementos modulares; misturador automático de pasta de avelã, fabricado em aço inoxidável, com capacidade de produção de 6.000kg/batelada, pás horizontais para agitação com 15 seções montadas em hélice e rotação variável de 36rpm, painel de comando, espaço de aquecimento | 30/06/2028
|  | por circulação forçada em chapa texturizada e revestimento com espessura mínima de 100mm em lã mineral de alta densidade, conexões superiores para entrada de ingredientes, motoredutor com motor de relutância refrigerado a água e montado diretamente no eixo, grupo de pesagem com 4 células de carga e painel de distribuição em aço inoxidável, sistema de amostragem fabricado em aço inoxidável e com corpo flangeado para encaixe no misturador, unidade de controle térmico com trocadores de calor com capacidade para 36.000kcal/h. |
8438.50.00 | 493 | Máquinas automáticas de colocação de rede e fabricação de alças projetada para perus, frangos e outras aves (frescas ou congeladas), presuntos (inteiros ou fatiados em espiral), peitos defumados e carne assada, mortadela e outros tipos de produtos alimentícios e não alimentícios, de tamanhos diversos de calha estão disponíveis processo automatizado com parâmetros imputados - IHM, produtividade de até 12peças/min. | 30/06/2028
8438.50.00 | 494 | Máquinas porcionadoras com controle volumétrico de carne fresca ou congelada, com ou sem osso, dotada de dispositivo de pressão lateral, com capacidade de realizar o porcionamento customizável e flexível de peças com peso e dimensões pré-programáveis, com capacidade para processar bifes, cubos/picados e fatias de 2mm. | 30/06/2028
8438.50.00 | 495 | Máquinas porcionadoras de carne com controle volumétrico por scanner a laser, capaz de realizar o porcionamento customizável e flexível de peças com peso e dimensões pré-programáveis, com comprimento máximo de 750mm, altura máxima de 150mm e largura máxima de 270mm, com velocidade máxima de até 1.000 cortes/min. | 30/06/2028
8438.50.00 | 496 | Equipamentos para desossa vertical de paleta ou pernil suíno, capacidade entre 100 e 1.200peças/h, transportador através de trilhos podendo ser simples com 1 trilho ou duplo com 2 trilhos, ganchos e mesas para pendura, guias de apoio para melhora da ergonomia das operações manuais, desossa com ou sem remoção de pescoço, com ou sem remoção de escápula, corte automático dos ossos tubulares e descarregamento automático. | 30/06/2028
8438.50.00 | 497 | Máquinas porcionadoras horizontais, com controle volumétrico, para processamento de carnes frescas e sem a necessidade de congelamento superficial, com capacidade de realizar o porcionamento customizável e flexível de peças com peso e dimensões pré-programáveis, com sistema para distribuição de porções individuais ou lotes sobrepostos, com capacidade para processar porções com 3mm. | 30/06/2028
8438.50.00 | 498 | Equipamentos automáticos robotizados para abertura abdominal de carcaças suínas, por meio de corte longitudinal contínuo por cerra circular, sem paradas no processo devido ao sistema duplo de ferramentas de corte "TwinTool", com sistema de limpeza e esterilização da ferramenta de corte e com velocidade de processo de até 700carcaças/h. | 30/06/2028
8438.50.00 | 499 | Equipamentos automáticos robotizados para corte do pescoço de suínos por meio de sistema duplo de ferramentas de corte "TwinTool", sem paradas no processo, dotado de dispositivo óptico 3D para análise do produto, com sistema de limpeza e esterilização da ferramenta de corte, dotado de sistema à vácuo, com velocidade de processo de até 700carcaças/h. | 30/06/2028
8438.50.00 | 500 | Equipamentos automáticos robotizados para extração retal de suínos por meio de um sistema duplo de ferramentas especiais para oclusão do reto "TwinTool", sem paradas no processo, dotado de dispositivo óptico 3D para análise do produto, com sistema de limpeza e esterilização da ferramenta de corte, dotado de sistema à vácuo, com velocidade de processo de até 700carcaças/h. | 30/06/2028
8438.50.00 | 501 | Equipamentos automáticos robotizados para extração da banha rama da carcaça de suínos, por meio de duas ferramentas especiais (direita e esquerda), dispositivo óptico para análise do produto, sistema à vácuo para sugar a gordura, com velocidade de processo de até 700 carcaças/h. | 30/06/2028
8438.50.00 | 502 | Equipamento automático robotizado para serra de carcaças de suínos, por meio de serra circular, em operação única, com scanner 3d, com sistema de limpeza e esterilização da ferramenta de corte, com velocidade de processo de até 700carcaças/h. | 30/06/2028
8438.80.90 | 153 | Máquinas automatizadas, para processamento contínuo de alimento úmido para animais de estimação, com capacidade nominal de 2.000kg/h a partir de emulsão, executando as etapas de extrusão de cordões, cozimento em túnel de vapor com sistema de duplo estágio de injeção de vapor, resfriamento por ar, corte com ajuste de comprimento e sistema acumulador antes do envase, dotada de comando centralizado por CLP e interface homem-máquina (IHM), composta por: tanque para emulsão com sensores de nível; extrusora composta por um duplo conjunto de rolos acionados por inversores de frequência; túnel horizontal de vapor com esteira; sistema de dupla nuvem, esteira de resfriamento por ar equipada ventiladores; unidade de corte com lâminas com ajuste de comprimento; reservatório com calhas coletoras; esteiras transportadoras em "V" para transferência entre módulos. | 30/06/2028
8439.10.10 | 006 | Equipamento de tratamento de água branca de máquina de papel, com função bombeamento de 200 a 950 litros/s e remoção de ar dissolvido até 0,1%, com tomada de vácuo para até -9mca, controle do vácuo, controle da vazão da bomba, controle de rotação da bomba e controle do filme interno de água. | 30/06/2028
8439.10.30 | 046 | Desfibradores totalmente automáticos, auto pressurizados, para a produção de microfibras de madeira com granulometria inferior a 0,05mm, controlados por um controlador lógico programável (PLC), com diâmetro do rotor com 509mm, com potência 90kW, com controle de temperatura automático, com 108 martelos de aço temperado, com condutor vibratório, com um separador gravimétrico de média pressão, com separador rotativo de granulometria, com roscas cônicas de alimentação equipadas por um motor anti-incêndio e anti-explosão automático, uma joeira vibradora, com eletro ventilador de extração com sistema ciclone, com ciclone de sedimentação para o moinho de martelos, com sistema de detecção de faíscas e extinção incêndio. | 30/06/2028
8439.20.00 | 020 | Equipamentos para limpeza das telas secadoras em máquina de produção de papel, com deslocamento contínuo através de 1 cabeçote de limpeza em material antiaderente e em curso transversal por toda extensão das telas secadoras, limpeza realizada através de bicos de 0,2 a 0,3mm com pressão de água de até 500bar e sucção à vácuo criado através de ar comprimido de 5 a 6bar, sem exaustores, sem mangueiras, com efeito Venturi. | 30/06/2028
8439.30.90 | 072 | Máquinas de acabamento e finalização de rótulos e etiquetas, com conceito modular, operando de bobina a bobina ou bobina folha, com uma ou mais unidades flexo podendo trabalhar no sistema semi-rotativo ou rotativo, corte a laser com potência de 150 ou 300W, largura máxima da bobina igual ou superior a 330mm, largura máxima de impressão igual ou superior a 330mm, dotadas de dispositivo de desbobinamento, sistema de alimentação, aplicação de tratamento corona, unidade(s) de impressão acionada(s) por servo-motor, slitter automático, dispositivo de rebobinamento para saída em bobina, sheeter para saída em folha com ajuste automático, controle automático de registro, sistema de secagem por ar quente e/ou cura UV e/ou cura LED e velocidade máxima de produção igual ou superior a 60m/min. | 30/06/2028
8439.91.00 | 029 | Barras aplicadoras alisadoras ranhuradas e dosadoras de fluídos, para aplicação na produção de papel e celulose, com núcleo de aço inox, revestimento de material (chromo duro, cerâmico ou tungstênio), de comprimento entre 0,9 e 1,7m, e com diâmetro entre 10 e 16mm. | 30/06/2028
8440.10.90 | 111 | Máquinas automáticas para aplicação de guarda e inserção de páginas (folhas) em livros, tamanho máximo igual ou superior a 450 x 310mm, tamanho igual ou superior a 155 x 100mm, velocidade maxima igual ou superior a 7.000 peças/h. | 30/06/2028
8440.10.90 | 112 | Máquinas semiautomaticas para aplicação de cabeceado em livros decapa dura, tamanho máximo da lombada igual ou superior a 120 x 400mm, espessura maxima da lombada igual ou supeior a 55mm, velocidade maxima igual igual ou supeior a 650 peças/h. | 30/06/2028
8441.10.90 | 232 | Máquinas para corte transversal e longitudinal de bobinas de papel ou papel-cartão, com corte transversal duplo sincronizado por facas rotativas, corte longitudinal por facas circulares, alimentação automática da bobina e empilhamento automático das folhas na saída, com largura máxima de bobina de 1.700mm e velocidade máxima de 300m/min. | 30/06/2028
8441.20.00 | 076 | Máquinas automáticas para fabricação de sacolas de papel, com alimentação por folha, equipadas com servoacionamento, com ou sem colagem automática do cartão superior, com inserção automática do cartão inferior e capacidade de formação de fundo quadrado, tamanho máximo da folha igual a 1.200 x 600mm, tamanho máximo da sacola igual a 180 x 450mm e comprimento máximo do tubo de 570mm; velocidade de produção de até 90peças/min. | 30/06/2028
8441.20.00 | 077 | Máquinas para fabricação de sacos de papel, utilizada para a produção automática e contínua de sacolas de papel de fundo quadrado com alças de cordão torcido ou chatas, a partir de bobinas de papel com controle centralizado por CLP (Controlador Lógico Programável) e IHM (Interface Homem-Máquina), com capacidade de processar papel de gramatura de 100 até 150g/m2, produzindo sacolas com largura de 180 até 450mm, fundo com largura de 80 até 180 mm, e altura (comprimento do tubo do saco) de 240 até 560mm (com dobra superior) e 280 até 560mm (sem dobra superior), alimentação a partir de bobinas com largura mínima de 540 até 1.250mm , com sistema de aplicação das alças automático em linha (inline), e formação do tubo, podendo conter sistema de coleta de sacolas automático ( bag colector) , com capacidade produtiva de 60 até 110 sacolas/min, potência elétrica total instalada de até 53kW. | 30/06/2028
8441.20.00 | 078 | Máquinas automáticas para fabricação de sacolas de papel de fundo quadrado com alças, opera com bobinas de papel com largura de 690 a 1.710 mm, diâmetro máximo de 1.500 mm, de gramatura de 80 a 170 g/m². Largura do corpo da sacola entre 220 e 540 mm, comprimento de corte do tubo de 380 a 650 mm com alças ou 380 a 770 mm sem alças, e largura de fundo de 110 a 300 mm. Com sistema de aplicação de alças torcidas ou chatas, patch de reforço com comprimento de 190 mm, largura de 40 a 50 mm, gramatura de 100 a 120 g/m², O equipamento possui operação totalmente automatizada, controle por servomotores, sistema de alinhamento de bobina, e correção fotossensível de corte e velocidade máxima de até 110 sacolas/minuto. | 30/06/2028
8441.80.00 | 204 | Máquinas automáticas para acabamento de rótulos e etiquetas pré impressas, servoacionadas, com largura máxima da bobina entre 340 e 680mm, operando com sistema de corte rotativo e/ou semi-rotativo, velocidade máxima de 60m/min no modo semi-rotativo e 120m/min no modo rotativo, contando com fotocélula de registro automático, podendo ser equipada ou não com unidades flexográficas para verniz, laminador UV, aplicador de "cold foil", cortador longitudinal, esteira de saída para rótulos e etiquetas convencionais e/ou tipo In Mold Label com mesa empilhadora. | 30/06/2028
8441.90.00 | 030 | Anéis de fricção diferencial tipo catracas de largura 7 a 60mm, diâmetro interno de 15 a 300mm e diâmetro externo de 25,4 e 508mm, fabricados em aço 4140 tratado termicamente e niquelados sem eletrólito ou Alumínio Série 7000 anodizado ou Plástico PET, dependendo do torque da aplicação e usinados conforme norma ISO 2768mk, para o controle diferencial de tensão com variação de espessura durante o processo de rebobinamento, sendo os anéis internos usinados com rampas de transferência helicoidais para esferas cromadas redondas ou cilíndricas, tipo catracas autocompensadoras com ou sem molas, que permitem o travamento uni ou bidirecional, criando efeito de catraca. | 30/06/2028
8441.90.00 | 031 | Conjuntos de moldes para uso em máquina rotativa para produção e moldagem de pasta de papel em embalagem, tipo estojo, destinados ao acondicionamento de ovos, com 10 cavidades, sendo: 13 moldes para formar o produto, confeccionados em bronze e aço inoxidável; 13 moldes de transferência, confeccionado em alumínio com teflon; 5 moldes superiores e 5 moldes inferiores, todos em aço, para prensagema quente. | 30/06/2028
8441.90.00 | 032 | Conjuntos de moldes para uso em máquina rotativa para produção e moldagem de pasta de papel em embalagem, tipo estojo, destinados ao acondicionamento de ovos, com 12 cavidades, sendo: 28 moldes para formar o produto, confeccionados em bronze e aço inoxidável; 28 moldes detransferência, confeccionado em alumínio com teflon; 4 moldessuperiores e 4 moldes inferiores, todos em aço, para prensagema quente. | 30/06/2028
8443.16.00 | 089 | Máquinas de impressão flexográfica, por transferência via fotopolímero, com 8 estágios de cores individuais com 3 unidades de servo motor para cada estágio de cor independente e sistema cilindro porta-clichê com encaixe tipo camisa, Resolução de Impressão: 600×600dpi / 900×600dpi / 1200×600dpi, Velocidade de Impressão: Modo de alta resolução (1200×600dpi): 30m/min - Modo normal (900×900dpi): 45m/min - Modo single bit (600×600dpi): 110m/min, Velocidade máxima de impressão: 180m/min, Diâmetro máximo do desbobinador / rebobinador: 900mm, Espessura do substrato (digital): 0,04-0,35mm, Largura máxima de impressão: 350mm, Limpador de material do tipo de contato duplo, Largura máxima do material: 360mm, sistema de secagem por LED, transferência de controle por interface óptica, tela touch screen, Fonte de alimentação: 380 V trifásico, 60 Hz. | 30/06/2028
8443.16.00 | 090 | Máquinas impressoras flexográficas contendo total ou parcialmente: 1 módulo de alimentação com servo motor, 4 módulos de impressão com rolos cerâmicos, sistema com função doctor blade e transmissão à vácuo, 01 módulo de slotter automático, 01 módulo especial para fazer o pré-vinco e vinco, 1 módulo de corte e vinco, com área máxima da chapa de 1270x2600mm, área máxima de impressão até 1.200 x 2.400mm, área mínima de impressão de até 320 x 720mm e todas as medidas compreendidas dentro desta; espessura máxima do clichê de 7,2mm; com ajuste automático de altura entre os rolos de 0 até 12mm; velocidade máxima de até 21.000 chapas/hora; precisão no encaixe de cores + /-0,3mm; precisão de corte e vinco + /-0,75mm; com controlador lógico programável (clp) e painel principal de controle e comando individual, alimentação das chapas por servo motor com módulo de vácuo triplo no sistema de entrada da máquina; com servo motores em todos os eixos de regulagens ao longo da máquina, regulagens automáticas na espessura do papel com precisão de 0,1mm, alimentador do papel no módulo de vácuo com 4 fileiras de poliuretano, regulagem automática da entrada da chapa no módulo de vácuo com todos os rolos revenidos; controle elétrico com campainha de alarme; dispositivo de bloqueio pneumático; dispositivo de | 30/06/2028
|  | desligamento de emergência em todos os módulos, dispositivo inversor de frequência no motor principal para regulagem de partida; quadro de comando dianteiro com tela de ajustes e quadro traseiro de comando para ajustar e acompanhar a saída das peças produzidas; ajustes eletrônicos por acesso remoto via internet; quatro módulos (um para cada cor), de passagem da chapa por transferência a vácuo; sistema de catraca para fixação dos clichês pré montados ou fixados direto no rolo; lubrificação automática; freios pneumáticos; sensores no zeramento das funções; bomba de tinta com diafragma pneumático; lineatura disponível para rolo de anilox: 400lpp a 650lpp por polegada, com ajustes por clp, ajuste horizontal; "auto reset"; bomba de circulação da água; travamento dos cilindros de impressão; transmissão da chapa a vácuo ou engrenada por engrenagens para garantir a chapa fixa no lugar sem variação do primeiro ao último módulo da impressão; módulo do corte e vinco com compensador do corte para trabalhar com papelão ondulado acima de 20 de coluna e/ou mais de 1320 g/m²; com módulo de corte e vinco de 371.2mm de diâmetro sem a matriz de corte, operado por tela IHM "touch screen" com registro de até 20.000 ordens de produção com 10 dígitos cada. |
8443.16.00 | 091 | Máquinas impressoras flexográficas contendo total ou parcialmente: 1 módulo de alimentação com servo motor, velocidade de até 15.000 chapas/hora, até 4 módulos de impressão, 1 módulo de slotter automático com furo alça, 1 módulo de corte e vinco, com área máxima de impressão de até 1.200 x 2.600mm, área mínima de chapa de papelão de até 320 x 640mm, com área máxima da chapa de papelão de até 1.270 x 2.800mm e todas as medidas compreendidas dentro desta; espessura máxima de chapa de papelão de até 7,2mm; precisão no encaixe de cores + /-0,5mm; precisão de corte e vinco + /-1,5mm; com motor elétrico principal para 3 cores; com controlador lógico programável (clp) e painel principal de controle e comando individual, alimentação das chapas por servo motor com módulo de vácuo triplo no sistema de entrada da máquina; controle automático com campainha de alarme; dispositivo de bloqueio pneumático; dispositivo de desligamento de emergência em todos os módulos, dispositivo inversor de frequência no motor principal para regulagem de partida; quadro de comando dianteiro com tela de ajustes e quadro traseiro de comando para ajustar e acompanhar a saída das peças produzidas; conexão para ajustes eletrônicos para acesso remoto via internet; abrangência de até quatro módulos sendo um para cada cor para | 30/06/2028
|  | passagem da chapa por transferência a vácuo, rolo de impressão de aço retificado cromado e balanceado de 405.7mm de diâmetro externo e 420mm de diâmetro externo com clichê; ajuste manual ou automático de altura entre os rolos 0 à 12mm, ajustes automáticos de movimento por toque na tela sensível ao toque durante o processo; sistema de catraca para fixação dos clichês pré montados no rolo; lubrificação automática; freios pneumáticos; sensores no zeramento das funções; bomba de tinta com diafragma pneumático; lineatura disponível para rolo de anilox: 200lpp, 220lpp e 250lpp e 280lpp rolo de borracha de transmissão de tinta com 200mm, que se separa do rolo anilox de 212mm de diâmetro nas paradas da máquina, na altura de até 8mm; com ajustes por clp, ajuste horizontal; auto reset; bomba de circulação da água; travamento dos cilindros de impressão; transmissão da chapa a vácuo ou engrenada (por engrenagens) que, mantém a chapa fixa no lugar sem variação do primeiro ao último módulo da impressão, com módulo de corte e vinco com compensador do corte, equipado para trabalhar com papelão ondulado de acima de 20 de coluna ou mais de 1320 g/m², com registro de até 20.000 ordens de produção. |
8443.16.00 | 092 | Máquinas impressoras flexográficas contendo total ou parcialmente: 1 módulo de alimentação, 4 módulos de impressão, 1 módulo de slotter elétrico, 1 módulo de corte e vinco e 1 módulo de batedor e empilhador, com área máxima de impressão de até 2.200 x 4.000mm, área mínima de chapa de papelão de até 530 x 760mm, com área de papel de até 2.200 x 4.200mm e todas as medidas compreendidas dentro desta; espessura máxima de chapa de papelão de até 7,2mm; precisão no encaixe de cores + /-0,5mm; precisão de corte e vinco + /-1,5mm; com motor elétrico principal para 3 ou 4 cores; com controlador lógico programável (clp) e painel principal de controle e comando individual, alimentação das chapas por servo motor com módulo de vácuo no sistema de entrada da máquina; controle elétrico com campainha de alarme; dispositivo de bloqueio pneumático; dispositivo de desligamento de emergência em todos os módulos, dispositivo inversor de frequência no motor principal para regulagem de partida; quadro de comando dianteiro com tela de ajustes e replicado no quadro traseiro de comando para ajustar e acompanhar a saída das peças produzidas; conexão para ajustes eletrônicos para acesso remoto via internet; transmissão da chapa por rolo; abrangência de até quatro módulos (um para cada cor), de passagem da | 30/06/2028
|  | chapa por transferência a vácuo; ajuste manual de altura entre os rolos 0 ~ 12mm ajustes elétricos de movimento por toque na tela "touchscreen" durante o processo; sistema de catraca para fixação dos clichês pré montados no rolo; lubrificação automática; freios pneumáticos; sensores no zeramento das funções; bomba de tinta com diafragma pneumático; lineatura disponível para rolo de "anilox": 200lpp, 220lpp, 250lpp, 280lpp, rolo de poliuretano de transmissão de tinta com 200mm; com ajustes por clp, ajuste horizontal; "auto reset"; bomba de circulação da água; travamento dos cilindros de impressão; transmissão da chapa a vácuo ou engrenada (por engrenagens) para manter a chapa fixa e sem variação do primeiro ao último módulo da impressão, com módulo de corte e vinco com compensador do corte, equipado para trabalhar com papelão ondulado de acima de 20 de coluna ou mais de 1320 g/m². com registro de até 20.000 ordens de produção, com batedor (strip) para retirada de retalhos cortados da chapa e empilhador (stacker) sincronizados. |
8443.16.00 | 093 | Máquinas de impressão flexográfica em caixas de papelão ondulado, capazes de cortar, fazer entalhes (rasgos) e vincar chapas de papelão ondulado, com comprimento máximo até 2.400mm, mínimo de 710mm, com largura máxima da lâmina até 900mm e mínima de 280mm, área de impressão máxima de até 2.350mm de comprimento por 880mm de altura, área de corte e vinco máximo até 2.360mm de comprimento por 860mm de altura, com velocidade máxima de até 400chapas/min, dotadas de: unidade de alimentação a vácuo tipo "lead edge feeder", 4 unidades de impressão tipo "printing unit" com sistema de impressão com câmaras fechadas e lâmina de raspagem dosadoras de tinta tipo "doctor blade", sistema de troca rápida dos cilindros de impressão "anilox" e bombas pneumáticas tipo diafragma de dosagem de tinta, unidade de vinco tipo "Creasing Unit", unidade de abertura de entalhes duplos tipo "Slotting Unit", unidade de corte e vinco rotativo tipo "Die Cutting Unit" com sistema de fixação rápida de formas tipo "SERRAPID", com movimento axial do rolo contra facas de +-25 mm e do cilindro porta formas de corte e vinco de +- 10mm, unidade de remoção de desperdício tipo "Stripping Unit", unidade de dobra, cola e contagem de caixas tipo "Folder Gluer", montagem em pacotes, com vigas de dobras e correias de transporte a vácuo com ajuste eletrônico independente, coleiro das abas das caixas ajustado através de controle eletrônico, todas unidades fixas, cada unidade com acionamento individual independente através de servo motor, | 30/06/2028
|  | sistema de transporte a vácuo das chapas entre as unidades, com sistema de guia das chapas por roldanas revestidas de carbeto de tungstênio, sistema de limpeza das sujidades das chapas de papelão na unidade de alimentação executado por meio de sistema de escovas e com sistema de sucção, sistema de controle central inteligente de lubrificação, e precisão de impressão de +/-0,5mm, registro de impressão controlado por controlador lógico programável (CLP), tela de HMI, integração homem máquina, e controle operacional total através de painel fixado na impressora e também de mesa de comando operada a distância, com sistema de controle inteligente tipo "DCS", armazenamento na memória da máquina de até 9.999 trabalhos sem a adição de cartão de memória, com programação contra erros, alteração automática de pedidos, auto armazenamento de parâmetros, exibição em tempo real dos valores de registro, geração automática de relatórios de produção com função de exportação, entrada remota de pedido com interface de integração com sistema "ERP", exibição de falhas, função diagnóstico, autodiagnóstico e diagnóstico remoto. |
8443.19.10 | 183 | Máquinas automáticas de serigrafia com estação única ou dupla de impressão, para imprimir em vidros planos, redondos e ovais, capacidade de produção maior ou igual a 35 peças/min, com estações de entrada, ionização, queima, impressão, cura por UV e saída; ventilador de refrigeração com filtro e exaustor; robô de saída; dispositivos de fixação para produtos planos e redondos; correntes para impressão oval; proteção de segurança contra raios UV; gerenciamento remoto com painel HMI (Interface Homem-Máquina. | 30/06/2028
8443.19.90 | 198 | Máquinas em plataforma modular para acabamento de rótulos e etiquetas pré-impressas, servoacionada, com largura máxima de 360mm, alimentada por bobinas até 800mm por eixo expansível, com controle de tensão automático e parada automática, alinhador de banda eletrônico com mesa de emenda, sensor de registro para bobinas pré-impressas, com dispositivo para tratamento corona, unidade flexográfica com cilindros de impressão, banheira de tinta e cabeçote de cura UV, unidade plana de hot stamping e relevo, mesa de montagem para relevo macho e fêmea, entrada de película em bobina no sentido longitudinal, unidade de serigrafia plana com mesa de vácuo, cabeçote de cura UV e bomba de alimentação de tinta, unidade de aplicação de película hot stamping para relevo tipo doming 3D, unidade de corte a laser tipo CO2 por radiofrequência, semifechada, com fonte autocarregável de cartucho de gás CO2 externo com potência de 350W, duplo rebobinador com eixo expansível para bobinas até 800mm com controle de tensão, rebobinador de bobinas de desperdício de 600m, corte longitudinal com lâminas, telas de operação com sistema de conexão e diagnóstico remoto, sistema de controle de registro nas unidades e todos os painéis e periféricos de alimentação elétrica e saída das unidades de gases das UVs e Corona. | 30/06/2028
8443.39.10 | 537 | Máquinas de impressão digital por jato de tinta UV LED, para impressões em substratos flexíveis, com largura máxima de impressão de até 254 mm, resolução de até 1.200 dpi, velocidade máxima de até 50 m/min, compatíveis com materiais com espessura entre 50 e 300 micras, capazes de operar com tintas UV LED e impressão nas cores CMYK ou CMYK com branco, equipadas com múltiplas cabeças de impressão, sistema de cura por LED com controle de intensidade, alimentação e rebobinamento de material em bobina, com possibilidade de integração de módulos de acabamento em linha, incluindo corte, laminação e refilamento. | 30/06/2028
8443.39.10 | 538 | Máquinas de impressão digital por jato de tinta, com sistema de cura por luz ultravioleta (UV) emitida por lâmpadas LED, operando por tecnologia DTF (Direct to Film), destinadas a impressão de mídias de transferência apresentadas em bobinas (rolos) com largura máxima de 650mm e diâmetro máximo de 250mm, dotadas de: cabeça de impressão piezoelétricas com resolução de impressão máxima de 1.200dpi; sistema de circulação de tinta branca; sistema de rebobinamento; sistema automático de desentupimento dos injetores; e dispositivo de laminação integrado para aplicação de de filme de transferência. | 30/06/2028
8443.91.99 | 111 | Rolos esticadores transversais para utilização em máquinas impressoras rotativas, construídos em alumínio e revestidos com EPDM ou TPE, diâmetro externo igual ou superior a 60mm mas inferior ou igual a 150mm, podendo trabalhar em uma velocidade igual ou superior a 200m/min mas inferior ou igual a 800m/min. | 30/06/2028
8446.21.00 | 005 | Teares circulares para fabricação de tecidos de fio de polipropileno ou de Polietileno de alta densidade, operando com 4, 6, 8 ou 10 lançadeiras, conjunto de gaiolas para alimentação dos fios de urdume com 576 ou mais posições, velocidade máxima igual ou superior a 400 inserções/min, para produção de tecido tubular com largura igual ou superior a 300mm mas inferior ou igual a 2.250mm. | 30/06/2028
8451.40.29 | 044 | Máquinas rotativas automáticas para lavagem, tingimento e centrifugação de peças confeccionadas, meias, e peças sem costura, com temperatura igual ou inferior a 110 graus Célsius, construídas em aço inoxidável, com sistema de circulação de banho sem bombas e sem filtros, com capacidades de volume do cesto de 250 a 5.160 litros, e com velocidade de centrifuga de 40 a 600rpm controlados por inversor e controlador de velocidade com ou sem balanceamento automático, cestos corrugados com revestimento em compostos especiais de plástico de alta resistência com durabilidade de 20 anos, contadores de volume de água e sistema de inclinação do cesto para facilitar carga e descarga, painel de controle com "touchscreen" e comandos integrados. | 30/06/2028
8451.40.29 | 045 | Combinações de máquinas para tratamento e acabamento em tecidos e vestuário, por processos de lavagem, branqueamento e customização através de geração de gás ozônio (O3), compostas de:gerador de oxigênio (O2) com tecnologia de absorção por variação de pressão (psa); 1 ou 2 máquinas de tratamento (denominadas "tambor") com cesto interno em aço inoxidável; painel elétrico geral combinado com gerador de gás ozônio (O3) com circuito fechado interno de refrigeração a água; com ou sem tanque de armazenagem de oxigênio (o2); com ou sem sistema de refrigeração externo (chiller); com ou sem sistema "indra" para controle de umidade e temperatura; operadas através de mesa de controle contendo controlador lógico programável (clp) e interface homem-máquina (hmi) de tela sensível ao toque. | 30/06/2028

8451.90.90 | 012 | Bocais de carpete, com bico de aspersão tipo spray embutido, composto por carcaça superior fabricada em Polietileno tereftalato (PET), corpo principal fabricado em polipropileno reforçado com fibra de vidro (PP GF30), bico de aspersão fabricado em polióxido de metileno (POM), com ângulo aspersão de 110 graus, comprimento da extremidade de trabalho de 228,2a 234,2mm, extremidade de encaixe com diâmetro interno de 33,2 a 37,2mm e diâmetro externo de 42,5 a 44,5mm, próprios para aplicação em limpadoras de carpetes. | 30/06/2028
8453.10.90 | 125 | Máquinas para trabalhar couro, sendo uma descarnadeira contínua para descarne de peles bovinas frescas, ou em tripa, com capacidade de produção de até 600peles/h, velocidade de transporte de 55m/min, acionamento hidráulico com sensores de controle de posicionamento/congestionamento, largura útil de trabalho igual ou superior a 3.100mm. | 30/06/2028
8454.30.10 | 105 | Máquinas injetoras de fundição sob pressão, para metais não ferrosos (zamac), multi slides, 4 movimentos de matriz, com força de fixação de até 7,2t, capacidade de injeção de até 195g, taxa de fusão de até 60kg/h, velocidade de injeção de até 1,43m/s e memória de armazenamento de até 99 configurações, composta por motor de 7,5kW, controlador logico programável (PLC), interface touchscreen, unidade hidráulica, cadinho de fusão, sistemas de lubrificação automáticos, sistema de alimentação de lingotes automático, aquecedor de bico, controlador de temperatura, dispositivo de explosão de peças, conjuntos de ejeção a ar e molde de injeção. | 30/06/2028
8455.90.00 | 076 | Unidades funcionais de bobinamento automático de fios de aço laminados a frio, tipo bobinador duplo com eixo vertical, em carretéis metálicos fixos ou colapsáveis com flange de até 1.250mm, diâmetro do tambor de 630mm, diâmetro do furo de 80mm, com capacidade de até 3.000kg, para fios de diâmetro min de 3,4mm e máx de 12mm, resistência à tração £ 700MPa, tempo de aceleração de 30s, dotadas de: plataforma giratória com duas posições, mesa elevatória e giratória hidráulica, carro distribuidor de arame com blocos endireitadores, sistema de acionamento por motor de corrente alternada com controle de frequência, tesoura de corte hidráulica automática e grampos de fixação mecânicos automáticos, sistema de freio a disco acionado pneumaticamente, painel elétrico de comando com CLP e interface homem-máquina (IHM), unidade hidráulica, dispositivo de cintagem pneumática combinada e proteções metálicas de segurança. | 30/06/2028
8456.11.11 | 059 | Máquinas para corte de chapas metálicas por laser de fibra, de comando numérico computadorizado tipo CNC, com ou sem carga e descarga automática, com ou sem sistema de armazenagem de chapas, área de trabalho de eixo X 3.048mm, eixo Y 1.524mm e eixo Z 160mm, velocidade de trajetória Eixo Z de 60m/min e em X, Y de 170m//min, aceleração de 2,5 g, e potência compreendida entre 6.000W a 8.000 W, para corte de chapas metálicas com espessura máxima de até 25mm. | 30/06/2028
8456.11.90 | 140 | Equipamentos laser ultravioleta (UV) de alta potência para registro de imagem em filme fotossensível usado na fabricação de placas de circuito impresso, com bloqueio de modos, operando em regime quase contínuo, pulsos na escala de picossegundos, frequência de repetição de 80MHz, potência óptica de saída de até 24W, comprimento de onda de 355nm, com cavidade óptica selada hermeticamente e módulos de diodo substituíveis em campo, diodo de bombeamento com área ativa livre de alumínio (AAA") projetados para operação contínua 24/7 em ambiente industrial. | 30/06/2028
8456.30.19 | 078 | Máquinas de corte por eletroerosão, com fio de molibdênio, controladas por computador industrial, com até 5 eixos, sendo 4 controlados simultaneamente, curso máximo no eixo X maior ou igual a 450mm; curso máximo no eixo Y maior ou igual a 350 mm; curso máximo no eixo Z maior ou igual a 260 mm; mesa com dimensões maiores ou igual a 660 mm x 480 mm e carga máxima sobre a mesa maior ou igual a 300 kg. | 30/06/2028
8457.10.00 | 680 | Centros de usinagem verticais de dupla coluna tipo portal, com Comando Numérico Computadorizado (CNC), capazes de mandrilhar, fresar, furar e rosquear metais e não metais, com curso de trabalho no eixo X de 3060 mm, Y de 1600 mm e no eixo Z de 760 mm, dimensão de mesa 3260 x 1500 mm, com limite de peso máximo sobre a mesa de 10.000 kg, precisão de posicionamento de ± 0,015 mm e repetibilidade de ± 0,003 mm, velocidade de deslocamento nos eixos X, Y e Z de 20 m/min, 20 m/min e 15 m/min, respectivamente, magazine para 40 ferramentas, cone tipo BBT 40, com tempo de troca de ferramenta de 7 s, sistema de medição dos eixos por réguas lineares, módulo High Speed para moldes e matrizes, com cabeçote de 15.000 rpm com 18,5/22 kW DD, sistema de iluminação e lavagem interna, fixação do cone da ferramenta por sistema hidráulico, sistema de refrigeração do óleo lubrificante do fuso, passagem do fluido refrigerante pelo anel do bico do fuso, jato de ar através do fuso, com duplo transportador de cavaco nas laterais da máquina. | 30/06/2028
8457.10.00 | 681 | Centros de usinagem para trabalhar metais, tipo "Gantry", 3 eixos, de comando numérico computadorizado (CNC), com 2 mesas de vácuo de alta precisão, com tolerância de planicidade de 0,03mm, medindo 7,5m de comprimento por 2,5m de largura cada, com sistema de planificação de peças tipo rolo revestido de borracha e sistema de compensação automática com precisão de +/-0,015mm, com eixo X de 20.000mm, eixo Y de 3.250mm e eixo Z de 700mm, repetibilidade unidirecional do eixo X de 0,02mm, do eixo Y de 0,015mm e eixo Z de 0,01mm, velocidade de posicionamento do eixo X e Y de 60m/min e do eixo Z 30m/min, sistema automático de aspiração de cavacos com eixo W incorporado de 390mm, velocidade máxima de rotação do spindle de 24.000RPM, trocador automático de ferramentas de 36 posições e medição ultrassônica integrada. | 30/06/2028
8457.10.00 | 682 | Centros de usinagem com comando numérico computadorizado (CNC), com 4 eixos controlados, para furação e fresamento de perfis em alumínio, liga leve e aço, curso do eixo X de 7.380mm, curso do eixo Y de 1.123mm, curso do eixo Z de 594mm, curso do eixo A de 210 graus, com porta ferramentas de 9 posições no cabeçote móvel, 4 ou mais morsas pneumáticas, velocidade de deslocamento em X 100m/min, Y 66m/min e Z 38m/min, com eletromandril de 7 ou 11kW e rotação máxima de 20.000rpm, com PC industrial com "interface" gráfica FSTCAM4, com ou sem leitor de código de barras, com ou sem agregado angular de serra vertical, com ou sem esteira metálica para extração de cavacos, com ou sem usinagem pendular em 2 ilhas para 2 peças, com ou sem encosto pneumático direito- com ou sem "X-flow". | 30/06/2028
8458.11.99 | 336 | Tornos automáticos horizontais com design compacto para tornear, furar, e rosquear peças metálicas, equipados com robô pórtico integrado à máquina com 1 ou 2 braços independentes com capacidade de carga para 3kg x 2/braço, operando com 2 fusos em paralelo e capacidade de usinagem simultânea, diâmetro torneável de até 230mm, especificação de corte nos eixos X (X130mm, 24m/min) e Z (145mm, 24m/min), com 2 torres porta-ferramenta cilíndricas suportadas por mancais hidrostáticos com capacidade igual 8 ou 12 ferramentas cada, potência máxima dos motores principais igual 7,5 ou 11kW cada, robô pórtico e motores controlados por único controlador numérico programável (CNC) com carga e descarga automáticas, conjunto de base do equipamento bipartida para evitar vibração harmônica. | 30/06/2028
8458.11.99 | 337 | Centros de torneamento e fresamento horizontal, com comando numérico computadorizado (CNC), fuso principal com potência de 35kW, rotação de 6.000rpm e passagem de 76mm, contra fuso com potência de 35kW, rotação de 6.000rpm, passagem de 76mm, eixo Z com curso de 1.000mm e avanço de 50m/min, carro superior com uma torre de 15 estações para ferramentas fixas/acionadas e eixos X, Y e Z, carro inferior esquerdo com uma torre de 15 estações para ferramentas fixas/acionadas e eixos X, Y e Z, carro inferior direito com uma torre de 15 estações para ferramentas fixas/acionadas e eixos X, Y e Z, luneta hidráulica programável com faixa de atuação de diâmetro de 6 a 70mm que pode ser adaptada na torre do carro superior ou na torre do carro inferior esquerdo, sistema de lubrificante refrigerante para emulsão ou óleo com reservatório de 1.200 litros, uma bomba de 8bar e outra com faixa de regulagem programável de 20 a 80bar de pressão, função contra ponto nas três torres. | 30/06/2028
8458.99.00 | 015 | Unidades funcionais para inserção de estatores na carcaça, torneando os flanges de motores elétricos, compostas de: torno vertical de comando numérico computadorizado (CNC) para acoplamento à frio de pacotes estator em carcaças de motor + usinagem (torneamento, com sistema de palete rotativo, com mandril hidráulico para a fixação através dos diversos diâmetros internos dos pacotes estatores, comportando até 12 ferramentas, dotado de sistema de gráficos de força de inserção e curso em tempo real e capacidade de rotação em 3.000 rpm); esteiras acionadas e conjunto de paletes dedicados a fixação de estatores e carcaças; robô para a manipulação, carga e descarga dos pacotes estatores e carcaças no torno vertical, para inserção de pacote estator em carcaças de motor de alumínio de tamanhos 90 até 132. | 30/06/2028
8459.41.00 | 001 | Máquinas de mandrilhamento, de comando numérico computadorizado (CNC), de dupla face (duplo lado), de estrutura pesada, destinadas à usinagem de alta precisão de componentes estruturais metálicos de grande porte, equipadas com dois cabeçotes de trabalho opostos, cada um dotado de fuso horizontal independente de diâmetro nominal igual a 130mm, comandadas por sistema de comando numérico computadorizado (CNC), com sistema de troca automática de pallets (APC), dotadas de sistema de medição dimensional in process com correção automática de offsets, com curso longitudinal (eixo X) igual a 8.000 mm, curso vertical dos cabeçotes (eixos Y) igual a 2.000mm, curso transversal relativo entre colunas (eixo Z) igual a 650mm, curso axial do mandril (eixo W) igual a 500mm, e mesa(s) de trabalho com capacidade máxima de carga igual a 10.000kg cada. | 30/06/2028
8459.59.00 | 056 | Fresadora ferramenteira com cabeçote de velocidade variável de posicionamento angular nos sentidos laterais; frontal e traseiro e velocidade máxima do eixo-árvore de até 4.200rpm, potência do motor do eixo-árvore de 3 até 5HP, guias prismáticas retangulares e/ou guias "Rabo de Andorinha" nos eixos X; Y e Z, curso vertical do mangote do eixo-árvore maior ou igual a 127 mm, cone do eixo-árvore ISO 30 ou 40 , mesa com 03 (três) rasgos em "T", com ou sem caixa de avanço automático nos eixos X; Y e Z e Torpedo com curso transversal e posicionamento angular ajustáveis. | 30/06/2028
8460.24.00 | 021 | Retíficas automáticas de comando numérico (CNC) para retifica de alta precisão interna, externa, de raio, face tangencial e não circular; dotada de eixo rotativo no cabeçote, software de interpolação para retificação de diferentes raios sem resete manual, torre de fusos com até 4 fusos, capacidade de retifica interna de até 100mm de diâmetro, curso dos eixos X e Z de 400mm a 200mm, comprimento trabalhável da peça de até 150mm, incluindo sistema de fixação, painel digital de comando e controle, resfriador de refrigerante, ferramentas, com ou sem unidade automática de abastecimento com robô de 6 fusos. | 30/06/2028
8462.23.00 | 071 | Máquinas dobradeiras de comando numérico (CNC), com sistema de acionamento híbrido servo/hidráulico, com dispositivo "direct drive" - independente do servomotor de cada cilindro, precisão micrométrica no posicionamento do grupo de dobra, com controle em cadeia fechada realizada por sensores inteligentes, com sistema de cunhagem mecânica adaptativa "S-crowning , sistema medição e correção automática do ângulo de dobra, registro das medições e monitoramento ativo da produção, mesa com comprimento de 3060 mm, disposta com 7 eixos de ação, força máxima de dobra 135 T, velocidade máxima de descida e subida 250 mm/s e velocidade de dobra de até 15 mm/s com profundidade da garganta de 435 mm. | 30/06/2028
8462.23.00 | 072 | Máquinas dobradeiras com comando numérico (CNC) com sistema de acionamento híbrido servo/hidráulico para dobrar chapas metálica, força de pressão de até 160t, comprimento da mesa de dobra de 3.200mm, com velocidade de aproximação e retorno de até 80mm/s, velocidade de dobra de até 10mm/s, com profundidade da garganta de 320mm, abertura máxima 470mm. | 30/06/2028
8462.23.00 | 073 | Máquina dobradeira de comando numérico (CNC), com sistema de acionamento híbrido servo-hidráulico, dispositivo direct drive, sistema de compensação mecânica tipo S-crowning, sistema de medição e correção automática do ângulo de dobra, mesa com comprimento de 3.060mm, equipada com 7 eixos controlados, força máxima de dobra de 170t, velocidade máxima de deslocamento de 250 mm/s, velocidade de dobra de até 15mm/s e profundidade de garganta de 435mm. | 30/06/2028
8462.26.00 | 030 | Máquina automática para endireitar e cortar arames, operando a partir de bobinas de até 5t, com arames de 4 a 12mm de diâmetro, com velocidade máxima de avanço de arames de até 4m/s, ou alimentada diretamente de um laminador a frio com arames de 4 a 12mm, com velocidade máxima de avanço de arames de até 8m/s, opera com arames com resistência máxima à tração de 700N/mm2, capaz de realizar cortes com o arame em movimento, contendo: porta bobina motorizado e sincronizado de até 5t, sistema de guias de desvio para receber arame de uma laminadora a frio, calha com sistema de alinhamento automático das barras, sistema de corte rotativo e painel operativo PLC que permite acesso a uma plataforma IOT para visualização dos dados de produção. | 30/06/2028
8462.33.00 | 001 | Guilhotinas hidráulicas, dotada de sistema de comando numérico, destinada ao corte de chapas de aço carbono, aço inoxidável e materiais metálicos equivalentes, com capacidade máxima de corte de chapas de até 8mm de espessura e largura máxima de corte de 3.200mm, intensidade máxima do material cisalhado de 500N/mm², operando com ângulo de cisalhamento ajustável de aproximadamente 1 grau e 30 minutos, curso do batente traseiro ajustável entre 20 e 600mm, capacidade de até 11 golpes/min, distância entre colunas verticais de 3.400mm, comprimento da lâmina de corte de 3.300mm, equipada com bomba hidráulica de engrenagens com vazão de 25L/min e pressão máxima de 31,5MPa, acionada por motor elétrico principal de 11kW, 1.450rpm, e motor auxiliar do batente traseiro de 0,55kW, 900rpm, possuindo altura da mesa de trabalho de 800mm. | 30/06/2028
8462.51.00 | 056 | Máquinas curvadora de tubos totalmente elétrica de 9 até 10 eixos, equipada com controle numérico computadorizado (CNC), destinada à conformação de tubos metálicos em raios fixo e variável, com capacidade de curvatura de até 105mm de diâmetro, velocidade de curvatura ajustável conforme material e diâmetro do tubo, dotada de sistema de alimentação automático e/ou manual. | 30/06/2028
8462.62.00 | 102 | Máquinas automáticas tipo prensas mecânicas horizontais progressivas para trabalhar metais cisalhando e conformando produtos metálicos a frio, utilizadas para fabricar elementos de fixação como parafusos, porcas, rebites, esferas, pinos e outros produtos semelhantes, com carga de prensagem de 1275kN (130ton), possui sistema de acionamento por embreagem com molas e discos de fricção e sistema de freio pneumático e dotadas de uma estação de trabalho com 6 matrizes e 6 punções de extração positiva com velocidade de produção variável entre 80 a 145peças/min, com sistema de corte de material por cisalhamento com capacidades máximas para diâmetro do fio de 17mm e comprimento de 35mm, com um sistema de transferência montado sobre o bloco das matrizes com função de transferir o tarugo cisalhado e as pré-formas conformadas entre as matrizes, monitorada e operada por comandos elétricos composto por controlador logico programável (PLC) e painel de controle com motor principal de 50hp (37,3kW) de potência com detector de carga de corrente da amperagem, com um conjunto de endireitamento do fio máquina por rolos e um suporte para o rolo de MP, carenada com uma cobertura acústica integral para minimizar ruídos, proteger os usuários e conter os vapores gerados do processo de estampagem, com uma unidade centrifuga de limpeza do óleo. | 30/06/2028
8462.62.00 | 103 | Prensa combinada conformadora de parafusos com laminadora e apontadeira, com 5 matrizes, força de estampagem menor ou igual a 2.200 kN, para estampagem de parafusos maior ou igual a M8 e menor ou igual a M20, com diâmetro do corte menor ou igual a 20,0 mm, comprimento menor ou igual a 165,0 mm, comprimento de extração da matriz menor ou igual a 120,0 mm, comprimento de extração do punção menor ou igual a 43,5 mm, comprimento de rosca abaixo da cabeça menor ou igual a 100,0 mm, comprimento mínimo da haste maior ou igual a 14,0 mm e menor ou igual a 120,0 mm, velocidade de estampagem menor ou igual a 275 pçs por minuto. | 30/06/2028
8462.90.00 | 079 | Dobradeiras CNC robotizadas automáticas, para trabalhar metais, com robô de até 5 eixos, manipulador de 1 eixo e torre de dobramento com 2 eixos, total de 9 eixos para trabalhar - controlados, capacidade de dobramento direita e esquerda, tubos de diâmetro até 25mm de comprimento, com carregador/separador de tubos automático e descarga automática pelo robô, controlado por controlador lógico programável e interface homem máquina (IHM) com tela touchscreen. | 30/06/2028
8463.20.99 | 039 | Máquinas para laminar rosca externa em parafusos por meio de pentes planos com bitolas de rosca maior ou igual a M3 e menor ou igual a M8, comprimento do pente fixo menor ou igual a 115,0mm, comprimento do pente móvel menor ou igual a 130,0 mm, espessura do pente menor ou igual a 30,0 mm, altura do pente menor ou igual a 65,0 mm, altura abaixo da cabeça menor ou igual a 100,0 mm, comprimento de rosca menor ou igual a 62,5 mm, capacidade produtiva maior ou igual a 300 e menor ou igual a 410 pç por minuto; podendo conter ou não os seguintes dispositivos: sistema de alimentação automático e com os dispositivos para montagem automática de arruelas nos parafusos; interface homem máquina (IHM); regulagem das réguas motorizadas; controlador de velocidade (inversor); motor principal com potência de até 15KW, 380V, 60 HZ. | 30/06/2028
8463.30.00 | 232 | Máquinas para laminação multipasse a frio, para a produção de arame liso e nervurado que permite trabalhar com fio máquina na entrada com diâmetro mínimo de 5,5mm e máximo de até 12,5mm, diâmetro de saída do fio laminado com diâmetro mínimo de 3mm e máximo de até 10mm, com controle autônomo da massa do material laminado e velocidade máxima de trabalho de até 18m/s, dotada de: 2 desbobinadores estáticos com capacidade de 2.500kg cada, 1 torre de até 9 metros com sensor para identificação automática de nós, 1 unidade decalaminadora, sensor para leitura instantânea da massa do fio, 1 dispositivo de lubrificação do fio a ser laminado; dois, três ou quatro monoblocos verticais com acabamento em carbeto de tungstênio, motorização autônoma dos cassetes, um dispositivo de alívio de tensões composto por até 11 roldanas e um bobinador vertical, simples ou duplo, para a produção de bobinas de até 3 e toneladas ou até 5 toneladas. | 30/06/2028
8463.30.00 | 233 | Máquinas integradas para produção de fixadores, tipo abraçadeira ou grampo ou similar, possui dispositivo endireitador da matéria prima, área para corte do comprimento programado, área para laminação de rosca e área para conformar a dobra com capacidade produtiva de 25 a 30 peças/min, motor principal 37kW, diâmetro máximo da rosca de 20mm, e comprimento máximo de rosca 600mm, alimentador manual. | 30/06/2028
8463.30.00 | 234 | Máquinas automáticas para fabricar e ensacar molas de aço de formato barril ou cilíndrica, em fileiras de falso tecido, utilizadas na fabricação do molejo de colchão de molas ensacadas, com diâmetro central da mola de 50 a 75mm, altura da mola ensacada de 80 a 280mm, diâmetro do arame de 1,6 a 2,3mm, velocidade máxima de produção de até 200 molas/min, com 2 desbobinadores do arame de aço e 1 desbobinador do falso tecido, com sistema de soldagem por ultrassom, e tratamento térmico para têmpera do arame. | 30/06/2028
8463.30.00 | 235 | Máquinas para produzir pregos com diâmetros de 2 a 3,5mm, comprimentos variando de 45 a 90mm, velocidade de produção de até 760 pregos/min. | 30/06/2028
8463.30.00 | 236 | Máquinas para produzir pregos para diâmetros de 2,5 a 4,5mm, comprimentos variando de 70 a 130mm, velocidade de produção de até 600 pregos/min. | 30/06/2028
8463.30.00 | 237 | Máquinas para produzir pregos com dupla cabeça e para diâmetros de 2,5 a 4,5mm, comprimentos variando de 70 a 150mm, velocidade de produção de até 500 pregos/min. | 30/06/2028
8464.10.00 | 093 | Máquinas telescópicas extensíveis para corte de rochas por fio diamantado com função de esquartejamento de blocos, autopropulsada, movida por 4 rodas direcionais ou esteira, híbrida com alimentação elétrica ou diesel com lança de alcance variável até 7m, rotação lateral da torre de até 90 graus para ambos os lados, inclinação frontal/traseira e inclinação lateral, podendo ser dotada de estabilizadores hidráulicos, equipadas com sistema de corte por fio diamantado de largura de corte útil ajustável de até 8m e com profundidade máxima de corte de até 3,2m. | 30/06/2028

8464.20.90 | 247 | Combinações de máquinas para o tratamento da superfície de chapas de rochas ornamentais, com capacidade de tratamento médio de 35 chapas ou mais chapas por hora, compostas de: 2 robôs automáticos para carregamento e descarregamento de chapas, dotados 54 ventosas/cada, com dimensões de máxima trabalho de 2.200 x 3.950mm e mínima de 1.000 x 1.200mm e capacidade de carregamento de até 1.200kg, com dispositivos para tornar giratória a mesa rolante e dispositivos que permitem condutas aéreas sobre cavaletes de rochas e de atravessamento de trilhos com alta estabilidade, software de aplicação e personalizações para permitir a gestão de "livro aberto" e software de aplicação e personalizações para habilitar o carregamento do material de 2 ou mais posições, com ou sem trilho para prolongamento das vias do robô; transportadores de rolos motorizados com largura útil de 2.200mm, com ou sem prolongamento motorizado aplicado ao rolo; politriz de rochas de alto desempenho, com estrutura alveolar, com largura útil de passagem de 2.200mm e largura máxima de polimento de 2.100mm e mínima de 1.000mm, espessuras processáveis máximas de 105mm e mínima de 3mm, com eletroválvulas para controle do fluxo de água e fluxostatos, com potência total instalada de 365kW, dotada de 22 mandris projetados | 30/06/2028
|  | para evitar flexões/vibrações, com diâmetro de 500mm, sendo 17 mandris com potência de 15kW cada e 5 mandril com potência de 18,5kW cada, com capacidade de instalação de até 6 abrasivos por mandril e escova de limpeza de chapas com potência de 2.2kW e 450mm de diâmetro, 20 dispositivos de inversão da rotação dos mandris, 20 dispositivos pneumáticos de contrapressão para aplicação em mandris de polimento; ponte em peça única de aço, equipada com motores tipo "brushless", com velocidade de translação da viga de até 70m/min e mesa com estrutura alveolar de alta durabilidade; dispositivo de seleção de chapas para análise; grupos de secagem inferior e superior para chapas com ar frio, com potência de 3kW cada e largura processável de 2.200mm; enceradeira automática, com largura máxima de passagem de 2.200mm, podendo processar chapas com a espessura máxima de 120mm e mínima de 10mm, dotada de 4 mandris e escova de 480mm de diâmetro; desenrolador automático de película de nylon para proteção das chapas, com capacidade de instalação de até 3 bobinas de nylon; proteções de acesso às máquinas com portões, dotadas de dispositivo de segurança para paragem das máquinas em caso de abertura dos portões |
8464.90.19 | 306 | Máquinas automáticas com bancada para corte a frio, retilíneo e curvilíneo, de chapas de vidro monolítico e laminado, com capacidade de processamento de lâminas com dimensões máximas de 3.810 x 2.750mm ou 6.100 x 3.355mm, espessuras de 2 a 19mm, equipadas com ponte de corte acionada por servomotor lateral e cremalheiras de alta precisão com dentes usinados, velocidade máxima de deslocamento transversal de até 200m/min e longitudinal de até 140m/min, precisão de corte de +/-0,15mm, dotadas de cabeçote de corte controlado por computador (pc) com software específico, sistema de leitura automática da espessura do vidro, ajuste automático da pressão de corte via válvula proporcional, dispositivo laser para verificação do posicionamento do vidro e leitura automática de modelos, podendo incluir ou não, de forma opcional e não combinada o dispositivo automático para aplicação de etiquetas ou o dispositivo de remoção de camada baixo emissiva mediante rebolo periférico. | 30/06/2028
8464.90.19 | 307 | Mesas de corte e destaque para processamento de vidro laminado ou monolítico, com comprimento máximo de corte compreendido entre 3.700 à 4.600mm, com controle numérico computadorizado (CNC), com precisão de corte de mais ou menos 0,5mm, velocidade máxima de corte de 100m/min ou 150mm, dotadas de braço basculante eletromecânico, para carga e descarga de chapas, posicionamento automático da ponte de corte de acordo com as medidas das chapas, com corte e destaque do vidro e corte e separação do filme PVB automáticos. | 30/06/2028
8464.90.19 | 308 | Mesas de corte e destaque para processamento de materiais cerâmicos, com espessuras de 3 a 12mm para o corte retilíneo e espessuras de 3mm para o corte modelado, com mesa automática de corte com 3 eixos interpolados para cortes curvilíneos e retilíneos, com dois motores sincronizados no eixo x na ponte de corte, com acoplamento pinhão e coroa "tipo helicoidal", com velocidade máxima de corte de 200m/min, com aceleração máxima de 10m/s2, com precisão de corte de mais ou menos 0,15mm, controlados por um controlador numérico. | 30/06/2028
8465.10.00 | 990 | Máquinas-ferramentas para furar e fresar painéis de madeira e seus derivados, com trabalho do painel na horizontal, controladas por um comando numérico computadorizado (cnc), com 1 ou 2 cabeçotes de furação na parte superior, com 12 ou mais mandris verticais independentes na parte superior, com 2 ou mais mandris horizontais independentes de dupla saída na parte superior, com ou sem eixo de serra no sentido do eixo x para realização de ranhuras e/ou sistema lamello, com ou sem eixo de serra no sentido do eixo y para realização de ranhuras e/ou sistema lamello, com 1 motor fresador na parte superior, sem troca de ferramentas no fresador superior, com 1 cabeçote de furação inferior com 7 ou mais mandris verticais independentes, com 1 ou com 2 motores fresadores na parte inferior, com sistema de movimentação da peça através de duas pinças, com a velocidade máxima de deslocamento do eixo "x" de 130m/min, com ou sem coletor de poeira, com leitor de código de barras. | 30/06/2028
8465.10.00 | 991 | Combinação de máquinas para aplicação automática de fitas de bordos em painéis de madeira MDF / MDP e similares, composto por 2 coladeiras automáticas unilaterais, destinadas à colagem de fitas com espessura de 0,3 mm a 3,0 mm em painéis com espessura máxima de 60 mm, com ajuste dos grupos e seleção de fitas por servo motor, com magazine de fitas de 24 posições; duas bombas para cola PUR; com mesas de correia; mesas de transporte com elevação; esteiras de alimentação de dupla fileira; com empurrador servo; um sistema de esquadrejamento de peças; 2 pórticos de alta velocidade para transferência de peças entre coladeiras; mesas transportadoras; um buffer (pulmão de peças) para controle de fluxo; um gira peças; um scanner pedestal para leitura de etiquetas. | 30/06/2028
8465.20.00 | 041 | Combinação de máquinas para furação e usinagem em painéis de madeira MDF,MDP, aglomerados e similares, composta por: 2 centros de furação com comando numérico computadorizado (CNC), para execução de operações nos 6 lados das peças, dotados de 9 ou mais cabeçotes de furação independentes, com 53 ou mais mandris verticais, 12 mais ou mandris horizontais, com 4 ou mais fresadores para usinagens de acabamento, com troca automática de ferramentas; uma máquina de limpeza de pó; um scanner pedestal para leitura de etiquetas; uma ou mais mesas transportadoras; uma ou mais mesas transportadoras de elevação; uma ou mais mesas de correia; uma prateleira de saída de peças modelo ouriço. | 30/06/2028
8465.94.00 | 080 | Máquinas-ferramentas coladeiras de bordas automáticas com funções cumulativas de aplicar bordas com espessura entre 0,4 e 3mm para bordas em bobina e tiras de madeiras de espessura entre 0,4mm e no máximo 20mm, dar acabamento em painéis de madeira e aglomerados com espessuras máxima de 60mm, configuradas com sistema de ajuste automático dos grupos de acabamento para diferentes espessuras de bordas por meio de instruções de comando numérico; com "software" de diagnóstico gráfico do estado da máquina e sistema de extração de cavacos com aspiração dirigida para o interior da ferramenta de corte, com ou sem sistema de ativação com ar quente para aplicação de borda sem utilização de cola, com ou sem gira-peças. | 30/06/2028
8465.95.11 | 022 | Conjunto, composto por 2 furadeiras múltiplas flexíveis para usinagem de painéis de madeira e derivados, cada uma controlada por comando numérico computadorizado (CNC), com software de programação e otimização de ferramentas, dotados de dispositivo para viragem das peças entre as máquinas, com capacidade de processamento simultâneo de 2 painéis com comprimento de 250 a 3.000mm e espessura de 10 a 60mm, equipados com 8 ou 10 cabeçotes de furação vertical independentes, do tipo roto-axiais, cada cabeçote com 36 mandris verticais, e 4 grupos de furação horizontal com 2 cabeçotes independentes, do tipo roto-axiais, cada um equipado com até 21 mandris para furação nas faces e nas extremidades dos painéis, com sistema automático de carga e descarga e leitor de códigos de barras. | 30/06/2028
8465.95.11 | 023 | Máquinas de perfuração precisa de 6 lados dos painéis de madeira, para furação de peças individuais ponto a ponto e com usinagem de painéis de madeira com espessura de 9 a 40mm, de ligação multieixo e sistema de servo posicionamento de alta precisão destinados para a fabricação de móveis personalizados, controlado pelo CNC, compostas por 2 conjuntos superiores de perfuração independentes e 1 conjunto de perfuração inferior, com blocos com brocas verticais e horizontais, com motores de passo e servo com redutor | 30/06/2028
8465.99.00 | 262 | Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira e seus derivados, com comando numérico computadorizado (cnc), capazes de tornear, fresar, furar e lixar peças com comprimento máximo ou inferior de 1.200mm, com 4 ou mais eixos, com 4 ou mais motores fresadores, com um ou mais grupos de lixamento, com uma ou mais goivas para torneamento, com sistema de carregamento automático. | 30/06/2028
8465.99.00 | 263 | Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira e seus derivados, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de tornear, fresar, furar e lixar peças com comprimento máximo ou inferior de 1.200mm, com 5 ou mais eixos, com 2 ou mais motores fresadores de eixo passante (de dupla saída), com um ou mais grupos de lixamento, com uma ou mais goivas para torneamento, com sistema de carregamento automático. | 30/06/2028
8465.99.00 | 264 | Combinações de máquinas para corte automatizado de chapas de madeira MDF/MDP e similares, com armazenamento, gerenciamento de estoque, usinagem tipo nesting, identificação, retirada automática de peças, compostas de: gerenciador horizontal para chapas, para armazenamento, controle e gerenciamento de estoque de painéis, controlado por CNC e "software" de gestão, com capacidade para painéis de comprimento máximo de 2.750mm; 2 centros de usinagem CNC com mesa tipo "Nesting", com campo de trabalho útil aprox. 3.100 x 2.150mm, com esteiras automáticas; impressora etiquetadora para impressão de identificação; robô industrial de 6 eixos para retirada e transferência automática das peças cortadas; mesa transportadora, mesa de elevação, mesa de transporte com elevação e de correia; 2 "buffers" (pulmões de peças) para controle do fluxo de peças; prateleira de saída de peças tipo "ouriço"; esteira extratora de resíduos; e máquina de limpeza de pó. | 30/06/2028
8465.99.00 | 265 | Combinações de máquinas para o processamento automático e otimizado de toras, a até 120m/min e mais de 30toras/min, em 2 estágios de desdobro (primário e secundário); compostas de: sistema de posicionamento e otimização de toras, com scanners 3D e eletrônica dedicada, para rotação, alinhamento paralelo e/ou diagonal (skew & slew) em tempo real; serra-fita quádrupla para desdobro primário, com volantes de 1.800mm de diâmetro e largura de 230mm (lâminas de até 250mm), permitindo a produção simultânea de até 4 tábuas laterais; dispositivos de separação de tábuas laterais e virador de semiblocos; linha de desdobro secundário com posicionamento e alimentação otimizados de semiblocos - em alinhamento centralizado, paralelo e/ou diagonal - "skew & slew" com controle eletrônico por scanner e PLC's específicos; picador-perfilador; centro de processamento para a usinagem otimizada paralela - simétrica e assimétrica - de cantos (perfilamento) de blocos, controlado por sistema eletrônico com scanner e PLC's específicos; serra circular múltipla para desdobro de blocos; conjuntos hidráulicos; centros e | 30/06/2028
|  | elementos elétricos/eletrônicos de comando e controle (CCMs e PLCs), inclusive inversores de frequência; sensores de operação, medição, monitoramento e segurança; scanners tridimensionais; postos de operação; softwares de controle, visualização, comando e otimização; materiais de interligação eletroeletrônica (cabos, calhas, conectores); estruturas metálicas de sustentação e operação, passarelas com corrimãos e escadas de acesso, com velocidade de avanço variável por inversor de frequência de 30 a 120m/min; diâmetro típico de toras de 14 a 42cm (pta. fina) e até 60cm (pta. grossa); altura de passagem do semibloco até 280mm e altura de corte até 260mm. |
8466.10.00 | 015 | Porta-ferramenta do tipo mandril sem chave para fixação de ferramentas manuais, com batimento menor ou igual 0,4mm, capacidade de fixação de ferramentas de diâmetro mínimo de 0,8mm, próprio para ser utilizado em ferramentas elétricas manuais. | 30/06/2028
8466.92.00 | 011 | Cabeçotes de furação e corte em centros de usinagem para trabalhar madeira, composto por conjuntos de 7 a 13 mandris verticais, 6 a 10 mandris horizontais, com ou sem serra de corte. | 30/06/2028
8466.94.90 | 028 | Conjuntos (kits) de peças para conversão do tamanho de latas produzidas em máquinas conformadoras de pescoço, flange, reforço de fundo e teste por incidência de luz de latas de alumínio para bebidas com velocidade de produção de até 3.600latas/min, constituídos por conjuntos de peças para alteração da altura e/ou diâmetro de latas nos estágios de conformação de pescoço, flangeamento, enceramento, alimentação e descarga; com ou sem conjuntos de matrizes internas e externas para as unidades de conformação de pescoço, mandris e roletes para as estações de flangeamento e de reforma de fundo. | 30/06/2028
8467.89.00 | 072 | Motores monocilíndricos de quatro tempos para perfuradores, potência de 1,4kW, cilindrada de 36,3cm3, torque de 81Nm, tanque de combustível de 0,71L, relação de transmissão de 47,5:1, sistema de amortecimento de vibrações, desprovidos de tampa do tanque de combustível, cabeçote de aspiração, alavanca de desengate e almofada de apoio. | 30/06/2028
8467.89.00 | 073 | Roçadeiras a combustão com motor monocilíndrico de dois tempos, com cilindrada de 30,8cm3, potência de 1,3kW, operando em rotação de 2.800rpm a 9000rpm, tanque de combustível de 0,64L, sistema de ignição magnética com comando eletrônico, carburador de membrana, insensível à posição de trabalho, com bomba de combustível integrada, com sistema antivibratório, diâmetro do círculo de corte menor ou igual a 430mm, desprovidos de tubo de eixo, engrenagem e tubo do punho. | 30/06/2028
8467.89.00 | 074 | Combinações de máquinas para reunir fios e cabos condutores elétricos flexíveis em chicotes, compostas por estações de alimentação com rack para múltiplos condutores de seção transversal com 0,35 a 2,5mm² e comprimento de 250 a 2.000mm; estação de corte; estação para remover pontas de capas de fios entre 0,1 a 15mm; entre 1 e 6 estações de inserção e crimpagem de terminais com força de 20kN e curso de 30 ou de 40mm; 1 ou mais estações de selagem; inserção de anéis de vedação e de tubos termocontráteis com diâmetro de 6 a 10 mm e comprimento de 35 a 60mm; retração automática de tubos; sincronização de fios para emenda paralela; solda ultrassônica; servomotores para deslocamentos precisos; detecção de danos de decapagem, de falhas e de nós nos fios; inspeção visual pós-soldagem de 360°; seleção automática de produtos e de rejeitos; leitor de códigos de barras; controlador lógico programável, parcialmente por montar. | 30/06/2028
8467.99.00 | 044 | Conjuntos de cabos de manejo, com gatilho de acionamento, destinados às funções de ligar e desligar, acelerar e desacelerar o motor, acionar a válvula responsável pela abertura e fechamento da saída do líquido pulverizado, resistentes às vibrações na marcha lenta de 3000rpm e às vibrações máximas 4500rpm, possuem ciclo de durabilidade de 400 a 500 horas, utilizados em pulverizadores acionados por motor de ignição por centelha. | 30/06/2028
8468.20.00 | 002 | Combinações de máquinas totalmente integradas e formando corpo único destinadas ao processamento semiautomatizado de sucata ferrosa por meio de oxicorte, compostas de: máquina de corte equipada com 2 tochas de oxicorte com sistema de resfriamento a água e ignição piloto integrada, montadas em estrutura metálica móvel (Trolley) sobre trilhos longitudinais com deslocamento transversal e vertical independente instalado dentro da campanula; sistema de sucção composta de sistema de exaustão industrial formado por duto de captação, defagulhador tipo ciclone, filtro de mangas do tipo "pulse jet" com limpeza automática por ar comprimido, sistema de descarga continua de pó por rosca transportadora e válvulas rotativas, chaminé de 21m para emissão controlada de gases, sistema de ventilação industrial com exaustor centrifugo com controle por inversor de frequência capaz de operar em serviço contínuo 24h para o processamento de materiais ferrosos de até 600mm de espessura; opera com oxigênio (700Nm³/h a 10 - 12bar), gás natural (60Nm³/h a 4 - 5,5bar), água de resfriamento (6m³/h a 4 - 6bar), ar comprimido para sistemas de controle e resfriamento de câmeras (100m³/h a 2 - 3bar) e nitrogênio (12m³/h a 3bar); com cabine de operação climatizada com sistema de automação integrado e controle semiautomático dos movimentos, painel de controle de fluidos (gases e água) "onboard"; injeção de pó de ferro para melhor processamento do material. | 30/06/2028
8474.10.00 | 177 | Unidades funcionais para classificação e separação de cacos de vidro de materiais provenientes da coleta domiciliar seletiva, por meio de tecnologia "Machine-Vision" e sensores, em linha de triagem, compostas de: separador pneumático para seleção de materiais leves por sistema de sopro e aspiração de ar com filtro rotativo de câmaras, filtro de manga e tubulações; peneira vibratória para seleção por meio de micro-oscilações retilíneas; peneira "Flip Flow" de malha elástica; 2 separadores óticos para separação de cacos de vidro de dimensões maiores ou iguais a 9mm mas menores ou iguais a 51mm, com sensor visual de espectrometria (VIS) para a identificação por cores, sistema de ejeção por jatos de ar comprimido e alimentador vibratório; esteiras transportadoras e coletoras de materiais; podendo ou não conter sistema supervisório e/ou painéis de controle. | 30/06/2028
8474.20.10 | 048 | Moinhos tubulares horizontais de bolas monocâmara para a produção de filler de calcário agrícola (dolomítico) com comprimento nominal de 7,5m e diâmetro de 3,6m, com ou sem por motor elétrico de 1.850kW , compostos de: conjunto de mancais de entrada e saída com mancais de deslizamento, bica de alimentação com revestimento, unidades hidráulicas de lubrificação dos mancais de entrada e saída, conjunto acionamento pinhão e coroa com envelope de proteção, sistema de pulverização de graxa para o pinhão, mancais do pinhão com rolamentos, redutor principal com potência superior a 1.800kW, acoplamentos de entrada e saída do redutor, redutor auxiliar com acoplamento móvel, instrumentos de medição e controle (fluxostatos, termopar). | 30/06/2028
8474.20.90 | 233 | Unidades para cominuição e moagem mineral, para redução granulométrica e liberação seletiva de minerais, por tecnologia de ablação hidrodinâmica realizada por jatos de alta pressão da polpa mineral para a quebra de minérios por colisão induzida de partículas em meio líquido, capacidades de 1, 2, 10, 25, 50, 125, 250 e 500 toneladas métricas/h, potências instaladas de 20, 40, 100, 200, 400, 1.000, 2.000 e 4.000HP, compostas por tanque de carga da colisão, conjunto de bicos injetores de alta pressão, painel de controle com inversor de frequência do sistema motor, uma ou mais câmaras de colisão mineral, uma ou mais bombas de produção, conforme projeto, completas com tubulações, conectores, válvulas de controle, protetores de aço, montadas sobre skid de aço. | 30/06/2028
8474.80.90 | 275 | Combinações de máquinas para produção de louças sanitárias pelo processo de prensagem fundição de massa cerâmica, em alta pressão, pressão máxima de fundição de 12bar, compostas de: 4 máquinas de fundição rotativas de alta pressão, plataforma e ferramental para fixar robô, estações verticais de estoque intermediário de peças, estação de saída de peças com sistema de liberação via ajustador pneumático, barreira (cortina) de luz, conjunto de cercas de segurança, plataformas de controle do suprimento de massa/ar/ água, bomba e tanque de retorno de massa cerâmica residual, sistema de bomba a vácuo, bomba diafragma para massa cerâmica com amortecedor, 2 tanques com capacidade 1.000l para aquecimento de massa cerâmica, placa de controle dos aparelhos pneumáticos, painel elétrico de controle com controlador lógico programável, composto por PC industrial e tela sensível ao toque para interface homem-máquina, com condicionador de ar, painel elétrico para robô e sistema para limpeza química de moldes composto por tanque com capacidade até 500l, bombas e válvulas.. | 30/06/2028

8474.80.90 | 276 | Máquinas automáticas para preenchimento de bandejas com ellepots (recipientes cilíndricos de papel biodegradável com substrato) equipada com 01 (uma) ou 02 (duas) linhas de alocação/produção automáticas de ellepots, com capacidade de alocação/produção de até 12.000 ellepots por hora e com diâmetro dos ellepots variando de 15mm a 80mm, estrutura metálica, sistema de transporte de ellepots, correia transportadora de bandejas, cabine elétrica, comando de válvulas, computador portátil (laptop) para programação, podendo conter, ainda, estacador/destacador de bandejas, perfurador, sistema de irrigação, semeador e sistema de aplicação de cobertura e tool set exclusivo para ajuste do tamanho dos ellepots durante a produção. | 30/06/2028
8474.90.00 | 129 | Câmeras de britagem, de 2.020 x 1.700mm, com carcaça de aço S355 (escoamento mínimo de 355 N/mm2 ou MPa), revestimento de HARDOX 450 (ou equivalente), e 2 rolos de 2.000 x 810mm de diâmetro incluindo dentes / segmentos intercambiáveis de aço manganês duro, sem motores, nem acoplamentos, nem redutores, nem bases de acionamento, para uso na fabricação de britadores de rocha com acionamento de 200kW. | 30/06/2028
8477.10.11 | 206 | Máquinas de moldagem por injeção horizontal para processamento de termoplásticos, monocolor, com tecnologia de acionamento elétrico de comando numérico computadorizado (CNC), com servo acionamento integrado para unidade de fechamento e injeção, com força de fechamento de 2.300kN e capacidade de injeção de até 533g/ciclo, diâmetro de fuso 50mm serie B, dimensão máxima entre colunas de 620 x 620mm com alimentação elétrica 380V trifásico 60Hz, com sistema auxiliar hidráulico agregado para movimentação do bico, machos e extratores. | 30/06/2028
8477.10.21 | 117 | Máquinas injetoras horizontais para moldar materiais termoplásticos, bicolores, hidráulicas, dotadas de: unidade de fechamento de 2 placas com medidas nominais de 2.420 X 2.170mm, força de fechamento de 17.000kN, curso de abertura de 2.750mm, distância máxima entre as placas de 3550mm e capacidade para suportar moldes com dimensões nominais máximas de 1885 X 1450mm, altura mínima de 800mm e máxima de 2.000mm; mesa rotativa de 2 estações com diâmetro nominal de 2.250mm e capacidade para suportar moldes com até 20t; 1 unidade de injeção contendo rosca com diâmetro nominal de 80mm, razão L/D 22:1, capacidade máxima de injeção de 2.062cm3 e pressão máxima de injeção de 2.300bar; 1 unidade de injeção contendo rosca com diâmetro nominal de 70 mm, razão L/D 20:1, capacidade máxima de injeção de 1.212cm3 e pressão máxima de injeção de 2.300bar; ciclo seco (EUROMAP 6) de 4,7s com curso de 1.300mm; 1 robô integrado com capacidade para manipular peças de até 40kg, operando em curso Z=7.160mm, X=1.000mm e Y=2.00mm (telescópico) e sistema de controle com microcomputador, tela sensível ao toque, gabinete com ar condicionado e softwares exclusivos para otimização automática do tempo de dosagem (IQ melt control) e monitoramento do volume e viscosidade do material durante a injeção no molde (IQ weight control) | 30/06/2028
8477.10.29 | 018 | Máquinas injetoras horizontais elétricas, para moldar materiais termoplásticos, com volume de injeção entre 891 e 2.268cm3, força de fechamento igual a 4.500kN, com 2 unidades de injeção (bicomponente), possibilitando a produção de itens com materiais e cores diferentes na mesma peça, distância entre colunas de 920 x 920mm, altura do molde compreendida entre 450 e 1.050mm e curso de abertura do molde de 825mm, com unidade de fechamento acionada por servomotor acoplado direto no fuso de esfera, unidade de injeção elétrica acionada por servomotor de alta velocidade em conjunto com fuso de esfera, atingindo velocidade de injeção de 160mm/s, placa móvel apoiada sobre guias lineares, com diâmetro da rosca entre 60 e 80mm, pressão de injeção entre 1.329 a 2.426bar, servomotor de dosagem com acoplamento ao parafuso plastificador, refrigerado a ar dispensando a utilização de trocadores de calor de água para a refrigeração, | 30/06/2028
8477.10.99 | 149 | Máquinas verticais de moldar por injeção peças de borracha e silicone, dotadas de unidade de fechamento vertical com força igual ou inferior a 11.000kN, formato do molde igual ou inferior a 800 x 2.600mm, capacidade de injeção igual ou inferior a 25.000cm3, sistema de controle lógico programável (CLP) com painel de interface homem-máquina (IHM), equipadas ou não com mecanismo de projeção do molde para retirada das peças. | 30/06/2028
8477.20.10 | 477 | Combinações de máquinas para produção de tubos de PVC com diâmetro externo compreendido de 60 a 118mm, compostas de: alimentador de rosca com capacidade máxima de 500kg/h, extrusora de dupla rosca com capacidade máxima de produção variável de 400 a 550kg/h, roscas cônicas com diâmetro nominal de 80/156mm e comprimento nominal de 1.800mm, velocidade máxima de rotação de 35rpm, incluindo funil de alimentação com dupla rosca transportadora, adaptador e sistema de controle com CLP, controle remoto e tela sensível ao toque; 1 cabeçotes de extrusão para produção de tubos com diâmetros externos compreendidos de 60 a 118mm, com suporte de sustentação; tanque de calibração com comprimento nominal de 6m, contendo 2 câmaras de vácuo e conjunto de calibradores para tubos com diâmetros compreendidos de 60 a 118mm; impressora laser de fibra para marcação dos tubos, com potência máxima de saída de 50W; 1 puxador com 3 lagartas e força de tração máxima de 12.000N; serra de corte planetária para tubos com espessura de parede máxima de 15mm, com dispositivo de chanfragem, e máquina automática para formar bolsas de acoplamento em tubos de PVC com diâmetros compreendidos de 60 a 118mm e comprimento compreendido de 4 a 6m, com 2 fornos de aquecimento e sistema de refrigeração por água. | 30/06/2028
8477.20.10 | 478 | Combinações de máquinas para extrusão de poliestireno destinados a produção de chapas de Poliestireno Expandido de Alto Impacto, composta de: uma extrusora dupla rosca corrotante, de diâmetro nominal igual a 81,4 mm e razão nominal L/D 40, com folga entre as roscas de 0,3mm, cuja capacidade é de até 700kg/h, dotada de conjunto de canhões e roscas modulares divididos axialmente, com velocidade rosca de operação variável de até 240rpm, uma porta de degasagem a vácuo, um sistema elétrico de aquecimento por cartucho; um sistema de refrigeração do canhão à água; um sistema de vácuo; uma bomba de polímeros; um sistema de filtragem por acionamento hidráulico sem parada; conjunto de canais de transição de polímero derretido; um cabeçote plano tipo cabide, largura de trabalho de 1.500mm e espessura entre 0,8 e 6 mm. | 30/06/2028
8477.20.10 | 479 | Combinações de máquinas automáticas para extrusão, coextrusão e laminação de filme polimérico aplicado em papel-cartão ou outros substratos base, com até 5 camadas, sendo 4 camadas de polímeros e 1 camada de substrato, para uso em embalagens utilizadas na indústria de alimentos, bebidas, entre outras, com capacidade de produção de material com largura máxima de até 1.600mm, velocidade máxima de produção de até 300m/min, com controlador lógico programável (CLP) com interface HMI, composto de: 1 desbobinador de substrato tipo torre; 3 equipamentos de controle para alinhamento lateral de bobinas; 1 equipamento para aquecimento do material para proporcionar melhor adesão durante a laminação; 4 equipamentos para tratamento de superfície para aumentar a tensão superficial, proporcionando a adesão do material extrudado; 4 extrusoras para aplicação da camada de polímero fundido sobre o substrato para vedação ou barreira, sendo 3 com roscas de diâmetro de 115mm e 1 com rosca de diâmetro de 90mm; 2 matrizes planas de extrusão com ajuste manual; 1 matriz plana de extrusão com | 30/06/2028
|  | ajuste automático; 1 gerador de ozônio para tratamento superficial do polímero;1 desbobinador secundário com troca automática para inserção de outro substrato na laminação; 1 leitor de medição de espessura em tempo real para garantir uniformidade do material laminado; 1 sistema óptico para verificação dos dois lados do substrato e detecção automática de falhas no material laminado; 1 sistema para resfriamento e refilamento das camadas laminadas; 3 dispositivos para cinta teflon nas bordas; 1 rebobinador por fricção de superfície; 1 dispositivo automático de sacar o eixo expansivo; e 3 suportes de faca circulares para o sistema de corte. |
8477.30.90 | 116 | Máquinas de moldar garrafas de PET (politereftalato de etileno) por insuflação, para garrafas com volume de 0,1 até 3,5 litros, com capacidade de produção igual ou superior a 20.000garrafas/h, com sistema de estiramento de pré-formas eletromagnético, com forno para aquecimento das pré-formas por meio de resistências tipo infravermelho, com ou sem sistemas de inspeção de qualidade da garrafa moldada através de câmera, com dispositivo basculante, com alimentador de pré-formas, com ou sem sistema de esterilização de pré-formas. | 30/06/2028
8477.30.90 | 117 | Máquinas sopradoras lineares para moldagem de garrafas PET (politereftalato de etileno) por insuflação de preformas com sistema de estiramento axial, para garrafas com volume de 100 até 2.000ml, destinadas ao envase à temperatura ambiente ou ao envase a quente até 85 Graus Célsius, com capacidade de 8.000 a 10.000garrafas/h, contendo 4 estações de sopro em configuração linear, com sistema de estiramento controlado por servomotores programáveis operando em duas etapas sequenciais independentes para posicionamento e uniformização da distribuição de material, controladas por servomotores ajustáveis independentes para aperto de moldes, estiramento axial, ajuste de "pitch" variável e transferência de preformas e garrafas, independente da velocidade da máquina; com forno para aquecimento das preformas por meio de 32 lâmpadas tipo infravermelho de ondas curtas com potência individual de 1,5, 2 ou 3kW; com sistema de insuflação de ar comprimido com pressão de trabalho de 25 a 45bar; com sistema de resfriamento de moldes por meio de "chillers"; com compressor de ar de alta pressão; com secador de ar; com sistema de controle individual de temperatura por cavidade; com taxa de rejeição inferior a 0,2%; com sensores de segurança em todas as portas de acesso; com controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM) por meio de tela touchscreen colorida; com ou sem sistema de alimentação automática de preformas. | 30/06/2028
8477.30.90 | 118 | Máquinas sopradoras para moldagem de garrafas PET ( Politereftalato de Etileno) por insuflação das preformas, com capacidade igual ou superior a 9.000 garrafas/hora, contendo 4 ou mais estações de sopro, com sistema de estiramento, controladas por servomotores ajustáveis, independente da velocidade da máquina; com forno para aquecimento das preformas por meio de resistências tipo infravermelho de ondas curtas; com ou sem alimentador de preformas; com ou sem sistema de ionização das preformas; com ou sem sistema de inspeção de proformas. | 30/06/2028
8477.59.11 | 066 | Equipamentos automáticos de corte e posicionamento para entrega de adesivo de poliéster em formato de bumerangue, específico para aplicação em embreagem magnética de compressor automotivo, para colar o anel de fricção, com tempo de ciclo igual ou inferior a 12s, dotados de: dispositivo de suporte e desbobinamento da matéria-prima, sistema de alimentação do adesivo, prensa para corte por punção com matriz, mesa giratória com dispositivo acoplado para receber 3 adesivos defasado em 120 graus, com tolerância de posição radial de 0,2mm máximos e angular de 0,15mm máximo, unidade deslizante para movimentar a mesa giratória com precisão dinâmica de ±0,01mm para disponibilizar os adesivos, controlada por CLP. | 30/06/2028
8477.59.11 | 067 | Prensas automáticas para moldar artigos de borracha e silicone, por compressão à vácuo (vulcanização), tipo coluna, com estação singular ou dupla, com capacidade / força máxima de fechamento igual ou inferior a 500t (4.903,32kN); capazes de operar com platôs de aquecimento de dimensões máximas iguais ou inferiores a 1.000 x 1.000mm, com sistema de paralelismo dos platôs; com diâmetro máximo do pistão igual ou inferior a 558,8mm; capacidade máxima de abertura igual ou inferior a 300mm; curso máximo do pistão igual ou inferior a 250mm; dotadas de controle de estabilidade da temperatura e câmara de vácuo sobre o molde; controladas por CLP e IHM sensível ao toque (touchscreen). | 30/06/2028
8477.59.90 | 699 | Máquinas de compressão para fabricação de tampas plásticas; com 48 ou menos cavidades; com produção máxima maior ou igual a 8.000 peças/h e menor ou igual a 80.000 peças/h; com unidade de plastificação/extrusão e unidade de compressão; potência real igual ou superior a 30kW, podendo conter ou não um ou mais opcionais: sistema de corte e dobra de lacre, sistema de resfriamento de tampas, sistema de resfriamento de água, sistema de inspeção por visão artificial, sistema de colocação de selos, sistema de montagem, impressora automática. | 30/06/2028
8477.80.90 | 967 | Combinações de máquinas para produção contínua de painéis ou telhas termoisolantes, do tipo "sanduíche", com folha de aço pré-pintado, e alternativamente em alumínio, aço galvanizado ou aço inoxidável, com núcleo de poliuretano expandido, de largura compreendida entre 1.000 e 1.200mm, espessura compreendida entre 15 e 200mm e comprimento entre 1.600 e 15.000mm, e velocidade de produção de 4 a 12m/min, compostas de: unidade para perfilamento de tiras de metal (GLL); unidade para conformação do painel com poliuretano (GLP); unidade para corte do painel com poliuretano com controlador lógico programável (CLP). | 30/06/2028
8477.80.90 | 968 | Máquinas para fabricação de embalagens plásticas do tipo "Box Pouch", com aplicação automática de linha dupla com zíper, com selagem quádrupla do fundo da embalagem, a partir de CPP, PET, PE, nylon e outros filmes plásticos laminados, alumínio e materiais com laminação plástico papel, com espessura entre 70 e 180 mícrons, com velocidade de 25 a 70embalagens/min, com unidade de selagem por prensagem a quente e prensagem a frio, com 2 dispositivos de desenrolamento do filme, com dispositivo manipulador, com acionamento através de servomotores, controlado por um controlador lógico programável (CLP). | 30/06/2028
8477.80.90 | 969 | Máquinas automáticas para fabricação de embalagens plásticas laminadas, flexíveis do tipo "stand-up pouch" com fundo dobrado , com ou sem zíper, em estrutura modular linear, configuradas com 1 pista para "stand-up" de fundo dobrado com ou sem zíper, ou múltiplas pistas de "pouch" de 3 soldas sem zíper, com capacidade de produzir embalagens largura de 60 a 450mm, comprimento de 200 a 600mm, e sanfona de 25 a 100mm de profundidade; dotadas de: desbobinador com eixo pneumático, freio a pó magnético e balancim pneumático, controle eletrônico de tensão e registro de impressão, fotocélula para posicionamento do filme, e sistema computadorizado de controle por IHM digital, comandos numéricos; estações de solda longitudinal e transversal com barras aquecidas por tubo de calor e resfriamento a água, unidade de selagem de zíper com controle de temperatura, sistema de corte guilhotina e corte duplo servoassistido, câmera CCD para ajuste de posição e corte de precisão, sistema de descarte automático de bolsas defeituosas, resfriadores e sensores de temperatura independentes, e ajustes automáticos de velocidade, tempo e percentual de solda; sistema de segurança com cortina de luz, painel de controle central computadorizado, mesa de saída com empilhamento automático, e unidade de coleta de refile por vácuo, capacidade de produção de até 240bolsas/min. | 30/06/2028
8477.80.90 | 970 | Anéis de ar "flow" com sistema de controle automático integrado para linha de co-extrusão de filmes soprado com matriz de 350 a 500mm. | 30/06/2028
8477.80.90 | 971 | Máquinas para fabricação de embalagens plásticas "wicket" sem alça e com alça aplicada na sanfona com solda oval, destinadas a produtos higiênicos (fraldas), com largura de 110 a 620mm e altura de 150 a 1.060mm, com configuração mão direita, dotadas de: desbobinador "shaftless"; sistema de guia de borda, centro e linha; perfurador linear de largura total do filme; desbobinador de filme complementar e sistema de inserção para filme de extensão da embalagem nas duas bordas do filme principal; seladores longitudinais de contato; unidade de controle de tensão adicional; plataforma de passagem; triângulo de dobrador; formador de ponta do reforço; perfurador continuo esfera e base; desbobinador de filme adicional para fita inserida; sistema de preparação e inserção de fita para alça "cruzada"; formador de reforço vertical; aparador de borda e removedor de aparas; plataforma de passagem; máquina básica; barra de solda; rolos seladores; braços "wicket"; limpador de barra de solda; sistema de correção automática; cobertura de fumaça; plataforma de acessórios; carregador estático de dois níveis; sistema | 30/06/2028
|  | de detecção de emenda única para filme principal; seladora de alça servoacionada em formato "oval"; refrigerador para a selagem "oval"; dispositivo de recorte de alça dentado; rolos móveis anti-salto; dispositivo de perfuração única (longitudinal ou transversal); furador "wicket"; montagem combinada para perfurações de ventilação; pré selador; sistema extra "S-wrap"; fotocélula de registro de impressão; empilhador "wicketer" automático "One Step"; Sistema de controle T; transformador de voltagem; sistema de resfriamento para os gabinetes principais. |
8477.80.90 | 972 | Máquina hidráulica para extração dos cabos de aço dos talões de pneus fora de estrada (OTR) em temperatura ambiente, composta por estrutura monobloco com estação hidráulica, cilindro hidráulico e painel de comando, gancho de tração com avanço em vazio e carregado para tração dos talões previamente cortados, dispositivo de elevação para posicionamento do pneu, adequada a pneus com altura máxima de 3.500mm, largura de 1.300mm. | 30/06/2028
8477.80.90 | 973 | Máquina automática extratora de aros de aço de pneus utilizada para remoção, a frio, dos dois arames de talão de pneus radiais em uma única operação, com motor elétrico acoplado a redutor, dotada de disco com dupla garra de tração acionada simultaneamente, capacidade de processamento entre 60 e 80pneus/h, apta a operar com pneus de diâmetro externo igual ou inferior a 1.200mm. | 30/06/2028
8477.80.90 | 974 | Máquinas espremedoras para compactar e secar materiais plásticos flexíveis (filmes e fibras); com capacidade produtiva de 400 a 1.000kg/h; equipadas com conjunto de canhão e rosca nitretados de diâmetro nominal de 320, 350 ou 380mm; com sistema de acionamento com motor de corrente alternada de 110 a 250kW de potência, controlado por inversor de frequência e caixa redutora de alto torque; com sistema elétrico de aquecimento por resistências e sistema de refrigeração do canhão e do cabeçote de corte a quente; com painel de controle elétrico com ou sem Controlador Lógico Programável (CLP), podendo ser equipadas ou não com silo de armazenagem, soprador de transporte, alimentador de rosca infinita ou correia alimentadora. | 30/06/2028
8477.80.90 | 975 | Combinações de máquinas para fabricação e embalagem de seringas plásticas hipodérmicas, descartáveis de 0,3 a 60ml, "luer lock" ou "luer slip", com ou sem agulha, com ou sem protetor de segurança, com êmbolo normal ou "LDS", montadas em corpo único, compostas de: dispositivo de pintura da escala com alimentação automática, rolo de clichê de aço, rolo de transferência de tinta de silicone, estação de secagem de tinta, estação para aplicação de silicone e sistema de exaustão, sistema de montagem com proteções de segurança, alimentação automática para a haste, êmbolo, cilindro e agulha, estação de inspeção para câmera digital, estação para retirada automática de peças com defeito com proteções de segurança, embaladora com alimentação automática de seringas e agulhas, sistema de impressão de lote, coletor de refile a vácuo e sistema de facas. | 30/06/2028
8477.80.90 | 976 | Equipamentos automáticos para aplicação de material selante, com propriedades adesivas e elásticas, na superfície interna de pneus automotivos, para pneus de 14 a 24 polegadas, largura nominal de 160 a 385mm, diâmetro externo de até 960mm, compostos de: 2 acumuladores de pistão com a respectiva unidade hidráulica; central de aquecimento com 3 unidades de dosagem por membrana; central de dosagem com 3 unidades de dosagem e unidade hidráulica; dispositivo giratório duplo para posicionamento dos pneus; unidade giratória de resfriamento; robô de braço articulado de 6 eixos com dispositivo aplicador de revestimento e cerca de proteção; 2 estações de fusão a quente; controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM) com tela sensível ao toque. | 30/06/2028
8477.80.90 | 977 | Máquinas de bobinamento para filmes stretch de alta velocidade, para integração com combinação de equipamentos para co-extrusao SML, para filmes com largura máxima do filme de 6 x 500mm, para trabalhar com filmes de 8 a 35mícron tendo o equipamento estrutura principal de duas torres de bobinamento com 4 estações de corte em cada torre, eixos com tubetes de 3" (polegadas) e com diâmetro máximo de 400mm, constituídos cada torre de bobinamento para filmes de alta velocidade, com facas de corte em duas posições para troca de laminas durante o ciclo de produção, com guia e escala para facilitar o corte em padrões predeterminado (comprimento do rolo, diâmetro, etc.), com a rotação da torre acionada por inversor de frequência. | 30/06/2028
8477.90.00 | 548 | Conjuntos (Kits) para modernização de linha de fabricação filmes de poliéster bi estirado, compostos de: unidade de pré-aquecimento de filtro de extrusão; sistema de filtragem para co-extrusão; sistema de ajuste automático dos isoladores de placagem; conjunto de rolos da estiragem longitudinal com alta capacidade de refrigeração; conjunto de limpeza automática do tambor de corrida; conjunto para controle de borda com acionamento elétrico. | 30/06/2028

8477.90.00 | 549 | Anéis de resfriamento e controle automático de espessura para uso integrado em extrusoras de filmes plásticos, com carcaça do anel com câmara distribuidora em espiral feita de alumínio fundido de alta qualidade; retificador de ar para fluxo de ar de resfriamento sem torção; corpo do anel de ar com usinagem para a integração do controle de fluxo em 45 setores; kit de conexão; conjunto de lábios de alto desempenho com duplo fluxo de ar em combinação com a câmara do anel de ar para matriz de 300 mm; lábio central especial anti-parafina; anéis Venturi; placa de isolamento para evitar o calor do cabeçote; sistema de controle automático de espessura com ajuste automático dos fluxos de ar; painel com IHM para visualização e gestão do controle de espessura; sistema de medição de espessura, com unidade de reversão, medidor capacitivo com contato e ajuste de posição por meio de sensores ultrassônicos; câmara com isolamento térmico para evitar condensação e manter a temperatura no anel. | 30/06/2028
8479.81.90 | 531 | Máquina automática com carga e descarga manual para bobinar estator linear "BLDC" de fios de cobre e alumínio com diâmetro compreendidos entre 0,2 a 0,5mm com controle de tensionamento eletrônico e pacote de estator com altura compreendida entre 10 a 30mm, equipamento controlado por CLP, servo acionamento e painel de operador com display, processo de bobinagem com "flyer" e velocidade de bobinagem de até 4.500rpm. | 30/06/2028
8479.82.10 | 395 | Unidades funcionais para mistura e dosagem de ingredientes como turfa, fibra de côco, vermiculita, fertilizantes e outros para composição de substrato, compostas de: transportador misturador com capacidade de até 240m³/h, transportador transversal com capacidade de até 240m³/h, misturador com capacidade de até 120m³/h equipado com funil superior com células de carga e sensores para dosagem precisa, pás internas para mistura homogênea e sistema pneumático para controle de portas, calha em Y para distribuição entre dois funis de dosagem, dois funis de dosagem com capacidade de até 155m³/h para alimentação uniforme da linha de produção, caixa de pesagem grande com capacidade de até 20 litros ou 25kg e caixa de pesagem pequena com capacidade de até 5 litros ou 7,5kg, sistemas de dosagem e descarte com capacidade de até 1 litro/s, dosador de calcário com capacidade de até 4.500kg/h, funil de calcário com broca, carrinho e guincho com capacidade de até 700kg/h, 10 dosadores pequenos para fertilizantes com capacidades variáveis, incluindo dosadores vibratórios, de esteira e de broca, broca dosadora de perlita com capacidade de até 30 litros por segundo e funil de perlita com capacidade de armazenamento de até 200 litros, sistema de adição de água com capacidade de até 5 litros por segundo e sistema de agente | 30/06/2028
|  | umectante com capacidade de até 20mm/s, armários elétricos e painel de controle com interface homem-máquina equipada com tela sensível ao toque colorida de 18,5 polegadas, sistema de controle baseado em PLC Siemens e gerenciamento "SCADA", transportadores para resíduos e para linhas de embalagem, capacidade total do sistema de até 120m³/h com rastreabilidade completa dos lotes e integração com ERP, temperatura operacional entre 5 e 35 graus célsius, umidade relativa até 90% a 20 graus célsius, potência instalada anticorrosivo, capacidade total do sistema de até 120m³/h com rastreabilidade completa dos lotes e integração com ERP, temperatura operacional entre 5 e 35 graus célsius, umidade relativa até 90% a 20 graus célsius, potência instalada |
8479.82.10 | 396 | Máquinas automáticas para mistura e dosagem de líquidos para elaboração de fragrâncias, dotadas de 204 válvulas dosadoras, sendo 160 DN08 (8mm), 40 DN18 (18mm) e 4 DN25 (25mm), sendo 8 válvulas aquecidas 6 DN08 e 02 DN18 e demais normais, todas em aço inox AISI 316 e vedações PFTE e Kalrez, configurada com um único carrinho adequado para 02 balanças de alta precisão, sendo uma balança pequena com capacidade bruta de 60kg, leitura de 0,10 gramas e outra grande com capacidade bruta de 150kg, leitura de 0,10 gramas, com esteiras automáticas, um coletor de gotas por balança, leitor de código de barras automático, controlada por um PC industrial em combinação com um PLC, possui estrutura preparada para agregar mais 96 válvulas DN08. | 30/06/2028
8479.82.10 | 397 | Misturadores turbomixer, para mistura de ingredientes para produção masterbatch, composto de:misturador vertical com volume total de 1.000L, 3 estágios de hélices de mistura fabricada de em aço inoxidável; motor elétrico de corrente alternada, pistão pneumático para abertura de tampa,válvula de descarga acionada por pistão pneumático, com capacidade produzir de 600 a 1000Kg/h., com painel elétrico de controle e potência com Inversor de frequência e controle por controlador lógico programável "CLP". | 30/06/2028
8479.82.10 | 398 | Máquinas para mistura, homogeneização, granulação de pulverização superior e secagem de produtos farmacêuticos ou alimentícios por batelada, com recipiente de processo com capacidade de trabalho de 99 a 330kg, volume máximo inferior ou igual a 660L, dotadas de container e superfícies, partes em contato com o produto em aço inoxidável (AISI 316L, com rugosidade menor que 0,8 micron), resistente à pressão de choque inferior ou igual a 12bar para contenção de explosão, torre com geometria reta com topo abobadado (sem abertura de explosão), câmara de filtros de poliéster reforçado removíveis/autolimpantes com retenção de partículas de até 2 mícron, câmara de ar de entrada e estrutura de suporte, tratamento de ar dedicada para preparação de ar de processo, com filtros tipo G4, F7 e H13, sistema de exaustão com soprador com acionamento de frequência variável para controle preciso do fluxo de ar, desempoeirador para tratamento do ar, descarregamento de produto manipulado, limpeza automática do equipamento com estação de lavagem, sensores de temperatura RTD classe FDA 21 CFR-Part-11, geração de relatórios de lotes fabricados, controle central com painel de operador, "interface" homem máquina de tela sensível ao toque, e painel elétrico com controlador lógico programável (CLP). | 30/06/2028
8479.82.10 | 399 | Máquinas para mistura, homogeneização e granulação automática de alto cisalhamento de produtos farmacêuticos ou alimentícios de média a alta densidade por batelada, com capacidade nominal inferior ou igual a 600L e capacidade de trabalho de 180L a 540L, com estrutura e superfícies de contato com o produto em aço inoxidável (AISI 316L, com rugosidade menor que 0,8 micron), com peneira cônica para tamisação do produto, moinho para moagem do produto úmido e bomba de vácuo, pressão de choque igual ou inferior a 12bar para contenção de explosão, sistema de aplicação com bomba Peristáltica, bico de Pulverização e tubulação, sistema de limpeza automático com estação de lavagem, sensores de temperatura RTD; "software" conforme FDA 21 CFR-Part11; geração de relatórios de lotes fabricados, controle central com painel de operador, "interface" homem máquina de tela sensível ao toque e painel elétrico com controlador lógico programável (CLP). | 30/06/2028
8479.82.90 | 334 | Vasos fabricados em titânio, parcialmente cônicos, dotados de 2 bocais laterais na região cônica para recirculação de solução, bocal de saída equipado com peneira de retenção de partículas sólidas, bocal de entrada com direcionamento interno central sustentado por tirantes, estrutura superior de suportação para demister, região inferior composta por perna de elutriação destinada à extração de sólidos, corpo externo provido de anéis de reforço para suportar condições de pressão de processo, com altura total entre 5 e 24m e largura total entre 2 e 10m. | 30/06/2028
8479.82.90 | 335 | Cristalizadores fabricados em titânio destinados à produção de cristais a partir de solução supersaturada de clorato de sódio, dotados de tubo vertical central para circulação controlada do fluido, defletor interno para direcionamento de fluxo, tubo de elutriação inferior de alta densidade para extração contínua de cristais maiores, linhas de alimentação para fluidização e prevenção de acúmulos, estrutura superior de suportação para demister e anéis externos de reforço para suporte às condições de pressão de processo, com altura total incluindo tubo de elutriação entre 10 e 20m, diâmetro interno do vaso entre 2 e 6m, altura do tubo de elutriação entre 0,5 e 3m e volume total entre 100 e 200m³. | 30/06/2028
8479.82.90 | 336 | Máquinas para seleção e classificação automatizada de materiais sólidos, por meio de sistema de detecção por espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) com tecnologia de imageamento hiperespectral (HSI), com integração de câmeras ópticas de alta resolução para identificação de composição e cor dos materiais, com largura útil de até 2.000mm, sistema de transporte por correia com velocidade variável de 0,6 a 3m/s, sistema de ejeção por válvulas de ar comprimido com espaçamento de 25mm, unidade de controle integrada com processamento digital e operação por interface "touch-screen", capacidade de processamento de até 5t/h, tensão de operação de 380 a 415V, grau de proteção IP55, aptas a operar em temperatura ambiente de -5 a +40 graus Celsius. | 30/06/2028
8479.82.90 | 337 | Granuladores de produtos farmacêuticos, com controlador lógico programável (CLP), com capacidade compreendida entre 90kg e 288kg por batelada (para uma densidade de produto de 0,6 kg/dm³) e volume operacional compreendido entre 150l e 480l (volume total de 620l) dotadas de: agitador tipo formato Z com 3 lâminas, peneira rotativa com estação de descarga com capacidade de máxima de 2.000kg/h (dependendo do produto) e velocidade do rotor compreendida entre 150rpm e 1.500rpm e uma peneira rotativa com capacidade compreendida entre 100kg/h e 1.500kg/h (dependendo do produto) e rotação do rotor compreendida entre 120rpm e 1.200rpm. | 30/06/2028
8479.82.90 | 338 | Trituradores estacionários de resíduos sólidos "shredder", equipados com rotor monoeixo com diâmetro igual ou superior a 950mm e comprimento igual ou superior a 2.900mm, dotados de sistema de corte para uso de facas intercambiáveis quadradas, triangulares ou retangulares, acionados por um ou dois motores de 132kW ou 160kW cada, painel de operação com display IHM, sistema de gestão e monitoramento, podendo ou não conter empurrador interno "pusher", embreagem de segurança, sistema de troca rápida da peneira. | 30/06/2028
8479.89.12 | 240 | Dosificadores eletrônicos para tintas líquidas com tecnologia de dosagem volumétrica proporcional ou simultânea, pressão entre 0,5 e 250bar, com ou sem sistema de bombeamento do produto, com ou sem reservatórios inox para acondicionamento de insumos, com ou sem tampas agitadoras, com ou sem pistolas manuais ou automáticas tipo: airspray (aerografico), aircoat (airless assistido) ou ainda eletrostática, controlados por PLC gerindo até 100 receitas de trabalho, aviso de alarme, aviso de manutenções preventivas e também de eventuais anomalias e contém ainda porta USB internet para conexão remota. | 30/06/2028
8479.89.12 | 241 | Conjunto gravimétrico para dosagem contínua ou em batelada de ingredientes sólidos em pó ou em grãos, tipo "loss-in-weight", para processo de mistura de rações para animais domésticos, com precisão inferior a 0,5%, composto por alimentador gravimétrico em aço inoxidável, com tremonha montada sobre células de carga digitais, rosca dosadora e agitador acionados por inversor de frequência, com ajuste automático do fluxo de dosagem em tempo real, ativador de silo com cone vibratório e motovibrador eletromecânico, com válvula deslizante pneumática, de dupla ação, de controle automático de abertura e fechamento da recarga do dosador. | 30/06/2028
8479.89.99 | 203 | Máquinas de alta capacidade para aplicação de revestimento anti-reflexo com ou sem espelhamento em lentes oftálmicas, através de processos de evaporação térmica, com capacidade para até 305 lentes com 70mm de diâmetro. | 30/06/2028
8479.89.99 | 205 | Combinações de máquinas totalmente automáticas para a fabricação de tapetes, caixas de roda (internas e externas), porta malas e isoladores para veículos automotivos, com capacidade de produção anual de até 200.165 peças dependendo do material a ser utilizado, compostas por: unidade de alimentação onde contém 1 alimentador de rolos de carpetes, alimentador de rolos capaz de alimentar o sistema com duas bobinas de uma só vez, 01 mesa central com sistema de corte automático do material em rolo; 02 unidades de aquecimento onde contem 1° sistema que aquece o material a ser moldado via contato à uma força de 3000N, com duas chapas de aço, superior e inferior revestidas de teflon, aquecidas eletricamente, contendo zonas de aquecimento variáveis em caso de utilização de "blanks" menores ou maiores, incluindo um dispositivo automático à prova de aderência do material, em caso de engripagem, por derretimento do mesmo; 2° sistema que aquece o material a ser moldado através de resistências de quartzo com mesa inferior de aço revestida com teflon, contendo zonas de aquecimento variáveis em caso de utilização de "blanks" menores ou maiores; unidade de moldagem para a moldagem das peças; unidade de transporte que realiza a interligação geral do equipamento com velocidade e tempos ajustáveis junto ao aquecimento e moldagem por controladores lógico programáveis (CLP) instalados em painéis de controle, tensão total: 380V x 60 Hz, e potência total: 357,5 Kw. | 30/06/2028
8479.89.99 | 206 | Equipamentos industriais de corte a laser destinado à fabricação de stencils e microestruturas metálicas, composto por fonte laser de fibra com potência de100W, comprimento de onda de 1.070Nm e qualidade de feixe M² inferior a 1,1, dotado de área útil mínima de trabalho de 600 × 800mm, precisão de posicionamento de ±2 micrômetros e repetibilidade de ±2 micrômetros, capaz de processar chapas metálicas com espessura de 0,03 a 1,0mm, compatível com gases auxiliares oxigênio, ar comprimido ou nitrogênio, equipado com sistema de controle de movimentação multieixos com resolução compatível com o posicionamento de ±2 micrômetros e apto a operar com arquivos LMD, CNC e DXF. | 30/06/2028
8479.89.99 | 208 | Sistemas industriais para marcação, estruturação e soldagem a laser aplicado ao processamento de chapas metálicas para produção de stencils e microestruturas, equipado com laser de fibra pulsado em nanossegundos com potência nominal de 20W, comprimento de onda de 1.064nm e qualidade de feixe M² inferior a 2, dispondo de área útil mínima de trabalho de 750 × 700mm, resolução de 1 micrômetro e precisão de posicionamento de 10 micrômetros para marcação e estruturação, contendo módulo de soldagem com velocidade de até 50mm/s, precisão de posicionamento de 20 micrômetros, capacidade para materiais com espessura entre 0,070 e 0,3mm e dispositivo de fixação a vácuo com área mínima de 395 × 395mm, compatível com arquivos Gerber, DXF, JPEG, SVG e PNG. | 30/06/2028
8479.89.99 | 209 | Unidades funcionais para seleção e classificação de resíduos sólidos urbanos (RSU) provenientes da coleta domiciliar seletiva, visando a classificação de materiais 2D, 3D, metais ferrosos e não ferrosos, com taxa de recuperação para embalagens rígidas (3D) para PE, PP, PET, após o balístico, superiores a 80%, compostas de: separador balístico dispondo de 8 pás com ajuste de inclinação; separador magnético para seleção de metais ferrosos; separador indutivo para seleção dos metais não ferrosos por corrente pelo princípio Foucault com sistema de polos excêntricos; 4 separadores óticos para a detecção e seleção de materiais por meio de sensores com sistema de ejeção por jatos de ar comprimido e caixa de voo; esteiras transportadoras; com ou sem sistema supervisório e/ou painéis de controle. | 30/06/2028
8479.89.99 | 210 | Máquinas automáticas para expansão de tiras de chumbo, para serem utilizadas na produção de baterias automotivas chumbo-ácido, dotadas de: perfurador de tiras, com capacidade para perfuração de orifícios com 12 x 10mm, dispositivo de punção para recorte e expansão das tiras com cabeçote prismático com força nominal de 100kN e potência de 30HP, curso da ferramenta de 20mm e profundidade máxima de corte de 6mm e capacidade para 545golpes/min, recortador de alças para formação de alças (orelhas), com força nominal de 500kN, deslocamento de 50mm e ângulo de alimentação de 210 graus, capazes de produzir 32m/min de tiras expandidas com espessura entre 0,7 e 1,2mm, tolerância de espessura de +/-0,6mm e de largura de +/-0,5mm, com mecanismo de alimentação e solda das tiras, com capacidade de produzir até 420placas/min, com capacidade máxima para 2 bobinas simultaneamente, pesando 900kg cada, e variação da velocidade de enrolamento feita por meio de controlador de frequência, com controle de "loop"; sensor ultrassônico, controle PLC, sistema de embobinamento de malha, cabine de proteção e acústica e sistema de troca rápida de molde | 30/06/2028
8479.89.99 | 217 | Tensionadores hidráulicos rebocáveis sobre duas rodas para lançamento de um, dois, três ou quatro condutores, diâmetro máximo do cabo condutor de 40mm, em redes de transmissão de energia elétrica, tração máxima do tensionador de 140 kN à velocidade máxima de 5km/h, repuxo com velocidade máxima de 1,8 km/h em tração máxima, diâmetro da roda-guia de 1.500 mm, motor diesel de 55,4 kW refrigerado a água, transmissão em circuito hidráulico, freio hidráulico negativo auto atuante, dinamômetro hidráulico com ponto de ajuste e controle automático da tração máxima, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, contador digital, instrumentos de controle para o sistema hidráulico e o motor diesel, eixo rígido para reboque à velocidade máxima de 30 km/h com freio de estacionamento mecânico, unidade de potência hidráulica para controle de até 4 dispositivos de carretel com cabeçote hidráulico, dispositivo eletrônico para conexão de múltiplas máquinas e para sincronização do lançamento, estabilizador dianteiro hidráulico, ponto de ligação à terra. | 30/06/2028
8479.89.99 | 219 | Máquinas de fusão de fibra ótica para emenda, com sistema de alinhamento núcleo a núcleo, com tempo típico de fusão igual ou superior a 7s e tempo típico de aquecimento de forno igual ou superior a 5s; com protetor de vento automático; com capacidade de até 100 modos de fusão e de até 30 modos de aquecimento; com ou sem clivador de precisão; com display colorido de alta resolução, com tela LCD superior a 4 polegadas sensível ao toque, com ampliação de visão de até 320 vezes, com entrada USB 2.0 para interface com PC, com bateria para até 300 ciclos de fusão e de aquecimento do forno; com eletrodo para até 6.000 fusões; com capacidade de armazenamento dos últimos 20.000 resultados de fusões; com tecnologia "bluetooth" para conectividade; com ou sem maleta multi-funcional. | 30/06/2028
8479.89.99 | 220 | Máquinas automáticas para desunitização e distribuição de bandejas, capazes de operar com esteiras customizáveis, desenvolvidas para atuar em linha de processamento de alimentos, com capacidade para disponibilizar até 50peças/min. | 30/06/2028
8479.89.99 | 221 | Equipamentos automáticos modulares, para alimentação de fios elásticos em linhas de produção de fraldas descartáveis, com controle de tensionamento dedicado, compostos por estruturas modulares empilháveis e expansíveis, com até 400mm de altura por módulo, sendo, cada estrutura composta de um dispositivo alimentador digital motorizado para desbobinamento e alimentação dos fios em tensão programada, um sensor de tensionamento dos fios de alimentação, unidades de suporte para bobinas, suportando até duas bobinas com diâmetro de até 300mm e altura de até 250mm/posição, permitindo a junção dos fios e troca automática sem interrupção das operações, sensor de troca de bobina para monitoramento da quantidade de fios por bobina, sensores de tensionamento para instalação no ponto de aplicação, para monitoramento da tensão final e velocidade real dos fios, sendo os módulos controlados por unidade de processamento central com gerenciamento de comunicações e coordenação de ações dos alimentadores e sensores, e por terminal de interface homem-maquin (ihm) com tela sensivel ao toque, para programação dos parâmetros de operação, configuração do sistema e monitoramento de dados em tempo real para diagnostico de erros | 30/06/2028
8479.89.99 | 224 | Máquinas automáticas profissionais dedicadas à lavagem de pisos diversos, operadas por operador a pé, com acionamento por bateria, com rodo traseiro para secagem completa com largura de 973mm, com capacidade do tanque de solução de 70 litros e do tanque de recolhimento de 75 litros, com dois suportes para discos ou escovas com faixa de limpeza de 700mm, com nível de ruído máximo de 69 decibéis, com sistema simples de troca de escovas e discos com auxílio magnético. | 30/06/2028
8479.89.99 | 225 | Máquinas automotoras varredeiras, acionadas a bateria, com assento para o condutor, utilizando uma escova central cilíndrica e duas escovas laterais de varrição, com reservatório de lixo, faixa de limpeza de 1.000mm, sistema de controle de pó em filtro de poliéster, nível de ruído máximo de 68 decibéis, com fácil troca de escovas sem a necessidade do uso de ferramental. | 30/06/2028
8479.89.99 | 226 | Máquinas automatizadas para fabricação de inlays RFID, composta por módulos interligados de sistema de desbobinamento com mesa de travamento e sensor de fim de fita; aplicação de cola condutora (ACP) com transporte por tambor a vácuo e sistema de visão para posicionamento e controle de qualidade; mesa de wafer compatível com wafers de 8 e 12 polegadas preparada fora do equipamento, com processo de aplicação direta sincronizando agulha e plataforma; buffer de sincronização entre processos; fixação térmica com controle programável de pressão, temperatura e tempo; teste RF com leitores e antenas UHF e HF, incluindo marcador de unidades defeituosas; alinhamento e bobinamento final com tensão controlada e mesa de emenda; painel de operação com interface amigável e plataforma flexível para personalização de processos, com capacidade UPH (Unidades por hora) de até 22.000 inlays RFID por hora. | 30/06/2028
8479.89.99 | 227 | Máquinas rebitadoras com posicionador automático (CNC) de 6 eixos, com configuração interna rotativa em forma de "C" e giro 180 graus, com cabeçote superior linear multi-posições para rebitagem em uma única operação, fuso de furação de alta velocidade com controle vetorial de 500 a 20.000RPM, força de aperto ajustável de 100 a 850lbs, força máxima de remarche de 8.000lbs, trocador automático de ferramentas de furação de 24 posições e sistema automático de referenciamento visual, própria para fabricação de fuselagem aeronáutica. | 30/06/2028
8479.89.99 | 228 | Maquina de aplicacao de cola em estruturas de madeira composta por esteira de transporte, duas pistolas de aplicação de cola, velocidade de 1 a 5 metros por minuto, capacidade de colar peças de até 1200mm de largura, volume de exaustão de 10.000 m³/h, pressão de ar de trabalho de 0,6 a 0,8 mpa. | 31/03/2028
8479.89.99 | 229 | Lavadoras e secadoras de piso, dotadas de 5 sensores óticos e 3 sensores scanners a laser responsáveis pela navegação autônoma da máquina, bateria de íon de lítio de 24V, com autonomia de 3,5h, velocidade máxima de 4,3km/h, capacidade do tanque de água de 55L, faixa de limpeza ou largura de trabalho entre 550 e 600mm, produtividade ou rendimento teórico autônomo entre 2,578 e 2,365m2/h. | 30/06/2028
8479.89.99 | 230 | Unidades funcionais para converter gorduras e óleos em sabonetes, controladas por sistema de PC-PLC, capazes de produzir até 4.000kg/h de massa base de sabonete e 2.000 kg/h de sabonete acabado, compostas de: Unidade de resfriamento e secagem contínua por vácuo com sistema duplo de filtragem, tanque de alimentação, trocador de calor, câmara de vácuo, extrusora simplex, mono ciclone e respectivo transportador de coleta de pó, termocompressor principal, condensador barométrico, sistema auxiliar de vácuo (ejetor, condensador e poço de agua quente), bomba de vácuo; Unidade de acabamento de sabonete com balança de pesagem de massa base, misturador tipo sigma, extrusora refinadora bi-hélica, extrusora duplex sob vácuo bi-hélica, cortadora eletrônica, detetor de metais, estampadora automática com respectivo resfriador de molde e jogo de estampo, extrusora para reciclo de rebarbas, jogo de esteiras de conexão dos equipamentos e rebarbas; Painéis elétricos. | 30/06/2028

8479.89.99 | 231 | Combinações de máquinas para tratamento da superfície e reforço estrutural das chapas de rochas ornamentais compostas de: carregador automático de entrada para chapas de materiais frágeis com movimentos aéreos em três direções, munido de sistema de ventosas, operando por sucção com bombas à vácuo, mesa giratória basculante à pente com rolos transportadores motorizados para o posicionamento vertical das chapas; transportador giratório basculante motorizado com elevador pantográfico para transferência longitudinal das bandejas de suporte das chapas; proteções fotoelétricas de segurança; câmara desidratadora multinível com torre de 30 andares, com sistema de aquecimento de ar para secagem em profundidade do material e tubos de conexão; predisposição tecnológica para integração com o sistema da Indústria 4.0 ; elevador para o deslocamento vertical das bandejas na câmara de aquecimento operando em colunas de aço com movimento controlado por inversor e mecanismo de inserção e extração das bandejas; escova motorizada em formato helicoidal para a limpeza das chapas; até 7 mesas de transporte motorizadas com dois andares para conexão entre as unidades; máquina para corte e aplicação da rede de reforço sobre a superfície das chapas; sistema de mistura e dosagem de resina com até 60 misturadores | 30/06/2028
|  | estáticos; câmara de micro-ondas horizontal com sistema de vácuo com 8 magnétons de potência de 2kW cada, equipada com transportador motorizado para bandejas de suporte das chapas; passarela para travessia sobre as mesas de transporte; elevador para o deslocamento vertical das bandejas na câmara de catálise operando em colunas de aço com movimento controlado por inversor e mecanismo de inserção e extração das bandejas; câmara de catálise multinível com duas torres de 30 andares para armazenamento das bandejas de suporte das chapas com tubos de conexão e equipado com sistema de separação automática entre chapas e bandejas; até 110 bandejas metálicas com grelhas para o suporte e transporte das chapas no circuito; máquina para virar em linha as chapas com estabilização das chapas durante a inclinação por meio de prensas pneumáticas com ventosas; máquina de remoção de gotas residuais de resina endurecida, com cabeças porta- ferramentas giratórias montadas sobre uma viga de deslocamento transversal ao sentido de avanço da chapa; escova motorizada em formato helicoidal para a limpeza das chapas; até 4 mesas transportadora de rolos motorizados para a conexão entre unidades do circuito; um grupo de dois ventiladores para a secagem das superfícies superiores e inferiores das chapas na saída da linha; |
|  | dispositivo de rolos retráteis para transportadores de rolos motorizados; mesa giratória à pente com rolos transportadores motorizados e capacidade de 1.200kg; dois descarregadores automáticos de saída com movimentos aéreos, munidos de sistema de ventosas; proteções fotoelétricas de segurança; plataforma giratória para a movimentação dos carros porta-chapas; até 30 carros motorizados porta-chapas; transbordador duplo motorizado para a transferência dos carros porta-chapas; transbordador individual motorizado para a transferência dos carros porta-chapas; até 10 enroladores de cabo dos carros porta-chapas; até 2 enroladores de cabo dos transbordadores; painéis elétricos com PLC de comando por monitor "touchscreen" para o controle das unidades. |
8479.89.99 | 233 | Combinações de máquinas para geração sequencial de ondas oceânicas de superfície, de diferentes estilos, à esquerda e à direita de um píer metálico dedicado, com frequência, amplitude, velocidade e duração, apropriadas para a prática de modalidades de surfe (de iniciante a profissional) em lagoas artificiais ao ar livre, compostas de: 52 x conjuntos eletromecânicos que movimentam horizontalmente painéis verticais (PISTON) em contato com a água, montados justapostos em estrutura metálica dedicada (PIER), constituídos de banco motorredutor assíncrono de indução trifásico, acoplado a sistema de transmissão linear, monitorados por encoder de posição, sensores de temperatura e acelerômetros; 2 eletrocentros climatizados dimensionados para alimentação, proteção, monitoramento e acionamento dos conjuntos eletromecânicos, equipados com controladores automáticos de velocidade, baseados em inversores de frequência de comando lógico programável computadorizado, alimentados por retificadores trifásicos; interfaces homem-máquina, cabos, elementos de conexão, dispositivos de proteção, montagem e manutenção. | 30/06/2028
8479.89.99 | 237 | Combinações de máquinas para montagem de cilindro de gorja para fechaduras, por sistema giratório de carrossel, de operações sequenciais, com CLP, com capacidade de produção de até 900peças/h, tempo de ciclo de 1 peça/4s, compostas de: mesa giratória indexada, tipo carrossel, com 10 estações de trabalho; conjunto de transferência, carregamento e descarregamento de peças; descarregamento de peças através de rampa metálica; leitura da chave e brochamento; painel elétrico com CLP e comando único com IHM (Interface homem-máquina). | 30/06/2028
8479.89.99 | 239 | Maquinas automáticas de formação de baterias chumbo ácido por imersão em banho de água, utilizadas no processo de carregamento elétrico de baterias automotivas tipo flooded, estacionária e vrla, dotadas de: mesa de formação com 2 linhas distintas com capacidade para até 224 baterias cada, com sistema de aspiração e de purificação dos gases gerados durante a formação, com vazão nominal de 42.000 m3/h, transportadores motorizados de entrada e saída de baterias para mesa de formação, com ou sem pré alimentador, com ou sem posicionador automático, painéis elétricos com plc de controle do ciclo de formação e ou sistema supervisório central. | 30/06/2028
8479.89.99 | 240 | Unidades funcionais com sistema central de controle computadorizado (CLP) para injeção, mistura e moldagem de alta pressão de resina poliuretana, destinadas à produção de peças automotivas de isolamento acústico em espuma PU, com capacidade de produção de até 165 peças por hora, dependendo de sua configuração, compostas de: Unidade de Pressurização, sendo: 2 tanques verticais para termo regularização e alimentação do módulo de dosagem de 300 litros cada, fabricados em aço carbono, com sensor eletrônico de nível por capacitância e agitador interno, módulo de dosagem de produtos químicos Poliol/ Isocianato, com motor/bomba com acoplamento magnético, com velocidade controlada por inversor via CLP, e unidade de pacote hidráulico para controle do cabeçote, com bomba de engrenagem com vazão de 16 l/min e pressão de trabalho de até 250 bar; Unidade de Alimentação e Dosagem, sendo: cabeçote de mistura de alta pressão, com controle de segurança preciso das proporções e parâmetros de injeção, impedindo a mistura do material, com vazão mínima de 180g/s, máxima de 1000g/s e vazão laminar máxima total de 400g/s, painel remoto individual de comandos, e robô de 6 eixos para posicionamento do cabeçote; Unidade Carrossel, sendo: estrutura de movimentação circular com 10,5m de diâmetro | 30/06/2028
|  | projetada para sustentar 11 porta moldes e moldes que possuem peso estimado de 2.000kg cada, construído em aço e tubos metálicos para sustentação do peso, sistema de movimentação por motoredutor com ajustes de aceleração e desaceleração e o posicionamento ideal para injeção da materia prima, e sistema de aquecimento dos moldes composto por mangueiras e suportes específicos para circulação de água aquecida com temperatura controlada entre 50 à 60 graus Célsius conforme processo de trabalho. |
8479.89.99 | 241 | Combinações de máquinas para o processo de resinagem e polimento de superfície de chapas de rochas ornamentais com dimensões máximas de 3.500 x 2.200 x 30mm, compostas de: 4 robôs de alta velocidade para carregamento e descarregamento de chapas, dotado de mecanismo de ventosas com dupla bomba a vácuo para movimentação segura das chapas, com possibilidade de movimentação em 4 eixos, viga com movimento de 0 a 270 graus e estrutura de ventosas com movimento de 0 a 180 graus; 4 mesas giratórias para movimentação de chapas; conjunto completo de até 180 bandejas metálicas circulantes, projetadas para acomodação, elevação e transporte das chapas entre todas as etapas do processo, com estrutura rígida em aço com revestimento anticorrosivo e para resistir a ambientes de alta temperatura; 2 transportadores para elevação de chapas por meio de rolos e esteiras; forno cíclico vertical de secagem composto por 2 torres com capacidade para 30 chapas em cada torre (30+30) e forno cíclico vertical de catálise composto por 2 torres com capacidade de 44 chapas em cada torre (44+44), ambos com alimentação à gás controle de temperatura por zonas e mecanismo automático de inserção e extração de chapas, temperatura de trabalho entre 45 e 60 graus celsius e ciclos de secagem/catálise entre 90 e | 30/06/2028
|  | 120 min; equipamento de liberação de tela de fibra de vidro; 7 mesas de preenchimento/retoque de resina com movimentação superior e inferior, nos 2 sentidos para transporte de chapas de rochas e tabuleiros; câmara de vácuo para impregnação do vácuo para auxiliar na penetração da resina nas chapas; armazenador de chapas resinadas destinado ao tempo de repouso necessário para completa penetração da resina na estrutura da chapa, com mecanismo de manuseio que gerencia automaticamente o fluxo de chapas; 5 transportadores de chapas com rolos motorizados, sendo 1 com mecanismo de secagem a ar; escaneador com capacidade de detectar o formato da chapa para calcular sua área; misturador de resina programado para garantir a uniformidade de resina utilizada no tratamento; máquina aplicadora de resina por spray, com bicos de pulverização de alta precisão e mecanismo de detecção da chapa por sensor para controle preciso da pulverização; máquina aplicadora de resina por meio de espátula/lâmina; máquina de polimento, com velocidade de trabalho variável entre 0,7 e 3,2m/min, frequência |
|  | máxima de oscilação de até 17movimentos/min, consumo aproximado de água de 1.400 L/min, dotada de 22 mandris independentes, tipo oscilante, sendo 4 mandris de 22kW de potência e 18 mandris de 15kW de potência, com mecanismos de regulação de pressão e contrapressão em cada cabeçote e adequada para instalação dos cabeçotes "COMES HTS6" e; máquina enceradora de 6 mandris; máquina de aplicação de película protetora; componentes elétricos e eletrônicos de controle e barreiras de proteção às áreas de risco. |
8479.89.99 | 242 | Combinações de máquinas eletromecânicos pneumáticos para introduzir garrafas vazias na linha de engarrafamento a partir de paletes com altura máxima de 2,3m, sem embalagem plástica compostos de módulos de transporte de paletes, coluna de elevação, carrinho de transferência, mesa de extração de garrafas com 4,5m, armazém de paletes, sistema de remoção de papelão e/ou madeira, sistema de corte e extração da cinta, produção de 9.000 garrafas/h, ruído máximo de 70dB com até 100 programas permitidos. | 30/06/2028
8479.89.99 | 243 | Máquinas automáticas para produção de rolos de fitas adesivas em materiais diversos; com capacidade máxima em largura dos rolos de fitas produzidos igual ou menor que 100mm; aptas para operar com bobinas "jumbo" de dimensões máximas de 2.000mm de largura útil e 1.200mm de diâmetro; com velocidade máxima de operação de 500m/min; equipadas com mecanismo de desbobinamento das bobinas jumbo, sistema rebobinamento do rolo menor, corte transversal e longitudinal, capazes de inserir filete de papel marcador de início de rolo, alimentação de tubetes (núcleos), e controlador lógico programável (clp). | 30/06/2028
8479.89.99 | 244 | Unidade funcional, automática para produção de cordão de força (cabos de alimentação elétrica), para utilização em equipamentos industriais, eletrônicos e eletrodomésticos, podendo realizar operações de crimpagem de plugue, injeção do plugue, decapagem e crimpagem do lado B oposto ao plugue com remoção da cobertura, com ciclo médio de 4 segundos e capacidade mínima de 900 unidades/hora, eficiência ³99% e taxa de sucata £1% para cabos redondos, processando cabos PVC de 2 ou 3 vias nas seções de 0,50 a 1,25 mm², com comprimentos finais entre 1.000 e 3.000mm, remoção de capa de 30 a 300mm e decape de 3 a 10 mm, realizando crimpagens completas em três veias, dotada de painel de controle computadorizado (CLP), bancada de teste final; Máquinas para desenrolamento e alimentação de fios; Dispositivo para processamento do cabo (corte, descascamento da cabeça); sistema de reconhecimento de cores CCD1; Sistema de confirmação de cores CCD2; Dispositivo de crimpagem do plugue de três pinos com crimpagem "F" fechada, Dispositivo de crimpagem de isolamento com sobreposição "OV" fechada; Monitor CFM True Soltec para todas as prensas de terminais; Estação de solda com deposição de estanho de três pinos para inserto; Dispositivo para decape da capa externa do cordão; Dispositivos de Corte de fios em diferentes comprimentos; Dispositivos de decapagem do fio das veias; Prensas para crimpagem de 3 terminais e 3 aplicadores padrão europeu; maquina injetora para injeção com molde; Esteira transportadora; tensão de alimentação AC380V/60Hz. | 30/06/2028
8479.89.99 | 246 | Máquinas automáticas para montagem de estruturas de molas ensacadas em diversos tamanhos por meio da união das tiras por cola "hot melt" de molas ensacadas de diâmetro central da mola entre 40 e 75mm, altura da mola ensacada de 60 a 350mm e velocidade máxima de produção de 18 a 20 tiras por minuto, com sistema automático de corte de tiras acionado por servo motor, sistema de soldagem por ultrassom e sistema de aplicação de cola quente. | 30/06/2028
8479.89.99 | 248 | Cabeças de disparo, com 3 ⅜" de diâmetro externo, multi ação, com sistema de disparo duplo, por pressão ou impacto, independente, pressão de trabalho suportada entre 2.500 e 19.000psi, mede 1,03m, utilizada no topo do conjunto de acionamento dos canhões em poços de petróleo. | 30/06/2028
8479.89.99 | 249 | Máquinas rebobinadeiras para revisão automática de materiais autoadesivos, filmes flexíveis ou bobinas de papel, largura máxima da bobina igual ou superior a 660mm, velocidade máxima igual ou superior a 600m/min, com sistema de facas para refile lateral e com unidade para sucção e compactação de resíduo. | 30/06/2028
8479.90.90 | 527 | Módulos eletrônicos constituídos por 3 placas eletrônicas com componentes montados, 1 ventilador de refrigeração e 2 fusíveis de proteção de 150A, esses componentes são montados em chapa de aço, para uso em limpadora de piso. | 30/06/2028
8479.90.90 | 528 | Rodas de locomoção, feitas em plástico material poliamida, com banda de rodagem em poliuretano e dois rolamentos internos, diâmetro interno do rolamento de 23 a 27mm, diâmetro externo de 347 a 353mm e espessura da banda de rodagem de 73,5 a 76,5mm. | 30/06/2028
8479.90.90 | 529 | Mecanismos de deslocamento linear de robôs industriais ou materiais, formando um 7° eixo quando montado com um robô industrial, com capacidade máxima de carga útil "payload" a ser movimentada de até 4.000kg, velocidade linear de até 2m/s, aceleração de até 4m/s2, repetibilidade de posicionamento de ±0,02 ou ±0,05mm, compostos por até 21 módulos com trilhos, guias de deslocamento, base ou coluna mecânica, servomotor e cabeamento elétrico. | 30/06/2028
8480.60.00 | 055 | Moldes Intercalares constituído de chapas corrugadas, de aço galvanizado, tipo S350GD + Z450MAC - perfil P3, com dimensões de comprimento 5.000mm x largura 1.087,5mm x espessura 2mm, utilizados na fabricação de telhas de fibrocimento. | 30/06/2028
8480.79.90 | 034 | Moldes de sopro, fabricados em liga metálica de zinco (zamak) de alta condutividade térmica, destinados à produção de contêineres plásticos do tipo ibc (intermediate bulk container) com capacidade nominal de 1.000 litros, constituídos por três seções (superior, intermediária e inferior), dotados de sistema de refrigeração por múltiplos circuitos em tubos de cobre próximos à cavidade do molde, aptos a operar com capacidade produtiva igual ou superior a 33 peças por hora (cada peça com peso igual ou superior a 15,5kg, com tolerância de ±0,2kg), dispositivos deslizantes refrigerados para formação de bocais, conjuntos de agulhas de sopro e dispositivos de calibração, insertos intercambiáveis para formação de roscas e gravações no corpo do recipiente, bem como subestrutura metálica para montagem em máquinas de moldagem por sopro para recipientes plásticos de grande volume. | 30/06/2028
8481.20.90 | 301 | Componentes destinados à montagem de sistemas hidraulicos, óleo-hidráulicos ou blocos de comando para uso industrial e agrícola, destinadas à integração em blocos, manifolds e unidades hidráulicas para controle de fluxo, sentido de movimento, retenção, redução, alívio e contrabalanço de pressão em equipamentos de elevação e movimentação de carga ou outros, constituídos total ou parcialmente por família de válvulas para transmissão e controle de óleo hidráulico, válvulas solenoides, válvulas direcionais simples e proporcionais de 2, 3 e/ou 4 vias, com até 3 posições, válvulas tipo cartucho de retenção simples ou dupla, contrabalanço, reguladoras e redutoras de pressão, reguladoras de vazão simples, bidirecionais ou caudal compensado, e/ou válvulas de descarga e seletoras de fluxo, com ou sem sensores, de dimensões CETOP 2, CETOP 3 e CETOP 5, NG06 ou NG10, de linha, de cavidade e/ou insertáveis, com diferentes configurações de centro aberto, fechado, P-A/B-T, A/B-T ou outro, com capacidades de vazão de aproximadamente 0,66 até 240L/min e pressão de trabalho em faixas típicas de 14 até 350bar, acionadas por dispositivo eletromagnético, por atuação hidráulica automática ou comando manual, com ajuste mecânico de mola, de corpo de ferro fundido, ligas metalicas, aço e/ou alumínio, com elementos internos em aço, materiais ferromagnéticos, cobre, ligas metalicas, plástico e/ou elastomero. | 30/06/2028
8481.30.00 | 068 | Válvulas de retenção de alta pressão com diâmetros entre 1 e 3 polegadas, pressão interna de 15kpsig, corpo em aço carbono, compatível com conexões do tipo Fig. 1502, para utilização em operações de deslocamento de fluídos em um único sentido. | 30/06/2028

8481.30.00 | 069 | Componentes destinados à montagem de sistemas hidráulicos, óleo-hidráulicos ou blocos de comando para uso industrial e agrícola, destinados à integração em blocos, manifolds e unidades hidráulicas para controle de fluxo, sentido de movimento, retenção, redução, alívio e contrabalanço de pressão em equipamentos de elevação e movimentação de carga, constituídos total ou parcialmente por família de válvulas de retenção não-retorno, incluindo versões unidirecionais, pilotadas e de contrabalanço "load-holding", de ação direta ou indireta, do tipo cartucho ou não, com ajuste mecânico de mola e/ou eletroválvulas de até n vias/n posições, elementos lógicos do tipo retenção "pilot-to-close" e módulos de dupla retenção para interface CETOP 3 / NG06; execuções de linha com conexões roscadas BSPP de diversos diâmetros, de cavidade/insertáveis de diversos padrões e modulares CETOP 2, CETOP 3 ou CETOP 5, etc, com diferentes configurações funcionais; capacidades de vazão de até 380 L/min e pressão de trabalho até 420bar, com pressões de abertura/cracking de até 1 bar quando aplicável; acionadas automaticamente por diferencial hidráulico e/ou por dispositivo solenoides eletromagnéticos ou não e proporcionais em 12 VDC a 24 VDC, fornecidas com ou sem bobina; de corpo em aço, ligas metalicas, ferro fundido e/ou alumínio, com elementos internos em aço, materiais ferromagnéticos, ligas metalicas, aliuminio, plásticos e/ou elastômeros. | 30/06/2028
8481.40.00 | 084 | Válvulas de alívio de pressão de 2 a 3 polegadas, em liga de aço compatível com conexões "Figura 1502", pressão de trabalho entre 1.000 a 15.000psi, utilizado no bombeio de fluídos dos poços de petróleo. | 30/06/2028
8481.40.00 | 085 | Túnel automático de remoção de água superficial em embalagens termoencolhíveis para produtos alimentícios (carnes vermelhas frescas ou processadas e queijos industrializados), com velocidade de 28m/min, capaz de processar produtos de 300mm de altura e peso de até 25kg, dotada de 1 ou 2 sopradores com potência de 8,5 e 12,5kW; esteira transportadora de velocidade variável, com largura de 555 ou 810mm, com alimentação elétrica 400 - 460V +/- 10%, 3 Fase + terra, 50/60 Hz, 4kWh máx, 20kWh. | 30/06/2028
8481.40.00 | 086 | Gôndolas automáticas permanentes para manutenção e limpeza de fachadas prediais, constituídas por cesta paralelepipedal içada por cabos de aço acoplados a carro guincho móvel com bitola entre trilhos metálicos de até 3m, rodas pivotantes, lança basculante com alcance máximo de até 25m, altura de elevação de até 100m, carga útil da cesta de até 250kg, guincho auxiliar de até 1.000kg, pantógrafo hidráulico articulado, enrolador automático, controladores lógicos programáveis (CLP), sensoriamento e dispositivos de segurança para gerenciamento inteligente, dispositivo automático para paradas verticais para controle de estabilidade da cesta controladas via CLP, controle automático de limite de carga e controle de estabilidade horizontal com dispositivo para parada em sobrevelocidade. | 30/06/2028
8481.40.00 | 087 | Aparelhos eletrônicos digitais para monitoramento de risco em equipamentos de movimentação industrial, destinados à medição de grandezas como desalinhamento de correias, temperatura de mancais e rolamentos, velocidade de eixos, posição de comportas ou eixo e vibração de equipamentos, operando com sinais de saída 4-20mA, digital, 16bits, RTD e frequência simples ou quadratura, dotados de relés de saída SPDT ou DPDT, alimentados em 24, 115, 230V ou tensão contínua entre 5 e 30VDC, fornecidos com seus respectivos sensores, discos e/ou anéis magnéticos, conectores, suportes de montagem, portas de inspeção e cabeamento, próprios para instalação industrial e integração a sistemas de controle e gestão de produção por cabos ou wireless. | 30/06/2028
8481.40.00 | 088 | Máquinas de jateamento de granalha tipo mesa giratória, de uso industrial para limpeza abrasiva, decapagem e preparação de superfícies de componentes de pequeno, médio e grande porte em área confinada, por meio de ar comprimido com pressão de 5,5kgf/cm², vazão de 15.000 impactos de granalhas por hora, com consumo de abrasivo de cerca de 0,15 kg/h/HP, capacidade para cargas de até 3.000 kg, dotada de sistema de recuperação e reciclagem de abrasivo e unidade de recuperação pneumática; sistema de recuperação automática de abrasivos do piso e sistema mecânico de recuperação de abrasivo por meio de rosca transportadora e elevador de canecas e sistema de coleta de poeiras por exaustão com filtro de mangas plissadas (3000 CFM), painel de controle, alimentação elétrica de 380V/3Ph/60Hz. | 30/06/2028
8481.80.92 | 105 | Blocos hidráulicos para bloqueio/travamento do cilindro do eixo da suspensão, por meio dos solenoides acionadas pneumaticamente, pressão nominal hidráulica de 32Mpa pneumática de 1Mpa. | 30/06/2028
8481.80.97 | 035 | Válvulas borboleta assépticas bipartidas, do tipo ativa, para controle e interrupção de fluxo e transferência contida de sólidos ou pós em sistema fechado, próprias para aplicações assépticas na indústria farmacêutica, de acionamento manual, diâmetro nominal de 100mm (4"), com corpo monobloco usinado em aço inoxidável AISI 316L, disco em aço inoxidável 316L, sede elastomérica, buchas em PEEK, duas metades independentes (ativa e passiva) com abertura permitida somente quando acopladas e travadas, dotadas de câmara selada para descontaminação por vapor ou peróxido de hidrogênio vaporizado (VHP) para 6 logs de redução, duas portas laterais de extração com conexão sanitária 1" BS4825, conexão de processo tipo Tri-Clamp, aptas a operar sob vácuo total até -1bar(g) e pressão até 6bar(g), pressão máxima de 2,5bar(g) para esterilização por vapor (SIP), elementos de vedação em elastômeros grau FDA/USP Classe VI, superfícies passivadas conforme ASTM A967. | 30/06/2028
8481.80.99 | 234 | Componentes destinados à montagem de sistemas hidráulicos e óleo-hidráulicos ou blocos de comando para uso industrial e agrícola, destinados à integração em blocos, manifolds e unidades hidráulicas para regulagem e direcionamento de vazão e pressão em circuitos industriais, constituídos total ou parcialmente por família de válvulas reguladoras de vazão simples, proporcionais e com ou sem prioridade/fluxo excedente, válvulas reguladoras e limitadoras de pressão alívio, de tipo cartucho ou não, de ação direta ou operadas por piloto, válvulas de contrabalanço e contrapeso, válvulas prioritárias e/ou divisor/combinador de fluxo para sincronização, válvulas seletoras de fluxo, válvulas de fluxo livre e lançadeiras, bem como válvulas hidráulicas de emergência acionadas por botão e válvulas de arranque para motor de bomba hidráulica, em execuções modulares CETOP 2, CETOP 3 e CETOP 5, NG06 ou NG10, de linha, insertáveis para cavidades padronizadas de diversos encaixes e diâmetros, com capacidades de vazão de até 480L/min e pressão de trabalho de até 350bar, acionadas manualmente por botão, manopla e/ou volante de ajuste automatico por pressão diferencial ou piloto hidráulico, bem como por dispositivo eletromagnético, solenóides on/off e proporcionais em 12 a 24 VDC, de corpo em aço, alumínio, ligas metalicas e/ou ferro fundido, tendo ou não partes em plástico ou elastomero, com elementos internos em aço, aluminio, ligas metalicas, plastico e/ou elastômeros. | 30/06/2028
8481.80.99 | 235 | Válvulas com estrutura especial de faces herméticas cerâmicas dotadas de discos móveis em cerâmica de alta dureza e planicidade , feitos por sinterização a 1680 graus Celsius e dureza 85°Rockwell (HRA) ou mais, resistente ao desgaste, alcalino e baixa concentração de ácido e disco fixo de materiais sintéticos de alta resistência, que são acoplados e girados para obter comutação instantânea do fluxo, podendo ser usados em sistemas de leito aniônico e catiônico (regeneração ácido-base), sendo ambos os discos (fixo e móvel) de materiais de cerâmica dupla. | 30/06/2028
8481.90.90 | 411 | Cabeçotes multifuncionais para controle de fluxo e etapas de operação em tratamento de água aplicáveis em filtros, abrandadores e desmineralizadores por troca iônica, operação manual ou automática, controle de operação por tempo ou por vazão e vazão de operação compreendida entre 2 e 50m³/h. | 30/06/2028
8483.40.10 | 460 | Conjuntos de mecanismos de rotação, composto por redutor com relação de redução de 55:1, com rotação máxima de entrada de até 2,1rpm, potência máxima de entrada de até 230W, tensão nominal de 24V, e capacidade de torque entre 3.300 e 4.800Nm, com estrutura fabricada com proteção anticorrosiva para ambientes classificados entre C1 e C5. | 30/06/2028
8483.40.10 | 461 | Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em embarcações, com sistema de inclinação vertical atuado hidraulicamente, exaustão de gases de combustão feito por meio da própria "rabeta" e sistema de embreagem de acoplamento multidisco, com reduções, avante e ré, de 1,59:1, ou de 1,63:1, ou de 1,69:1, ou de 1,76:1, ou de 1,85:1, ou de 1,96:1. | 30/06/2028
8483.40.10 | 462 | Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em embarcações, com sistema de inclinação vertical atuado hidraulicamente, exaustão dos gases de combustão feito por meio da própria "rabeta" e embreagem de acoplamento com multidiscos, com reduções, avante e ré, de 1,66:1 ou 1,89:1 ou 1,97:1 ou 2,18:1, indicadas para as motorizações V6 e V8. | 30/06/2028
8483.40.10 | 463 | Caixas de redução cicloidais compactas com torque de 4900 Nm a 15 RPM, que permite um movimento máximo de 7.110 Nm com cargas axiais de 32.000 N, compostas de carcaça de aço inoxidável em formato cilíndrico achatado, dispondo de flanges com furações em quantidade e posições próprias para fixação em robôs industriais, contendo internamente um conjunto de engrenagens cicloidais, um conjunto de rolamentos com rigidez ao momento de 6.850 nm/arc.min., próprias para a redução da velocidade de rotação, aumento do torque e da precisão de movimentos do eixo h dos robôs. | 30/06/2028
8483.40.10 | 464 | Caixas de transmissão para elevação, equipadas com fuso trapezoidal ou fuso de esferas, com velocidade de operação de até 3.000rpm, capacidade de carga en-tre 2,5 e 1.000kN, dotadas de sistema duplo de lubrificação, no qual o óleo da caixa de engrenagens permanece isolado da graxa do fuso, utilizando óleo de lubrificação de grau alimentício na caixa, carcaça com tratamento anticorrosivo e furação integrada para fixação de sistema pivotante. | 30/06/2028
8483.40.10 | 465 | Redutores com relação de transmissão de 3,7:1, classe de proteção IP65, precisão menor ou igual a 0,2 graus, grau de proteção a corrosão C4, velocidade nominal de saída 0,93rpm, toque de saída nominal 750N.m, torque máximo de saída 1.000Nm. | 30/06/2028
8483.40.90 | 308 | Engrenagens com 34 dentes, fabricadas em aço 18CrNiMo7-6, com tratamento térmico de cementação, com diâmetro externo entre 580,7 e 660 mm, diâmetro do furo interno de 383 ou 417mm e largura de 360 ou 420mm, próprias para aplicação no conjunto de engrenagens de caixa multiplicadora de velocidades. | 30/06/2028
8483.40.90 | 309 | Engrenagens com 41 ou 51 dentes, fabricadas em aço 18CrNiMo7-6, com tratamento térmico de cementação, com diâmetro externo de 512,8 ou 531mm, diâmetro do furo interno de 340mm e largura de 280mm, próprias para aplicação no conjunto de engrenagens de caixa multiplicadora de velocidades. | 30/06/2028
8483.40.90 | 310 | Engrenagens anelares com 101 ou 129 dentes internos, fabricadas em aço 18CrNiMo7-6, com tratamento térmico de cementação, diâmetro externo de 1.400 ou 1.470mm, largura de 230 ou 250mm e diâmetro interno entre 1.206,3 e 1.231,6mm, próprias para aplicação no conjunto de engrenagens de caixa multiplicadora de velocidades. | 30/06/2028
8483.40.90 | 311 | Engrenagens anelares com 94 ou 98 dentes internos, fabricadas em aço 18CrNiMo7-6, com tratamento térmico de cementação, diâmetro externo de 1.815 ou 2.040mm, largura de 360mm e diâmetro interno de 1.528,7 ou 1.693,9mm, próprias para aplicação no conjunto de engrenagens de caixa multiplicadora de velocidades. | 30/06/2028
8483.60.90 | 078 | Acoplamentos para eixos de bomba de polímero, constituídos em aço liga SCM440H, com diâmetro externo de 445 mm, comprimento de 1.150 mm, torque nominal de 147.000 N.m, rotação máxima de 39 rpm, dotados de engrenagens internas, tampas, parafusos e vedações. | 30/06/2028
8483.90.00 | 492 | Conjuntos compostos por engrenagem helicoidal fabricadas em aço 18CrNiMo7- 6, com tratamento térmico de cementação e com número de dentes entre 94 e 103, e eixo oco dentado fabricado em aço 42CRMO4-08, com tratamento térmico de têmpera e revenimento, com 48 dentes, possuem comprimento de 386mm, diâmetro entre 963,8 e 941,2 e furo central de 190mm, e são próprios para aplicação no conjunto de engrenagens helicoidais de caixa multiplicadora de velocidades. | 30/06/2028
8483.90.00 | 493 | Estruturas dos chassis para alojamento do conjunto de engrenagens planetárias de caixa multiplicadora de velocidades, fabricadas em ferro fundido EN-GJS-700-2, sem tratamento térmico, com comprimento de 781mm, diâmetro de base externo de 1.020 ou 1.207mm, diâmetro do furo central de 310mm e 48 dentes retos. | 30/06/2028
8483.90.00 | 494 | Eixos pinhão fabricados em aço 18CrNiMo7-6, com tratamento térmico de cementação, com comprimento de 679 ou 716,5mm, diâmetro base de 297,6mm, 48 dentes retos na extremidade anterior, 19 ou 24 dentes helicoidais na extremidade posterior e diâmetro do furo central de 125mm, próprios para aplicação no conjunto de engrenagens helicoidais de caixa multiplicadora de velocidades. | 30/06/2028
8483.90.00 | 495 | Eixos pinhão fabricados em aço 18CrNiMo7-6, com tratamento térmico de cementação, com comprimento de 730 ou 842mm, diâmetro base de 496 ou 517,7mm, 48 dentes retos na extremidade anterior, 26 ou 27 dentes helicoidais na extremidade posterior e diâmetro do furo central de 285mm, próprios para aplicação no conjunto de engrenagens helicoidais de caixa multiplicadora de velocidades. | 30/06/2028
8483.90.00 | 496 | Estruturas dos chassis para alojamento do conjunto de engrenagens planetárias de caixa multiplicadora de velocidades, fabricadas em ferro fundido EN-GJS-700-2U, sem tratamento térmico, com comprimento de 1.392 ou 1.452mm, diâmetro de base externo de 1.488 ou 1.540mm, e diâmetro do furo central de 120mm. | 30/06/2028
8483.90.00 | 497 | Eixos pinhão de alta velocidade fabricados em aço 18CrNiMo7-6, com tratamento térmico de cementação, comprimento de 795 ou 851mm, diâmetro base entre 263,5 e 295,6mm, e com número de dentes variando entre 25 e 29, próprios para aplicação no conjunto de engrenagens helicoidais de caixa multiplicadora de velocidades. | 30/06/2028
8485.10.00 | 009 | Máquinas de prototipagem rápida tridimensional, a partir de modelos virtuais que operam por sinterização seletiva de pó metálico por meio de raio laser, com 3 ou mais unidades de laser com potência de 500W cada para construção de produtos tridimensionais, comumente denominada "impressora 3D" com área de impressão das peças com comprimento mínimo de 400mm (X), largura mínima de 300mm (Y) e altura mínima de 300mm (Z). | 30/06/2028
8501.52.10 | 010 | Motores elétricos assíncronos submersíveis para poços com diâmetro de 4 polegadas, de corrente alternada, com potência entre 1,5 e 10HP, trifásicos, com rotor de gaiola, rebobinável, 2 polos, frequência de 60Hz, hermeticamente vedado, com refrigeração interna à óleo, tubo externo, tampas e eixo em aço inox, rolamentos lubrificados a óleo, vedação por selo mecânico, acoplamento padrão NEMA. | 30/06/2028
8501.62.00 | 001 | Grupos geradores elétricos de corrente alternada, à base de células de Hidrogênio, composto de módulos gerador e conversor, utilizando gás Hidrogênio com pressão de 9 à 10Bar, com potência máxima de 100kW e potência nominal 70kW, gerando 380VCA, dispondo de controles internos de consumo e geração, para geração de energia elétrica para plantas industriais. | 30/06/2028
8502.20.11 | 019 | Geradores com motor de combustão incorporado, com tensão de saída AC em 220V e 380V, frequência de 60Hz, com potência máxima de 8kW, possui regulação automática da tensão (AVR), desprovidos de tanque de combustível, tampa do tanque de combustível, amortecedor. | 30/06/2028
8502.20.11 | 020 | Geradores com motor de combustão incorporado, com tensão de saída AC em 220V e 380V, frequência de 60Hz, com potência máxima de 2,8kW, possui regulação automática da tensão (AVR), desprovidos de tanque de combustível, tampa do tanque de combustível, amortecedor. | 30/06/2028
8502.20.11 | 021 | Geradores com motor de combustão incorporado, com tensão de saída AC em 127V e 220V, frequência de 60Hz, com potência máxima de 8kW, possui regulação automática da tensão (AVR), desprovidos de tanque de combustível, tampa do tanque de combustível, amortecedor. | 30/06/2028
8502.20.11 | 022 | Geradores com motor de combustão incorporado, com tensão de saída AC em 127V e 220V, frequência de 60Hz, com potência máxima de 2,8kW, possui regulação automática da tensão (AVR), desprovidos de tanque de combustível, tampa do tanque de combustível, amortecedor. | 30/06/2028
8502.20.11 | 023 | Geradores com motor de combustão incorporado, com tensão de saída AC em 127V e 220V, frequência de 60Hz, com potência máxima de 5,5kW, possui regulação automática da tensão (AVR), desprovidos de tanque de combustível, tampa do tanque de combustível, amortecedor. | 30/06/2028
8504.40.90 | 030 | Inversores para sistemas fotovoltaicos "on grid", "string", para rede trifásica com potência nominal de saída de 460kW a 40 graus celsius, com potência máxima de saída de 460kW a 40 graus celsius, e tensão nominal de saída de 1000V. | 30/06/2028
8505.90.80 | 018 | Atuadores eletromagnéticos acionados por solenoide, com tensões de operação retificada em 90 a 130 ou 200 a 260VCA e força de retenção de 625N (140 libras), contendo 4 pinos externos de contatos para conexão independente das bobinas internas de abertura e fechamento, bobinas de abertura com resistências entre 21 e 23 Ohm ou 84 e 92 Ohm e bobinas de fechamento com resistências entre 9 e 10 Ohm ou 36 e 40 Ohm, constituídos por mola de aço inoxidável e carcaça com acabamento de zinco e cromo e próprios para abertura ou fechamento de chaves monopolares à vácuo desenvolvidas para a manobra de bancos de capacitores automáticos em redes de distribuição de energia elétrica. | 30/06/2028
8508.70.00 | 001 | Escovas de cerdas de plástico, fixadas em chapa de aço, comprimento igual ou inferior a 300mm, largura de 4 a 6mm, altura de 18 a 22mm, cerdas agrupadas com recortes com largura de 4 a 7mm e altura de 4,5 a 9mm, para uso em aspirador de sólidos e líquidos. | 30/06/2028
8514.19.00 | 083 | Fornos elétricos horizontais, do tipo modular expansível, de aquecimento indireto por resistência elétrica combinado com aquecimento por radiação térmica e convecção forçada, para laminação de vidros planos e curvos com película de EVA, PVB ou TPU entre os vidros, dimensões máximas dos módulos de 3,2 x 4,6 ou 3,2 x 6,4m, fabricados em estrutura metálica com isolamento de fibra mineral de baixa densidade, dotado de: 2, 3 ou 4 câmaras independentes com aquecimento superior e inferior e turbinas de homogeneização para operar com temperatura máxima de 150 graus Celsius, acoplados com bandeja e bolsa de vácuo em silicone com espessura de 2mm no formato ômega; plataforma elevatória hidráulica; sistema de resfriamento rápido em duas zonas (interna e externa) composto de pulmão externo de resfriamento com ventiladores de alta pressão e sistema de resfriamento independente dentro da câmera do forno; sistema de controle inteligente, operado por controlador lógico programável (CLP) com tela sensível ao toque (touchscreen) com possibilidade de acesso remoto via dispositivos conectados à internet (telefone, tablet ou computador). | 30/06/2028
8514.20.20 | 024 | Fornos industriais tipo túnel, de micro-ondas, contínuo, com frequência de 915 MHz, para tempera/equalização de blocos congelados, com capacidade igual ou superior a 4.000 kg/h, calculada considerando blocos padrão de 600 × 400 × 200 mm e peso de cerca de 20 a 25 kg, operando de -20 graus Celsius até temperatura final média compreendida de -4 a -2 graus Celsius (em 95% do bloco), dotado de dois geradores de micro-ondas independentes, com potência máxima de 150 kW (ajustável); túnel em aço inox com entradas de micro-ondas superior e inferior e esteira transportadora; com IHM (tela de toque) para controle da potência e da velocidade da esteira, e sistemas de segurança com portas de micro-ondas e detector de vazamento. | 30/06/2028

8515.90.00 | 025 | Pinças de solda a ponto robotizadas, com acionamento servo elétrico, constituídas exclusivamente como elemento mecânico-funcional de sistemas de soldagem por resistência elétrica, destinadas à integração em linhas automatizadas de soldagem, próprias para aplicação industrial no setor automotivo, especialmente na soldagem de componentes metálicos e partes de carroceria automotiva, com força nominal de fechamento dos eletrodos de 6.000N, controlada por servomotor externo de alta precisão, compatíveis com eletrodos de diâmetro 20 x 25mm, dotadas de alcance de 440mm entre braços e profundidade de alcance de 270mm, do tipo C ou X, projetadas para operação contínua em células robotizadas, com controle preciso de força, deslocamento e repetibilidade, elevada robustez construtiva, aptas à soldagem pelo processo de solda a ponto por resistência elétrica (RSW), fornecidas sem armários elétricos, sem motores, sem sistemas de potência e sem controlador próprio, dependentes de controlador externo de soldagem e infraestrutura elétrica da célula existente, não destinadas a uso manual ou semiautomático. | 30/06/2028
8609.00.00 | 047 | Contêineres rígidos, fechados e abertos, para transporte de carga geral, de comprimento nominal igual ou superior a 2m. | 30/06/2028
8906.90.00 | 006 | Embarcações de superfície não tripulado (USV - Unmanned Surface Vehicle), autônomo, com casco tipo catamarã em alumínio , projetado para levantamentos hidrográficos e inspeção offshore, dotado de sistema de propulsão híbrida constituído por 2 geradores a diesel de 18kW e 4 propulsores elétricos de 6kW, com capacidade de carga útil de 500kg, velocidade máxima de 6 nós e autonomia operacional de até 8 dias ou 1.500km, equipado com sistema automático de guincho para reboque e elevação de sensores , poços lunares duplos (moon pools) para integração de instrumentos e sistema de comunicação e controle via satélite e rádio de banda larga. | 30/06/2028
9011.80.90 | 051 | Microscópios cirúrgicos composto por objetiva variável de 200 à 625mm sem troca de objetiva, zoom motorizado apocromático com fator 1:6, sistema de autofoco guiado por duas miras a laser, sem a necessidade de acionamento do botão de focalização no joystick,movimento XY paralelo motorizado controlado pelo joystick e pedal, câmera de vídeo 4K dentro do aparelho, autobalanceamento e aspiração de ar da capa cirúrgica, Iluminação através de duas lâmpadas Xenon de 300W, tela de vídeo touchscreen de 24" HD acoplada em braço extensível podendo incluir ou não, conforme a configuração: sistema de fluorescência intraoperatória, sistema de vídeo 3D, monitor de vídeo, ferramenta de micro-inspeção, sistema de coobservação, comando de boca e pedal de comando, Frente à Frente com tubos binoculares inclináveis de 0 à 180 graus para o cirurgião principal e auxiliar com oculares 12,5x. | 30/06/2028
9011.80.90 | 052 | Microscópio neurocirúrgico com zoom motorizado apocromático com fator 1:6; Sistema de auto-foco guiado por duas miras a laser; sem a necessidade de acionamento do botão de focalização no joystick; objetiva variável de 200 à 625mm sem troca de objetiva; movimento XY paralelo e angulado motorizado controlado pelo joystick e pedal; autobalanceamento e aspiração de ar da capa cirúrgica; Iluminação através de duas lâmpadas Xenon de 300W; tela de vídeo touchscreen de 24" HD acoplada em braço extensível e possibilidade de uma segunda tela 24" HD; câmera de vídeo 4K ou câmera de vídeo 3CCD Full HD 1080p dentro do corpo do aparelho; configurações opcionais podendo incluir ou não: sistema de Fluorescência intraoperatória, sistema de vídeo 3D, monitor de vídeo, ferramenta de micro-inspeção, sistema de coobservação, comando de boca e pedal de comando, Frente à Frente com tubos binoculares inclináveis de 0 à 180 graus para o cirurgião principal e auxiliar com oculares 12,5x. | 30/06/2028
9015.80.90 | 125 | Anemômetros eletrônicos para medição da velocidade do vento em caminhões-guindastes e guindastes autopropulsados sobre esteiras, constituído por unidade eletrônica alimentada por 24V, sensor Hall sem contato, microcontrolador e hélice montada sobre rolamentos de esferas, com saída por pulsos proporcionais à velocidade de rotação. | 30/06/2028
9015.80.90 | 126 | Sensores sísmicos (sondas sísmicas passivas), para sistema de monitoramento microssísmico de grandes profundidades, para temperatura de até 204 graus Celsius e classificação de pressão de até 20.000psi, compostos de: braço de fixação; gravador digital de dados; cabeça de cabo inferior; cabo de sensores "wireline" de 7 condutores; barra de lastro "sinker bar"; e caixa de terminação "breakout box". | 30/06/2028
9018.19.80 | 224 | Plataformas avançadas de tomografia de coerência óptica spectral domain (SD-OCT) que oferece velocidade de captura de 120.000 A-scans por segundo e tecnologia exclusiva para imagens abrangentes do segmento anterior (até 6.25x18mm) e posterior (até 6.25x16mm), o sistema integra OCT estrutural de alta resolução (5 micrômetros axial) com software para captação de angiografia não invasiva para análise vascular e módulo opcional de topografia corneana. | 30/06/2028
9018.19.80 | 225 | Dispositivos eletrônicos para monitoramento de saúde animal em tempo real, 7 dias/semana, com acessos via plataforma web e smartfone, próprios para verificação de parâmetros fisiológicos de modo contínuo em bovinos, contendo sensores internos que aferem 96 vezes diariamente a temperatura real do corpo de cada indivíduo, alertando as alterações ao produtor via aplicativo, a movimentação do animal, aferem a atividade ruminal, possui transmissor de radiofrequência operando na faixa de 865-900mhz (gfsk), encapsulado em invólucro resistente para permanência no rúmen do animal, sem função terapêutica ou medicamentosa, utilizado em sistemas de gestão e rastreabilidade de rebanhos. | 30/06/2028
9018.19.90 | 159 | Eletrodos corticais de cérebro de estimulação e captação do sistema nervoso central, descartáveis, para monitorar os sinais durante a cirurgias, contendo de 3 a 8 de contato ou de 2x4 (8), 2x6 (12), 2x8 (16), 2x10 (20), 4x4 (16), 4x5 (20), 4x8 (32), 6x8 (48), 8x8 (64), 2x6 (12), 2x8 (16), 2x10 (20), 4x4 (16) ou 4x5 (20) de contato com 2 a 4mm de diâmetro, constituídos de silicone e platina, cabos entrelaçados de 250cm de comprimento, com conector de segurança din 42802 "touch proof". | 30/06/2028
9018.19.90 | 160 | Eletrodos de estimulação de nervos sem cabo ou com cabos de até 3.000mm e agulhas com diâmetros variáveis de 0,15 até 0,95mm e comprimentos de 0,3 até 95mm, tipo hipodérmicas, subdérmicas retas ou saca-rolhas (cork screw), concêntricas ou monopolares, com angulação de 30, 45 ou 90 graus ou sem angulação, utilizados para estimular e gravar sinais ou para aplicação de toxinas botulínicas em nervos. | 30/06/2028
9018.20.90 | 052 | Equipamentos de fototerapia com luz monocromática com comprimento de onda de 308nm e potência de 100mW/cm2 e área de tratamento de 5 x 5cm2, compostos de corpo principal, conjunto de pontas de redutoras, máscaras de silicone e óculos de proteção. | 30/06/2028
9018.50.90 | 233 | Lâmpadas de fenda com iluminação de LED, com ocular 10x possuindo tambor de aumento opcionais de 10x, 16x. | 30/06/2028
9018.50.90 | 234 | Auto refratores com ceratômetro, equipamentos de medição de curvatura de córnea, com range da leitura de refração em esférico de que atinja -20 a +20Dpt, com passo de 0,125 ou 0,25Dpt. | 30/06/2028
9018.50.90 | 235 | Auto tonômetros com função full automatico, equipamento de não contato com possibilidade de 1 a 3 disparos e tela de operaçao integrada. | 30/06/2028
9018.50.90 | 236 | Equipamentos oftalmológicos com capacidade de realizar a tonometria com potência de medição respeitando faixa 7-50 mmHg, podendo ser superior ou inferior a referência. | 30/06/2028
9018.50.90 | 237 | Refratores digitais para exames de refração controlados por um monitor de visualização &quot;touchscreen&quot; com capacidade de medição esférica (SPH), faixa de medição de -29.00  +26.75D (geral); -19.00 ~ +16.75D (cilindro cruzado ou prisma), medição cilíndrica (CYL) faixa de medição de -8,75D~+8,75D. | 30/06/2028
9018.50.90 | 238 | Tonômetros de aplanação com princípio goldmann e escala de medição 0 a 80mmHg. | 30/06/2028
9018.50.90 | 239 | Lâmpadas de fenda com iluminação de LED, com bateria recarregável 1,2V possuindo tambor de aumento de 10x,16x. | 30/06/2028
9018.50.90 | 240 | Lâmpadas de fenda com iluminação de LED, com ocular 12,5x possuindo tambor de aumento opcionais de 10x,16x,25x ou 6x,10x,16x,25x,40x. | 30/06/2028
9018.50.90 | 241 | Refratores AO - sincronizador com faixa de poder cilíndrico de 0 a -6D, e ajuste interpupilar minima 48mm com passo de 1mm (direito e esquerdo sincronizados). | 30/06/2028
9018.50.90 | 242 | Equipamentos oftalmológicos destinados ao tratamento do segmento anterior do olho humano, comprimento de onda de 1064nm, disparo de 1, 2 e 3 pulsos, fonte de laser Q-switched Nd:YAG. | 30/06/2028
9018.50.90 | 243 | Plataformas cirúrgicas oftalmológica para cirurgias do segmento anterior e posterior, com cortador bidimensional atingindo até 20.000 cortes/min e tecnologia VTi para estabilidade da pressão intraocular. | 30/06/2028
9022.19.99 | 010 | Equipamentos automatizados de inspeção não destrutiva de placas de circuito impresso medindo até 1.000 x 660mm e espessura entre 0,4 e 7mm, por microfoco de raios x, dotado de módulo de câmera de painel plano; múltiplos sensores a laser; câmera 2D; tubo de raios x selado de 130kW, 390microA; módulo detector de altura a laser; controle de movimento de 6 eixos; computador pessoal com monitor e "kit" 3D CT; sistema de estação de reparo AXI; leitores de códigos de barras fixo e portátil 2D; interface dedicada para leitores de código Matrix; resolução 5, 10, 15, 20, 25, 30micrômetros; capacidade de carga de 15kg; funções de corte nos planos X, Y e Z e medição no eixo Z para recursos de tomografia computadorizada. | 30/06/2028
9024.10.90 | 029 | Equipamentos para ensaio modular, podendo ter mesa anti-vibração ativa com gabinete acústico, possui microscópio óptico incluso, mesa motorizada com cursos de no mínimo 75mm e máximo de 215mm em x, 75mm em y e 30mm em z, com possibilidade de acoplar até 3 cabeçotes de medições dentre as seguintes opções: um cabeçote combinado com micro indentador e micro analisador de riscos com carga máxima 30N, nano indentador com carga máxima de 500mn, nano analisador de riscos com carga máxima de 1.000mn, ultra nano indentador bio com carga máxima 20mn, ultra nano indentador com carga máxima 100mn, e microscópio de força atômica. | 30/06/2028
9027.50.20 | 154 | Máquinas para exame laboratorial de soro humano, por meio de fotometria, com tecnologia de quimioluminescência e micropartículas magnéticas, providas de carregador de amostras, carregador de reagentes, módulo de reação, incubadora, estação de lavagem e câmara de leitura. | 30/06/2028
9027.89.99 | 563 | Equipamentos microprocessados de análise de carbono e enxofre em metais através do processo de combustão, onde os gases gerados de CO,CO2 e SO2 são mensurados por absorção infravermelha, com tensão 230V com variação máxima de +10% à -15% de carga e frequência de 50/60Hz; potência total de até 5,75kVA; com identificação da presença de contaminantes para 1 grama de amostra de carbono com capacidade de medição compreendida entre 0,0002% e 6% com precisão de 0,0001% ou 0,5% RSD (o que for maior) e de enxofre com sensibilidade de detectação na faixa de 0,0002 à 1,75%, com precisão de 0,0001% ou 1,5% RSD (o que for maior); dispõe ainda de um sistema automatizado de limpeza do forno; tela sensível ao toque para manipulação e visualização; com software integrados em um único equipamento gerenciado via computador especifico de bancada; um carregador automático com até 60 posições conectado direto ao equipamento; e com balança analítica de 4 casas decimais. | 30/06/2028
9027.89.99 | 564 | Picnômetros a gás, para medição de densidade de pós, espumas e sólidos porosos, volume de amostra de 0,25 a 135cm3, precisão do transdutor maior que 0,1%, com resolução de pressão 0,0001psi, com ou sem controle de temperatura, operados por tela sensível ao toque de 7 polegadas. | 30/06/2028
9027.89.99 | 565 | Reômetros de torque para determinação de absorção de água em farinha e propriedades reológicas de massa, capaz de atender aos principais padrões nacionais e internacionais (ICC, AACCI, ISO, etc), faixa de torque de até 28 nm, contendo interface hdmi, 4 portas usb e 2 portas ethernet, dotado de computador com software "metabridge" e tela sensível ao toque de 10,4' polegadas. | 30/06/2028
9030.84.90 | 057 | Simuladores de sinais vitais portáteis desenvolvidos para testes de aparelhos de eletrodiagnósticos denominados de monitores multiparamétricos, para realização de simulações com precisão de ECG com frequência na faixa de no mínimo 30 a 300bpm, arritmia e teste de desempenho, respiração com frequência de no mínimo 10 a 100batimentos/min, temperatura e pressão arterial (invasiva e/ou não invasiva), com display de LCD e porta de comunicação USB, podendo conter memória interna para registro das simulações e testes e recursos para realização de testes de marcapasso e saturação de oxigênio no sangue (SpO2). | 30/06/2028
9031.20.90 | 321 | Bancadas de teste para válvulas de segurança de tamanhos 1/2 polegadas (12,70mm) a 8 polegadas (203,20mm) com conexões do tipo flangeada, possuem capacidade para realizar testes com líquidos e gases em pressões de até 600bar, dotadas de: unidade de fixação hidráulica com 2 garras ajustáveis com capacidade de carga de até 20 toneladas, com placa de vedação e contador de bolhas de acordo com DIN e API com plugues de vedação em borracha para flanges até DN200; controle da pressão de teste efetuado por válvulas de agulha de precisão; painel de controle em aço inoxidável com botão de emergência para descompressão, manômetros, luz de advertência, alavanca de controle, ajustadores de pressão de fixação e dos fluidos, interruptor de bomba, válvulas de entrada/saída de pressão e conectores rápidos para manômetros; painel frontal em alumínio anodizado; intertravamento de segurança que impede a unidade de fixação de ser aberta quando o sistema está pressurizado; vasos de pressão e reservatório para a pressurização/acúmulo da linha de ar, líquido e nitrogênio; sistema de ar comprimido com pressão de 6 a 7bar; tubulação de alta pressão e conexões em aço inoxidável; tanque de água em aço inoxidável. | 30/06/2028
9031.49.90 | 723 | Equipamentos de endoscopia industrial, microprocessados, com imagem de alta resolução e medição tipo 3D, com comprimento máximo de 3m e diâmetro externo máximo de 6,1mm. | 30/06/2028
9031.49.90 | 724 | Sistema óptico de inspeção automática para medição de defeitos na face superior e inferior da tira para detectar os defeitos com resolução da imagem de 125 x 125 μm e taxa aquisição de imagens 140.000scans/s, composto por sistema de iluminação nas faces inferior e superior, sistema de refrigeração a água para iluminação, duas câmeras especiais de alta velocidade 8K para as faces superior e duas para inferior, softwares dedicado para detecção, classificação e julgamento dos defeitos utilizando Inteligência Artificial, emissão de relatórios e integração com sistema do processo, servidor principal para processamento do sistema de inspeção, Painel elétrico de alimentação e interface entre componentes de campo e servidor. | 30/06/2028
9031.49.90 | 725 | Equipamentos óptico para inspeção de furos em painéis de madeira, medidor de posição e diâmetro de furos de tamanho mínimo de 1 mm, precisão de medição de ±0,1mm, inspeção nas 6 faces do painel, velocidade de leitura de até 45 metros/minuto, cabine de inspeção com gravação em tempo real através do uso de 4 câmeras de mapeamento de alta precisão com sistema de iluminação em linha e 2 câmeras de mapeamento em área de alta resolução com sistema de iluminação em barra, 2 iluminadores de topo e fundo, 2 iluminadores de laterais, 2 iluminadores de frente e verso, sistema de ajuste automático das câmeras e iluminadores conforme o tamanho da peça utilizando servomotores controlados por software próprio através de importação direta de arquivos formato DXF para parametrização automática de medidas e tolerâncias, sistema de limpeza pneumática automática das lentes das câmeras com jatos de ar comprimido ionizado, computador industrial com interface de usuário dedicada e painel de controle com tela sensível ao toque, codificador dedicado para gravação dos dados, transportador de alimentação com rolos angulares para posicionar a peça de trabalho corretamente e capacidade de trabalho em peças com comprimento de 300 a 2.100mm, largura de 60 a 600mm e espessura de 8 a 38mm. | 30/06/2028
9031.49.90 | 726 | Sistemas de medição interferométricos multidimensionais a laser com precisão melhor ou igual a 0,5 ppm que pode medir simultaneamente em um único setup erros lineares, angulares, retitude e roll para rápida avaliação de erros de máquinas-ferramentas ou máquinas de medir por coordenadas. | 30/06/2028
9031.49.90 | 727 | Escâneres automáticos horizontais para peças de vidro plano, para inspeção e identificação de defeitos, falhas, bolhas internas ou quebras, com análise dimensional por imagens e utilizados no controle de qualidade, com sensor de medição e velocidade, área de escaneamento de até 1.400mm, software de gestão para controle via monitor. | 30/06/2028
9031.49.90 | 728 | Máquinas de medição ótica verticais para medição estática e dinâmica de vários elementos em peças cilíndricas onde as peças podem ser montadas entre dois centros ou fixadas através de vários acessórios, contendo: painel de controle "touchscreen", sistema ótico bi-telecêntrico, câmera de alta resolução, cabeçote rotativo de precisão com sensor integrado e protegido, padrão de aferição diária embutido, sistema de troca rápida de acessórios, sensores de temperatura integrados, indicador LED dinâmico do estado geral da peça medida (OK/NOK) e mensagens para o operador, equipado com ótica exclusiva com sistema de inclinação (TILT), especialmente projetada para medir roscas paralelas,trapezoidais, cônicas, redondas, quadradas, parafusos esféricos, parafusosósseos, implantes dentários etc, completa com PC e software. | 30/06/2028
9031.80.20 | 305 | Equipamentos de digitalização tridimensional portáteis sem contato (escâners 3D), utilizados para levantamento preciso de coordenadas 3D de superfícies, controle de qualidade dimensional e engenharia reversa, operando com ou sem sistema de fotogrametria, podendo trabalhar opcionalmente com ou sem sistema de rastreamento tipo trave (tracker), sistema de digitalização por varredura com projeção de linhas cruzadas de laser azul variando entre 7 e 250 linhas, podendo capturar entre 1.000.000 e 15.000.000 de pontos/s, distância operacional entre 150 e 3.000mm, precisão de medição entre 0,01 e 0,1mm dependendo do modo de operação e configuração, acompanha maleta de transporte, cabos usb 3.0, cabo de energia, placa de calibração e etiquetas de referência de alta reflexão adesivas ou magnéticas (targets), utilizadas para apoio ao processo de digitalização quando necessário. | 30/06/2028
9031.80.99 | 156 | Aparelhos eletrônicos digitais para medição de alvura em polpa de celulose com capacidade de classificação de 5 amostras por hora com 85 a 92% ISO, com controle de grandezas físicas ou químicas para fabricação de celulose, prontos para funcionamento ininterrupto, contendo uma ou mais estações de operação, sensores, formador de folhas, secador de folhas plataforma de medição, painéis de interfaces e estação de processo, gabinete modular em aço inoxidável, unidade de recebimento de amostras e ajuste de consistência, com PC de controle. | 30/06/2028

9031.80.99 | 157 | Aparelhos para testes de estanqueidades em luvas instaladas em isoladores e RABS, através de teste de pressão positiva (decaimento positivo da pressão), com circuito pneumático integrado para detecção de furos de até 100 micrometros de diâmetro e tempo de teste de 8 minutos, capazes de realizar a gestão completa do ciclo de vida das luvas, rastreabilidade total dos testes, reconhecimento e identificação do material a ser testado através de tecnologia de radiofrequência (RFID), dotados de display capacitivo, colorido, sensível ao toque; PC integrado; totalmente autônomos (não requerem conexão elétrica externa durante os testes nem alimentação de ar comprimido); bateria recarregável por indução (wireless) e sistema modular passível de customização para diferentes portas e tamanhos de luvas, acompanhado de carregador de bateria com ou sem câmara em aço inox para calibração/teste de desafio. | 30/06/2028
9031.80.99 | 158 | Máquinas automáticas para teste de vazamento em latas metálicas vazias, por método pneumático por pressão positiva, com sistema de pressurização controlada entre 80 e 90mbar, equipada com 24 cabeçotes de teste simultâneos, sensores eletrônicos de alta sensibilidade para detecção de microvazamentos de até 0,12mm, capacidade mínima de inspeção de 100 unidades por minuto, tempo de teste aproximado de 8 segundos, destinada à operação contínua integrada a linhas industriais. | 30/06/2028
9031.80.99 | 159 | Sensores para captação de dados operacionais em tempo real e armazenamento em memória, específicos para brocas de perfuração de poços de petróleo. | 30/06/2028
9031.80.99 | 160 | Máquinas para pré-ajuste e medição de comprimento e diâmetro de ferramentas, sem toque, computadorizadas, equipadas com 1 ou mais câmeras digitais CCD de alta resolução, com impressora de etiquetas térmicas. | 30/06/2028
9031.80.99 | 161 | Sensores de precisão inerciais integrados para medição de velocidade e distância de frenagem, utilizados em testes de frenagem em veículos automotores, com antena e unidade de medição inercial montados num único invólucro, precisão de posição 0,01m, precisão de velocidade 0,04km/h, precisão de direção 0,05 graus, precisão de rolagem 0,02, intervalo de latência menor que 1ms, taxa de aquisição de 500Hz. | 30/06/2028
9031.80.99 | 162 | Sensores de pressão do solo, próprios para plantadeiras agrícolas, utilizados para efetuar a leitura da tensão de cisalhamento provocada pela força exercida pelo solo nas rodas limitadoras e da força-peso exercida pela plantadeira agrícola, com capacidade para até 200 leituras/segundo e dotados de pino com sensores, chapa metálica de suporte e chicote elétrico com conector. | 30/06/2028

ANEXO III

NCM | Ex | Descrição | Fim da vigência
8433.60.29 | 015 | Combinações de máquinas para classificação e seleção de ovos por meio de análise acústica, análise óptica (câmeras) e sistema de pesagem, com a capacidade máxima de processamento compreendida entre 60.000 e 190.800ovos/h, compostas de: Unidade alimentadora/acumuladora de ovos; Módulo de detecção automática de sujeira dos ovos através de câmeras; com ou sem módulo de desinfecção UV e/ou detector de sangue; Módulo de detecção de trincas e espessura da casca através de analise acústica e/ou câmeras; Módulo de pesagem individual dos ovos; Empilhador/dispensador automático de bandejas; Sistema automático de inserção dos ovos em bandejas por meio de manipulação individual dos ovos; Sistema de saída das bandejas compreendendo de 8 e 24 linhas; Módulo de sistema "cleaning in place" somente para higienização dos roletes e lubrificação das correntes; esteiras de transporte; Painel elétrico; Controle de gerenciamento computadorizada; com ou sem módulo de lavagem e secagem dos ovos. | 31/12/2027
8441.10.90 | 141 | Máquinas automáticas para recortar principalmente o papel, podendo também trabalhar outros materiais como o vinil, tecido, entre outros; área máxima de corte de 21,59 x 30,48cm (com uma base de corte) e 21,8cm x 18,29m (sem uma base de corte), espessura de corte máxima da mídia até 2mm, dotadas de: 1 dispositivo de corte com força máxima de 210gf, lâmina de corte autoajustável, operam por meio de um "software" exclusivo, conectadas a uma máquina automática de processamento de dados. | 31/12/2027
8455.90.00 | 073 | Equipamentos para a mesa de movimentação e resfriamento das barras de aço laminadas, com 108m de comprimentos, constituídos de: transportador de rolos em balanço, com dispositivo de acionamento elétrico para controle da velocidade de rotação, do desalinhamento e das vibrações; aventais verticais basculantes (calhas de frenagem) de 1.200mm cada; dispositivo desviador de barras; aventais magnéticos, com dispositivo de resfriamento e controle da distância entre as barras; dispositivo de fechamento e abertura da mesa; sistema de lubrificação; dispositivo parador de barras com batente com ou sem molas helicoidais; inversores principal e auxiliares das barras; grelhas de endireitamento das barras de aço. | 31/12/2027
8458.11.99 | 246 | Centros multitarefas horizontal para usinagem de peças metálicas e não metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC) com tela "sensível ao toque". Máquina com capacidade para realizar operações de torneamento, furação, fresamento e rosqueamento (inclusive fora de centro), com cursos dos eixos X, Y e Z iguais ou superiores a 695mm, 300mm e 1.077mm respectivamente e todos com incremento mínimo de posicionamento de 0,0001mm, eixo B com curso de 240 graus (-30 graus + 210 graus) e eixo C com curso de 360 graus ambos com incremento mínimo de indexação de 0,0001 graus, máquina com capacidade de interpolação simultâneo de 5 eixos (X, Y, Z, B e C), eixo árvore de fresamento (milling spindle) com motor integral e velocidade de 12.000rpm ou superior e eixo árvore de torneamento (turning spindle) com motor integral e velocidade de 2.500rpm ou superior, trocador automático de ferramentas com magazine e capacidade de no mínimo 36 posições, controle de compensação térmica inteligente , guias lineares de rolos nos eixos X, Y e Z e fusos de esferas com refrigeração central. | 30/11/2027
8465.99.00 | 145 | Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, com comando numérico computadorizado (CNC) com "software" de programação 3D, capazes de cortar, fresar e fazer furos oscilantes, por meio de 1 ou 2 ou 4 cabeçotes , com 1 ou mais motores, com 5 ou mais eixos, com 1 ou 2 ou 4 mesas que trabalham em concordância. | 31/12/2027
9027.89.99 | 542 | Reômetros modulares, compactos para análises de viscosidade (curvas de viscosidade, tixotropia, tensão de escoamento) e parâmetros viscoelásticos (módulo de armazenamento e módulo de perda), com motor por rolamento de esferas ou rolamento a ar, composto por torre única, com acoplamento das geometrias de medição por engate rápido, reconhecimento automático dos acessórios, transferência dos dados relevantes para a análise, possui luzes de visualização da amostra e superfície de medição, com visor colorido, acompanha "software" intuitivo com perfis diferenciados para usuários iniciantes e especialistas, com interface USB, interface "Ethernet", 2 interfaces analógicas e interface auxiliar, faixa de torque entre 200 microNewton-metro a 125mNm ou 100microNewton-metro a 160mNm ou 80microNewton-metro a 160mNm, faixa de velocidade angular de 10-8 rad/s a 157 rad/s ou 10-8 rad/s a 261 rad/s , faixa de frequência: 10-7 a 100Hz e faixa de temperatura desde -150 a +400 graus Celsius. | 31/12/2027
9031.80.99 | 099 | Equipamentos para testes de vibração e ruídos de alta frequência em sistemas de tração elétrica de veículos, com tempo de ciclo de 300 segundos por peça, alimentação de 380V e frequência de 60Hz, potência igual ou inferior a 120kW, opera com tensões de 24V a 800V, compostos por: mecanismo de fixação do cabeçote com motor de acionamento com encoder, eixo de acionamento com acoplamento de diafragma e sensor de torque; mecanismo de aplicação de carga com deslocamento por servomotor com guia linear, engate com semieixos para simulação de torque de saída, curso máximo dos eixos de 243mm no lado do redutor e 403mm no lado do motor; mecanismo de elevação e posicionamento com deslocamento de 100mm, precisão de posicionamento de +-0,01mm e repetibilidade de +-0,05mm; sistema de ancoragem acionada pneumaticamente e fixada por cilindro pneumático, sensor de detecção de posição e grampo guiado por trilho linear, precisão de posicionamento de +-0,01mm; estação hidráulica com pressão máxima de 18MPa; mecanismo de acoplamento para refrigeração com água a 25 graus Celsius e conexão com baixa tensão; mecanismo de acoplamento de alta tensão; painel de controle e gabinete elétrico. | 30/06/2027