# RESOLUÇÃO Nº 37, DE 22 DE MAIO DE 2014

- Ano: 2014
- Numero: 37
- Anexo: 0
- Publicacao: 2014-05-22
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1221

RESOLUÇÃO Nº37, DE 22 DE MAIO DE 2014
(Publicada no D.O.U. de 23/05/2014)
Altera para 2 e 0 % (dois e zero por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.
O CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no exercício da competência conferida pelo art. 2º, inc. XIV, do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2015, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8207.30.00 | Ex 034 – Ferramentas utilizadas para estampagem a quente (hot forming) de peças automotivas, com punções e matrizes com canais internos para passagem de líquido para refrigeração e tempera uniforme ao longo de toda a estrutura de peças, tanto na parte inferior (punção) quanto na parte superior (matriz); 1 sistema de tubulação de entrada e 1 sistema de tubulação de saída do líquido de refrigeração com tubos de ligação das conexões até a punção e a matriz independente; 2 conectores elétricos de 24 pinos para entrada e saída de pulsos elétricos de comunicação de dados com sistema; manômetros para indicação das pressões nas câmaras de nitrogênio.
8407.21.90 | Ex 002 – Motores marítimos de pistão, alternativos, de ignição por centelha, fixação externa na popa do casco, com 2 cilindros em linha, com sistema de arrefecimento por água, 1 carburador, com cilindrada 165cm³, 2 tempos, potência máxima no hélice de 8HP a 5.000rpm, com 2 opções de tamanho de rabeta (S e L).
8407.21.90 | Ex 003 – Motores marítimos de pistão, alternativos, de ignição por centelha, fixação externa na popa do casco, com 4 cilindros em linha, com sistema de arrefecimento por água, dotados de sistema de injeção eletrônica, com cilindrada de 1.741cm³, com comando de válvulas tipo DOHC e 16 válvulas (admissão e descarga), 4 tempos, potência máxima no hélice de 115HP a 5.500rpm, equipados com sistema de carga de 24A, com 2 opções de rabeta de tamanho (L e X).
8408.10.90 | Ex 069 – Motores diesel marítimos eletrônicos de 4 tempos, ignição por compressão, injeção direta, 6 cilindros em linha, com pistões de 117mm de diâmetro, curso de 135mm e capacidade volumétrica de 8,7 litros, potência igual a 487bkW com ou sem reversor de transmissão para pé de galinha.
8408.10.90 | Ex 070 – Motores diesel marítimos eletrônicos de 4 tempos, ignição por compressão, injeção direta, 12 cilindros em "V", com pistões de 170mm de diâmetro, potência igual ou superior a 820bkW com ou sem reversor de transmissão para pé de galinha.
8408.10.90 | Ex 071 – Motores diesel marítimos eletrônicos de 4 tempos, ignição por compressão, injeção direta, 6 cilindros em linha, com pistões de 135mm de diâmetro e curso de 150mm e capacidade volumétrica de 12,9 litros, potência igual ou superior a 625bkW com ou sem reversor de transmissão para pé de galinha.
8408.10.90 | Ex 072 – Motores diesel marítimos eletrônicos de 4 tempos, ignição por compressão, injeção direta, 8 cilindros em "V", com pistões de 170mm e curso de 190mm com capacidade volumétrica de 34,5L, potência igual ou superior a 526bkW com ou sem reversor de transmissão para pé de galinha.
8410.90.00 | Ex 008 – Cubos de rotores de turbinas hidráulicas para usina hidrelétrica, fundidos em aço carbono, de peso igual ou superior a 76t.
8410.90.00 | Ex 009 – Eixos forjados, para acoplamento de rotores de turbina hidráulica com rotores geradores, com massa igual ou superior a 50t, comprimento total igual ou superior a 4.800mm e diâmetro externo total igual ou superior a 1.500mm.
8413.70.90 | Ex 075 – Combinações de máquinas para serem montadas em caminhão de bombeiro, compostas por: caixa multiplicadora de engrenagens, bomba auxiliar para escova, carcaça com rotor centrífugo, válvulas de regulagens de entrada e saída de água e venturi dosador de espuma química, capacidade de 5.000 l/min a 10bar de pressão.
8413.70.90 | Ex 083 – Bombas centrífugas especiais para processamento de biomassa utilizada para a produção de etanol de segunda geração para manuseio de fluidos com alto teor de sólidos de 8% a 15% com eixo horizontal bi-apoiado pendulado, rotor semiaberto, indutor na sucção e simples estágio, dotado de partes molhadas em aço inoxidável superduplex, com diâmetro de sucção de 12"e de recalque de 8, referência de vazão de 190 l/s e referência de altura manométrica 170 m.c.l, com potência nominal instalada de 750CV.
8414.80.19 | Ex 092 – Compressores centrífugos de simples estágio com motor elétrico de acionamento e com difusor e servomotor para regulagem contínua de vazão de ar por meio de sistema de ajuste de aletas difusoras variáveis, dimensionando para uma vazão volumétrica de 41.000m³/h a temperatura máxima de 40°C, pressão barométrica de 0,926bar abs, pressão de descarga de 1,457bar e umidade relativa de 58%, para sistemas de aeração nos tratamentos de águas residuais, dotados de: rotor fabricado em peça única forjada de alumínio, caixa de engrenagens de precisão, sistema de lubrificação por óleo com resfriamento por água, filtros, silenciadores, cabine acústica, acoplamento elástico e dispositivos de controle de segurança, montados sobre base única de aço carbono, com painel de controle para monitoramento e ajuste do processo operacional com controlador lógico programável (CLP). Ex 092 - Compressores centrífugos de simples estágio com motor elétrico de acionamento e com difusor e servomotor para regulagem contínua de vazão de ar por meio de sistema de ajuste de aletas difusoras variáveis, dimensionando para uma vazão volumétrica de 41.000m³/h e 49.428m3/h a temperatura máxima de 40°C, pressão barométrica de 0,926bar abs, pressão de descarga de 1,457 e 1,4810bar abs e umidade relativa de 58%, para sistemas de aeração nos tratamentos de águas residuais, dotados de: rotor fabricado em peça única forjada de alumínio, caixa de engrenagens de precisão, sistema de lubrificação por óleo com resfriamento por água, filtros, silenciadores, cabine acústica, acoplamento elástico e dispositivos de controle de segurança, montados sobre base única de aço carbono, com painel de controle para monitoramento e ajuste do processo operacional com controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8417.90.00 | Ex 036 – Conjuntos de componentes destinados a complementar o pré-aquecedor da mistura de calcário e argila na torre de ciclones de produção nominal de 3.000toneladas/dia de clínquer, compostos de: 1 válvula de ar terciário tipo guilhotina, motorizada, com 2.500mm de diâmetro, acionada por motorredutor de 2,2kW, fabricado em aço de alta resistência à temperatura, revestida internamente com concreto refratário especial, para controle de fluxo de ar à temperatura de operação variável até 950°C; 2 comportas motorizadas para divisão da mistura entre o calcinador e o duto de ascensão, com 1.000mm de diâmetro, acionado por motorredutor de 2,2kW, fabricado em aço de alta resistência à temperatura de 800°C, com revestimento internamente de concreto refratário; dutos de aço fundido com diâmetro de 4.332mm para direcionamento do fluxo de ar para baixo e restrição do fluxo de gás da entrada à saída, segmentado, com resistência a temperaturas de 800°C; conjunto de juntas de expansão em aço fundido, com alta resistência a temperaturas elevadas para interligação dos dutos segmentados.
8417.90.00 | Ex 041 – Anéis de rolamento para forno rotativo produzidos em aço fundido ou forjado, com diâmetro externo maior ou igual a 5.000mm, diâmetro interno maior ou igual a 4.000mm e largura igual ou maior que 400mm.
8417.90.00 | Ex 052 – Dispositivos para refrigeração da carcaça do alto forno, "STAVES", confeccionados em cobre fundido e usinado, para transmissão de calor e preservação da carcaça do alto forno, de 2 a 6 canais internos para circulação de água, largura entre 1.100 e 1.200mm, comprimento entre 2.400 e 2.500mm, espessura entre 130 e 150mm, condutividade entre 220 e 310W/mk.
8419.32.00 | Ex 002 - Secadores de partículas de madeira com capacidade de evaporação de água igual ou maior que 18 toneladas por hora, com vazão de partículas de madeira igual ou superior a 17.500kg/h, umidade inicial das partículas na entrada do secador de 105%atro, umidade final de 2+/-0,5%.
8419.32.00 | Ex 016 – Unidades para secar fibras de madeira fluidizadas por ar aquecido e gases de combustão, com a temperatura de entrada do secador de até 400°C com diâmetro da tubulação do secador de 2.600mm e ciclones de separação da fibra de peso aproximado de 130.000kg, com capacidade de secar até 40.000kg/h de fibra e ventilador de transporte das fibras de 1.170kW de potência, com válvulas tipo borboletas para controle de fluxo de ar quente, sopradores, injetor de fibra fluidizada, válvulas rotativas de capacidade de 1.620m³/h e potência de 15kW para separação e mistura fibra/ar. Ex 016 - Unidades para secar fibras de madeira fluidizadas por ar aquecido e gases de combustão, com a temperatura de entrada do secador de até 450ºC com diâmetro da tubulação do secador de 2.600mm e ciclones de separação da fibra de peso aproximado de 170.000kg, com capacidade de secar até 40.000kg/h de fibra e ventilador de transporte das fibras de 1.400kW de potência, com válvulas tipo borboletas para controle de fluxo de ar quente, sopradores, injetor de fibra fluidizada, válvulas rotativas de capacidade de 1.620m3/h e potência de 15kW para separação e mistura fibra/ ar. (Redação conforme Resolução Camex nº 8, de 2015).
8419.39.00 | Ex 074 – Liofilizadores industriais farmacêuticos com câmara retangular de 3,48m³ de volume e área total de 11,88m², configuração 11+1 prateleiras com dimensões de 1.200 x 900 x 20mm (largura x profundidade x espessura) e interdistância de 80mm entre prateleiras, 66 bandejas com dimensões de 300 x 600mm (largura x profundidade), com condensador com capacidade de 216kg de gelo com serpentinas independentes para cada circuito de gás de cada compressor, válvula de isolação principal tipo cogumelo, sistema de circulação de fluido, sistema de vácuo constituído de 2 bombas mecânicas de múltiplo estágio e 1 bomba tipo roots, sistema de limpeza (CIP), sistema de esterilização (SIP), sistema de refrigeração composto de 2 compressores tipo parafuso de 30 HP para atingir temperatura abaixo de -55ºC na câmara e -75ºC no condensador, controlador lógico programável (CLP) para controle de processo, sistema supervisório remoto para controle e registro de todos os ciclos (liofilização, degelo, alarmes, fuga), sistema de assinatura eletrônica e rastreabilidade do programa (software).
8419.40.10 | Ex 003 – Combinações de máquinas para geração de água com qualidade injetável (WFI) e geração de vapor puro apirogênio (PS) atendendo aos requisitos das farmacopeias internacionais a partir de água purificada (tipo PW) pré-tratada por filtragem e osmose reversa de duplo passo sanitizada termicamente, utilizadas na indústria farmacêutica para produção de medicamentos injetáveis, com capacidade de produção de 2.400 até 4.400 l/h de água com qualidade injetável (WFI) e de produção de vapor puro (PS) de até 880kg/h, compostas de: 1 skid contendo 1 sistema dosador de NaClO com tanque de capacidade de 60L em polietileno com misturador manual e bomba dosadora solenoide com pressão de até 16 bar, vazão de até 1,1L/h e tensão de 100 - 230V; 1 filtro multimídia com casco em fibra de vidro, com volume de até 1306L carregado com carvão antracito e areia com vazão até 10m³/h; 1 tanque de contato cilíndrico vertical em polietileno preto com capacidade de até 10.300L; 1 bomba multiestágio em aço inox AISI 304 e ferro fundido, potência de 2,2kW, tensão de 380V, 60Hz trifásica, com vazão nominal até 7.600L/h; 1 abrandador automático com duas colunas construídas em fibra de vidro, para pressão até 10bar, carregadas com resina catiônica e areia para remoção de sais de cálcio e magnésio com vazão de até 7.600L/h; 1 tanque em polietileno para salmoura de regeneração com capacidade até 800L; 1 skid contendo 1 sistema dosador de Na2S2O5 com tanque de capacidade até 60L em polietileno com misturador manual e bomba dosadora solenoide com pressão de até 16bar, vazão de até 1,1L/h e tensão de 100 - 230V; 1 filtro com carcaça em aço inox AISI 316, com três elementos filtrantes de 30” em polipropileno para retenção de particulados até 10 micrometros, pressão de operação até 10 bar; 1 tanque para água pré-tratada, cilíndrico vertical em aço inox AISI 316L, acabamento polido mecanicamente com capacidade de até 500L; 1 bomba centrífuga vertical multiestágio em aço inox AISI 316, tensão de 380V, 60Hz trifásica, com potência de 3kW com pressão de descarga de 6bar e vazão de até 10m³/h; 1 filtro com carcaça em aço inox AISI 316, conexões tri-clamp, com cinco elementos filtrantes de 20” em polipropileno para retenção de particulados até 5 micrometros; 1 sistema dosador de NaOH com tanque de capacidade até 60L em polietileno com misturador manual e bomba dosadora solenoide com pressão de até 7 bar, vazão de até 7,1l/h e tensão de 100 - 230V; 1 trocador de calor duplo passo sanitário, com espelho duplo, casco em aço inox AISI 316L para resfriamento de água abrandada até 18°C e aquecimento para sanitização até 85°C, com pressão de projeto de 9 bar (tubo/casco) e vazão de até 9.900l/h; 1 bomba centrífuga vertical multiestágio de alta pressão em aço inox AISI 316, tensão de 380V, 60Hz trifásica, potência de 4kW com pressão de descarga de 8 bar e taxa de vazão até 10.000l/h para pressurizar o primeiro estágio de osmose reversa; 3 vasos de pressão em aço inox AISI 316L diâmetro 8” para primeiro estágio com 6 membranas de osmose reversa em filme de poliamida composta (duas por vaso), sanitizável a quente; 1 bomba centrífuga vertical multiestágio de alta pressão em aço inox AISI 316, tensão de 380V, 60Hz trifásica, potência de 5,5kW com pressão de descarga de 12 bar e vazão até 6.000l/h para pressurizar o segundo estágio de osmose reversa; 2 vasos de pressão em aço inox AISI 316L diâmetro 8”, para primeiro estágio com 4 membranas de osmose reversa em filme de poliamida composta (duas por vaso), sanitizável a quente com capacidade de produção de até 5m³/h de água purificada (PW); 1 skid contendo 1 bomba centrífuga vertical multiestágio de alta pressão em aço inox AISI 316, tensão 380V, 60Hz trifásica, potência de 2,2kW, com pressão de descarga de 7,5 bar e taxa de vazão até 5.000 l/h para alimentação do circuito de destilação; 1 trocador de calor tipo casco/tubo sanitário construído em aço inox AISI 316L, testado e certificado conforme PED/ASME VIII Div. 1 Ed.10, para aquecimento da água de alimentação e condensação final da WFI; 8 trocadores de calor interestágio (pré-aquecedores) tipo casco/tubo sanitários construídos em aço inox AISI 316L, testados e certificados conforme PED/ASME VIII Div. 1 Ed.10, para aquecimento em estágios da água purificada de alimentação; 8 colunas verticais de múltiplo efeito em aço inoxidável AISI 316L, testadas e certificadas conforme PED/ASME VIII Div. 1 Ed.10, para evaporação e separação gravitacional de partículas de água purificada para produção de água com qualidade injetável (WFI) e de vapor puro (PS) livre de contaminação por pirógenos; 1 reservatório pulmão para WFI em aço inox AISI 316L para alimentação da bomba de recalque de água WFI; 1 bomba centrífuga sanitária em aço inox AISI 316L, tensão 380V, 60Hz trifásica, potência de 4kW, com pressão de descarga de 5 bar com taxa de vazão até 4.500 l/h para recalque da WFI; 1 trocador de calor duplo casco tubo em aço inox AISI 316L para condensação e amostragem de vapor puro; instrumentação e painéis elétricos de comando com controlador lógico programável (CLP) com Interface Homem-Máquina (HMI) com softwares de acordo com requisitos GAMP 5. Ex 003 - Combinações de máquinas para geração de água com qualidade injetável (WFI) e geração de vapor puro apirogênio (PS) atendendo aos requisitos das farmacopeias internacionais a partir de água purificada (tipo PW) pré-tratada por filtragem e osmose reversa de duplo passo sanitizada termicamente, utilizadas na indústria farmacêutica para produção de medicamentos injetáveis, com capacidade de produção de 2.400 até 4.400 l/h de água com qualidade injetável (WFI) e de produção de vapor puro (PS) de até 880kg/h, compostas de: 1 skid contendo 1 sistema dosador de NaClO com tanque de capacidade de 60L em polietileno com misturador manual e bomba dosadora solenoide com pressão de até 16 bar, vazão de até 1,1L/h e tensão de 100 - 230V; 1 filtro multimídia com casco em fibra de vidro, com volume de até 1306L carregado com carvão antracito e areia com vazão até 10m³/h; 1 tanque de contato cilíndrico vertical em polietileno preto com capacidade de até 10.300L; 1 bomba multiestágio em aço inox AISI 304 e ferro fundido, potência de 2,2kW, tensão de 380V, 60Hz trifásica, com vazão nominal até 7.600L/h; 1 abrandador automático com duas colunas construídas em fibra de vidro, para pressão até 10bar, carregadas com resina catiônica e areia para remoção de sais de cálcio e magnésio com vazão de até 7.600L/h; 1 tanque em polietileno para salmoura de regeneração com capacidade até 800L; 1 skid contendo 1 sistema dosador de Na2S2O5 com tanque de capacidade até 60L em polietileno com misturador manual e bomba dosadora solenoide com pressão de até 16bar, vazão de até 1,1L/h e tensão de 100 - 230V; 1 filtro com carcaça em aço inox AISI 316, com três elementos filtrantes de 30" em polipropileno para retenção de particulados até 10 micrometros, pressão de operação até 10 bar; 1 tanque para água pré-tratada, cilíndrico vertical em aço inox AISI 316L, acabamento polido mecanicamente com capacidade de até 500L; 1 bomba centrífuga vertical multiestágio em aço inox AISI 316, tensão de 380V, 60Hz trifásica, com potência de 3kW com pressão de descarga de 6bar e vazão de até 10m³/h; 1 filtro com carcaça em aço inox AISI 316, conexões tri-clamp, com cinco elementos filtrantes de 20" em polipropileno para retenção de particulados até 5 micrometros; 1 sistema dosador de NaOH com tanque de capacidade até 60L em polietileno com misturador manual e bomba dosadora solenoide com pressão de até 7 bar, vazão de até 7,1l/h e tensão de 100 - 230V; 1 trocador de calor duplo passo sanitário, com espelho duplo, casco em aço inox AISI 316L para resfriamento de água abrandada até 18°C e aquecimento para sanitização até 85°C, com pressão de projeto de 9 bar (tubo/casco) e vazão de até 9.900l/h; 1 bomba centrífuga vertical multiestágio de alta pressão em aço inox AISI 316, tensão de 380V, 60Hz trifásica, potência de 4kW com pressão de descarga de 8 bar e taxa de vazão até 10.000l/h para pressurizar o primeiro estágio de osmose reversa; 3 vasos de pressão em aço inox AISI 316L diâmetro 8" para primeiro estágio com 6 membranas de osmose reversa em filme de poliamida composta (duas por vaso), sanitizável a quente; 1 bomba centrífuga vertical multiestágio de alta pressão em aço inox AISI 316, tensão de 380V, 60Hz trifásica, potência de 5,5kW com pressão de descarga de 12bar e vazão até 6.000l/h para pressurizar o segundo estágio de osmose reversa; 2 vasos de pressão em aço inox AISI 316L diâmetro 8", para segundo estágio com 4 membranas de osmose reversa em filme de poliamida composta (duas por vaso), sanitizável a quente com capacidade de produção de até 5m³/h de água purificada (PW); 1 skid contendo 1 bomba centrífuga vertical multiestágio de alta pressão em aço inox AISI 316, tensão 380V, 60Hz trifásica, potência de 2,2kW, com pressão de descarga de 7,5bar e taxa de vazão até 5.000 l/h para alimentação do circuito de destilação; 1 trocador de calor tipo casco/tubo sanitário construído em aço inox AISI 316L, testado e certificado conforme PED/ASME VIII Div. 1 Ed.10, para aquecimento da água de alimentação e condensação final da WFI; 8 trocadores de calor interestágio (pré-aquecedores) tipo casco/tubo sanitários construídos em aço inox AISI 316L, testados e certificados conforme PED/ASME VIII Div. 1 Ed.10, para aquecimento em estágios da água purificada de alimentação; 8 colunas verticais de múltiplo efeito em aço inoxidável AISI 316L, testadas e certificadas conforme PED/ASME VIII Div. 1 Ed.10, para evaporação e separação gravitacional de partículas de água purificada para produção de água com qualidade injetável (WFI) e de vapor puro (PS) livre de contaminação por pirógenos; 1 reservatório pulmão para WFI em aço inox AISI 316L para alimentação da bomba de recalque de água WFI; 1 bomba centrífuga sanitária em aço inox AISI 316L, tensão 380V, 60Hz trifásica, potência de 4kW, com pressão de descarga de 5bar com taxa de vazão até 4.500 l/h para recalque da WFI; 1 trocador de calor duplo casco tubo em aço inox AISI 316L para condensação e amostragem de vapor puro; instrumentação e painéis elétricos de comando com controlador lógico programável (CLP) com Interface Homem-Máquina (HMI) com softwares de acordo com requisitos GAMP 5. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8419.40.10 | Ex 004 – Máquinas para produção de água com qualidade injetável e vapor puro apirogênico a partir de destilador multiestágio abastecido com água purificada, compostas de: pré-tratamento, osmose reversa de duplo passo e destilador, utilizado na indústria farmacêutica para produção de medicamentos injetáveis, com capacidade de produção de até 2.040 l/h de água para injetáveis e 300kg/h de vapor puro apirogênico, controladas por sistema computadorizado, dotadas de bombas de pressurização, colunas verticais em aço inoxidável 316L de múltipla destilação para a separação gravitacional de partículas para produção de água com qualidade injetável e do vapor puro livre de contaminação por pirógenos, suportando em bancada estrutural com controlador lógico programável (CLP).
8419.50.10 | Ex 025 – Trocadores de calor combinados, de placas de alumínio brasado com aletas internas, constituídos por um trocador "ar-líquido de arrefecimento" e um trocador "ar-ar comprimido" formando corpo único, para pressão máxima igual ou inferior a 13bar.
8419.50.21 | Ex 069 – Trocadores de calor tipo casco e tubo, fabricados em aço inoxidável tipo 304, capazes de resfriar água a temperatura de 0,5ºC sem utilização de gelo e sem congelamento, dotados de sistema de refrigeração de água em circuito fechado, injeção de gás para movimentação de líquido refrigerante, sistema de controle e proteção a temperaturas severas através de juntas expansoras, bomba sanitária, sistemas de limpeza CIP, com controlador lógico programável (CLP).
8419.50.29 | Ex 001 – Trocadores de calor tipo casco e placas, compostos internamente por um conjunto de placas circulares em aço inoxidável soldadas, para uso em indústria química/petroquímica para resfriamento de água pobre (lean cycle water) por meio da utilização de água rica (rich cycle water), com área de troca térmica de aproximadamente 9.832,42 pés quadrados e com pressão máxima de trabalho de até 171psi (11.79barg).
8419.89.91 | Ex 001 – Resfriadores para massa/pasta plástica por sistema de tambores rotativos, com dispositivo para circulação do fluido refrigerante (água fria) na parte interna dos tambores, diâmetro do tambor de resfriamento de 1.100mm, com capacidade de 1.200kg/h e potência de3kW.
8419.89.99 | Ex 091 – Resfriadores de clínquer modular de grelhas fixas, com barras transversais móveis alternadas sobre as placas da grelha, com capacidade para resfriamento igual ou superior a 1,9Nm³/kg reguladores individuais de fluxo de ar auto-ajustáveis, unidade hidráulica de acionamento, canais para desobstruidores pneumáticos, dotado de britador de rolos com 3 rolos para britagem de clínquer de alta temperatura, com capacidade até 500°C e acionamento individual para cada rolo e conjunto de equipamentos elétricos e conjunto de dispositivos de controle e de segurança.
8419.89.99 | Ex 145 – Resfriadores de clínquer do tipo pêndulo de estágio único, com capacidade nominal de 3.500t/dia, área total de resfriamento de grelha de 83m³, dotados de britador de clínquer de 4 rolos e com 3.000m de largura para desagregação do clínquer, painéis elétricos e acessórios necessários à sua montagem e operação. Ex 145 - Resfriadores de clínquer do tipo pêndulo de estágio único, com capacidade nominal de 3.500t/dia, área total de resfriamento de grelha de 83m2, dotados de britador de clínquer de 4 rolos e com 3.000mm de largura para desagregação do clínquer, painéis elétricos e acessórios necessários à sua montagem e operação. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8420.10.90 | Ex 005 – Prensas hidráulicas rotativas, tipo calandra, para estirar e estampar couros e peles, com rolos aquecidos e controlador lógico programável (CLP) e com largura útil de trabalho igual ou superior a 1.600mm.
8421.21.00 | Ex 028 – Sistemas de filtragem por membranas hidrofílicas de ultrafiltração, para aplicações em estações de tratamento de efluentes industriais e municipais, com 1 seção de recirculação e 2 segmentos cada qual com máximo de 36 módulos de membranas, de montagem sobre estruturas de aço carbono, capacidade nominal de 168m²/h, capacidade máxima de 220m²/h, seção de recirculação com bomba de 30kW, jogo de tubulações de entrada e de recirculação com conexões flangeadas, válvula borboleta automática de simples ação, válvula borboleta automática de dupla ação inclusive posicionador, válvulas borboleta manuais e segmentos completos com válvulas borboleta automáticas de dupla ação com limitador, tubulações inclusive suportes, conexões e válvulas de esfera para coleta de amostra no cabeçote de permeado.
8422.30.10 | Ex 046 – Combinações de máquinas para fabricação de frascos e envase asséptico de alimentos líquidos em garrafas PET com capacidade de produção de até 20.000frascos/h para frascos de 200 até 1.000ml e de até 14.000frascos/h para frascos de 1.500 até 2.000ml, com monitoramento via CLP e painel de comando único centralizado, compostas de: uma sopradora com 10 estações de sopro, com capacidade de produção de até 20.000frascos/h para frascos de 200 até 1.000ml e de até 14.000frascos/h para frascos de 1.500 até 2.000ml, com alimentador de pré-formas com esterilização a seco das pré-formas através de vapor de H2O2 injetado em um carrossel colocado antes do forno da sopradora com 20 bicos injetores, roda com pinças para transferência das pré-formas para o forno de aquecimento, pré-acondicionamento estéril de toda a sopradora através de um sistema de ventilação para geração de ar estéril via fluxo laminar, composto por filtração de ar reforçada via filtro ULPA classe 10.000 e circulação do ar sob alta pressão, roda de sopro em ambiente estéril via fluxo laminar para fabricação de garrafa, transferência das garrafas via rodas com pinças para a enchedora asséptica tipo isolador; uma enchedora com 40 válvulas, com capacidade de envase de até 20.000frascos/h para frascos de 200 até 1.000ml e de até 14.000frascos/h para frascos de 1.500 até 2.000ml, dosagem por medidor de vazão eletrônico, mesa de transferência via roda para uma tampadora com capacidade de fechamento de até 20.000 frascos/h para frascos de 200 até 1.000ml e de até 14.000frascos/h para frascos de 1.500 até 2.000ml, com 15 cabeçotes, unidade de alimentação e distribuição automática das tampas com esterilização a seco através de injeção de vapor H2O2 e secagem via ar pulsado aquecido, pré-acondicionamento estéril de todo o conjunto enchedora/tampadora através de um sistema de ventilação para geração de ar estéril via fluxo laminar, composto por filtração de ar reforçada via filtro ULPA classe 10.000 e circulação do ar sob alta pressão, transportador de saída com controle das garrafas via câmera 360º, plataforma completa de limpeza e esterilização CIP/SIP/COP/SOP para todo o conjunto de máquina, com capacidade de descontaminação com garantia de até 120 horas contínuas.
8422.30.10 | Ex 047 – Máquinas com 3 estações adesivas para aplicar rótulo frontal e contrarrótulo em bobinas separadas em garrafas de vidro cilíndricas e aplicar rótulo e contra na mesma bobina e no colarinho de espumante, com fechamento superior com portas, com velocidade máxima de 1.500garrafas/h, dotadas de: sistema de distribuição e alisamento de cápsulas com velocidade controlada por inversor, sistema de leitura eletrônica e orientação da garrafa através da emenda do vidro, sistema eletrônico com tela "touch screen" para regulagem dos rótulos e memorização de formatos de aplicação, com esteira com mesa coletora no final e sincronizada com a máquina através de inversor.
8422.30.10 | Ex 048 – Máquinas envasadoras automáticas verticais multipistas formadoras de embalagem tipo “sachet” 3 soldas com 14 pistas e out put com capacidade de envase de 700 saches por minuto de 12g para maionese, ketchup e mostarda.
8422.30.29 | Ex 173 – Máquinas fechadoras de caixas com cola quente para caixas de papelão tipo "corpo único" ou "pack master", para fechar e colar automaticamente a tampa das caixas com cola quente "hot-melt", sistema multiformato automático que permite o fechamento de vários tipos de caixas, dimensões máxima de 610 x 400 x 380mm (comprimento x largura x altura).
8422.30.29 | Ex 273 – Combinações de máquinas para envase automático de copos plásticos de macarrão instantâneo com controlador lógico programável (CLP) e selagem de tampas, em esteira de 26,7m, capacidade de 660copos/min, compostas de: alimentador de copos plásticos, roscas dosadoras de tempero em pó de até 12g e dosadores de até 5 tipos de flocos, alimentador de tampas flexíveis metálicas, seladores com acionamento pneumático e controle de temperatura, movimento de passo de 2 bandejas e parada automática em dimensões da máquina de 26.700 x 1.640 x 1.300mm (C x L x A).
8422.30.29 | Ex 274 – Equipamentos para escolha e encaixotamento de revestimentos cerâmicos, com controle de tamanho e planicidade automático, esteiras transportadoras, com 4 ou mais empilhadores, com velocidade maior que 180peças/min e com paletização automática.
8422.30.29 | Ex 275 – Máquinas automáticas rotativas para aplicar rótulo e contrarrótulo em frascos plásticos de capacidade de 150g, 350g e predisposta para 400g, 750g e 1.000g, de capacidade máxima de 260bpm (batidas por minuto), dotadas de carrossel central de 960mm de diâmetro com 16 posições, 2 estações de aplicação de cola sob temperatura controlada com regulagem automática do fluxo e espessura, com duplo cilindro pneumático regulável em 3 níveis de espessura da camada de cola, 2 bombas pneumáticas para cola, 2 reservatórios para cola com termostato, variação de velocidade automática por inverter, gestão da função lógica programável PLC, “display touch screen”.
8422.30.29 | Ex 276 – Máquinas envasadoras automáticas com controlador lógico programável (CLP), para produtos líquidos e pastosos em embalagens de filme flexível tipo "stand up pouch", com mecanismo automático para formar, encher, selar e aplicar tampas, capacidade máxima produtiva de 1.200 l/h, com velocidade de 100unidades/min para bolsas de 200ml, dotado de desbobinador automático de filme controlado por servomotor, 4 bicos de enchimento com sistema de dosagem duplo e medidor de vazão mássico, sistema de limpeza "cleaning in place" (CIP) e um sistema tipo "Pick & Place" para retirada do produto.
8422.30.29 | Ex 277 – Máquinas para envasar atum em latas cilíndricas de diâmetro de 83mm, com capacidade máxima de 270 latas/min, tolerância de peso de +/-2%, dotadas de controle lógico programável.
8422.30.29 | Ex 278 – Máquinas para envasar materiais selantes (silicone, acrílico, poliuretano etc.) e fechar cartuchos cilíndricos, confeccionados em material plástico, com alimentação dupla utilizando tambores de 200 litros de produto, cabeçote enchedor vertical duplo, com produção de 50cartuchos/min (dois por ciclo), dotadas de alimentador de embalagens vazias com capacidade de 500 peças e alimentador de tampas/êmbolos com capacidade de 2.000 unidades.
8422.40.90 | Ex 487 – Combinações de máquinas automáticas para embrulhar individualmente biscoitos tipo “wafers” recobertos de chocolate com dimensões maiores ou iguais a 53 x 17,1 x 11mm, com controlador lógico programável (CLP), com capacidade máxima maior ou igual a 1.760wafers/min, compostas de: esteira de entrada com detector de metais e separador de contaminados; divisora e pré-alinhadora; esteiras de alimentação das embrulhadoras; 4 guias de distribuição dos biscoitos; 4 alinhadores; 4 embrulhadoras individuais com 2 bobinas e emenda automática.
8422.40.90 | Ex 488 – Empacotadoras automáticas de macarrão instantâneo em potes plásticos, com peso líquido de 64 gramas, com capacidade igual ou superior a 150potes/min, acionado por servo motor com dispositivo de rejeição de ar, alimentador automático de macarrão, dispositivo de parada automática na posição pré- determinada, dispositivo de alimentação de filme e ajuste automático de posição do copo de macarrão, fechamento com selagem por aquecimento elétrico, dispositivo de partida automática, trilho com comprimento de 3 metros e túnel de encolhimento.
8422.40.90 | Ex 489 – Máquinas automáticas de embalagem para acondicionar arames de solda em tambores de 100 a 500kg, com velocidade máxima de 30 a 35m/s, dotadas de desenrolador com capacidade máxima de 1.000 a 1.300kg.
8422.40.90 | Ex 490 – Máquinas automáticas para embalar mercadoria com película termorretrátril, com capacidade de embalar até 60 unidades/h, podendo trabalhar com filme polietileno, poliolefínico, polietilieno de alta densidade e polipropileno.
8422.40.90 | Ex 491 – Máquinas automáticas para embalar rolos de tecido com diâmetro entre 80 e 450mm, comprimento de 1.200 a 1.800mm, peso do rolo entre 5 e 85kg, com sistema informático tipo PARSEC e capacidade de embalagem de até 3 rolos por minuto.
8422.40.90 | Ex 492 – Máquinas automáticas para formação, montagem de caixa de papelão, colocação de 24 copos de macarrão instantâneo embalados, fechamento de caixa de papelão com aplicação de cola quente (hot melt), controlado por painel com controlador lógico programável (CLP), capacidade de 8,3caixas/min., esteiras transportadoras do produto acionadas por inversores, esteira transportadora de caixa acionada por servomotor, com ajustes nas dimensões da caixa e ajustes eletrônicos na posição da aplicação da cola quente através de encoders.
8422.40.90 | Ex 493 – Máquinas embaladoras para agrupamento e cintagem de amarração de latas de alumínio para aerossóis e capacidade de 250 latas/min.
8424.20.00 | Ex 004 – Equipamentos eletrostáticos para pintura líquida com processo de atomização a ar, para aplicação de revestimentos a uma variedade de configurações de superfícies, com voltagem de 65 e 85kV.
8424.20.00 | Ex 005 – Pulverizadores eletrostáticos ligado a sistema de ar comprimido para aplicação de epóxi pó, compostos de conjunto de 12 pistolas de nebulização de tecnologia Wagner, suportes ajustáveis de cada pistola, câmara de fluidificação, cabine de controle, gerador de alta pressão eletrostática, sistema de controle, tanque de pó e bomba, sistema de recuperação do pó não aderido, incluindo sucção, ciclone de separação e despoeirador com elemento de filtragem e limpeza por jato pulsante com objetivo de fluidificação de mistura de pó epóxi, introduzindo carga elétrica nas partículas atomizadas, propiciando sua aplicação em forma de névoa sobre o tubo de aço até 325mm de diâmetro aquecido e polarizado a uma velocidade de 4,1m/min de maneira contínua.
8424.89.90 | Ex 215 – Combinações de máquinas automáticas e contínuas para aplicação e dosagem de vedantes à base de água em tampas/fundos de latas não cilíndricas de alumínio para alimentos, com capacidade de produção de 500peças/min, com dimensão máxima de 120mm, com controlador lógico programável (CLP), compostas de 1 Orleador Total de Virola - Curling - por ferramenta, 1 aplicador e dosador de vedante com sistema multiagulhas tipo shower eletropneumático, estufa vertical a gás, de duas linhas de secagem e cura do vedante, 1 conjunto de interligação e montagem com 16 módulos de transportadores com esteiras e dispositivos de montagem e instalação entre os equipamentos. Ex 215 - Combinações de máquinas automáticas e contínuas para aplicação e dosagem de vedantes à base de água em tampas/fundos de latas não cilíndricas de alumínio para alimentos, com capacidade de produção de 500peças/min, com dimensão máxima de 120mm, com controlador lógico programável (CLP), compostas de 1 Orleador Duplo Total de Virola - Curling - por ferramenta, 1 aplicador e dosador de vedante com sistema multiagulhas tipo shower eletropneumático, estufa vertical a gás, de duas linhas de secagem e cura do vedante, 1 conjunto de interligação e montagem com 16 módulos de transportadores com esteiras e dispositivos de montagem e instalação entre os equipamentos. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8424.89.90 | Ex 216 – Combinações de máquinas para pintura de perfis de alumínio, com tinta em pó, com secagem e polimerização dos perfis nas dimensões de 3.000 a 7.000mm de comprimento, com trilhos aéreos para movimentação, suspensão e transporte na posição vertical, com um único painel de comando e controle computadorizado das operações (PLC- Controle Lógico Programável), com capacidade de até 500peças/h dependendo do material a ser utilizado e velocidade do transportador de 0,67 m/min, compostas por: mesa de carga para alimentação e suspensão dos perfis, com dimensões de 3.000 a 7.000mm de comprimento; túnel de pré-tratamento com módulo de aplicação de solução química, por efeito cascata, para remoção de óxidos da superfície das peças, com 5 bombas tipo centrífuga para recirculação e produtos químicos na unidade de pré-tratamento e 1 exaustor centrífugo para extração de fumos; câmara de secagem, com temperatura do ar recirculado dentro da câmara compreendida entre 60 a 80ºC, com 2 ventiladores helicoidais para recirculação de ar no interior da câmara; cabine de pintura, com estrutura tipo V, com equipamento eletrostático para aplicação do pó, pistolas automáticas, com 2 paredes verticais que se limpam automaticamente, com equipamento reciprocador vertical para pulverização do pigmento, com 4 braços oscilantes para carregar as pistolas automáticas, com capacidade de exaustão de ar na cabine de 16.000m³/h, com seleção automática da cor, potência elétrica instalada na cabine de 33kW, com ciclone de alta eficiência para separação e recuperação de pó; forno de polimerização, com estágio para polimerização das peças com temperatura de operação compreendida entre 180 a 200ºC, com potência térmica de 350kcal/h, com 6 ventiladores para recirculação de ar dentro do forno, com 1 queimador de gás natural e extração natural de ar; transportador aéreo monotrilho suspenso, com carga máxima de 3.000kg, com velocidade de 0,67m/min, passo de 66, 100, 133 e 200mm.
8424.89.90 | Ex 217 – Combinações de máquinas para pintura em spray de utensílios de cozinha, para aplicação de pintura esmalte, PTFE, orgânica e/ou cerâmica, com capacidade de identificar e trabalhar até 6 tipos diferentes de peças (formas e dimensões) simultâneas, com capacidade produtiva de aproximadamente 900 peças/h, com sistema de monitoramento e identificação automático das peças através de sistema de visão integrado com os robôs, compostas por: 2 máquinas para lavagem das peças, com capacidade para 1.800peças/h (900 peças cada máquina), com sistema de movimentação por esteira metálica, ciclo de pré-lavagem a água quente (60°C), ciclo de desengraxe e tratamento superficial com solução alcalina (60ºC), enxágue a água quente (50°C), ciclo de enxágue a frio (água), ciclo de enxágue a jato com água desmineralizada, ciclo de pré-secagem por sistema de sopro de ar através de um eletro ventilador centrífugo; 2 fornos de secagem primária, a gás, com recirculação de ar, permutador de calor de feixe tubular removível, com alto desempenho térmico, parcialmente fabricado em aço inox, com queimador automático de acendimento eletrônico, sonda e pirômetro para controle e regulagem térmica da temperatura, eletro ventilador centrífugo com motor autoventilado e isolamento externo das partes quentes através de lã mineral de grande espessura; 4 fornos de secagem intermediários, a gás, com recirculação de ar, controle de temperatura por CLP (controle lógico programável) túnel de esfriamento através de ventilador centrífugo com motor elétrico e esteiras de transporte em fibra de vidro e PTFE com alta resistência ao calor; 2 fornos de cura para tinta PTFE, esmalte ou cerâmica, a gás, com recirculação de ar, câmara de pré-aquecimento, 3 câmaras de cura, controle de temperatura independente para cada área, túnel de arrefecimento através de ventilador centrífugo e ventilador axial, esteira de transporte em aço (AISI 304); 7 sistemas de monitoramento e identificação das peças a serem pintadas (visão), formado por microcomputador industrial e 2 pares de câmeras fotográficas, gerenciadas por software específico; 2 painéis centrais controladores da linha de aplicação, formado por microcomputadores industriais e software específico de monitoramento; 24 robôs equipados com sistema de visão por meio de câmeras digitais, instalados dentro das cabines de pintura (3 robôs em cada uma das 8 cabines), para supervisão da pintura, fornecendo, através de interface de rede, os dados de status do andamento e alarme em caso de problemas.
8424.89.90 | Ex 218 – Máquinas automáticas de aplicação de antiaderente a base de sílica no interior de pneus de borracha não endurecida de 14 a 24", compostas de: 1 estrutura metálica principal; 1 estrutura do carro superior; 1 mesa de centralização; 1 mandril da mesa de centralização; 1 conjunto de aplicação do produto antiaderente com pistolada tipo "spray"; 1 mandril do conjunto de aplicação; 1 transportador de saída; 1 unidade de aspiração; 1 sistema de alta pressão para distribuição; 1 conjunto de grades de segurança e conjunto de armário elétrico com painel de interface homem-máquina (IHM).
8424.89.90 | Ex 219 – Máquinas de aplicação de tinta camada de base pré-impressão em latas de alumínio para aerossóis, controlador lógico programável (CLP), com capacidade de 250 latas/min.
8424.89.90 | Ex 220 – Máquinas de revestimento interno triplo de verniz em latas de alumínio para aerossóis, com sistema automático de alimentação de verniz com dois circuitos de circulação, sem agitador de verniz e bomba pneumática de membrana dupla, capacidade de 250 latas/min.
8424.89.90 | Ex 221 – Máquinas lavadoras para latas de alumínio de aerossóis com diâmetro de até 59mm, equipadas com 2 cabines de lavagem e 3 de enxágue e sistema de secagem a gás ou elétrico, velocidade de até 250unidades/min.
8424.89.90 | Ex 222 – Máquinas para aplicação de esmalte compreendendo pistolas automáticas "airless" com quadro de comando “touch screen”, cabine em aço inox, rede antiexcesso de pulverização e kit de aplicação (mangueiras e pistolas).
8424.89.90 | Ex 223 – Máquinas para aplicação de verniz externo em latas de alumínio para aerossóis, com alimentador de verniz por bomba de membrana dupla, controlador lógico programável (CLP), capacidade de 250 latas/min.
8424.89.90 | Ex 224 – Robôs industriais para pintura com aplicador de tinta, com capacidade para operar com 1 ou mais cores, constituídos de 1 braço mecânico com 6 eixos de movimentação, capacidade de carga de até 35kg, controlados por servomotor, equipamento de distribuição, pistola atomizada (aplicador de tinta) e bomba de engrenagem para pintura, 1 ou mais controladores, com estrutura de sustentação e com painel com aplicativos para auxiliar na pintura.
8424.89.90 | Ex 225 – Combinações de máquinas com câmaras de estrutura conjugada para limpeza, aplicação de pó para pintura, com secagem e polimerização de perfis de alumínio de 3.000 a 7.000mm de comprimento, com trilhos aéreos para movimentação, suspensão e transporte na posição vertical, com único painel de comando e controle computadorizado das operações, capacidade para 500peças/h, compostas por: mesa de carga para alimentação e suspensão dos perfis, com dimensões de 3.000 x 7.000mm; módulo de aplicação de solução química por efeito cascata para remoção de óxidos da superfície das peças, com bomba de 10bar para recirculação e vazão de 55m³/h; câmara de aquecimento de 2 estágios, com 12 ventiladores helicoidais de exaustão com capacidade para vazão individual de 2.000m³/h, com 1 estágio para evaporação da solução química com temperatura de operação compreendida de 60 a 80°C e 1 estágio para polimerização das peças com temperatura de operação compreendida de 180 a 200°C, queimador de gás natural de 350kcal/h e extração natural de ar; equipamento reciprocador vertical para pulverização do pigmento com 4 braços oscilantes, com estrutura tipo "V", capacidade de aplicação para 16.000m³/h, seleção automática da cor, potência elétrica de 33kW, com ciclone para separação e recuperação do pó.
8425.39.10 | Ex 003 – Puxadores hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para lançamento de 1 cabo com diâmetro máximo de 24mm, em redes de transmissoras de energia elétrica, velocidade máxima de lançamento 5km/h, com roda guia de diâmetro de 600mm, freio hidráulico negativo auto atuante, dinamômetro hidráulico com ponto de ajuste e controle automático da tração máxima, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, instrumentos de controle para o sistema hidráulico e o motor diesel, eixo rígido para reboque com freio de estacionamento mecânico, enrolador automático de carretel incorporado com autocarregamento e enrolamento de nível automático, estabilizador de lâmina frontal com atuação hidráulica e ponto de ligação à terra.
8425.39.10 | Ex 004 – Puxadores hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para lançamento de 1 cabo com diâmetro máximo de 16mm, em redes de transmissoras de energia elétrica, velocidade máxima de lançamento 5km/h, com roda guia de diâmetro de 400mm, freio hidráulico negativo autoatuante, dinamômetro hidráulico com ponto de ajuste e controle automático da tração máxima, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, instrumentos de controle para o sistema hidráulico e o motor diesel, eixo rígido para reboque com freio de estacionamento mecânico, enrolador automático de carretel incorporado com autocarregamento e enrolamento de nível automático, estabilizador de lâmina frontal com atuação mecânica e ponto de ligação à terra.
8425.39.10 | Ex 005 – Puxadores hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para lançamento de 1 ou 2 cabos independentes com diâmetro máximo de 32mm, em redes de transmissoras de energia elétrica, velocidade máxima de lançamento 4,5km/h, com roda guia de diâmetro de 800mm, com 2 freios hidráulicos negativos auto atuantes, com 2 dinamômetros hidráulicos com ponto de ajuste e controle automático da tração máxima, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, instrumentos de controle para o sistema hidráulico e o motor diesel, eixo rígido para reboque com freio de estacionamento mecânico, com 2 bobinadores automáticos de carretel incorporados com autocarregamento e enrolamento de nível automático, estabilizador de lâmina frontal com atuação mecânica e ponto de ligação à terra.
8425.39.10 | Ex 006 – Puxadores hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para lançamento de 1 cabo com diâmetro máximo de 24mm, em redes de transmissoras de energia elétrica, velocidade máxima de lançamento 5km/h, com roda guia de diâmetro de 600mm, freio hidráulico negativo auto atuante, dinamômetro hidráulico com ponto de ajuste e controle automático da tração máxima, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, instrumentos de controle para o sistema hidráulico e o motor diesel, eixo rígido para reboque com freio de estacionamento mecânico, enrolador automático de carretel incorporado com autocarregamento e enrolamento de nível automático, estabilizador de lâmina frontal com atuação hidráulica e ponto de ligação à terra.
8426.19.00 | Ex 001 – Carros para içamento e montagem de segmentos denominados aduelas pré-moldadas em concreto armado, com capacidade de carga de até 120t e comprimento longitudinal útil de cada aduela de até 3,3m, utilizados na construção de tabuleiros de pontes e viadutos, constituídos por: estruturas metálicas, plataformas de trabalho em dois níveis e escadas de acesso com proteção costal (NR18), dispositivos de ancoragem ao tabuleiro da ponte ou viaduto, equipamentos hidráulicos para nivelamento e ajuste do carro e das aduelas pré-moldadas e respectivos guinchos elétricos, equipados com os respectivos sistemas de freios de segurança.
8426.20.00 | Ex 053 – Guindastes de torre com coroa giratória, com comprimento da lança de 35 a 80m, capacidade máxima de carga de 3.000kg com lança de 80m e capacidade máxima de carga de 25.000kg com lança mínima de 35 a 14,3m de raio, com torre treliçada com seção de 2,5 x 2,5m e união por pinos, sistema de autoelevação hidráulico removível, carro de translação da lança duplo equipado com sistema de troca automática para 2 ou 4 quedas de cabo com potência de 7,4kW e inversor de frequência com velocidade de 0 a 100m/min, mecanismo de elevação de cargas comandado por inversor de frequência com potência de 75kW ou 110kW e velocidade de 0 a 78m/min, com mecanismo de rotação com três motores de 9kW cada e velocidade de 0 a 0,8rpm.
8426.20.00 | Ex 054 – Guindastes de torre com lança basculante e coroa giratória, com comprimento de lança de 30 a 55m, capacidade máxima de carga de 2.150kg com lança de 55m e capacidade máxima de carga de 14.000kg, lança mínima de 30 a 18,8m de raio, com torre treliçada com união por pinos reversos; mecanismo de basculamento de lança com potência de 55kW, mecanismo de elevação de cargas, comando por inversor de frequência com potência de 55kW e velocidade de 20 a 96m/min, com mecanismo de rotação com 2 motores de 5,5kW.
8426.41.90 | Ex 052 – Guindastes autopropulsados sobre pneumáticos, acionados por motor diesel de potência mínima de 224kW, com capacidade de carga de 45t, dotados de lança telescópica hidráulica com "spreader" próprios para elevação, transporte e armazenagem de contêineres de 20 e 40 pés, equipados com sistema de identificação de falhas, através de módulos de controle interligados por sistema de cabos tipo "can bus" com entre-eixos máximo compreendido entre 6.200 e 6.500mm.
8426.49.90 | Ex 015 – Guindastes (gruas) autopropulsados com movimento através de esteiras e comando remoto via rádio, lança hidráulica telescópica, com capacidade máxima de carga entre 1.500 e 5.000kg, apoio sobre 4 estabilizadores hidráulicos articulados.
8426.91.00 | Ex 023 – Lanças hidráulicas telescópicas e articuladas, com 1 caçamba com capacidade máxima de 318kg, com guincho, com capacidade máxima de carga de 454kg, própria para ser montada em veículo rodoviário, com isolação de 46 até 345kV, altura máxima de trabalho de 28,9m, alcance lateral máximo de 17,3m, com sistema de rotação do cesto em 180°, para atividades de manutenção em linhas de distribuição de energia elétrica.
8427.10.19 | Ex 022 – Empilhadeiras autopropulsadas de motor elétrico de corrente alternada (AC), alimentadas por bateria de 36 ou 48V, contrabalanceadas, de capacidade máxima de carga igual ou superior a 1.814kg, mas inferior ou igual a 2.722kg, altura máxima de elevação dos garfos igual ou superior a 3.200mm, mas inferior ou igual a 7.925mm, com torre de 2, 3 ou 4 estágios, sistema de freio multidiscos de círculo completo em caixa fechada com 4 cilindros de acionamento cada, pressurizados pelo circuito hidráulico de elevação.
8427.10.19 | Ex 023 – Empilhadeiras autopropulsadas por 2 motores elétricos de tração de corrente alternada (AC), alimentada por bateria de 36 ou 48V, contrabalanceada, de capacidade máxima de carga igual ou superior a 1.360,78kg, mas inferior ou igual a 1.814,37kg, altura máxima de elevação dos garfos igual ou superior a 2.895,60mm, mas inferior ou igual a 7.010,4mm, com torre de 2, 3 ou 4 estágios.
8427.10.19 | Ex 024 – Empilhadeiras autopropulsadas por 2 motores elétricos de corrente alternada (AC), alimentadas por bateria de 36V, contrabalanceadas, com operador embarcado em pé, de capacidade máxima de carga igual ou superior a 1.360kg, mas inferior ou igual a 1.815kg, altura de elevação dos garfos igual ou superior a 3.910mm, mas inferior ou igual a 7.010mm, com torre de 3 ou 4 estágios.
8427.20.10 | Ex 034 – Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor diesel com potência entre 160 e 261kW, transmissão eletrônica, dotadas de torre hidráulica do tipo telescópica duplex, torre com elevação mínima compreendida entre 4.000 e 8.000mm em relação ao solo, sistema hidráulico de deslocamento e posicionamento dos garfos, tanque de óleo hidráulico do sistema de freio separado do tanque de óleo hidráulico principal, sistemas de comunicação de falhas via sistema "Canbus", indicação de intervalos de manutenção via display, próprias para a movimentação de cargas pesadas em geral, com capacidade de elevação nos garfos entre 18 e 52t a um centro de cargas de 1.200mm, com entre eixos máximo compreendido entre 4.000 e 6.000mm.
8427.20.90 | Ex 095 – Veículos autopropulsados sobre rodas para elevação, transporte e armazenagem de cargas, com lança telescópica fixada na traseira do veículo e equipada com garfo para empilhamento, com deslocamento em sentido longitudinal, transversal e diagonal (tipo caranguejo), elevação máxima da lança igual ou superior a 5,70m, mas igual ou inferior a 21,5m, com transmissão hidrostática, acionados por motor diesel com potência máxima de 52 a 93kW (75 a 130HP), tração e direção nas 4 rodas, capacidade máxima de carga igual ou inferior a 7.000kg.
8427.20.90 | Ex 127 – Plataformas para trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor a diesel, autopropulsadas sobre rodas mesmo quando elevadas, tração em quatro rodas e direcional em duas rodas, controladas por painel de controle na plataforma, contendo alavanca de controle, equipada com deck extensível da plataforma, com sistema de bloqueio por sobrecarga, com altura máxima de trabalho igual ou superior a 10,25m, mas inferior ou igual a 18m, capacidade máxima de elevação de carga da plataforma igual ou superior a 450kg, mas inferior ou igual a 700kg.
8428.39.90 | Ex 101 – Conjuntos de movimentação de tubos de aço de diâmetro de 325mm, com sentido de giro oblíquo proporcionando a movimentação dos tubos em trajetória helicoidal, sendo esse movimento fundamental para o processo de revestimento de tripla camada 3PE, compostos de: sistema a prova d´água, rolamento blindado, ângulo de avanço ajustável através de roda dentada, rolos de borracha sólidos tipo 305 x 127, linha de base 700mm do solo.
8428.39.90 | Ex 102 – Acumuladores de latas para compensação assíncrona no processo produtivo de latas de alumínio para aerossóis, com capacidade de 2.400 a 4.000 latas e velocidade de 250 latas/min.
8428.39.90 | Ex 103 – Unidades de transporte e transferência de carretéis de bobina de ignição, utilizadas em processo de bobinamento, com sistema de alimentação e descarga automático dos fusos da bobinadeira, através de servomotores com precisão de posicionamento de ±0,01mm, descarregamento dos carretéis bobinados e transferências para os paletes; unidade de saída; esteiras motorizadas com velocidade variável, impulsionada por servomotores para transferência de até 8 carretéis simultâneos, com tempo de ciclo de 2,9s por peça, monitorado e controlado por CLP.
8428.40.00 | Ex 006 – Escadas ou esteiras rolantes dotadas de máquina com motor elétrico de corrente alternada trifásico, com acionamento e/ou funcionamento em velocidade nominal ou reduzida através de inversor de frequência de tensão e frequência variáveis (Drive VVVF), velocidade de deslocamento de 0,2 a 0,75m/s, ângulo de inclinação de 0º a 12º para esteiras e 30º a 35º para escadas, sistema de lubrificação inteligente constante das correntes, sensores de monitoramento de segurança, painel com controle lógico programável (CLP).
8428.90.90 | Ex 144 – Máquinas para movimentação de cargas, tipo magazine, de alimentação, para armazenar, organizar, transportar, empilhar e desempilhar painéis (chapas) de madeira, em vários níveis, verticais e horizontais, por meio do carro ponte modular, com ventosas a vácuo, controlados por controle numérico PC de interface.
8428.90.90 | Ex 159 – Aparelhos (dispositivos mecânicos) tipo garra com rodizio, utilizado para prender, sustentar e movimentar luminárias aplicadoras em grid de estúdio de TV.
8428.90.90 | Ex 269 – Classificadoras de caixas constituídas por conjunto de taliscas transportadoras tracionadas por motor elétrico e sapatas empurradoras acionadas por mecanismo eletropneumático (válvulas solenoides) que fazem o desvio das caixas em 10 destinos de processamento a velocidade de até 40caixas/min.
8428.90.90 | Ex 270 – Classificadoras de caixas constituídas por conjunto de taliscas transportadoras tracionadas por motor elétrico e sapatas empurradoras acionadas por mecanismo eletropneumático (válvulas solenoides) que fazem o desvio das caixas em 27 destinos de expedição, a velocidade de até 20caixas/min.
8428.90.90 | Ex 271 – Equipamentos de armazenagem vertical automática, com seleção automática individual de bandejas, com altura das bandejas autorreguláveis, com capacidade de armazenar de 10.000 a 60.000kg, dependendo da configuração, e com sistema de gestão e controle que pode ser integrado a outros armazéns.
8428.90.90 | Ex 272 – Equipamentos de movimentação e elevação para montagem da rampa e da porta de compartimento de carga em aeronaves, com sistema duplo de elevação sendo elétrico por servomotores e hidráulico por pistão, para garantia de precisão e estabilidade, elevação máxima igual ou superior a 5,4m, capacidade máxima de carga de 3.500kg, sistema de anulação de carga para capacitar o alinhamento manual do produto e sistemas de segurança através de sensores de proximidade.
8428.90.90 | Ex 273 – Plataformas aéreas, para elevação de pessoas, montadas sobre caminhões, com comando hidráulico, altura máxima de trabalho de até 37m, lança hidráulica jib com ângulo de trabalho de 175º e cesto aéreo com capacidade máxima de 600kg (quando a extensão hidráulica jib não está acionada).
8428.90.90 | Ex 274 – Plataformas aéreas, para elevação de pessoas, montadas sobre caminhões, com comando hidráulico, altura máxima de trabalho de até 23,2m e cesto aéreo com capacidade máxima de 230kg.
8428.90.90 | Ex 275 – Plataformas aéreas, para elevação de pessoas, montadas sobre caminhões, com comando hidráulico, altura máxima de trabalho de até 30m e cesto aéreo com capacidade máxima de 350kg.
8428.90.90 | Ex 276 – Plataformas aéreas, para elevação de pessoas, montadas sobre caminhões, com comando hidráulico, altura máxima de trabalho de até 30m, lança hidráulica jib com ângulo de trabalho de 195º e cesto aéreo com capacidade máxima de 320kg (quando a extensão hidráulica jib não está acionada.
8428.90.90 | Ex 277 – Plataformas aéreas, para elevação de pessoas, montadas sobre caminhões, com comando hidráulico, altura máxima de trabalho de até 13,5m e cesto aéreo com capacidade de 200kg.
8430.41.90 | Ex 025 – Máquinas perfuratrizes rotativas para escavação de túneis em rocha pelo método gripper TBM - Tunnel Boring Machine (máquina tuneladora tipo gripper), com diâmetro igual ou superior a 2.850mm, compostas de: roda de corte, cilindros hidráulicos de propulsão e direcionamento, cilindros hidráulicos de acionamento das sapatas (grippers) de apoio para travamento da máquina durante seu avanço, sistema de controle, operação e apoio.
8431.31.90 | Ex 006 – Corrimões para escadas e esteiras rolantes, com carcaça e coberta em elastômero termoplástico de poliuretano, altamente resiliente, cabos de aço carbono como inibidor de esticamento e camada deslizante em tecido têxtil antiestático, dissipativo, de poliéster, apresentado em extensa gama de cores, com alto brilho, larguras externas entre 76 +/-1,5mm e 88 +/-1,5mm e alturas externas entre 24 +/-1mm e 35 +/-1mm, apropriados para emendas, em campo ou em fábrica, sem o uso de solventes ou de adesivos agressivos à camada de ozônio.
8433.30.00 | Ex 004 – Aleiradores de palha, tracionados por trator, com dimensões (8.600 x 3.700 x 2.286mm), com 8 discos de 1.524mm do lado esquerdo e 9 discos do lado direito, largura de trabalho de até 9.500mm, com molas de amortecimento individuais por disco, rodas-guia oscilantes para compensação de irregularidades no terreno e dedos recolhedores dos discos com base em borracha vulcanizada.
8433.40.00 | Ex 017 – Enfardadoras cilíndricas de câmara variável combinada a uma empacotadora no mesmo chassi, equipadas com rotor integral e móvel para alimentação com dispositivo de corte de 14 ou 23 facas, destinadas à produção de grandes fardos redondos através de sistema de compactação progressiva, ajustado e controlado por monitor de comando, certificada e compatível, próprio para a coleta de capim, palha e todos os tipos de forragens, condicionando o material recolhido em fardos cilíndricos de até 1,85m de diâmetro e 1,22m de largura, munido com sistema hidráulico de controle de densidade, que permite ajustes máximo de 170bars e sistema de amarração com sisal ou rede, na parte traseira combinada a uma empacotadora, aplicando um filme plástico em 2 ou 3D.
8433.59.90 | Ex 022 – Colheitadeiras de tomate, com selecionador eletrônico de 40 canais, agitador rotativo a raios vibratórios com movimento alternado para separação dos frutos, com rampa de descarregamento, capacidade de colheita entre 25 a 50t/h.
8433.59.90 | Ex 023 – Máquinas puxadas por trator para colheita de melão e melancia com sistema de coleta individual fruta a fruta em copas de material emborrachado flexível, montadas sobre cadeia de elos de poliamida com tração hidráulica de velocidade variável ajustável, com 1 linha de copas e 1 ponto de descarga com capacidade para 60frutos/min.
8436.10.00 | Ex 019 – Sistemas para aplicação de gordura e aromas em rações com capacidade para 15t/h, de aplicação de 3 líquidos diferentes e 1 ingrediente em pó, compostos por uma válvula rotativa, com diâmetro externo de 558mm e acionamento por motorredutor de 2HP, válvula pneumática, de tubo quadrado de 250 x 250mm e comprimento de 965mm, sistema de aplicação de líquidos composto por 3 discos, sendo um com motorização de 1HP (para distribuição da ração no interior do equipamento) e 2 discos com motorização de 2HP para pulverização dos líquidos, misturador duplo comprimento de 3.048mm e largura de 600mm com acionamento por motorredutor de 5HP, aplicador de pó com sistema de dispersão, acionamento por motor de 1,5HP e motor de 0,5HP para sistema de dispersão, alimentado por silo de 600 x 600 x 600mm, com ou sem painéis elétricos para controles e alimentação de energia do equipamento.
8436.80.00 | Ex 034 – Máquinas automáticas para produção de composto, substrato para criação de cogumelos, em blocos de formato retangular prensados e embalados, com capacidade de acondicionamento de 800 a 900blocos/h.
8438.10.00 | Ex 105 – Combinações de máquinas automáticas com controlador lógico programável (CLP) para produção máxima de 39.000 bolinhos recheados por hora, com dimensões máximas de 40mm de largura, 92mm de comprimento e 21mm de altura, com peso de até 40g, sem área de cocção, compostas de: pulverizadora com 18 bicos nebulisadores de óleo destacante para bandejas; dispensador de até 13 forminhas de papel por vez; cabeçote dosador com até 13 cilindros de dosagem; dosador vibratório de produtos granulados secos para cobertura; torre de resfriamento com até 26 níveis; cabeçote injetor de recheios com até 78 agulhas; estação de desmoldagem e túnel de lavagem/secagem das bandejas.
8438.10.00 | Ex 106 – Combinações de máquinas automáticas, com controlador lógico programável (CLP), para produção máxima de até 5.856biscoitos/min, tipo tortinhas, recheados com até 2 ingredientes distintos ou 2.944mousses/min, com variação de peso dos ingredientes de 0,75 até 2,5g por biscoito ou mousse, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 2 pré-misturadores de 300L; 2 tanques pulmão de 500L com agitador; 2 bombas alimentadoras com filtros e vazão de até 700L cada; 2 preparadores dos ingredientes com aeradores do creme com raspadores e sistema de limpeza da combinação com bombas auxiliares.
8438.10.00 | Ex 107 – Misturadoras de colunas em aço inoxidável, com controlador lógico programável (CLP) para massas alimentícias com sistema de limpeza automático (CIP), capacidade do tacho removível de 600 litros, cabeçote do misturador planetário para 3 misturadores (ferramentas) distintas, com raspador das paredes das tinas girando em velocidade diferente dos batedores para garantir misturas perfeitas, fechamento hermético do ambiente de mistura, com possibilidade de mistura sob pressão até 0,5bar ou vácuo até 25µbar, com possibilidade de injeção de gases inertes durante a mistura, colocação dos produtos a serem misturados por meio de dutos com válvulas e bicos injetores de ingredientes líquidos.
8438.10.00 | Ex 108 – Misturadores horizontais automáticos de massa em aço inox, comprimento igual ou superior a 2.500mm, com capacidade de 350kg de farinha e 80 ~ 130 litros de solução, tempo de mistura 20 ~ 25 minutos, 2 eixos misturadores paralelos com duas velocidades (60rpm/30rpm), comporta de descarga inferior giratória com cilindros pneumáticos, tubulação para entrada da solução com conexões do tipo engate rápido, bocal de entrada de farinha diâmetro de 300mm (1x) na tampa superior central, bocais de saída de ar diâmetro de 100mm (2x) nas tampas superiores laterais, fornecido com painel de controle único para três misturadores, 220V, 60Hz, trifásico, com capacidade de 600pacotes/min, 90g por pacote, em operação sincronizada.
8438.20.90 | Ex 043 – Máquinas drageadeiras para fabricação de confeitos com acabamento brilhante, recobrindo núcleo de chocolate com casca a base de xarope de açúcar, capacidade de produção superior ou igual a 150kg/h, dotadas de: 1 tanque cilíndrico rotativo com capacidade total de 750kg, 2 tanques com 150L para armazenagem de xarope com distribuição por bomba e controle automático de vazão para medidor eletromagnético, recipiente com misturador estático, dosador e aplicador para corantes, aplicador de líquido para brilho, sistema automático de limpeza por esferas e pulverização de água a alta pressão, unidades para tratamento do ar por desumidificação/resfriamento e para aspiração/separação do pó, sistema de água refrigerada, controlador por meio de painel eletrônico com PLC.
8438.20.90 | Ex 044 – Máquinas temperadeiras para massa de chocolate, com controlador lógico programável (CLP), com capacidade de até 750 kg/h, dotadas de trocador de calor com sistema de alteração do suprimento de água fria de circulação interna para externa e bomba de alimentação da massa de chocolate com frequência variável.
8438.50.00 | Ex 158 – Máquinas formadoras de hambúrguer, com capacidade de 15 a 120golpes/min, plataforma em aço inoxidável, curso de 9, 10 ou 13 polegadas, taxa máxima de produção de 9.000libras/h.
8438.50.00 | Ex 221 – Combinações de máquinas de evisceração para aves de 700 a 4.500g, com capacidade para 13.500aves/h, compostas por: transferidor automático; máquina cortadora de cloacas; máquina abridora de abdômen; máquina para evisceração automática; máquina para inspeção automática de pele do pescoço; máquina extratora automática de pescoços. (Revogado pela Resolução Camex nº 8, de 2015).
8438.50.00 | Ex 222 – Combinações de máquinas para corte de aves, com capacidade igual ou superior a 7.000frangos/h, compostas de: módulo para corte de cauda; módulo para corte de ponta da asa; módulo para corte do meio da asa; módulo para corte da asa inteira; 1 ou 2 módulos para corte do peito; módulo para corte do dorso; módulo para corte da coxa anatômica; com ou sem módulo para corte da coxa com dorso; com ou sem módulo para separação da coxa e sobrecoxa; com ou sem módulo para corte do pescoço; transportador aéreo acionado por motores dedicados e ganchos suspenso por "troley", com ou sem painel de comando próprio.
8438.50.00 | Ex 223 – Equipamentos para cortar, misturar e emulsificar produtos cárneos diversos, dotados de conjunto de corte quádruplo, consistindo de 4 discos e 4 suportes de lâminas (cada suporte com 3 ou 6 lâminas) com diâmetros das placas perfuradas igual ou superior a 140mm, com painel de operação LCD para programação automática da posição de corte e limpeza, com indicação de desgaste das ferramentas de corte e das temperaturas de entrada e saída do produto refinado; sistema de reajuste automático da posição de corte (qualidade de corte constante) via motor de passo em combinação com um PLC, acionado por motor principal com potência igual ou superior a 37kW, dotados ou não de funil de alimentação, ou parafuso sem fim ou de bomba de vácuo e capacidade de produção igual ou superior a 1,5t/h.
8438.50.00 | Ex 224 – Máquinas para formação e porcionamento de carnes e massas diversas, com capacidade para a formação de produtos tridimensionais, utilizando rolos formadores, com produtividade máxima de 4.500kg/h ou de 240 descargas por minuto, com capacidade de corte de músculos íntegros, formação de produtos finais a partir de massa obtida de mistura de músculos animais íntegros e emulsão e formação por injeção hidráulica para porções consistentes com pesos acurados, com área utilizável do molde de 400 a 700mm de comprimento e diâmetro de 300mm, com espessura do molde, podendo variar de 4 a 25mm, com totalizador de dados de produção, operações e com monitoramento de dados de temperatura do produto, pressão de enchimento, velocidade da máquina e produtividade, via tela de toque.
8438.50.00 | Ex 225 – Máquinas para formar nuggets, haburguers e steaks de frango ou de carne através de sistema de tambor rotativo com velocidade de até 30rpm, incluindo sistema de acionamento do tambor por servomotor, sistema mecânico de expulsão das porções por servomotor, sistema de bomba de lóbulos integrado e reservatório pivotante com caracóis de alimentação internos acionados por servomotor. Ex 225 - Máquinas para formar nuggets, hamburguers e steaks de frango ou de carne através de sistema de tambor rotativo com velocidade de até 30rpm, incluindo sistema de acionamento do tambor por servomotor, sistema mecânico de expulsão das porções por servomotor, sistema de bomba de lóbulos integrado e reservatório pivotante com caracóis de alimentação internos acionados por servomotor. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8438.80.90 | Ex 056 – Combinações de máquinas para produzir proteína concentrada e óleo de peixe a partir dos subprodutos da indústria de conservas de atum e sardinhas, por meio de cozimento, desidratação, centrifugação, filtragem, secagem, moagem e embalagem, constituída por: forno de cozimento, prensa horizontal, forno de secagem, triturador, centrífugas, filtros, câmara de resfriamento, detectores de metais, sistema de empacotamento, evaporador à vácuo, concentrador de proteína, transportadores, bombas, compressores e torres de resfriamento para sistema continuo de produção, com capacidade para 7t/h.
8439.10.90 | Ex 033 – Combinações de maquinas para produção de até 60 toneladas por dia de dióxido de cloro (ClO2), para aplicação no processo de branqueamento de celulose de eucalipto, compostas de :1 vaporizador de cloro em aço carbono e tubo em monel; 1 superaquecedor de cloro em aço carbono e tubo em monel; 1 tambor de expansão de cloro em aço carbono; 1 torre de hipoclorito de sódio tipo coluna selada em FRP/PVC, partes internas e tanque de bomba integral em titânio; 1 resfriador de hipoclorito de sódio com carcaça em aço carbono e placas em titânio; 2 sopradores centrífugos de hipoclorito com carcaça em FRP e rotor em titânio ou FRP; 1 edutor do reator de hipoclorito de sódio em PTFE; 1 misturador do reator de hipoclorito em PTFE; 1 resfriador de hipoclorito de sódio com carcaça em aço carbono e placas em titânio; 1 tanque de hipoclorito de sódio diluído em PVC/FRP; 02 tetos flutuantes em PVC para tanque de dióxido de cloro; 2 tampas de alivio em FRP para tanque de dióxido de cloro; 1 modulo de injeção de acido; 1 gerador de dióxido de cloro em titânio; 1 bomba de circulação em titânio, capacidade 3270m³/h; 1 aquecedor do gerador de dióxido de cloro, construído em aço carbono e tubos de titânio, 4.800kW; 1 filtro de ar com carcaça em PVC e elementos de polipropileno; 1 aquecedor de clorato diluído com carcaça em aço carbono e placas em titânio, 2.200kW; 1 separador de gás de 3,3m³ em titânio, com discos de ruptura; 1 condensador de ClO2, tipo casco e tubo, carcaça em aço carbono e tubos em titânio; 1 coluna de absorção e remoção de cloro com tanque de bomba integral, com carcaça em FRP e CPVC revestido em FRP, vedação em CPVC, PVC e cerâmica, com internos em titânio; 1 filtro de remoção de cloro, com carcaça em PVC e elementos em polipropileno; 1 ejetor de vácuo construído em titânio; 1 condensador do ejetor tipo casco e tubo, construído em aço carbono com tubos em titânio; 1 resfriador de condensado com carcaça em aço carbono e placas em titânio, 450kWk e 1 desuperaquecedor.
8439.10.90 | Ex 034 – Filtros a disco para engrossamento de quebras de máquina de papel e recuperação de fibras de celulose, projetado para alimentação de até 2,0% de consistência e descarga até 12% de consistência, dotados de discos rotativos de 3.000 a 5.500mm montados em um rotor do tipo aberto, válvula de sucção com saída para filtrado turvo e limpo, bacia, calha e rosca de descarga central, capota e chuveiros.
8439.30.20 | Ex 011 – Máquinas aplicadoras de amido em papel com rolos aplicadores de diâmetro de 1.100mm com arranjo angular dos rolos 45º, largura do papel não recortado 2.550mm, velocidade de projeto 1.000m/min e pressão linear máxima de 60kN/m.
8439.99.90 | Ex 030 – Dispositivos de controle de ângulo ou e altura de um elemento "régua", compostos de barra de aço, eixo e dispositivos para o perfeito funcionamento, envolvidos ao tecido sintético (tipo lona) e operados manualmente através (alavanca), ou de forma automática (motor eletropneumático), para uso exclusivamente no processo fabril de papel e celulose.
8439.99.90 | Ex 031 – Réguas cerâmicas com dispositivo de controle de ângulo ou de altura composto por barra de aço, eixo e dispositivos e, aço para o perfeito funcionamento, envolvidos ao tecido sintético (tipo lona) e com comando que pode ser operado manualmente através (alavanca), ou de forma automática (motor eletropneumático), para uso exclusivamente no processo fabril de papel e celulose.
8440.10.90 | Ex 026 – Combinações de máquinas para fabricação de cadernos espiralados a partir de bobinas de papel, compostas de: estação de alimentação das bobinas de papel; estação de impressão flexográfica; estação de corte longitudinal; estação de alceamento; estação de perfuração; estação de corte transversal de separação, interligação com os elementos de aplicação de capa, contracapa e flexíveis; estação de alceamento e perfuração da capa, contracapa e flexíveis; estação de aplicação de espiral; estação de virada da capa e estação de saída.
8440.10.90 | Ex 062 – Máquinas dobradoras de folhas soltas de papel, automáticas, com formato máximo de entrada igual ou superior a 52 x 84cm, velocidade máxima igual ou superior a 200m/min, contando com regulagem automática do movimento de todas as bolsas e dos rolos de dobra.
8440.10.90 | Ex 063 – Máquinas encadernadoras, semiautomáticas, de arame de anel duplo, com programador digital do ajuste do formato de encadernação para alimentação e colocação automática de anel duplo, que permite selecionar a encadernação em 1, 2 ou mais tiras de anéis separados, com largura máxima de 360mm e com capacidade máxima de 800encadernações/h.
8441.10.90 | Ex 061 – Máquinas cortadeiras para produção de folhas soltas, operando através de sistema de corte por facas rotativas helicoidais, para corte transversal de bobinas de papel e facas circulares para corte longitudinal com seus pertences normais de funcionamento, incluindo unidade de desbobinamento composta por 2 conjuntos de porta-bobinas (com 2 bobinas cada conjunto), unidade de corte transversal e longitudinal, unidade de sobreposição e unidade de saída de empilhamento, velocidade máxima igual a 350m/min, largura máxima de corte da folha igual a 1.650mm.
8441.20.00 | Ex 010 – Máquinas automáticas para confecção de sacolas de papel tipo "SOS", para produção de sacolas com largura de 180 a 540mm, com comprimento da sacola de 230 a 710mm, com comprimento do corte de 360 a 770mm, com unidade de formação de alça, unidade de inserção de alça e estação de formação, capacidade máxima de produção igual ou superior a 150unidades/min.
8441.20.00 | Ex 031 – Máquinas automáticas para confecção de sacolas de papel tipo "SOS", para produção de sacolas com largura de 140 a 260mm, com comprimento da sacola de 135 a 435mm, com comprimento do corte de 210 a 480mm, com unidade de formação de alça, unidade de inserção de alça e estação de formação, capacidade máxima de produção igual ou superior a 180unidades/min.
8441.30.10 | Ex 003 – Máquinas formadoras de caixas, com capacidade para formar simultaneamente entre 1 e 4 tipos de formatos diferentes, dotadas de sistema de formação e colagem automática de caixas a partir da lâmina de papelão formada com sistema de montagem por molde e cola quente "hot-melt", cabeçote multiformato programável para formação de diferentes tipos de caixas, com dimensões mínimas de 200 x 145 x 50mm e máximas de 600 x 400 x 360mm (comprimento x largura x altura), com produção compreendida entre 1.200 e 1.800caixas/h.
8441.40.00 | Ex 017 – Máquinas automáticas de moldar papel em formatos redondos e retangulares destinados ao uso como embalagens (forminhas) de minibolos, com altura e diâmetro mínimos de 10 e 10mm, máximos de 100 e 280mm respectivamente, capacidade de 50ciclos/min, dispondo de 22 carretéis desbobinadores para bobinas com largura mínima de 150mm e máxima de 300mm, grupo de alimentação das tiras de papel formado por pinças e carrinho deslizante, controle por PLC.
8441.80.00 | Ex 042 – Máquinas automáticas de corte ou gravação de materiais rígidos e flexíveis como cartão, vinil e outros materiais utilizados na indústria de comunicação visual, com área de processamento máxima igual ou superior a 9.800cm², através da troca de ferramentas intercambiáveis no cabeçote, operando com sistema de fixação a vácuo, com controle programável.
8443.13.90 | Ex 040 – Combinações de máquinas para impressão ofsete a 2 cores de folhas de flandres, com dimensão máxima de 1.143 x 965mm, mínima de 711 x 406mm, compostas por: unidade de alimentação de folhas, mesas com sistema de posicionamento, registro e transporte das folhas, 2 unidades de impressão com velocidade máxima de 6.000folhas/h, unidades de secagem UV, descarregador de folhas, sincronismo eletrônico de velocidade e de transmissão das máquinas e controle por controlador lógico programável (CLP).
8443.13.90 | Ex 041 – Impressoras ofsete para decoração de latas de alumínio para aerossóis, com capacidade para 9 cores, com bolsas de vácuo e controlador lógico programável (CLP), com capacidade de 250latas/min.
8443.16.00 | Ex 025 – Máquinas impressoras flexográficas 4 cores para produção de caixas de papelão ondulado, compostas de: 1 unidade de alimentação de chapas de papelão a vácuo com 5 eixos de roldanas acionadas independentemente por 5 servomotores, permitindo alimentação estendida sem o rolo puxador, com isso não amassando o papelão; 4 unidades impressoras com transporte das chapas a vácuo, bombas de tinta peristálticas e livre acesso que permite preparar novos pedidos com a máquina em funcionamento; 1 unidade entalhadora com exclusivo transporte a vácuo e corte limpo tipo off set, cabeça de vincagem de grande diâmetro; 1 unidade de corte e vinco para caixas especiais; 1 unidade de dobra e cola com detecção e marcação de falha na aplicação; 1 unidade de esquadro e empilhamento com contagem exata de caixas, com velocidade máxima de 440caixas/min.
8443.16.00 | Ex 026 – Máquinas impressoras flexográficas com núcleo em granito, com ou sem cabeçotes serigráficos operação através de sistema "gearless" (sistema de camisas de impressão sem engrenagens), "shaftless" (sistema de transmissão através de servos-motores, sem eixo cardan), com 2 ou mais cores, largura máxima de impressão de 340mm, e/ou velocidade máxima de 165m/min, com secagem através de UV refrigerado, com ou sem dutos e/ou ventiladores de exaustão, equipadas com cilindros "Chill Drums" refrigerados a água.
8443.17.90 | Ex 016 – Máquinas para impressão em rotogravura com acionamento tipo "gearless" com 9 estações de impressão para trabalhar em bandas planas de BOPP, PET, PAPEL, PEBD, PEBDL ou materiais laminados, com velocidade máxima de 400m/min, largura de impressão de 1.300mm, com rebobinador e desbobinador tipo "non-stop" para bobinas com diâmetro máximo de 800mm, dotadas de sistema de entinamento com rolo de posição de 45°, sistema de controle de registro, sistema de controle de viscosidade e gerador de ar quente.
8443.19.90 | Ex 079 – Máquinas de impressão digital de 3 ou mais cores que trabalham com injeção de tintas cerâmicas (“single pass”) para a decoração de revestimentos cerâmicos e vidro, com capacidade de ser integrada em uma linha de produção. Ex 079 - Máquinas de impressão digital de 3 ou mais cores que trabalham com injeção de tintas cerâmicas ("single pass") para a decoração de revestimentos cerâmicos e / ou vidro, com capacidade de ser integrada em uma linha de produção. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8443.19.90 | Ex 101 – Combinações de máquinas de impressão a 2 cores de folhas de flandres com dimensões máxima de 1.143 x 965mm, mínima de 711 x 406mm, compostas por unidade de alimentação de folhas, mesas com sistema de posicionamento, registro e transporte das folhas, 2 unidades de impressão com velocidade máxima de 6.000folhas/h, unidades de secagem UV, descarregador de folhas, sincronismo eletrônico de velocidade e de transmissão das máquinas e controle por controlador lógico programável (CLP).
8443.19.90 | Ex 102 – Combinações de máquinas para impressão a 1 cor de folhas de flandres, com dimensão máxima de 1.143 x 965mm, mínima de 711 x 406mm, compostas por unidade de alimentação de folhas, mesa com sistema de posicionamento, registro e transporte das folhas, uma unidade de impressão com velocidade máxima de 6.000folhas/h, sincronismo eletrônico de velocidade e de transmissão das máquinas e controle por controlador lógico programável (CLP).
8443.39.10 | Ex 150 – Máquinas impressoras digitais por jato de tinta "inkjet" com utilização de 4 tamanhos variáveis de gotas de tinta (qualidade superior), capacidade de impressão frente e verso em única passada "duplex", impressão direta em folha solta sem necessidade de papel especial, em folha formato B2 com tamanho entre 530 x 740mm e 394 x 545mm, espessura de 0,08 até 0,6mm, com resolução até 1.440 x 1.440DPI, velocidade até 1.620folhas/h (frente) ou de 810folhas/h (frente e verso), para tintas pigmentadas a base de água em 4 cores (CMYK) com sistema de monitoramento contínuo de qualidade de impressão incorporado.
8443.39.10 | Ex 151 – Máquinas impressoras digitais por jato de tinta "inkjet" com utilização de 4 tamanhos variáveis de gotas de tinta com qualidade superior devido ao menor tamanho de gota de 3 picolitros, com cura UV, para impressão de rótulos em substratos autoadesivos de espessura de 0,09 a 0,35mm, largura máxima do rolo de 350mm e diâmetro máximo 750mm, velocidade máxima de impressão de 50m/min, resolução de impressão até 600 x 600DPI, impressão em 4 cores (CMYK) com branco opcional, sistema rolo a rolo, ou rolo com laminador, destacador "die-cutting", rebobinador. (Ex-tarifário revogado pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8443.91.99 | Ex 046 – Máquinas de insertar e/ou sobrepor encartes diversos em livros, revistas ou jornais, com selagem individual dos produtos, com velocidade máxima igual ou superior a 5.000produtos/h, com controlador lógico programável (CLP).
8451.30.99 | Ex 001 – Prensas térmicas eletropneumáticas com descida vertical, com 3 formas inferiores aspirantes e intercambiáveis, com rotação a 120º, 2 formas superiores, sendo que uma possui aquecimento elétrico, e a outra, sistema de resfriamento a ar, com tamanho máximo das formas superiores de 800 x 250mm, pressão de trabalho ajustável e painel “touch screen” para a programação dos ciclos de trabalho.
8451.80.00 | Ex 066 – Máquinas para aplicação de betume líquido em carpete, máquina SELLERS, com velocidade mecânica de 12m/min, fornecimento elétrico de 60A FLC80v/3ph/60Hz e controles elétricos de 24V DC, compostas de: completa estrutura de desenrolamento, com quadros de apoio, buchas pneumáticas, rolos de junção, rolos de caminho e plataforma do operador; suporte superior completo com rolos de tração e rolos de percurso; unidades de guia com sensores analógicos de borda; unidades de extração de fumaça com ventilador de extração; quadro de suporte para área de revestimento, com portas de proteção frontal e lateral; 2 unidades de aplicação de betume completas, com lâmina aquecida ajustável, mesa de base ajustável, moldes laterais ajustáveis e válvulas de aplicação moduladas; 3 unidades de laminação com rolo superior ajustável, rolo de base fixa e leitura de posição digital; câmara de resfriamento isolada, refrigerada a água com trocador de calor, caixas de bico de alta velocidade, ventilador de recirculação, cinto de transporte de malha aberta; acumulador de saída com rolos de entrada e saída e cubículo elétrico com PLC, controles “touch screen” e inversores de trajetória.
8451.80.00 | Ex 067 – Máquinas para vaporização de fios têxteis em bobinas, por altas pressão e temperatura, entre 50 e 105°C, com controle de umidificação homogêneo a vácuo a uma pressão de trabalho de 0,5bar, controladas por processo automático, dotadas de câmara de aquecimento/vapor em aço inoxidável, com dimensões de 1.500mm de comprimento e 2.400mm de largura e capacidade interna para três carros contendo 36 bobinas de fio de 3,8kg cada, motor elétrico de 11kW, bomba de vácuo e tanque para vapor.
8453.10.90 | Ex 081 – Combinações de máquinas para lixar e extrair pó de couros, com largura útil de trabalho de 3.200mm, completa de sistema de resfriamento do rolo de lixa, turbo compressor, aspirador e quadro elétrico.
8453.10.90 | Ex 082 – Fulões para caleiro, curtimento e recurtimento, fabricados em polipropileno, com sistema de aquecimento e/ou resfriamento por meio de circulação de água quente ou fria no interior das duplas paredes do fulão, para total controle e programação da temperatura dos processos químicos.
8453.10.90 | Ex 083 – Máquinas para rebaixar peles e couros com largura útil de trabalho igual ou superior a 3.000mm, completa com motores, redutores e quadro elétrico e acessórios.
8454.10.00 | Ex 001 – Conversores AOD com ou sem vaso, projetados para capacidade de 6 a 10t de aço, através do processo de descarbonização com oxigênio e argônio (AOD), com sistema de controle do processo “UTCAS”, dotados de: motor de pistão radial; bomba hidráulica; estação de mistura do gás com medidor de fluxo de massa; transdutor de pressão; codificador de velocidade; refrigerador de água; manifolds (conjunto de válvulas e tubos), controlado por PLC (controlador lógico programável) com monitores e CPU, painel elétrico.
8454.30.10 | Ex 039 – Combinações de máquinas para fundição de alumínio, sob pressão, com dimensões de 7.900mm (comprimento) x 2.900mm (largura) x 3.100mm (altura), compostas de: máquina injetora horizontal, tipo câmara fria, com sistema de fechamento hidráulico sem joelheira mecânica, força de fechamento de 800t, com 3 posições de injeção, distância entre as posições de injeção de 0 a 170 a 300mm, curso da placa móvel de 1.200mm, dimensão da placa móvel de 1.400 x 1.400mm, dimensão da placa fixa de 1.370 x 1.485mm, sistema de injeção em tempo real "real time" para velocidade e pressão, extração automática de coluna superior, distância livre entre as colunas de 815mm, diâmetro das colunas de 185mm, sistema de recalque para auxiliar na compactação de pontos específicos do produto fundido, controle de tensão nas colunas; potência do motor de 41kW; robô para extração de peças; robô para aplicação de desmoldante, com cabeçote de pulverização; equipamento gerador de vácuo para reduzir a pressão na cavidade do molde durante o enchimento; termorregulador de temperatura de moldes; forno dosador automático com capacidade para 900kg de alumínio líquido e potência de 22kW.
8454.30.10 | Ex 040 – Combinações de máquinas para fundição de alumínio, sob pressão, com dimensões de 7.840 a 8.220mm (comprimento) x 2.490 a 3.310mm (largura) x 3.080 a 3.275mm (altura), compostas de: máquina injetora horizontal, tipo câmara fria, com força máxima de fechamento de 750t , com 3 posições de injeção, distância entre as posições de injeção de 0 a 125 ou 170 a 250 ou 300mm, curso da placa móvel de 700mm, dimensões das placas móvel e fixa de 1.160 x 1.140mm a 1.330 x 1.330mm, sistema de injeção em tempo real "real time" para velocidade e pressão, extração automática de coluna superior, distância livre entre as colunas de 834 a 727mm, diâmetro das colunas de 150 a 175mm, sistema de recalque para auxiliar na compactação de pontos específicos do produto fundido, controle de tensão nas colunas; potência do motor de 41 a 55kW; robô para extração de peças; robô para aplicação de desmoldante, com cabeçote de pulverização; equipamento gerador de vácuo para reduzir a pressão na cavidade do molde durante o enchimento; termorregulador de temperatura de moldes; forno dosador automático com capacidade para 650 e 900kg de alumínio líquido, sistema de troca rápida de moldes.
8454.30.90 | Ex 041 – Combinações de máquinas para fundição de alumínio por gravidade, com controlador lógico programável (CLP), com capacidade máxima de produção de 1.100 cabeçotes de motores de combustão interna por dia, compostas de: 6 máquinas para fundição por gravidade com sistema de trilhos para troca de moldes com capacidade para moldes com dimensões de 1.200 x 800 x 750mm; 2 robôs lineares para vazamento do alumínio derretido no interior dos moldes, com velocidade transversal máxima de 1,1m/s; 2 estações para limpeza das canecas de vazamento; 2 robôs lineares com 2 carros independentes cada, para inserir os machos e retirar do fundido do molde, com velocidade transversal máxima de 1,5m/s; 2 mesas giratórias de 4 estações para pré-montagem dos machos; 2 máquinas hidráulicas para remoção dos canais de vazamento; 2 unidades hidráulicas; 2 estações para quebra das marcações de macho; 2 transportadores de peças fundidas; 2 estações para remoção dos machos de fundição por meio de impacto, vibração e/ou sopro de ar, com capacidade para 2 fundidos por ciclo, com dimensões de 250 x 250 x 500mm e peso de 30kg; 1 mezanino para as unidades hidráulicas, painéis de alimentação e controle; 1 sistema de remoção de gases.
8454.30.90 | Ex 051 – Máquinas de vazamento contínuo de lâminas de ligas de alumínio, horizontal, através de bico especial de alimentação de liga de alumínio líquido, em cerâmica e 2 cilindros refrigerados internamente com água para solidificação e laminação simultânea e aplicação de desmoldante (fuligem) sobre a superfície externa dos cilindros, com sistema de corte transversal das chapas através de guilhotina hidráulica automática, com força de corte de 25t, empilhamento automático das lâminas, controle lógico programável (CLP), capaz de produzir chapas de largura de 300 a 650mm, com espessura mínima de 5mm e máxima de 8mm e comprimento mínimo de 300mm e máximo de 2.000mm, com velocidade produtiva de até 1,5m/min, com sistema fechado de água para o resfriamento dos cilindros.
8455.22.90 | Ex 022 – Máquinas para laminação a frio de fio-máquina de aço, com bitola de entrada compreendida entre 5,5 e 12mm, bitola de saída compreendida entre 3,4 e 7mm, com velocidade máxima de laminação de 18m/s, compostas de: 1 desbobinador de fio-máquina com 1 torre com 2 unidades de abastecimento com rotação motorizada e inclinação hidráulica, dotadas de funil de alimentação; 1 descarepador de fio-máquina; 1 aplicador de sabão lubrificante; 1 laminador de fio-máquina a frio, equipado com controle automático de acumulação tipo OTO, 4 blocos de tração refrigerados a água, com uma posição de cassete por bloco com eixo horizontal, equipado com 4 cassetes de laminação; 1 bobinador com eixo horizontal para arames lisos ou nervurados; 1 subsistema de controle e supervisão, com controlador lógico programável (CLP).
8455.30.90 | Ex 020 – Cilindros intermediários forjados em aço rápido ou aço ferramenta de ligas especiais, utilizados em laminadores "sendzimir", com diâmetro máximo de 300mm, comprimento máximo de 2.500mm e com dureza de 50 a 64HRC.
8455.90.00 | Ex 029 – Dromos fundidos em aço centrifugado utilizados em laminador “Steckel” com teor de níquel mínimo de 15% e máximo de 38%, cromo mínimo de 16% e máximo de 27%, com diâmetro igual ou inferior a 1.300mm, comprimento total igual a 3.400mm, com abertura mínima da fenda de 130mm e máximo de 150mm.
8456.10.19 | Ex 036 – Máquinas para corte por laser de chapas metálicas com espessura menor ou igual a 25mm (dependendo do material), com comando numérico computadorizado (CNC), com potência máxima do laser compreendida entre 4.000 e 6.000W, com velocidade de corte compreendida entre 7 e 40m/min e com velocidade de deslocamento dos eixos de 304m/min.
8456.10.19 | Ex 037 – Máquinas para corte por laser de chapas metálicas com espessura menor ou igual a 50mm (dependendo do material), com comando numérico computadorizado (CNC), com potência máxima do laser compreendida entre 5.000 e 8.000W, com velocidade de corte compreendida entre 0,35 e 60m/min e com velocidade de deslocamento dos eixos compreendida entre 245 e 300m/min.
8456.10.19 | Ex 038 – Máquinas para corte por laser, com utilização de gás CO2 ou a base de cristal sintético em formato de disco, de chapas metálicas com espessura menor ou igual a 16mm (dependendo do material), com comando numérico computadorizado (CNC), com potência máxima do laser compreendida entre 2.000 e 3.000W, com velocidade de corte compreendida entre 0,9 e 60m/min e com velocidade de deslocamento dos eixos de 85m/min.
8456.10.19 | Ex 039 – Máquinas para corte por laser, com utilização de gás CO2 ou a base de cristal sintético, de chapas metálicas com espessura menor ou igual a 25mm (dependendo do material), com comando numérico computadorizado (CNC), com potência máxima do laser compreendida entre 3.000 e 6.000W, com velocidade de corte compreendida entre 7 e 60m/min e com velocidade de deslocamento dos eixos compreendida entre 85 e 140m/min.
8456.10.90 | Ex 026 – Ressonadores ópticos laser com utilização de gases CO2, excitados por alta frequência, com potência de saída ajustável, igual ou superior a 35W, utilizados para corte, tratamento térmico e solda de chapas metálicas, com ou sem gerador de raio laser e painel de comando.
8456.90.00 | Ex 145 – Máquinas automáticas para corte de perfil, por processo plasma, de comando numérico computadorizado (CNC), para barras de aço com comprimento mínimo de 3.000mm e máximo de 16.000mm, com comando numérico computadorizado (CNC), mesa de alimentação com largura de 5.000mm.
8456.90.00 | Ex 146 – Máquinas de corte plasma, para corte de tubos e perfis de aço com tamanhos entre 200 e 2.032mm, compostas por mordente triplo com centralização e controle automático, carros mecânicos com sistema de apoio tipo tesoura, coluna móvel para apoio da cabeça da tocha com deslocamento sobre base de 18.000mm, cabeça da tocha com oscilação ao longo do tubo com 380º de rotação sobre seu próprio eixo em dois eixos CNC, sensor laser para detecção de variação e correção de posicionamento da tocha, eixos CNC para avanço e retração da tocha automaticamente, sistema elétrico com painel/CNC/PLC/WINDOWS 7/UPS, sistema de automatização completo com módulos de otimização e controle, biblioteca de macros para cortes padrões, interface para comunicação, sistema de potência plasma para o corte de aço com 90mm, módulo para corte de tubos quadrados e retangulares.
8457.10.00 | Ex 184 – Centros de usinagem verticais de dupla coluna, tipo portal, para usinagem de metais, com 3 transportadores de cavaco, com comando numérico computadorizado (CNC), com mesa móvel de 3.000 x 2.200mm, carga máxima sobre a mesa de 8.000kg, cursos nos eixos X, Y e Z respectivamente de 3.000 x 2.300 e 1.070mm, distância entre colunas de 2.300mm, trocador automático de ferramentas (ATC) com capacidade para 40 ferramentas, cabeçote universal para usinagem de 5 faces da peça em uma fixação, sistema de refrigeração através do fuso com 25bar, velocidade de avanço nos eixos X/Y=15.000mm/min e Z=12.000mm/min, com precisão de posicionamento X=0,005mm, Y=0,005mm e Z=0,004mm, precisão na repetibilidade de posicionamento X=0,004mm, Y=0,003mm e Z=0,002mm, circularidade de 0,003mm, rotação do eixo-árvore (Spindle) de 6.000rpm.
8457.10.00 | Ex 185 – Centros de usinagem verticais, para metais, com comando numérico computadorizado (CNC), máquina com base rígida construída em aço, com 5 eixos controlados, podendo furar, fresar, mandrilar e roscar os 5 lados de uma peça em uma única fixação, com cursos X, Y, Z iguais a 935 x 850 x 650mm respectivamente e curso do eixo A +120°/-120° (basculante na mesa de trabalho), curso do eixo C 360° (rotação da mesa); mesa de diâmetro 850 x 750mm acoplada a uma mesa de 1.000 x 750mm, com rotação de até 40rpm, capacidade de carga máxima na mesa de até 1.500kg, rotação máxima do fuso de até 24.000rpm, velocidade de avanço máximo dos eixos X, Y, Z de 40.000mm/min, com aceleração de 6m/s², magazine com capacidade de até 180 ferramentas, com fuso SK40/HSK-A63 com potência máxima de até 46kW.
8457.10.00 | Ex 186 – Centros de usinagem vertical de dupla rosca, tipo portal, para usinagem de metais, com comando numérico (CNC), com mesa móvel de 1.500 x 1.600mm com peso admissível máximo de 3.000kg, com curso nos eixos X, Y, Z de 1.400 x 1.600 x 600mm, respectivamente, com trocador automático (ATC) para ferramentas, velocidade de avanço nos eixos X e Z de 20.000mm/min e Y de 18.000mm/min, rotação do eixo árvore (Spindle) de 24.000rpm. Ex 186 - Centros de usinagem vertical de dupla coluna, tipo portal, para usinagem de metais, com comando numérico (CNC), com mesa móvel de 1.500 x 1.600mm com peso admissível máximo de 3.000kg, com curso nos eixos X, Y, Z de 1.400 x 1.600 x 600mm, respectivamente, com trocador automático (ATC) para ferramentas, velocidade de avanço nos eixos X e Z de 20.000mm/min e Y de 18.000mm/min, rotação do eixo árvore (Spindle) de 24.000rpm. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8457.30.10 | Ex 009 – Máquinas de estações múltiplas de usinagem simultânea tipo “transfer”, com comando numérico computadorizado (CNC), alimentador automático de barras de capacidade de 2.500kg para a usinagem de barras de aço e latão, capacidade de produção de até 1.200peças/h, com diâmetros de 6 a 50mm e comprimento de até 125mm, compostas por: 1 unidade de corte por serra a disco; 10 unidades combinadas de furação e rosqueamento; 1 unidade combinada de furação e rosqueamento com duplo mandril com 4 eixos controlados; 1 sistema de transferência de peça automático; torre indexável de acionamento elétrico “direct drive” de 7 estações de dupla face para usinagem completa da peça, contendo, em cada estação, um conjunto de morsa com sistema de pressurização positiva para fixação e sistema de troca rápida de castanha; transportador de cavacos; sistema de refrigeração de alta pressão; sistema automático de descarga de peça e unidade de lavagem de peça.
8457.30.10 | Ex 010 – Máquinas de estações múltiplas de usinagem simultânea tipo transfer, com comando numérico computadorizado (CNC), para usinar simultaneamente peças de latão e bronze, principalmente corpo, cunha e bujão de válvulas de gaveta, de dimensão de 1 a 4”, compostas por: 3 unidades de furação em posição fixa de 15kW, iso50 e mangote de 180mm; 2 unidades de furação em uma posição fixa inclinada de 4,5º de 15kW, iso40 e mangote de 130mm com sistema gantry de sincronização; 4 unidades combinadas de furação e rosqueamento em posição fixa de 7,5kW com cabeçote de recessos sobrepostos; 1 estação com dispositivos de lavagem da peça em processo; torre indexável de acionamento eletromecânico de 6 estações com um conjunto de morsa montado em cada estação, com sistema de pressurização positiva para fixação e sistema de troca rápida de castanha; transportador de cavacos e sistema de refrigeração com sistema de filtragem tipo filtro rotativo e software customizado para gerenciamento do processo com funções de programação interativa, tabela de ferramentas, dados de produção e monitoramento de carga da ferramenta com controle de quebra.
8458.11.99 | Ex 048 – Centros de torneamento e fresamento horizontal, com comando numérico computadorizado (CNC), fuso principal com potência de 29kW, rotação de 7.000rpm e passagem de 42mm e contra-fuso com potência de 19kW, rotação de 7.000rpm e passagem de 42mm, eixo Z com curso de 500mm, avanço de 60 m/min e 3 cabeçotes revólver com possibilidade de usinagem simultânea com capacidade mínima de 10 estações cada, com 2 cabeçotes revólver superiores, 1 com cursos X, Y e Z iguais a 70, 70 e 250mm, e 1 com curso X igual a 125mm, com 1 cabeçote inferior com cursos X, Y e Z iguais a 70, 70 e 400mm, respectivamente, com potência de 4,2kW e torque de 11Nm.
8458.11.99 | Ex 114 – Centros de torneamento e fresamento horizontal, com comando numérico computadorizado (CNC), fuso principal com potência de 33 ou 40kW, rotação de 3.500 ou 5.000rpm e passagem de 65 ou 90mm e contra-fuso com potência de 31 ou 33kW, eixo Z com curso de 700mm e avanço de 50m/min e 3 cabeçotes revólver com possibilidade de usinagem simultânea com capacidade mínima de 10 estações cada, sendo 2 cabeçotes revólver superiores, 1 com cursos X, Y e Z iguais a 110, 100 e 320mm, respectivamente, e 1 com curso X igual a 180mm, com 1 cabeçote inferior com cursos X, Y e Z iguais a 110, 100 e 550mm, respectivamente com potência de 6,5kW e torque de 16Nm.
8458.91.00 | Ex 050 – Centros de torneamento verticais, para peças metálicas, tipo multitarefa, com comando numérico computadorizado (CNC), para tornear, furar, fresar e rosquear, inclusive fora de centro, com capacidade de interpolação simultânea dos 5 eixos (X, Y Z, B e C), com diâmetro máximo torneável de 1.050mm, altura máxima torneável de 1.000mm, cursos dos eixos X, Y e Z de 1.475, 1.050 e 1.050mm respectivamente, eixo B com inclinação de 150° (-30° ~ +120°), com precisão de 0,0001°, cabeçote fresador com rotação máxima de 10.000rpm, com potência máxima de 37kW, magazine com capacidade igual ou superior de 43 ferramentas, dotada de trocador automático para 2 paletes, com rotação máxima de 550rpm, com capacidade de carga sobre cada palete de 1.750kg.
8458.91.00 | Ex 056 – Máquinas de usinagem de furo (Pin bore finish machine) com capacidade de geração de perfil radial oval e perfil axial em forma de "trompeta" (elipse), força nominal da unidade de avanço 11kN a 40%, fuso principal Ø105mm Spindle com rotação máxima de 15.000rpm, possibilidade de ajuste de inclinação via display digital de 4° máxima, sistema acoplado "Samsomatic" para correção e deflexão e operação máxima de 83m/s e ajustamento radial com range de 150μm com sistema de refrigeração balanceado para microprecisões, avanço rápido na direção X e Z de 24m/min, unidade de eixo do motor com sistema hidrostático, refrigerado a água, vedação de ar com orifício centrifugando, conforme especificação para pistões. Ex 056 - Máquinas de usinagem de furo (Pin bore finish machine) com capacidade de geração de perfil radial oval e perfil axial em forma de "trompeta" (elipse), força nominal da unidade de avanço 11kN a 40%, fuso principal Ø105mm Spindle com rotação máxima de 15.000rpm, possibilidade de ajuste de inclinação via display digital de 4° máxima, sistema acoplado "Samsomatic" para correção e deflexão e operação máxima de 83m/s e ajustamento radial com range de 150 microns com sistema de refrigeração balanceado para microprecisões, avanço rápido na direção X e Z de 24m/min, unidade de eixo do motor com sistema hidrostático, refrigerado a água, vedação de ar com orifício centrifugando, conforme especificação para pistões. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8458.91.00 | Ex 057 – Máquinas para torneamento de rolos de cadeiras de laminação, com comando numérico computadorizado (CNC), dotadas de 3 conjuntos de moto redutor, cabeçote com acionamento guiado para os eixos X, Y e Z, para trabalhar rolos com diâmetro nominal de 980 a 1.100mm, diâmetro do calibre de 239 a 435mm, com tolerância de +/-0,05mm e velocidade de usinagem dos rolos de 8 a 80rpm, com velocidade máxima do cabeçote de 4rpm, força máxima de corte de 5kN, dimensões de acoplamento de 8.200 x 7.500 x 1.300mm, com capacidade de acionamento de 3 rolos e potência por rolo rotacionado de 12kW.
8459.21.91 | Ex 002 – Máquinas para furação profunda horizontal com 4 eixos, monofuso, para furar canais de refrigeração em moldes e matrizes de aço carbono e materiais não ferrosos, controladas por controle numérico computadorizado (CNC), com função de fresamento e rosqueamento com cone de fixação MAS BT40, com coluna móvel nos eixos Y e Z, diâmetro de furação mínimo maior ou igual a 5mm e máximo menor ou igual a 40mm, comprimento máximo de furação menor ou igual a 1.500mm, curso do eixo X igual a 1.500mm, curso do eixo Y igual a 1.000mm, curso do eixo Z igual a 1.500mm, curso do eixo A igual a 400mm, eixo-árvore com potência máxima de 11kW, com velocidade mínima igual a 0rpm e máxima igual a 6.000rpm, velocidade de corte mínima maior ou igual a 10mm/min e máxima menor ou igual a 150mm/min, potência do motor dos eixos X e Y máxima igual a 1,5kW, mesa de trabalho com dimensões máximas iguais a 1.300mm de comprimento e 1.800mm de largura, capacidade de peso sobre a mesa máxima igual a 10.000kg, bomba de refrigeração com vazão mínima maior ou igual a 30L/min e máxima menor ou igual a 60L/min, com força de pressão de 10 a 120kg/cm², sistema de filtragem do líquido refrigerante com 50 mícrons e refrigerador de óleo com potência máxima de 36.000BTU/h com 0,75kW.
8460.90.19 | Ex 042 – Máquinas automáticas de lixamento, robotizadas, para o lixamento/escovamento de componentes metálicos, com 5 unidades de trabalho no total, sendo 4 unidades de lixamento e 1 unidade dupla de escovamento, interligadas via sistema informatizado de integração a 1 robô com capacidade de 20kg, montados em uma base monobloco, funcionando como parte integrante e indesligável do conjunto, com sistema de paletização integrado por sistema rotativo, porta de acesso com sistema de segurança, jogos de ferramentais para a fixação dos componentes metálicos, controles pneumáticos e elétricos, painel móvel de comando e cabine de enclausuramento tipo "célula de trabalho", com isolamento acústico e iluminação interna.
8460.90.19 | Ex 043 – Máquinas para polimento de superfície de cilindros de rotogravura revestidos em cobre com circunferência máxima de 1.000mm, comprimento total máximo de 2.150mm; rotação máxima do cilindro de 500rpm; rotação máxima dos rebolos de 350rpm; medição automática do diâmetro e do corpo do cilindro com precisão de leitura dentro de 0,001mm, executada previamente ao processamento; transformador e painel de comando computadorizado com tela sensível ao toque.
8460.90.90 | Ex 018 – Retíficas automáticas para corte a afiação de dentes de serra de fita, com capacidade de produção de lâminas de serra com passo dos dentes de 0,8 a 12,7mm, com largura compreendida entre 6 e 66mm e espessura máxima de 1,6mm, equipadas com rebolo abrasivo de diâmetro 508mm e largura 116mm, acionadas por motor de 40HP, sistema de dressagem por rolo diamantado com perfil compatível com o dente da serra.
8460.90.90 | Ex 061 – Lapidadoras verticais, para lapidação da face externa de anéis de pistão para motores a combustão interna, com diâmetro compreendido entre 40 e 160mm, comprimento do pacote de anéis de até 71mm, com injeção automática do abrasivo de lapidação e carga e descarga anual. Ex 061 - Lapidadoras verticais, para lapidação da face externa de anéis de pistão para motores a combustão interna, com diâmetro compreendido entre 40 e 160mm, comprimento do pacote de anéis de até 71mm, com injeção automática do abrasivo de lapidação e carga e descarga manual. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8460.90.90 | Ex 062 – Máquinas automáticas de rebarbação e escovação de latas de alumínio de aerossóis de 25 até 66mm de diâmetro, comprimento máximo aparado de 260mm, com capacidade de 250unidades/min, com 2 estações de corte e 2 estações de escovação, com unidade de impulso das latas ao mandril de rebarbação.
8462.10.11 | Ex 009 – Equipamentos automáticos para fabricação de dobradiças de caneca de 26mm, para móveis em 3 alturas diferentes (H0, H8 e H16), com seus respectivos calços com altura H2 e H5, com 4 máquinas para montagem com sistemas elétrico, pneumático e CLP e 4 prensas com sistema transfer, alimentadores automáticos e capacidades de 250 até 1.400kN e com ferramentais estampos.
8462.21.00 | Ex 166 – Combinações de máquinas e equipamentos para operação sequencial de aplanar, puncionar e rebarbar a região de furo de válvula de ar, em roda de aço para veículos automóveis de passageiros e comerciais, de diâmetro de 13 a 20", com espessura de 3,5 até 5,5mm e largura de 3,5” até 10", através de mesa rotativa indexável de 6 posições do tipo “transfer”; capacidade de produção de até 900rodas/h para diâmetros de 13 a 16" e de até 700rodas/h para diâmetro de 17 a 20", compostas de: sensor de visão laser óptico para detecção e posicionamento do cordão de solda para início da operação; sistema automático de carregamento dos aros para as prensas; três estações de prensa especial com estrutura em forma tipo "C" e regulagem automática do ângulo de trabalho de 8 a 45°, onde a primeira estação de prensagem para aplainamento na zona do furo com regulagem de força automática de até 400kN, a segunda estação com prensa de puncionamento para furar com força regulável de até 150kN e a terceira estação com prensa para rebarbação simultânea do furo em ambos os lados da roda com regulagem de força automática de até 100kN; sistema automático de descarregamento dos aros; sistema de troca rápida do ferramental das prensas; unidade hidráulica; armário elétrico com controlador lógico programável (CLP) e painel de comando com botoeiras e interface homem-máquina.
8462.21.00 | Ex 167 – Máquinas automáticas para dobrar perfis metálicos, produzindo perfis estruturais tipo "Σ", "C com nervura", "C", "U", "L" e "Z" com infinitas combinações de medidas e capacidade de produção de até 20m/min para qualquer tipo de perfil, produzindo perfis com comprimento máximo de até 13m independente do desenho do perfil sem necessidade de troca das ferramentas para mudança das secções dos perfis, equipadas com sistema automático de identificação da espessura dos perfis realizando autorregulagem do equipamento sem contato humano, regulagem automática do tipo de dobra permitindo dobra positiva e negativa sem necessidade de troca de ferramentas (rolos), possuindo 23 castelos de perfilagem com ajuste independente sendo 15 castelos com sistema de ajuste automático da largura do perfil (sistema Twin) e 8 castelos intercambiáveis, operando com fitas metálicas com até 800mm de largura e 3mm de espessura, totalmente controlada por CLP. Ex 167 - Máquinas automáticas para dobrar perfis metálicos, produzindo perfis estruturais tipo "Ʃ", "C com nervura", "C", "U", "L" e "Z" com infinitas combinações de medidas e capacidade de produção de até 20m/min para qualquer tipo de perfil, produzindo perfis com comprimento máximo de até 13m independente do desenho do perfil sem necessidade de troca das ferramentas para mudança das secções dos perfis, equipadas com sistema automático de identificação da espessura dos perfis realizando autorregulagem do equipamento sem contato humano, regulagem automática do tipo de dobra permitindo dobra positiva e negativa sem necessidade de troca de ferramentas (rolos), possuindo 23 castelos de perfilagem com ajuste independente sendo 15 castelos com sistema de ajuste automático da largura do perfil (sistema Twin) e 8 castelos intercambiáveis, operando com fitas metálicas com até 800mm de largura e 3mm de espessura, totalmente controlada por CLP. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8462.21.00 | Ex 168 – Máquinas semiautomáticas para dobrar painéis e/ou chapas metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade para dobrar para cima e para baixo, com comprimento máximo de chapa até 3.000mm e espessura da chapa compreendida entre 0.5 e 3mm.
8462.29.00 | Ex 191 – Máquinas hidráulicas para conformação de tubos metálicos corrugados (foles), com controlador lógico programável (CLP), compostas por: 3 estações de conformação, sendo a primeira para conformar tubos com diâmetro nominal compreendido entre 100 e 150mm, a segunda entre 200 e 350mm, e a terceira entre 400 e 1.000mm; 1 unidade hidráulica; quadro elétrico e painéis de controle.
8462.29.00 | Ex 192 – Máquinas hidráulicas para expansão do diâmetro de extremidades de tubos metálicos corrugados (foles), com controlador lógico programável (CLP), para conformação de tubos com diâmetros mínimos compreendidos entre 28 e 241mm e diâmetros máximos compreendidos entre 248 e 1.050mm.
8462.29.00 | Ex 193 – Máquinas para calibração da superfície ondulada de tubos metálicos corrugados (foles), com velocidade de rotação máxima igual a 30rpm, para foles com altura das ondulações compreendidas entre 13,5 e 40,5mm.
8462.29.00 | Ex 194 – Máquinas para corte ou conformação de extremidades de tubos metálicos, com controlador lógico programável (CLP), destinadas à fabricação de tubos metálicos corrugados (foles), com velocidade máxima de trabalho igual a 20m/min, espessura máxima da parede do tubo igual a 4mm.
8462.29.00 | Ex 195 – Máquinas para fabricação de tubos de formato oblongo, em alumínio, para radiadores automotivos e resfriadores a ar, através de conformação de fita, com velocidade máxima de 180m/min (para tubos de radiador, dependendo da espessura da parede e da largura), painéis elétricos de comando e controle integrados com PLC; dimensões dos tubos: espessura da parede entre 0,12 e 1mm, largura nominal entre 19 e 62mm, com desbobinador, emendador, acumulador de fita, rolos laminadores de baixo relevo de turbulência (dimple), conformador do tubo com respectivos roletes, soldagem por indução de alta frequência (400kHz) incluindo resfriador do “cordão” de soldagem e resfriador da bobina de campo (Chiller), calibrador dimensional, corte transversal no comprimento selecionado com cadência de até 720golpes/min, controle de qualidade com descarte dos tubos defeituosos.
8462.29.00 | Ex 196 – Combinações de máquinas para conformação de tubos helicoidais de aço soldados para tubulação de água, a partir de bobinas de aço com largura entre 500 e 1.200mm, diâmetro externo do tubo acabado entre 508 e 2.032mm, comprimento entre 6 e 12m e espessura entre 4,7 e 16mm, peso máximo do tubo de 9,6t, compostas de: desbobinador com velocidade de 6m/min, largura da bobina de 500 a 1.200mm e diâmetro externo da bobina de 1.200 a 2.200mm, com rolos para direcionar ponta e sistema tracionador/aplainamento, guias laterais acionados; guilhotina para corte de pontas, com acionamento principal com rolos direcionadores, mesa alimentadora; conjunto de solda interna, conjunto de solda externa; mesa de saída com sistema de ajuste angular; sistema de corte orbital a plasma; unidade de saída do tubo, sistema hidráulico, sistema elétrico, sistema de recuperação do fluxo; máquina de corte a plasma e equipamento para emenda de chapa a arco submerso.
8462.39.90 | Ex 096 – Máquinas para corte de extremidades de tubos metálicos, destinadas à fabricação de tubos metálicos corrugados (foles), com dispositivo de refrigeração de corte feito por sopro de ar filtrado para garantia da inexistência de impurezas na superfície cortada, para foles com diâmetros compreendidos entre 100 e 1.000mm, espessuras de parede compreendidas entre 4 e 10mm, controle de parâmetros através de conversor de frequência e potenciômetros.
8462.41.00 | Ex 066 – Combinações de máquinas para puncionamento e cisalhamento de chapas metálicas (aço silício de grão orientado), próprias para fabricação dos núcleos tipo "Step Lap" de transformadores elétricos, de comando numérico computadorizado (CNC), com precisão do corte de 0,02mm, dimensões da chapa de 0,23 a 0,35mm de espessura, 40 a 400mm de largura e 250 a 2.500mm de comprimento, capacidade de produção de 64,8chapas/min, velocidade máxima de 240m/min, dotadas de alimentador eletrônico servoacionado, unidade de estampo para perfil tipo "V", unidade de estampo circular, guilhotina para corte em 45° com precisão de 0,005°, guilhotina para corte em 135 e 90° com precisão de 0,005° e sistema de empilhamento duplo das chapas, com altura máxima da pilha cortada de 450mm.
8462.49.00 | Ex 031 – Máquinas automáticas para produção de escalas paralelas, com funções próprias de furo, inserção, expansão, rebitagem e cravamento dos topos nos degraus, tempo de ciclo de 20 a 25m/s, secção do perfil de 50 x 20 x 1,2mm até 90 x 30 x 1,5mm, comprimento do perfil de 1.000 até 6.000mm, potência de 17kW, voltagem 400V, trifásico, 50Hz, pressão hidráulica 160bar, pressão pneumática 6bar. Ex 031 - Máquinas automáticas para produção de escadas paralelas, com funções próprias de furo, inserção, expansão, rebitagem e cravamento dos topos nos degraus, tempo de ciclo de 20 a 25m/s, secção do perfil de 50 x 20 x 1,2mm até 90 x 30 x 1,5mm, comprimento do perfil de 1.000 até 6.000mm, potência de 17kW, voltagem 400V, trifásico, 50Hz, pressão hidráulica 160bar, pressão pneumática 6bar. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8462.49.00 | Ex 032 – Máquinas para chanfrar as pontas de tubos do diâmetro entre 508 e 2.032mm, compostas por sistema de recebimento, alimentação, parada, elevação, alinhamento, corpo e placa de fixação de ferramental, sistema de descarga do tubo, sistema hidráulico, sistema elétrico e controle.
8462.91.19 | Ex 039 – Prensas enfardadeiras de sucata de tripla ação com alimentação contínua, dimensões de 2.100 x 4.720 x 7.100mm, peso total de 50t, dimensões de fardo 300 x 300mm, peso do fardo de 40 a 110kg, ciclo vazio de 20s, cilindro de alimentação 100t provido de lâminas ajustáveis e estrias senoidais, cilindro vertical 210t, cilindro lateral 210t, com 3 tirantes pré-tensionados interligando o corpo do cilindro ao batente da porta de saída do fardo, cilindro da porta 25t, cilindros hidráulicos com veios cromados, tubos maquinados com qualidade st52.3, caixa de carga de 760 x 1.100 x 2.250m, potência elétrica 2 x 75kW, estação de pesagem com 4 células de carga, sistema de lubrificação automática para todos os componentes móveis, 4 tipos de ciclo automático permanente, automático, manual e modo manutenção e painel de controle “touch screen”.
8462.99.20 | Ex 029 – Prensas de extrusão reversa por impacto para produção de latas de alumínio de aerossóis, capacidade de 250unidades/min, de 35 a 66mm de diâmetro, espessura da parede de 0,3 a 0,5mm, comprimento máximo de 275mm e força nominal de 4.000kN, com unidade de lubrificação de discos de alumínio e unidade de classificação e transporte de discos de alumínio.
8462.99.20 8477.20.90 | Ex 030 – Prensas horizontais servoacionada para a extrusão a frio de semieixos de veículos automotores com força de prensagem de até 200t, capacidade produtiva de até 120peças/h, dotadas de ferramental e sistema de segurança de operação. Ex 030 - Prensas de extrusão horizontais completas, servoacionada para fabricação à frio de semieixos de veículos automotores com força de prensagem de até 200t, capacidade produtiva máxima igual ou superior a 120peças/h, com ferramental, 1 ou mais painéis elétricos, e sistema de segurança de operação. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44 de 2014)
8463.30.00 | Ex 083 – Máquinas para confecção de treliças com altura ajustável entre 70 e 300mm, comprimento até 12m, largura interna de 60 a 80mm e velocidade máxima de produção de até 40m/min e passo fixo de 200mm, compostas de: desbobinadeiras, unidade de pré-endireitamento, "loop" acumulador, dispositivos de endireitamento, moldador senoidal, máquina de solda, carro alimentador, tesoura, ejetor da treliça, empilhadeira de treliças, sistema hidráulico, sistemas de proteção com sensores de presença e barreiras de proteção, sistemas elétrico e de controle com controlador lógico programável (CLP).
8464.90.19 | Ex 041 – Combinações de máquinas para lapidação vertical a frio dos 4 lados de chapas planas de vidro com dimensões mínimas de 300 x 300mm, dimensões máximas de 4.000 x 2.000mm e espessuras de 3 a 8mm, com velocidade máxima de trabalho igual ou superior a 4,5m/min, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 4 mesas lapidadoras/biseladoras retilíneas, com 9 rebolos para acabamento polido, plano e /ou chanfrado e 3 giradores de peças para ângulo de 90°.
8464.90.19 | Ex 101 – Máquinas-ferramentas automáticas para biselar lentes oftálmicas de vidro e lentes de plástico, com comando numérico computadorizado (CNC), com calibração automática, controle estatístico dos cortes realizados, leitura da espessura das lentes antes do corte, visualização da posição das facetas antes do corte, ajuste de pressão de aperto das lentes de acordo com os materiais, com consumo de água de 4 l/min (quando ligada em rede aberta) e potência de 900W.
8465.10.00 | Ex 042 – Máquinas-ferramentas esquadrabordas automáticas, para painéis de madeira, aglomerados, MDF e sintéticos, com ou sem gira peças, com funções cumulativas de dar acabamento em painéis de madeira e aglomerados com espessura entre 12 e 40mm, aplicar bordas com espessura entre 0,3 e 3mm a partir de bobinas, com velocidade de avanço de 12 a 50m/min, sistema servoalimentador para aplicação e corte de bordas para sobra dianteira e traseira máxima de 3mm, sistema de ajuste automático dos grupos de acabamento para diferentes espessuras de bordas por meio de comando numérico e sistema de extração de cavacos com aspiração dirigida para o interior da ferramenta de corte.
8465.92.90 | Ex 013 – Máquinas-ferramentas, sem comando numérico, próprias para desbastar, aplainar ou fresar toras de madeiras com medidas de até 11.500mm de comprimento, diâmetro de 150 a 500mm (em modo manual: mínimo de 130mm), velocidade de corte de 0,6 a 5,4m/min, velocidade de rotação de 20 a 60rpm, velocidade de rotação do eixo horizontal de 5.000rpm, potência do motor de arredondamento de 15kW, potência do eixo vertical de 11kW, velocidade de rotação do eixo vertical de 5.000rpm, potência do motor de corte de 1.1kW, potência do motor de movimento de 0,75kW, potência do motor de rotação de 4kW, alimentação elétrica de 380V, frequência de 60Hz/3, potência do motor superior spdl: 11kW, potência do motor lateral spdl de 11kW, dimensões da máquina sem o trilho extensor 10,8 x 2,5 x 2,4m, dimensões da máquina com o trilho extensor instalado 14,5 x 2,5 x 2,4m.
8465.93.10 | Ex 010 – Lixadeiras acetinadoras eletrônicas para acabamento fino de chapas duras de fibra de madeira e painéis, com velocidade de trabalho de 60m/min, compostas por patins setoriados eletrônicos de extrema sensibilidade para lixamento de vernizes aplicados sobre papel melamínico, com lixas abrasivas de 4.600mm e dispositivo automático.
8465.93.10 | Ex 013 – Máquinas automáticas para lixar bordas de painéis de madeira em pilhas, controladas por um controlador lógico programável (CLP), com 2 ou 4 cabeçotes rotativos verticais móveis, para lixar painéis de madeira empilhados em pilhas com largura máxima de 2.440mm e altura máxima de 1.600mm, equipadas com esteira de rolos motorizados e sistema de aspiração de pó, com ou sem posicionador automático para alinhamento das pilhas.
8465.93.90 | Ex 008 – Equipamentos para terminação das extremidades dos tubos revestidos até 325mm de diâmetro, compostos de escovas de aço rotativas, guias móveis, despoeirador, carro motorizado e controlado, motor de alta velocidade para acabamento com o objetivo de remoção do revestimento das extremidades, propiciando condição de soldagem em campo.
8465.95.11 | Ex 014 – Furadeiras automáticas para painéis de madeira, com 2 ou mais cabeçotes superiores e 2 cabeçotes de topo, com mandris controlados e acionados individualmente por controle automático, dimensões nos eixos X, Y e Z de 3.180 x 906 x 125mm respectivamente, velocidade nos eixos X, Y e Z de 80, 65 e 25m/min respectivamente, dotadas de sistema de transporte subdividido em três setores com ou sem tombador, com comando número computadorizado (CNC).
8465.99.00 | Ex 097 – Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira com cabeçotes 5 eixos multimandril com 2 ou mais motores o qual se move no espaço sobre 2 eixos (um linear, eixo Z mais um rotativo, eixo B), capaz de furar, fresar, cortar, fazer furos oscilantes nas 6 faces, com banco rotativo porta-peças, com 2 posições reais de trabalho, movimenta-se com a capacidade de interpolar de 3 eixos (2 eixos lineares, eixo Y e X e mais 1 eixo rotativo A), com sistema de carregamento manual ou automático, com comando numérico computadorizado, com software TCAS para programação.
8465.99.00 | Ex 098 – Unidades de encolagem para preparo, dosagem e aplicação de cola para unificação de fibras de madeira para produção de placas de MDF, com rolos separadores de fibra e bicos de aplicação de cola, controlados por balanças dosadoras, com um sistema composto de bombas para descarregar os caminhões de resina e emulsão de 416 l/min e tanques de 300m³ de capacidade de armazenagem da resina e 2 tanques de emulsão de parafina de 50m³ de capacidade, incluindo também vários tanques e bombas helicoidais intermediárias para aplicação sobre pressão dos ingredientes na fibra da madeira.
8466.94.10 | Ex 002 – Dispositivos aplicadores de terminais em fios e cabos elétricos, para serem montados em máquinas de cravar automáticas e portáteis. Ex 002 - Dispositivos aplicadores de terminais em fios e cabos elétricos, para serem montados em máquinas de cravar automáticas. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8467.89.00 | Ex 005 –Ferramentas compostas por motor elétrico em corrente contínua e bomba hidráulica, movido a baterias de Li-Ion - 25,2V - 5 Ah , dotadas de indicador eletrônico de carga, compostas com 4 leds de cor verde, com acionamento manual para checar sua carga: 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, recarga através de carregador eletrônico; podendo ou não ser dotado de cabo de alimentação direta por rede elétrica; com controle da direção comandado por válvula de controle de formato estrela; pressão de trabalho de no mínimo 70Mpa; carcaça de proteção do motor e bomba hidráulica em polímero de alta resistência; corpo das ferramentas em liga de alumínio de alta resistência, cilindro e/ou lâminas em aço liga; possui na parte frontal, duas luzes em leds, na cor branca, e uma na parte traseira do cilindro.(Redação dada pela Resolução CAMEX nº 12, de 2015)
8474.10.00 | Ex 064 – Combinações de máquinas para lavar, separar e classificar materiais sólidos provenientes de água, compostas de: unidade compacta de classificação de areia com capacidade de processamento de 70 a 250t/h, dotadas de um a quatro hidrociclones com dimensão de 250 a 625mm de diâmetro, peneira desaguadora de 0,6 x 2,4 a 1,8 x 4m, bomba de polpas abrasivas com diâmetro entre 6 e 12" de entrada e 4 e 10" de saída; espessador de alta intensidade para tratamento de água em estágio primário com capacidade para fluxo de sólidos de 5 a 80t/h, alimentação máxima de 100 a 1.500m³/h e bomba de lodo com diâmetros entre 4 e 10" de entrada e 3 e 8" de saída.
8474.10.00 | Ex 065 – Peneiras cilíndricas interestágios utilizadas no processamento de minerais (lixiviação CIL carbon-in leach) para separar e impedir o carvão granulado ativado fluir de um tanque para outro, dotadas de tela metálica com revestimento de borracha com abertura 750µm, área aberta mínima de 25%, taxa de vazão (normal) de 886 – 1.181m³/h, taxa de vazão (máxima) de 1.275m³/h, engrenagem helicoidal com motor elétrico de acionamento de 15kW, 460V, 60Hz, turbina de pá de passo, gaiola rotativa.
8474.20.90 | Ex 053 – Moinhos verticais de rolos para moagem de cimento, com capacidade de produção maior ou igual a 220t/h, com 4 rolos de diâmetro igual a 2.115mm, sistema de lubrificação, sistema hidráulico e redutor para potência de acionamento de 3.750kW.
8474.31.00 | Ex 003 – Misturadoras de concreto móvel, sobre quatro rodas direcionáveis, autopropelidas e autocarregáveis, próprias para misturar argamassa e concreto em canteiro de obras, com capacidade de produção de 4,0m³ por batelada, velocidade de deslocamento máximo de 30km/h, com transmissão integral 4 x 4 hidrostática, potência do motor de 83kW, superestrutura (tambor de mistura + pá de carregamento) giratória com giro de 240º do berço em sistema tipo cremalheira, inclinação do tambor acionada hidraulicamente e com ângulo máximo de 15º, pá de carregamento com portinhola de contenção com abertura e fechamento hidráulico, 2 reservatórios de água em polietileno interligados com capacidade máxima de 900 litros, com controle de abastecimento de água por conta-litros digital tipo "mix control".
8474.90.00 | Ex 015 – Furadeiras duplas para perfuração de canais de ventilação em moldes para fundição feitos em areia verde, par serem utilizadas em linhas automáticas de moldagem em caixas de dimensões iguais a 1.250 x 900 x 400/400mm, com capacidade para cobrir uma distância longitudinal de 1.000mm e uma distância transversal de 750mm, com curso útil de perfuração de 100mm, potência de 2,4kW, equipadas com dispositivo de indexação, válvulas de controle hidráulica e componentes elétricos/eletrônicos para interligação com a linha de moldagem.
8477.10.11 | Ex 029 – Máquinas de moldar por injeção para produção de pré-formas de PET, PP, PET reciclado e R-PET flaker, compostas por extrusor com comando elétrico, rosca extrusora com diâmetro de 85mm, duplo estágio de injeção com injetor hidráulico de até 2.200G, força de fechamento de 150t, distância entre as colunas de 560 x 560mm, abertura da prensa de 1.250mm, robô de resfriamento de pré-formas de duplo estágio, sistema de transferência de pré-formas entre os estágios independentes, sistema de ar a vácuo para resfriamento da pré-forma, unidade de potência hidráulica refrigerada a água com motor elétrico refrigerado a ar, válvulas on-off somente, sem servo válvulas, sistema central de vácuo, baixos níveis de geração de acetaldeído (AA) molde de até 48 cavidades para produção de pré-formas 8,9G gargalo 26/22 com tempos cilco 6,7S e produtividade mínima de 24.000 préformas por hora, quadro de comando IHM (interface homem/máquina) com tela “touch screen” de 15", elevador de pré-formas e soft drop.
8477.10.19 | Ex 021 – Injetoras hidráulicas para moldagem de peças plásticas de automóveis, com força de fechamento de 29.419kN, capacidade de injeção de 12.100g e trocador de molde automático.
8477.10.21 | Ex 001 – Máquinas injetoras para materiais termoplásticos, monocolor, sem coluna, com força de fechamento de 2.600kN (260t), com comando eletrônico e controlador lógico programável (CLP), volume de injeção de 735ccm (676g em PS), com manipulador integrado para movimentação das peças injetadas.
8477.10.21 | Ex 002 – Máquinas injetoras, horizontais, para materiais termoplásticos, com duas unidades de injeção dispostas (bi-injeção), sendo a primeira na horizontal e a segunda inclinada, volumes de injeção para a unidade 4.550H de 2.480cm (2.282g em PS), e para a unidade 650W, de 318cm (293g em PS), força de fechamento de 7.000kN (700t), com 2 placas (sistema DUO), sistema de abertura, fechamento e travamento dos moldes, travamento mecânico com força de fechamento hidráulica, combinação de bombas variáveis controladas eletro-hidraulicamente, calibração automática de todas as válvulas, permitindo injeção com precisão e exatidão de repetibilidade, com mesa rotativa hidráulica de 2 estações, com diâmetro de 1.500mm, controlador lógico programável (CLP), robô integrado.
8477.10.29 | Ex 004 – Máquinas de moldar por injeção horizontal, com força de fechamento de 23.000kN, com capacidade de injeção de 8.870cm³ (fator de conversão PS) automáticas, com todos os seus acessórios normais, incluindo microcomputador incorporado, placas magnéticas para fixação de molde, sistema hidráulico com servobomba e tensão especial (3 x 440V, T+N, 60Hz).
8477.20.10 | Ex 086 – Combinações de máquinas para extrusão de chapas de poliestireno expandido (EPS), para fabricação de produtos espumados, com capacidade de 400kg/h, compostas de: 1 sistema de alimentação e mistura automático; 1 sistema de funil magnético tipo gaveta com barras magnéticas; 1 sistema de bomba de dosagem de gás de alta pressão triplo cabeçote; extrusora primária refrigerada a ar, com rosca de diâmetro 100mm e razão L/D 34:1; 1 sistema de flanges de entrada e saída para acoplamento troca de tela hidráulico; 1 sistema de acoplamento de passagem interligando extrusora primária e secundária; 1 extrusora secundária, com diâmetro da rosca de 130mm e razão L/D 32:1; 1 sistema de circulação e resfriamento de água para extrusora secundária; 1 sistema de cabeçote anular com diâmetro próprio para formação de um tubo; 1 sistema de mandril de resfriamento do tubo; 1 sistema de carro de movimentação do mandril de resfriamento adaptado com lâminas laterais para transformar o tubo em 2 chapas; 1 sistema de puxador com rolos para puxar as chapas; 2 sistemas de bobinadeiras pneumáticas duplas para o recolhimento das chapas; 1 sistema de rolo perfurado para o processo de chapa absorvente; 1 sistema de painel de controle único e central para todo o equipamento; 1 sistema de controle computadorizado com controlador lógico programável (CLP) “touch screen” para controle de todos os sistemas que compõem a máquina e 1 sistema de detecção de gás.
8477.20.10 | Ex 108 – Máquinas para produção de plástico-bolha coextrusado em 10 camadas com nylon (barreira a saída do ar) mais laminação para 4° ou 5° filme, largura útil de 2.600mm, com dosador gravimétrico, bomba dosadora de pressão, rebobinador automático de 3 estágios e corte com descarga automática de bobinas.
8477.20.10 | Ex 167 – Extrusoras de dupla-rosca corrotantes para produção de compostos termoplásticos (LDPE) com capacidade de produção máxima de até 5.500kg/h, velocidade máxima de rosca de 900rpm, razão L/D nominal de 52:1, roscas com diâmetro nominal de 112mm, sistema de ventilação, 2 alimentadores laterais, 2 conjuntos de roscas adicionais, limitador mecânico de torque, conversor de frequência e gabinete de controle com controlador lógico programável (CLP).
8477.20.10 | Ex 168 – Extrusoras de dupla-rosca corrotantes para produção de compostos termoplásticos (LDPE) com capacidade de produção máxima de até 5.500kg/h, velocidade máxima de rosca de 900rpm, razão L/D nominal de 52:1, roscas com diâmetro nominal de 112mm, sistema de ventilação, 2 alimentadores laterais, 2 conjuntos de roscas adicionais, limitador mecânico de torque, conversor de frequência e gabinete de controle com controlador lógico programável (CLP). Ex 168 - Extrusoras de dupla-rosca corrotantes para produção de compostos termoplásticos (LDPE) com capacidade de produção máxima de até 5.500kg/h, velocidade máxima de rosca de 900rpm, razão L/D nominal de 52:1, roscas com diâmetro nominal de 112mm, sistema de vácuo, sistema de refrigeração do canhão, 2 alimentadores laterais, 1 par de roscas adicionais, conversor de frequência e gabinete de controle com controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
8477.20.10 | Ex 169 – Máquinas coextrusoras de filme “stretch”, com 6 extrusoras, matriz plana automática de 3.750mm, com feed block para 7 camadas, com sistema de recuperação, linha para produzir 6 bobinas com largura de 500mm de filme, velocidade máxima de 750m/min e produção máxima de 2.400kg/h.
8477.20.90 | Ex 070 – Combinações de máquinas para produção de mantas em polietileno expandido de baixa densidade (PEBD), com capacidade de produção de 450kg/h, com largura máxima de 1.500mm e 4mm de espessura, compostas de: alimentador automático, uma extrusora com rosca horizontal com motor principal de 75kW com cabeçote com molde de 1.500mm de largura, dotada de bomba de agente formador de espuma, bomba reguladora de gás para expandir moléculas, anel resfriador, rebobinador de eixo duplo, painel de controle com módulo CLP, parte da rosca composta por resistências com temperatura máxima de 245ºC e resfriadores em sua parte final.
8477.20.90 | Ex 071 – Extrusoras automáticas monorroscas, com canhão bi-partido, para produção de pasta base para tinta plástica em pó, com capacidade de produção de 300 a 1.600kg/h, diâmetro da rosca de 10mm, velocidade máxima da rosca de 650rpm, com movimento de rosca rotacional e axial simultâneos, sistema de aquecimento e refrigeração. Ex 071 - Extrusoras automáticas monorroscas, com canhão bi-partido, para produção de pasta base para tinta plástica em pó, com capacidade de produção de 300 a 1.600kg/h, diâmetro da rosca de 100mm, velocidade máxima da rosca de 650rpm, com movimento de rosca rotacional e axial simultâneos, sistema de aquecimento e refrigeração. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8477.30.90 | Ex 046 – Máquinas de moldar por insuflação multicamadas (3 camadas) para produção de recipientes de volume igual ou inferior a 1.200 litros, capacidade de plastificação de 700kg/h, sistema de cabeçote acumulador com capacidade de 45 litros e sistema de fechamento sem colunas, com força de fechamento do molde igual a 1.700kN, dotadas de porta-moldes de altura máxima igual a 2.100mm e capacidade de peso máximo do molde igual a 8.000kg.
8477.30.90 | Ex 047 – Máquinas para moldagem por sopro de frascos em resina termoplástica, funcionando por meio do processo de coextrusão com 6 camadas, rosca extrusora com diâmetro máximo de 60mm (L/D =28), 2 mesas de sopro (300 x 375mm), com 8t de força de fechamento, capacidade de transformação de 120kh/h, programador de parison com 100 pontos e curso de 20mm; unidade de rebarbação dos frascos.
8477.51.00 | Ex 015 – Combinações de máquinas para a vulcanização de pneus de carga (ônibus/caminhão) de diâmetro de talão entre 17,5 e 24,5 polegadas, compostas de 1 pórtico central com mesa móvel, braços para carregamento e descarregamento de pneumáticos e elemento moldante, com dispositivo de abertura e aquecimento do elemento moldante e dispositivo de tratamento da membrana e do elemento moldante: 1 carrossel de vulcanização para 8 elementos moldantes com dispositivo de aquecimento; 1 dispositivo interno do elemento moldante com prato membrana para suporte desta, com turbina, dispositivo de aquecimento elétrico, sondas de temperatura, conjunto de alimentação de nitrogênio e pratos membranas; 1 conjunto de armário elétrico/pneumático/comando/controle e quadro de cozimento.
8477.59.90 | Ex 034 – Máquinas de prototipagem rápida tridimensionais (impressora 3D), mono ou policromáticas, com velocidade de impressão igual ou superior a 5mm/h, volumes de construção iguais ou superiores a 203 x 185 x 127mm.
8477.80.90 | Ex 296 – Combinações de máquinas para a construção de pneumáticos radiais para veículos de passeio e caminhonete de diâmetro interno compreendido entre 12 e 24 polegadas, equipadas com ferramentais para pneus de aro 13 e 14 polegadas, constituídas por: corpo principal; estação servidora automática nº 1; sistema automático para banda de rodagem; estação servidora automática nº 2; painel de comando principal, equipado com controlador lógico programável (CLP); sistema robotizado para carregamento de talão e remoção de pneu verde; unidade de primeiro estágio equipada com tambores mecânicos de 13 e 14 polegadas para construção de carcaças; unidade de segundo estágio equipada com tambor mecânico ajustável para aplicação de pacote de lonas de aço emborrachado e banda de rodagem; sistema automático central para conformação do pneu verde; sistema de monitoramento para descarregamento de pneu verde.
8477.80.90 | Ex 297 – Combinações de máquinas para fabricação de sacos valvulados soldados por ar quente a partir de tecido tubular de ráfia de PP laminado, compostas de desbobinador para tecido tubular, abridor de tubo, puncionador, cortador transversal, alimentador intermitente, alimentador contínuo, unidade de válvula, unidades de folha de reforço de fundo, unidades de controle de temperatura de duplo circuito, correia aceleradora, unidade de entrega de pacotes com painel de controle equipado com controlador lógico programável (CLP) e módulo telesserviço para assistência técnica remota via modem, com capacidade de fabricar até 85sacos/min com larguras de tecidos de 35 a 60cm e comprimento de 45 a 91cm, podendo a largura da válvula ser ajustada entre 8 e 18cm.
8477.80.90 | Ex 298 – Máquinas para fabricação de partes para tratores e colheitadeiras, por compressão de materiais plásticos estruturais, com controle de paralelismo, construídas em estruturas eletro-soldáveis, movimento de fechamento vertical do topo para base com força máxima de 4.000t, dimensão das placas de 4.200 x 2.800mm, altura mínima dos moldes de 600mm e peso máximo de até 70t, velocidade descendente de 500mm/s e ascendente de 300mm/s a 40t meio molde.
8477.90.00 | Ex 040 – Matrizes planas automáticas com câmara dupla de vácuo, própria para extrusão de filme em PELBD - Polietileno Linear de Baixa Densidade, com largura da matriz entre 2.500 e 2.550mm para filme com espessura entre 17 e 30 mícrons e largura de saída de filme de 2.450mm e vazão de 450kg/h.
8477.90.00 | Ex 041 – Matrizes planas automáticas com câmara dupla de vácuo, próprias para extrusão de filme em PELBD - Polietileno Linear de Baixa Densidade, com largura da matriz entre 2.950 e 3.000mm para filme com espessura entre 17 e 30 mícrons e largura de saída de filme de 2.900mm e vazão de 450kg/h.
8477.90.00 | Ex 042 – Matrizes planas de largura de 6.200mm, para extrusão de materiais termoplásticos, com capacidade de produção de geomembranas igual ou superior a 10.500t/ano.
8479.10.90 | Ex 026 – Pontes niveladoras de piso de argamassa ou concreto, dotadas de estrutura em alumínio, fresa para emparelhamento, corte, compactação e suavização da argamassa, com unidade de controle eletrônico e programa, estrutura de deslocamento sobre trilhos e peso entre 45 e 60kg.
8479.50.00 | Ex 061 – Robôs niveladores de piso argamassa ou concreto, dotados de estrutura em fibra de carbono e titânio, fresa para emparelhamento, corte, compactação e suavização da argamassa, com unidade de controle eletrônico e programa, guiados por torre a laser, estrutura de deslocamento sobre esteiras, com peso entre 75 e 90kg e braço de extensão variável para área de trabalho.
8479.50.00 | Ex 069 – Robôs industriais constituídos de braço mecânico, com movimentos orbitais de 6º de liberdade, capacidade de carga de até 165kg e alcance horizontal até 2.655mm, com base de sustentação, cabos, suportes, controles e unidades de programação.
8479.50.00 | Ex 070 – Robôs industriais para manipulação de peças pequenas, utilizados especialmente nas embalagens nas áreas alimentícia, farmacêutica, cosmética e outras, com 4 eixos, para movimentação em ciclos de alta precisão, carga máxima de 1kg, com 4º de liberdade, raio máximo de 800mm e raio mínimo de 174mm, com ciclo de produção até 200unidades/min (ppm).
8479.81.90 | Ex 095 – Máquinas de bobinamento automático, específicas para bobinamento de carretéis de uso em bobinas de ignição, dotadas de controlador lógico programável (CLP); 16 cabeçotes balanceados com capacidade de bobinar com fio de diâmetro de até 0,05mm, velocidade de até 17.000rpm, ciclo de 5,8 segundos por peça, capacidade máxima de produção de 620peças/h e produtividade >90%; monitoramento individual por fuso através do (CLP); servo motor individual acoplado direto em cada fuso para melhor controle de aceleração e desaceleração, com baixa vibração, dispositivo de controle de tensão do fio através do servomotor, corte do fio automático, sistema de refrigeração para manter estabilidade e precisão no bobinamento; sugador pneumático para descarte de fios; painel de controle móvel; painel elétrico; tensão de 440V; frequência de 60Hz.
8479.82.10 | Ex 106 – Combinações de máquinas para desintegração, mistura e solubilização em óleos lubrificantes, de barras de polímeros sólidos de 35kg, compostas de 1 desintegrador instalado no fundo de 1 tanque, para sucção, desintegração e dispersão dos sólidos, como capacidade de desintegrar as partículas dos polímeros em dimensões de até 25 mícrones e com capacidade de processamento compreendida entre 15 e 20m³/carga por lote e 1 misturador/emulsificador em linha, instalado na tubulação de recirculação para o tanque, dotado de rotor de 8 lâminas, fenda da cabeça de desintegração equipada com cortadores e entrada tipo horizontal direta, com flanges de entrada e saída de 4'', para triturar o polímero restante e fazer a sua mistura com o óleo, através da recirculação.
8479.82.10 | Ex 107 – Equipamentos modulares para produção de detergentes líquidos para tecidos, com os atributos de "remoção de sujeira", de "aplicação de perfume com longa duração", de "não agressividade aos tecidos", com capacidade máxima de produção de até 22.000kg/h, com módulo dedicado à produção em bateladas (batch) com tanque misturador, funil para enchimento do pó, sistema de elevação para sacos de matérias-primas, sistemas de dosagem do pó e controle das emissões na atmosfera, trocadores de calor, tanques, bombas e 2 módulos gerenciadores de processo contínuo de injeção "in line" com cabeçotes, misturadores, dispositivos para adição automática de perfumes, corantes, matérias-primas e enzimas com extração de ar, tanques e bombas e cada módulo do equipamento com painel elétrico para distribuição da energia elétrica e painel elétrico/eletrônico de controle e comando, com CLPs.
8479.82.10 | Ex 108 – Equipamentos para fabricação de base concentrada para detergentes líquidos de alta densidade para tecidos, com capacidade máxima de produção de até 10.000kg/h, com 1 módulo dedicado à fabricação automática de base para detergentes líquidos concentrados por batelada ("batch"), utilizado 2 tipos de sistemas dosadores com cabeçotes, tanques, misturador, trocador de calor, bombas, sistemas de limpeza e sanitização e painéis elétrico e elétrico/eletrônico com CLPs, e 5 módulos dedicados à fabricação em batelada de 1 insumo específico por módulo, sendo que estes insumos são utilizados na elaboração do líquido concentrado ou para diferenciar o produto final, sendo cada módulo com tanque, misturador, funil, bomba, sistema elevador de sacos, sistema para controle de exaustão de pós, sistema para limpeza e sanitização e painéis elétrico e elétrico/eletrônico com CLPs.
8479.82.10 | Ex 109 – Máquinas para granulação e secagem automática de produtos farmacêuticos (pós), para formação de grão de média e alta densidade, com controlador lógico programável (CLP), número de receitas até 1.000, sistema de aquisição de dados e controle preparado para integração com sistemas informatizados superiores, com resistência a pressão máxima de 12bar, compatível com a utilização de soluções aquosas e solventes orgânicos, capacidade volumétrica de 800 litros, dotadas de um secador de leito fluidizado com alimentação automática a vácuo do produto por válvula sanitária, preparado para realizar granulação "top spray" e "bottom spray", sistema de filtragem de ar por câmara dupla para fluidização contínua com limpeza automática, preparado para operar com identificador de final de processo de granulação por medição direta de umidade através de infravermelho, medição e controle automático do volume de spray, unidade de tratamento/condicionamento de ar (pré-filtragem com eficiência de 30 a 85%, desumidificação do ar de entrada, sistema "face and bypass" para controle de temperatura e filtragem) com vazão de 6.000m³/h, 1 unidade de exaustão para succionar o ar por pressão estática negativa com filtragem absoluta de pó para descarte e realizar o transporte a vácuo para remoção do produto seco, dotado de sistema de manutenção remota via conexão Internet, 1 sistema de limpeza automático, 1 dispositivo para classificação do granulado seco montado em sistema elevatório de altura ajustável.
8479.82.90 | Ex 049 – Combinações de máquinas para tratamento de vidro pós-consumo (caco) para reciclagem, com capacidade nominal de 20toneladas/hora, compostas de: 1 alimentador vibrante com balanças, em 4 pontos para pesagem contínua; peneiras de malhas elásticas para dimensionamento de materiais e remoção de objetos; moinho britador; esteiras tubulares inclinadas; unidade de separação óptica de impurezas de vidro, unidade para remoção de material não-férrico através de correntes indutivas, com painéis PLCs e sistema de controle SCADA.
8479.82.90 | Ex 070 – Equipamentos para separação de contaminantes (pó, fiapos e fitas) contidos nos peletes de polietileno compostos por um separador principal com plataforma de lavagem com venturi defletor ajustável, direcionadores de ar e aceleradores de partículas, ventilador centrífugo, filtro de ar de admissão, separados tipo ciclone, exaustor centrífugo e válvulas rotativas, com capacidade de processamento de 40t/h de polietileno.
8479.82.90 | Ex 071 – Máquinas automáticas para fabricação de comprimidos por compactação de produtos farmacêuticos em pó, com produção máxima de 419.760comprimidos/h de uma camada e 127.200comprimidos/h de dupla camada em torre rotativa de velocidade variável com 53 estações de moldagem, produção máxima de 585.000comprimidos/h de uma camada e 156.000comprimidos/h de dupla camada para torre rotativa de velocidade variável com 65 estações de moldagem, compactação em duas zonas de dois estágios (pré-compressão e compressão), com força máxima de 10t para comprimidos circulares e oblongos com diâmetro máximo de 25mm para torre de 53 estações e diâmetro máximo de 16mm para comprimidos circulares e 19mm para comprimidos oblongos em torre de 65 estações com espessura máxima de 8,5mm, dotada de 2 desempoeiradores de comprimidos acoplados com detector de metal, jogos de ferramentais circulares e oblongos intercambiáveis para torre de 53 e 65 estações, 1 coletor de pós, 1 mesa de transporte das torres, 2 alimentadores forçados para pós de baixa densidade e 1 unidade para testes múltiplos de comprimidos, com potência máxima no motor de 11kW.
8479.82.90 | Ex 072 – Máquinas para classificação de fibras de madeira, por fluidização, com ventiladores, câmaras, filtragem de descarga e de medição, com capacidade de volume de ar de 34.700Am³/h com potência do exaustor de 315kW, com peso estimado das tubulações para o transporte e classificação das fibras de 30.000kg e um ciclone de alta eficiência para a separação das fibras com peso aproximado de 13.500kg.
8479.82.90 | Ex 073 – Peneiras oscilatórias de três decks para separar partículas de madeira nas seguintes frações rejeito, camada externa, camada interna e pó para produção de painel MDP, compostas de 2 bocas de entrada e 4 bocas de saída, com tampa superior de explosão, injeção de água lateral e tampas laterais presas com feche rápido, estrutura com tratamento contra torção e capacidade de 130m³/h com densidade de 100kg/m³ base seca.
8479.89.11 | Ex 055 – Máquinas compressoras rotativas para fabricação de comprimidos mono e bicamadas e por compressão direta, com duas torres intercambiáveis de matrizes segmentadas, sendo uma com 60 conjuntos de punções EU B (para comprimidos de diâmetro máximo de 18mm) com capacidade de 54.000 a 432.000comprimidos/h e outra com 45 conjuntos de punções EU D (para comprimidos de diâmetro máximo de 25mm) com capacidade de produção de 40.500 a 243.000comprimidos/h, incluindo 3 estações de compressão de 100kN de capacidade, sistema de alimentação de granulado com cone de enchimento, controle automático de nível e sapata de distribuição com velocidade variável, cames de enchimento intercambiáveis de 8, 10, 12, 14 e 16mm ajustados automaticamente através de servomotores, dispositivo patenteado de amostragem de primeira camada durante a produção de comprimido duplo, sistema automático de controle e separação de produtos fora da especificação e 1 sistema de monitoramento da força de ejeção, com sistema de controle computadorizado, painel “touch screen” de 19 polegadas de visualização gráfica de dados de monitoramento, software com pacote de qualificação CRF 21 com acesso diferenciado por níveis de senha e painel elétrico hermeticamente fechado, dotado de CLP, com desempoeirador vertical e detector de metais nas seguintes medidas: altura de entrada de 715 a 900mm e altura de saída de 1.160 a 1.345mm.
8479.89.12 | Ex 067 – Pipetadores automáticos para testes diagnósticos em imunologia, imuno-hematologia e biologia molecular, pelas técnicas de Enzimaimunoensaio (ELISA), Radioimunoensaio (RIA), Adição de Reagentes para Hemaglutinação e Detecção de Ácidos Nucleicos.
8479.89.99 | Ex 160 – Dispositivos de inserção de selos para máquinas de processamento de fios e cabos elétricos para veículos automotores.
8479.89.99 | Ex 294 – Máquinas automáticas para bobinagem de condensadores elétricos, com velocidade máxima de bobinagem igual ou inferior a 15m/s.
8479.89.99 | Ex 427 – Máquinas de secagem a vácuo de blocos de motores de combustão interna, para eliminação de água retida em furos e cavidades após processo de lavagem, dotadas de controlador lógico programável (CLP), bomba de vácuo com potência de 5,5kW, com pressão final na câmara de secagem inferior a 10Torr, capacidade de exaustão de 3,22m³/minuto.
8479.89.99 | Ex 790 – Combinações de máquinas automáticas para baterias de motocicletas VRLA com capacidade de 4 a 14ah, capacidade de produção entre 5 e 6,25baterias/min, compostas de: estação soldadora automática elétrica com teste de curto-circuito e teste de qualidade de solda; esteiras tracionadas com motor elétrico para transporte de baterias ao longo das estações; estação seladora automática; estação automática para teste de fuga e codificação; estação automática de perfuração e descarte de resíduos; estação de solda tig (tungsten insert gas) automática para polos de bateria.
8479.89.99 | Ex 791 – Combinações de máquinas no processamento automático de montagem e fixação de grupos mecânicos em carroçarias automotivas, na sequência ordenada, compostas de: estruturas modulares de suporte e posicionamento, com piso duplo, paletes, elevadores, guias deslizantes lineares, mezaninos, transportadores de rolos, garras de fixação, dispositivo de torque e de controle, painel de controle com PLC.
8479.89.99 | Ex 792 – Combinações de máquinas para montagem das partes móveis (portas, capô, tampa traseira e para-lamas) ao chassi completando a carroceria automotiva, datadas de grupos de suspensão controladas através de atuadores eletro-pneumáticos para manter o balanceamento nos ciclos automáticos das 20 estações de trabalho com avançamento e posicionamento de precisão geométrica, controladas por uma unidade central com PLC.
8479.89.99 | Ex 793 – Combinações de máquinas para montagem de veículo piloto (protótipo completo), com processamento manual, capacidade de 8unidades/dia, consistindo de estruturas modulares de suporte e posicionamento, paletes, ganchos giratórios que podem ser elevados, prancha depósito do veículo, ponte elevatória, carrinhos de transporte manual, realizando todas as operações de montagem em escala reduzida, sem influência no andamento da montagem principal, para identificação de eventuais ajustes.
8479.89.99 | Ex 794 – Combinações de máquinas para montagem e corte de tampa plástica “wave” destinadas ao fechamento personalizado de garrafas de bebidas não carbonatadas, compostas por: 3 unidades de alimentação de componentes, sendo 1 alimentador de tubos, com disco de deslocamento para 5 posições, confeccionado em aço inox com diâmetro de 1.200mm com orientação mecânica e transportador tipo linear vertical e inclinado com 2.000mm de comprimento e volume útil de 250dm³, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado em uma razão de 330 peças por minuto; 1 alimentador de vertedores, com disco de deslocamento para 8 posições confeccionado em aço inox com diâmetro de 800mm com orientação mecânica e transportador tipo linear vertical e inclinado com 2.000mm de comprimento e volume útil de 250dm³, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado em uma razão de 330 peças por minuto; 1 alimentador de válvulas, com disco tipo centrífugo (vibratório) de deslocamento para 8 posições confeccionado em aço inox com diâmetro de 400mm com orientação mecânica e transportador tipo linear vertical e inclinado com 800mm de comprimento e volume útil de 80dm³, dotado de sensores para controlar o seu movimento e o volume do produto a ser alimentado em uma razão de 330 peças por minuto, com cuba recepta componentes; 1 máquina de microcorte longitudinal formada por 6 buchas de aço inox e mandril interno com revestimento em aço especial auto lubrificante apoiada em came e posicionada em estrela; sistema de engrenagens controladas por 2 servomotores e ecoder sincronizando o corte através do controle do giro dos eixos baseado no diâmetro do produto; engrenagens sobrepostas e giros em sentidos contrários entre elas e por intermédio de 2 facas a quente controlada por microtérmico e temperatura entre 120 e 150°C contrapostas, com microcorte de 21 pontos duplos; 1 máquina de montagem de componentes, formada por 2 castelos com 12 buchas e eixos revestidos em aço especial auto lubrificante posicionados em cames e posicionamento controlado por sensores ecoder e CLP; 3 estrelas satélites para transporte dos componentes entre as estações e por posicionamento realizam a montagem dos 3 componentes, formando o produto acabado; sistema de transporte de componentes por esteira, entre as máquinas e de saída do produto; sistema de controle e comando com ecoder e CLP (controlador lógico programável).
8479.89.99 | Ex 795 – Combinações de máquinas para montagem e fixação do teto solar, compostas de robô de automatização com motor de 0.75Nm, para transmissão de movimento, bomba de engrenagem de alta velocidade, para extrusão, dosagem e distribuição do composto adesivo, equipada com duas resistências de aquecimento e sensor de controle, bancada de apoio para execução da aplicação, dispositivo de giro, garras de fixação e sistema de diagnóstico com PLC.
8479.89.99 | Ex 796 – Combinações de máquinas para produção de ácido clorídrico, compostas de: 1 unidade de síntese de ácido clorídrico (SGL) com capacidade de 100t/dia, carcaça em aço carbono (seção inferior 1,5 dia x 11,9m e seção superior 1,1 dia x 9,1m), internos em grafite; 1 lavador de gases tipo coluna, medindo 4,1m de altura selada (0,8 dia x 6,5m OAH) carcaça em grafite e vedação em polipropileno; 1 removedor de água do cloro medindo 0,4 dia x 2,0m PAH, com carcaça em titânio e esponja em titânio; 1 lavador de gases de ácido clorídrico com carcaça em FRP revestida de PVC com altura selada de 3m (0,6 dia x 6,1m OAH), pressão interna de projeto 10.0kpa(g) e temperatura de projeto 60ºC, internos em PVC; 1 bomba em ferro dúctil revestido em PTFE, vazão aprox. 9m³/h, cabeçote de 6m e 8,3m NPSHa para lavador de gases de ácido clorídrico; 1 resfriador de hidrogênio medindo 0,4dia x 5,5m OAH, com carcaça em aço carbono e internos em titânio, pressão interna mínima da carcaça 690kPa, 710kW, temperatura mínima de projeto 100ºC; 1 removedor de gotículas de água de hidrogênio medindo 0,3 dia x 2,0m OAH, com carcaça em titânio e filtro de malha em titânio, pressão interna de projeto 60kPa(g), temperatura máxima de projeto 90ºC; 1 corta-chamas de hidrogênio, com carcaça em halar/aço carbono e inserto em C-22; 1 pote de medição de densidade de ácido clorídrico medindo 0,27 dia x 0,58m OAL; 2 filtros de ácido clorídrico capacidade de 13 m³/h, com carcaça em polipropileno (PP) reforçado com vidro e elementos em polipropileno (PP),temperatura máxima de projeto 45ºC.
8479.89.99 | Ex 797 – Equipamentos montados em estrutura modular com controlador lógico programável (CLP) para montagem de terminais de contato e teste de resistência (por meio de ohmímetros) em carretel secundário para uso em bobinas de ignição, com ciclo de 2,9s por peça, capacidade de produção de 1.240peças/h, constituídos de: 2 dispositivos de alimentação e montagem do terminal metálico através de panela vibratória, com dispositivo de controle de força e posição de inserção de ±0,02mm através de servomotores nos eixos (X, Y, Z); 1 dispositivo para segunda dobra do terminal metálico com sistema pneumático; 1 sistema dotado de alimentador, dispositivo de corte e dobra, montagem e inserção do diodo no carretel através "pick and place" com servomotores nos eixos (X, Y, Z), com dispositivo de controle de força e posição de inserção de ±0,02mm, reciclo automático do "pick and place" na falta de alimentação do componente; 1 equipamento de teste de resistência através de contato mecânico por agulha de teste e interface com equipamento ohmímetro interligado ao CLP e descarte automático de peças ruins, com sistema automático de compensação de temperatura a laser; 1 aparelho automático de visão artificial (câmera) para verificação do carretel (dobra, perfil e falha de bobinamento) através do software dedicado (neuro check) e “brake-light”; painel elétrico; esteira transportadora de paletes com processos de produção; painel elétrico; painel de controle sistema de armazenamento de dados dos móvel; tensão de 440V e frequência de 60Hz. Ex 797 - Equipamentos montados em estrutura modular com controlador lógico programável (CLP) para montagem de terminais de contato e teste de resistência (por meio de ohmímetros) em carretel secundário para uso em bobinas de ignição, com ciclo de 2,9s por peça, capacidade de produção de 1.240peças/h, constituídos de: 2 dispositivos de alimentação e montagem do terminal metálico através de panela vibratória, com dispositivo de controle de força e posição de inserção de ±0,02mm através de servomotores nos eixos (X, Y, Z); 1 dispositivo para segunda dobra do terminal metálico com sistema pneumático; 1 sistema dotado de alimentador, dispositivo de corte e dobra, montagem e inserção do diodo no carretel através "pick and place" com servomotores nos eixos (X, Y, Z), com dispositivo de controle de força e posição de inserção de ±0,02mm, reciclo automático do "pick and place" na falta de alimentação do componente; 1 equipamento de teste de resistência através de contato mecânico por agulha de teste e interface com equipamento ohmímetro interligado ao CLP e descarte automático de peças ruins, com sistema automático de compensação de temperatura a laser; 1 aparelho automático de visão artificial (câmera) para verificação do carretel (dobra, perfil e falha de bobinamento) através do software dedicado (neuro check) e "brake-light"; painel elétrico; esteira transportadora de paletes com sistema de armazenamento de dados dos processos de produção; painel elétrico; painel de controle sistema de armazenamento de dados dos móvel; tensão de 440V e frequência de 60Hz. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8479.89.99 | Ex 798 – Equipamentos montados em estrutura modular para montagem automática das luvas nos terminais do carretel de bobina de ignição, com precisão de localização de ±0,5mm através de servo motores nos eixos (X, Y, Z), com um ciclo de 2,9s por peça, capacidade de produção de 1.240peças/h e produtividade >90%, constituídos de: controlador lógico programável (CLP); 2 dispositivos de alimentação automática da luva através de panela vibratória; 2 dispositivos de montagem e prensagem da luva nos terminais metálicos, com servomotores nos eixos (X, Y, Z), acoplados ao "pick and place" e controle de força de prensagem através de célula de carga; 2 unidades de soldagem da luva nos terminais metálicos, com controle de parâmetro de processo (corrente, pressão, curso, voltagem), exaustão independente através de unidade de sucção elétrica controlada por CLP e start do controlador de solda, unidade de refrigeração para dissipação térmica no cabeçote de solda; 2 dispositivos de dobra dos terminais metálicos com controle de posição através dos servomotores nos eixos (X, Y, Z); 1 dispositivo de giro do carretel (rotação 180º); painel de controle móvel; painel elétrico, esteira transportadora de peças; tensão de 440V e frequência de 60Hz.
8479.89.99 | Ex 799 – Equipamentos montados em estrutura modular para montagem e inserção de terminais no carretel da bobina de ignição, com um ciclo de 2,9s por peça, capacidade de produção de 1.240peças/h e produtividade >90%, dotada de controlador lógico programável (CLP), 04 dispositivos de alimentação dos terminais metálicos com precisão de localização de ±0,5mm; 4 dispositivos de inserção de terminais metálicos no carretel, com servomotores nos eixos (X, Y, Z) acoplados ao "pick and place" e controle de força de inserção através de servomotores nos eixos (X, Y, Z), controle de força de inserção de 150N; unidade de giro do carretel com rotação de 180º; dispositivo com servomotor para empurrar o carretel até o final da operação, dotado de sensor óptico para checar posicionamento; dispositivo para checar posicionamento de terminais metálicos (verificação de perpendicularidade) em relação ao carretel com tolerância de ± 0,5mm; dispositivo automático de rejeição das peças ruins por tipo de defeito, com limite de reação e interrupção do processo interligado no controlador lógico programável da máquina e descarga manual das peças boas; painel elétrico; panela vibratória; esteira transportadora de peças, dispositivo de pré-descarga da peça; painel de controle móvel; tensão de 440V e frequência de 60Hz.
8479.89.99 | Ex 800 – Leitos fluidizados de bancada para serem utilizados em laboratório farmacêutico, para secar, granular e revestir pó, grânulos e/ou peletes, dotados de recipiente de produto com capacidade de 2,5L, sistema integrado de bomba peristáltica e bicos de pulverização (top spray e bottom spray) combinado com dispositivo “Wurster 3"”, classificado para uso de solvente com sistema de segurança (2bar), medidor de vazão de ar, câmara de expansão, filtro de produto tipo cartucho, unidade de tratamento de ar com filtros absolutos HEPA de entrada e saída, sistema de aquecimento de ar com sensor de temperatura de entrada e saída e sensor de temperatura de produto, painel de controle e monitoramento com tela touch screen colorida.
8479.89.99 | Ex 801 – Máquinas automáticas de aplicação bifacial de pasta de óxido de chumbo para revestimentos/empastamentos da armação metálica de grades de chumbo, com velocidade máxima de alimentação das placas de 61m/min, destinados à fabricação de placas de baterias automotivas.
8479.89.99 | Ex 802 – Máquinas automáticas para compostagem aeróbia de resíduos orgânicos de origem vegetal e animal, com redução mínima do volume em 75%, transformando em um composto/fertilizante rico em nutrientes para ser utilizado como adubo, dispondo de tecnologia para tratamento de odores através de processamento por nano-carbono, capacidade de decomposição entre 2 e 500t de resíduos ao ano.
8479.89.99 | Ex 803 – Máquinas automáticas para metalização a vácuo de filmes plásticos para condensadores elétricos, com largura máxima de revestimento de 900mm, diâmetro da bobinadeira de 600mm, tensão máxima da bobinadeira de 160N, com velocidade máxima de produção igual ou superior a 20m/s e potência de consumo de 130kW.
8479.89.99 | Ex 804 – Máquinas automáticas para produção de núcleos magnéticos aplicados em contadores elétricos, com capacidade produtiva de 1.300unidades/h, índice de defeito menor que 1.000ppm, dotadas de: sistema de alimentação automático de matéria-prima através de rampa monitorada e panela vibratória; mecanismos servoacionados e pneumáticos para movimentação do processo; prensagem e rebitagem servoacionados com controle dimensional; sistema de controle dimensional final do produto; sistema de armazenamento em magazine (bandejas) dos componentes acabados; painéis elétricos de comando e controle.
8479.89.99 | Ex 805 – Máquinas centralizadoras CNC para manutenção (centralização, retificação, correção de raios e polimento) dos rolos de laminação da linha de laminação contínua de produção de tubos de aço sem costura.
8479.89.99 | Ex 806 – Máquinas de clipagem eletropneumáticas automáticas para montagem de conector do sensor de assento com capacidade de produção de 300peças/h, com processador de controle integrado com sistema interface homem-máquina (IHM), controlador lógico programável (PLC), guia de deslocamento para o cabeçote de clipagem, painel elétrico para ajuste dos parâmetros, sensores de presença da peça, dispositivo Pokayoke para evitar falhas de produção, sensor de área com barreira de luz, sistema de segurança conforme NR12.
8479.89.99 | Ex 807 – Máquinas de montagem automática de anéis metálicos sobre foles metálicos com recobrimento de malhas de aço inox para fabricação de elementos flexíveis de sistema de exaustão automotivos, com capacidade para diâmetros de 37 a 95mm e comprimentos de 60 a 280mm.
8479.89.99 | Ex 808 – Máquinas de teste eletropneumáticas automáticas para teste do sensor de assento com capacidade de produção de 300 peças/h, com processador de controle integrado com sistema interface homem-máquina (IHM), controlador lógico programável (PLC), guia de deslocamento para o cabeçote de teste, painel elétrico para ajuste dos parâmetros, sensores de presença da peça, dispositivo “poka-yoke” para evitar falhas de produção, sensor de área com barreira de luz, sistema de segurança conforme NR12.
8479.89.99 | Ex 809 – Máquinas encapadoras de fios de cobre com papel com velocidade máxima de encapamento de 24m/min, compostas de: endireitador com limpador de fio, 3 cabeçotes de encapamento, sistema de medição, unidade de arraste, bobinador com sistema de elevar/abaixar carretel e painel elétrico.
8479.89.99 | Ex 810 – Máquinas insersoras de filme plástico em sacos de papel, para operação em tubos de largura entre 30 e 70cm e comprimento entre 60 e 160cm, com capacidade de produção entre 150 e 200unidades/min.
8479.89.99 | Ex 811 – Máquinas para aplicação de revestimento antirreflexo em lentes oftálmicas, por meio de evaporação de substância mineral em câmara de vácuo, para lentes com diâmetro de 51 a 80mm, pressão de ar comprimido de 6bar e potência de 40kVA.
8479.89.99 | Ex 812 – Máquinas para decomposição de lixo, resíduos orgânicos pelo processo de compostagem, transformadora em pó nutritivo ou fertilizantes, dentro de 48-72 horas, em temperatura controlada entre 70 e 75ºC, com capacidade compreendida entre 1.000 litros e 18.000 litros por semana.
8479.89.99 | Ex 813 – Máquinas para montagem e fixação de vidros automotivos, dotadas de dispositivo de giro e posicionamento, mesa de centralização giratória com dispositivo de leitura do código de barras, garras de fixação, bombas de extrusão do adesivo, sistema de diagnóstico do vidro montado, controladas por um painel elétrico com PLC e com capacidade de montagem de 30unidades/h, mesa de descarga do rejeito, com execução automática do ciclo de operações desde o manuseio, movimentação e fixação na sede respectiva do veículo.
8479.89.99 | Ex 814 – Máquinas verificadoras de bolsas de salgadinhos em embalagem flexível, automáticas, de alta velocidade, para verificar a existência ou não de furos a partir de 3mm na selagem de embalagem e verificar a espessura do pacote com mínima graduação de 0,01mm, com velocidade nominal de absorção de até 150bolsas/min, abastecido por meio de esteira, dotadas de dispositivo rejeitador automático por jato de ar e esteira basculante para bolsas com problemas detectados; painel de controle com tela tipo "touch screen" e controlador lógico programável (CLP) dedicado.
8480.79.00 | Ex 001 – Moldes completos para a fabricação de embalagens bi-orientadas em politereftalato de etileno (PET), para a injeção de pré-formas, condicionamento térmico das pré-formas, estiramento e sopro simultâneos da pré-forma e extração das embalagens, com 10 cavidades tanto de injeção como de sopro, com canal quente e construção de cavidades e machos de injeção em aço de alta resistência a choques térmicos, cavidades de sopro em construção de aço ou alumínio de alta resistência mecânica e demais partes (estiradores, fundo e machos de sopro) em aço estrutural de alta resistência mecânica.
8481.80.93 | Ex 001 – Válvulas-gaveta manuais com carcaça em ferro fundido cinzento FDC 450-10 com diâmetro nominal de 1.200mm.
8481.80.99 | Ex 048 – Válvulas axiais "on-off" de fechamento rápido para sistemas de segurança ou isolamento, de diâmetros de 2 até 72", e classe de pressão ASME 150 até 2.500 ou API 3.000 até 10.000 com vazão máxima de 4.551kg/h.
8481.80.99 | Ex 049 – Válvulas de controle automático do tipo pistão com forma construtiva angular para a redução de pressão, com tamanho de 4 x 6" para processamento de biomassa utilizada para a produção de etanol de segunda geração, com capacidade para suportar alta abrasividade e alta corrosividade e capacidade de operar em temperatura elevada de até 427°C e alta pressão de até 27bar.
8481.80.99 | Ex 050 – Válvulas de controle automático do tipo pistão com forma construtiva angular para a redução de pressão, com tamanho de 6 x 8" para processamento de biomassa utilizada para a produção de etanol de segunda geração, com capacidade para suportar alta abrasividade e alta corrosividade e capacidade de operar em temperatura elevada de até 427°C e alta pressão de até 27bar.
8483.40.10 | Ex 065 – Reversores com redução de 2,478:1, ângulo de 7° para baixo com montagem direta, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 1.985Nm a 1.800rpm e rotação de saída máxima de 3.000rpm, destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8486.40.00 | Ex 002 – Máquinas modulares para personalização de dados variáveis em tarja magnética, alto relevo ou termografia e gravação de dados variáveis no chip de cartões bancários, podendo ser por contato ou sem contato a gravação das informações do chip, com opção de composição de até 24 módulos de personalização, onde cada um tem uma função específica: controladora do sistema (Controller), entrada de cartões (Input hopper), gravação de tarja magnética (Magnetic stripe), limpeza de cartões (Cleaning), gravação elétrica do chip ou contactless (Smart card), gravação termográfica (ultragrafix Back e front), impressão de fotos (color print), aplicação de película de proteção (overlay), gravação em alto relevo na frente (embosser), gravação tipográfica no verso (infillerocr), entintamento de alto relevo frontal (topper), aplicação de etiquetas de desbloqueio (ultralabel), saída de cartões (output stacker), fixação da fita dupla face do cartão (sticker), fixação do cartão no formulário (card affixer), armazenamento de formulários impressos (form buffer), impressão de berço (printer), dispositivo de dobra do formulário (form stacker), esteira de transporte de formulário (hc stacker), com capacidade de personalização de 1.800cartões/h. Ex 002 - Máquinas modulares para personalização de dados variáveis em tarja magnética, alto relevo ou termografia e gravação de dados variáveis no chip de cartões bancários, podendo ser por contato ou sem contato a gravação das informações do chip, com opção de composição de até 28 módulos de personalização, onde cada um tem uma função específica: controladora do sistema (Controller), entrada de cartões (Input hopper), gravação de tarja magnética (Magnetic stripe), limpeza de cartões (Cleaning), gravação elétrica do chip ou contactless (Smart card), gravação termográfica (ultragrafix Back e front), impressão de fotos (color print), aplicação de película de proteção (overlay), gravação em alto relevo na frente (embosser), gravação tipográfica no verso (infillerocr), entintamento de alto relevo frontal (topper), aplicação de etiquetas de desbloqueio (ultralabel), saída de cartões (output stacker), fixação da fita dupla face do cartão (sticker), fixação do cartão no formulário (card aff i x e r ) , armazenamento de formulários impressos (form buffer), impressão de berço (printer), dispositivo de dobra do formulário (form stacker), esteira de transporte de formulário (hc stacker), com capacidade de personalização de 1.800cartões/h. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8503.00.90 | Ex 006 – Conjuntos de barramentos em cobre estanhado ou alumínio, em invólucro blindado e isolação individual, através de capa isolante, superior a 2,5kV para transientes em 3kHz e superior a 10kV para tensão estática; barramentos para transporte de corrente assíncrona a partir de gerador de energia eólica, com potência nominal superior a 800MW, tensão nominal superior a 380V e corrente nominal superior a 600A; conjunto de barramentos formado por arranjos de 6 a 12 barramentos com comprimentos variando entre 15 e 40m.
8504.40.90 | Ex 002 – Fonte de alimentação de estado sólido, com alimentação de entrada em 400/480 Vca-50/60 Hz-110 A e saída em 115/220 Vca-400Hz e 90kVA, própria para uso em suporte terrestre de aviação, com bobina de cabo com 20m, motorizada facilitando a operação, construída em gabinete único esta fonte regulação da tensão de saída menor que 1° atende ás normas MIL STD 704F e pode ser montada no chão, suspensa ou em reboque. Ex 002 - Fontes de alimentação de estado sólido, com alimentação de entrada em 400/480 Vca-50/60 Hz-110 A e saída em 115/200 Vca-400Hz e 90kVA, próprias para uso em suporte terrestre de aviação, com bobina de cabo com 20m, motorizadas facilitando a operação, construída em gabinete único esta fonte regulação da tensão de saída menor que 1% atende ás normas MIL STD 704F e pode ser montada no chão, suspensa ou em reboque. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014). Ex 002 - Fontes de alimentação de estado sólido, com alimentação de entrada entre 340 a 552Vca-50/60 Hz-122 a 79A e saída em 115/200 Vca-400Hz e 90kVA e 260A, próprias para uso em suporte terrestre de aviação, com bobina de cabo com 20m, motorizadas facilitando a operação, construída em gabinete único esta fonte regulação da tensão de saída menor que 1% atende ás normas MIL STD 704F e pode ser montada no chão, suspensa ou em reboque, incluindo ou não caixa de controle. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8514.30.11 | Ex 001 – Fornos de aquecimento direto por resistência elétrica para derretimento e tratamento de ceras sob vácuo em bojo duplo de vidro temperado (interno) e acrílico (externo), hermético, com sistema de alívio do vácuo por acionamento manual (registro simples) para retirada da tampa, controles digitais de temperatura, vácuo e pressão, sistema de controle através de “tablet", sistema de injeção automática em moldes de borracha, sistema de identificação dos parâmetros de injeção de cada molde pelo método RFID (Radio-Frequency Identification), alimentação elétrica, voltagem nominal 110 - 230VAC, frequência normal 50Hz de potência, alimentação de ar 6bares, temperatura de trabalho do forno 0-90°C, capacidade de até 3 litros de cera; 1 bico de injeção com 700W, dimensões 600 x 560 x 530mm (largura x profundidade x altura), peso 33kg; 2 bicos de injeção com 1.000W, dimensões 900 x 560 x 530mm (largura x profundidade x altura).
8515.21.00 | Ex 062 – Máquinas de solda por resistência, em média frequência de soldagem, para fabricação de armações cilíndricas de aço com ou sem bolsa de reforço de tubo de concreto armado, com diâmetros compreendidos entre 300 e 2.000mm, com comprimento máximo de 3.150mm, compostas de: pré-alimentador de barras longitudinais com 12 posicionadores automáticos do fio longitudinal, desbobinadeira de 3 toneladas motorizada sincronizada e freada automaticamente para alimentar o fio espiral com diâmetro, sistema trifásico de média frequência de soldagem, sistema de refrigeração de circuito fechado e controlador lógico programável (CLP) com painel “touchscreen” de gerenciamento.
8515.21.00 | Ex 130 – Equipamentos automáticos para construções de painéis de telas de aço eletro-soldadas em 2 pistas, com largura entre 400 e 710mm para 2 pistas, e de 400 a 900mm para operação em uma pista, comprimento entre 6.000 e 7.000mm, com barras de aço nervuradas longitudinais de diâmetros de 6 a 10mm, posicionadas entre 50 e 200mm cada barra, fios de aço transversais de 4 a 6mm, posicionados entre 100 e 250mm por meio de um servo drive, com capacidade de soldagem de 120 fios de aço transversais por minuto em 8 barras longitudinais pré-cortadas e alimentadas automaticamente, com potência instalada superior a 700kVA, ligação em 3 fases de 440V, 60Hz, um magazine para pré-carregamento das barras longitudinais com alimentação mecânica com um sistema de aperto e avanço por um cilindro de pressão; um magazine tipo fresta alimentador dos fios transversais em aço soldado, sistema de alimentação de fios com rodas de ejeção e guias laterais, dois eletroímãs; uma unidade de solda dos painéis com transportador de arames apoiados por ímãs, conjunto de válvulas para acionamento das prensas, servo drive, quatro transformadores tipo D (400V) 355kVA, tiristor contator, grupo de soldagem individual em 5kN com curso de 100mm e operação pneumática, um transportador de painéis soldados, uma saída para as telas em fardos, sistema de automação para alimentação e operação do equipamento, todos interligados e inseparáveis; um CLP que disponibiliza interfaces para o trabalho de preparação assistida por computador.
8515.21.00 | Ex 131 – Máquinas para produção de telas soldadas (tipo Pop) e telas de concreto, com largura entre 1.200 e 2.500mm, comprimento entre 2.000 e 6.000mm, com arames longitudinais de diâmetros de 3 a 8mm e transversais de 3 a 8mm, velocidade de produção de até 200 arames transversais por minuto, compostas de: 50 desbobinadores de arames de longitudinais; 1 sistema de monitoramento dos arames; 1 unidade para endireitamento em 1 plano de arame longitudinal; 1 unidade de tracionamento e "looping"; 1 endireitador de tendência de arame longitudinal; 1 unidade de avanço por roletes; 2 desbobinadores de arames transversais; 1 jogo de guias; 1 unidade de tracionamento e "looping" para o arame transversal; 1 dispositivo injetor de arames transversais com endireitamento e corte; 1 máquina de solda de telas de arame; 1 guilhotina de arames longitudinais; 1 empilhador de painéis; 1 estação de amarração de painéis; 2 desbobinadores para a estação de amarração de painéis; 1 empilhador automático para pacotes de painéis; 1 conjunto de mesas de rolos motorizadas para a descarga dos pacotes de painéis; 1 unidade de controle da linha com controlador lógico programável (CLP).
8515.31.90 | Ex 125 – Combinações de máquinas para soldagem de chapas metálicas, longarinas e estruturas com capacidade para peças com dimensões máximas de 13.000 x 5.400 x 4.000mm com 2 colunas operacionais de soldagem, independentes, móveis sobre trilhos, com vão mínimo entre eixos de 8.000mm, compostas de: 1 unidade de soldagem robotizada, automática, em coluna móvel, com 1 cabeçote soldador, com curso X mínimo de 32.000mm, curso Y mínimo de 2.000mm e curso Z mínimo de 2.500mm, movimento dos cursos X, Y e Z através de servomotores controlados, 1 robô de 6 eixos programáveis, capacidade de carga de 15kg, raio nominal de trabalho de 1.900mm, equipado com sensor tátil para detecção de junta pelo bocal da tocha, sendo este sensor controlado por algoritmo de busca 1D, 2D ou 3D com precisão de ±0,2mm, sensor para rastreamento de junta por arco elétrico, 3D com precisão de ±0,2mm, sistema antitorção entre o conduto de cabos e mangueiras e o braço do robô, tocha MIG/MAG arrefecidas, sistema automático de limpeza de tocha, tocha de pré-aquecimento a gás natural com sensor para controle de temperatura, ignição automática e reposicionamento automático da tocha na condição de repouso, fonte de soldagem de 500A, tipo inversora digital, sinérgico pulsada e programável, grupo eletroeletrônico digital de comando e controle dos eixos internos e externos, painel de controle individual refrigerado, painel de operação com interface homem/máquina, controle portátil com joystick e interface homem/máquina; 1 unidade de soldagem robotizada, automática, em coluna móvel e giratória, ângulo de giro da coluna de 360°, controlada por softwares que possibilitam a operação e a programação de todo o processo, além de possuir recursos para autocalibração da posição da tocha, soldagem em posições de difícil acesso e recurso para medição e protocolo dimensional de peças através do bocal da tocha de soldagem.
8515.31.90 | Ex 126 – Equipamentos para revestimento por soldagem, montados em base única (célula compacta), para deposição automatizada de arame metálico ("Inconel") pelo processo TIG ("tungsten inert gas"), destinados à execução de revestimento por soldagem de diâmetros internos e externos de superfícies cilíndricas e com capacidade de soldagem em furos até 1.000mm de diâmetros, constituídos de manipulador de alta precisão, utilizando motores servocontrolados com curso de deslocamento útil no eixo vertical de 1.100m e no eixo horizontal de 1.300mm; mesa posicionadora giratória horizontal para posicionamento de peças com dimensões até 1.000mm de diâmetro e capacidade de carga de 1.250kg; fonte de soldagem digital inversora TIG DC de 500 Amperes, multivoltagem (220 - 460V); comando lógico programável (CLP) com software Automatic Multi sequence, Tocha TIG ("hot wire"), alimentador de arame metálico com 4 roldanas de pressão e sistema de leitura por encoder, fonte de aquecimento de arame ("hot wire") de 220 Amperes, painel de controle tipo IHM (interface homem-máquina) dotados de software com recursos para visualização e monitoramento dos processos, manutenção remota, armazenamento dos parâmetros de solda; controle remoto HMI-RC com visualização dos programas e controles; tela de alta resolução com display colorido. Ex 126 - Equipamentos para revestimento por soldagem, montados em base única (célula compacta), para deposição automatizada de arame metálico ("Inconel") pelo processo TIG ("tungsten inert gas"), destinados à execução de revestimento por soldagem de diâmetros internos e externos de superfícies cilíndricas e com capacidade de soldagem em furos até 1.000mm de diâmetros, constituídos de manipulador de alta precisão, utilizando motores servocontrolados com curso de deslocamento útil no eixo vertical de 1.100m e no eixo horizontal de 1.300mm; mesa posicionadora giratória horizontal para posicionamento de peças com dimensões até 1.000mm de diâmetro e capacidade de carga de 1.250kg; fonte de soldagem digital inversora TIG DC de 500 Amperes, multivoltagem (220 - 460V); unidade de refrigeração; comando lógico programável (CLP) com software Automatic Multi sequence, Tocha TIG ("hot wire"), alimentador de arame metálico com 4 roldanas de pressão e sistema de leitura por encoder, fonte de aquecimento de arame ("hot wire") de 220 Amperes, painel de controle tipo IHM (interface homem-máquina) dotados de software com recursos para visualização e monitoramento dos processos, manutenção remota, armazenamento dos parâmetros de solda; controle remoto HMI-RC com visualização dos programas e controles; tela de alta resolução com display colorido. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8515.31.90 | Ex 127 – Equipamentos para revestimento por soldagem, montados em base única (célula compacta), para deposição automatizada de arame metálico ("Inconel") pelo processo TIG ("tungsten inert gas") e com sistema de aquecimento do arame, destinados à execução de revestimento por soldagem de diâmetros internos e externos de superfícies cilíndricas e com capacidade de soldagem em furos até 1.000mm de diâmetros, constituídos de manipulador de alta precisão utilizando motores servocontrolados com curso de deslocamento útil no eixo vertical de 1.500mm e no eixo horizontal de 1.300mm, mesa posicionadora giratória horizontal para posicionamento de peças com dimensões até 1.000mm de diâmetro e capacidade de carga de 1.500kg e preparado com conectores para trabalhar com sistema de pré-aquecimento da peça-obra, software para programação para peças com intersecção de furos "bore-to-bore", fonte de soldagem digital inversora TIG DC de 500 Amperes, multivoltagem (220-460V), unidade de refrigeração, tocha TIG ("hot wire") refrigerada, alimentador de arame metálico com 4 roldanas de pressão e sistema de leitura por encoder, fonte de aquecimento de arame ("hot wire") de 220 Amperes, comando lógico programável (CLP) com software multissequencial automático, painel de controle com recursos para visualização e monitoramento dos processos e valores atuais, manutenção remota, armazenamento dos parâmetros de solda, controle remoto HMI-RC.
8515.31.90 | Ex 128 – Equipamentos para soldagem de deposição automatizados de arame metálico (Inconel) pelo processo TIG (Tungsten Inert Gas), destinados à execução de soldagem de revestimento (overlay/cladding) para peças com diâmetros internos e externos de superfícies cilíndricas e/ou complexas (ovais/retangulares) e com capacidade de soldagem de intersecção de furos (interrompidos) tipo "Bore-to-Bore", constituídos de comando lógico programável (CLP), dotados de software com recurso de visualização 3D e monitoramento do processo de soldagem, manutenção remota, armazenamento dos parâmetros de soldagem; sistema de cabeçote de rotação sem fim da tocha TIG HOT Wire (Endless Torch Rotation); fonte de soldagem digital inversora TIG DC de 500 Amperes, multivoltagem (220-460V); alimentador de arame com 4 roldanas motorizadas com sistema de leitura por encoder; fonte de soldagem para o aquecimento do arame (Hot Wire) de 220 Amperes; controle remoto HMI-RC com visualização dos programas e controle e tela de alta resolução com display colorido; manipulador de alta precisão com motores servoacionados com leitura por encoder com deslocamento vertical de 4.000mm e horizontal de 4.000mm; cross slide com sistema de correção do arco voltaico com motor DC linear com encoder e tacogerador e com deslocamento no eixo vertical de 2.000mm e horizontal de 1.000mm, toc soldagem TIG HOT WIRE e mesa giratória horizontal (opcional) com motores com sistema de leitura por encoder, dispositivo contra movimento gerado pela inércia e preparado para o sistema de pré-aquecimento; cabos de interligação. Ex 128 - Equipamentos para soldagem de deposição automatizados de arame metálico (Inconel) pelo processo TIG (Tungsten Inert Gas), destinados à execução de soldagem de revestimento (overlay/cladding) para peças com diâmetros internos e externos de superfícies cilíndricas e/ou complexas (ovais/retangulares) e com capacidade de soldagem de intersecção de furos (interrompidos) tipo "Bore-to-Bore", constituídos de comando lógico programável (CLP), dotados de software com recurso de visualização 3D e monitoramento do processo de soldagem, manutenção remota, armazenamento dos parâmetros de soldagem; sistema de cabeçote de rotação sem fim da tocha TIG HOT Wire (Endless Torch Rotation); fonte de soldagem digital inversora TIG DC de 500 Amperes, multivoltagem (220-460V); unidade de refrigeração; alimentador de arame com 4 roldanas motorizadas com sistema de leitura por encoder; fonte de soldagem para o aquecimento do arame (Hot Wire) de 220 Amperes; controle remoto HMI-RC com visualização dos programas e controle e tela de alta resolução com display colorido; manipulador de alta precisão com motores servoacionados com leitura por encoder com deslocamento vertical de 4.000mm e horizontal de 4.000mm; cross slide com sistema de correção do arco voltaico com motor DC linear com encoder e tacogerador e com deslocamento no eixo vertical de 2.000mm e horizontal de 1.000mm, toc soldagem TIG HOT WIRE e mesa giratória horizontal (opcional) com motores com sistema de leitura por encoder, dispositivo contra movimento gerado pela inércia e preparado para o sistema de préaquecimento; cabos de interligação. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8515.31.90 | Ex 129 – Robôs para soldar, por arco elétrico processo MIG/MAG, com 4 ou mais graus de liberdade, com capacidade de carga igual ou superior a 2kg, com controlador integrado a 1 ou mais eixos externos servocontrolados.
8515.80.90 | Ex 070 – Máquinas de solda lead-free automáticas, utilizadas para soldagem de placas eletrônicas com onda de solda a estanho, com vários parâmetros de soldagem configurados dependendo do tipo de placa a ser soldada e armazenados em “receitas” no HD do computador da máquina, com limpeza do bico fluxador com álcool isopropilico, área de passagem (largura do conveyor) com 450mm de largura e ajuste de largura automático, pré aquecimento com 3 zonas independentes e sistema de convenção forçada.
8515.80.90 | Ex 071 – Máquinas de soldar ou cortar, ou ambos, a laser chapas metálicas de espessura máxima igual ou superior a 10mm, capacidade para operar nos planos 2D ou 3D, ou em ambos, com ou sem carga ou descarga automáticas, com comando numérico computadorizado (CNC).
8543.30.00 | Ex 019 – Equipamentos para aplicação de cromo em cilindros de impressão de rotogravura, de comprimento máximo de 2.100mm, corpo máximo de 1.600mm e circunferência máxima de 1.000mm, com controlador lógico programável (CLP), dotados de tanque de titânio, anodos de titânio platinados de ajustamento automático, sistema de recuperação de gases e interface sensível a toque.
8543.30.00 | Ex 025 – Combinações de máquinas para produção de clorato de sódio e hidrogênio, por eletrólise de salmoura, compostas de: 6 eletrolisadores de 15 células cada, com anodos revestidos em titânio, catodos em aço STARHMET, juntas de expansão da casa de células, discos de ruptura, tubulação da casa de células e cobertura das células em titânio; 2 degaseificadores em titânio medindo 0,9 x 26m com juntas de expansão, discos de ruptura e isolador em epoxy; 1 reator de 65m³ em titânio com discos de ruptura; 1 resfriador de eletrolíto 11.300kW com carcaça em aço carbono e tubulação em titânio; 1 soprador de ar de diluição em aço carbono; 1 resfriador de sensor de pH, em titânio; 1 sistema de barramento(duto de barra em níquel); 1 conjunto de “by-pass” de eletrolisador; 1 conjunto ferramentas montagem (1 armação de extensão de eletrolisador, 1 carro de montagem de eletrolisador, 4 rodas de transporte de eletrolisador e 4 pentes de montagem de anodos e catodos de eletrolisador); 1 misturador de diluição de soda caustica em aço inoxidável, capacidade 190kg/h; 1 torre de lavagem de hidrogênio com carcaça em titânio, vedação em PVDF e internos em titânio; 1 resfriador de lavagem de hidrogênio com carcaça em aço carbono e placas em titânio; 1 resfriador de clorato concentrado com carcaça em aço carbono e placas em titânio; 1 tanque de 45m³ em titânio para alimentação de clorato concentrado; 2 filtros de clorato concentrado com corpo em titânio e elementos de pedra porosa. Ex 025 - Combinações de máquinas para produção de clorato de sódio e hidrogênio, por eletrólise de salmoura, compostas de: 6 eletrolisadores de 15 células cada, com anodos revestidos em titânio, catodos em aço STARHMET, juntas de expansão da casa de células e cobertura das células em titânio; 2 degaseificadores em titânio medindo 0,9 x 26m com juntas de expansão, discos de ruptura, tubulação para casa de células e isolador em epoxy; 1 reator de 65m³ em titânio com discos de ruptura; 1 resfriador de eletrolíto 11.300kW com carcaça em aço carbono e tubulação em titânio; 1 soprador de ar de diluição em aço carbono; 1 resfriador de sensor de pH, em titânio; 1 sistema de barramento incluindo duto de barra em cobre, intercelula e extremidade das células flexíveis; 1 conjunto de "bypass" de eletrolisador; 1 conjunto ferramentas montagem (1 armação de extensão de eletrolisador, 1 carro de montagem de eletrolisador, 4 rodas de transporte de eletrolisador e 4 pentes de montagem de anodos e catodos de eletrolisador); 1 misturador de diluição de soda caustica em aço inoxidável, capacidade 190kg/h; 1 torre de lavagem de hidrogênio com carcaça em titânio, vedação em PVDF e internos em titânio; 1 resfriador de lavagem de hidrogênio com carcaça em aço carbono e placas em titânio; 1 resfriador de clorato concentrado com carcaça em aço carbono e placas em titânio; 1 tanque de 45m³ em titânio para alimentação de clorato concentrado; 2 filtros de clorato concentrado com corpo em titânio e elementos de pedra porosa. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8605.00.10 | Ex 001 – Carros (vagões) para transporte de passageiros classe executiva ou econômica, para incorporação em composição de trem de passageiros tracionada por locomotivas diesel-elétrica com esforço trator mínimo de 37.000kgf contínuo e 59.000kgf mínimo no momento de arrancada para percursos de distância superior a 1.000km, concebido para trafegar exclusivamente em ferrovias do tipo “heavy haul” (carga pesada) utilizadas para o tráfego ferroviário combinado com vagões de minério e outras cargas, podendo suportar ventos laterais de 80km/h na curva com superelevação máxima de 100mm com todos os passageiros no mesmo lado do carro, construído em estrutura de aço com alto teor de cobre, comprimento máximo de 24m entre engates, largura de 2,824m para bitola métrica ou 3,100 para bitola larga, altura de 4,4m, centro de gravidade máximo de 1,83m para bitola métrica ou 2,49m para bitola larga, revestimento térmico acústico antichama, interligação entre carro fechada com sistema “gang way” (sanfona), 2 portas de embarque e desembarque automáticas e com bloqueio de acionamento para velocidade superior a 5km/h com sistema de antiesmagamento, sensor de presença, lâmpada indicadora e alarme sonoro de movimentação da porta e com último degrau da escada aberto automaticamente na abertura da porta e fechado no fechamento da porta habilitado por comando realizado remotamente de qualquer carro, equipado com freio eletro-pneumático tipo “overlay”, conforme padrão AAR S-4200 e disco de freio com sistema (“Wheel Slide Protection”) antitravamento de rodas, truque dotado de suspensão primária e secundária através de molas e amortecedores hidráulicos, rodeiros com rolamento tipo cartucho 5½” x 10”, roda 33” forjada baixa tensão com disco formato “S” conforme norma AAR M-208 classe C, para bitolas ferroviárias de 1.000mm (1m – bitola métrica) ou 1.600mm (1,6m – bitola larga), engate tipo F com folga controlada de acordo com norma AAR M-201 classe E, com altura de 770±10mm para bitola métrica ou 990±10mm para bitola larga, com cálculo estrutural capaz de suportar estrutura sanitária de 3.200 litros de água e dejetos e sistema de vácuo.
8605.00.10 | Ex 002 – Carros (vagões) para transporte de passageiros com necessidades especiais e seus acompanhantes, para incorporação em composição de trem de passageiros tracionada por locomotivas diesel-elétrica com esforço trator mínimo de 37.000kgf contínuo e 59.000kgf mínimo no momento da arrancada para percursos de distância superior a 1.000km, concebido para trafegar exclusivamente em ferrovias do tipo “heavy haul” (carga pesada) utilizadas para o tráfego ferroviário combinado com vagões de minério e outras cargas, podendo suportar ventos laterais de 80km/h na curva com superelevação máxima de 100mm com todas os passageiros no mesmo lado do carro, com instalação de elevadores em ambos os lados para acesso por pessoas com cadeiras de rodas, serviço de ambulatório e central de controle capaz de monitorar todos os carros (vagões) de todo o trem, construído em estrutura de aço com alto teor de cobre, comprimento máximo de 24m entre engates, largura de 2,824m para bitola métrica ou 3,100 para bitola larga, altura de 4,4m, centro de gravidade máximo de 1,83m para bitola métrica ou 2,49m para bitola larga, revestimento térmico acústico antichama, interligação entre carro fechada com sistema “gang way” (sanfona), 2 portas de embarque e desembarque automáticas e com bloqueio de acionamento para velocidade superior a 5km/h com sistema de antiesmagamento, sensor de presença, lâmpada indicadora e alarme sonoro de movimentação da porta e com último degrau da escada aberto automaticamente na abertura da porta e fechado no fechamento da porta habilitado por comando realizado remotamente de qualquer carro, equipado com freio eletro-pneumático tipo “overlay”, conforme padrão AAR S-4200 e disco de freio com sistema (“Wheel Slide Protection”) antitravamento de rodas, truque dotado de suspensão primária e secundária através de molas e amortecedores hidráulicos, rodeiros com rolamento tipo cartucho 5½” x 10”, roda 33” forjada baixa tensão com disco formato “S” conforme norma AAR M-208 classe C, para bitolas ferroviárias de 1.000mm (1m – bitola métrica) ou 1.600mm (1,6m – bitola larga), engate tipo F com folga controlada de acordo com norma AAR M-201 classe E, com altura de 770±10mm para bitola métrica ou 990±10mm para bitola larga, com cálculo estrutural capaz de suportar estrutura sanitária de 3.200 litros de água e dejetos e sistema de vácuo e capaz de permitir a entrada de cadeirantes.
8605.00.90 | Ex 003 – Carros (vagões) especiais adaptados para serviço de lanchonete aos passageiros, para incorporação em composição de trem tracionada por locomotivas diesel-elétrica com esforço trator mínimo de 37.000kgf contínuo e 59.000kgf mínimo no momento de arrancada para percursos de distância superior a 1.000km, concebido para trafegar exclusivamente em ferrovias do tipo “heavy haul” (carga pesada) utilizadas para o tráfego ferroviário combinado com vagões de minério e outras cargas, podendo suportar ventos laterais de 80km/h na curva com superelevação máxima de 100mm com todos os passageiros no mesmo lado do carro, com cálculo estrutural capaz de suportar a instalação elétrica de equipamentos de cozinha para preparação de alimentos, construído em estrutura de aço com alto teor de cobre, comprimento máximo de 24m entre engates, largura de 2,824m para bitola métrica ou 3,1 para bitola larga, altura de 4,4m, centro de gravidade máximo de 1,83m para bitola métrica ou 2,49m para bitola larga, revestimento térmico acústico antichama, interligação entre carro fechada com sistema “gang way” (sanfona), 2 portas de embarque e desembarque automáticas e com bloqueio de acionamento para velocidade superior a 5km/h com sistema de antiesmagamento, sensor de presença, lâmpada indicadora e alarme sonoro de movimentação da porta e com último degrau da escada aberto automaticamente na abertura da porta e fechado no fechamento da porta habilitado por comando realizado remotamente de qualquer carro, equipado com freio eletro-pneumático tipo “overlay”, conforme padrão AAR S-4200 e disco de freio com sistema (“Wheel Slide Protection”) antitravamento de rodas, truque dotado de suspensão primária e secundária através de molas e amortecedores hidráulicos, rodeiros com rolamento tipo cartucho 5½” x 10”, roda 33” forjada baixa tensão com disco formato “S” conforme norma AAR M-208 classe C, para bitolas ferroviárias de 1.000mm (1m – bitola métrica) ou 1.600mm (1,6m – bitola larga), engate tipo F com folga controlada de acordo com norma AAR M-201 classe E, com altura de 770±10mm para bitola métrica ou 990±10mm para bitola larga, com cálculo estrutural capaz de suportar estrutura sanitária de 3.200 litros de água e dejetos e sistema de vácuo.
8605.00.90 | Ex 004 – Carros (vagões) especiais adaptados para serviço de restaurante aos passageiros, para incorporação em composição de trem tracionada por locomotivas diesel-elétrica com esforço trator mínimo de 37.000kgf contínuo e 59.000kgf mínimo no momento de arrancada para percursos de distância superior a 1.000km, concebido para trafegar exclusivamente em ferrovias do tipo “heavy haul” (carga pesada) utilizadas para o tráfego ferroviário combinado com vagões de minério e outras cargas, podendo suportar ventos laterais de 80km/h na curva com superelevação máxima de 100mm com todos os passageiros no mesmo lado do carro, construído em estrutura de aço com alto teor de cobre, comprimento máximo de 24m entre engates, largura de 2,824m para bitola métrica ou 3,1 para bitola larga, altura de 4,4m, centro de gravidade máximo de 1,83m para bitola métrica ou 2,49m para bitola larga, revestimento térmico acústico antichama, interligação entre carro fechada com sistema “gang way” (sanfona), 2 portas de embarque e desembarque automáticas e com bloqueio de acionamento para velocidade superior a 5km/h com sistema de antiesmagamento, sensor de presença, lâmpada indicadora e alarme sonoro de movimentação da porta e com último degrau da escada automaticamente na abertura da porta e fechado no fechamento da porta habilitado por comando realizado remotamente de qualquer carro, equipado com freio eletro-pneumático tipo “overlay”, conforme padrão AAR S-4200 e disco de freio com sistema (“Wheel Slide Protection”) antitravamento de rodas, truque dotado de suspensão primária e secundária através de molas e amortecedores hidráulicos, rodeiros com rolamento tipo cartucho 5½” x 10”, roda 33” forjada baixa tensão com disco formato “S” conforme norma AAR M-208 classe C, para bitolas ferroviárias de 1.000mm (1m – bitola métrica) ou 1.600mm (1,6m – bitola larga), engate tipo F com folga controlada de acordo com norma AAR M-201 classe E, com altura de 770±10mm para bitola métrica ou 990 ±10mm para bitola larga, com cálculo estrutural capaz de suportar estrutura sanitária de 3.200 litros de água e dejetos e sistema de vácuo.
8605.00.90 | Ex 005 – Carros (vagões) especiais, tipo bagageiro, para incorporação em composição de trem de passageiros tracionada por locomotiva diesel-elétrica com esforço trator mínimo de 37.000kgf contínuo e 59.000kgf mínimo no momento de arrancada para percursos de distância superior a 1.000km, com compartimento para armazenagem de bagagem, concebido para trafegar exclusivamente em ferrovias do tipo “heavy haul” (carga pesada) utilizados para o tráfego ferroviário combinado com vagões de minério e outras cargas, podendo suportar ventos laterais de 80km/h na curva com superelevação máxima de 100mm com todas as bagagens no mesmo lado do carro, construídos em estrutura de aço com alto teor de cobre, comprimento máximo de 24m entre engates, largura de 3,10m, altura de 4,4m, centro de gravidade máximo de 2,49m, revestimento térmico acústico antichama, interligação entre carro fechado com sistema “gang way” (sanfona), equipado com freio eletro-pneumático tipo “overlay”, conforme padrão AAR S-4200 e disco de freio com sistema (“Wheel Slide Protection”) antitravamento de rodas, truque dotado de suspensão primária e secundária através de molas e amortecedores hidráulicos, rodeiros com rolamento tipo cartucho 5½” x 10”, roda 33” forjada baixa tensão com disco formato “S” conforme norma AAR M-208 classe C, para bitolas ferroviárias iguais a 1.600mm (1,6m), engate tipo F com folga controlada de acordo com norma AAR M-201 classe E, com altura de 990 ±10mm.
8605.00.90 | Ex 006 – Carros (vagões) gerador elétrico, para incorporação em composição de trem tracionada por locomotivas diesel-elétrica com esforço trator mínimo de 37.000kgf contínuo e 59.000kgf mínimo no momento de arrancada para percursos de distância superior a 1.000km, concebido para trafegar exclusivamente em ferrovias do tipo “heavy haul” (carga pesada) utilizadas para o tráfego ferroviário combinado com vagões de minério e outras cargas, podendo suportar ventos laterais de 80km/h na curva com superelevação máxima de 100mm, contendo 2 grupos geradores elétricos trifásicos de 1.000kVA, voltagem de 380V e frequência de 60Hz, fator de potência de 0.8, motor diesel com 1.800rpm, podendo operar nas altitudes de 0 a 1.200m com autonomia de funcionamento de 40h e com controle automático e interligado com sistema de diagnose, tanque de diesel com capacidade igual ou superior a 8.000 litros com indicador e interligado com sistema de controle, construído em estrutura de aço com alto teor de cobre, comprimento máximo de 24m entre engates, largura de 2,824m para bitola métrica ou 3,1 para bitola larga, altura de 4,4m, centro de gravidade máximo de 1,83m para bitola métrica ou 2,49m para bitola larga, revestimento térmico acústico antichama, interligação entre carro fechada com sistema “gang way” (sanfona), 4 portas de acesso lateral do carro provida de escada fixa, equipado com freio eletro-pneumático tipo “overlay”, co padrão AAR S-4200 e disco de freio com sistema (“Wheel Slide Protection”) antitravamento de rodas, truque dotado de suspensão primária e secundária através de molas e amortecedores hidráulicos, com projeto para 120km/h, rodeiros com rolamento tipo cartucho 5½” x 10”, roda 33” forjada baixa tensão com disco formato “S” conforme norma AAR M-208 classe C, para bitolas ferroviárias de 1.000mm (1m – bitola métrica) ou 1.600mm (1,6m – bitola larga), engate tipo F com folga controlada de acordo com norma AAR M-201 classe E, com altura de 770 ±10mm para bitola métrica ou 990 ±10mm para bitola larga.
8607.11.10 | Ex 003 – Bogies (truques) para aplicação ferroviária, para serem acoplados em locomotiva, com velocidade máxima em cremalheira em descida de 25km/h e em subida de 30km/h, distância entre eixos de 5.000mm, bitola de 1.600mm, com 4 sapatas de freio por truque, composto de estrutura, ventilação do motor de tração, mancal do rodeiro, freio da aderência, acionamento da roda dentada da cremalheira, areieiro, braço de tração e freios da caixa de redução.
8607.99.00 | Ex 013 – Sistemas de passagem para uso exclusivo em veículo monotrilho de passageiros, com capacidade de isolamento térmico e acústico para fixação entre veículos, constituídos por conjunto foles flexíveis de borracha de silicone de convolutas duplas e 1 conjunto de peças duplas de placa de piso, sendo uma em balanço e outra flexível, com capacidade de carga máxima de passageiros/m2. (Revogado pela Resolução Camex nº 8, de 2015).
8609.00.00 | Ex 003 – Contêineres para transporte de gases comprimidos, com 40 pés de comprimento, de largura igual ou superior a 6 pés e altura igual ou superior a 4 pés, com 8 a 12 cilindros de pressão sem costura de aço.
8609.00.00 | Ex 007 – Contêineres/baskets rígidos, com refrigeração, para transporte de gêneros alimentícios ou mercadorias perecíveis, de comprimento nominal igual ou superior a 2m, tara igual ou superior a 2.850kg e capacidade de carga igual ou superior a 7.150kg.
8701.30.00 | Ex 005 – Tratores florestais de esteira de metal, com motor diesel de potência bruta de 97HP, peso operacional total, com cabeçote de corte, variando de 6.214 a 6.464kg (dependendo do cabeçote instalado), com pressão do sistema hidráulico de 379bar e vazão máxima de 148 l/min, sistema de braço frontal hidráulico com cabeçote triturador florestal acoplado e largura entre 1.803 e 2.159mm.
8701.30.00 | Ex 006 – Tratores florestais de esteira de metal, com motor diesel de potência bruta de 128HP, peso operacional total sem cabeçote de corte de 6.486kg, com pressão do sistema hidráulico de 310bar e vazão máxima de 273 l/min, sistema de braço frontal hidráulico com cabeçote triturador florestal acoplado e largura entre 1.727 e 2.159mm.
8701.30.00 | Ex 007 – Tratores florestais de esteira de metal, com motor diesel de potência bruta de 142HP, peso operacional total sem cabeçote de corte de 7.466kg, com pressão do sistema hidráulico de 414bar e vazão máxima de 231 l/min, sistema de braço frontal hidráulico com cabeçote triturador florestal acoplado e largura entre 1.880 e 2.159mm.
8701.30.00 | Ex 008 – Tratores florestais de esteira de metal, com motor diesel de potência bruta de 250HP, peso operacional total sem cabeçote de corte de 11.104kg, com pressão do sistema hidráulico de 414bar e vazão máxima de 284 l/min, sistema de braço frontal hidráulico com cabeçote triturador florestal acoplado e largura entre 2.515 e 2.565mm.
8701.30.00 | Ex 009 – Tratores florestais de esteira de metal, com motor diesel de potência bruta de 142HP, peso operacional total sem cabeçote de corte de 6.060kg, com pressão do sistema hidráulico de 414bar e vazão máxima de 231 l/min, sistema de braço frontal hidráulico com cabeçote triturador florestal acoplado e largura entre 1.829 e 2.159mm.
8701.30.00 | Ex 010 – Tratores florestais de esteira de metal, com motor diesel de potência bruta de 403HP, peso operacional total sem cabeçote de corte de 19.958kg, com pressão do sistema hidráulico de 400bar e vazão máxima de 549 l/min, sistema de braço frontal hidráulico com cabeçote triturador florestal acoplado e largura entre 2.489 e 2.768mm.
8701.30.00 | Ex 011 – Tratores florestais de esteira de metal, com motor diesel de potência bruta de 600HP, peso operacional total sem cabeçote de corte de 20.865kg, com pressão do sistema hidráulico de 400bar e vazão máxima de 795 l/min, sistema de braço frontal hidráulico com cabeçote triturador florestal acoplado e largura entre 2.489 e 2.769mm.
8709.19.00 | Ex 030 – Veículos automóveis para transporte a pequenas distâncias de estruturas de grandes dimensões e de peso aproximado de 390t (320t de carga em blocos) mais 70t de peso morto, utilizados em áreas de construção naval (estaleiros) e em operações portuárias, não concebidos para o transporte de mercadorias em estrada ou em outras vias públicas com plataforma de carga apoiada sobre 6 eixos/12 suspensões com rodas, acionados por motor diesel, com velocidade de 0 a 10km/h sem carga e de 0 a 5km/h carregado, capaz de deslocamento lateral (tipo caranguejo) equipados com cabine para motorista e segunda cabine opcional na extremidade oposta, capazes de serem guiados sob cargas suportadas em pedestais, erguendo-as por meio de seu sistema de suspensão hidráulica, e transportá-las para outro local, sendo descarregados com auxílio de guindaste ou outro equipamento de elevação, ou ainda em um caminho inverso da suspensão, arriando-as pelo sistema hidráulico sobre suportes fixos no solo. Ex 030 - Veículos automóveis para transporte a pequenas distâncias de estruturas de grandes dimensões e de peso aproximado de 390t (320t de carga em blocos) mais 70t de peso morto, utilizados em áreas de construção naval (estaleiros) e em operações portuárias, não concebidos para o transporte de mercadorias em estrada ou em outras vias públicas com plataforma de carga apoiada sobre 6 eixos/12 suspensões com rodas, acionados por motor diesel, com velocidade de 0 a 12km/h sem carga e de 0 a 6km/h carregado, capaz de deslocamento lateral (tipo caranguejo) equipados com cabine para motorista e segunda cabine opcional na extremidade oposta, capazes de serem guiados sob cargas suportadas em pedestais, erguendo-as por meio de seu sistema de suspensão hidráulica, e transportá-las para outro local, sendo descarregados com auxílio de guindaste ou outro equipamento de elevação, ou ainda em um caminho inverso da suspensão, arriando-as pelo sistema hidráulico sobre suportes fixos no solo. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8709.19.00 | Ex 031 – Veículos autopropulsados para pequenas distâncias, empregados para transporte de blocos e seções de casco e estruturas navais, com capacidade de 327,190t, medida de plataforma de carga de 12.000 x 3.000 x 1.220mm, módulo de truque, estrutura central da caixa integrada ao tanque de ar, alta capacidade de carga no ponto da estrutura central e campos exteriores fechado do chassis, combinações de acoplamentos, conjunto de rodas pendulares montadas em chassis por meio de anéis giratórios de rolamentos de esferas ativadas por unidades de engrenagens hidráulicas, transmissão hidrostática integrada ao conjunto de rodas, pneus 215/75r 17.5 (8 linhas de eixos com tração contínua) 16 x 4 (2 linhas de eixo motor), direção eletrônica, curso do eixo hidráulico ±300mm, válvulas de segurança de ruptura da mangueira em todo o conjunto de roda, ângulos de curvaturas ± 135º, em toda altura de condução, sistema de direção eletrônica multidirecional, 2 linhas de freios a ar em todas as rodas e molas de freios de estacionamento, contendo comando geral de todo equipamento, por unidade de controle remoto com painel portátil e cabo de 30m através de joysticks e display de dados, denominado “powerpack” - PFV 210/30-19 (2.400) com motor diesel tipo “deutz” - 155kW (210HP) 2.400min-1.
8716.20.00 | Ex 001 – Recolhedoras-apanhadeiras de palha ou forragem, tracionadas por trator, para recolhimento de fardos retangulares grandes (com dimensões 2.750 x 900 x 1.200mm e peso máximo de 1.000kg), controladas por monitor de controle eletrônico, com recolhedor automatizado de grande capacidade (2.920mm de largura externa), capacidade de carga de 20.000kg e até 12fardos/carga.
8716.20.00 | Ex 002 – Recolhedoras-apanhadeiras, tracionadas por trator, para recolhimento e empilhamento de fardos de feno retangulares pequenos (com dimensões até 406,4 x 457,2 x 965,2mm e peso máximo de 40kg), controladas por sistema eletrônico e acionamento mecânico automatizado para formação das camadas de fardos, formando cargas parciais ou completas, com capacidade de até 4.000kg por carga ou até 104 fardos.
8907.90.00 | Ex 011 – Monoboias com sistema de ancoragem tipo “turret” para amarração de navios e transferência segura de petróleo, nafta, condensado, diesel e gasolina, com capacidade para navios até “Suezmax”, compostas de: corpo metálico flutuante; sistema de tubulação para transferência de fluido; turret com 8 linhas de ancoragem; sistema de controle e monitoramento, com sensores para medição de pressão, temperatura, vazão e tensão no cabo de amarração, com aquisição de dados de posição (DGPS), detecção de vazamento pelo swivel e transmissão de dados via rádio UHF e ETHERNET; rolamento principal com engraxamento manual e automático; sistema de auxílio à navegação com luz náutica, detector de nevoeiro e buzina de nevoeiro; sistema autônomo de geração de energia composto de painéis solares, geradores eólicos e baterias; guincho hidráulico e equipamentos de movimentação de carga; equipamentos de salvatagem; cabo de amarração dos navios com junta universal; 2 tubulações de 20'' para conexão de mangotes submarinos e flutuantes.
9015.20.10 | Ex 006 – Teodolitos eletrônicos, com distanciômetro eletrônico incorporado, do tipo "Estação Total" com compensador de eixo vertical; precisão de leitura angular mínima de 10s de arco e coletor/controlador de dados para armazenamento dos dados coletados.
9015.90.90 | Ex 008 – Ferramentas de MWD/LWD integrados utilizadas para leitura de dados direcionais, durante a perfuração de poços de petróleo.
9022.29.90 | Ex 006 – Analisadores de calcário, em tempo real, para controle de processo em indústria de cimentos, com utilização de radiações gama por meio de gerador elétrico de nêutrons.
9027.10.00 | Ex 053 – Analisadores de emissões de gases de escape de motores, para análise de 2 ou mais combustíveis por sistema de amostragem direta, configurados para análise de, no mínimo, 3 dos parâmetros descritos a seguir: CO (H)/CO₂, com alcance de 0-0,5-12vol% para CO e de 0-0,5-20vol% para CO₂, CO (L) com alcance de 0-50-2.500ppm, NOX com alcance 0-10-500ppm e 0-1K-10K ppm, O₂ com alcance de 0-1-25 vol% e CO₂ EGR com alcance e 0-0,5-20 vol%, THC com alcance de 0-10-500 ppmC e 0-1K-20K ppmC, CH₄ com alcance de 0-5-50 ppm e 0-100-2.500 ppm, podendo opcionalmente executar análises com módulos aquecidos para outros parâmetros como: NOX com alcance de 0-10-500ppm e 0-1K-10K ppm, THC com alcance de 0-10-500 ppmC e 0-1K-50K ppmC e CH₄ com alcance de 0-50-2.500ppm e 0-5K-25K ppmC, com ou sem forno de aquecimento dos analisadores, linhas aquecidas, filtros aquecidos, bombas, válvula solenoide seletora de gases dos analisadores com ou sem sistema de controle e gerenciamento automático de execução de ciclos de testes, cálculos de resultados e relatórios gerenciais e com ou sem divisor de gases de precisão que utiliza uma combinação de controladores de fluxo de massa com precisão para misturar um gás de calibração conhecida com o gás diluente com precisão de ± 1,0% do fluxo previsto, 0,2% de divisão de misturas, repetibilidade de ±0,5%, com conversor de NOx para verificação de eficiência de medição.
9027.10.00 | Ex 054 – Equipamentos analisadores de gases provenientes da combustão em motores automotivos compostos de 1 sistema de análise de gases brutos; 1 sistema de análise de gases brutos e diluídos; 1 sistema de coleta de amostras de gases; 1 sistema de coleta de aldeídos e álcool não queimado; 1 sistema de componentes auxiliares com bombas, válvulas, filtros, controladores de fluxo, balões de amostragem, linhas de captação, seletores de gases e aquecedor e 1 sistema de controle com CLP, computadores, monitores, impressoras e roteadores.
9027.10.00 | Ex 055 – Equipamentos duplos para coleta simultânea de amostras de aldeídos e álcool não queimado contidos nos gases emitidos por motores de combustão interna, montados em gabinete único, para coleta em 16 frascos de vidro tipo "impinger", com sistema de refrigeração dos frascos, sistema de checagem de vazamentos e unidade de controle e comando.
9027.10.00 | Ex 056 – Equipamentos para amostra de fluxo parcial para coleta de material particulado proveniente de motores diesel, a partir de microtúnel de diluição aquecida com 2 porta-filtros, range de vazão de 40 a 80LPM, tempo de resposta de diluição de ±0,5s, unidade secundária de diluição com gerenciamento de temperatura e unidade de controle.
9027.10.00 | Ex 057 – Equipamentos para geração de amostras de gases diluídos por meio da mistura dos gases emitidos por veículos automotores com ar ambiente previamente filtrado, para medições mássicas e precisas dos gases, com unidade de mistura ar/gases, unidade de medição de vazão com range de 2 até 30,5m³/min, unidade de armazenamento de amostra em 12 sacos com ou sem controle de temperatura, com ou sem dispositivos para coleta de amostras de material particulado, dispositivos de calibração de alta precisão, unidade de controle e comando individual ou compartilhada.
9027.10.00 | Ex 058 – Medidores ópticos de teor de oxigênio dissolvido em gases contidos em cervejas e bebidas em geral, fixos, para medições em linha, com capacidade de registro ≤500 medições, faixa de medição 0 - 200ppm, com acessórios normais de funcionamento.
9027.10.00 | Ex 059 – Medidores ópticos de teor de oxigênio dissolvido em cervejas e bebidas em geral, fixos e/ou portáteis, para medições em linha, com capacidade de registro ≤500 medições (medidores fixos) e /ou ≤400 medições (medidores portáteis), faixa de medição 0 - 2.000ppb (cervejas e bebidas em geral), com acessórios normais de funcionamento.
9027.10.00 | Ex 060 – Aparelhos para medição de teor de oxigênio dissolvido (DO) e de gás carbônico dissolvidos em cervejas e bebidas em geral, fixos, para medições em laboratório ou no pré-engarrafamento, com capacidade de registro ≤ 250 medições, faixas de medição: 0,00 - 4,18% (O₂), 0,000 - 2,000mg/l (DO) e 2,0 - 15,0g/l (CO₂), com acessórios normais de funcionamento.
9027.50.10 | Ex 026 – Aparelhos computadorizados para medir os teores de substratos, enzimas, proteínas e eletrólitos por meio de absorbância, turbidimetria e íons seletivos, em fluidos biológicos, com velocidade igual ou superior a 800testes/hora e até 99testes/amostra.
9027.50.10 | Ex 035 – Aparelhos computadorizados para medir os teores de substratos, enzimas, proteínas e eletrólitos por meio de absorbância, turbidimetria e íons seletivos, em fluidos biológicos, com velocidade igual ou superior a 800testes/h e até 99testes/amostra.
9027.50.10 | Ex 036 – Máquinas para análise química do soro humano, para detecção de anticorpos ou antígenos, pelo processo "Elisa" de reação com enzimas e leitura de cores por fotometria, compostas de 6 módulos (entrada, incubação, 2 de lavagem, leitura e armazenamento) com 16 a 24 posições de reagentes e 20 a 30 câmaras de incubação.
9027.50.90 | Ex 088 – Equipamentos para triagem de doadores de sangue por meio da metodologia de Amplificação Mediada por Transcrição (TMA), Sistema Procleix TIGRIS.
9027.80.99 | Ex 099 – Analisadores hematológicos automáticos para contagem sanguínea completa com seus índices hematimétricos (CBC, WBC, PIt e outros) e contagem de hemácias nucleadas (NRBC), com rendimento de 110amostras/hora, compostos de: analisador, diluidor, fonte de alimentação, computador e monitor.
9027.80.99 | Ex 213 – Contadores de elementos existentes na urina (hemácias, leucócitos, piócitos, células epiteliais, células de descamação, bactérias, cristais, cilindros hialinos, leveduras, espermatozoides e muco) por meio de citometria de fluxo e digitalização de imagens.
9027.80.99 | Ex 214 – Contadores automáticos de partículas por bloqueio de luz laser (obscuração de luz) para detecção de contaminação sólida nos sistemas hidráulicos e de lubrificação, com capacidade de detectar partículas de diâmetro igual ou superior a 4 mícrometros.
9030.33.90 | Ex 005 – Medidores de descargas parciais para testes simultâneos de alta e baixa tensão, entre 30 e 500kHz em transformadores.
9030.39.90 | Ex 014 – Cargas eletrônicas de corrente programável para testes de transformadores de corrente de acordo com a norma IEC60044 e ANSI, utilizadas para tensões de até 200V, frequência de teste 50/60Hz, carga de até 75VA com “steps” de 0,01VA.
9030.39.90 | Ex 015 – Cargas eletrônicas de tensão programável para testes de transformadores de tensão de acordo com a norma IEC60044 e ANSI, utilizadas para tensões de até 400V, frequência de teste 50/60Hz, potência nominal de 1 a 75VA em incrementos de 0,01VA.
9030.39.90 | Ex 016 – Equipamentos automáticos para testes de tensão aplicada em cabos de energia elétrica, tipo ressonante com capacidade para 18 ciclos diários de trabalho com 30 minutos de operação por 30 minutos de repouso, dispondo de transformador isolador a óleo com dupla blindagem eletrostática de 440V/480V e potência 187,5kVA, cubículo de potência contendo disjuntor geral, regulador de tensão, contator e filtro de rede, transformador excitador 912V/60Hz, corrente 206A, potência 187,5kVa, isolado a óleo, reator variável com TAP's 75kV, 150kV e 250kV para correntes nominais respectivamente de 70A, 50A e 30A, potência mínima de 7.500kVa e nível máximo de descargas parciais 2pC, filtro de alta tensão de 3 estágios 250kV/60A, unidade de controle digital programável com interface para operação remota, carga básica capacitiva de 250kV/20nF.
9030.39.90 | Ex 017 – Equipamentos microprocessados para medição de alta precisão para transformadores de corrente - TC e transformadores de potência - TP calibrado para 50 e 60Hz, com limites de erro por faixa de operação para transformadores de corrente de 1 a 210% e para transformadores de tensão de 3 a 400V, com mostrador de LCD de 6 dígitos e mostradores de cristal líquido, matricial de 2 x 16 caracteres, incluindo interface RS 232C e cabo de dados.
9031.10.00 | Ex 072 – Balanceadoras automáticas com mancal de ar especialmente desenvolvidas para balancear conjunto eixo rotor da turbina utilizado na montagem de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de veículos de combustão interna.
9031.10.00 | Ex 073 – Balanceadoras de conjunto central utilizado na montagem de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de veículos de combustão interna.
9031.10.00 | Ex 074 – Máquinas automáticas para medir excentricidade axial, radial e controle dimensional para rodas de aço para veículos automóveis de passageiros e comerciais de diâmetro nominal de 13 a 20", peso de até 30kg, capacidade produtiva de até 530unidades/h, compreendendo unidade de controle de transferência e posicionamento de rodas composto por 2 eixos verticais movidos a correias sincronizadas por meio de 2 servomotores para retirar rodas das esteiras de entrada de roletes tracionados, posicionamento na estação de medição, colocação na esteira de saída de roletes tracionados, eixo horizontal movido a correia sincronizada por meio de servomotor para posicionamento horizontal das rodas nas esteiras e estação de medição; esteira de entrada de roletes tracionados por motorredutores para transporte e posicionamento de rodas, esteiras de saída por roletes tracionados por motorredutores para transporte e descarregamento; estação de medição de rodas com diâmetro de furo central entre 50 e 172mm com controlador lógico programável (CLP) e com comando numérico computadorizado (CNC), onde cada revolução 1.024 pontos na roda são verificados e processados em 32bits com resolução de medição de 0,001mm, com eixo central para posicionamento de rodas por meio de pinças expansivas pelo mandril e troca de produto programada por CLP; sistema de marcação de tinta por aspersão para identificação angular do ponto baixo e/ou ponto alto do 1º harmônico da roda, com especificação de marcação de 15mm de diâmetro; etiquetadora automática para aplicação de etiquetas de 15 x 30mm sobre rodas, com estação de armazenamento de etiquetas, controle de temperatura, sensor para confirmação de etiquetas; gabinete de gerenciamento eletrônico para controle dimensional por meio de PC Industrial, sistema com controlador lógico programável (CLP), interface homem-máquina (IHM), transferência de dados via rede ethernet.
9031.20.90 | Ex 116– Máquinas automáticas para testar o desempenho de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de veículos de combustão interna, compostas por uma estação de teste de vazamento e uma esteira para manuseio entre as estações de trabalho.
9031.20.90 | Ex 114 – Bancos de ensaios para teste de estanqueidade em evaporador, controle de obstrução no produto, pressurização e verificação mecânica, busca de perda de grande porte por meio de teste de caída de pressão, consistindo de câmera de vácuo em aço e alumínio com abertura e fechamento automático e com sistema de segurança, recuperador de gás hélio centralizado em estrutura de aço inoxidável, sistema de bombeamento e ventilação, sistema de compressão de 30bar, sistema de análise e de medição constituído de espectrômetro de massa combinado a um grupo de vácuo, berço de ensaios extraíveis e intercambiáveis montados sobre a placa de alumínio anodizado dotado de conector elétrico, painéis elétricos, painel pneumático de distribuição de gases, PC industrial com sistema operativo Windows com software de gerenciamento e com monitor “touch screen” colorido, botoeira para os comandos e as sinalizações, dotado de descargas separadas para o ar e o hélio, impressora para etiquetas adesivas, leitor de código de barras.
9031.20.90 | Ex 115 – Bancos de ensaios para testes funcionais sequenciais e de medições específicas em grupos de climatização, automático, consistindo de estrutura de alumínio, grupos mecânicos, PC com monitor teclado e software próprio e painel elétrico de controle, alimentação elétrica de 400Vac, 60Hz, 1kVA, com alimentação pneumática de 4:6bar.
9031.49.90 | Ex 221 – Equipamentos de medição por câmera megapixel com alta definição de vídeo imagem, com campo de visão de 78 a 9,75mm (diagonal), em 8 etapas de zoom digital; PC dedicado com software dedicado para análise de dados.
9031.49.90 | Ex 222 – Equipamentos para avaliação de geometria de veículo completo, com medição sem contato a laser, para linha de produção de veículos, com avaliação de convergência total e individual dos eixos dianteiros e traseiros, com ou sem avaliação de cambagem individual e diferença de cambagem dos eixos dianteiros e traseiros, com ou sem avaliação de caster individual dos eixos dianteiros e traseiros, com ou sem avaliação do ângulo de desvio em marcha "thrust angle", com ou sem avaliação da altura do veículo, com compensação de alinhamento do volante e sistema automático de centralização do veículo.
9031.49.90 | Ex 223 – Sistemas de medição interferométrico multidimensional a laser com precisão melhor ou igual a 0,5ppm que pode medir simultaneamente em um único setup erros lineares, angulares, retitude e roll para rápida avaliação de erros de máquinas-ferramentas ou máquinas de medir por coordenadas.
9031.80.11 | Ex 004 – Dinamômetros para teste de motores de veículos, para aplicações tais como testes de resistência (testes estacionários e transientes) e simulação da carga da estrada, da massa do veículo e inclinação da estrada, potência nominal de 490kW, torque nominal de 2.500Nm, máxima rotação de 7.500rpm e inércia da massa do motor (com flange de acoplamento e sem flange de torque) 3.1kgm².
9031.80.12 | Ex 016 – Rugosímetros portáteis para medição de rugosidade superficial, com curso máximo de medição de 17,5mm no eixo X e máximo de 350µm no eixo Z, unidade de avaliação com display colorido e impressora térmica embutida, comunicação via "Bluetooth" ou cabo entre as unidades de medição e filtro "cut-off" de 0,25, 0,8 e 2,5mm e automático.
9031.80.12 | Ex 021 – Rugosímetros portáteis com unidade de avanço de, no mínimo, 17,5mm, apalpador indutivo com coluna ajustável de 50mm; display de 4,3" para mostrar perfil e resultados; saída USB para comunicação do PC e carregamento de bateria.
9031.80.20 | Ex 127 – Máquinas para medição tridimensional de dentes de engrenagens, por contato, com mesa giratória, capazes de verificar ângulo, passo, perfil, perfil ativo, abaulamento, excentricidade, espaçamento e erros compostos, de comando numérico computadorizado (CNC).
9031.80.20 | Ex 136 – Máquinas de medição de engrenagens de comando numérico computadorizado (CNC), com 3 eixos lineares e 1 eixo circular, apoiado em sapatas de nivelamento com amortecimento de vibração, para medição na posição vertical, dos dentes, flancos das engrenagens, superfícies cilíndricas dos eixos e ferramentas de corte de produção de engrenagens, dotado de apalpador eletrônico para verificação do grau de rugosidade dos flancos, com magazine para estocar os apalpadores, com peso máximo permitido das engrenagens de 50kg, ângulo da linha de flancos entre 0 e 90º, diâmetro de inspeção das engrenagens de 5 a 280mm, com curso de medição no eixo X de 340mm, no eixo Y de 200mm e no eixo Z de 500mm.
9031.80.99 | Ex 598 – Aparelhos para teste elétrico de performance funcional (temperatura, pressão, vácuo, umidade, vibração) para uso em linha de fabricação de refrigeradores, freezers domésticos e ar condicionado.
9031.80.99 | Ex 599 – Equipamentos pneumáticos/magnéticos para medição de espessura sem contato, para linha de extrusão de plásticos em filmes, chapas ou folhas em geral, com largura máxima útil de 900 a 2.700mm, velocidade máxima de varredura de 150mm/s, com ângulo mínimo de abrangência do material de 12° e ângulo máximo de inclinação máximo do scanner de 20°, dotados de 1 sensor, 1 unidade de varredura e 1 painel de instrumento.
9031.80.99 | Ex 600 – Leitoras traçadoras - aparelhos para medir forma e curvatura de armações de óculos, por meio de apalpadores, com calibração automática e posicionamento automático do apalpador, dotadas de câmera de vídeo sem erros de paralaxe, armazenamento de 200 formas através do código de barras, cruz de centragem para todos os tipos de lentes: visão simples, bifocal, executivo e multifocal, com controle de pressão: proteção contra quebra de lentes superfinas, possibilidade de conexão em rede com até 15 facetadoras e 3 leitores, com interface para uma ou mais biseladoras, de controle numérico.
9031.80.99 | Ex 601 – Máquinas automáticas para inspeção de fissuras e vazamentos em frascos-ampola e ampolas de vidro com produtos farmacêuticos líquidos, capacidade máxima de inspeção de 36.000/h para ampolas e 30.000/h para frascos-ampola, sistema de inspeção por meio de alta voltagem composto de 4 estações de inspeção (fundo, corpo, pescoço e ponta), equipadas com interface homem máquina colorida do tipo “touch screen” e sistema de rejeição automática dos recipientes com fissuras ou vazamentos.
9031.80.99 | Ex 602 – Máquinas de teste de expansão do talão do pneu com aros de 12 a 19 polegadas; sistema de expansão com 8 segmentos, pistão hidráulico e 4 transdutores, força de compressão máxima de 15.000N através de unidade hidráulica; sistema de visualização de parâmetros, impressão de relatórios e controle automatizado por PLC.
9031.80.99 | Ex 603 – Máquinas para teste hidrostático em tubos de aço com diâmetro entre 508 e 2.032mm, aplicando força de teste de até 800t, compostas por sistema de recebimento, alimentação, parada, elevação, alinhamento, lavação interna, corpo e cabeçotes frontal e traseiro, sistema de descarga do tubo e esvaziamento, suprimento de água de teste, sistema hidráulico, sistema elétrico e controle.
9031.80.99 | Ex 604 – Máquinas simuladoras de teste de fadiga radial com 2 estações para rodas comerciais (caminhões/ônibus), agrícolas e fora de estrada, para rodas de diâmetro de 800 ÷ 2.200mm, tambor central de 3.000 mm de diâmetro e largura de 1.200mm, carga máxima radial (kN) 250 e carga máxima axial (kN) 100, uma estação para teste angular em até ±25°, sistema de aplicação de força hidráulica e pneumático, sistema de refrigeração dos pneus, quadro de força, equipamentos eletrônicos para supervisão (sensores de detecção de bolhas do pneu, temperatura, contagem ciclos, células de carga radial e axial, com programa dedicado para controle e supervisão de todas as funcionalidades e interface com usuário através de PC) e controle lógico programável (CLP). Ex 604 - Máquinas simuladoras de teste de fadiga radial com 2 estações para rodas comerciais (caminhões/ônibus), agrícolas e fora de estrada, para rodas de diâmetro de 800 ÷ 2.200mm, tambor central de 3.000 mm de diâmetro e largura de 1.200mm, carga máxima radial (kN) 250 e carga máxima axial (kN) 100, uma estação para teste angular em até ±25°, sistema de aplicação de força hidráulica, sistema pneumático, sistema de refrigeração dos pneus, quadro de força, equipamentos eletrônicos para supervisão (sensores de detecção de bolhas do pneu, temperatura, contagem ciclos, células de carga radial e axial, com programa dedicado para controle e supervisão de todas as funcionalidades e interface com usuário através de PC) e controle lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 22, de 2015)
9031.80.99 | Ex 605 – Transdutores lineares de posição, magnetostritivos utilizados na medição de deslocamentos ou nível, com curso máximo de medição menor ou igual a 10.060mm.
9031.80.99 | Ex 606 – Transdutores lineares de posição, resistivos, utilizados na medição de deslocamentos, com curso máximo de medição menor ou igual a 3.000mm.
9031.90.90 | Ex 003 – Módulos de medição computadorizados utilizados em unidades de medição de máquinas de balanceamento estático e dinâmico, com medição de força ou deslocamento, processamento de sinais de velocidade de vibração, aceleração e deslocamento, faixa de rotação entre 120 e 5.000rpm, faixa de medição do deslocamento de 1:1.000.000, incluindo cálculo de tolerância conforme ISO 1940, calibração permanente para até 4 máquinas e calibração específica de rotores, medição do desbalanceamento em componentes, uniformemente distribuídos ou não, para exibição numérica e vetorial, indicação de posicionamento angular, filtro de sinais, função valor médio sobre o tempo, conversão de valores, compensação, extensão para software de correção por furação e correção por classes e deslocamento de massas. Ex 003 - Módulos de medição computadorizados utilizados em unidades de medição de máquinas de balanceamento estático e dinâmico, com medição de força ou deslocamento, processamento de sinais de velocidade de vibração, aceleração e deslocamento, faixa de rotação entre 120 e 5.000rpm, faixa de medição do desbalanceamento de 1:1.000.000, incluindo cálculo de tolerância conforme ISO 1940, calibração permanente para até 4 máquinas e calibração específica de rotores, medição do desbalanceamento em componentes, uniformemente distribuídos ou não, para exibição numérica e vetorial, indicação de posicionamento angular, filtro de sinais, função valor médio sobre o tempo, conversão de valores, compensação, extensão para software de correção por furação e correção por classes e deslocamento de massas. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).

Art. 2º Alterar para 0% (zero por cento), até 31 de dezembro de 2014, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8602.10.00 | Ex 007 – Combinações de máquinas, de aplicação exclusivamente ferroviária, para fabricação de locomotiva diesel-elétrica de 8 eixos, com potência bruta superior a 4.100HP, constituídas de: motor a diesel, com seu respectivo dispositivo de controle e conduites, 16 cilindros em “V”, 4 tempos, com potência bruta de até 4.500HP a 1.050RPM, acompanhado de silenciador fabricado em aço fundido e telas de aço-liga; conjunto alternador principal/auxiliar trifásico e seus respectivos dispositivos de proteção, filtro de corrente e controle de excitação/carregamento de baterias, com potência de 2.600kVA, em corrente alternada máxima de 8.000A, tensão máxima de até 1.300V, a uma rotação máxima de serviço de 1.050RPM, isolação do estator classe H, arrefecido por ventilação forçada, diretamente acionado por flange existente no motor a diesel; conjunto de freio eletrodinâmico com múltiplas camadas de resistores com capacidade de dissipação de até 6,1MW arrefecidos por motores sopradores de corrente contínua; compartimento de alimentação de alta tensão e controle para o sistema de freio eletrodinâmico, motores de tração e inversão de sentido dos mesmos, constituído por: contatores e chaves de acionamento de alta potência e abertura em carga, barras condutoras, isoladores e conexões; compartimento de baixa tensão responsável pelo controle de potência, aderência roda-trilho e interface homem-máquina, constituído por: disjuntores monopolares e bipolares, relés, réguas de terminais, painéis eletrônicos e seus respectivos cartões; conjunto eletropneumático de frenagem composto de: central eletropneumática de comando e válvula de controle do sistema de freio eletrônico, destinados à transmissão dos sinais elétricos para o sistema de controle e dos sinais pneumáticos para os cilindros de freio da composição; secador de ar com dimensões máximas 575 x 305 x 510mm (C x L x A) e peso máximo de 72kg; painel eletrônico de transmissão e recepção de sinais de rádio para controle remoto de locomotivas, com sistema redundante; sistema de arrefecimento do motor diesel de potência bruta de até 4.500HP, composto por radiadores, incluindo válvula eletropneumática para direcionamento do fluxo de água, conjunto eletromecânico para ventilação forçada de ar, com seus respectivos dispositivos de controle; conjunto de componentes para montagem de truques ferroviários, composto de suportes dos rolamentos de suspensão dos motores de tração, eixos usinados para rodeiro fabricados em aço carbono conforme norma AAR 101-A, grau F, tratados termicamente através do processo de têmpera subcrítica, mecanismos de ajuste automático da folga entre sapatas de freio e rodas, cilindros de frenagem pneumática com diâmetro de 7” e curso de 8”, rolamentos tipo cartucho e amortecedores; conjunto de controle principal e painel de interface homem-máquina para integração dos sistemas de controle e conexão à rede de comunicação da locomotiva; conjunto de ventilação forçada tipo motores-sopradores centrífugos de ar, próprios para operação em frequências variáveis de até 105Hz e seus respectivos dispositivos de controle, com motores de corrente alternada trifásica; conjunto trocador de calor tubular metálico, projetado para resfriamento do óleo lubrificante do motor diesel com potência bruta de até 4.500HP, com núcleo fabricado em tubos de cobre sem costura que permite a passagem de água no seu interior e de óleo lubrificante na parte externa, resistente à pressão aproximada de 255psi; conjunto de filtro de óleo lubrificante fabricado em aço carbono, com alojamento para múltiplos elementos de filtragem, projetado para uma vazão de 2.000l/min, à pressão de 150psi; sistema mecânico de acoplamento entre locomotivas e/ou vagões com seu respectivo amortecedor de impacto; conjunto retificador para propulsão da locomotiva, composto de diodos retificadores de estado sólido trifásicos, montados em painel, para a conversão da corrente alternada de saída do alternador em corrente contínua, com o objetivo de alimentar os motores de tração; sistema para gravação de eventos operacionais da locomotiva, fabricado conforme norma FRA 229.135, com capacidade de registrar os principais parâmetros ocorridos no mínimo nas últimas 48horas de operação da locomotiva, destinado à detecção de falhas e investigação de causas de acidentes; sistema eletrônico de monitoramento em tempo real do nível de combustível.
8602.10.00 | Ex 011 – Combinações de máquinas, de aplicação exclusivamente ferroviária, para locomotivas diesel-elétricas com potência bruta superior a 4.400HP, constituídas de: um motor diesel com seu respectivo dispositivo de controle e conduítes, 16 a 20 cilindros em "V", dois tempos, com potência bruta de até 5.700HP @ 900-950rpm, com entrada de ar filtrada de maneira inercial, coletor de escape em aço fundido com proteções de liga de aço e placas para saídas de escape; conjunto alternador principal/auxiliar, com potência nominal mínima de 3.200kW @ 900rpm e capacidade de sobrerrotação de até 1.100rpm; o alternador é trifásico CA (conectado em estrela), uma saída de 1.963 Volts de fase a fase com corrente de fase de 951-1.118amp de saída retificada de 2.650V a 1.208-1.434amp a um fator de potência de 1.0; o alternador principal consiste de 10 polos bobinados de rotor, 2 bobinas equilibradas de estator principal eletricamente isoladas, um conjunto de anéis coletores, com dois conjuntos de porta escova; o alternador auxiliar é constituído de 16 polos bobinados de rotor, duas bobinas de estator eletricamente isoladas (uma principal, uma para energia auxiliar), com um conjunto de anéis coletores e um conjunto de porta escova; os alternadores têm rotores de tipo “cruzeta” em aço carbono; um painel microprocessado com interface às redes CAN e Ethernet, condicionadores de entrada e saída de sinais digitais e um painel de frequência para o controle da locomotiva; 2 painéis microprocessados de controle e de interface “homem-máquina” para integração e controle de todos os painéis e sistemas ligados às redes de comunicação da locomotiva; posto de controle da locomotiva com interface analógica; gabinete com painéis de interface analógicos necessários para o controle da locomotiva; unidade de comando microprocessado para injeção eletrônica do motor diesel, com interface à rede de comando e controle da locomotiva; conjunto de 4 painéis eletrônicos inversores auxiliares para controle dos motores elétricos auxiliares da locomotiva, integrado à rede CAN; painel microprocessado para comando, monitoramento, diagnóstico e controle do sistema de frenagem eletrônico da locomotiva; painel microprocessado com sistema redundante de transmissão e recepção de sinais de rádio para controlar locomotivas remotas; centro de comando eletropneumático e válvula de controle do sistema de freio eletrônico e de freio da composição; duas válvulas de respiro de emergência; um painel para fornecer energia retificada para o carregamento de bateria, circuitos de baixa tensão e alternador auxiliar integrado à rede CAN; fontes de alimentação para painéis e dispositivos eletrônicos, com tensão de entrada entre +25 e +85Vdc, corrente de entrada de até 400mA e uma tensão CC saindo de +5V, -12V, +12V, 13.6V, -15V, +15V, -24V e +24V, tanto como 120VCA; sistema para gravação de eventos operacionais da locomotiva, fabricado conforme norma FRA 229.135, com capacidade de registrar os principais parâmetros das últimas 48 horas de operação da locomotiva, destinado à detecção de falhas e investigação de causas de acidentes; conjunto de 2 painéis retificadores de corrente elétrica destinados à conversão da corrente alternada em contínua e alimentação dos circuitos de inversão de frequência, equipamento de controle principal da locomotiva, incluindo a aceleração, frenagem dinâmica e direção de movimento; conjunto de freio eletrodinâmico com múltiplas camadas de resistores e uma capacidade de dissipação de até 4MW; compressor de ar, resfriador com água de três cilindros, bifásico, acionado no eixo com acoplamento flexível ao eixo do motor com um deslocamento aproximado de 254cfm @ 900rpm e uma bomba de engrenagem de óleo lubrificante; dois motores de arranque pneumático; secador de ar eletrônico, dessecante e filtro de partículas do sistema de ar comprimido integrado ao controle da locomotiva; válvulas solenoides para o funcionamento dos sistemas de ar auxiliar; 2 conjuntos de sistema de freio e rolamento de cartucho para truques ferroviários; dois conjuntos de radiadores de duplo comprimento, com filtros de entrada, conjunto de ventilação, fabricado em aço com diâmetro externo de até 64 polegadas, incluindo motores de acionamento trifásicos de corrente alternada; conjunto de quatro ventiladores para ventilação forçada dos motores de tração, gerador principal e compartimentos de ar puro; estrutura dos equipamentos de sistema de suporte do motor, incluindo sistema de lubrificação composto de 1 conjunto de lubrificação, resfriador de óleo do tipo tubo-casco projetado para resfriamento do óleo lubrificante do motor diesel com núcleo fabricado em tubos de cobre sem costura resistente à pressão aproximada de 70psi, um conjunto de filtro de óleo construído em aço carbono com alojamento para múltiplos elementos filtrantes substituíveis projetado para uma vazão aproximada de 1.900 l/min à pressão aproximada de 70psi, conjunto de alimentação de combustível com filtro, bomba de deslocamento positivo com vasão aproximadamente de 28,5 l/min com pressão de saída de 120psi e preaquecedor com válvula termostática e um coador com malha 30 localizada do lado da sucção da bomba de combustível; um painel microprocessado de monitoramento do nível de combustível conectado ao controle da locomotiva. Ex 011 - Combinações de máquinas, de aplicação exclusivamente ferroviária, para locomotivas diesel-elétricas com potência bruta superior a 4.400HP, constituídas de: um motor diesel com seu respectivo dispositivo de controle e conduítes, 16 a 20 cilindros em "V", dois tempos, com potência bruta de até 5.700HP @ 900-950rpm, com entrada de ar filtrada de maneira inercial, coletor de escape em aço fundido com proteções de liga de aço e placas para saídas de escape; conjunto alternador principal/ auxiliar, com potência nominal mínima de 3.200kW @ 900rpm e capacidade de sobrerrotação de até 1.100rpm; o alternador é trifásico CA (conectado em estrela), uma saída de 1.963 Volts de fase a fase com corrente de fase de 951-1.118amp de saída retificada de 2.650V a 1.208-1.434amp a um fator de potência de 1.0; o alternador principal consiste de 10 polos bobinados de rotor, 2 bobinas equilibradas de estator principal eletricamente isoladas, um conjunto de anéis coletores, com dois conjuntos de porta escova; o alternador auxiliar é constituído de 16 polos bobinados de rotor, duas bobinas de estator eletricamente isoladas (uma principal, uma para energia auxiliar), com um conjunto de anéis coletores e um conjunto de porta escova; os alternadores têm rotores de tipo "cruzeta" em aço carbono; um painel microprocessado com interface às redes CAN e Ethernet, condicionadores de entrada e saída de sinais digitais e um painel de frequência para o controle da locomotiva; 2 painéis microprocessados de controle e de interface "homem-máquina" para integração e controle de todos os painéis e sistemas ligados às redes de comunicação da locomotiva; posto de controle da locomotiva com interface analógica; gabinete com painéis de interface analógicos necessários para o controle da locomotiva; unidade de comando microprocessado para injeção eletrônica do motor diesel, com interface à rede de comando e controle da locomotiva; conjunto de 4 painéis eletrônicos inversores auxiliares para controle dos motores elétricos auxiliares da locomotiva, integrado à rede CAN; painel microprocessado para comando, monitoramento, diagnóstico e controle do sistema de frenagem eletrônico da locomotiva; painel microprocessado com sistema redundante de transmissão e recepção de sinais de rádio para controlar locomotivas remotas; centro de comando eletropneumático e válvula de controle do sistema de freio eletrônico e de freio da composição; duas válvulas de respiro de emergência; um painel para fornecer energia retificada para o carregamento de bateria, circuitos de baixa tensão e alternador auxiliar integrado à rede CAN; fontes de alimentação para painéis e dispositivos eletrônicos, com tensão de entrada entre +25 e +85Vdc, corrente de entrada de até 400mA e uma tensão CC saindo de +5V, -12V, +12V, 13.6V, -15V, +15V, -24V e +24V, tanto como 120VCA; sistema para gravação de eventos operacionais da locomotiva, fabricado conforme norma FRA 229.135, com capacidade de registrar os principais parâmetros das últimas 48 horas de operação da locomotiva, destinado à detecção de falhas e investigação de causas de acidentes; conjunto de 2 painéis retificadores de corrente elétrica destinados à conversão da corrente alternada em contínua e alimentação dos circuitos de inversão de frequência, equipamento de controle principal da locomotiva, incluindo a aceleração, frenagem dinâmica e direção de movimento; conjunto de freio eletrodinâmico com múltiplas camadas de resistores e uma capacidade de dissipação de até 4MW; compressor de ar, resfriador com água de três cilindros, bifásico, acionado no eixo com acoplamento flexível ao eixo do motor com um deslocamento aproximado de 254cfm @ 900rpm e uma bomba de engrenagem de óleo lubrificante; dois motores de arranque pneumático; secador de ar eletrônico, dessecante e filtro de partículas do sistema de ar comprimido integrado ao controle da locomotiva; válvulas solenoides para o funcionamento dos sistemas de ar auxiliar; 2 conjuntos de sistema de freio e rolamento de cartucho para truques ferroviários; dois conjuntos de radiadores de duplo comprimento, com filtros de entrada, conjunto de ventilação, fabricado em aço com diâmetro externo de até 64 polegadas, incluindo motores de acionamento trifásicos de corrente alternada; conjunto de quatro ventiladores para ventilação forçada dos motores de tração, gerador principal e compartimentos de ar puro; um painel microprocessado de monitoramento do nível de combustível conectado ao controle da locomotiva. (Redação dada pela Resolução CAMEX Nº 80, de 2014).

Art. 3º O Ex-tarifário nº 018 da NCM 8474.39.00, constante da Resolução CAMEX nº 74 de 29 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

8474.39.00 | Ex 018 - Combinações de máquinas para fabricar argamassas a base de cimento, gesso ou asfalto, com controlador lógico programável (CLP), capacidade de produção de 4.800toneladas/ dia, compostas de: sistema de processamento de agregados com homogeneização de temperatura e umidade, (software + sensores); estação de recebimento de granéis equipada com elevador e sistema de classificação de agregados e aglomerantes com válvulas de admissão com acionamento remoto; sistema de armazenamento de insumos, composto de 5 silos de 100m3, 3 de 80m3 e 2 de 40m3, com controle digital de massa através de células de carga e de volume através de radar, sistema de despoeiramento (filtro de mangas) e sistema de fluidificação; 3 dispositivos (balanças) de dosagem gravimétrica de alta velocidade e precisão; misturador de ciclo e sistema de distribuição com monitoramento de massa através de descarga para ensacadeiras ou carregamento à granel através de mangote telescópio com sistema de despoeiramento e controle automático de nível; sistema de fabricação de sacos termo-soldados a partir de bobinas de polietileno, capaz de produzir sacos de 5 a 50kg herméticos, com ou sem alça, gofrados e com duplo sistema de pesagem; dispositivo de controle de massa com descarte automático dos produtos fora de especificação; sistema de paletização automático com aplicação de filme plástico para proteção e fixação do produto no palete; central de controle com comandos através de PC industrial, software dedicado, interface com CLP, monitores, painéis de alarme e parte de potência em compartimento separado

Art. 4 O Ex-tarifário nº 003 da NCM 8420.91.00, constante da Resolução CAMEX nº 61 de 01 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 05 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8420.91.00 | Ex 003 - Cilindros em ferro fundido, coquilhado, centrifugado, com dupla fusão para o processamento de borracha, com diâmetro igual ou superior a 200mm e largura útil igual a 400mm ou superior até 3.500mm, contendo perfurações para circulação de água para controlar a temperatura do processo, mantendo-a estável

Art. 5º Os Ex-tarifários nº 141 da NCM 8443.39.10 e nº 167 da NCM 8457.10.00, constantes da Resolução CAMEX nº 92, de 01 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 04 de novembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8443.39.10 | Ex 141 - Impressoras industriais a jato de tinta piezoelétrica por tinta secagem UV, com largura máxima de substratos igual ou superior a 210mm, mas inferior ou igual a 330mm, com 4 ou mais cores, com resolução máxima igual ou superior a 360 x 360dpi, com unidade de cura UV, para impressão de materiais flexíveis (rolo a rolo), unidade controladora, com velocidade máxima igual ou superior a 24m/min, com ou sem dispositivo de meio corte a laser

8457.10.00 | Ex 167 - Centros de usinagem, com comando numérico computadorizado (CNC), com 3 eixos controlados, para perfis de aço, alumínio e PVC, com usinagem em monopeça, multipeça, com cursos dos eixos X de 4.300mm, Y de 210mm ou mais e Z de 258mm ou mais , velocidade de posicionamento em X de 56m/min, Y de 22m/min e Z de 22m/min, eletromandril com potência de 5,5 a 7,5kW, com velocidade de rotação máxima de 18.000giros/min, com porta-ferramenta, engate automático, com magazine automático com 8 ferramentas, proteção da área de trabalho integral com acesso da peça mediante abertura vertical descendente e fechamento ascendente

Art. 6º Os Ex-tarifários nº 730 e 729 da NCM 8479.89.99, constantes da Resolução CAMEX nº 103, de 06 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 09 dezembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8479.89.99 | Ex 730 - Combinações de máquinas automáticas para semi-processamento, corte e posicionamento em "U", decapagem de fios e remoção da cobertura de cabos elétricos multipolares de 2 ou 3 vias no comprimento programado,(entre 1 a 3 metros) com capacidade de produção de 1.200 peças por hora, com 100% de eficiência, tempo de ciclo em cada estação de 3 segundos (ciclo padrão), tensão de alimentação 440V ,+-10% trifásico, 60Hz, potência instalada ~ 14kW, compostas de: sistema de alimentação; equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar terminais elétricos para utilização em plugues; unidades de testes, unidade de checagem de presença, unidade de reposicionamento dos cabos; unidade de monitoramento por câmeras; unidade automático de descarga com 6 compartimentos para lote de 30 peças; sistema transportador de peças; painel de operação, controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP).

8479.89.99 | Ex 729 - Combinações de máquinas automáticas para processamento linear de cabos elétricos multipolares ou planos de 2 ou 3 vias com plugue no comprimento programado, entre 1 a 3 metros com aplicação de terminais e testes de polaridade e continuidade de 0 a 5A e rigidez dielétrica interna e de superfície por voltagem 0 a 2.000Vac com ou sem dispositivo de inserção de isoladores (opcional), com capacidade de produção de 900 peças e com capacidade de 4 segundos de peças por hora, tempo de ciclo em cada estação de 4 segundos (ciclo padrão), tensão de alimentação 440V +/-10% (trifásico) 60Hz, potência instalada ~ 12kW,compostas de: equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar; unidades de testes de continuidade, polaridade e rigidez dielétrica interna e de superfície; unidade de checagem de presença, unidade de marcação de produtos aprovados; sistema automático de descarga; painel de operação; controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP).

Art. 7º Os Ex-tarifários nº 003 da NCM 8461.30.90 e nº 074 da NCM 8477.59.90, constantes da Resolução CAMEX nº 20, de 13 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8461.30.90 | Ex 003 - Máquinas brochadeiras verticais, automáticas, com a finalidade de produzir geometrias complexas em peças de aço, ferro fundido e metais não ferrosos, com sistema HMI com tecla sensível ao toque, equipadas por bombas de lubrificação para corte da ferramenta, mecanismo de remoção de cavaco direcionado para o transportado, sistema hidráulico e dispositivos de proteção, que garantem ruídos de, no máximo, 85DB; deslocamento da ferramenta no sentido vertical para baixo e da mesa vertical para cima; capacidade nominal de puxada de 200kN, curso de trabalho nominal de 2.000mm, velocidade de trabalho de 2 a 10m/min e máximo deslocamento de transporte de 450mm.

8477.59.90 | Ex 074- Combinações de máquinas para fabricação de fitas plásticas em PP (resina de polipropileno), com larguras de 5 a 19mm, sendo a fabricação de 8 fitas plásticas de 5 a 12mm simultaneamente e 16 a 19mm 4 fitas plásticas simultaneamente com tolerâncias de 0,3mm para a espessura das fitas e camber máximo de 90mm, compostas de: 1 extrusora tipo monorosca de diâmetro 100mm com bombas dosadoras de controle eletrônico; conjunto de matrizes plana com 8 cavidades e com 4 cavidades de extrusão; 1 unidade de extrusão e filtro troca telas contínuo automatizado; 1 banheira de água de resfriamento por "chiller" em aço inox com elevação motorizada; 1 unidade de filtro troca telas contínuo automatizado; 1 unidade de água gelada capacidade de 90.000kcal/h (chiller); 1 unidade de 5 rolos de estiro de diâmetro de 310mm com aquecimento a fluído térmico com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 unidade de fluído térmico capacidade de 20kW;1 forno de estiro de abertura automática com aquecimento elétrico com cilindros motorizados e aquecidos a fluído térmico; 1 unidade de 5 rolos de estiro não aquecidos com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 unidade de recartilho com respectivos conjuntos de rolos recartilhadores acionados hidraulicamente; 1 forno de relaxamento com 5 rolos de passagens de fita com abertura automática com aquecimento elétrico e cilindro motorizado com 1 banheira de resfriamento em aço inox e 3 rolos de passagens de fitas; 1 unidade de água gelada com 45.000kcal/l de capacidade; 1 conjunto soprador de ar e mesa de vácuo para remoção de água; 1 unidade de 3 rolos de estiro não aquecidos com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 esteira organizadora de fitas motorizada; 1 conjunto de painel elétrico geral com inversores de frequência, relés de estado sólido, controladores lógicos programáveis, transdutores de pressão e; 1 painel de controle para monitoramento de todo o processo de fabricação através de software específico e tela de trabalho de 14" tipo "touch screen" e permitindo o sincronismo completo da produção com rampas de aceleração/desaceleração.

Art. 8º Os Ex-tarifários nº 028 da NCM 8477.10.11, nº 072 da NCM 8427.20.90, nº 069 da NCM 8515.80.90 e nº 090 da NCM 8414.80.19, constantes da Resolução CAMEX nº 35, de 28 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8477.10.11 | Ex 028 - Combinações de máquinas para produção de espumas moldadas flexíveis com dupla dureza, monocolor, para assentos e encostos de automóveis, compostas por: máquina de injeção em molde aberto com motorização para linhas de até 42 portamoldes, cabeçote tipo transversal de 4 fluxos (1 isocianato e 3 poliois) e capacidade de injeção de poliois simultâneos; sistema transportador com 28 ou mais vagões com passo de 2.000mm entre eles, para acoplamento de porta-moldes; porta-moldes com dimensões de 2 x 850mm (1.700mm) de largura, 900mm de profundidade e 460mm de altura +20mm de curso e força de fechamento de 70.000N e 4 travas mecânicas; 6 unidades controladoras de temperatura de 36kW com sensores de coleta de temperatura em 2 pontos, com range de operação de 50 a 93ºC para operação normal e 120ºC para limpeza e pressão de operação de 3 bar; unidade de sincronismo; sistema de reconhecimento de moldes através de radiofrequência RF ID; 2 robôs industriais para movimentação dos cabeçotes de injeção e máquina de injeção de PU com múltiplos componentes.

8427.20.90 | Ex 072 – Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal telescópica, sobre base giratória com capacidade de rotação de até 360° contínuos, contendo braço articulante "jib" com movimentos quádruplos de até 180° na horizontal e de até 130° na vertical e rotação do cesto da plataforma de até 180°, acionadas por motor a diesel, autopropulsadas sobre rodas com tração 4 x 4 e eixo oscilante, controladas por "joystick", com elevação vertical máxima da plataforma de até 41,15m e alcance horizontal máximo da plataforma de até 24,38m e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma maior ou igual a 227kg, mas inferior ou igual a 454kg, podendo contemplar opcionais

8515.80.90 | Ex 069 - Máquinas de solda seletiva, ponto a ponto ou linhas contínuas, controladas via software para soldagem de componentes de placas eletrônicas com tecnologia SMT ou PTH com capacidade média de soldagem, variando de 10 e 40unidades/h, movimentação do aplicador de fluxo e posicionamento do cadinho (eixos X e Y), dotadas de movimentadores de placas (conveyors), aplicador de fluxo por spray seletivo, 8 emissores de quartzo para pré-aquecimento, bomba magnética de soda e cadinho com capacidade de 13kg/22lb "lead-free" (sem chumbo).

8414.80.19 | Ex 090 - Compressores centrífugos para ar, com três estágios de compressão, com ou sem motor elétrico, sistema de caixa de engrenagem integralizada, sistema de resfriamento com trocadores de calor tipo casco-tubo, com tubos em aço-inoxidável, com água nos tubos e ar no casco, mancais hidrodinâmicos de pastilhas flutuantes "tilting pad", sistema de controle de capacidade com "guide vane", sistema de selagem a labirinto (evitando a necessidade de ar de selagem), com impelidores tridimensionais, montados sobre base única, acabamento AGMA 13 na coroa e pinhões, para pressão de operação de 6 a 8kgf/cm²G e vazão de ar de 4.000 até 6.500CFM

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MAURO BORGES LEMOS
Presidente do Conselho
Este texto não substitui o publicado no D.O.U.