# ANEXO III DA RESOLUÇÃO CAMEX Nº 94, DE 2011.

- Ano: 2011
- Numero: 94
- Anexo: 3
- Publicacao: 2011-12-12
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1407

ANEXO III

LISTA DE EXCEÇÕES DE BENS DE INFORMÁTICA E DE TELECOMUNICAÇÕES

(Texto original sem alterações. Ver Resolução CAMEX nº 94, de 2011)

NCM | DESCRIÇÃO | Alíquota do I.I. (%)
8443.32.35 | A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto (ppm) | 12
8471.30.11 | De peso inferior a 350g, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela ("écran") de área não superior a 140cm2 | 0
8471.41.10 | De peso inferior a 750g, sem teclado, com reconhecimento de escrita, entrada de dados e de comandos por meio de uma tela ("écran") de área inferior a 280cm2 | 12
8471.70.11 | Para discos flexíveis | 0
8471.70.21 | Exclusivamente para leitura | 0
8471.70.29 | Outras | 0
8471.70.32 | Para cartuchos | 0
8471.70.33 | Para cassetes | 0
8471.90.14 | Digitalizadores de imagens (“scanners”) | 0
8472.30.10 | Máquinas automáticas para obliterar selos postais | 0
8472.30.20 | Máquinas automáticas para seleção de correspondência por formato e classificação e distribuição da mesma por leitura óptica do código postal | 0
8472.30.30 | Máquinas automáticas para seleção e distribuição de encomendas, por leitura óptica do código postal | 0
8472.90.51 | Com capacidade de classificação superior a 400 documentos por minuto | 0
8473.30.31 | Conjuntos cabeça-disco (HDA - "Head Disk Assembly") de unidades de discos rígidos, montados | 0
8473.30.39 | Outras | 0
8517.12.22 | Fixos, sem fonte própria de energia | 0
8517.12.32 | Fixos, sem fonte própria de energia | 0
8517.61.11 | De taxa de transmissão inferior ou igual a 112kbits/s | 0
8517.61.20 | De sistema troncalizado (“trunking”) | 0
8517.61.30 | De telefonia celular | 12
8517.61.41 | Principal terrena fixa, sem conjunto antena-refletor | 0
8517.61.42 | VSAT ("Very Small Aperture Terminal"), sem conjunto antena-refletor | 0
8517.61.92 | Digitais, de freqüência superior a 23GHz | 12
8517.62.31 | Centrais automáticas para comutação por pacote com velocidade de tronco superior a 72kbits/s e de comutação superior a 3.600 pacotes por segundo, sem multiplexação determinística | 12
8517.62.33 | Centrais automáticas de sistema troncalizado ("trunking") | 0
8517.62.48 | Outros, com velocidade de interface serial de pelo menos 4Mbits/s, próprios para interconexão de redes locais com protocolos distintos | 12
8517.62.51 | Terminais ou repetidores sobre linhas metálicas | 12
8517.62.52 | Terminais sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de transmissão superior a 2,5Gbits/s | 12
8517.62.54 | Distribuidores de conexões para redes ("hubs") | 12
8517.62.59 | Outros | 25
| Ex 001 - Qualquer produto classificado no código 8517.62.59, exceto equipamentos dos tipos switches, roteadores, conversores e bridges padrão HPNA (HPN, HomePNA) ou HCNA | 14
8517.62.71 | Terminais portáteis de sistema bidirecional de radiomensagens, de taxa de transmissão inferior ou igual a 112kbits/s | 0
8517.62.79 | Outros | 12
8517.62.92 | Receptores pessoais de radiomensagens com apresentação alfanumérica da mensagem em visor ("display") | 0
8517.70.21 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis, exceto as telescópicas | 0
8517.70.92 | Registradores e seletores para centrais automáticas | 0
8518.10.10 | Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos | 0
8518.29.10 | Piezelétricos próprios para aparelhos telefônicos | 0
8523.51.10 | Cartões de memória ("memory cards") | 0
8525.50.21 | De freqüência superior a 7GHz | 12
8525.50.23 | Em banda UHF, com potência de saída superior a 10kW | 12
8525.50.24 | Em banda VHF, com potência de saída superior ou igual a 20kW | 12
8529.90.20 | De aparelhos das posições 85.27 ou 85.28 | 12
| Ex 001 - Tela de visualização, constituída de um painel de cristal líquido com matriz ativa de transistores de filme fino (Thin Film Transistor), circuitos eletrônicos de controle e acionamento dos transistores, dispositivo de retroiluminação (“backlight”) e tampas frontal e traseira – (“módulo LCD-TFT”) | 0
Ex 002 - Tela de visualização de cristal líquido (LCD), composta por um painel de cristal líquido do tipo TFT (Thin Film Transistor), contendo em sua parte superior e laterais um conjunto de circuitos eletrônicos denominados de drivers source e gate responsáveis pela ativação das linhas e colunas de transistores do painel, utilizada como insumo na industrialização de módulos LCD – (“Painel LCD open cell – célula aberta”) | 0
8532.30.10 | Próprios para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device") | 0
8533.21.20 | Próprias para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device") | 0
8536.50.10 | Unidade chaveadora de conversor de subida e descida para sistema de telecomunicações via satélite | 0
8536.50.20 | Unidade chaveadora de amplificador de alta potência (HPA) para sistema de telecomunicações via satélite | 0
8537.10.11 | Com processador e barramento de 32 bits ou superior, incorporando recursos gráficos e execução de macros, resolução inferior ou igual a 1micrometro e capacidade de conexão digital para servo-acionamento, com monitor policromático | 0
8541.10.22 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A | 0
8541.10.29 | Outros | 0
8541.10.92 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3A | 0
8541.21.20 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - "Surface Mounted Device") | 0
8541.21.99 | Outros | 0
8541.40.19 | Outros | 0
8541.40.22 | Outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser" | 0
8541.40.24 | Outros diodos "laser" | 0
8541.40.26 | Fotorresistores | 0
8541.40.29 | Outros | 0
8541.40.31 | Fotodiodos | 0
8541.50.10 | Não montados | 0
8541.50.20 | Montados | 0
8542.33.90 | Outros | 0
8542.39.39 | Outros | 0
8542.39.99 | Outros | 0
8543.70.11 | Para transmissão de sinais de microondas de alta potência (HPA), a válvula TWT do tipo "Phase Combiner", com potência de saída superior a 2,7kW | 0
8543.70.12 | Para recepção de sinais de microondas de baixo ruído (LNA) na banda de 3.600 a 4.200MHz, com temperatura menor ou igual a 55 Kelvin, para telecomunicações via satélite | 0
8544.70.20 | Com revestimento externo de aço, próprios para instalação submarina (cabo submarino) | 0
9030.20.10 | Osciloscópios digitais | 0
9030.20.21 | De freqüência superior ou igual a 60MHz | 0
9030.20.22 | Vetorscópios | 0
9030.84.10 | De teste automático de circuito impresso montado (ATE) | 0
9030.84.20 | De medidas de parâmetros característicos de sinais de televisão ou de vídeo | 0
9030.89.10 | Analisadores lógicos de circuitos digitais | 0
9030.89.20 | Analisadores de espectro de freqüência | 0