# RESOLUÇÃO Nº 103, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013

- Ano: 2013
- Numero: 103
- Anexo: 0
- Publicacao: 2013-12-09
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1152

RESOLUÇÃO Nº 103, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2013.
(Publicada no D.O.U de 09/12/2013)

Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,

CONSIDERANDO as Decisões nºs 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10 e 65/12 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL - CMC e os Decretos nº 5.078, de 11 de maio de 2004, e nº 5.901, de 20 de setembro de 2006 e a Resolução CAMEX nº 17, de 3 de abril de 2012,

RESOLVE, ad referendum do Conselho:

Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2014, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8407.21.90 | Ex 001 – Motores marítimos de pistão, de ignição por centelha, com 4 cilindros em linha, de fixação externa na popa do casco, com sistema de arrefecimento do óleo por água, dotados de sistema de injeção eletrônica multiponto, com capacidade volumétrica de 3,0 litros, com comando de válvula único para acionamento das 8 válvulas (admissão e descarga), 4 tempos, potência de 150HP e RPM entre 5.000 e 5.800, equipados com alternadores de 60A, com 3 opções de rabeta (L, XL e CXL), compatível com instrumentos de monitoramento do motor de tecnologia digital e leitura analógica.
8416.20.10 | Ex 002 – Equipamentos para manuseio e reutilização de biogás, destinados às unidades de tratamento de água residual e utilizados em reatores anaeróbicos, compostos de: queimador vertical, válvula de alívio de pressão e corta-chamas, soprador de biogás, condensador de biogás, caldeira de reutilização composta de queimador, trem de biogás e bomba para circulação de água.
8419.32.00 | Ex 015 – Secadores a vácuo para o tratamento de modificação termoquímico de madeira com temperatura de 180 a 230°C, de forma cilíndrica com eixo horizontal, capaz de trabalhar em pressões de 50 a 1.013mbar e num intervalo de temperatura de 30 a 230°C, construídas em aço inoxidável AISI 304, isolada externamente com 15cm de isolamento térmico com 2 portas, uma em cada extremidade, na qual estão alojados os dois ventiladores de circulação de ar através da pilha de madeira, dotado de sistema de aquecimento e arrefecimento.
8419.39.00 | Ex 064 – Liofilizadores industriais farmacêuticos com 41,8m² de área de prateleiras, configuração de 15 prateleiras úteis +1 prateleira de compensação térmica com dimensões úteis de 1.524 x 1.830 x 18mm (largura x profundidade x espessura), interdistância de 110mm, porta de carga tipo "slot door" voltada para a área e porta principal instalada na sala de máquinas, sistema de esterilização por vapor, filtro de admissão de ar estéril, jaqueta de resfriamento da câmara de liofilização e da porta principal, sistema de fechamento hidráulico dos frascos, fole de proteção do pistão hidráulico, fole de proteção da válvula entre câmara e condensador, dois sensores de vácuo tipo membrana capacitiva, Interdistância ajustável, integração com sistema de carga automática, unidade UPS, sistema de limpeza, conjunto de bandeja e aros para carga de frascos; temperatura mínima nas prateleiras de -55ºC, temperatura mínima no condensador de -75ºC.
8419.39.00 | Ex 065 – Secadores de ar por adsorção de tambor rotativo, com material de fibra de vidro impregnada de dessecante, interligado internamente ao SKID do compressor, com sistema de regeneração, HOC (heat of compression), potência máxima de 0,15kW, sistema de secagem 100% do ar, sem purga e com ponto de orvalho até -40°C
8419.50.21 | Ex 068 – Trocadores de calor vitrificado tipo "casco e tubo", para condensar solvente com diâmetro interno 400mm, comprimento do feixe tubular de 4.700mm e comprimento total aproximado de 5.444mm, de 4 passes, com tubos em "U", superfície de troca de calor de aproximadamente 21,5m² e pressão de trabalho de -1 a 10bar, e temperatura nominal de trabalho de -60 a 220°C, condutividade térmica aproximada de 160W/m²K (137,58 kcal/h), com casco fabricado em aço carbono (P275NH) com lado interno revestido de vidro, e os tubos em aço carbono ( P195GH-E), revestido de vidro com espessura acima de 0,5mm.
8419.89.99 | Ex 137 – Reatores vitrificados com agitador e válvula de fundo fabricado em aço carbono, com jaqueta de aquecimento, capacidade nominal de 40m³, revestimento interno de vidro, temperatura de projeto de -29 a 200ºC, pressão de projeto de -1 a 10barg com diâmetro interno de 3.344mm, com vários bocais e agitador de 2 estágios.
8419.89.99 | Ex 138 – Tanques vitrificados vertical fabricados em aço carbono com jaqueta de aquecimento em 2 zonas, capacidade máxima de armazenamento de 100,667m3, revestidos internamente de vidro, com temperatura de projeto 150ºC, pressão de projeto de -1 a 5barg e diâmetro nominal de 4.000mm.
8421.29.90 | Ex 076 – Equipamentos para filtragem de líquidos de arrefecimento utilizados em processos de usinagem, de operação totalmente automática, com superfície de filtragem de 3,6m², desempenho de filtragem de 1.500 litros por minuto, constituídos por filtro de pressão completamente selados para a atmosfera, tanque em dois contêineres separados como tanques de líquidos sujos e limpos, sistema de refrigeração de retorno com remoção de calor sobre água e bombas circulares.
8421.39.90 | Ex 031 – Combinações de máquinas para controle da atmosfera em câmaras frigoríficas, através da análise e controle de fluorescência, de forma dinâmica, utilizadas em conservação de frutas, compostas de: 1 a 5 analisadores eletrônicos para gases O2 (oxigênio) e CO2 (dióxido de carbono); 1 a 3 equipamentos geradores de gás N2 (nitrogênio); 1 a 10 equipamentos depuradores de gás CO2 (dióxido de carbono); 1 a 20 medidores e controladores de pressão para câmaras frigoríficas; 1 sistema de análise e controle de fluorescência em frutas; 1 a 10 controladores lógicos programáveis (CLP) para controle do sistema de atmosfera controlada dinâmica.
8421.39.90 | Ex 032 – Equipamentos para recuperação, armazenagem e filtragem de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) utilizado como meio isolante em equipamentos elétricos de média e alta tensão, compostos de compressor, bomba de sucção, bomba de vácuo, painel de controle "touch screen", conexão de engate rápido DN20 e DN40, válvula reguladora, filtro de umidade, filtro de partículas, evaporador, manômetro, vacuômetro digital, balança eletrônica, montado em chassi sobre rodas.
8421.39.90 | Ex 033 – Purificadores de ar com uma superfície interna de alumínio, uma ou mais aberturas, uma ou mais lâmpadas UV de quartzo lineares ou arqueadas, com bainha de proteção de quartzo duplamente puro, em uma ou mais fileiras, de forma deslocada ou não, criando halo para preencher o espaço interno da caixa com 5 a 25% do raio do halo e radicais hidroxilas de alcance de 3 a 15 metros do gerador, por período de 1 a 10 minutos após o gerador ser ligado.
8422.30.21 | Ex 028 – Combinações de máquinas para envase de produtos extrusados, sob atmosfera modificada, em sacos pré-formados de boca aberta, com selagem por mordente, com capacidade de 2.000sacos/h com unidades que vão de 1,5 até 22kg, precisão de +/-20g, integralmente controladas por controlador lógico programável (CLP),compostas de: alimentador de sacos de automático, datador, sistema de enchimento automático horizontal para sacos de 1,5 até 22kg sob atmosfera modificada, detector de metal, estação de rejeição de sacos fora do padrão.
8422.30.21 | Ex 029 – Máquinas automáticas capazes de formar, encher e selar sacos tubulares industriais em polietileno, polipropileno, filme plano ou laminado, em formatos tipo travesseiro, com nesga ou quadrado, produtividade igual ou superior a 1.200sacos/h com volume de 10 a 80 litros, montadas em plataforma, dispondo de funil com balança por gravidade, com ou sem elevador hidráulico para bobinas de até 900kg, selagem térmica por impulso, transferência dos sacos através de dois pares de braços em pêndulo com movimentação contínua e comando por PLC.
8422.30.29 | Ex 263 – Máquinas automáticas para etiquetagem de garrafas e frascos, por cola a quente, a partir de rótulos em bobinas, com sistema de posicionamento, cabeçotes de etiquetagem eletronicamente controlados, giro dos pratos do carrossel principal, porta-bobinas, unidade de corte, rolos de transporte, cilindro de vácuo, comandados por servomotor, troca automática de bobinas de etiquetas e capacidade máxima de rotulagem igual ou superior a 400unidades/minuto
8422.30.29 | Ex 264 – Máquinas de fabricar supositórios de glicerina em moldes de alumínio ou plástico termo-modelável, com capacidade de produção máxima de 12.000unidades/hora, com sistema de aquecimento, resfriamento para solidificação do produto, selagem de embalagem e corte, com controlador lógico programável (CLP).
8422.40.90 | Ex 455 – Combinações de máquinas automáticas para envasar e empacotar óleos/gorduras vegetais em baldes e caixas com capacidade produtiva entre 16 e 24embalagens/minuto, compostas de: montadora de caixas com esteira motorizada; montadora de sacos plásticos com motorização de 3W, 380V e 60Hz; envasadora com controle de peso com motorização de 3W, 380V e 60Hz; máquina para fechamento de baldes com magazine de tampas de até 1.200mm; máquina para fechamento de caixas com esteira motorizada; impressora jato de tinta com velocidade de até 914ft/min e detector de metais com sensores de falhas e rejeições. Ex 455 - Combinações de máquinas automáticas para envasar e empacotar óleos/gorduras vegetais em baldes e caixas com capacidade produtiva entre 15 e 24 embalagens/minuto, compostas de: montadora de caixas com esteira motorizada; montadora de sacos plásticos com motorização de 3kW, 380V e 60Hz; envasadora com controle de peso com motorização de 3kW, 380V e 60Hz; máquina para fechamento de baldes com magazine de tampas de até 1.200mm; máquina para fechamento de caixas com esteira motorizada; impressora jato de tinta com velocidade de até 914ft/min e detector de metais com sensores de falhas e rejeições. (Resolução dada pela Resolução Nº 20, de 13 de Março de 2014).
8422.40.90 | Ex 456 – Combinações de máquinas para selecionar e embalar pães de queijo congelados em bolsas plásticas e encaixotamento automático de bolsas com produtos sensíveis (pão de queijo congelado) com sistema para acomodação e compactação, com velocidade máxima de até 300bolsas/min e máximo de 25caixas/min.
8422.40.90 | Ex 457 – Máquinas encapuzadoras para mercadoria sobre pallet de medidas mínimas de 500 x 500m, e máxima de 1.300 x 1.300mm, com capacidade de produção de até 150 pallets por hora, com uso de filme especial elástico conhecido no mercado como “hood strech”.
8422.40.90 | Ex 458 – Máquinas para embrulhar e posicionar cargas em paletes, com capacidade de 65paletes/hora, com velocidade de 40rpm, força de 7kW; compostas de unidades de rotação com anel de giro, anel de elevação, unidades pneumática de corte com fio quente operada por pinça, dispositivos de envelopagem da parte superior do paletes com filme de polietileno, unidades de bobina com anel giratório e troca de carretel automática.
8424.89.90 | Ex 196 – Máquinas automáticas de esmaltação de louças sanitárias dotadas de 2 robôs com pistolas automáticas, carrossel de 2 posições para as peças, transferência de peças com 3 movimentos, sistema de carga e descarga, transporte de peças e controlador lógico programável.
8424.89.90 | Ex 197 – Robôs industriais para pintura automotiva contendo aplicadores de tinta, com capacidade para operar uma ou mais cores e/ou verniz, constituídos de um ou mais braços mecânicos com 5 ou mais eixos de movimentação, capacidade de carga de 15 a 35kg, com controles pneumáticos, equipamento de distribuição de fluídos, um ou mais controladores, com estrutura de sustentação (incluindo trilhos e colunas para movimento e suporte), e com ou sem painel com aplicativos para auxiliar na pintura
8426.91.00 | Ex 021 – Vigas ponte modular (High girder bridge), para transporte de cargas especiais, com comprimento total de 36,89 metros, capacidade líquida de carga de 500t, largura interna máxima de 6,75 metros e comprimento interno máximo de 13 metros, acompanhadas de 2 distribuidores de carga, viga articulada com ajuste de largura e altura, viga principal, suspensórios para acomodação da carga e um par de eixos com rodas para auxílio na montagem e desmontagem.
8427.10.19 | Ex 018 – Empilhadeiras autopropulsadas por motor elétrico, selecionadoras de pedidos, com cabine para operador a bordo acoplada e elevada com o mastro da máquina, com capacidade máxima de movimentação de carga entre 1.000 e 1.200kg, com mastro simples, telescópio ou triplex, com ou sem garfos e altura máxima de elevação dos garfos entre 2.600 e 10.100mm
8427.10.90 | Ex 079 – Plataformas elevatórias tipo tesoura, acionadas por motor elétrico, com controle analógico, com energia fornecida por baterias recarregáveis do próprio equipamento, auto propelidas sobre rodas mesmo quando elevadas, sendo 2 rodas motrizes com sistema de tração hidráulico e 2 rodas direcionais, acionadas por painel de controle na plataforma, contendo alavanca eletrônica proporcional equipada com deck extensível da plataforma, com altura máxima de elevação de piso da plataforma igual ou maior a 4,35 metros, mas igual ou inferior a 11,80 metros, com capacidade máxima de carga igual ou superior a 230kg, mas igual ou inferior a 450kg, dotadas de alarme de indicação de movimentos e sistema de proteção contra tombamento, sistema de proteção contra buracos, com consiste em barras laterais instaladas nas bandejas que são acionadas automaticamente ao elevar o equipamento e sensor de proteção contra desnivelamento do chassi que corta função de elevação quando inclinada além de sua capacidade.
8427.20.90 | Ex 115 – Plataformas para trabalhos aéreos com lança telescópica articulada sobre mesa giratória, com capacidade de rotação da base de 360º contínuos, autopropulsadas sobre quatro rodas, com tração e direção em 2 ou nas 4 rodas, acionadas por motor a combustão interna bicombustível ou diesel, com painel de controle na plataforma com alavanca de controle, com elevação máxima da plataforma igual a 26,70m e capacidade máxima de carga da plataforma igual a 480kg.
8427.20.90 | Ex 116 – Veículos auto propelidos com capacidade para transportar estruturas de grandes dimensões e peso de até 325t, utilizados em áreas de construção naval (estaleiros), acionados por motor diesel de 390HP, dotados de plataforma de carga medindo 16,7 x 5,1m apoiada sobre 5 eixos/10 truques ("wheel bogies", com quatro pneus ada, totalizando 40 pneus) com dispositivo hidráulico para elevação da plataforma, 10 truques direcionáveis tipo caranguejo, velocidade máxima de 16km/h (descarregado) e mínima de 6km/h (carregado) e 2 cabines de direção sob as extremidades da plataforma
8428.39.90 | Ex 095 – Transportadores tubulares mecânicos aerodinâmicos de aços inoxidáveis com cabos de tração padrão aeronáutico e disco de arraste em tubo fechado para transportar de forma suave materiais frágeis com capacidade de 12.000kg/hora.
8428.39.90 | Ex 096 – Conjuntos de pisos móvel automático, compostos por: 3 cilindros hidráulicos, seus dispositivos de acionamento (válvulas de inversão, de controle, de verificação e de esfera e filtro de pressão), travessa de aço de acionamento, estrutura de fixação e os perfis que são movimentados pelas travessas de acionamento fixadas nas camisas dos cilindros, para instalação em assoalho de semirreboques, reboques e carrocerias sobre chassis de caminhões, para realizar a carga e descarga horizontal de diversos tipos de materiais, como cavaco de madeira, lixo, carvão, papel reciclado, sucatas de diversas origens, grãos e outros com velocidade máxima de 3,5m/min, movendo a carga em ciclos de quatro fases, tanto para carga quanto para descarga.
8428.40.00 | Ex 004 – Escadas ou esteiras rolantes dotadas de máquina com motor elétrico de corrente alternada, trifásico, síncrono, de imã permanente e com acionamento e/ou funcionamento em velocidade nominal ou reduzida através de inversor de frequência de tensão e frequência variáveis (Drive VVVF) regenerativo de energia elétrica, com velocidade de deslocamento de 0,2 a 0,75m/s, ângulo de inclinação de 30º e 35º para escadas e de 0º a 12º para esteiras.
8428.40.00 | Ex 005 – Escadas ou esteiras rolantes dotadas de sistema de lubrificação inteligente das correias, sensores que monitoram no máximo 6 pontos de contato e sistema que provêm todas estas áreas com a lubrificação no tempo e quantidade exata e necessária, com velocidade de deslocamento de 0,2 a 0,75 m/s, ângulo de inclinação de 30º e 35º para escadas e de 0º a 12º para esteiras.
8428.90.90 | Ex 231 – Máquinas alimentadoras de tampas metálicas e de rosca, plástica, com capacidade máxima de 53.000 tampas metálicas ou 20.000 tampas de rosca; com unidade de ventilação, aspirador de pó integrado, alimentador de tampas com ar estéril e com 1.900mm de altura.
8428.90.90 | Ex 232 – Máquinas automáticas para agrupar e acondicionar balas duras pré-embaladas em bandejas, com dimensões 187 x 94 x 50,5mm (comprimento x largura x profundidade), com capacidade de acondicionar 670embalagens/min nas bandejas, dotadas de: unidade de alimentação a 90°, dispositivo mecânico para dobra e selagem a quente "hot melt" da embalagem, unidade de saída, com acionamento por servo-motores programáveis e painel de controle com tela "touch screen".
8430.50.00 | Ex 026 – Máquinas autopropulsadas sobre 4 rodas, para reciclagem de pavimentos, a frio, ou estabilização de solos, destinadas a demolição da camada superficial de pavimentos, efetuando o corte e fresagem em espessura pré-determinada no sentido do deslocamento, dotadas de largura de trabalho, com capacidade máxima de 2.000mm, profundidade máxima de 500mm, diâmetro do cilindro de corte de 1.480mm com espaçamento de 20mm entre os dentes de corte e motor com potência de 315kW
8431.31.10 | Ex 028 – Para-choques hidráulicos para elevadores com velocidades compreendidas de 1,5 a 1,8m/seg, 2 a 2,3m/seg, 2,5 a 2,9m/seg, 1,25 a 1,45m/seg, com volumes de óleo em uso compreendidos entre 1,4 e 4,5litros, com volumes de óleo em uso compreendidos entre 1,4 e 4,5 litros, capacidade de carga mínima de 600kgf e máxima de 4.545kgf, com contato elétrico montado para aplicação em elevadores com velocidades compreendidas de 75 a 150m/min.
8433.20.10 | Ex 003 – Segadoras acondicionadoras, com largura de trabalho entre 2,4 e 2,8m, dotadas de 6 ou 7 discos ovais de corte e uma faca em cada extremidade, próprias para todos os tipos de capim, com sistema de proteção dos discos através de um eixo fusível de sustentação do disco, com aliviamento da barra de corte via sistema óleopneumático, com sistema de desengate da barra em caso de obstáculo, suspensão pendular para copiar o solo, com sistema de acondicionamento de dedos de nylon ou rolos poliuretano, velocidade entre 888 e 1.000rpm e regulagens de acondicionamentos dos materiais através do contra pente metálico ajustável.
8433.20.90 8433.59.90 | Ex 007 – Plataformas de corte com esteiras transportadoras de borracha para colheita de diversos tipos de grãos, com adaptador para trabalhar em conjunto com colheitadeiras, com barra de corte 100% flexível, acionamento da barra de corte feito por caixa de navalha única no centro da plataforma, com largura de 45 pés (13,7m). Ex 027 - Plataformas de corte com esteiras transportadoras de borracha para colheita de diversos tipos de grãos, com adaptador para trabalhar em conjunto com colheitadeiras, com barra de corte 100% flexível, acionamento da barra de corte feito por caixa de navalha única no centro da plataforma, com largura de 45 pés (13,7m). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
8433.20.90 8433.59.90 | Ex 008 – Plataformas de corte com esteiras transportadoras de borracha para colheita de diversos tipos de grãos, com adaptador para trabalhar em conjunto com colheitadeiras, com barra de corte 100% flexível, acionamento da barra de corte feito por caixa de navalha única no centro da plataforma, com largura de 30 pés (9,1m). Ex 028 - Plataformas de corte com esteiras transportadoras de borracha para colheita de diversos tipos de grãos, com adaptador para trabalhar em conjunto com colheitadeiras, com barra de corte 100% flexível, acionamento da barra de corte feito por caixa de navalha única no centro da plataforma, com largura de 30 pés (9,1m). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
8436.80.00 | Ex 031 – Porcionadoras e extrusoras automáticas, de alimentos embutidos para cães e gatos, com 12 saídas, com capacidade de 70 porções/min por saída, funil de alimentação para alimentos sólidos e pastosos com 350 litros, sistema de alimentação através de duplo caracol, construção em aço inox, acionado por duplo servo motor, sistema de lubrificação automática, sistema divisor de fluxo, sistema de faca de corte, acionamento pneumático, sensores de parada e partida integrados a linha, dispositivo de elevação de carrinhos e “display” alfa numérico com 99 programas.
8437.80.10 | Ex 003 – Moinhos tubulares de martelos, rebocáveis, para fardos de feno redondos e prismáticos, resíduos de culturas de grãos (palha, caules e folhas) e cereais (milho, úmido ou seco), com abertura de alimentação de 1.143mm, dotado de 64 martelos, área de peneira de 1,55m² e cuba tubular com largura de 3.120mm, para serem utilizados em tratores com potência de 80 a 175CV.
8438.10.00 | Ex 096 – Amassadeiras de colunas em aço inoxidável, com controlador lógico programável (CLP) para massas alimentícias com sistema de limpeza automático (CIP), capacidade do tacho removível de 300 litros, cabeçote do misturador planetário para 2 misturadores (ferramentas) distintas, processo de amassamento contínuo com tacho com camisa dupla permitindo controle de temperatura, colocação dos produtos a serem amassados por meio de dutos com válvulas e bicos injetores de ingredientes líquidos.
8438.10.00 | Ex 097 – Combinações de máquinas automáticas contínuas para produção máxima igual ou superior a 256.000torradas/h, com torradas de 8g cada, com largura útil máxima maior ou igual a 3.900mm, compostas de: tramonha de alimentação; sistema de laminação; conformação do filão com colocação nas formas; câmara de fermentação com controle de temperatura (27 a 36°C) e umidade (60 a 85%) com gôndolas de transporte em aço inoxidável; área de cocção dos filões, tipo indireto a convecção dotados de câmaras independentes de combustão e cocção de alimentos, sistema de convecção de ar aquecido na área de cocção; câmara de climatização do filão com controle de temperatura (27 a 33°C) e umidade (65 a 80%); área de cisalhamento do filão para confecção das fatias; área de cocção das fatias (tostar), tipo indireto a convecção dotados de câmaras independentes de combustão e cocção dos alimentos, sistema de convecção de ar aquecido na área de cocção, com 7 zonas e comprimento igual ou superior a 62 metros e sistema de gôndolas condutor em aço inoxidável, comandado por controlador lógico programável (CLP).
8438.10.00 | Ex 098 – Máquinas automáticas para a fabricação de massas alimentícias longas, com controlador lógico programável (CLP), capacidade de produção máxima maior ou igual a 4.000kg/h (variável conforme características do produto a ser processado), alta eficiência de secagem (curto tempo de secagem de 180 a 200 minutos), seleção automática de diferentes diagramas de secagem, compostas por: estação de alimentação e mistura dos ingredientes, com pré-misturador, esteira estabilizadora da massa, misturador com dispositivo para retirada de ar da massa já misturada (misturador sob vácuo); prensa extrusora com 2 roscas; estendedor de massa já extrudada em cabides com dispositivo cortador/aparador e sistema de recuperação de aparas; túnel de secagem com zonas de pré-secagem, secagem e umidificação, com mecanismos de movimentação independentes e isolados (possibilidade de manutenções localizadas sem perda de produção); estação de refrigeração final; estação de estocagem multinível com possibilidade de retiradas aleatórias de lotes e sistema de corte final das massas com recuperador de aparas.
8438.20.90 | Ex 039 – Conchas a seco, de duplo batimento, por meio de movimento rotativo sincronizado de três eixos mecânicos dotados de braços mecânicos, perpendicularmente unidos por barras transversais mecânicas, com capacidade nominal de produção de 6 toneladas para fabricação de chocolate ou recheio líquido, para as fases do processo seca e líquida, compostas de: 1 motor de velocidade variável com potência de 110kW, 1 dispositivo para retirada de amostras sem necessidade de parada do processo de conchagem líquida, 1 sistema de isolação de 25mm de espessura, 1 válvula de saída de 5'' operada de forma pneumática, 2 plataformas, 1 sistema de controle de temperatura de circulação de água fechado, 1 cabine com dimensões aproximadas de 1.650 x 1.650 x 1.400mm, 1 conjunto de aquecedores para aquecimento elétrico, 1 veneziana retangular de aço inoxidável com altura de 930mm e 1 caixa para peneiras de aço carbono
8438.40.00 | Ex 001 – Combinações de máquinas para propagação de levedura compostas por: adega de levedura, formada por cinco tranques de inoculação com capacidade volumétrica de 53HL, cinco propagadores com capacidade volumétrica de 406HL, um trocador de calor para resfriamento com capacidade de 9m³/h e um tanque de armazenagem de levedura com capacidade volumétrica de 158HL; adega de propagação, formada por quatro tanques com capacidade volumétrica de 4.804HL e 4 blocos de válvulas.
8438.80.90 | Ex 053 – Combinações de máquinas para fabricação de tofu (queijo de soja) com capacidade para 432unidades/hora do tipo macio, e 576unidades/hora do tipo duro, compostas de: 2 tanques para imersão de soja crua com capacidade para 240kgs 1.200 x 1.200 x 1.150mm e 360kgs 1.200 x 1.200 x 1.400mm, com alimentação automática de água, timer semanal, válvula borboleta de abertura e fechamento, dispositivo de sucção para aspiração do grão de soja com bocal e unidade processadora automática de leite de soja dotada de dispositivo de polimento e retenção de impurezas dos grãos de soja, sistema de cozimento com agitador com controle de pressão e temperatura para cozimento uniforme, tanque para recebimento da massa de soja cozida com capacidade para 150 litros, bomba de transferência, tanque para armazenamento de água 400 x 555 x 400mm; 1 equipamento extrator da massa de soja cozida tamanho médio 450 x 1.300 x 1.200mm, com tanque de 150 litros com capacidade de produção para 60kg/hora de massa cozida; 1 máquina para coagular (coalhar) leite de soja tamanho 2,7 x 1,850m com 8 reservatórios com capacidade para 45 litros cada, batedeira padrão, com controle automático de ajuste e processamento do leite de soja, tanque para o leite de soja coalhado com capacidade para 200 litros com controle automático de medida do produto, 1 mesa para descarga e manuseio do produto para formação, 1 estação hidráulica de prensagem do produto, 7 caixas formadoras do tofu (pedaço) dimensão interna 630 x 420 x 100mm com tampa 60mm, 1 máquina de corte do tofu para pedaço de 73 x 106cm, estojo de moldagem medindo 630mm e 420mm dividido em 6 partes, medida do corte 105 x 70 x 40mm 36 pedaços, tanque interno de água 1.100mm, transportador de cilindros para transferir o produto para resfriamento; 1 unidade resfriamento do tofu com reservatório para água, 1 máquina de embalagem automática capacidade 1.000unidades/hora, com rotulador e transportador sintonizado.
8441.40.00 | Ex 013 – Máquinas de moldar papéis para uso como embalagem de panetones, com velocidade máxima de 130ciclos/min, dispondo de desbobinador, cilindros automáticos, agulhas para perfuração nas extremidades do papel, dispositivo de colagem com pinças pneumáticas, grupo central com 8 estações de trabalho: levantamento e aplicação do fundo - circulação da faixa – posição livre – colagem – bordadura e primeira impressão – segunda impressão – terceira impressão – extração do produto; operação controlada por PLC.
8441.40.00 | Ex 014 – Máquinas de moldar papel ou cartão para uso como embalagem de bolo inglês com dimensões de 95 a 238mm de fundo, velocidade de 60ciclos/min, dispondo de estações de desbobinamento para bobinas com diâmetro de 800/850mm, refilagem e corte, aplicadoras de cola, dobradora, dispositivo de pressão com alta temperatura, dispositivo de esfriamento, agulhas rotatórias, contador e mesa de recolhimento, comando por PLC.
8448.33.10 | Ex 001 – Cursores de aço para máquinas de fiação, para trabalhar todos os materiais de fibra, com tolerância da forma de 0,05mm e capacidade de atingir velocidades de 32 a 40m/s deslizando sobre o anel de fiação do equipamento.
8451.80.00 | Ex 065 – Máquinas têxteis para vaporização e polimerização de tecidos planos estampados por processo digital, controladas por PLC (programador lógico programável), dotadas de câmara de aquecimento/vapor, com temperatura de operação máxima de 190°C, por queimador a gás natural para vaporização a alta temperatura e aquecimento do ar, com capacidade interna para 80m de tecidos planos, controle das condições de vaporização através de medidor do fluxo de vapor e válvulas pneumáticas, unidade de transporte do tecido revestido com silicone com largura total de 2.200mm e largura útil de trabalho de 1.900mm, com velocidade de trabalho de 2 a 20m/min.
8456.10.90 | Ex 024 – Máquinas de gravação para botões de metais, plásticos, naturais, ou sintéticos, com fonte a laser de CO2, com capacidade produtiva de igual ou superior a 200 botões por minuto, dotadas de cabeçote com 4 faces com capacidade de gravar no perímetro (borda) do botão, dispositivo para alimentação individual de botões, cabeçote de escaneamento para gravação "Scan head", telecâmera para orientação da gravação laser de acordo com a posição do furo do botão, expansor de feixe de luz com ajustamento de foco, lentes disponíveis com distância focal 100 e 200mm, mesas giratórias providas com buracos e dispositivo de centralização, retirada automática de botões acabados, sistema de resfriamento de água, potência de 60 a 100 watts.
8456.90.00 | Ex 139 – Máquinas para corte de chapas metálicas utilizadas em construção naval, tipo pórtico, de comando numérico computadorizado, com largura de trabalho de 4.500mm e comprimento de trabalho de 25.000mm, dotadas de: 2 grupos de 12 tochas na viga traseira e 1 tocha a oxicorte com unidade de marcação a pó na viga frontal.
8456.90.00 | Ex 140 – Máquinas para corte de perfis metálicos utilizados em construção naval com comprimento compreendido entre 2 e 12m e seção máxima de 600 x 200mm, de comando numérico computadorizado, operando por plasma, dotadas de célula de corte robotizada, alimentador/acumulador de correntes, transportador alimentador, transportador de saída, transportador/acumulador de correntes de saída, unidade de plasma, unidade de marcação e unidade de exaustão.
8456.90.00 | Ex 141 – Máquinas para corte de tubos metálicos utilizados em construção naval, com espessura compreendida entre 3 e 100mm em ângulo de até 70º, diâmetro externo compreendido entre 75 e 1.525mm e peso de até 18.000kg, podendo operar por plasma e/ou oxicorte, de comando numérico computadorizado.
8457.10.00 | Ex 169 – Centros de usinagem verticais de dupla coluna tipo portal, para usinagem em metais, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de mandrilhar, fresar, furar e rosquear, com capacidade de usinar as 5 faces da peça em uma única fixação, com curso nominal de trabalho dos eixos X, Y e Z de 3.060 x 1.600 x 1.016mm respectivamente, velocidade de avanço nos eixos X, Y e Z de 15m/min, com cabeçote angular de 5° de indexação automática, distância entre colunas de 1.820mm, com mesa móvel de 3.260 x 1.500mm, carga máxima sobre a mesa de 10.000kg, sistema de refrigeração através do fuso com pressão de 20bar, magazine com capacidade para 40 ferramentas com trocador automático de ferramentas (ATC), sistemas de medição de ferramentas e de peças.
8457.10.00 | Ex 170 – Centros de usinagem verticais para metais de alta velocidade e precisão, com comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, furar, rosquear e mandrilar, com capacidade de usinagem com 5 eixos controlados simultaneamente, curso dos eixos lineares X, Y e Z igual a 4.200, 1.250, e 1.000 respectivamente e cursos dos eixos rotativos "A" igual a +95°/-100° "C" igual a +/-200°, com trocador automático de ferramentas com magazine a corrente para 42 posições, com réguas óticas em todos os eixos, com cone HSK 63A, potencia do fuso de 55kW, com cabeçotes bi-rotativos contínuos equipados com servomecanismos com recuperação automática de folga e capacidade de posicionamento com resolução de 0,001, rotação máxima do fuso de 24.000rpm, velocidade máxima de avanço dos eixos lineares de 24m/min, com mesa fica de 5.000 x 1.500mm, carga máxima sobre a mesa de 32.000kg, com sistema de monitoramento das vibrações do fuso, com medição automática no comprimento e diâmetro das ferramentas por sistema a laser, precisão de posicionamento dos eixos lineares X, Y e Z igual a +/-0,0075, +/-0,005 e +/-0,004 respectivamente, equipados com software para sistema HMS de medição e qualificação dos cabeçotes bi-rotativos para verificação e correção do modo automático e em tempo real dos erros geométricos e precisão de posicionamento e dos parâmetros do RTCP da cabeça em relação a mesa. Ex 170 - Centros de usinagem verticais para metais de alta velocidade e precisão, com comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, furar, rosquear e mandrilar, com capacidade de usinagem com 5 eixos controlados simultaneamente, curso dos eixos lineares X, Y e Z igual a 4.200, 1.250, e 1.000 respectivamente e cursos dos eixos rotativos "A" igual a +95°/-110° "C" igual a +/-200°, com trocador automático de ferramentas com magazine a corrente para 42 posições, com réguas óticas em todos os eixos, com cone HSK 63A, potencia do fuso de 55kW, com cabeçotes bi-rotativos contínuos equipados com servomecanismos com recuperação automática de folga e capacidade de posicionamento com resolução de 0,001°, rotação máxima do fuso de 24.000rpm, velocidade máxima de avanço dos eixos lineares de 24m/min, com mesa fixade 5.000 x 1.500mm, carga máxima sobre a mesa de 32.000kg, com sistema de monitoramento das vibrações do fuso, com medição automática no comprimento e diâmetro das ferramentas por sistema a laser, precisão de posicionamento dos eixos lineares X, Y e Z igual a +/-0,0075, +/-0,005 e +/-0,004 respectivamente, equipados com software para sistema HMS de medição e qualificação dos cabeçotes bi-rotativos para verificação e correção do modo automático e em tempo real dos erros geométricos e precisão de posicionamento e dos parâmetros do RTCP da cabeça em relação a mesa. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 35 de 2014).
8457.10.00 | Ex 171 – Centros de usinagem verticais, com construção do tipo pórtico termossimétrico e base da máquina fabricada em concreto polimérico, com comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade para furar, fresar e rosquear peças em metais e grafite, por meio de 5 eixos controlados simultaneamente que usinam os 5 lados da peça com uma única fixação, eixos X, Y e Z acionados por motores lineares, com cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 450, 650 e 460mm, respectivamente, velocidade de avanço de corte máxima nos eixos X, Y e Z iguais a 80m/min e aceleração máxima dos eixos superior a 2g (19,62m/s), 4°eixo giratório (A/B) com variação de ângulo entre +10 a -110°, curso do eixo C em 360° e rotação máxima de 110rpm, tempo de cavaco a cavaco de 6 segundos, com mesa de trabalho com sistema de fixação de paletes por mandris com até 4 posições, com área útil de fixação de 400 x 400mm, capacidade máxima de carga de até 200kg e acompanhada de dispositivo intercambiável específico para fixação de eletrodos, fuso equipado com cone HSK-E50, rotação máxima de 42.000rpm, potência de 10kW, torque de 6,4Nm, sistema de refrigeração interna e externa e acionamento direto ("direct drive"), magazine com capacidade para até 30 ferramentas, com trocador automático, para ferramentas com comprimento máximo de 250mm, diâmetro máximo de 80mm e peso máximo de 6kg, cabine enclausurada, com sistema de extração de pé de grafite de alta performance e sistema de absorção de ruído, apalpador infravermelho para medição de peça usinada, dispositivo para medição a laser de ferramentas.
8457.10.00 | Ex 172 – Centros de usinagem vertical, com controle numérico computadorizado (CNC), tipo portal, com 3 eixos controlados simultaneamente com cursos de 1.500, 800 e 660mm, respectivamente nos eixos X, Y e Z, com movimento X realizado pela mesa, movimento Y realizado pelo carro transversal e movimento Z realizado pelo cabeçote, eixos X, Y e Z com guias lineares de rolos recirculantes, com transdutores lineares de posição, com avanços rápidos de 40m/min no eixo X, 40m/min no eixo Y e 30m/min no eixo Z e avanço de corte máximo de 30m/min, tolerância de posicionamento bidirecional igual a 0,0105mm no eixo X, 0,0063mm no eixo Y e 0,0063mm no eixo Z, medidos de acordo com a norma ISO 230, tolerância de repetitividade bidirecional igual a 0,0050mm no eixo X, 0,0038mm no eixo Y e 0,0038mm no eixo Z, medidos de acordo com a norma ISO 230, tolerância de desvio circular no plano X-Y de 0,0045mm, medido de acordo com a norma ISO 230, incremento mínimo programável de deslocamento igual a 0,0001mm, com sistema de lubrificação das guias lineares e fusos de esferas dos eixos X, Y e Z por graxa para a diminuição da contaminação do fluido de corte, mesa de 1.740 x 750mm com capacidade de carga de 2.500kg, eixo-árvore com motor integrado, com cone ISO 40, com rotação máxima de 18.000rpm e potência de 47HP, magazine com capacidade para até 30 ferramentas, para ferramentas com diâmetro máximo de 125mm (com estações adjacentes vazias) e comprimento máximo de 300mm, com sistema de refrigeração tipo “chiller” para o cabeçote e para o furo central dos fusos de esferas dos eixos X, Y e Z, com sistema de compensação e dilatação do eixo-árvore, com sistema de refrigeração de corte tipo névoa.
8457.10.00 | Ex 173 – Centros de usinagens para perfis metálicos de alumínio e aço, de comando numérico computadorizado (CNC) com 5 eixos controlados, com 2 estações de usinagem, com ângulo de pivô eixo A (com diâmetro do disco de serra de 400mm) de +/-110° pivotante livremente programável em passos de 1/10º e ângulo de pivô eixo C de +/-185º, livremente programável em passos de 1/10º, potência igual ou superior a 21kW S1, velocidade do fuso igual ou superior a 24.000rpm, curso dos eixos X, Y, Z igual ou superior a 6.000 x 1.150 x 650mm respectivamente, com precisão de posicionamento de 0,1mm nos eixos X, Y e Z e de 0,1º nos eixos A e C, velocidade de avanço dos eixos X, Y e Z igual ou superior a 60, 36 e 36m/min respectivamente, magazine com capacidade para 20 ferramentas - 13 ferramentas padrão e 7 ferramentas especiais (cabeçote angular e cortador especial), com reconhecimento de posição e posicionamento automático das morsas de fixação de peça.
8459.21.99 | Ex 089 – Máquinas com comando CNC, para furar, perfurar, rosquear, fresar, marcar com escrita e com pontos flanges com espessura de 6 a 80mm, comprimento máximo de 1.000mm, largura máxima de 1.500mm e peso máximo de 450kg, através de fusos montados em rolamentos cônicos com potência de 15kW e rotação de 100-4.500rpm e força de tração de 1.400kg, com capacidade de perfuração máxima de 40mm, com fixação através de mandíbulas hidráulicas com pistão endurecidas, eixos horizontais e verticais de rolamentos de esferas para movimentação da chapa, unidade de troca automática de ferramentas para até 16 unidades diferentes, sistema de lubrificação e hidráulica e sistema de resfriamento de broca
8459.39.00 | Ex 001 – Máquinas mandriladoras/fresadoras horizontais, equipadas com “display” digital para leitura dos cursos x e y, utilizadas para mandrilar, fresar, furar, facear, tornear e roscar; mesa de trabalho com 1.320mm de largura e 1.010mm de comprimento; carga máxima permitida na mesa de trabalho de 5.000kg, com curso transversal (x) de 1.800mm, curso longitudinal (y) de 1.200mm, curso vertical do cabeçote (z) de 1.100mm, curso axial do eixo-árvore (w) de 550mm, com diâmetro do eixo-árvore de 110mm, diâmetro máximo de mandrilar de 240mm, diâmetro máximo de furar de 50mm, com capacidade elétrica total de 35kVA, de comando convencional, “ sem CNC”
8460.11.00 | Ex 002 – Máquinas automáticas para retificar superfície por processo pendular (convencional) ou “creep-feed” (baixa velocidade e alto torque) com comando numérico computadorizado (CNC), com 3 eixos controlados, curso no eixo X, Y e Z de 920, 400 e 750mm, respectivamente; eixo X de motor lineal com velocidade de avanço de 60m/min e aceleração de 3,5m/s2; eixos Y e Z com velocidade de avanço de 8m/min; cabeçote com potência do motor de 25kW, velocidade de 5.500rpm e interface para rebolo HSK 125, sistema de refrigeração com tanque de 2.000 litros, pressão de 8bar e vazão de 200l/min, filtro magnético, sistema de balanceamento automático integrado no eixo e diamantador de disco com inversor digital.
8460.21.00 | Ex 130 – Retificadoras automáticas de roscas de "machos", com 6 eixos controlados, com comprimento de 28 a 200mm, diâmetro de trabalho de m3 a m16, comprimento máximo de retificação de 80mm e rotação da peça de trabalho com ajuste progressivo de 0 a 1.500rpm, velocidade periférica do disco de 30 a 80m/s, curso de alimentação de 2mm, dotadas de: rolo de moldagem diamantado para retificação do disco abrasivo, com sistema de extinção de incêndio por CO2, bomba de óleo para refrigeração, totalmente controlada por comando numérico computadorizado (CNC).
8460.21.00 | Ex 131 – Retificadoras automáticas, de alta precisão, com 5 eixos com rotação “Direct-Drive” e sistemas de medidas com alta resolução, e precisão dos fusos de 0,0001mm, com troca automática do rebolo com 10 estações, utilizadas para execução de diferentes etapas da fabricação de ferramentas rotativas de corte (brocas e machos), com potências de acionamento de 29kW, trabalhando com velocidade de até 12.000rpm no eixo principal, fuso de retificação do motor refrigerado a água (técnica síncrona) para alta densidade de potência, chassis da máquina de concreto de polímero para amortecimento ideal, sistema de proteção contra incêndio por CO2, unidade hidráulica com 25 bares de pressão, com dressador automático trabalhando com velocidade de 3.000 a 16.000rpm, e robô de 6 eixos e capacidade de carga de 4kg para carregamento automático de ferramentas, totalmente controlada por comando numérico computadorizado (CNC).
8460.21.00 | Ex 132 – Retificadoras com funcionamentos automáticos e semiautomáticos, com 3 eixos, para retificar chanfros de entrada em machos de corte com diâmetro de m3 a m75 e comprimento dos machos de 30 a 140mm (na função semiautomática) e diâmetro de m3 a m12 e comprimento dos machos de 30 a 350mm (na função automática) e comprimento de retificação máxima de até 90mm em ambos os modos de operação, com carro de retificação oscilável, permitindo que o disco de retificação (Rebolo) oscile de 0 a 20º, com sistema de carregamento automático dos machos para retificação por sistema de bandejas plásticas (cassetes) com capacidade de sistema contra incêndio por CO2, e comando numérico computadorizado (CNC).
8462.10.90 | Ex 098 – Combinações de máquinas para preparação de tira de aço com liga de alumínio ou liga de bronze em uma das faces, para conformação de bronzinas bimetálicas ou trimetálicas do tipo HD (Heavy Duty), com capacidade para produzir de 12 a 20peças/min, tempo de “setup” máximo de 90 minutos, para bronzinas com diâmetro externo mínimo de 75mm e máximo de 135mm, largura mínima de 18mm e máxima de 55mm, espessura mínima de 1,8mm e máxima de 5mm, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 desbobinador tipo berço, 1 estação planificadora, 1 prensa mecânica tipo C de 110t, 1 ferramental de estampar trechos de tiras, 1 estação de fresamento, 1 manipulador pneumático, 1 prensa mecânica tipo H de 160t e 1 ferramental de conformação de bronzinas, com descarga manual.
8462.10.90 | Ex 099 – Prensas de alta velocidade para estampar terminais técnicos e metálicos, em ligas nobres ou especiais (latão, bronze, cobre, cobre ferro, aço inox, tin brass, e outras com e sem tratamento superficial), com capacidade de estampagem máxima de 80 toneladas, mesa com dimensões máximas de 1.500 x 800mm, velocidade variando de 100 a 1.300golpes/min, curso do martelo com ajuste automático com faixa de 13 a 65mm, balanceamento dinâmico do eixo excêntrico, correção automática da penetração do martelo, protetor dinâmico de vibrações, ajuste motorizado da altura do martelo com precisão de 0,001mm incluindo dispositivo hidráulico de trava do martelo, guias de alta precisão e rigidez, sistema automático de compensação de pressão e temperatura do óleo, sistema de absorção de vibração nas sapatas dispensando a necessidade de piso com fundação especial, alimentador eletrônico com rolos e precisão de avanço de 0,02mm para fitas de espessura entre 0,1 e 1,2mm e largura entre 10 e 100mm, sistema de lubrificação de fita por spray, sistema de controle e monitoramento do sistema de segurança da ferramenta e calhas separadoras de retalhos
8462.21.00 | Ex 150 – Máquinas automáticas para dobrar painéis metálicos completos, de comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade de dobrar para cima e para baixo, chapas de largura máxima de 1.524mm e comprimento máximo de 3.495mm e espessura da chapa compreendida entre 0,5 e 3,2mm, dotadas com braço alimentador e posicionador da peça, com medidor de espessura do painel, com carregador dotado de mesa pantográfica e descarregador com acúmulo das peças dobradas e dispositivo para virar os painéis em 180 graus.
8462.21.00 | Ex 151 – Máquinas para dobrar chapas metálicas, com espessura de até 1,5mm, comprimento máximas das chapas de 6.400mm, processo de dobra automática negativa e positiva, com área livre de 300º em frente à travessa superior e inferior, acionamento elétrico não hidráulico, alinhamento automático das chapas, com 4 eixos motorizados e com comando numérico computadorizado (CNC).
8462.29.00 | Ex 101 – Máquinas hidráulicas semiautomáticas de comando lógico programável (CLP) para conformação de extremidades de lâminas de aço-mola no formato de olhais, diâmetro mínimo do olhal de 20mm e máximo de 150mm, com capacidade de conformar lâminas de aço-mola com largura de 40 a 120mm e espessura de 6 a 25mm, comprimento entre os centros do olhal de 660 a 2.100mm, para produzir olhais fechados, abertos, cilíndricos e ovais, em lâminas de aço-mola planas, com desempenho funcional de 4olhais/min, providos de sistema elétrico trifásico de tensão de 220V e frequência de 60Hz
8462.29.00 | Ex 184 – Calandras de rolos verticais para chapas metálicas utilizadas em construção naval com espessura de até 40mm e largura de até 1.000mm, com capacidade de 400 toneladas, raio mínimo de calandragem de 300mm, dotada de transportadores de roletes para entrada e saída das chapas.
8462.29.00 | Ex 185 – Máquinas para arredondamento das bordas de chapas de aço, destinadas à construção naval, com velocidade de trabalho de 12m/min, dotadas de mesa de rolos para entrada do material, desincrustador, rolos arredondadores, mesa de rolos para saída do material, unidade hidráulica e talha elétrica com cabeça magnética para manuseio das chapas.
8462.29.00 | Ex 186 – Máquinas recravadeiras automáticas de latas de conservas, equipadas com um formato para latas e tampos CLUB, com capacidade de produção de 200latas/min, com extensão do alimentador de tampos.
8462.29.00 | Ex 187 – Prensas hidráulicas de pinos verticais ("Pin press") destinadas a curvar chapas de aço utilizados na construção naval, com capacidade de 300 toneladas, diâmetro do pino conformador de 400mm e diâmetro do rolo de alimentação de 200mm.
8462.29.00 | Ex 188 – Prensas hidráulicas verticais de rolos, para conformação de chapas metálicas utilizadas em construção naval, operando pela pressão exercida por um cilindro de trabalho principal com 13.100mm de comprimento sobre a peça de trabalho contra dois cilindros inferiores, com capacidade de 2.000 toneladas e com largura de trabalho de 13m.
8462.41.00 | Ex 059 – Máquinas puncionadoras eletrônicas universais de comando numérico, sistema de puncionamento com orifícios alinhados, permitindo formar esteiras com furação alinhada, com transportador de 7m, compostas por: circuito hidráulico, circuito pneumático, sistema de lubrificação de corte e equipamento de corte.
8462.41.00 | Ex 060 – Máquinas-ferramentas para perfurar por puncionamento, cortar por cisalhamento e marcar chapas metálicas com espessura compreendida entre 0,5 e 5mm, de comando numérico computadorizado (CNC), dotadas de cabeçote multiprensa com 32 ou mais estações de ferramentas, equipado com carregador automático com gabinete de armazenamento e descarregador de chapas metálicas com mesa pantográfica.
8462.91.11 | Ex 002 – Máquinas de sinterização para moldagem de pós metálicos, força de pressão conexão nominal máxima de 259/min, 22kN, temperatura (monocanal) Ni-Cr-Ni até 1.200C, eletrodos de grafite, refrigeração de água 2-4bar com consumo aproximado de 70-80l/min. e com comando eletrônico.
8465.91.90 | Ex 031 – Máquinas-ferramentas para serrar painéis de madeira e similares, com comando numérico computadorizado (CNC), com software de controle CADmatic com visualização em tempo real dos planos de corte em 3D, equipado com uma ou mais linhas de corte com jatos de ar na bancada de corte, contendo 1 ou mais empurradores automáticos, com sistema de medição eletromagnética através de servo motor que garante precisão de ±0,1mm, de velocidade de avanço de 90m/min, totalmente independentes, dotados de pinças de 2 dedos cada, o carro porta serras é acionado por meio de pinhão e cremalheira com velocidade regulável de 1-130m/min ou maior, dotado de sistema de guia linear com articulação para a serra principal, com regulagem eletrônica da serra riscadora, com sistema alinhador central integrado diretamente ao carro de serra operando na linha de corte, com ou sem alimentação automática através de uma mesa elevadora de quatro colunas acionado eletro-hidraulicamente.
8465.92.11 | Ex 003 – Fresadoras automáticas de 2 eixos, com comando numérico computadorizado (CNC), para produzir encaixes tipo "rabo de andorinha" em peças de madeira, com comprimento máximo da peça de 1.500mm, largura máxima de 770mm e espessura máxima dos lados de 30mm.
8465.93.10 | Ex 012 – Máquinas automáticas para lixamento transversal e longitudinal nos 2 lados das peças de madeira e semelhantes, simultaneamente, em forma de curva e/ou retas, sendo o lixamento transversal executado através de dois patins e o lixamento longitudinal executado através das lixas instaladas nas duas câmaras de ar que fazem o movimento da esquerda para a direita e/ou vice-versa, ambas para copiar o formato da peça a ser lizada, com velocidade de avanço entre 4 e 20m/min regulável por inversor, controlado por um quadro de comando eletrônico, com 3 módulos alimentadores com esteira motorizada inferior, com ou sem carregador automático
8465.94.00 | Ex 022 – Máquinas-ferramentas coladeiras de bordas, com funções cumulativas de aplicar bordas de madeira maciça, chapa, plástico, alumínio, resopal, resina de melanina e dar acabamento em painéis de madeira e aglomerados, para aplicar bordas de espessura de bordas de espessura mínima de 0,4mm e espessura máxima de 6mm, para aplicação em painéis com espessura mínima de 6mm e espessura máxima de 60mm, para peças de comprimento mínimo de 160mm, dotado de sistema de aplicação de cola através de pente para colas do tipo, EVA e PUR, em bastão e granulada com tempo de aquecimento da cola em no máximo 3 minutos, equipado com sistema de troca rápida de ferramentas.
8474.10.00 | Ex 058 – Caçambas peneiras móveis, acoplável a escavadeiras, para separação de materiais inertes, com aplicação em demolições, obras rodoviárias, escavações, pedreiras e minas, saneamento ambiental, plainação de terrenos e reciclagem, dotadas de estrutura metálica e cesta com painéis perfurados, com diâmetro da rede de 880 a 2.000mm, profundidade da cesta de 560 a 1.530mm e capacidade volumétrica de 0,6 a 4,7m³.
8474.10.00 | Ex 059 – Conjuntos para valorização de areia através de selecionamento, peneiração, separação e lavagem de polpa constituída de água e areia bruta, compostos de: tremonha de recepção, tanque de bombeamento, conjunto de bombeamento, ciclones, secadores ou peneiras, estrutura e acesso, gateways, tanque de decantação, conjunto de fabricação metálica, mecanismo de funcionamento do raspador, raspador pendular, estação de floculação, bombeamento das lamas concentradas, tanque das águas recicladas, bombeamento das águas recicladas, bungalô de comando e painel elétrico.
8474.20.10 | Ex 013 – Caçambas trituradoras móveis com mandíbula, acoplável a escavadeiras, para a redução volumétrica de material inerte, com aplicação para todos os tipos de canteiros de obras, com capacidade volumétrica de 0,25 a 2,3m³, dimensão da boca de entrada de 50 a 1.500mm e do triturador na saída de 15 a 200mm.
8474.80.90 | Ex 086 – Combinações de máquinas para fabricação de placas de gesso acartonado, compostas de: 1 direcionador de papel, composto por cintas de frenagem e por um conjunto de correias formadoras; 1 estação de mistura e modelagem para misturar todas as matérias-primas dentro do misturador de pinos; 1 conjunto de correias transportadoras; 1 transportador de rolos; 1 navalha rotativa; 1 sistema de manuseio de placa úmida; 1 túnel de secador, para secar a placa úmida; 1 sistema de transferência de placa seca para transferir a placa para o exterior; e 1 sistema de corte e empilhamento, usado para dar o acabamento final e empilhamento das placas.
8474.80.90 | Ex 087 – Prensas hidráulicas para a produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de prensagem igual a 25.000kN, distância livre entre colunas de 1.750 mm, diâmetro da coluna de 390mm, força máxima do extrator de 90kN, distância entre a bancada e a travessa móvel de 600mm, capacidade de 21ciclos/min
8477.10.19 | Ex 016 – Máquinas formadoras de espuma para trabalhar borracha ou plásticos ou fabricar produtos dessas matérias, compostas por: sistema de armazenamento e bombeamento de poliol, isocianato e água, sistema de refrigeração, braço pneumático com sistema de misturador e injeção de poliuretano e painel elétrico com alimentação de 380V.
8477.10.99 | Ex 040 – Combinações de máquinas tipo “carroussel” com braço basculante especial para a produção de garrafões térmicos de 3 a 5 litros, caixas térmicas de 15, 25, 35, 45, 55 e 65 litros e botijões térmicos de 6, 9 e 12 litros, compostas de: controlador lógico programável, tanque com capacidade total de 100 litros; grupo de armazenagem e condicionamento para poliol e isocianato contendo tampa com flange, visualizador de nível, plugue de acionamento manual para componente, tubulação de alimentação para a unidade dosadora, tubulação de retorno a partir da unidade dosadora, sensor para controle de temperatura do componente, válvula elétrica tipo “on-off” para acionar resfriamento e trocadores de calor para acionar aquecimento; grupo de controle e dosagem da alta pressão para poliol e isocianato contendo filtros posicionados na sucção da bomba dosadora de alta pressão, bombas dosadoras de alta precisão acoplados por meio de junta elástica à corrente alternada e motores trifásicos de velocidade simples controlados por dispositivos eletrônicos (inversores) para variação automática de output, selos de bomba com lubrificação forçada em circuitos fechados por barreira de líquido não reativo, transdutores de pressão eletrônica para reciclo e injeção, chave pneumática para válvulas de reciclagem dos componentes através dos tanques respectivos e através do cabeçote misturador de alta pressão (reciclo de alta pressão), e dispositivos volumétricos para controle de output de bombeamento e controle de relação entre os componentes; unidade hidráulica para operação do cabeçote de mistura; controladores de alimentação eletrônicos; válvulas de alimentação servo controladas; bombas de alimentação pneumáticas de duplo diafragma; misturador para tanque de poliol; misturador para tanque de isocianato; unidade de refrigeração; bombas e motores do isocianato com acoplamento magnético; nucleação à ar (emulsificador manual); cabeçote adicional para injeção de poliuretano sustentado por braço mecânico basculante; cabeçote de mistura de alta pressão auto limpante; unidade de refrigeração para resfriamento dos componentes; computador de controle do processo; manipulador automático controlado em coordenadas xy; mesa rotatória “carroussel” com motoredutor e indexador mecânico, painel de controle, junta rotatória para ar e eletricidade; sistema de aquecimento para cada prensa/molde; proteção perimetral para segurança do operador; e 32 prensas pneumáticas, sistema “off line” que utiliza braço mecânico basculante dotado de cabeçote adicional de injeção e mistura de poliuretano de alta pressão auto limpante a partir da unidade de espumação da máquina de injeção de poliuretano nro2; estação com prensas/moldes para espumação de caixas térmicas e botijões térmicos; válvulas de fluxo; conjunto de mangueiras rígidas e flexíveis para o braço basculante; prensas pneumaticas com água a temperatura controlada; unidade de controle de temperatura; 9 (nove) motores com as respectivas potências: 1 motor unidade de energia hidráulica (2.2kW), 2 bombas (2.2kW), 2 misturadoes (0.7kW), 1 motor para mover a mesa giratória (1.1kW), 2 motores para mover os eixos (1.1kW), 1 motor para limpeza (0.37kW), com capacidade de produção/processamento de 10kg por minuto
8477.10.99 | Ex 041 – Máquinas automáticas para moldar termoplásticos por injeção, estiramento e sopro, transformando polímeros de PET em garrafas finais no formato pré-definido, compostas de: separador de preformas automático, molde de injeção, molde de sopro, sistema de recuperação de ar, desumidificador, secador de PET, extrator de garrafas, com painel elétrico e controlador lógico programável (CLP).
8477.10.99 | Ex 042 – Máquinas de alta pressão para o processamento de poliuretano para a produção de garrafões térmicos de 3 a 5 litros, com capacidade de produção/processamento de 10kg/min, compostas por: grupo de armazenagem e condicionamento para poliol e isocianato; grupo de controle e dosagem da alta pressão para poliol e isocianato; unidade hidráulica para operação do cabeçote de mistura; controladores de alimentação eletrônicos; válvulas de alimentação servo controladas; bombas de alimentação pneumáticas de duplo diafragma; misturador para tanque de poliol; misturador para tanque de isocianato; bombas e motores do isocianato com acoplamento magnético; nucleação a ar (emulsificador manual); cabeçote de mistura de alta pressão autolimpante; unidade de refrigeração para resfriamento dos componentes; computador de controle do processo; manipulador automático controlado em coordenadas X e Y; mesa rotatória (carrossel) com motorredutor e indexador mecânico, painel de controle, junta rotatória para ar e eletricidade; sistema de aquecimento para cada prensa/molde; proteção perimetral para segurança do operador e 32 prensas pneumáticas.
8477.10.99 | Ex 043 – Máquinas de moldar retentores e juntas de borracha, por injeção em "Y", controladas através de microprocessador integrado, com volume de injeção de 600cm³, pressão de injeção de 2.500bar, dotadas de unidade de fechamento vertical com força de bloqueio de 2.500kN, sistema de fechamento em 3 tempos (cilindro de aproximação, travamento e fechamento), com função separada de plastificação e injeção, controle da temperatura do composto através de dois circuitos independentes, dotada de dispositivo frontal de extração de peças, com sistema de troca simultânea de placas porta molde simultânea com alta velocidade com acionamento por motor elétrico controlado pelo microprocessador
8477.10.99 | Ex 044 – Máquinas de moldar retentores e juntas de borracha, por injeção em "Y", controladas através de microprocessador integrado, com volume de injeção de 300cm³, pressão de injeção de 2.000bar, dotada de unidade de fechamento vertical com força de bloqueio de 1.114kN, sistema de fechamento em 2 tempos (cilindro de aproximação e fechamento), com função separada de plastificação e injeção, controle da temperatura do composto através de dois circuitos independentes, dotada de dispositivo frontal de extração de peças, com sistema de troca simultânea de placas porta molde simultânea com alta velocidade com acionamento por motor elétrico controlado pelo microprocessador.
8477.20.10 | Ex 160 – Combinações de máquinas para fabricação de cabos de fibra ótica, cabos coaxiais e cabos de rede, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 3.000m/h, compostas de: extrusoras para termoplásticos, com diâmetros de rosca igual ou menor que 200mm, cabeças de saídas sem eixo motorizadas com medidores a laser do diâmetro dos cabos; unidade para tranças até 24 linhas de aramida no cabo; unidades de refrigeração a água, com calhas no formato U e movimentador de águas, para fios extrusados; compressor de ar com tanque de armazenagem; medidores, por indução elétrica; da quantidade linear de cabo produzida; 7(meses) de descarga elétrica de 15kV; filtros elétricos para pós; painéis de controle elétrico, com controle central de temperatura e controlador lógico programável. Ex 160 - Combinações de máquinas para fabricação de cabos de fibra ótica, cabos coaxiais e cabos de rede, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 3.000m/h, compostas de: extrusoras para termoplásticos, com diâmetros de rosca igual ou menor que 200mm, cabeças de saídas sem eixo motorizadas com medidores a laser do diâmetro dos cabos; unidade para tranças até 24 linhas de aramida no cabo; unidades de refrigeração a água, com calhas no formato U e movimentador de águas, para fios extrusados; compressor de ar com tanque de armazenagem; medidores, por indução elétrica; da quantidade linear de cabo produzida; 7(sete) unidades de descarga elétrica de 15kV; filtros elétricos para pós; painéis de controle elétrico, com controle central de temperatura e controlador lógico programável. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 120/2013)
8477.20.90 | Ex 064 – Máquinas extrusoras para desidratação mecânica de S-SBR (Solução-estireno-butadieno) para retirada de água interna da borracha através de esmagamento na primeira seção e evaporação na segunda seção, com capacidade máxima de 10t/h de borracha sintética, umidade de entrada: 50% água; umidade de saída: 6% água.
8477.59.90 | Ex 082 – Equipamentos para produção de modelos tridimensionais físicos (prototipagem rápida) através da injeção em multicamadas de foto polímero de cura com luz ultravioleta capaz de depositar camadas com espessura entre 16 e 32 microns.
8477.80.90 | Ex 280 – Combinações de máquinas para montagem de pneu cru com diâmetro compreendido entre 13'' e 18", compostas de: 2 tambores duplos rotativos, com rotação de 88 e 200rpm, respectivamente para aplicação da banda de rodagem; 1 tambor rotativo com segmentos magnéticos e rotação de 200rpm para aplicação da cinta metálica; unidade de aplicação e corte transversal de manta têxtil emborrachada; unidade de retirada de ar entre camadas, com dois níveis de rolos pressionadores, com pressão de 0,8 a 2,0bar; unidade de aplicação de talão emborrachado, com diâmetro de abertura regulável; unidade de aplicação de tiras têxteis emborrachadas, com aplicação de 150m/min; de cinta metálica emborrachada a velocidade de 80m/min e corte diagonal de carcaça de aço emborrachada a 8m/min e ângulo de corte ajustável automaticamente entre 19 e 30°; anel duplo de transferência da carcaça do pneu com 6 segmentos; unidade de geração e armazenamento de vácuo a -4bar e armazenamento de ar comprimido; unidade de conformação do pneu cru, composto por dois pares de eixos concêntricos de diâmetro de 115 a 130mm com 2 bexigas pneumáticas com circunferência entre 330,2 e 457mm e rotação de 88rpm; unidade de marcação OE da banda de rodagem e anel de movimentação da banda de rodagem, com movimento de avanço/recuo a 50m/min; anel de 13 segmentos magnetizados para movimentação da cinta; unidades de indicação luminosa com ajuste de ângulos de incidência; unidade de retirada do pneu cru por pinça contendo sistema anti-queda; sistema de automatismo com controlador lógico programável (CLP) e central de interface homem-máquina.
8477.80.90 | Ex 281 – Combinações de máquinas para produção de tampas plásticas por compressão com capacidade máxima de 1.050tampas/minuto, compostas de: 1 máquina moldadora de tampas plásticas por compressão CCM 48S, dotada de mesa rotativa (carrossel) com 48 cabeçotes porta moldes, ferramental de compressão para tampas 28mm, extrusor termo controlado, dispositivo de alimentação do "compound", sistema de refrigeração, sistema de inspeção da parte interna das tampas, elevador de tampas; para detecção de até 7 defeitos, em tempo real, para 100% da produção, com descarte automáticas das tampas defeituosas através de sopro de ar e velocidade de inspeção de até 1.500peças/minutos; elevador de tampas em aço inox com altura de descarga de até 1,5 metros orientador centrífugo para posicionamento de tampas, transportador de ar para alinhamento de tampas, painel elétrico e controlador lógico programável (CLP); 1 máquina dobradora e cortadora SFM 12LB tipo rotativa com eixos verticais, para executar corte e dobra de bordo para formação do anel do lacre de garantia, com seu respectivo ferramental.
8477.80.90 | Ex 282 – Pré-cortadeiras de tubos em polietileno de alta densidade com diâmetros externos de até 1.400mm, com espessura de parede de até 100mm.
8479.10.90 | Ex 016 – Equipamentos automotriz para concretagem de paredes de túneis para rodovias, ferrovias e usinas hidrelétricas, equipados com bomba para projeção de concreto por via úmida em túneis por meio de 1 braço e cabeçote de aplicação robotizados para atuação via controle remoto
8479.50.00 | Ex 067 – Equipamentos para preparação e montagem automática de blindo-barras de 4 e 5 polos, com comando numérico, com 4 robôs industriais, cada um com 7 eixos programáveis e interpolados, comprimento da blindo-barra de 595 a 4.000mm e largura de 132 a 154mm.
8479.82.10 | Ex 097 – Leitos fluidizados para serem utilizados em laboratório, para secar e granular pós e granulados, com funcionamento tipo “Top-Spray”, de capacidade máxima compreendida de 840litros/lote, com pistola de pulverização de líquidos, bicos binários em braço único, bomba peristáltica de dosagem de líquidos para granulação, sistema de carregamento por vácuo, sistema de filtros mangas, resistência a choque de até 2 bares de pressão, sistema de tratamento de ar de entradas com filtro absoluto e sistema integrado de controle e gerenciamento de processo.
8479.82.10 | Ex 098 – Misturadores para homogeneização uniforme das porções de pó seco de produtos farmacêuticos, compostos por: corpo de máquina com dispositivo para elevação de carga, cabine de comando elétrico, painel operador com controlador lógico programável - CLP, sistema completo de limpeza (Wash-Cabin) para lavagem interna e externa dos recipientes controlado por um computador (CLP) com visualização das operações através de um painel “touch screen”, capacidade de carga 1.500kg e recipiente (BINS) para homogeneização com capacidade para 1.500 litros.
8479.82.90 | Ex 058 – Combinações de máquinas para moagem de pintura em pó compostas de: moinho de impacto classificador com diâmetro interno igual ou superior a 630mm, sistema de abertura em 180° com contrapeso, acionamento direto sem redutor ou correias, projetado para obter até 99% das partículas abaixo de 105µm e com capacidade de produção igual ou superior a 806kg/h; ciclone coletor com eficiência na coleta final do produto igual ou superior a 99%, sistema de abertura em 80° com contrapesos, injetor de aditivos na descarga e válvula duplo “flap”; rede de dutos de interligação com sensores; filtro cilíndrico para despoeiramento com cartuchos e ventilador integrado no mesmo corpo a prova de explosão, válvula duplo “flap” e eliminador de névoa; cabine de controle com controlador lógico programável (CLP).
8479.89.92 | Ex 001 – Equipamentos integralizadores de estabilizadores hidráulicos auxiliares para embarcações militares, comerciais, de recreio e iates, acionados pelo motor principal de embarcação, compostos de: 2 equipamentos semelhantes a lemes, montados nas laterais do casco, impedindo que a embarcação balance lateralmente tanto em movimento quanto parado (ancorado), cada leme tem o comprimento de 1,65 metros e altura de 0,86 metros; 1 sistema propulsor à hélice na proa (bow thruster) de 16" de diâmetro e um sistema propulsor à hélice na popa (stern thruster) de 12" de diâmetro, utilizados para o deslocamento lateral da embarcação mesmo estando parado.
8479.89.99 | Ex 727 – Combinações de máquinas próprias para transferência de água oleosa provenientes de grupos eletrogêneos de 23.499kVA, acionados por motor de combustão interna, compostas de: unidade de transferência de água oleosa com vazão de 6m³/h; 1 tanque de borra; 1 conjunto de equipamentos para o tanque de borra com capacidade de 20m³; 1 unidade de transferência de borra com vazão de 6m³/h e um conjunto de tubulações e válvulas para o sistema de água oleosa.
8479.89.99 | Ex 728 – Aparelhos automáticos para evacuação e carga de gás refrigerante, inflamáveis e/ou não inflamáveis, operando com mais de 900 canais de carga programáveis, velocidade de carga igual ou superior a 10g/sec (gás inflamável e não inflamável), para serem utilizados em linha de fabricação de refrigeradores, freezers domésticos ou ar condicionado.
8479.89.99 | Ex 729 – Combinações de máquinas automáticas para processamento linear de cabos elétricos multipolares ou planos de 2 ou 3 vias com plugue no comprimento programado, entre 1 a 3 metros com aplicação de terminais e testes de polaridade e continuidade de 0 a 5A e rigidez dielétrica interna e de superfície por voltagem 0 a 2.000Vac com ou sem dispositivo de inserção de isoladores (opcional), com capacidade de produção de 900 peças e com capacidade de 4 segundos de peças por hora, compostas de: equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar; unidades de testes de continuidade, polaridade e rigidez dielétrica interna e de superfície; unidade de checagem de presença, unidade de marcação de produtos aprovados; sistema automático de descarga; painel de operação; controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP). Ex 729 - Combinações de máquinas automáticas para processamento linear de cabos elétricos multipolares ou planos de 2 ou 3 vias com plugue no comprimento programado, entre 1 a 3 metros com aplicação de terminais e testes de polaridade e continuidade de 0 a 5A e rigidez dielétrica interna e de superfície por voltagem 0 a 2.000Vac com ou sem dispositivo de inserção de isoladores (opcional), com capacidade de produção de 900 peças e com capacidade de 4 segundos de peças por hora, tempo de ciclo em cada estação de 4 segundos (ciclo padrão), tensão de alimentação 440V +/-10% (trifásico) 60Hz, potência instalada ~ 30kW,compostas de: equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar; unidades de testes de continuidade, polaridade e rigidez dielétrica interna e de superfície; unidade de checagem de presença, unidade de marcação de produtos aprovados; sistema automático de descarga; painel de operação; controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP). (Resolução dada pela Resolução Nº 20, de 13 de Março de 2014).Ex 729 - Combinações de máquinas automáticas para processamento linear de cabos elétricos multipolares ou planos de 2 ou 3 vias com plugue no comprimento programado, entre 1 a 3 metros com aplicação de terminais e testes de polaridade e continuidade de 0 a 5A e rigidez dielétrica interna e de superfície por voltagem 0 a 2.000Vac com ou sem dispositivo de inserção de isoladores (opcional), com capacidade de produção de 900 peças e com capacidade de 4 segundos de peças por hora, tempo de ciclo em cada estação de 4 segundos (ciclo padrão), tensão de alimentação 440V +/-10% (trifásico) 60Hz, potência instalada ~ 12kW,compostas de: equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar; unidades de testes de continuidade, polaridade e rigidez dielétrica interna e de superfície; unidade de checagem de presença, unidade de marcação de produtos aprovados; sistema automático de descarga; painel de operação; controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 37, de 2014)
8479.89.99 | Ex 730 – Combinações de máquinas automáticas para semi-processamento, corte e posicionamento em "U", decapagem de fios e remoção da cobertura de cabos elétricos multipolares de 2 ou 3 vias no comprimento programado,(entre 1 a 3 metros) com capacidade de produção de 1.200 peças por hora, com 100% de eficiência, tempo de ciclo em cada estação de 3 segundos (ciclo padrão), tensão de alimentação 440V ,+-10% trifásico, 60Hz, potência instalada ~ 40kW, compostas de: sistema de alimentação; equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar terminais elétricos para utilização em plugues; unidades de testes, unidade de checagem de presença, unidade de reposicionamento dos cabos; unidade de monitoramento por câmeras; unidade automático de descarga com 6 compartimentos para lote de 30 peças; sistema transportador de peças; painel de operação, controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP). Ex 730 - Combinações de máquinas automáticas para semi-processamento, corte e posicionamento em "U", decapagem de fios e remoção da cobertura de cabos elétricos multipolares de 2 ou 3 vias no comprimento programado,(entre 1 a 3 metros) com capacidade de produção de 1.200 peças por hora, com 100% de eficiência, tempo de ciclo em cada estação de 3 segundos (ciclo padrão), tensão de alimentação 440V ,+-10% trifásico, 60Hz, potência instalada ~ 14kW, compostas de: sistema de alimentação; equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar terminais elétricos para utilização em plugues; unidades de testes, unidade de checagem de presença, unidade de reposicionamento dos cabos; unidade de monitoramento por câmeras; unidade automático de descarga com 6 compartimentos para lote de 30 peças; sistema transportador de peças; painel de operação, controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 37, de 2014)
8479.89.99 | Ex 731 – Máquinas automáticas computadorizadas para metalização através da tecnologia PVD por arco catódico e por sistema de pulverização catódica "sputtering" em configuração intercambiáveis operado por fonte RF de 100Hz, com suporte para catodos de 400 x 174 x 28mm, sistema de aquecimento dos substratos até 500ºC, suporte tipo planetário para cargas de até 500kg, dimensões útil da câmera de 860mm de diâmetro e 400mm de altura, controle do valor pressão de operação por meio de controladores de fluxo de massa e sensores de pressão de membrana capacitiva, sistema de vácuo constituído por bomba de vácuo rotativa de palhetas, tipo roots e turbo molecular com sistema criogênico auxiliar.
8479.89.99 | Ex 732 – Máquinas automáticas para corte e inserção de lixas em moldes, para a produção de mini rolos de lixas com diâmetro de 25 a 80mm, altura de 10 a 50mm, com produção máxima para rodas com 30mm de diâmetro e 20mm de largura de 7unidades/min, e painel de controle com "touch screen".
8479.89.99 | Ex 733 – Máquinas automáticas para grampeação (colocação de dentes em formato Y) na fita contínua dos fechos ecler.
8479.89.99 | Ex 734 – Máquinas autopropulsadas para limpeza e escovagem de grama sintética com enchimento de areia e/ou borracha, com tração hidrostática, velocidade de avanço máxima de 12km/h, bandeja com peneira regulável de 4 a 10mm.
8479.89.99 | Ex 735 – Máquinas de corte e inserção de liners em tampas plásticas, dotadas de sistema visão para controle de qualidade e gabinete elétrico e console de comandos para controle do equipamento, com velocidade de inserção de 1.200liners/min, dotadas de: estações de entrada das tampas, estação de inserção de cola quente tipo "hot-melt", estação de inserção do liner, estação de inspeção do liner, estação de sistema de visão e estação de saída do liner com preenchimento automático de caixas.
8479.89.99 | Ex 736– Máquinas para remover resíduos de borracha em moldes de vulcanização de pneumáticos, por feixe de luz laser infravermelha pulsada, com comprimento de onda de 1.030nm, de operação programada ou por comando manual programável, compreendendo: motores de controle e auxiliar; guias lineares; gabinete com controladores lógicos programáveis, um de controle, um de segurança; mesa móvel; sensores ópticos e de proximidade; sensor de segurança; fonte de luz laser automática; unidade de luz laser manual; unidades de exaustão, de filtração e de resfriamento; cabine de controle.
8479.89.99 | Ex 737 – Tratores para limpeza e manutenção de grama sintética com enchimento de areia e/ou borracha, com tração hidrostática, dotados de motor a gasolina com potência de 22CV, refrigerado a água, velocidade de avanço máxima de 15km/h, filtro permanente com eliminação de resíduos, peneira vibratória regulável entre 4 e 10mm, escova de endireitamento regulável de 2.000 a 2.400mm
8480.41.00 | Ex 006 – Moldes para injeção à baixa pressão de rodas de liga de alumínio de pesos compreendidos entre 18 a 26kg aplicados em caminhões leves, fabricados em aço especial, com refrigeração hídrica, composto de: 1 porta molde com 1 cavidade, 1 matriz inferior com postiço central intercambiável, 1 matriz superior com postiço superior intercambiável, 4 gavetas, 1 bucha de injeção revestida internamente com material cerâmico, com tempo do ciclo de 12 minutos +/-0,5 minuto, produção de 5 rodas por hora.
8480.71.00 | Ex 051 – Moldes de 32 cavidades, confeccionados em aço especial, anticorrosivo para injeção de preformas de flaconetes em politereftalato de etileno (PET) de 1,47g com variação de +/-0,1g, com capacidade de injeção de 32 peças por ciclo e ciclo de 8,8 segundos com variação de +/-0,5 segundos, dotados de sistema "hot runners", com placa extratora para retirada das proformas através de ar comprimido.
8481.10.00 | Ex 006 – Válvulas reguladoras de pressão, acionadas por solenóide de 24Vdc/4 a 20mA, controle hidráulico pré-operado, pressões máximas de entrada compreendidas entre 20 e 70bar, pressão de saída variável e ajustável para valores menores ou igual a 35bar, utilizadas em válvulas piloto ou direcionais com mecanismo posicionador de débito de combustível para turbinas a vapor, gás, turbo compressores
8501.40.29 | Ex 001 – Motores elétricos de indução monofásicos blindados, com flange para acoplar um disco diamantado diretamente ao eixo motor, utilizados em máquina elétrica para corte de cerâmica e porcelanato de grande porte e de altíssima dureza, mármores e granitos, com potência de 900W, tensão de 220V, 60Hz, rotação de 2.800rpm com chave magnética IP54 e capacitor, com peso aproximado de 6kg.
8501.53.10 | Ex 003 – Motores elétricos submersos de corrente alternadas, fabricados em aço inox duplex, trifásico, com frequência de 60Hz, para tensão de 4.160V, potência de 180kW, 4 polos, rotação de 1.770rpm, proteção tipo IP 68 e com carcaça em aço inox duplex DIN 1.4462, utilizados no bombeamento de água do mar para acionamento de bomba centrífuga submersa
8515.21.00 | Ex 127 – Máquinas para soldagem por resistência e inspeção de eletrodo de níquel na carcaça metálica da vela de ignição para motores de combustão, compostas de: alimentador automático; soldadeira elétrica; rebarbadora interna e externa; inspecionadora de rebarbagem; sistema de aplicação de gás argônio e sistema digital de inspeção de carga mecânica, com capacidade de produção de 473 a 1.420peças/h para soldagem com 1, 2 ou 3 eletrodos de níquel, com comando de controlador lógico programável (CLP).
8515.80.90 | Ex 065 – Máquinas de solda por termofusão de componentes plásticos de baterias automotivas, com capacidade para 8 baterias automotivas por minuto, dotadas de 2 cabeçotes com acionamento servocontrolado, esteira transportadora metálica, sistema de posicionamento de baterias, controladas por CLP com tela de interface homem/máquina, sensível ao toque "touch screen"
9013.20.00 | Ex 013 – Unidades lasers, de estado sólido bombeado por diodo, a base de cristal sintético (em formato de disco), que são excitados por luz de diodo de alta potência, com o comprimento de onda compreendido de 1.030nm, potência de saída compreendida entre 200 a 16.000 watts, compostas por ressonador, comando computadorizado com software dedicado com ou sem unidade de refrigeração, próprio para ser utilizado no processamento de chapas metálicas como: corte, solda ou deposição de material com laser.
9015.80.90 | Ex 018 – Equipamentos de mapeamento aerofotogramétrico digital a laser, para uso em aeronaves, com alcance operacional de altitudes entre 30 e 2.400 metros acima do solo, pulso de frequência de até 400kHz, captura imagens de até 60 mega pixels, constituídos de: uma câmera digital com escaneador a laser, contendo emissores/receptores de raios laser; um módulo eletrônico para energizar o sistema e alojar os subsistemas de operações; um receptor GNSS (Global Navigation Satellite Systems); um sistema de navegação por satélite, que fornece um posicionamento geo-espacial (latitude, longitude e altitude) do operador; um monitor LCD, que possibilita ao operador interagir no sistema e um display para o piloto da aeronave.
9018.50.90 | Ex 029 – Equipamento de diagnóstico oftalmológico destinado ao exame do segmento anterior do olho humano
9018.50.90 | Ex 030 – Equipamento de diagnóstico para realização de topografia e ceratometria da córnea
9018.90.40 | Ex 002 – Máquinas cicladoras para diálise peritoneal.
9027.10.00 | Ex 044 – Bancadas de análise de emissões de gases de escape de motores, alimentados a gasolina, álcool, GNC e diesel, por sistema de amostragem direta com duas linhas, para coleta pré catalisador e pós catalisador, onde cada linha possui até 4 analisadores, configurados para análise de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx), oxigênio (O2) e metano (CH4); sistema aquecido para seleção de ponto de coleta; equipamento de calibração divisor de gases e software de controle.
9027.10.00 | Ex 045 – Equipamentos analisadores da contaminação do Gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) utilizados como isolante dielétrico contido em estações de energia elétrica de alta tensão e disjuntores preenchidos, para medição e análise dos seguintes elementos: partículas em decomposição, porcentagem de ar (N2, O2), teor de umidade; com sistema para retorno da amostra colhida do gás medido, armazenado internamente no equipamento em dois cilindros de aço inox, equipamento totalmente automatizado com tela "touch screen" com indicação digital dos valores medidos, memória interna de dados de até 100 medições, montado em maleta própria para transporte com acessórios próprios para conexão e funcionamento, mangueira de conexão até 6 metros, acoplamentos, pen drive USB para armazenamento dos dados de operação, cabo de alimentação elétrica.
9027.10.00 | Ex 046 – Instrumentos para realizar análises da composição química da fumaça de cigarros (analisador de gases) compostos por canais lineares de fumada, com capacidade máxima para 5 cigarros por rodada.
9027.50.90 | Ex 085 – Equipamentos para determinar a concentração de ácidos graxos voláteis (AGV), de bicarbonato e da alcalinidade parcial ou total, com vazão de 10 e 30ml/min.
9027.80.99 | Ex 201 – Equipamentos de bancada, automatizado, para cultura de sangue através da rápida detecção de CO2 produzidos por bactérias e fungos e O2 pelas microbactérias em amostras clínicas, através do princípio da fluorescência, com capacidade para monitorar, agitar e incubar até 50 frascos de maneira contínua e simultânea, em intervalos de 10 minutos, fornecendo alarmes tanto visuais, exibidas no visor LCD, quanto sonoros, em caso de amostras positivas.
9027.80.99 | Ex 202 – Módulos automatizados para cultura de sangue através de rápida detecção de CO2 produzido por bactérias e fungos e O2 pelas microbactérias em amostras clínicas, através do princípio da fluorescência, com capacidade para monitorar, agitar e incubar até 200 frascos de maneira contínua e simultânea, em intervalos de 10 minutos, fornecendo alarmes tanto visuais quanto sonoros, em caso de amostras positivas.
9031.20.10 | Ex 014 – Combinações de máquinas para testes de motor a combustão interna, compostas de: dinamômetro com capacidade de absorção de até 350kW e capacidade motora de até 280kW, com um ou mais computadores; com ventilador; com dispositivo de controle da temperatura do líquido de arrefecimento; com máquina de medição de consumo de óleo; com ou sem equipamento de medição de pressão dos cilindros do motor; com um ou mais computadores; com ou sem medidor de consumo de combustível; com medidor de fluxo de recirculação; com medidor eletromagnético de fluxo do líquido de arrefecimento; com radiador; com medidor de pressão atmosférica; com um ou mais painéis elétricos
9031.20.90 | Ex 107 – Bancos ensaios e testes funcionais em sensores de oxigênio (sondas lambda) para motores de veículos automotivos, com sistema de simulação do funcionamento controlado por computador, com garantia de capabilidade com "CgK" (erro de medição sistemático e repetibilidade) maior ou igual a 1,67 e "Gage R&R" (Repetibilidade e Reprodutibilidade) menor ou igual a 10%, com tempo de ciclo de 8min/peça, compostos por: sensor de potência, sensor de referência 12/24V, atuadores elétrico-hidráulicos "Flowbus", gerador de sinal, unidades de controle, válvula especial de controle, tanque de "pulmão" para assegurar que o sistema não seja despressurizado durante o teste, misturador evaporativo com reservatório de água para adição de água aos gases, simulando umidade relativa do ar ao qual o veículo está submetido e reguladores de gases com pressão máxima de trabalho de 4,2bar.
9031.20.90 | Ex 108 – Equipamentos eletrônicos para controle não destrutivo através de bobinas magnetizadas para tubos, com regulagem vertical e horizontal para centralização do tubo, com fotocélula para verificação da presença do tubo. Ex 108 - Equipamentos eletrônicos para controle não destrutivo através de bobinas magnetizadas para tubos, com regulagem vertical e horizontal para centralização do tubo, com fotocélula para verificação da presença do tubo, para desmagnetização de tubos de aço soldado, com diâmetro mínimo de 33mm e máximo de 139mm e espessura mínima de 1,5mm e máxima de 8mm, comprimento mínimo de 5,5m e máximo de 12m, resistência a tração mínima de 220N/mm2 e máxima de 520N/mm2, material dos tubos mínima ST 32 e máxima ST 52, principais conexões 3 x 400V, faixa de frequência 50/60Hz, corrente máxima de 25A, potência aplicada 1.000W, temperatura ambiente entre 5 e 40°C, frequência de desmagnetização de 5 até 100Hz, corrente de desmagnetização de 10 até 50A (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 120/2013)
9031.49.90 | Ex 206 – Equipamentos de inspeção contínua para identificar defeitos na superfície de chapas metálicas de alumínio em linhas de pintura, constituídos por unidades de aquisição de dados compostas por sensor matriz com câmaras CMOS para captação de imagens da superfície, sistema de iluminação interfaces e caixa de distribuição, unidade de processamento e respectivos programas para processamento das imagens e dados coletados e unidades de operação para monitoramento do sistema.
9031.49.90 | Ex 207 – Máquinas inspetoras de garrafas cheias ou vazias, acondicionadas em caixas (grades), composto de suporte de sensores de presença óptica ou indutivos, scanner de luz, capacidade de até 7.200 caixas cheias por hora, velocidade de transporte de 1m/s e sistema de rejeição de caixas defeituosas.
9031.80.99 | Ex 475 – Equipamentos portáteis de medição a laser, com sistema por triangulação, com peso até 630g e dimensões de 76 x 117 x 165mm (3.0 x 4.6 x 6.5") W x D x H, para medição de “gap e flush”, chanfro, aresta, raio, superfícies acabadas complexas entre outras, com dimensão até 50mm, campo de visão de até 80mm, com cabeçotes de resolução de 3 a 40 microns, laser com classe 2M e adaptadores indicadores de posição.
9031.80.99 | Ex 476 – Sistemas para teste de pressão hidrostática em tubos e conexões de material termoplástico de grandes dimensões, compostos de: 1 equipamento de pressão com 2 estações independentes de até 50bar e vazão de 50l/min, e 1 bomba com pressão de 80ccm/min e fluxo de 100l/min; um módulo de pressão hidráulica livre de ar através de bomba de pistão axial, com rendimento regulado de 100 ou 160bar e não-regulado de 200bar; 1 módulo com 5 estações de pressão independentes de até 100bar com unidade de controle eletrônico com tela 5,7"; 1 módulo com 10 estações de pressão independentes de até 100bar com unidade de controle eletrônico com tela 5,7"; 1 tanque termo regulado com tampa bipartida, controlador de temperatura para imersão dos tubos e sistema suspenso para posicionar os tubos; 1 conjunto de tampões para as extremidades dos tubos; 1 conjunto de mangueiras, conectores e acessórios; 1 sistema de controle com computador.

Art. 2º O Ex-tarifário nº 011 da NCM 8419.32.00, constante da Resolução CAMEX nº 34, de 17 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 18 de maio de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

8419.32.00 | Ex 011 - Secadoras montadas em estrutura de alumínio com vão livre de igual ou superior a 10metros, para secagem de madeira, com sistema "Ecovent" de recuperação de energia e perdas de transmissão nas estruturas das paredes e exaustão, sistema de dispersão de água fria a alta pressão com HPS 100bar e medição da umidade da madeira por zonas de medição dentro da câmara.

Art. 3º O Ex-tarifário nº 016 da NCM 8419.89.40, constante da Resolução CAMEX nº 91, de 17 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

8419.89.40 | Ex 016 - Equipamentos para desalcoolização de cerveja através da tecnologia única de retificação a vácuo, por sistema contínuo de evaporação e condensação com controle automático e capacidade de produção superior ou igual a 4hl/h (400 l/h).

Art. 4º O Ex-tarifário nº 074 da NCM 8463.30.00, constante da Resolução CAMEX nº 46, de 21 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8463.30.00 | Ex 074 - Máquinas automáticas para conformar molas para colchão a partir de arame metálico com diâmetro compreendido de 1,4mm a 1,8mm, com capacidade produtiva compreendida de 20 a 25molas/h com diâmetro helicoidal máximo de 8,32mm.

Art. 5º.Os Ex-tarifários nº 449 da NCM 8422.40.90, nº 127 da NCM 8460.21.00 e nº 230 da NCM 8428.90.90, constantes da Resolução CAMEX nº 92, de 01 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 04 de novembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8422.40.90 | Ex 449 - Combinações de máquinas para embalagem primária e secundária de absorventes descartáveis, controladas por CLP, com capacidade de produção igual ou superior a 1.700absorventes/min, compostas de: 1 Unidade de Alimentação e Giro com Empilhamento/Agrupamento com esteira transportadora de entrada capaz de efetuar o giro de 90º do absorvente na esteira de tombamento, área de agrupamento constituída de Guia Oscilante, acumulador de entrada, acumulador de saída e empurrador superior, todos servo-motorizados, com comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógico-programáveis e comando computadorizado, incluindo telas de interface operacional "touch-screen"; 1 Unidade de Empacotamento/Embaladora com capacidade máxima de produção maior ou igual a 150 bolsas plásticas seladas/min, com esteira de barras transportadoras, placa de compressão, empurrador superior, braços de sucção, abertura de bolsa plástica, esteira de pinos para alimentação das bolsas, mesa de levantamento para reposição ou troca rápida de pilha de bolsas, selagem e corte das bolsas plásticas, sistema de sucção a vácuo do resíduo após o corte, comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógicos programáveis e comando computadorizado, sendo toda transmissão das unidades anteriores por acionamento por servo-motores e com transportador linear e 1 Elevador em Espiral de caixas. Ex 449 - Combinações de máquinas para embalagem primária de absorventes descartáveis, controladas por CLP, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 1.700absorventes/min, compostas de: 1 Unidade de Alimentação e Giro com Empilhamento/Agrupamento com esteira transportadora de entrada capaz de efetuar o giro de 90º do absorvente na esteira de tombamento, área de agrupamento constituída de Guia Oscilante, acumulador de entrada, acumulador de saída e empurrador superior, todos servo-motorizados, com comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógico-programáveis e comando computadorizado, incluindo telas de interface operacional "touch-screen"; 1 Unidade de Empacotamento/Embaladora com capacidade máxima de produção maior ou igual a 150 bolsas plásticas seladas/min, com esteira de barras transportadoras, placa de compressão, empurrador superior, braços de sucção, abertura de bolsa plástica, esteira de pinos para alimentação das bolsas, mesa de levantamento para reposição ou troca rápida de pilha de bolsas, selagem e corte das bolsas plásticas, sistema de sucção a vácuo do resíduo após o corte, comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógicos programáveis e comando computadorizado, sendo toda transmissão das unidades anteriores por acionamento por servomotores e com transportador linear. (Resolução dada pela Resolução Nº 20, de 13 de Março de 2014).

8460.21.00 | Ex 127 - Máquinas retificadoras cilíndricas universais com comando numérico computadorizado (CNC), para confecção de peças geométricas de alta precisão com base estrutural em liga mineral para amortecer vibrações e minimizar influências de variação de temperatura; carros longitudinal e transversal com guias especiais que combinam sistema de apoio plano e em "V" com sistema hidrostático, acionados por motores lineares e equipados com sistema de medição direta absoluta, resolução de 0,00001mm; cabeçote porta-peças universal programável para rotação com intervalo de 1 a 1.000rpm, precisão de circularidade menor ou igual a 0,0004mm, dotado de sistema de medição direto com resolução de posicionamento angular de 0.0001°, equipado com correção manual fina e cilindricidade; torre giratória trocadora de cabeçotes porta-rebolo com posicionamento na faixa -45° a 225°, dotado de sistema de medição angular com resolução de 0.00005°; moto-fuso para retífica interna e moto-fuso para retífica externa; cabeçote contra-ponta móvel com ajuste manual para correção da cilindricidade de +/- 0,08mm.

8428.90.90 | Ex 230 - Máquinas para paletizar e despaletizar garrafas, caixas plásticas ou fardos, com sistema de robô monocoluna de 3 eixos, cabeçote de agarre, magazine de paletes, mesas giratórias e formadora de camadas, sistema de troca de cabeça, circuito de transporte de paletes, painel de comando, capacidade máxima de carga de 750kg, altura máxima de 2.700mm, largura máxima de 1.500mm, rotação do eixo de 360° e capacidade de 100paletes/h. Ex 230 - Máquinas para paletizar ou despaletizar garrafas, caixas plásticas ou fardos, com sistema de robô monocoluna de 3 eixos, cabeçote de agarre, magazine de paletes, mesas giratórias e formadora de camadas, sistema de troca de cabeça, circuito de transporte de paletes, painel de comando, capacidade máxima de carga de 750kg, altura máxima de 2.700mm, largura máxima de 1.500mm, rotação do eixo de 360° e capacidade de 100paletes/h. (Resolução dada pela Resolução Nº 20, de 13 de Março de 2014).

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.