# RESOLUÇÃO Nº 20, DE 13 DE MARÇO DE 2014.

- Ano: 2014
- Numero: 20
- Anexo: 0
- Publicacao: 2014-03-17
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1200

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 13 DE MARÇO DE 2014.
(Publicada no DOU de 17/03/2014)
Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,
RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2015, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
7309.00.90 | Ex 007 – Tanques circulares fabricados em chapas de aço carbono vitrificado, para tratamento de resíduos industriais, armazenamento de água potável ou águas residuais, com capacidade igual ou superior a 50m³, com diâmetro máximo de 59.075mm e altura máxima de 14.500mm.
7309.00.90 | Ex 008 – Tanques fabricados em chapas de aço, revestidas com camada de vidro, para tratamento de resíduos industriais, armazenamento de águas potáveis ou águas residuais, com capacidade igual ou superior a 15m³, com diâmetro máximo de 75.000mm, com altura máxima de até 30.500mm.
8207.30.00 | Ex 033 – Ferramentas progressivas para estampagem de lâminas de estatores, rotores e pacotes de rotores, de motocompressores herméticos e motores elétricos, providas de matrizes e punções, colunas, gaiolas de esferas, placas-guia, porta-punções e porta-matrizes, sensores e cabos elétricos com conectores, com dimensões entre 1.000 x 2.100 x 550mm e 1.150 x 2.400 x 550mm, capaz de trabalhar com velocidade máxima de estampagem de 50gpm (golpes por minuto).
8408.90.90 | Ex 012 – Motores de combustão interna a pistão e ciclo diesel, de 4 tempos, refrigerados a água, de ignição por compressão e injeção indireta, com 4 cilindros verticais de aspiração natural e 2,216 litros de cilindrada, com diâmetro e curso de pistão de 84 x 100mm, com faixa de potência bruta para uso em equipamentos estacionários de 18,7 a 34,4kWm e rotação de 1.500 a 3.000rpm.
8410.90.00 | Ex 007 – Eixos forjados em 3 partes, em material ASTM A668 ou similar, para acoplamento de rotores de turbinas hidráulicas com rotores de geradores, sendo cada parte com massa igual ou superior a 17 toneladas, comprimento total igual ou superior a 2.000mm e diâmetro total igual ou superior a 1.300mm.
8413.50.10 | Ex 012 – Bombas de diafragma de pistão, para bombeamento de polpa de minério, com potência de 125kW (167.6HP), capacidade de até 120m3/h, pressão máxima de descarga de 25bar, pressão de sucção de até 4bar, com motor elétrico de acionamento e painel de controle.
8413.50.90 | Ex 045 – Motobombas alternativas de deslocamento positivo, com 3 pistões de 8,0 a 12mm, com sistema de partida livre, acionados mecanicamente por discos oscilantes ou cames, com ângulos que podem variar de 6 a 12° e capacidade de desenvolver vazões de água de 220 a 360litros/h, pressões de 50 a 95bar, com motor universal e caixa de redução, tensão nominal igual ou superior a 120V, frequência igual ou superior a 50Hz e potência absorvida igual ou inferior a 1.900W incorporada.
8413.60.11 | Ex 007 – Bombas de engrenagem para transferência de produtos químicos com alta viscosidade, com pressão de entrada de 2,88bar e pressão de saída de 22,9bar, vazão de saída de 485 a 952 l/min.
8413.60.90 | Ex 017 – Bombas hidráulicas volumétricas a pistão para fornecimento de fluido hidráulico pressurizado do tipo “Skydrol” ou “Hijet”, ao sistema hidráulico da aeronave, para execução de procedimentos e testes de manutenção no sistema hidráulico de aeronaves, a uma pressão de 750 a 3.500psi, vazão de 56,7l/min, equipado com motor elétrico de 25HP (19kW), reservatório de fluido hidráulico com capacidade de 114 litros com filtro de ar dissecante, radiador de óleo para refrigeração do fluido hidráulico com capacidade de 16.000btu/h, filtros de 2 mícrons absoluto instalado na linha de pressão e de 5 mícrons absoluto instalado na linha de retorno da aeronave, válvula "by-pass" para acionamento e parada da aeronave em condições segura e sem carga, válvula de coleta de amostra de fluido hidráulico, fluxometro de escala dupla 4-56l/min.
8413.60.90 | Ex 018 – Bombas hidráulicas volumétricas a pistão para fornecimento de fluido hidráulico pressurizado do tipo MIL-PRF-83283, ao sistema hidráulico da aeronave, para execução de procedimentos e testes de manutenção no sistema hidráulico de aeronaves, a uma pressão de 200psi a 1.750psi, vazão de 23l/min, equipado com motor elétrico de 3HP (2,2kW), reservatório de fluido hidráulico com capacidade de 45,5 litros, válvula reguladora de fluxo e fluxometro para regulagem da vazão, filtro de 2 mícrons absoluto instalado na linha de pressão, válvula "by-pass" para acionamento e parada da aeronave em condições segura e sem carga.
8413.60.90 | Ex 019 – Bombas hidráulicas volumétricas a pistão para fornecimento de fluido hidráulico pressurizado do tipo Skydrol ou Hijet, ao sistema hidráulico da aeronave, para execução de procedimentos e testes de manutenção no sistema hidráulico de aeronaves, a uma pressão máxima de 3.000psi, vazão de 22,7 l/min, equipado com motor elétrico de 5HP (3.7kW), reservatório de fluido hidráulico com capacidade de 49 l com filtro de ar dissecante, trocador de calor com ventoinha elétrica para refrigeração do fluido hidráulico, filtros de 2 mícrons absoluto instalado na linha de pressão, válvula de coleta de amostra de fluido hidráulico, válvula "by-pass" para acionamento e parada da aeronave em condições segura e sem carga, fluxometro de escala dupla 0-38 l/min.
8413.60.90 | Ex 020 – Bombas hidráulicas volumétricas a pistão para fornecimento de fluido hidráulico pressurizado do tipo MIL-PRF-87257, ao sistema hidráulico da aeronave, para execução de procedimentos e testes de manutenção no sistema hidráulico de aeronaves, a uma pressão de 750 a 3.500psi, vazão de 56,7 l/min., equipado com motor elétrico de 25HP (19kW), reservatório de fluido hidráulico com capacidade de 114 litros com filtro de ar dissecante, radiador de óleo para refrigeração do fluido hidráulico com capacidade de 16.000btu/h, filtros de 2 mícrons absoluto instalado na linha de pressão e de 5 mícrons absoluto instalado na linha de retorno da aeronave, válvula "by-pass" para acionamento e parada da aeronave em condições segura e sem carga, válvula de coleta de amostra de fluido hidráulico, fluxometro de escala dupla 4-56 l/min.
8413.70.10 | Ex 006 – Motobombas centrífugas verticais, com impelidor trabalhando submerso, comprimento do impelidor e eixo 6.350mm, diâmetro máximo do impelidor 875mm, diâmetro da boca de aspiração 1.300mm, diâmetro do duto de descarga 1.000mm vazão de 9.550m³/h a uma altura diferencial total de 17,7m, potência no eixo de 550kW e eficiência de 86,2%, acionadas por motor elétrico vertical de 12 polos resfriado a ar, com potência de 650kW, 600rpm, 4,16V, 3 fases, 60Hz, IP54 e eficiência de 94,7%, comprimento total do motor 3.020mm, largura 2.000mm, peso aproximado de 7,9t para operar com água do mar em esgotamento de doca seca de estaleiro.
8413.70.90 | Ex 053 – Motobombas centrífugas multiestágio com "intake" (admissão), descarga e mancais radiais de carbureto de tungstênio, para operação submersa em poços de petróleo em profundidade de até 4.000m, com faixa de vazão compreendida entre 40 e 24.000m3/d, com motor elétrico de indução trifásico com velocidade de 3.500rpm a 60Hz acionado por cabo chato para trabalho e temperaturas acima de 200ºC e selo protetor.
8413.70.90 | Ex 059 – Bombas centrífugas multiestágios com mancais radiais de carbureto de tungstênio, para operação submersa em poços de petróleo em profundidade de até 4.000m, para vazão de operação de 40 até 24.000m3/d.
8414.10.00 | Ex 028 – Bombas de vácuo, rotativas, de palhetas lubrificadas a óleo, com ou sem motor, com capacidade nominal maior ou igual a 160m³/h e menor ou igual a 1.920m³/h, vácuo final maior ou igual a 0,1hPa (mbar) e menor ou igual a 0,3hPa (mbar).
8414.10.00 | Ex 030 – Equipamentos pneumáticos, para retirada de oxigênio residual contido em cilindros e linhas de pressão dos sistemas de aeronaves, através de pressurização, com pressão de operação de 145psi, desligamento automático, dotados de bomba com pressão máxima de saída de 2.200psi (151,7bar), deslocamento volumétrico de 30:1, razão máxima de compressão de 20:1; pressão máxima de ar requerida de 90psi (6,2bar), válvula reguladora de pressão de 0 a 160psi (0 a 11bar), manômetros de ar de 0 a 3.000psi (0 a 207bar) e 0 a 5.000psi (0 a 345bar) e filtro de linha de 15 micra de filtragem.
8414.80.19 | Ex 061 – Compressores centrífugos radiais de simples estágio para sistemas de aeração com funcionamento totalmente isento de óleo; o turbocompressor dispõe de um controlador de velocidade variável para otimização de energia de acordo com as mudanças de temperatura de entrada e de elevação de pressão, com faixa de vazão de ar compreendida entre 2.400 e 16.000Nm³/h, com elevação de pressão compreendida entre 40 a 125kPa, com nível de ruído compreendido entre 69 a 83dB(A), com potência de entrada compreendida entre 69 e 400kW, com corrente compreendida entre 112 e 620 (400V) [A], com alimentação de 380 a 690V, com potência auxiliar de 1kW, com corrente auxiliar de 10A, com alimentação auxiliar entre 380 e 500V, com frequência de entrada 50/60Hz, classe de proteção IP33D e IP54 com FAC (refrigeração forçada) e proteção térmica 2 x Pt100. Ex 061 - Compressores de baixa pressão (sopradores) centrífugos radiais de simples estágio para sistemas de aeração com funcionamento totalmente isento de óleo; o turbocompressor dispõe de um controlador de velocidade variável para otimização de energia de acordo com as mudanças de temperatura de entrada e de elevação de pressão, com faixa de vazão de ar compreendida entre 6.000 e 16.000 Nm3/h, com elevação de pressão compreendida entre 40 a 125kPa, com nível de ruído compreendido entre 69 a 83dB(A), com potência de motor elétrico igual ou superior a 160kW e inferior a 400kW, com corrente correspondida entre 254 e 620 (400V) [A], com alimentação de 380 a 690V, com potência auxiliar de 1kW, com corrente auxiliar de 10A, com alimentação auxiliar entre 380 e 500V, com frequência de entrada 50/60Hz, classe de proteção IP33D e IP54 com FAC (refrigeração forçada) e proteção térmica 2 x Pt100. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 101, de 2015)
8414.80.19 | Ex 062 – Sopradores de ar centrífugo, de 1 estágio, para combustão da unidade de recuperação de enxofre, com vazão volumétrica de projeto de 5.594,3Nm³/h, pressão de descarga de projeto de 1kgf/cm²man, temperatura de descarga de projeto 113,6°C, com motor elétrico, dotado de impelidor, silenciadores, caixa de redução, juntas de expansão, sistema de resfriamento a óleo, painel de controle com controlador lógico programável (CLP) e filtros de sucção, montado sobre "skid".
8414.80.19 | Ex 088 – Compressores centrífugos para ar, com 2 estágios de compressão, com ou sem motor elétrico, sistema de caixa de engrenagem integralizada, sistema de resfriamento com trocador de calor tipo casco-tubo, com tubos aletados em cobre, com água nos tubos e ar no casco, mancais hidrodinâmicos de pastilhas flutuantes "tilting pad", sistema de controle de capacidade com "guide vane", sistema de selagem por labirinto, com impelidores tridimensionais, para pressão de operação máxima de 3,0bar(g) e vazão de ar máxima de 10.000m3/hora.
8417.10.20 | Ex 003 – Fornos rotativos para concentração de vanádio, com capacidade nominal de 46,9 toneladas/hora (capacidade de projeto de 56,4 toneladas/hora), dotados de sistema de queima de óleo e sistemas de carga e descarga, peneira rotativa, resfriador rotativo, sistema de exaustão de gás dotados de ventilador e precipitador eletrostático, transportador de finos.
8417.10.90 | Ex 010 – Fornos industriais a gás para secagem superficial das placas de baterias, com empaste bilateral com pasta à base de óxido de chumbo, com capacidade de 380placas/minuto, capacidade de aquecimento de 1.200.000BTU/hora, sistema de circulação de ar com capacidade de 11.500CFM, com sistema de transporte contínuo por meio de esteira metálica, esteira de coleta das placas, painel de controle.
8417.80.90 | Ex 026 – Combinações de máquinas para produção de combustíveis voláteis (gás e óleo) e de negro de fumo, através da decomposição de chips de borracha vulcanizada (pneus inservíveis picados e isentos de metal), alimentados continuamente com doses controladas de enxofre para catálise em altas temperaturas sem a presença de oxigênio, em reatores de pirólise, com capacidade para processar até 3,4 toneladas de matéria-prima por hora, compostas de: 6 reatores pirolíticos constituídos de 2 cilindros, um externo fixo e um interno rotativo, isento de ar, onde os chips são alimentados e aquecidos, indiretamente, por gases quentes que circulam no espaço confinado entre os cilindros, provenientes de fornalhas alimentadas com os gases combustíveis gerados na pirólise; 6 condensadores para separação, por resfriamento, de vapores de óleo presentes nos gases combustíveis gerados na pirólise, empregando trocadores de calor a ar e a água; 3 lavadores de gases combustíveis para abatimento do óleo residual não condensado, remoção de álcalis e de enxofre; 2 pressurizadores para alimentação dos gases combustíveis lavados nas fornalhas; 3 vias de descargas do negro de fumo gerado na pirólise, equipadas com separadores magnéticos para eliminação de resíduos metálicos, concentradas em uma única via de saída; dispositivos de montagem, conexão e instalação.
8418.69.99 | Ex 033 – Combinações de máquinas para refrigeração e consolidação de biscoitos com cobertura de chocolate, com controlador lógico programável (CLP), capacidade de refrigeração de até 17.500biscoitos/h, com largura útil de 1.300mm, comprimento útil de 13.400mm, com até 9 módulos refrigerantes, sistema de distribuição dos biscoitos, ponte de entrega para empacotadora.
8418.69.99 | Ex 034 – Resfriadores de líquidos (chiller) com capacidade máxima de 3.500 toneladas de refrigeração, resfriados com água utilizando trocadores de calor com tubos de cobre e gás como refrigerante, comprimidos por compressor centrífugo de estágio único acionado por motor elétrico com potência de 1.659kW através de engrenagem com lubrificação laminar, dotados de sistema de lubrificação, orifício variável para controlar retorno do refrigerante, com controlador de carga através de modulador de palhetas pré-rotativas de bronze-manganês e função desvio de gás quente, montado em "skid".
8419.39.00 | Ex 069 – Secadores a vácuo para couros e peles, com até 7 mesas de aço inoxidável polido de largura útil igual ou maior que 3.000mm e comprimento 7.000mm, próprios para processos de secagem a baixas temperaturas, com sistema com bomba de vácuo de alto rendimento com selo por óleo, com condensadores primários nas laterais de cada mesa e um condensador secundário localizado antes do soprador (booster roots- TURBO), sistema de separação e dreno do vapor condensado dos couros por meio de separadores especiais independentes para cada mesa, completo sistema de segurança com cilindros pneumáticos comandando o sistema de trava de segurança das mesas.
8419.39.00 | Ex 070 – Secadores-resfriadores horizontais com dispositivo de recobrir líquido contínuo, para rações animais tipo nuggets, com sistema de secagem circunfluente por esteira transportadora multipasso (trabalhando com 4 passagens das rações pelo sistema, através de quatro níveis de esteiras, com 2.000mm de largura cada), com área ativa de secagem de 64m², dotados de 1 ventilador de ação centrífuga com 11kW de potência instalada, 1 câmera de pressurização de ar, com flanges e pontos de inspeção nas duas extremidades, 1 ciclone de ar com 1.500 mm de diâmetro, em aço inoxidável, com flange de conexão vedada, com controlador lógico programável (CLP) e capacidade para processamento de 2 a 3t/h de nuggets com diâmetro de 12 a 26mm.
8419.89.19 | Ex 020 – Combinações de máquinas para esterilização de leite em UHT ("Ultra High Temperature"), com capacidade produtiva máxima de 24.000 litros/h, empregando trocadores de calor indiretos de aço inox (AISI 316), multitubulares, com formato helicoidal, para aquecimento e resfriamento uniforme dos produtos através de fluxo turbulento por “Efeito Dean” em dois estágios de regeneração térmica, que conferem ao sistema alta sustentabilidade com economia de energia de 86% na geração de calor, compostas de: 1 tanque de equilíbrio para recepção de produtos com capacidade máxima de 710 litros; 1 bomba centrífuga dosadora de entrada com vazão nominal de 24.000 litros/h e pressão de 3,42bar; 1 módulo de regeneração térmica primário com elevação de temperatura de 5 para 70°C no circuito de aquecimento e redução de temperatura de 88 para 24°C no circuito de arrefecimento; 1 módulo de regeneração térmica secundário com elevação de temperatura de 70 para 122°C no circuito de aquecimento e redução de temperatura de 138,6 para 88°C no circuito de arrefecimento; 1 tanque desaerador de aço inox (AISI 316) com capacidade máxima de 2.150 litros para remoção de gases desprendidos do produto; 1 homogeneizador para quebra e distribuição de glóbulos de gordura, equipado com bomba positiva de 250bar com 5 pistões para circulação do produto com vazão nominal de 24.000 litros/h; 1 trocador de calor indireto a vapor para esterilização UHT do produto a 138,6°C em um intervalo de tempo de 2 segundos; 1 módulo de resfriamento tubular através de água gelada em contra fluxo para garantir a saída do produto a uma temperatura de 24°C e resfriamento do circuito de esterilização antes da carga de novos produtos; 1 tanque asséptico de aço inox (AISI 316) para acondicionamento do produto esterilizado na saída, com capacidade de 30.000 litros; 1 sistema "CIP" ("clean in place") para limpeza do equipamento entre ciclos de produção, empregando água (pré‐lavagem), soda cáustica (limpeza), solução acida (lavagem) e água (enxágue); painéis elétricos de comando e controle.
8419.89.19 | Ex 021 – Máquinas automáticas de desinfecção de resíduos hospitalares potencialmente infectados, com câmara de esterilização fechada com rotor com lâminas de agitação, granulação dos resíduos e aquecimento mecânico através de impactos e atritos, com resistências elétricas para preaquecimento, com tratamentos realizados por via térmica através de decomposição proteica em ambiente umedecido após a desidratação, com temperatura máxima de 151°C no final do ciclo, quadro elétrico com controlador lógico programável (CLP), filtros de ar do processo (2 filtros de carbono + 2 filtros absoluto), para aspiração do ar dos motores e do ambiente com capacidade de até 250kg a cada ciclo de 30 minutos.
8419.89.99 | Ex 141 – Combinações de máquinas e equipamentos para desalogenação e desintoxicação de óleo minerais isolantes tipo ascarel, contendo befenilas policloradas (PCBs) e outros componentes halogenados (PCT, PCDF, PCDD, PCBTs), pelo processo (CDP) de desalogenação química (radical-iônicos) alienação, recuperação de material ou retorno à operação, com capacidade de descontaminar lote de 1,000 litros de óleo com concentração inicial de PCB até 500mg/kg para uma concentração final de PCB < 2mg/kg, para 4 horas de trabalho, compostas de: unidade para desalogenação e desintoxicação de óleo minerais isolantes composta de aquecedor para aquecimento do óleo por meio de transferência térmica, reator com capacidade operacional de 1.000 litros, com sistema de agitação, aquecimento autônomo para circulação do fluido diatérmico, sistema de alimentação de reagente composta por bomba elétrica do tipo engrenagem e tanque de depósito graduado com 75 litros de capacidade, sistema de circulação de óleo composta por bomba elétrica do tipo engrenagem, tanque de depósito graduado com 75 litros de capacidade, grupo de sorção e filtração composto de duas colunas de percolação para cestas de retenção de metais e sacos de filtragem com base de percolação com argila adsorvente, dois tanques de decantação com 2.000 litros de capacidade de operação, sistema de abastecimento, controle e monitoramento com o quadro elétrico geral, controles da unidade, controle das válvulas de descarte e segurança, sistema de controle automático centralizando funções de segurança através de controle lógico programável (CLP); unidade de filtração e sorção para aquecimento do óleo até 80°C, filtração nominal 2 mícrons, com capacidade armazenamento de 1.000 litros composta de aquecedor para aquecimento do óleo através de meio de transferência térmica, tanque de armazenamento com capacidade operacional de 1.000 litros, sistema de circulação de óleo através de tubos de compressão, válvulas de corte e de manobras, tubos flexíveis e conexões, grupo de sorção e filtração composto de 9 colunas de percolação adequadas para cestas de retenção de metais e sacos de filtragem possuindo base de percolação com argila adsorvente, sistema de abastecimento, controle e monitoramento com quadro elétrico geral, controles da unidade, controle das válvulas de descarte e segurança, sistema de controle automático centralizando funções de segurança por interruptores; unidade de plataforma de fluxo para executar a circulação de óleo quente por todos os transformadores de distribuição destinados à alienação, recuperação de material ou retorno à operação, com óleo mineral isolante composta de tanque de armazenamento com capacidade operacional de 1.000 litros, sistema de circulação de óleo tubos de compressão, válvulas de corte e de manobras, tubos flexíveis e conexões; sistema de abastecimento, controle e monitoramento com quadro elétrico geral, controles da unidade, controle das válvulas de descarte e segurança, sistema de controle automático centralizando funções de segurança por interruptores.
8419.89.99 | Ex 142 – Equipamentos para umidificação controlada do papel por bocais com tecnologia de atomização de água, com o objetivo de controlar a umidade do papel no sentido transversal da produção de papel ou celulose, ou reduzir o efeito de "encanoamento" ("curling") do papel ou celulose, ou melhorar o processo de "calandragem" do papel ou celulose, compostos por estruturas de atomização de água, com ou sem gabinete de válvulas, com gabinetes de controle, com ou sem estação de operação (computador), com ou sem unidade de condicionamento de água, com unidade de suprimento de ar, com ou sem sistema de exaustão, com mecanismo de retração, com tubulações pertinentes, desmontados para transporte.
8419.90.39 | Ex 006 – Placas corrugadas, construídas em titânio, próprias para trocadores de calor de placas, com espessura compreendida entre 0,4 e 1,2mm e superfície de troca térmica de área superior ou igual a 0,82m2.
8419.90.39 | Ex 007 – Tiras de alumínio de espessura igual ou superior a 0,30mm, com aplicação de camada de absorção seletiva de radiação solar para troca térmica, com coeficiente de transferência de calor (Condutividade de calor) maior ou igual a 230W/mK x ºC e densidade de 2,71g/cm³, utilizados na fabricação de coletores solares para aquecimento de água.
8420.10.10 | Ex 005 – Máquinas laminadoras de filme metalizado, para laminação a frio de papel e/ou cartão, alimentadas em folhas, a serem laminadas com filme de politereflatato de etileno (PET) metalizado através de adesivo a base de água, com sistema de secagem e sistema de corte do filme e separação de folhas através de faca quente "hot knife", formato máximo do papel igual a 110 x 142cm, formato mínimo igual a 28 x 35cm e velocidade máxima de 90m/minuto.
8420.10.90 | Ex 002 – Prensas contínuas, tipo calandra, para enxugar couros, por meio de 2 cilindros revestidos de feltro, com capacidade máxima igual ou superior a 65 toneladas e largura útil igual ou superior a 1.700mm, providas de sistema de lavagem do feltro.
8420.10.90 | Ex 004 – Prensas hidráulicas contínuas, tipo calandras, para acetinar e gravar couros, com sistema de armazenamento e/ou troca de rolos, com sistema de aquecimento de rolos, com largura útil ou igual ou superior a 1.600mm.
8420.10.90 | Ex 006 – Prensas hidráulicas contínuas (calandras), para roletar, aplainar e alisar couros de sola, com força de prensagem máxima superior ou igual a 36 toneladas.
8420.10.90 | Ex 008 – Máquinas para estirar sola de couro, tipo calandra, com cilindro de estiras duplas bielicoidais e sistema de inversão do movimento "retorça", com velocidade regulável de 0 a 30m/min ou superior.
8420.10.90 | Ex 038 – Prensas hidráulicas rotativas, tipo calandra, para estirar e estampar couros e peles, com rolos aquecidos e controlador lógico programável (CLP) e com largura útil de trabalho igual ou superior a 1.600mm.
8421.21.00 | Ex 009 – Módulos de membranas de ultrafiltração de fibras ocas fluoreto de polivinilideno (PVDF), com reforço interno e resistente a até 500.000ppm/h de cloro, de diâmetro nominal interno de 0,8mm e diâmetro nominal externo de 1,9mm e comprimento exposto de 1.912mm, com um tamanho nominal de poro de 0,04µm e diâmetro absoluto de poro de 0,1µm fixadas em coletores de permeado nas extremidades inferior e superior à área de filtração de 34,4m² por módulo para tratamento de efluentes e 40,9m² para tratamento de água, com fluxo de fora para dentro e operação submersa em concentrações de sólidos suspensos de até 50.000mg/l, trabalhando com uma faixa de pressão a transmembrana entre -55 a 55kPa para tratamento de efluentes entre -90 a 90kPa para tratamento de água.
8421.21.00 | Ex 010 – Sistemas de tratamento por filtragem e depuração de águas ou efluentes, montados em estrutura de aço com saídas de ar na parte inferior para a aeração de até 64 módulos de membranas de ultrafiltração retrolaváveis de fibras ocas de fluoreto de polivinilideno (PVDF), com reforço interno e resistente a até 500.000ppm/h de cloro, de diâmetro nominal interno de 0,8mm e diâmetro nominal externo de 1,9mm e comprimento exposto de 1.912mm, com um tamanho nominal de poro de 0,04µ e diâmetro absoluto de poro de 0,1µ fixadas em coletores de permeado nas extremidades inferior e superior à área de filtração de 34,4m² por módulo para tratamento de efluentes e 40,9m² para tratamento de água, com fluxo de fora para dentro e operação submersa em concentrações de sólidos suspensos de até 50.000mg/l, trabalhando com uma faixa de pressão a transmembrana entre -55 a 55kPa para tratamento de efluentes entre -90 a 90kPa para tratamento de água.
8421.21.00 | Ex 024 – Módulos de membranas de ultrafiltração de fibras ocas, confeccionadas em fluoreto de polivinilideno (PVDF), resistente a até 1.000mg/l de hipoclorito de sódio, de diâmetro nominal interno de 0,66mm e diâmetro nominal externo de 1,1mm, com um tamanho nominal de poro de 0,02µme diâmetro absoluto de poro de 0,1µm, fixadas verticalmente entre dois cabeçotes de material plástico, com área de filtração de 55,7m² por módulo para tratamento de águas e para o tratamento terciário de efluentes, com fluxo de fora para dentro e operação pressurizada, trabalhando com uma faixa de pressão transmembrana entre 0 e 276kPa, com pressão máxima admissível no casco de 379kPa.
8421.21.00 | Ex 025 – Módulos de membranas de ultrafiltração de fibras ocas, confeccionadas em fluoreto de polivinilideno (PVDF), resistente a até 500.000ppm-horas de cloro, de diâmetro nominal interno de 0,47mm e diâmetro nominal externo de 0,95mm e comprimento exposto de 543mm, com um tamanho nominal de poro de 0,02µm e diâmetro absoluto de poro de 0,1µm, fixadas horizontalmente entre um cabeçote de material plástico e outro cabeçote coletor de permeado, com área de filtração de 41,8m² ou de 51,1m² por módulo para tratamento de água ou efluentes, com fluxo de fora para dentro e operação submersa trabalhando com uma faixa de pressão transmembrana entre -90 a 90kPa.
8421.29.30 | Ex 003 – Filtros prensas com placas aquecidas por vapor, destinados à remoção de catalisador empregado no processo final de esterificação, fabricados em aço inox (1.4404) com área total de filtragem de 38m², constituídos de 60 placas aquecidas com dimensional de 600 x 600mm com filtros e uma placa para montagem final
8421.29.90 | Ex 047 – Sistemas de contenção e filtro de areia para poços de petróleo compostos de tubo perfurado com roscas nas extremidades, encamisado por tela metálica com trama de 110 a 125 mícrons.
8421.29.90 | Ex 080 – Filtros rotativos a vácuo, construídos totalmente em aço inox, para filtração de mostos de uva, vinhos e derivados, com sistema de pré-revestimento do tambor com coadjuvante de filtração, compostos por: conjunto principal com estrutura e tambor em total inox, reservatório misturador em inox acionado por motor elétrico, bomba centrífuga submersível para extração do produto filtrado e bomba volumétrica de rotor flexível com reversão para alimentação, bomba de vácuo por anel líquido, válvula termostática para controle do volume de água do anel líquido, motor redutor para tração do tambor de filtração, painel elétrico para o comando e acionamentos de todo o conjunto e bomba centrífuga para alimentação da água com os sólidos em suspensão.
8421.39.10 | Ex 002 – Filtros eletrostáticos tipo úmido para aplicação na filtragem de gases ácidos, com fluxo de gás no sentido vertical, capacidade de entrada de fluxo de gás de até 500.000Am3/h, temperatura de trabalho de 50 a 70°C, perda de pressão no equipamento de até 100mmca, com carga conectada pelo sistema de alta tensão de até 300kVA, controlada através de controlador tipo microprocessado, sistema de lavagem dos internos na parte superior e inferior e sistema de pressurização e aquecimento dos isoladores de alta tensão apresentado sem a cobertura metálica.
8421.39.90 | Ex 003 – Filtros de manga cilíndricos compactos para separar partículas finas higroscópicas de até 153.000m3/h de gases quentes provenientes do processo de secagem e granulação em leito fluidizado, com sistema de retro lavagem de alta vazão e baixa pressão através de um braço rotativo motorizado de distribuição de ar alimentado por um tanque pulmão com válvula diafragma com atuação pneumática.
8421.99.99 | Ex 019 – Módulos de membranas hidrofílicas de ultrafiltração, para aplicações em biorreator de membrana para filtração de efluentes industriais e municipais, com membranas compostas por mistura de Polietersulfona e Polivinilpirrolidona (PES/PVP), estrutura assimétrica/microporosa, com diâmetro da membrana de Ø 3,0mm, área de filtração da membrana de 32mO, conexão de alimentação Ø 220,0mm, comprimento do módulo de 3.000mm, conexão do permeado de 42,6mm, carcaça em PVC, distribuidor de fluxo em PVC/PP, isolamento em resina PU, para operação de filtração com fluxo de dentro para fora, pressão máxima do sistema de 400kPa (a 20ºC), pressão máxima transmembrana de 300kPa e temperatura máxima de operação de 40ºC.
8422.30.10 | Ex 045 – Máquinas automáticas rotativas com 8 cabeçotes para arrolhar garrafas de vinhos e/ou outros, controladas por um CLP, dotadas de sistema para distribuição automática de rolhas naturais ou sintéticas com sistema centrífugo ou vibratório ou alveolar, apto a limitar a criação de pó de cortiça, dispositivo de controle de presença de garrafas, dispositivo injeção ou não de gás neutro no gargalo das garrafas antes do tampamento e blocos compressores com sistema de extração rápida, com capacidade para arrolhar garrafas de 750 até 2.000ml, velocidade máxima de 12.000garrafas/hora. Ex 045 - Máquinas automáticas rotativas com no mínimo 3 e no máximo 8 cabeçotes para arrolhar garrafas de vinhos e/ou outros, controladas por um CLP, dotadas de sistema para distribuição automática de rolhas naturais ou sintéticas com sistema centrífugo ou vibratório ou alveolar, apto a limitar a criação de pó de cortiça, dispositivo de controle de presença de garrafas, dispositivo injeção ou não de gás neutro no gargalo das garrafas antes do tampamento e blocos compressores com sistema de extração rápida, com capacidade para arrolhar garrafas de 750 até 2.000ml, velocidade máxima de 12.000garrafas/hora. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
8422.30.29 | Ex 046 – Máquinas automáticas para envase asséptico de suco e/ou bebidas mistas em frascos de vidro e/ou plástico de tamanhos entre 200 e 1.500ml e velocidade máxima de 6.000frascos/h compostas de: estação automática de alimentação de frascos e tampas, estação esterilizadora de frascos e tampas por peróxido de hidrogênio com ou sem luz ultravioleta, estação de descontaminação de peróxido de hidrogênio, estação envasadora volumétrica e estação aplicadora de tampa, com controlador lógico programável (CLP), em ambiente interno da máquina controlado através de insuflação de ar estéril com criação de pressão positiva.
8422.30.29 | Ex 269 – Máquinas de deposição de cabo acetato, banbanadeiras, para fardos de 600kg, com acionamento eletromecânico, painel de controle e velocidade superior a 550m/min.
8422.30.29 | Ex 270 – Robôs industriais para aplicar rótulo "In Mold Label-IML" na cavidade do molde, com capacidade de retirada e empilhamento de peças acabadas, para serem acoplados à máquina injetora, com velocidade de eixo principal de 5 a 7m/s, aceleração e desaceleração máxima entre 50 e 70m/s2, com "take out" (capacidade de retirada) menor que 1 segundo e tempo de preparação para aplicação inferior ao ciclo da injeção, dotados de servo motores com ajuste de posição alvo pela interface homem máquina (IHM) e precisão de parada com 0,1mm, dispositivo empilhador, esteira lateral, painel elétrico, acesso remoto ao software para alterações e atualizações ao controlador lógico programável.
8422.40.90 | Ex 147 – Máquinas arqueadoras de cargas (amarração de carga), capacidade de tensão de até 5.500N
8422.40.90 | Ex 186 – Máquinas automáticas para enfitar (empacotamento) condensadores elétricos, com dispositivos de descarga automática em caixas do material
8422.40.90 | Ex 469 – Envelopadoras de documentos, capazes de alimentar, dobrar, inserir e fechar envelopes, com capacidade máxima de 1.350envelopes/h e para documentos com tamanho máximo de 14 polegadas.
8422.40.90 | Ex 470 – Máquinas arqueadoras de cargas (amarração de carga), capacidade de tensão igual ou superior a 2.200N.
8422.40.90 | Ex 471 – Máquinas automáticas para embalar confeitos sólidos, em estojo plástico de dimensões 38 x 15 x 59mm de altura e dosagem fixa de 16g de confeitos, correspondente a 33 confeitos por estojo, a uma velocidade nominal de 550estojos/min, com dispositivo para aplicação de tampa plástica individual, rotulagem vertical e dotada de dispositivo para detectar metal, com controlador lógico programável (CLP).
8422.40.90 | Ex 472 – Máquinas envasadoras horizontais contínuas e automáticas para refresco e sobremesas em pó, com dosagem volumétrica para 30g ou 25g, para embalagem "tipo sachê 4 soldas" com largura de 90mm e altura variável entre 90 e 120mm, com capacidade de produção igual a 2.000 embalagens/min, desbobinador com 2 bobinas para troca rápida e com controlador lógico programável (CLP).
8422.40.90 | Ex 473 – Máquinas para colocação automática de sachês de refrescos em pó em caixas de cartão tipo display, compostas de sistema de empilhamento de envelopes e encartonadeira com formação e fechamento automático de displays com capacidade de empilhamento de envelopes igual ou superior a 2.000envelopes/min e produção igual ou superior a 135caixas (display)/min.
8422.40.90 | Ex 474 – Máquinas para encintamento automático ou semiautomático de tubos metálicos redondos, quadrados e retangulares, velocidade ajustável compreendida de 15 a 70tubos/min, aplicação de fitas metálicas para amarração dos fardos com comprimento compreendido de 2 a 13m, com esteiras de transporte de pesagem.
8422.40.90 | Ex 475 – Combinações de máquinas para embalar massas longas, automatizadas, com controles baseados em PC industrial e controlador lógico programável (CLP), compostas de: 2 carregadores/dosadores de canecas transportadoras de massas; 1 transportador de canecas; 1 máquina empacotadeira vertical para pacotes com pesos individuais de 2kg a 10kg, com balança dosadora eletrônica de cabeçote único, velocidade de até 20 pacotes/min (variável conforme produto, peso e dimensões dos pacotes, material de embalagem, número de cabeçotes de pesagem e demais características de embalo); 3 empacotadeiras horizontais tipo "flow wrapping" para pacotes com pesos individuais de 150g a 1,5kg, cada um com sua própria balança dosadora eletrônica de cabeçote duplo, com velocidade de até 140 pacotes/min (variável conforme produto, peso e dimensões dos pacotes, material da embalagem, número de cabeçotes de pesagem e demais características de embalo); 3 controladores de peso integrados com detectores de metais, com dispositivos de rejeite de pacotes não conformes individualizados; 3 enfardadeiras verticais de pacotes; transportadores gerais de pacotes e de fardos
8423.30.11 | Ex 010 – Equipamentos de pesagem de aves, com autocalibragem digital compostos por duas rodas a 6 ou 8 polegadas interconectadas através de 4 engrenagens e com sensor para compensação eletrônica de vibração, com capacidade de até 14.000aves/hora, com ou sem sistema de distribuição eletrônica.
8423.30.11 | Ex 011 – Sistemas de dosagem gravimétrica contínua para composição de formulações de ingredientes sólidos em pó ou em grânulos, para alimentação do processo de extrusão de materiais termoplásticos, compostos por: 8 dosadores gravimétricos tipo “loss-in-weight”, cada um com rosca, tubo de rosca, conversor de frequência, fundo vibratório com anel liso e válvula guilhotina com suporte de aço, sendo: 2 dosadores para polímeros de polipropileno com capacidade máxima de 2.500kg/h cada, módulo de controle com célula de carga digital, uma rosca e um tubo de rosca adicionais e paredes flexíveis (tecnologia Flexwall); 2 dosadores para TiO2 e CaCO3 com capacidade máxima de 900kg/h cada, com agitadores verticais e horizontais para ativação do material e módulo de controle com célula de carga digital; 2 dosadores para TiO2 e CaCO3 com capacidade máxima de 1.600kg/h cada, com agitadores verticais e horizontais para ativação do material e módulo de controle com célula de carga digital; e 2 dosadores para cera e aditivos com capacidade máxima de 200kg/h cada, plataforma de pesagem com célula de carga analógica, uma rosca e um tubo de rosca adicionais e paredes flexíveis (tecnologia Flexwall), com sistema ‘Congrav’ para controle de todos os dosadores simultaneamente, painel com tela sensível ao toque e gabinetes elétricos.
8423.30.11 | Ex 012 – Sistemas de dosagem gravimétrica para formulação de ingredientes sólidos em pós ou grânulos, com capacidade nominal máxima de 2.000kg/h, com recipiente de pesagem montado sobre célula de carga, sensor de nível para início do ciclo, válvula para controle de fluxo, 2 dosadores com válvula de canto, funil com volume nominal de até 113 litros e taxa de fluxo máxima de 11.000g/s para grânulos com densidade máxima de 56kg/dm3, 2 dosadores com válvula vertical, funil com volume nominal de até 57 litros e taxa de fluxo máxima de 2.000g/s para grânulos com densidade máxima de 56kg/dm3 e 2 dosadores com rosca de alimentação, funil com volume nominal de até 113 litros e taxa de fluxo máxima de 85l/min para pós com densidade máxima de 24kg/dm3 e sistema de controle com conectividade Ethernet, microprocessador para dosagem precisa de cada material, seletores digitais de dosagem e tela sensível ao toque.
8424.20.00 | Ex 003 – Pulverizadores rotativos de alta velocidade tipo atomizador, para pintura eletrostática, equipados com turbina de ar magnética, com apoio aéreo para possibilitar maior velocidade no giro dos sinos, compreendendo uma velocidade entre 10.000 e 45.000rpm, pressão de ar utilizado na válvula de 8,5 até 10bar e impurezas no processo <5mg/mo³.
8424.30.90 | Ex 032 – Máquinas para lavagem automática de anel de facas (ferramenta para corte de madeira), por meio de jato de água de alta pressão, própria para remoção de resinas e incrustações de madeira, com sistema de filtragem e bombeamento
8424.30.90 | Ex 041 – Equipamentos para corte de folhas de papel por meio de jato de água, com pressão máxima de 1.500bar, para folhas com gramatura compreendida entre 40 e 500g/m², com largura de máquina (papel) compreendida entre 1.500 e 10.500mm, dotados de bicos de corte em zafira ou rubi de diâmetro compreendido entre 0,1 e 0,2mm, unidade hidráulica de alta pressão, unidade de aplicação de cola e dispositivo de movimentação dos bicos de jatos de água
8424.81.21 | Ex 001 – Microaspersores com engate entre as partes do tipo baioneta especial e exclusivo, com anteparo ou asa giratória de pequeno, médio e grande alcance, anti-inseto ou invertida e bocais de vazões de 29 a 333 l/h.
8424.81.21 | Ex 002 – Microaspersores modulares com anteparo ou asas giratórias de pequeno, médio e grande alcance ou invertida: bocais de vazões de 25 a 400 l/h com conexões exclusivas (paralela por compressão ou ranhurada) e dispositivo opcional antipulverização.
8424.81.21 | Ex 003 – Miniaspersores super 10, movidos a esfera metálica (único), com vazões entre 200 a 1.200 1/h, modelos autocompensados e não compensados com rosca 1/2" macho e saída de água com ângulo entre 10 e 30º.
8424.81.29 | Ex 001 – Nebulizadores (atomizadores) produzidos em material plástico de alto desempenho para fins agrícolas com uma saída d´água que funciona a baixa pressão (entre 2 e 5bar) nas vazões de 4 a 30 l/h, utilizados em sistemas de irrigação.
8424.89.90 | Ex 013 – Máquinas automáticas para aplicar metal pulverizado em bobinas de condensadores elétricos, por meio de metalização a quente por projeção de metal em fusão (maçaricos oxi-acetilênicos ou arco elétrico combinados com jato de ar comprimido)
8424.89.90 | Ex 203 – Cabines para a aplicação e recuperação do esmalte em pó para reciclagem do pó através de centrais de controle eletrônicas com válvulas digitais e aplicadores com componentes de cerâmica antidesgaste; corpo da cabine em PVC "sandwich" antiestático, fundo da cabine com sistema de aspiração longitudinal para aspirar o inteiro comprimento da cabine, sistemas de condicionamento do ar comprimido composto por desidratador criogênico para enviar á cabine ar comprimido e seco, sistema de aquecimento e umidificação do ar comprimido e painel de controle para gerenciar a temperatura e umidade do ar, painel de comando com PLC para armazenar dados de trabalho que contêm parâmetros de kV e µA; aplicação do esmalte em pó por reciprocadores de corrida vertical, com corrida de 1.000 a 2.000mm e velocidade de 10 a 30m/min com até 12 pistolas com capacidade máxima de 450g/min; sistema de leitura de componentes através de fotocélulas que comandam as automatizações da cabine para interromper o fornecimento em ausência dos componentes através de fotocélulas que comandam as automatizações da cabine para interromper o fornecimento em ausência dos componentes, alimentação do pó virgem com sistema de carga por meio de "Big Bag" de 1.000kg.
8424.89.90 | Ex 204 – Equipamentos rotativos para aplicação de primer (top coating) sobre filme autoadesivo, com cabeçote aplicador do primer, com alinhador e com estufa para cura do primer a uma temperatura de até 90°C.
8424.89.90 | Ex 205 – Máquinas para aplicação de revestimento em comprimidos, com 8 pistolas de pulverização, câmara de revestimento com capacidade compreendida entre 200 e 650 litros e rotação variável de 0,5 a 12rpm com disco divisor, unidade de entrada e saída de ar, escala para controle do suprimento de líquido, desumidificador, filtro de ar de entrada com sistema de autolimpeza, redutor de ruído, sistema automático de limpeza “washing in place” (WIP), bomba de drenagem e painel de operação integrado, com controlador lógico programável.
8424.89.90 | Ex 206 – Robôs antropomorfos de controle eletrônico, para pintura industrial por processo industrial líquido ou pó, constituídos de braço mecânico com movimentos orbitais de 6º de liberdade, com capacidade de carga no pulso de 3kg, acionados por servomotores, com programação de autoaprendizagem e PTP, dotados de painel elétrico de controle/alimentação (tensão 380V), com computador industrial tipo “fanless” integrado, joystick e painel de comando elétrico portátil com tela de 6,5 pol.
8424.89.90 | Ex 207 – Robôs industriais para pintura com aplicador de tinta, com capacidade para operar com 1 ou mais cores, constituídos de 1 braço mecânico com 6 eixos de movimentação, capacidade de carga de até 35kg, controlados por servomotor, equipamento de distribuição e bomba de tinta, 1 ou mais controladores, com estrutura de sustentação (incluindo 2 braços mecânicos com 2 eixos para movimentação e suporte), e com painel com aplicativos para auxiliar na pintura.
8424.90.90 | Ex 026 – Gotejadores planos de polietileno, não compensante, com uma entrada de água com filtro, labirinto para autolimpeza por vórtice altamente eficiente e fluxo de água turbulento de duplo efeito, com vazões nominais de 0,5 a 5 l/h.
8426.30.00 | Ex 005 – Pórticos ferroviários com capacidade de transporte de 15 a 20 dormentes de concreto, com tração própria, parte central elevatória com dispositivo hidráulico para pegar, transportar e soltar os dormentes sem o uso de correntes, motor diesel, circuito hidráulico e pequena cabine fechada com ar condicionado.
8426.41.90 | Ex 051 – Guindastes hidráulicos autopropelidos sobre pneu do tipo fora de estrada "rough terrain", acionados por motor 6 cilindros a diesel, com dois eixos direcionáveis e sistema caranguejo, computadorizados, cabine com inclinação máxima de 20°, caixas de patolas dianteiras e traseiras removíveis, lança telescópica principal com sistema de pinagem dupla nas laterais, com 6 seções de comprimento mínimo de 12,9m e máximo 60m, e capacidade de carga com lança de 12,9m igual ou superior a 135 toneladas a 2,2m de raio.
8426.91.00 | Ex 022 – Equipamentos hidráulicos para movimentação lateral de contêineres e cargas, compostos de duas gruas com braços hidráulicos para içamento da carga e pernas de estabilização lateral, operados por controle remoto, com capacidade de içamento de até 55t, para serem instalados exclusivamente em veículos de carga especialmente preparados para este fim.
8427.20.10 | Ex 015 – Empilhadeiras elétricas, com 2 estágios, alimentadas por gás GLP, capacidade de carga de 15.880kg e garfos com 65 polegadas de comprimento (1.651mm)
8427.20.10 8427.20.90 | Ex 033 – Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada, sobre base giratória, com capacidade de rotação de base de 355° não contínuos, autopropulsadas sobre rodas, com tração e direção em 2 ou 4 rodas acionadas por motor a combustão interna a diesel, biocombustível ou fornecida por baterias, controladas por painel de controle na plataforma, contendo alavanca de controle, com elevação máxima da plataforma maior ou igual a 13,87m e menor ou igual a 15,62m e capacidade máxima de carga sobre a plataforma de 227kg. Ex 142 - Plataformas para trabalhos aéreos, dotadas de lança articulada, sobre base giratória, com capacidade de rotação de base de 355° não contínuos, autopropulsadas sobre rodas, com tração e direção em 2 ou 4 rodas acionadas por motor a combustão interna a diesel, biocombustível ou fornecida por baterias, controladas por painel de controle na plataforma, contendo alavanca de controle, com elevação máxima da plataforma maior ou igual a 13,87m e menor ou igual a 15,62m e capacidade máxima de carga sobre a plataforma de 227kg. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8427.20.90 | Ex 001 – Empilhadeiras acionadas por motor a diesel, para elevação, transporte e armazenagem de carga, com capacidade máxima igual ou superior a 3.500kg, mas não superior a 10.000kg
8427.20.90 | Ex 004 – Empilhadeiras acionadas por motor à gasolina ou GLP (gás liquefeito de petróleo), para elevação, transporte e armazenagem de carga, com capacidade máxima igual ou superior a 3.500kg, mas não superior a 6.500kg
8428.10.00 | Ex 005 – Elevadores eletro-hidráulicos, com capacidade de 240t, para estruturas navais, comprimento de 11.000mm, curso de elevação de 1.500mm, velocidade de elevação 0,3m/min, compostos de 4 macacos hidráulicos de 100t cada, 2 vigas elevadoras tipo caixão, sistema hidráulico de 2 x 30kW, sistema elétrico e de controle.
8428.20.90 | Ex 001 – Máquinas contadoras e empilhadoras de tortilhas de milho, para serem utilizadas na linha de embalagem, construídas em aço inoxidável, operadas por servo (motor) de alta velocidade, com tela de toque (touch screen), equipadas com sistema pneumático de posicionamento de tortilhas (chips de milho), sistema de alimentação ajustável, acionador de velocidade variável e correia de alimentação, movimento orbital do copo de velocidade variável, indexação do servo linear, sistema de “garfo” interrupto, plataforma de empilhamento ajustável, copo de inserção de 360º, tabela de descarga, função de liberação de pista individual, ajuste de altura de transportador de alimentação, painel elétrico, dotadas de 2 a 6 pistas, taxa de produção de até 1.250dúzias/h, por pista; tamanho/contagem da pilha até 10 polegadas entre 6 e 180 unidades; tipo e tamanho do produto - tortilha chips ou de tortilha mole/soft, de 4 a 7 polegadas de diâmetro.
8428.39.90 | Ex 037 – Combinações de máquinas para transporte, alimentação e evacuação de prensas de cozimento de pneumáticos de diâmetro externo entre 500 e 920mm compostas de: 1 posto de leitura de rotativo de código de barras para alimentação do mini armazém; 1 mini armazém de 2 x 10 andares com conjunto de movimentação; 2 postos de azimutagem; 2 mesas de retorno para produto não conforme; 1 conjunto de transferência com 2 pinças de abertura; 1 posto de transporte de produtos de 4 lugares, 2 suportes articuláveis para transferência da bandagem, 2 postos de fechamento de bandagem pós-cozimento; 1 conjunto de grades de proteção; 1 conjunto de armários elétricos, mesa de comando e painel pneumático; 1 conjunto de ferramentas dimensionais
8428.39.90 | Ex 056 – Combinações de máquinas para paletização automática de sacos de cimento, com capacidade de produção igual ou superior a 3.600sacos/hora, compostas de: 1 dispositivo achatador de sacos, 1 paletizadora de construção modular para paletização de sacos de peso máximo de 50kg com até 10 camadas, dotada de transportadores de correia e de roletes, dispositivo giratório de barra, empurrador de sacos, mesa de depósito, dispositivo de aperto, encosto alinhador e dispositivo com carrinho de elevação, 1 sistema de transporte de paletes vazios contendo empurrador de paletes por dupla chapa deslizante e roletes curtos, magazine separador de paletes, proteção anticolisão e laço de indução, 1 conjunto de transportadores de roletes de descarga, comando elétrico com controlador lógico programável (CLP)
8428.39.90 | Ex 099 – Equipamentos de transferência automática entre linhas, montados sobre um eixo único e com carregadores montados a uma roda de transmissão para um giro de 180°, com capacidade de 7.000aves/hora.
8428.39.90 | Ex 100 – Transportadores aéreos modulares por monotrilho elétrico, próprios para transporte de paletes de produto acabado entre diferentes subestações de esteiras de transporte motorizadas integradas e não motorizadas integradas e entre elevadores de pallets e de carrinhos, com comprimento total igual ou superior a 1.200m, com capacidade de vencer desnível igual ou maior de 16m por meio de estações elevatórias verticais automáticas integradas, com a capacidade de transferência de até 240 paletes de produto acabado por hora, carrinhos com sistema anticolisão mecânico para carrinhos, juntas de dilatação no sistema de trilhos para compensar as diferenças de temperatura, sistema de desvios para permitir reparos em carrinhos sem parada do fluxo principal, painéis elétricos e eletrônicos com PLC, e dispositivos de segurança incluindo proteções perimetrais, cercas, pisos de segurança, barreiras divisórias, portões e acessos controlados e monitorados por PLC, sistema antiqueda.
8428.40.00 | Ex 001 – Escadas ou esteiras rolantes dotadas de máquina com motor elétrico de corrente alternada, trifásico, síncrono, de imã permanente e com acionamento e/ou funcionamento em velocidade nominal ou reduzida por meio de inversor de frequência de tensão e frequência variáveis (drive VVVF) regenerativo de energia elétrica.
8428.40.00 | Ex 002 – Escadas ou esteiras rolantes dotadas de sistema de lubrificação inteligente das correias, sensores que monitoram no máximo 6 pontos de contato e sistema que provém todas estas áreas com a lubrificação no tempo e quantidade exatas e necessárias
8428.90.90 | Ex 066 – Combinações de máquinas para resfriamento, empilhamento e movimentação de chapas de fibras ou partículas de madeira e formação de pacotes, compostas de: sistema de alimentação de chapas, sistema de rejeição de chapas defeituosas, transportadores de rolos, resfriador de chapas por ventilação natural, sistema de empilhamento de pacote e sistema de transporte de pilha de pacotes para área de estocagem
8428.90.90 | Ex 068 – Peneiras transportadoras de rolos para cavacos de madeira, destinadas a fabricação de chapas de madeira aglomeradas, com dosador de cavacos, contendo três tipos de roletes para separação de material, com área de peneiramento igual ou superior a 12m2 e capacidade igual a 233m3/h
8428.90.90 | Ex 076 – Peneiras transportadoras de rolos, para classificação de cavacos de madeira, por peneiramento em no mínimo 2 pisos, com área de peneiramento no primeiro piso igual ou superior a 6m2 e no segundo piso com área de peneiramento igual ou superior a 8m2, com 8 ou mais rolos do tipo V e 60 ou mais rolos do tipo disco, e capacidade máxima de peneiramento igual ou superior a 164m3/hora, com seu sistema de transporte de entrada e saída
8428.90.90 | Ex 237 – Alimentadores eletrônicos por rolos, único ou duplo para operar em prensas para estampar terminais técnicos e metálicos para a indústria automobilística e de eletrodomésticos (linha branca), com velocidade máxima de 2.000golpes/min e precisão de 0,02mm, alimenta fitas com espessura entre 0,1 e 1,2mm e largura entre 10 e 150mm, com sistema que detecta e antecipa (evita) a perda de passo, detecta a variação de espessura da matéria-prima, com ajuste automático do posicionamento da tira, dotados de indicador digital de pilotagem, início e término de avanço, abertura dos rolos e da pressão entre os rolos
8428.90.90 | Ex 238 – Combinações de máquinas para movimentação, armazenamento, sequenciamento de caixas, movimentação de pallets e montagem em pallets, compostas de: 2 mesas elevatórias de entrada manual de pallets; 1 Estação de verificação de peso e perfil de pallets; 1 Mesa elevatória para refugo de pallets com divergência de peso ou dimensão; 1 sistema de descarga automática em dois níveis; 1 elevador duplo de pallets com capacidade de até 1.020 quilos por pallet; 1 Estação de verificação de peso e perfil de pallets; 1 Mesa elevatória para refugo de pallets com divergência de peso ou dimensão; Conjunto de esteiras transportadoras de pallets; 2 despaletizadores com capacidade de até 1.400caixas/hora cada; 2 empilhadores de pallets vazios com capacidade de empilhamento de até 8 pallets e rendimento de até 50pallets/hora; conjunto de esteiras transportadoras de caixas com 925 metros; estruturas de aço para instalação de sistema de esteiras para movimentação de caixas (Mezanino); 5 aplicadores de etiquetas em caixas com capacidade de até 800caixas/hora cada um; 1 estação de verificação de peso e perfil das caixas; estrutura metálica com capacidade de armazenagem igual ou superior a 38.000 caixas; 10 elevadores de caixas; 20 equipamentos automatizados de movimentação de caixas guiados por trilhos para transporte, transferência e elevação; 2 descarregadores de pallets vazios com capacidade de até 8 pallets e rendimento de até 30pallets/hora; 2 paletizadores com capacidade de 800caixas/hora cada; 2 máquinas para colocação de filme plástico com capacidade de até 30pallets/hora cada; 2 aplicadores de etiquetas em pallets com capacidade de até 30pallets/hora cada; 1 carro transferidor para dois pallets; 3 mesas elevatórias de saída manual de pallets; 2 esteiras telescópicas; 1 elevador duplo de pallets com capacidade de até 1.020 quilos por pallet; 1 sistema de carregamento automática em 2 níveis; painéis elétricos, gabinetes de controle, sensores, componentes elétricos e eletrônicos e software de controle
8428.90.90 | Ex 239 – Combinações de máquinas para posicionar ou preparar porções/doses pré-definidas de torradas para empacotamento, com capacidade de até 10 ciclos/min, com comprimento das porções/doses entre 80 e 220mm, possibilidade de 6 até 11 fileiras, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: empilhadores, agrupadores, porcionadores, robô manipulador para posicionar as porções/doses pré-definidas com giro adequado para empacotamento.
8428.90.90 | Ex 240 – Gôndolas automáticas permanentes, apoiadas sobre a laje, para limpeza e manutenção de fachadas prediais, constituídas por um carro guincho móvel, uma cesta predominantemente paralelepipedal, içadas por cabos de aço de maneira que a gôndola se desloca sobre um caminho de rolamento por meio das rodas de transmissão; lança com alcance máximo de 8,6m, altura de elevação de 140m, carga útil de 240kg, com guincho auxiliar de 200kg, com coroa giratória, com enrolador automático do cabo de alimentação, com dispositivo de controle de velocidade automático com sistema de frenagem da cesta, com enrolador automático de cabo de alimentação elétrica com chave fim-de-curso sincronizado com movimentos de translação, com detectores de cabo "frouxo" no tambor.
8428.90.90 | Ex 241 – Máquinas automáticas para descarregamento automático de bandejas, com recipientes tubulares metálicos flexíveis vazios e para alimentação no canal de alimentação de uma máquina de encher e fechar tubos, com a produção máxima de 300 tubos por minuto.
8428.90.90 | Ex 242 – Máquinas automáticas para ordenamento em pista única de componentes de kits para coloração de cabelos, com descarregamento no canal de alimentação de uma máquina encartuchadeira, com produção de 80 a 160 componentes por minuto.
8428.90.90 | Ex 243 – Plataformas elevatórias automatizadas tipo coluna telescópica para acesso à junção da asa de aeronaves, com altura máxima de trabalho superior a 4 metros, com pisos deslizantes capazes de se ajustar ao contorno da aeronave com o uso de sensores de proximidade, guarda-corpos telescópicos e sistemas de segurança ao usuário e produto.
8428.90.90 | Ex 244 – Plataformas elevatórias automatizadas tipo pantográfica para acesso à junção da asa de aeronaves, com altura máxima de trabalho superior a 4 metros, com pisos deslizantes capazes de se ajustar ao contorno da aeronave com o uso de sensores de proximidade, guarda-corpos telescópicos e sistemas de segurança ao usuário e produto.
8428.90.90 | Ex 245 – Robôs industriais para movimentação de peças automotivas, com capacidade de carga de até 325kg, constituído de braço mecânico com movimentos orbitais de 6 ou mais graus de liberdade contendo o 7° eixo adicional, com garras contendo ventosas e sistema pneumático completo, sistema de troca de garras completo, base de apoio, painel controlador, unidade de programação; painel de controle central da linha e painel de comando da linha (Controle do Equipamento).
8428.90.90 | Ex 246 – Robôs industriais para movimentação de peças automotivas com capacidade de carga de até 125Kg, constituído de braço mecânico com movimentos orbitais de 6 ou mais graus de liberdade, com garras contendo ventosas e sistema pneumático completo, sistema de troca de garras completo, base de apoio em aço, painel controlador e unidade de programação.
8429.40.00 | Ex 016 – Rolos compactadores de solo e/ou asfalto, autopropulsados, com duplo cilindro tandem, com largura máxima de trabalho de 1.430mm e peso operacional compreendido entre 3.700 e 5.300kg.
8429.40.00 | Ex 017 – Rolos compactadores de solo, autopropulsados, de cilindro único (single-drum) vibratório, dotados de motor a diesel com potência de 155kW, com largura máxima de trabalho de 2.220mm e peso operacional máximo superior a 19.800kg.
8429.51.19 | Ex 020 – Minicarregadeiras de rodas, capacidade máxima de carga entre 794 e 1.792kg, com motor a diesel, transversal, de potência entre 61 e 92HP, transmissão hidrostática que consiste de 2 bombas de vazão variável montadas em tandem, acionadas pelo volante do motor a diesel através de correia de tração e de dois motores hidrostáticos, tração nas quatro rodas através de correntes pré-tensionadas, que não requerem ajuste periódico, duas de cada lado, conectadas aos motores hidrostáticos e aos eixos das rodas, largura sem caçamba entre 1.643 e 2.005mm, altura entre 1.972 e 2.118mm e comprimento sem caçamba entre 2.657 e 3.030mm.
8429.51.99 | Ex 011 – Pás carregadeiras de rodas articuladas, com capacidade da caçamba de 1m³ e 1.800kg, dotadas de motor de 4,4 cilindradas, com potência nominal bruta de 64kW/86HP.
8429.52.19 | Ex 017 – Mini-escavadeiras hidráulicas, com potência bruta do motor de 50,7kW a 1.950rpm, motor a diesel de 4 cilindros, esteiras de metal com largura de 450mm, comprimento da lança de 3.710mm, comprimento do braço de 1.650mm, caçamba de 0,37m³, força de escavação no braço de 38,2kN e força de escavação na caçamba de 54,8kN, cabina fechada com ar condicionado automático, sistema de monitoramento via satélite, com sistema hidráulico de centro fechado, com válvulas sensoras de carga e válvulas compensadoras de pressão
8430.10.00 | Ex 030 – Martelos vibratórios hidráulicos para cravar ou extrair estacas-pranchas, tubos e estacas de concreto e/ou aço, com momento excêntrico máximo de 65kg, força centrífuga máxima de 1.768kN, frequência máxima de 1.560rpm, amplitude máxima de 27,7mm, dotados de 2 mordentes hidráulicos (um para estaca-prancha e um para tubo), unidade hidráulica acionada por motor diesel de potência de 403kW e vazão nominal a 350bar de 650L/min.
8430.50.00 | Ex 028 – Máquinas fresadoras autopropulsadas sobre 4 esteiras de aço com inserto substituível de poliuretano, para desbaste e remoção de pavimentos de asfalto e rígidos, dotadas de motor a diesel com seis cilindros, resfriado a água, com potência do motor igual ou maior de 600HP, largura de corte entre 2.000 e 2.180mm, com espessura de corte até 330mm, com controle eletrônico para o ajuste de espessura, através de rolo de corte de 2.000 a 2.180mm, distância entre dentes de corte de 15,8 ou 5mm.
8431.31.10 | Ex 017 – Pára-choques hidráulicos para elevadores com velocidades compreendidas de 1,5 a 1,8m/seg, 2 a 2,3m/seg, 2,5 a 2,9m/seg, 1,25 a 1,45m/seg, com volumes de óleo em uso compreendidos entre 1,4 e 4,5litros, capacidade de carga mínima de 600kgf e máxima de 4.545kgf, com contato elétrico montado para aplicação em elevadores com velocidades compreendidas de. 90 a 150m/min.
8431.31.10 | Ex 018 – Pára-choques hidráulicos para elevadores com velocidades compreendidas entre 3 e 5m/seg, com volumes de óleo em uso compreendidos entre 11,51 e 37,19litros, capacidade de carga mínima de 646kgf e máxima de 5.000kgf, com contato elétrico montado para aplicação em elevadores com velocidade compreendida de 180 a 300m/min.
8431.43.90 | Ex 013 – Estatores do módulo gerador de torque e energia, para utilização em ferramentas de perfuração de poços de petróleo e gás, moldados por borrachas dentro do alojador com diâmetros de 23/8" a 123/4" e potência final (torque/rotação) entre 2 e 29klb.pé/40 e 900rpm respectivamente para os diâmetros usuais.
8431.43.90 | Ex 014 – Combinações de máquinas para monitoramento de poço de petróleo com sensores para medição de pressão e temperatura e medição da operação da completação hidráulica, com segmentos tubulares de diâmetros menor ou igual a 3", compostas de: painel para leitura de sensores e aquisição de dados; equipamento de controle de fluxo, com válvulas tubulares, segmento empacotador (packer); equipamentos de injeção química, com mandril tubular, válvula de injeção química multiponto; condutos de tratamento de controle químico; segmento protetor dos condutos de tratamento; segmento de união tubular
8431.49.10 | Ex 005 – Carcaças em aço fundido, temperadas e revenidas, em material STA01-366, com controle de sanidade do fundido por raios-x, com peso mínimo igual ou superior a 430kg, utilizadas no eixo de transmissão para guindaste hidráulico autopropelido (Rough Terrain Crane) com capacidade máxima de carga vertical sobre eixo igual ou superior a 22.700kg, com comprimento de 2.085,8mm, altura 495,3mm e largura de 501,6mm.
8431.49.10 | Ex 006 – Carcaças em aço fundido, temperadas e revenidas, em material STA01-359, com controle de sanidade do fundido por raios-x, com peso mínimo igual ou superior a 513kg, utilizadas no eixo de transmissão para guindaste hidráulico autopropelido (Rough Terrain Crane) com capacidade máxima de carga vertical sobre eixo igual ou superior a 26.300kg, com comprimento de 2.146,2mm, altura 488,9mm e largura de 482,6mm
8431.49.10 | Ex 007 – Manipuladores de postes e tubos com as funções de pinça, inclinação e rotação, com capacidade de carga de 1 a 3 toneladas, diâmetro de abertura entre 100 e 600mm, com número de garras de 2 a 6, força de fechamento de 23 a 39kN, pressão de trabalho de 200bar e vazão de trabalho de 20 a 40 litros/min.
8432.80.00 | Ex 009 – Máquinas compostadeiras autopropelidas sobre esteira, para reviramento e aeração de leiras de biomassa de largura máxima de 20' (6,1m) e altura máxima de 9' (2,7m), com rampa de reviramento de 10' x 10', equipadas com motor a diesel de 215HP e com tanque de combustível de 120 galões (454,3 litros), cabine fechada com alta visibilidade e correia transportadora.
8433.20.90 | Ex 005 – Plataformas de corte de discos rotativos, para serem aplicadas em forrageiras autopropelidas, para corte de culturas eretas de porte alto e baixo como milho, sorgo, aveia e outros, com largura de trabalho igual ou superior a 4,5m para corte em qualquer direção (em linha ou não), com tambores de discos rotativos de corte, discos de corte com revestimento em tungstênio, transmissão principal por eixo carda com 2 velocidades, transmissão para os discos de corte realizada por caixas em banho de óleo com embreagens de segurança, discos de corte com retalhador de talos inferiores, com fechamento hidráulico da secções laterais para facilidade de transporte
8433.40.00 | Ex 001 – Enfardadeiras para fardos de feno gigante, tracionadas, com produção de fardos retangulares de 0,875m de altura por 1,2m de largura, com comprimento variável de até 2,75m, peso de até 730kg, com sistema de gerenciamento de variação da densidade, ajuste controlado de forma eletrônica através de monitor, sistema de amarração com nós duplos
8433.40.00 | Ex 013 – Enfardadeiras-apanhadeiras de palha ou forragem, não autopropelidas, tracionadas por trator, para formação de fardos cilíndricos grandes (com diâmetro compreendido entre 813 a 1.829mm, largura máxima de 1.565mm e peso máximo de 1.100kg), controladas por monitor de controle eletrônico, com recolhedor de grande capacidade (2.200mm de largura externa), ajuste de densidade do fardo por meio de válvula reguladora, com 8 correias de formação de fardo, dotado de sistema de fechamento do fardo por amarração com fio ou por rede, com capacidade de armazenagem de 8 rolos de fio (para máquinas com sistema de fechamento de fardo por amarração com fio) e capacidade de armazenagem de 2 rolos de rede (para máquinas com sistema de fechamento de fardo por rede).
8433.40.00 | Ex 014 – Enfardadeiras-apanhadeiras de palha ou forragem, não autopropelidas, tracionadas por trator, para formação de fardos cilíndricos grandes (com diâmetro compreendido entre 810 e 1.830mm, largura máxima entre 1.170 e 1.570mm e peso máximo compreendido entre 990 e 1.100kg), controladas por monitor de controle eletrônico, com recolhedor de grande capacidade (entre 1.800 e 2.210mm de largura externa), ajuste de densidade de fardo através de válvula reguladora, com 6 ou 8 correias de formação de fardo, dotado de sistema de fechamento de fardo por amarração com fio ou por rede.
8433.53.00 | Ex 003 – Colheitadeiras de cenoura e beterraba de 3 linhas, rebocadas pelo trator, equipadas com sistema de correias dentadas de 14.000mm para recolher o produto, velocidade das correias dentadas ajustável a partir de painel eletrônico colocado na cabine do trator, tensão das correias dentadas ajustado por cilindros hidráulicos, equipadas com esteira de ouriço para limpeza de terra e esteira de descarga direto na carreta de 1.200mm de largura, equipadas com talisca de borracha, equipadas com 2 rodas motoras hidráulicas, para permitir colheita com solo molhado, painel de controle eletrônico colocado na cabine do trator com central de vídeo, permite que o operador tenha visão e controle perfeito das regulagens da máquina.
8434.10.00 | Ex 002 – Combinações de máquinas com estações automáticas para ordenha de vacas, com capacidade de 3.200 l/dia, com processo autolimpante para sanitização, com módulo para limpeza e preparação de tetos a base de água sem escova, com controle computadorizado para gerenciamento do rebanho, compostas por: 1 equipamento em aço inox para coleta automática do leite através de braço hidráulico; 1 módulo para filtragem do leite com capacidade de 112 l/h; 1 unidade de separação automática de leite; 1 bomba de vácuo com capacidade compreendida de 800 a 1.000 l/min a pressão de 42 a 45kPa, com variador de frequência e reservatório sanitário; tubulações, uniões e suportes em aço inox e PVC.
8434.10.00 | Ex 003 – Combinações de máquinas para ordenha rotatória de vacas, com controle de gerenciamento computadorizado, com capacidade para ordenhar 50 animais simultaneamente em baias paralelas, com mecanismo para identificação e separação automática para manejo, compostas de: plataforma de contenção de animais, com coletor tipo barril de 350ml, com medidores eletrônicos do peso individual do leite por tecnologia infravermelha e medição de condutividade elétrica do leite por eletrodos, com equipamento motriz de movimentação e 02 motores de 0,75kW, com trilhos guias; unidade de filtragem com 04 filtros de leite, com bomba de vácuo de lóbulos com vácuo mínimo de operação de 25kPa e máximo de 50kPa e capacidade de produção de 4.350l/min a 60Hz; unidade de limpeza automática para dosagem de químicos, bombas dosadoras com capacidade menor ou igual a 400 ml/min.
8436.10.00 | Ex 017 – Máquinas extrusoras para processamento de ingredientes de ração animal para uso em laboratório, rosca dupla de 30mm de diâmetro, motor de 30kW, capacidade de 10 a 100kg/h, controlador lógico (CLP), com dosador volumétrico para 50 litros, bomba dosadora com regulador de frequência, válvulas de controle e medidor de fluxo, painel de comando com controlador lógico programável.
8436.10.00 | Ex 018 – Peletizadoras para produção de ração animal, com capacidade máxima de produção de 50t/h, transmissão direta de torque do motor para o equipamento e variador de frequência, com potência instalada de 410kW, com matriz de diâmetro interno de 900mm e largura igual ou superior a 300mm.
8436.80.00 | Ex 033 – Máquinas autopropulsoras sobre rodas para abate de árvores, desgalhe e recorte de toras, com tração 4 x 4 ou superior, sem plataforma de carga e grua com alcance máximo acima de 8 metros.
8437.80.90 | Ex 004 – Moinhos de disco duplo rotativo, para moagem de endosperma macerado, contendo 2 cabeçotes de correias, bico de alimentação por gravidade, 2 motores elétricos com potência de 75kW cada, com velocidade de moagem máxima de 1.800rpm.
8438.10.00 | Ex 101 – Combinações de máquinas para fabricação de biscoitos recheados com diâmetros de 40 a 70mm, tipo sanduíche, com capacidade máxima de 4.800 sanduíches por minuto, compostas de: máquina formadora de sanduíche dotada de 6 vias e 6 bombas de deslocamento positivo para aplicação de recheio; vazão de cada bomba de 4,5m³/h, pressão de 13,8bar a 700rpm; duas unidades de 264 litros de capacidade cada, fornecedoras de recheio dotadas de bomba com vazão de 20,4m³/h, pressão de 31bar a 600rpm e um "multiplicador" de vias, de 6 para 24 vias de saída, distância centro a centro entre as linhas 76,2mm, distância adequada para o processo (resfriamento).
8438.10.00 | Ex 102 – Equipamentos para alinhamento e posicionamento de biscoitos e dosagem de cremes, através de esteiras servo-motorizadas e sincronizadas, sistema ótico de verificação de posicionamento e rejeição automática de biscoitos fora de posição ou padrão, com sistema para dosagem de cremes sobre biscoitos alinhados em fileiras transversais com dois dosadores de creme, acionados e controlados através de braços robotizados e servo-motorizados e controlados por controlador lógico programável.
8438.10.00 | Ex 103 – Moedores de massa com movimento de cabeça de rotação para trás e para frente por meios manuais e motorizados, indicador digital para fornecer a diferença de leitura da operação, dispositivo de controle que pode ser ligado a um CLP, discos trituradores, capacidade de produção entre 2.500 a 6.000libras/h de massa acabada.
8438.20.90 | Ex 040 – Máquinas para pré-moldagem de cacau, nozes, amêndoas e outras sementes com teor de gordura entre 49 e 52%, com teor de umidade menor que 3,5%, conteúdo de casca inferior a 3 a 4% e temperatura inferior a 90°C, por meio de processamento por facas, com capacidade variável de moagem de até 3.500kg de cacau por hora, dotadas de: 1 moinho de facas em armação de aço perfilado e equipado com almofadas de borracha anti-vibração, com tanque revestido por aço inoxidável contendo peneira e eixo (cabeça de faca) com 4 facas de aço especial resistente ao desgaste para moagem, com sistema de exaustão, alimentado por motor de 160kW com velocidade de rotação de até 1.500rpm/50Hz; filtro magnético; painel de controle de aço inoxidável equipado com condicionamento de ar; tanque de aço inoxidável para manteiga de cacau revestido com uma rede, com capacidade de 40 litros e; sistema alimentador de produto. Ex 040 - Máquinas para pré-moagem de cacau, nozes, amêndoas e outras sementes com teor de gordura entre 49 e 52%, com teor de umidade menor que 3,5%, conteúdo de casca inferior a 3 a 4% e temperatura inferior a 90°C, por meio de processamento por facas, com capacidade variável de moagem de até 3.500kg de cacau por hora, dotadas de: 1 moinho de facas em armação de aço perfilado e equipado com almofadas de borracha anti-vibração, com tanque revestido por aço inoxidável contendo peneira e eixo (cabeça de faca) com 4 facas de aço especial resistente ao desgaste para moagem, com sistema de exaustão, alimentado por motor de 160kW com velocidade de rotação de até 1.500rpm/50Hz; filtro magnético; painel de controle de aço inoxidável equipado com condicionamento de ar; tanque de aço inoxidável para manteiga de cacau revestido com uma rede, com capacidade de 40 litros e; sistema alimentador de produto.(Redação dada pela Resolução nº 23, de 09 de abril de 2014)
8438.50.00 | Ex 209 – Combinação de máquinas, automáticas, para corte de aves em 9 partes, com capacidade de produção igual ou superior a 5.000aves/hora, compostas de: frame principal para suporte do transportador aéreo, com ganchos em aço inox, com ou sem lavadora de ganchos, painel elétrico de comando, esteira transportadora de partes de produtos finais, sincronizada com as máquinas de corte, módulo de corte da sambaquira, esticador de asas, módulo de corte da asa, módulo de incisão, corte da ponta do peito e remoção da gordura abdominal, com ou sem tanque para coleta da gordura abdominal, módulo de corte da canela, módulo de corte do pescoço ou da pele do pescoço, corte vertical do frango, módulo de separação do peito e das pernas, módulo de separação das coxas e sobrecoxas
8438.50.00 | Ex 210 – Máquinas de desossa de metades dianteiras de frangos, com dispositivo de medição automática para ajuste de ferramentas de desossa, com capacidade até 85 metades dianteiras sem asas por minuto, constituídas por computador de controle e ferramentas de desossa do peito, com ou sem ferramentas para corte de asas inteiras ou segmentadas, sassami e carne do dorso.
8438.50.00 | Ex 211 – Máquinas evisceradoras de aves com remoção e separação do pacote de miúdos de aves, com 28 conjuntos dotados de colheres moldadas de acordo com a forma da cavidade das aves, com capacidade até 12.000aves/h.
8438.50.00 | Ex 212 – Máquinas extratoras de cloaca de aves, com 20 conjuntos dotados de lâminas de corte e tubos de vácuo com sistema de troca rápida, com dispositivo de ajuste remoto para posicionamento das aves, com capacidade até 12.000aves/h.
8438.50.00 | Ex 213 – Máquinas extratoras de papo e traqueia de aves, com até 28 conjuntos dotados de dispositivo de remoção, com dispositivo de ajuste de altura do eixo da máquina, com capacidade de até 10.000aves/h.
8438.50.00 | Ex 214 – Máquinas para inspeção final de aves, com 20 unidades, com dois tubos de borda serrilhada que giram 180° por unidade, com capacidade de 13.500frangos/hora.
8438.50.00 | Ex 215 – Máquinas quebradoras de pescoço de aves, com 24 conjuntos dotados de dispositivo de quebra e remoção, com dispositivo de ajuste de altura do eixo da máquina, com capacidade até 10.000aves/h.
8438.80.90 | Ex 038 – Máquinas fatiadoras computadorizadas de alta performance para frios, embutidos e queijos, com espessura ajustável das fatias entre 0,1 e 50mm, com velocidade nominal máxima de 400ciclos/minuto (dependendo da espessura da fatia) e área de carga máxima para produtos de 800mm de comprimento, munidas de sistema de servomotores e servocontroladores para as precisões de velocidade e posicionamento, dotadas ou não de balança de pesagem dinâmica, unidade de rejeição e de dispositivo intercalador de filme plástico entre as fatias
8438.80.90 | Ex 055 – Combinações de máquinas automáticas interligadas para produção de pasta de mostarda, controladas por um controlador lógico programável (CLP), com capacidade máxima de produção de 1.000 litros/hora, compostas de: uma bomba de parafuso excêntrico para transporte de produto em processamento e alimentação do primeiro moinho; um moinho de discos de corindo de 180mm de diâmetro; um tanque de armazenagem e passagem; uma bomba de parafuso excêntrico para transporte de produto em processamento e alimentação do segundo moinho; um moinho de discos de corindo de 320mm de diâmetro; um funil de coleta intermediário; uma bomba de parafuso excêntrico para transporte de produto em processamento; um trocador de calor; um desaerador; um controlador lógico programável (CLP).
8439.10.30 | Ex 008 – Desfibradoras auto-pressurizadas para a produção de fibras, a partir de cavacos de madeira, com roscas cônicas de alimentação e descarga, com pré-aquecedor digestor, com válvula bidirecional, com diâmetro de discos de 1.100 até 2.000mm, com pressão de projeto máxima superior ou igual a 12kgf/cm².
8439.10.90 | Ex 031 – Combinações de máquinas para depuração, lavagem e branqueamento de polpa de celulose tipo "Kraft", de capacidade máxima de produção igual ou superior a 2.500toneladas/dia, compostas de: prensas lavadoras de celulose com dimensões entre H-6.400mmx W-6.000mm x L-13.200mm e H-6.400mmx W-6.000mm x L-15.500mm, potência do motor da bomba principal igual ou superior a 250kW, com respectivos motores hidráulicos e unidades hidráulicas; bombas de média consistência (8 a 14%), partes em contato com a massa fabricadas em titânio ou aço inoxidável, com capacidade igual ou superior a 700L/s ; roscas transportadoras de polpa; depuradores combinados com respectivos redutores, consistência máxima de entrada de até 5, partes em contato com a massa fabricados em titânio ou aço inoxidável, potência instalada de até 315kW/400HP, 50/60Hz; lavadores de nós tipo rosca com peneira, capacidade entre 100 e 300admtp, consistência de entrada entre 1,0 e 1,2%, potência do motor entre 15 e 55kW; lavadores de rejeitos finos tipo rosca com peneira, capacidade entre 20 e 30admtp, consistência de entrada de até 1,0%, potência do motor entre 22 e 30kW; prensa de rejeitos tipo rosca consistência de alimentação de 10 - 12%; 3 raspadores de descarga de fundo de torres com redutor, fabricados em titânio ou aço inoxidável, rotação do rotor de 21rpm, potência do motor entre 55 e 75kW e rotação de 1.800rpm; 1 raspador de topo de reator pressurizado com redutor, fabricado em titânio ou aço inoxidável, rotação do rotor de 14rpm, potência do motor de 55kW e rotação de 1.200rpm; distribuidor de polpa para fundo de reator com redutor, consistência da polpa entre 12 e 16%, rotação do rotor de 45rpm, potência do motor de 30kW e rotação de 1.800rpm; misturadores dinâmicos para polpa fabricados em titânio ou aço inoxidável, potência instalada entre 160 e 400kW, rotação do motor 1200rpm, 50/60Hz , filtros de fibra tipo tambor rotativo diâmetro. 1.500mm, comprimento de 5.000mm e área de 23,5m², com capacidade de 24 a 42m³/h por m² de área de superfície do tambor, com respectivos acionamentos; analisadores de número Kappa, medidores online de pH, medidores de alvura, medidores de residual de dióxido de cloro para polpa e filtrado, medidores de consistência tipo lâmina e rotativo. Ex 031 - Combinações de máquinas para depuração, lavagem e branqueamento de polpa de celulose tipo "Kraft", de capacidade máxima de produção igual ou superior a 2.500toneladas/dia, compostas de: prensas lavadoras de celulose com dimensões entre H-6.400mmx W-6.000mm x L-13.200mm e H-6.400mmx W-6.000mm x L-15.500mm, potência do motor da bomba principal igual ou superior a 250kW, com respectivos motores hidráulicos e unidades hidráulicas; bombas de média consistência (8 a 14%), partes em contato com a massa fabricadas em titânio ou aço inoxidável, com capacidade igual ou superior a 700L/s; roscas transportadoras de polpa; depuradores combinados com respectivos redutores, consistência máxima de entrada de até 5, partes em contato com a massa fabricados em titânio ou aço inoxidável, potência instalada igual ou superior a 315kW/400HP, 50/60Hz; lavadores de nós tipo rosca com peneira, capacidade entre 100 e 300admtp, consistência de entrada entre 1,0 e 1,2%, potência do motor entre 15 e 55kW; lavadores de rejeitos finos tipo rosca com peneira, capacidade entre 20 e 30admtp, consistência de entrada de até 1,0%, potência do motor entre 22 e 30k W; prensa de rejeitos tipo rosca consistência de alimentação de 10 - 12%; 3 raspadores de descarga de fundo de torres com redutor, fabricados em titânio ou aço inoxidável, rotação do rotor de 21rpm, potência do motor entre 55 e 75kW e rotação de 1.800rpm; 1 raspador de topo de reator pressurizado com redutor, fabricado em titânio ou aço inoxidável, rotação do rotor de 14rpm, potência do motor de 55kW e rotação de 1.200rpm; distribuidor de polpa para fundo de reator com redutor, consistência da polpa entre 12 e 16%, rotação do rotor de 45rpm, potência do motor de 30kW e rotação de 1.800rpm; misturadores dinâmicos para polpa fabricados em titânio ou aço inoxidável, potência instalada entre 160 e 450kW, rotação do motor 1.800rpm, 50/60Hz, filtros de fibra tipo tambor rotativo diâmetro. 1.500mm, comprimento de 5.000mm e área de 23,5m2, com capacidade de 24 a 42m3/h por m2de área de superfície do tambor, com respectivos acionamentos; analisadores de número Kappa, medidores online de pH, medidores de alvura, medidores de residual de dióxido de cloro para polpa e filtrado, medidores de consistência tipo lâmina e rotativo. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8439.10.90 | Ex 032 – Combinações de máquinas para extração alcalina contínua de lignina de cavacos de madeira de eucalipto e produção de polpa de celulose tipo "kraft", capacidade máxima de produção igual ou superior a 3.800 toneladas por dia, compostas de: medidor de cavacos tamanho 2.800 litros, capacidade de 0 a 56m³/min, rotação variável até 20rpm, potência de acionamento 75kW, carcaça e rotor de aço inoxidável, equipado com sensor de rotação, redutor de acionamento e acoplamento; vaso combinado de alimentação e impregnação de cavacos fabricado em aço inoxidável duplex com diâmetro entre 8,2 e 8,8m e altura aproximada de 47m, capacidade de produção de 6.000 toneladas de celulose por dia, projetado para operar com temperatura de até 135ºC, com peneiras e dispositivos de descarga, com raspador fabricado em aço inoxidável tamanho 10-1.750, concentração de cavacos de 75% na descarga, rotação 0,5 a 7,5rpm, pressão de projeto 5,2bar, temperatura de projeto 150ºC; 2 alimentadores de alta pressão com capacidade volumétrica de 1.250 litros, vazão nominal de 33,4m³/min de cavacos, rotação 8 a 25rpm, pressão de projeto 18bar, temperatura de projeto 155ºC, acionamento elétrico, potência 90kW, rotação do motor 1.800rpm, tensão 660V, frequência 60Hz; vaso de cozimento contínuo (digestor) fabricado em aço inoxidável com volume entre 4.550 e 4.800m³ para extração alcalina de lignina de cavacos com produtos químicos, projetado para operar até a pressão de 0,65MPa e 200ºC, capacidade de produção de 6.000 toneladas de celulose por dia, com separador de topo e dispositivo de descarga com raspador de fundo tamanho 13-2100L, consistência da polpa na descarga de 10%, rotação 2 a 8rpm, pressão de projeto 15bar, temperatura de projeto de 150ºC; analisadores de álcalis; 2 motores hidráulicos com torque de 3.200 e de 6.000Nm/bar, deslocamento de 201.059cm³/rev. e 300.000 a 360.000cm3/rev., respectivamente, com potência máxima igual ou superior a 1.580kW, com suas respectivas unidades hidráulicas, com torque nominal de 350 a 481kNm e de 795kNm, pressão de compensação de 340bar e de 365bar, torque de partida de 852kNm e 1.663kNm; trocador de calor tipo espiral fabricado em aço inoxidável duplex, com 400m² de área, com pressão de projeto de 2,5Mpa(g) e temperatura de projeto de 180ºC; indicadores de nível de cavacos do vaso de extração de lignina; filtros de fibra para licor projetado para operar com até 1,8MPa, capacidade 1.100 a 1.250m³/h, pressão de projeto 18bar, potência de 132kW, temperatura de projeto de 180ºC, área da peneira de 1,3m²; bombas centrífugas com vazão de aproximadamente 117m³/h e de 3.215m³/h, com selo mecânico duplo; 2 ou mais redutores de velocidade acoplados.
8439.30.90 | Ex 033 – Máquinas multifunção para laminação, aplicação de revestimento ("coatings") em filmes ou papéis e delaminação em linha com transferência de massa para papéis ou cartões, operando com unidade de laminação para acoplamento de filmes de BOPP ou PET com controle de registro, adesivo a base d´água, unidade impressora com cilindro anilox e doctor blade, unidade de delaminação com tratamento térmico e rebobinamento em linha, túnel de evaporação e secagem, operando com gramatura máxima de 350g/m², velocidade máxima de 150m/min e largura máxima de banda de 1.600mm.
8439.91.00 | Ex 004 – Segmentos (setores de círculo com barras e ranhuras) para discos de refinadores (desfibradores) de matérias fibrosas celulósicas.
8440.10.90 | Ex 049 – Máquinas dobradeiras de folhas de papel de dimensões (largura x comprimento) compreendidas entre 14 x 18cm (mínimo) a 82 x 128cm (máximo), operando por sistema de 4 ou mais bolsas, com velocidade máxima igual ou superior a 180m/min, podendo dispor de dispositivo para assistência remota, contendo controle automático computadorizado, com tela sensível ao toque; alimentador de folhas de pilha plana, contínuo ou tipo palete; mesa de alimentação; separador de folhas; roda de sucção com 3 orifícios de alto desempenho; detector de folhas duplas sem contato; acionamento dos rolos de dobra por sistema de engrenagem externo e sincronizado; ajuste manual ou automático dos rolos de dobra; bolsas com ajuste automático via tela sensível ao toque; eixo porta-facas posterior à estação de dobra.
8441.30.90 | Ex 027 – Máquinas para auxiliar corte e colagem das folhas de papel em tubete a ser enrolado, dotadas de sistema de abertura da folha dotado de rolo para abertura da folha, unidade de perfuração acionada por moto redutor para perfurar a folha e transferir cola para a mesma, unidade de aplicação de cola com carro de deslocamento transversal, bico aplicador de cola, mangueira aquecida e unidade de cola para aplicação nos seguimentos com facas da unidade de perfuração, unidade de guia e fixação da folha, dotada de chapas e sopradores para guiar a folha desde o sistema de corte da rebobinadeira até por entre os rolos suporte.
8441.30.90 | Ex 042 – Máquinas para a fabricação de caixas e bandejas em papelão ondulado, impressas, cortadas-e-vincadas ou "slotteadas", para chapas com tamanho mínimo de 700 x 350mm e máximo de 2.890 x 1.160mm (até 2.890 x 1.500mm com o uso de "Skip-Feed"), com velocidade mecânica máxima de 15.000chapas/h, espessuras das chapas de até 10mm, com capacidade de produção igual ou superior a 2 caixas coladas sem ponto de união por chapa em um único lançamento “multifold”, compostas de: 1 alimentador com sistema sem esmagamento de chapa (no board crushing) tipo DDF com transferência a vácuo; 3 ou mais unidades de impressão flexográfica com impressão por baixo e transporte a vácuo por cima entre unidades, sistema de correção de comprimento de impressão e sistema de substituição dos cilindros cerâmicos, 1 unidade "slotter" com três pares de eixo, 1 unidade de corte e vinco, com ajuste de velocidade periférica e retífica de manta de poliuretano, sistema de troca rápida de forma de corte-e-vinco tipo “Posi Lock”, 1 dobradeira/coladeira com sistema "multi-T" para dobra, contador-ejetor por cima com acionamento independente e sistema de controle computadorizado com capacidade de armazenar 10.000 pedidos na memória.
8441.30.90 | Ex 043 – Máquinas para fabricação de caixas e bandejas de papelão ondulado, impressas, cortadas-e-vincadas ou "slotteadas" para chapas com tamanho mínimo de 600 x 255mm e máximo de 2.490 x 920mm (até 2.490 x 1.200mm com uso do "skip-feed"), velocidade mecânica de até 20.000 chapas por hora, espessuras das chapas de até 10mm, com capacidade de produção igual ou superior a duas caixas coladas sem ponto de união por chapa em um único lançamento pelo sistema "multifold", compostas de: 1 alimentador de chapas de papelão ondulado com transferência a vácuo, 3 ou mais unidades de impressão flexográfica com impressão por baixo e transporte a vácuo por cima entre unidades com circuito fechado de tinta e correção do comprimento de impressão, 1 unidade de "slotter" com acionamento independente, 1 unidade de corte e vinco rotativo com ajuste de velocidade periférica, sistema de retífica de manta de poliuretano e sistema “Posi Lock” para troca rápida de formas, 1 dobradeira/coladeira, com sistema para dobra, 1 unidade de empilhamento contador-ejetor por cima sem fricção e sistema de controle computadorizado.
8441.80.00 | Ex 050 – Máquinas automáticas com cabeçote de corte montado em pórtico móvel com sistema de movimentação via cremalheira para corte e meio corte de materiais rígidos e flexíveis como vinil, lona, adesivos, papelão, cartão e outros materiais utilizados na indústria de embalagem ou de comunicação visual, próprias para confecção de embalagens, "displays" ou recorte de adesivos e etiquetas, com mesa de trabalho e unidade de controle programável, com velocidade máxima igual ou superior a 50m/min.
8441.90.00 | Ex 002 – Sistemas de troca rápida de bobinas e/ou rolo semiautomático, para uso na indústria de papel e celulose, compostos por unidade principal de comando, caixa de energia, caixa de armazenagem de fita de papel, painel de operação do sistema, acompanhados de estrutura metálica, fita de papel exclusiva para uso no sistema para perfeito funcionamento
8441.90.00 | Ex 003 – Sistemas de troca rápida de bobinas e/ou rolo (automático), para uso na indústria de papel e celulose, compostos por unidade principal de comando, caixa de energia, caixa de armazenagem de fita de papel, painel de toque e com display de texto para a operação do sistema, acompanhados de estrutura metálica, fita de papel exclusiva para uso no sistema, para perfeito funcionamento.
8442.30.90 | Ex 026 – Máquinas para gravação a laser de cilindros de impressão destinados à impressão flexográfica, com cabeçote móvel, com largura máxima de gravação igual a 2.500mm e laser de fibra com potência de 200W.
8443.16.00 | Ex 024 – Impressoras flexográficas com largura de trabalho de 800mm e velocidade máxima de 30m/min, capacidade máxima de 5 cores, dotadas de desbobinador, rolos guias, alinhador e estrutura com capacidade de 5 unidades de impressão, para impressão de polipapel (cartão revestido de polietileno dos lados), comprimento de impressão variáveis de 150 a 210mm, em repetições de 600blanks/min, secadores com ar quente após cada cor e controle de impressão manual, com faca tipo macho e fêmea para corte dos blanks.
8443.19.10 | Ex 006 – Unidades de impressão serigráfica próprias para operar em máquinas de impressão de rótulos e etiquetas, bobina a bobina, acionadas por servo-motor e sincronizado por "encoder" de posicionamento, com largura de impressão compreendida entre 10 e 35 polegadas, tamanho de repetição de telas compreendido entre 12 e 33 polegadas, com passo de repetição de 1/8 ou 1/6 polegada, sujeição automática da tela a posição de impressão, com velocidade de impressão máxima de 490pés/min, para trabalhar exclusivamente com telas eletro formadas (não tecidas) em níquel com estrutura hexagonal
8443.19.10 | Ex 044 – Máquinas automáticas para impressão serigráfica em até 5 cores, tipo carrossel, próprias para decoração, simultaneamente, do corpo e ombro de garrafas de vidro de até 1,25 litros com diâmetro máximo de 96mm e mínimo de 44mm, com velocidade de 175garrafas/min e precisão de registro de cor a cor de +/-0.2mm, esteira transportadora vertical de entrada e saída com sincronismo através de correias e cames de alta precisão, com PLC e painel de controle de operação tipo “touch screen” com terminal gráfico.
8443.19.90 | Ex 088 – Máquinas de impressão a laser, por meio de fusão e transferência eletromagnética, por processo digital, para produção em papéis ou substratos plásticos ou sintéticos (multissubstrato), com velocidade máxima igual ou superior a 4.000páginas/ hora (formato A4), com 4 cores, alimentadas por folhas soltas, dotadas de unidade controladora, com ou sem alimentador de envelopes
8443.32.99 | Ex 002 – Máquinas de impressão pelo sistema de sublimação de tinta por meio de bobinas de fitas tintadas doadoras de cor, especialmente concebidas para produção de fotos, alimentadas por bobinas de papel, com sistema de avanço e corte, operando com resolução de impressão igual a 300 x 300dpi ou superior, tamanho de foto de 89 x 127mm ou superior, para serem conectadas à máquina de processamento de dados (não inclusa), com tempo de impressão igual a ou menor que 13 segundos por foto no formato 10 x 15cm. (Revogado pela Resolução CAMEX nº 23, de 09 de Abril de 2014)
8443.39.10 | Ex 058 – Máquinas de impressão, tipo industriais, por jato de tinta piezo elétrico, com 150 cabeçotes de impressão, para impressão em mídia apoiada sobre cilindro rotativo, com 6 cores (C, M, Y, K, LC, LM), tinta base UV curado, alimentadas por bobinas e com saída em folhas soltas no formato mínimo de 1,2 x 1,6m e máximo de 1,65 x 3,7m, com velocidade de impressão igual ou superior a 400m²/h e resolução acima de 336dpi (modo qualidade)
8443.39.10 | Ex 092 – Máquinas para impressão digital direta em tecidos dotadas de poliamida "nylon", viscose, seda, algodão, linho, lã, poliéster e suas misturas entre outros tipos de tecidos complexos, utilizando tinta à base de água, com aplicação de fundo branco para impressão em tecidos claros e escuros, fixação posterior por evaporação, com 8 cabeças de impressão, piezoelétrica, com 5 cores (CMYK+W), 256 bicos de injeção por cabeça, 2 berços de impressão, resolução máxima de 630DPI, com área de impressão de 50 x 70cm, aplicação automática do líquido de pré-tratamento com impressão em substrato úmido
8443.39.10 | Ex 093 – Máquinas para impressão digital direta em tecidos dotadas de poliamida "nylon", viscose, seda, algodão, linho, lã, poliéster e suas misturas entre outros tipos de tecidos complexos, utilizando tinta à base de água, com aplicação de fundo branco para impressão em tecidos claros e escuros, fixação posterior por evaporação, com 12 cabeças de impressão, piezoelétrica, com 5 cores (CMYK+W), 256 bicos de injeção por cabeça, 2 berços de impressão, resolução máxima de 630DPI, com área de impressão de 60 x 90cm, aplicação automática do líquido de pré-tratamento com impressão em substrato úmido
8443.39.10 | Ex 094 – Máquinas para impressão digital direta em tecidos dotadas de poliamida "nylon", viscose, seda, algodão, linho, lã, poliéster e suas misturas entre outros tipos de tecidos complexos, utilizando tinta à base de água, com aplicação de fundo branco para impressão em tecidos claros e escuros, fixação posterior por evaporação, com 6 cabeças de impressão, piezoelétrica, com 5 cores (CMYK+W), 256 bicos de injeção por cabeça, resolução máxima de 630DPI, com área de impressão de 35 x 45cm, aplicação automática do líquido de pré-tratamento com impressão em substrato úmido
8443.39.10 | Ex 145 – Máquinas de impressão digital por jato de tinta com cura U.V e cabeças, piezoelétrico, utilizando o sistema de impressão de gotículas de tamanho mínimo de 8 picolitros, com mínimo de 16 cabeças de impressão, velocidade de impressão mínima de 113m²/h e máxima de 225m²/h, com 4 ou mais cores; resolução de impressão em alta qualidade até 1.200dpi; controle gradual com lâmpadas U.V, com unidade de controle e gerenciamento interna; largura máxima de impressão de 3,09m; sistema de ajuste automático altura das mídias, sendo essas de até 5cm, com sistemas exclusivos antiestático, registro automático e proteção das cabeças de impressão; mesa de impressão com sistema de controle gradual de vácuo com até 3 zonas de vácuo, com ou sem sistema para mídias flexíveis rolo a rolo capaz de suportar mídias até 113kg. Ex 145 - Máquinas de impressão digital por jato de tinta com cura U.V e cabeças, de impressão piezoelétrico com gotículas de 7 picolitros; velocidade máxima de impressão igual ou superior a 160m2/h, com 4 ou mais cores; resolução de impressão em alta qualidade até 1.200dpi; controle gradual das lâmpadas U.V, com unidade de controle e gerenciamento interna; largura máxima de impressão de 3,09m; sistema de ajuste automático altura das mídias, sendo essas de até 5cm; com sistemas exclusivos antiestático, registro automático, sistema de proteção das cabeças de impressão; mesa de impressão; com sistema de controle gradual de vácuo com até 3 zonas, com ou sem sistema para mídias flexíveis rolo a rolo capaz de suportar mídias até 113kg. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8443.39.10 | Ex 146 – Máquinas de impressão por jato de tinta piezoelétrica, com processo de cura UV, utilizando sistema de impressão de 4 (CMYK) ou mais cores, tintas livres de compostos voláteis (solventes), movimentação do carro impressor por suspensão eletromagnética (motor linear) e módulos impressores compostos de microinjetores integrados, sistema ótico para cura UV, operando rolo a rolo com sistema de alimentação e tração de uma ou mais bobinas de materiais flexíveis, resolução máxima igual ou superior a 600dpi, largura máxima igual ou superior a 320cm.
8443.39.10 | Ex 147 – Máquinas de impressão, tipo industriais, por jato de tinta piezo elétrico, com 150 cabeçotes de impressão, para impressão em mídia apoiada sobre cilindro rotativo, com 6 cores, tinta base UV curado, alimentadas por bobinas e com saída em folhas soltas no formato mínimo de 1,2 x 1,6m e máximo de 1,65 x 3,7m, com velocidade de impressão igual ou superior a 400m²/h e resolução acima de 336dpi.
8443.39.10 | Ex 148 – Máquina para impressão temporária de marcações em lentes oftálmicas, por meio de jato de tinta, com secagem (cura) por meio de lâmpada ultravioleta (UV), para lentes com diâmetro de 65 a 85mm e altura de 4 a 20mm, (0,5 a 12 curva base), com produção aproximada de 240lentes/hora, com controlador lógico programável (CLP) e interface com operador gerenciada por microcomputador.
8451.80.00 | Ex 029 – Máquinas peluciadeiras para tecidos, com controle eletrônico, com 4 ou mais cilindros peluciadores, corpo/tambor simples, duplo ou misto.
8453.10.90 | Ex 039 – Máquinas hidráulicas, contínuas, para enxugar couros curtidos inteiros, de largura útil igual ou superior a 3.000mm, com cilindro de estira e correia de feltro para enxugamento, de capacidade máxima de prensagem igual ou superior a 80 toneladas.
8453.10.90 | Ex 045 – Máquinas hidráulicas rebaixadeiras de couros ou peles, com largura útil de trabalho igual ou superior a 3.000mm.
8453.10.90 | Ex 058 – Máquinas de dividir couros com largura útil de 3.200, 3.250 e 3.300mm, com deslocamento simultâneo do cabeçote e da mesa de introdução para regulagem da distância dos rolos de transporte em relação à posição da faca de corte, possibilidade de variar o eixo do rolo de anéis em relação ao eixo do rolo de transporte superior para facilitar a passagem de raspas de grossa espessura, cabeçote com sete registros para deformação do rolo de transporte superior, sendo cinco mecânicos centrais e dois hidráulicos laterais, avanço micrométrico dos rebolos para afiação da faca por meio de motores de corrente contínua controlados por "encoder" para máxima precisão, rebolos montados diretamente sobre o eixo dos motores elétricos, sistema de alarme para sinalizar final de uso dos rebolos, e faca de corte com 100mm de largura.
8454.20.90 | Ex 002 – Potes para transporte rodoviário de escória de aço produzido em convertedor a oxigênio do tipo LD, fabricados em aço fundido ASTM A27/05 6R 60-30 e com munhões em aço forjado SAE 1045 inseridos no corpo do pote, capacidade volumétrica de 28,5m3, diâmetro externo máximo de 5.520mm, altura máxima de 3.370mm, altura de inserção do munhão de 2.500mm, medida do centro do munhão ao fundo das bases de apoio e peso estimado de 41 toneladas.
8454.30.90 | Ex 042 – Combinações de máquinas para lingotamento contínuo com capacidade de 110 toneladas de aço líquido por corrida, com 4 veios e 10metros de raio, para solidificação de aço líquido em barras quadradas de 155 e 240mm de lado e velocidade máxima de lingotamento de 3,2m/min, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: torre giratória de panelas com tampa, manipuladores de tampa e sistema de movimentação da panela; tubo para vazamento de aço líquido com manipulador de tubo longo e circuito de argônio e nitrogênio; distribuidores com válvulas tampão para vazamento dos veios com carros de movimentação, sistema de pesagem e dispositivos de elevação e rebaixamento; calhas de emergência; porta moldes, sistema oscilação de moldes, moldes, agitadores eletromagnéticos e medidores de nível; rolos guias; câmara de resfriamento ("spray"), com exaustor de vapor e circuitos de refrigeração; circuito de arrefecimento dos moldes; conjunto de barras falsas com cabeçotes, guias para veios, unidade de estacionamento e dispositivo de manutenção; unidade de extração e desempeno; máquinas de oxicortes de tarugos, maçaricos e circuito de gás combustível e oxigênio; dispositivo de medição de comprimento; mesas de rolos; batentes fixos; dispositivos de elevação de tarugos; carro de transferência transversal; leito de resfriamento do tipo vigas caminhonetes com giros de barras; gabaritos; sistema hidráulico e de lubrificação; painéis de distribuição de média e baixa tensão; centros de controle de motores (CCM) e automação; estação de pré-aquecimento de distribuidores e bocais; equipamentos para preparação e manutenção dos moldes e distribuidores.
8455.90.00 | Ex 009 – Discos de carbeto de tungstênio e outras ligas de metal, para laminação a quente de aço, com diâmetro igual ou superior a 200mm, sem canais pré-esboçados.
8455.90.00 | Ex 028 – Discos de carbeto de tungstênio e outras ligas de metal duro para laminação a quente de aço, com diâmetro igual ou superior a 100mm, com ou sem canais pré-esboçados.
8456.10.19 | Ex 033 – Máquinas automáticas para gravação a laser em cilindros para gofragem, capacidade de gravação em cilindros com comprimento máximo entre 6.100 até 8.000mm, diâmetro entre 50 e 1.200mm, peso máximo do cilindro até 15t, resolução de gravação radial 1.000.000 pixels e horizontal de 1 mícron a 50 mícrons, com sistema computadorizado para controle de gravação.
8456.10.19 | Ex 034 – Máquinas de gravação e marcação em peças metálicas e sintéticas, naturais ou plásticas por eliminação de matéria, com fonte laser de fibra óptica completa com todos os acessórios, inclusive com computador com software específico em português; "scan head"- cabeçote de escaneamento com dispositivo de 4 faces para marcação na borda dos botões; marcador galvanométricoajustável para marcar objetos nas posições verticais e horizontais; sistema de focalização; vida útil do laser 30.000h. (Revogada pela Resolução CAMEX nº 30, de 2015)
8456.10.19 | Ex 035 – Máquinas para corte por laser de tubos metálicos, com comando numérico computadorizado (CNC), com ou sem carga ou descarga automáticas e cumprimento máximo do tubo cortado compreendido entre 3.000 e 6.000mm.
8456.10.90 8479.89.99 | Ex 025 – Máquinas de limpeza a laser de chapas de alumínio por remoção para chapas de largura mínima de 200mm e máxima até 1.250mm; espessura mínima de 0,15mm e máxima da chapa até 0,40 mm; velocidade mínima de processamento de 40cm/min até 120cm/min; pré-sensibilizadas, utilizadas na impressão gráfica em offset. Ex 871 - Máquinas de limpeza de chapas de alumínio por remoção para chapas de largura mínima de 200mm e máxima até 1.250mm; espessura mínima de 0,15mm e máxima da chapa até 0,40 mm; velocidade mínima de processamento de 40cm/min até 120cm/min; pré-sensibilizadas, utilizadas na impressão gráfica em offset. (Redação dada pela Resolução CAMEX Nº 80, de 2014). Ex 871 - Máquinas de limpeza por remoção para as chapas de alumínio por remoção para chapas de largura mínima de 200mm e máxima de 650mm até 1.250mm; espessura mínima de 0,15mm e máxima de 0,30mm; velocidade máxima de 40cm/min até 210cm/min; pré-sensibilizadas, utilizadas na impressão gráfica em offset. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 22, de 2015) Ex 871 - Máquinas de limpeza por remoção para as chapas de alumínio de largura mínima de 200mm e máxima de 650mm até 1.250mm; espessura mínima de 0,15mm e máxima de 0,30mm; velocidade máxima de 40cm/min até 210cm/min; pré-sensibilizadas, utilizadas na impressão gráfica em offset.(Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44 de 2015)
8456.30.19 8457.10.00 | Ex 035 – Máquinas-ferramentas de alta velocidade para usinagem de metais por eletroerosão, com mesa de trabalho com dimensão de 2.800 x 1.600 mm, curso sobre as coordenadas X, Y e Z de 2.500 x 1.600 x 700mm, peso máximo sobre a mesa de 10.000kg, velocidade máxima spindle 10.000rpm mm/min com comando numérico computadorizado (CNC). Ex 194 - Máquinas-ferramentas de alta velocidade para usinagem de metais, com mesa de trabalho com dimensão de 2.800 x 1.600 mm, curso sobre as coordenadas X, Y e Z de 2.500 x 1.600 x 700mm, peso máximo sobre a mesa de 10.000kg, velocidade máxima spindle 10.000rpm mm/min com comando numérico computadorizado (CNC). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8456.90.00 | Ex 143 – Máquinas para usinagem de metais por eletroerosão com duplo cabeçote de erosão para penetração simultânea, com mesa de trabalho com dimensão de 3.100 x 1.100mm, curso sobre as coordenadas X, Y e Z de 3.000 x 1.000 x 600mm, peso máximo sobre a mesa de 16.000kg, velocidade de deslocamento X, Y, Z de 1.000mm/min., resolução dos eixos X, Y e Z de 0,001mm, fusos de esferas recirculantes e réguas digitais em todos os eixos, com comando numérico computadorizado (CNC).
8457.10.00 | Ex 177 – Centros de usinagem horizontais, dotados de 4 fusos conjugados, mesas gêmeas (TWIN) com capacidade de montagem de 4º e 5º eixo, troca de paletes rotativo no plano "Y", estrutura monobloco, com magazine até 216 ferramentas, com três eixos lineares com medição de posicionamento direto, aceleração no eixo X podendo chegar até 10m/s², com aceleração no eixo Y podendo chegar até 12m/s², com aceleração no eixo Z podendo chegar até 20m/s², avanço rápido entre os eixos X, Y e Z podendo chegar até 100m/min, com troca de ferramenta cavaco a cavaco com velocidade aproximada de até 3 segundos, com sistema de refrigeração, controle de batimento da ferramenta x fuso via vazão de ar no tempo de troca de ferramenta, com transportador de cavaco, painel elétrico e com unidade hidráulica de alta pressão.
8457.10.00 | Ex 178 – Centros de usinagem tipo "Gantry", com mesa rotativa com capacidade de tonelagem sobre a mesa de 40 t, com 5 eixos simultâneos sendo (X, Y, Z, B e C), 3 eixos de deslocamento linear X, Y e Z com cursos de 3.000 x 1.950 x 1.000mm respectivamente, eixo B com inclinação de +/-100º de amplitude e C rotativo 360º, deslocamento rápido nos eixos x, y, z de 30.000mm/min e avanço de trabalho de 20.000mm/min, com um fuso de 12.000rpm, potência de 40kW, torque de 239Nm e preparada para a colocação de mais um fuso de 24.000 rpm e potência de 8kW, equipados com acessórios adicionais de controle de medição de ferramentas e uma sonda comandada por um infravermelho para medição das peças usinadas de extrema precisão tanto em desbaste como em acabamento na fabricação de moldes, matrizes e componentes aeroespaciais com capacidade de usinagem dos 5 lados da peça com uma única fixação.
8457.10.00 | Ex 179 – Centros de usinagem verticais de dupla coluna tipo portal, com comando numérico computadorizado (CNC), capacidade para mandrilar, fresar, furar e rosquear metais e não-metais, curso nos eixos X, Y e Z de respectivamente, 2.100 x 1.200 x 800mm com velocidade de deslocamento de 24, 24 e 15m/min, precisão de posicionamento de aproximadamente 0,005/300mm e repetibilidade de 0,003mm, com dispositivo hidráulico de fixação dos cones da ferramenta, com circuito para refrigeração do óleo lubrificante do fuso e da caixa de transmissão, com passagem do fluido refrigerante pelo anel do bico do fuso, com jato de ar através do fuso, com duplo transportador de cavacos nas laterais.
8457.10.00 | Ex 180 – Centros de usinagem vertical com comando numérico computadorizado (CNC), com 2 fusos e 3 eixos controlados, para furar, fresar e rosquear, curso dos eixos X, Y e Z, respectivamente, de 400, 550 e 630mm, avanço rápido dos eixos X, Y e Z igual a 75 m/min e aceleração de 10 m/s², distância entre os fusos igual a 320mm, magazine duplo tipo basket com troca de ferramentas para 2 x 12 ferramentas, diâmetro máximo da ferramenta igual a 180mm (posições adjacentes livres), peso máximo da ferramenta igual a 5kg, tempo de troca de ferramentas de 0,9s e tempo de troca de ferramentas de cavaco à cavaco de 1,9s, potência do motor de acionamento de cada fuso igual 15kW, rotação máxima dos fusos igual a 12.000rpm e torque máximo de até 95Nm, tempo de troca de pallets de aprox. 3,5s e com mesa fixa com carga admissível de 400kg.
8458.11.99 | Ex 111 – Tornos CNC duplos capazes de fixar peças com duas pinças hidráulicas opostas, permitindo usinar simultaneamente ambos os lados das peças com duas torres, sendo o blank alimentado automaticamente com um braço portal e a peça descarregada com outro braço portal.
8458.91.00 | Ex 055 – Máquinas para torneamento externo de pistões automotivos com perfil radial oval simétrico e assimétrico (oval turning machine) e perfil axial com variação no diâmetro, com força nominal da unidade de alimentação de 900N, força máxima da alimentação da unidade 1.200N, curso máximo do sistema de regulação 8 milímetros, frequência máxima de viagem de 140 ciclos, aceleração máxima de 300m/s2, unidade do eixo do motor com rolamentos de esferas de contato angular, refrigerado a água, vedação de ar com orifício centrifugado, fuso principal 90 mm, spindle flange A6 conforme DIN 55026, limite de velocidade 6.000min-1, faixa de velocidade selecionada 30-4.000min-1.
8459.21.99 | Ex 090 – Máquinas para furar horizontal e verticalmente vigas e perfis metálicos, com largura máxima de 1.250mm, altura máxima de flange de 610mm, rotação dos eixos de 1.800rpm, potência do motor de 18,5kW, com 3 estações de ferramentas contendo 3 brocas por estação, totalizando 9 brocas, capacidade de furos com diâmetro mínimo de 8mm e máximo de 51mm, movimentação dos perfis por meio de rolos de tração no interior da máquina, com sistema de medição controlado por encoder integrado ao comando numérico computadorizado (CNC).
8459.21.99 | Ex 091 – Combinações de maquinas para produção de prateleiras com reforço soldado a partir de chapas de aço em bobinas, com capacidade de produção de até 5 prateleiras com comprimento de 1.330mm e até 3 reforços soldados por minuto, compostas de: 2 desbobinadores, sendo 1 com sistema de braço pressor, elevador para troca da bobina e rolo pressor trabalhando com bobinas de 15 toneladas, largura de até 1.500mm e espessura de até 0,8mm e outro com capacidade de 1 tonelada, largura de até 300mm e espessura de até 0,8mm, 1 endireitadora com sistema de mesa e guia da chapa para introdução, evitando contato manual do operador, 3 sistemas de controle "LOOP" com fotocélulas para controle da velocidade de desbobinamento, 1 sistema de furação e recorte, um com alimentador eletrônico com precisão de 0,2mm e 5 cabeçotes reguláveis e intercambiáveis, 1 máquina de conformação com forma de pressão de 30t, 2 sistemas de perfilagem com sistema intercambiável dos cabeçotes de perfiladura, sendo uma com 8 cabeçotes e outra com 24 cabeçotes, 2 sistemas de corte, sendo 1 sistema de corte e dobra e outro somente de corte, 1 sistema de assemblagem e solda com possibilidade de regulagem da quantidade e disposição do reforço, totalmente controlada por controle numérico computadorizado – CNC. Ex 091 – Unidade funcional para produção de prateleiras com reforço soldado a partir de chapas de aço em bobinas, com capacidade de produção de até 5 prateleiras com comprimento de 1.330mm e até 3 reforços soldados por minuto, compostas de: 2 des - bobinadores, sendo 1 com sistema de braço pressor, elevador para troca da bobina e rolo pressor trabalhando com bobinas de 15 toneladas, largura de até 1.500mm e espessura de até 0,8mm e outro com capacidade de 1 tonelada, largura de até 300mm e espessura de até 0,8mm, 1 endireitadora com sistema de mesa e guia da chapa para introdução, evitando contato manual do operador, 3 sistemas de controle "LOOP" com fotocélulas para controle da velocidade de desbobinamento, 1 sistema de furação e recorte, um com alimentador eletrônico com precisão de 0,2mm e 5 cabeçotes reguláveis e intercambiáveis, 1 máquina de conformação com forma de pressão de 30t, 2 sistemas de perfilagem com sistema intercambiável dos cabeçotes de perfiladura, sendo uma com 8 cabeçotes e outra com 24 cabeçotes, 2 sistemas de corte, sendo 1 sistema de corte e dobra e outro somente de corte, 1 sistema de assemblagem e solda com possibilidade de regulagem da quantidade e disposição do reforço, totalmente controlada por controle numérico computadorizado - CNC. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 35 de 2014).
8459.21.99 | Ex 092 – Combinações de maquinas para produção de tubo furado e soldado para coluna de gôndolas a partir de chapas de aço em bobinas com capacidade de produção de até 15m/min, compostas de: 1 desbobinador com sistema de braço pressor, elevador para troca da bobina e rolo pressor trabalhando com bobinas de 5 toneladas, largura de até 500mm e espessura de até 2,25mm e 1 endireitadora com sistema de guia da chapa evitando contato manual do operador, 1 sistema para juntar bobinas evitando desperdício de chapa na substituição da bobina, 2 sistemas de controle "LOOP" com fotocélulas para controle de velocidade de desbobinamento, 1 sistema de furação e recorte com alimentador eletrônico com precisão de 0,2mm, 1 sistema de perfilagem com 16 cabeçotes de perfiladura intercambiáveis, 1 sistema de solda "HF" com solda estrutural em todo comprimento do perfil com velocidade de até 15m/min, 1 sistema de calibragem e regulagem de perfil, 1 sistema de corte voador com produtividade até 9 cortes/min, 1 sistema de descarga automático, totalmente controladas por controle numérico computadorizado – CNC. Ex 092 - Unidade funcional para produção de tubo furado e soldado para coluna de gôndolas a partir de chapas de aço em bobinas com capacidade de produção de até 15m/min, compostas de: 1 desbobinador com sistema de braço pressor, elevador para troca da bobina e rolo pressor trabalhando com bobinas de 5 toneladas, largura de até 500mm e espessura de até 2,25mm e 1 endireitadora com sistema de guia da chapa evitando contato manual do operador, 1 sistema para juntar bobinas evitando desperdício de chapa na substituição da bobina, 2 sistemas de controle "LOOP" com fotocélulas para controle de velocidade de desbobinamento, 1 sistema de furação e recorte com alimentador eletrônico com precisão de 0,2mm, 1 sistema de perfilagem com 16 cabeçotes de perfiladura intercambiáveis, 1 sistema de solda "HF" com solda estrutural em todo comprimento do perfil com velocidade de até 15m/min, 1 sistema de calibragem e regulagem de perfil, 1 sistema de corte voador com produtividade até 9 cortes/min, 1 sistema de descarga automático, totalmente controladas por controle numérico computadorizado - CNC. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 35 de 2014).
8459.29.00 | Ex 002 – Máquinas para fabricação de colarinhos em tubos de cobre com capacidade para os diâmetros de 8 a 108mm (5/16 a 41/8"), em materiais de cobre, alumínio, inox, latão e outros materiais maleáveis abrangendo tamanhos de colarinhos que variam nos diâmetros de 6 a 54 mm (1/4 a 2 1/8"), compostas de mesa de alimentação manual com comprimento máximo de 2.500mm que permite o posicionamento dos colarinhos em todo o comprimento do tubo por meio de três modelos pré-programados selecionáveis ou usando o freio por pedal, com rotação do tubo feita de forma gradual e intervalos regulares de 15° ou de acordo com quaisquer outros ângulos diferentes.
8459.61.00 8459.69.00 | Ex 033 – Fresadoras de mesa para microusinagem de "copings", em blocos de óxido de zircônio, cobalto-cromo, acrílicos ou ceras, para uso em laboratório de prótese odontológica, dotado de mecanismo de 5 eixos de trabalho simultâneo, equipado com um trocador automático de blocos para 8 blocos, intervalo de posicionamento de 140 x 98 x 76mm, eixos de fusos esféricos para os 3 eixos lineares com sonda de 4mm, ângulo de rotação do eixo "A" de 360º, e ângulo de rotação do eixo "B" de +- 30º, resolução do motor de <1µm, precisão de repetição de +0,003mm, dispositivo de fixação integrado para blocos universais redondos com espessura de 10 a 30mm e diâmetro de 98mm, com estação de troca automática de ferramentas para 16 ferramentas, fuso de alta frequência com velocidades de até 60.000rpm, incluso do pacote de software operacional. Ex 010 - Fresadoras de mesa para microusinagem de "copings", em blocos de óxido de zircônio, cobalto-cromo, acrílicos ou ceras, para uso em laboratório de prótese odontológica, dotado de mecanismo de 5 eixos de trabalho simultâneo, equipado com um trocador automático de blocos para 8 blocos, intervalo de posicionamento de 140 x 98 x 76mm, eixos de fusos esféricos para os 3 eixos lineares com sonda de 4mm, ângulo de rotação do eixo "A" de 360º, e ângulo de rotação do eixo "B" de + - 30º, resolução do motor de <1µm, precisão de repetição de +0,003mm, dispositivo de fixação integrado para blocos universais redondos com espessura de 10 a 30mm e diâmetro de 98mm, com estação de troca automática de ferramentas para 16 ferramentas, fuso de alta frequência com velocidades de até 60.000rpm, incluso do pacote de software operacional. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8459.69.00 | Ex 008 – Fresadoras de mesa para microusinagem de "copings", em blocos de óxido de zircônio, cobalto-cromo, acrílicos ou ceras, para uso em laboratório de prótese odontológica, dotado de mecanismo de 4 eixos, alcance de posicionamento de 100 x 100 x 40mm, fusos esféricos para os 3 eixos lineares com sonda de 4mm, eixo de rotação de 360º de ângulo, resolução do motor de <1µm, precisão de repetição de +0,005mm, dispositivo de fixação integrado para blocos universais redondos com espessura de 10 a 25mm e diâmetro de 98mm, com trocador automático de ferramentas para 6 ferramentas, fuso de alta frequência com velocidades de até 60.000rpm, incluso do pacote de software operacional.
8459.69.00 | Ex 009 – Fresadoras de mesa para microusinagem de "copings", em blocos de óxido de zircônio, cobalto-cromo, acrílicos ou ceras, para uso em laboratório de prótese odontológica, dotado de mecanismo de 5 eixos de trabalho simultâneo, intervalo de posicionamento de 140 x 98 x 76mm, eixos de fusos esféricos para os 3 eixos lineares com sonda de 4mm, ângulo de rotação do eixo "A" de 360º, e ângulo de rotação do eixo "B" de 30º, resolução do motor de
8460.29.00 | Ex 015 – Máquinas retificadoras de engrenagens, para diâmetro externo máximo de 260mm, faixa de módulos de 0,5 a 5mm, com ângulo de inclinação (eixo A) de +/-48º, comprimento máximo de retificação de 180mm e comprimento máximo do eixo de 490mm, torre dos spindles porta-peças rotativa, com spindle para peça adicional (eixos C1 e C2) com unidade de dressamento pivotante, contra-pontas CNC (eixos W1 e W2), dotadas de cabeçote de retificação de perfil, com capacidade de retificação de engrenagens cônicas (Beveloide) e perfis não envolventes, com comando numérico computadorizado (CNC).
8460.31.00 | Ex 003 – Máquinas-ferramentas para afiar ferramentas de metal, de comando numérico computadorizado (CNC), com cinco ou mais eixos controlados, com curso máximo de afiação igual ou superior a 320mm, capazes de afiar peças com diâmetros compreendidos entre 3 e 1.600mm.
8460.31.00 | Ex 082 – Máquinas afiadoras por eletro erosão a fio para ferramentas pastilhadas com diamante policristalino (PCD) de peso menor ou igual a 20kg, com eixo X, Y, W, controlados por comando numérico computadorizado (CNC), com eixo (A) para rotação a 360° e eixo (E) com giro igual a 180°, com sistema de medição digital, potência máxima igual ou menor a 5,4kVA.
8460.31.00 | Ex 083 – Máquinas automáticas para afiar serras circulares de HSS (aço rápido), com comando numérico computadorizado (CNC), com diâmetro das serras igual ou inferior a 850mm e espessura máxima de 8mm, potência máxima de 7,5kW, com chanframento semiautomático ou automático, refrigeração a água ou óleo, com tanque de refrigeração integrado.
8460.31.00 | Ex 084 – Máquinas automáticas, com comando numérico computadorizado (CNC) com dois eixos, para afiação do perfil dos dentes de lâminas de serras de fita, com largura igual ou superior a 60mm, mas inferior ou igual a 270mm, afiação com refrigeração e com carenagem fechada, com velocidade de trabalho de 5 a 30dentes/min e potência de 4,3kVA.
8460.31.00 | Ex 085 – Máquinas para afiar ferramentas pastilhadas com diamante policristalino (PCD), por eletroerosão a eletrodo rotativo, para ferramentas com peso máximo de 20kg, com velocidade de trabalho de 80 a 1.500rpm, dotadas de sistema de medição digital, com 4 ou mais eixos controlados, com comando numérico computadorizado (CNC).
8460.31.00 | Ex 086 – Máquinas para afiar serras circulares pastilhadas com metal duro, com 4 ou mais eixos controlados, de comando numérico computadorizado (CNC), para serras com diâmetro externo igual ou superior a 80mm, mas igual ou inferior a 650mm, capacidade máxima de trabalho de 20dentes/min, com sistema de refrigeração e carenagem.
8460.39.00 | Ex 025 – Máquinas para afiar serras circulares com insertos de metal duro, com diâmetro externo igual ou inferior a 810mm, capacidade máxima de trabalho de 20dentes/min, com controle hidráulico para o avanço das serras, morsa de fixação e recuo do rebolo para o movimento do cabeçote.
8460.90.19 | Ex 040 – Máquinas automáticas de lixamento e polimento, robotizadas, para o lixamento e polimento de componentes metálicos, com 8 unidades de trabalho no total, interligadas via sistema informatizado de integração a 2 robôs com 6 eixos de movimentação e capacidade de 50kg cada, montados numa base monobloco, funcionando como parte integrante e indesligável do conjunto, com esteiras de carga e descarga com sistema de visão e localização para a pega das peças, portas de acesso e sistema de segurança "interlock", jogos de ferramentais para a fixação a vácuo dos componentes metálicos, controles pneumáticos e elétricos, painéis móveis de comando e cabine de enclausuramento tipo "célula de trabalho", com isolamento acústico, iluminação interna, sistema de alimentação e injeção de massa líquida para as 4 unidades de polimento e sistema de exaustão para lixamento e polimento com dutos de ligação.
8460.90.90 | Ex 008 – Máquinas automáticas para rebarbar superfície metalizada de bobinas de condensadores elétricos, por meio de cesta metálica vibratória.
8461.30.90 | Ex 003 – Máquinas brochadeiras verticais, automáticas, com a finalidade de produzir geometrias complexas em peças de aço, ferro fundido e metais não ferrosos, com sistema HMI com tecla sensível ao toque, equipadas por bombas de lubrificação para corte da ferramenta, mecanismo de remoção de cavaco direcionado para o transportado, sistema hidráulico e dispositivos de proteção, que garantem ruídos de, no máximo, 85DB; deslocamento da ferramenta no sentido vertical para baixo e da mesa vertical para cima; capacidade nominal de puxada de 200kN, curso de trabalho nominal de 2.000mm, velocidade de trabalho de 2m/min e máximo deslocamento de transporte de 450mm.Ex 003 - Máquinas brochadeiras verticais, automáticas, com a finalidade de produzir geometrias complexas em peças de aço, ferro fundido e metais não ferrosos, com sistema HMI com tecla sensível ao toque, equipadas por bombas de lubrificação para corte da ferramenta, mecanismo de remoção de cavaco direcionado para o transportado, sistema hidráulico e dispositivos de proteção, que garantem ruídos de, no máximo, 85DB; deslocamento da ferramenta no sentido vertical para baixo e da mesa vertical para cima; capacidade nominal de puxada de 200kN, curso de trabalho nominal de 2.000mm, velocidade de trabalho de 2 a 10m/min e máximo deslocamento de transporte de 450mm. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 37, de 2014)
8462.21.00 | Ex 153 – Máquinas automáticas para curvar tubos, com 5 ou mais eixos elétricos digitais controlados por comando numérico computadorizado (CNC), com precisão de posicionamento dos eixos de +/-0,01mm, capazes de curvar tubos com diâmetros compreendidos de 4 a 20mm em diferentes raios de curvatura, com dispositivo para raio variável (calandra) e raios grandes, dobra direito e esquerdo em automático, com carga automática integrada ao braço de dobra do tubo.
8462.21.00 | Ex 154 – Máquinas automáticas para produção de molas e peças dobradas em arame, com até 24 eixos controlados, com guia de arame giratório, com ou sem alimentador automático para arames de diâmetro compreendidos entre 0,8 a 2,5mm, capacidade de produção de até 100peças/minuto, com comando numérico computadorizado (CNC).
8462.21.00 | Ex 155 – Máquinas hidráulicas para curvar tubos, automáticas, com controlador lógico programável, com capacidade de dobrar tubos de aço schedule 80 com diâmetro entre 50 e 100mm e 6.000mm de comprimento, ângulo máximo de curvatura de 190º com precisão de ± 0,1°, com potência total de 37,3kW, dimensões 8.150 x 1.400 x 1.550mm, peso líquido 5.300kg, incluindo no fornecimento as ferramentas para curvamento de tubos.
8462.21.00 | Ex 156 – Máquinas hidráulicas para curvar tubos, automáticas, com controlador lógico programável, com capacidade de dobrar tubos de aço schedule 80 com diâmetro entre 125 e 200mm e 6.000mm de comprimento, ângulo máximo de curvatura 190º com precisão de 0,1°, com potência total de 90kW, dimensões 9.000 x 2.890 x 1.900 mm, peso líquido 32.500kg, incluindo no fornecimento as ferramentas para curvamento de tubos.
8462.21.00 | Ex 157 – Prensas dobradeiras horizontais hidráulicas, controladas por comando numérico computadorizado, para perfis de aço utilizados em construção naval, com capacidade de 500t, distância entre pinos para dobra entre 1.400 e 2.000mm, máximo curso do êmbolo de ± 300mm, com transportador de alimentação por rolos, medindo 2.000 x 16.350mm e transportador de saída por rolos medindo 3.000 x 16.350mm, ambos com velocidade de 5m/min, consumo elétrico total de 140kW, dimensões totais do equipamento 36.050 x 7.650 x 3.150mm e peso total aproximado de 50t.
8462.21.00 | Ex 158 – Combinações de maquinas para produção de perfis para estantes de montagem rápida por encaixe, sem necessidade de porcas e parafusos, fabricadas a partir das chapas de aço inox em bobinas com capacidade de produção de até 15 metros de perfis por minuto, compostas de: 1 desbobinador trabalhando com bobinas de 1 tonelada, com largura de até 100mm e espessura de até 1,5mm; 1sistema de furação para o encaixe dos perfis; 1 sistema de perfilagem com 16 cabeçotes intercambiáveis de perfiladura; 1 sistema de calibragem e regulagem de perfil; 1 sistema de corte e conformação com produtividade de até 8 ciclos por minuto; 1 sistema de descarga automático, totalmente controlado por controle numérico computadorizado - CNC.
8462.39.90 | Ex 010 – Máquinas automáticas para pré-formar (dobrar) e cortar terminais de condensadores elétricos.
8462.41.00 | Ex 016 – Máquinas para puncionar chapas metálicas de comando numérico computadorizado (CNC), com trocador automático de 4 ou mais ferramentas.
8462.41.00 | Ex 062 – Máquinas para puncionar chapas metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC), com trocador automático de 27 ferramentas com velocidade máxima de puncionamento (picotagem) de 900golpes/min, eixo Y com curso máximo de 1.250mm, eixo X com curso máximo de 2.000mm, podendo haver reposicionamento e força de corte de 20 toneladas.
8462.41.00 | Ex 063 – Máquinas para puncionar chapas metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC), com trocador automático de 3, 6, 8 ou 10 ferramentas, com velocidade máxima de puncionamento (picotagem) de 600 golpes/min, eixo Y com curso máximo de 1.250mm, eixo X com curso máximo de 2.000mm podendo haver reposicionamento e força de corte de 30 toneladas.
8462.41.00 | Ex 064 – Máquinas para puncionar chapas metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC), com trocador automático de 3, 6, 8 ou 10 ferramentas, com velocidade máxima de puncionamento (picotagem) de 900golpes/min, eixo Y com curso máximo de 1.250 mm, eixo X com curso máximo de 2.000mm, podendo haver reposicionamento e força de corte de 20 toneladas.
8462.41.00 | Ex 065 – Máquinas para puncionar e cisalhar chapas metálicas, com dimensões máximas de 1.524 mm (Y) x 3.048 mm (X) e mínimas de 300 mm (Y) x 370 mm (X) de comando numérico computadorizado (CNC), cabeçote multiprensa contendo 76 posições, que possuem forças de puncionamento de 3, 5.5, 7, 8, 12 e 26 toneladas, com acionamento por meio hidráulico independente para cada estação de trabalho, compostas por rotador que permite recorte nos 4 lados da chapa, empilhador automático para peças com dimensões máximas de 1.524mm (Y) x 3.048mm (X), guilhotina angular integrada que executa a separação das peças já trabalhadas e o recorte das chapas, entrada automática da chapa e saída automática das peças puncionadas.
8462.99.90 | Ex 044 – Combinações de máquinas para extrusão contínua de fios e barras de cobre, compostas de: desbobinador; unidade de endireitamento e corte com conjunto de rolos horizontais e verticais; sistema de alimentação da extrusora; extrusora contínua para produção de fios e barras de cobre a partir de vergalhões com diâmetro nominal de 8 mm, produto final com área da seção transversal compreendida entre 5 e 50mm2, operando a uma capacidade de produção máxima de 140kg/h; sistema de resfriamento formado por 2 tanques de aço inoxidável, cada um com capacidade para 600 litros de água; medidor de comprimento operado por LED, com apresentação de resultado em 4 dígitos; guia bailarino para garantir a sincronização da velocidade da linha; bobinador com capacidade para operar com bobinas com diâmetro nominal máximo de 800mm e peso máximo de 1.000kg, a uma velocidade máxima de 80m/min.; sistema hidráulico, sistema de lubrificação e sistema de controle elétrico com Controlador Lógico Programável.
8463.30.00 | Ex 081 – Combinações de máquinas para a produção de arames de aço, com diâmetro de entrada entre 5,50 e 6,00mm e diâmetros de saída entre 1,15 e 1,65mm, com velocidade de até 23m/s, compostas de: 1 máquina de trefilar seca, com 13 passes, tipo trefila direta, com controle eletrônico de todo o processo, sem elemento intermediário entre os seus diversos cabrestantes e contra-tração (back-pull) totalmente automatizada; 1 enrolador de arames contínuo, estático com cabrestante horizontal, e 1 sistema unificado de controle lógico programável (CLP).
8463.30.00 | Ex 082 – Combinações de máquinas para confeccionar frisos (aros de aço) recobertos, utilizados em pneus radiais metálicos com diâmetros compreendidos entre 17,5 e 24,5 polegadas, por meio de conformação, união e recobrimento de arames de aço, composta por: 1 conjunto composto por 8 desbobinadores de arame com respectivos acumuladores (pulmão) e alinhador de fios; 1 máquina para confecção do aro de aço com sistema de alimentação do fio, sistema de corte, aplicador de presilhas e descarga automática; 1 aplicadora de revestimento emborrachado nos aros de aço; 1 conjunto de painéis de acionamento e comando com controladores lógicos programáveis (CLP).
8464.10.00 | Ex 027 – Máquinas-ferramentas de fios múltiplos diamantados, acima de 40 fios, para serragem de rochas ornamentais, em diferentes espessuras, operando com ou sem movimento descendente de sistema de fios diamantados, orientados por cilindros e roldanas, com tensionador automático contínuo dos fios, aspersor de água para resfriamento do corte, central hidráulica de acionamento e controle operacional da serrada, com até três carros porta-bloco.
8464.20.10 | Ex 012 – Máquinas para polimento de lentes oftálmicas com formas complexas, dotada de controlador lógico programável (CLP), com 2 eixos rotativos para suporte das lentes e 2 cabeças (esquerda e direita) móveis de alta pressão pneumática, para pressão nas cabeças das ferramentas de polimento, com 2 eixos com comando numérico computadorizado (CNC), sendo, eixo B com inclinação máxima de 15° e eixo X com movimento horizontal, na direção frontal e traseira de 0 a 220mm, 2 pinças giratórias com potência máxima de 1.000rpm e nível de ruído de 70dB, consumo de 3,5kVA, corrente de 16A, ar comprimido com pressão de 6bar e dimensões de 690 x 1.230 x 1.836mm, equipadas com interface homem/máquina com tela de controle e teclado, leitor de códigos de barra.(Revogado pela Resolução Camex nº 8, de 2015).
8464.20.10 | Ex 013 – Máquinas-ferramenta automáticas para biselar lentes oftálmicas de plástico, com comando numérico computadorizado (CNC) de 6 eixos com alta velocidade (motor linear), com carregamento automatizado, controle estatístico dos cortes realizados, leitura das lentes antes do corte sem contato (câmera), visualização da posição das facetas antes do corte, com tecnologia de ranhura com até 8 pontas de cortes, para lentes de diâmetro máximo de 85mm e espessura máxima de 30mm, com potência de 6kVA e capacidade de 90lentes/hora.
8464.90.19 | Ex 096 – Aparelhos para centrar e blocar lentes oftálmicas, posicionando corretamente para biselar com interface, para uma ou mais biseladoras de controle numérico, com capacidade de armazenamento de 200 trabalhos e com dimensões 460 x 217 x 475mm e corrente de 1A.
8464.90.19 | Ex 097 – Máquinas para blocagem de lentes oftálmicas para produção convencional ou para forma livre com ou sem prisma, gerenciadas por computador, com colocação das lentes nas duas cabeças (direita e esquerda) de blocagem realizada e monitorada por computador com 2 câmeras de forma que cada uma movimente uma cabeça, podendo trabalhar lentes oftálmicas com diâmetro máximo de 85mm, diâmetro de blocagem de 36 a 68mm e altura de blocagem de 7 a 13mm, com sistema de operação com tela plana para visualização e suporte ao posicionamento das lentes nas cabeças, com potência de 1kVA e capacidade de processamento máximo de 120lentes/hora.
8464.90.19 | Ex 098 – Máquinas-ferramentas automáticas para biselar, desbastar e acabar lentes oftálmicas de vidro, capazes também de trabalhar lentes de plástico, com visualização da faceta ou ranhura em 3D, corte de lentes com cota B mínima de 17mm em faceta plana e 18,5mm em faceta padrão, de comando numérico.
8464.90.90 | Ex 013 – Máquinas fresadoras de 5 eixos interpolados ou até 6 eixos interpolados com 2 mesas automáticas basculante interpoladas, elétrica, com a finalidade de corte e fresagem bi ou tridimensional para pedra com capacidade de fotografar e identificar defeitos naturais ou não, para melhor otimização, quando usada no corte de chapa, com a possibilidade de movimentação das peças cortadas através de ventosas incorporadas na cabeça, integração de torno para concretização de peças 3 dimensionais para dimensões até 3.500mm de comprimento e 800mm de diâmetro.
8464.90.90 | Ex 014 – Máquinas fresadoras de 5 eixos interpolados ou até 6 eixos interpolados com 2 mesas automáticas basculante interpoladas, elétrica, com a finalidade de corte e fresagem bi ou tridimensional para pedra com capacidade de fotografar e identificar defeitos naturais ou não, para melhor otimização, quando usada no corte de chapa.
8465.91.10 | Ex 009 – Equipamentos para corte de tubos em PEAD, PP e outros materiais termoplásticos, com diâmetros externos de 90 até 630mm, utilizados na produção de peças acessórias como curvas 45º, 60º e 90º, Tês, Y's e cruzetas, nos diâmetros de 90 até 630mm, com ângulo de corte de 0 até 67,5º, erro angular <1º, temperatura de operação de -5ºC até +45ºC, com velocidade da serra de 195m/min., pressão hidráulica máxima 6MPa.
8465.91.90 | Ex 019 – Combinações de máquinas para serrar, resfriar e acabar chapas duras de fibras de madeira, compostas de: 1 linha de corte dotada de alinhadores, centros de corte efetuado com serras circulares e trituradores, transportadores de rolos para empilhar chapas, transportadores de rolos e transportadores de correntes para a saída do material da serra, transportador de chapas cortadas, resfriador de chapas por ventilação natural, transportador de rolos com sistema de ventosas para classificação e separação de material de segunda qualidade, e sistema de ponte de seleção e elevação de pacotes seccionados, para utilização na linha de produção de chapas de dimensões máximas a 2.750 x 5.500mm e, controlador lógico programável (CLP).
8465.92.90 | Ex 012 – Máquinas moldureiras automáticas com indicadores digitais eletrônicos duplos e sistema de memória e gestão de perfis, equipadas com um ou mais eixos com rotações de até 12.000rpm para cabeçotes de troca rápida através de um comando por botão.
8465.95.11 | Ex 011 – Máquinas para furar painéis de madeira, aglomerados e similares, de espessura mínima de 12mm e máxima de 60mm, com programador lógico computadorizado (CLP) e com interface de controle via PC com monitor TFT com softwares de programação, que otimiza o ciclo de furação e evita a colisão das brocas, dotado de sistema de transporte dividido em 3 seções com acionamento independente; “set-up” rápido através de sistema de ajuda do posicionamento dos cabeçotes durante o ajuste da máquina e com fixação automática dos mesmos uma vez alcançada a posição nominal.
8465.95.11 | Ex 012 – Máquinas-ferramentas para furar painéis de madeiras e aglomerados, dotadas de: 5 ou mais grupos furadores inferiores, com 3 ou mais grupos furadores superiores com aproximação máxima dos grupos 96mm, com sistema de substituição rápida dos cabeçotes, 2 cabeçotes horizontais bipartidos, ferramental para troca rápida das brocas, esteira de entrada com inversor, comprimento dos painéis no eixo "X" de 3.000mm ou mais, largura em eixo "Y" de 1.000mm ou mais , eixos dos grupos furadores "X", "Y" e "Z", controlados pelo comando numérico computadorizado (CNC).
8465.99.00 | Ex 072 – Máquinas para trabalhar com madeira, com comando numérico computadorizado (CNC), capaz de fresar, furar, cortar e fazer furos oscilantes em 5 faces, com capacidade para 5 eixos ou superior, dotado de motores cruzados, cabeçote tipo revólver, mesa de trabalho, com curso nos eixos X, Y e Z iguais ou superiores a 1.500, 1.600 e 700mm respectivamente.
8465.99.00 | Ex 093 – Cepilhadores de anel de rotação antagônica, com alimentador vibratório, ímã rotativo, separador de partículas pesadas e capacidade igual ou superior a 16 toneladas secas de cepilhos de madeira por hora.
8465.99.00 | Ex 094 – Máquinas-ferramentas com comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, serrar e furar painéis de madeira aglomerada ou de fibra MDF, com sistema de otimização de cortes retos ou curvos (“nesting”), sistema de identificação de peças com código de barras, magazine circular de ferramentas para troca automática com, no mínimo, 8 posições, área de trabalho com largura máxima de até 2.500 mm no eixo “Y” e comprimento máximo de até 6.000 mm no eixo “X”, com ou sem carregador e descarregador.
8474.10.00 | Ex 026 – Peneiras vibratórias autopropelidas, sobre esteiras, com 1 tremonha com capacidade igual ou superior a 6,5m³, equipadas com 2 módulos com 2 ou 3 decks de peneiramento, posicionamento hidráulico independente e motor com potência de 74,9kW, utilizadas para separação de materiais minerais sólidos
8474.10.00 | Ex 036 – Peneiras móveis autopropelidas para classificação de minérios de superfície, montadas sobre esteiras tipo "crawler" com acionamento hidráulico e com controle e partida automatizada do processo.
8475.29.10 | Ex 062 – Máquinas para moldagem a quente para produção de garrafas de vidro com 12 seções incluindo base, seções modulares com mecanismos, colunas e superestrutura, capacitada para operar em gotas duplas ou triplas, com sistema de alimentação e distribuição de gota de vidro, transportador com empurrador eletrônico, painéis eletrônicos de controle e sincronismo, motores elétricos para acionamento de componentes periféricos, dispositivos intercambiáveis, painéis secundários de interface com o operador, sistema de transferência de garrafas para o forno de recozimento composto de dispositivo de transferência, transportador transversal e dispositivo enformador. Ex 062 - Máquinas para moldagem a quente para produção de garrafas de vidro com 12 seções incluindo base, seções modulares com mecanismos, colunas e superestrutura, capacitada para operar em gotas duplas ou triplas, com sistema de alimentação e distribuição de gota de vidro, transportador com empurrador eletrônico, painéis eletrônicos de controle e sincronismo, motores elétricos para acionamento de componentes periféricos, dispositivos intercambiáveis, painéis secundários de interface com o operador, sistema de transferência de garrafas para o forno de recozimento composto de dispositivo de transferência, transportador transversal e dispositivo enformador, com ou sem bomba de vácuo, módulo de lubrificação e módulo de ventilação. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44 de 2015)
8477.10.19 | Ex 007 – Máquinas verticais para injeção por vulcanização de peça com ou sem insertos de materiais variados e processo de carregamento e extração automático, unidade de fechamento vertical com força de 700 à 2.700kN, formato máximo do molde de 550 x 650mm e espessura máxima de 70mm, capacidade máxima de injeção de 2.750cm³, pressão mínima de injeção de 2.000bar, com capacidade para injetar compostos (NR, EPDM, CR, HNBR), capacidade produtiva de 1.650ciclos/h em vazio, com movimentos hidráulicos e elétricos controlados automaticamente.
8477.10.19 | Ex 017 – Máquinas de moldagem por injeção elétrica para peças plásticas automotivas, com força de fechamento de 8.330kN, distância entre colunas de 1.320 x 1.320mm, volume de injeção de 5.650cm³, dotadas de trocador automático de molde.
8477.10.19 | Ex 018 – Máquinas de moldagem por injeção elétrica para peças plásticas automotivas, com força de fechamento de 3.430kN, distância entre colunas de 810 x 730mm, volume de injeção de 848cm³, dotada de trocador automático de molde.
8477.10.19 | Ex 019 – Máquinas injetoras verticais de elastômero termoplástico vulcanizado (TPV), para produtos automotivos, com força de fechamento de 17 toneladas, capacidade de injeção de 90 cm³, volume de injeção de 6g/s, com variação de injeção inferior a +/-0,1g e precisão da posição da rosca de +/-0,1mm.
8477.10.99 | Ex 047 – Máquinas para fabricação e moldagem de poliuretano, expandido em processo contínuo, com capacidade de 115 a 385kg/min, com blocos de espuma de 1.350 a 2.270mm de largura por até 1.440mm de altura, dotadas de conjunto de bombas dosadoras montadas em suporte separado, próximo ao respectivo tanque; cabeçote misturador para formação e homogeneização do composto químico, com coletor, válvulas de recirculação, plataforma de operação e sistema de lubrificação; calha múltipla de alumínio para receber o composto de espuma e placas de queda; túnel de transportadores e ventilação, com paredes ajustáveis do transportador, com alimentadores de papel e rebobinadores de papel, placas de contrapeso e travessa de derrame líquido (bandejas de espumação); painel de controle com computador industrial.
8477.20.10 | Ex 166 – Combinações de máquinas para fabricação de telhas plásticas no modelo colonial, em PVC, com camada PMMA/ASA, com largura máxima de 880mm, espessura entre 2,5 e 3mm, capacidade de produção de 550 a 600kg/h, compostas de: um alimentador a vácuo para PMMA/ASA; um sistema de secagem e desumidificação; uma coextrusora monorrosca com diâmetro de 50mm; um alimentador a vácuo para o PVC; uma extrusora principal de rosca dupla cônica, diâmetro cônico 92/188mm; uma matriz plana com largura total de 1.150mm; uma calandra com dois cilindros de 300mm de diâmetro e 1.250mm de largura; um controlador de temperatura da água da calandra; uma unidade conformadora das telhas com corte lateral; uma unidade de corte transversal; uma mesa receptora para acomodação das telhas; um misturador com inversor de frequência; uma alimentadora a vácuo para o misturador e painel de comando com controlador lógico programável (PLC).
8477.20.90 | Ex 065 – combinações de maquinas para fabricação de laminado de espuma de polietileno de baixa densidade, com capacidade de produzir laminados de 1.000 a 2.000mm de largura, com espessura de 1 a 8mm, produção de 200 a 300kg/h, velocidade de 1 a 80m/min, potência instalada 200kW, com motor principal de 90kW, refrigeração a água de 180 l/h, ar comprimido 0,2 – 0,4m³/min, 0,6Mpa, dimensões de 28 x 2,3 x 2,2m, compostas de: estrutura rack de aço; unidade de alimentação automática com mesa alimentadora; unidade de injeção de talco em pó; unidade de extrusão; bomba de medição de alta pressão; agente antiencolhimento com unidade de injeção; unidade principal de molde espuma; unidade de modificação automática de rede; anel de ar e tambor de forma; unidade de expansão; unidade de arrasto; unidade de enrolamento; sistema elétrico de comando e controle de operações, completa com conjunto normal de ferramentas de manutenção, jogo de peças para reposição, torre de resfriamento de água, compressor de 1,5kW e cilindro de butano, para funcionar em corrente trifásica de 380V, 50Hz.
8477.20.90 | Ex 066 – Máquinas para filtrar borracha, com duas engrenagens em trabalho, com fricção constante pressionando o material para dentro da câmara, câmera com pressão de trabalho entre 350 e 500bar, tela de filtragem com até 100 micras/150 mesh para uma produção de até 400kg/h com acionamento de até 7,5kW a uma velocidade de 35rpm e uma temperatura de saída do material constante de 90°C.
8477.30.90 | Ex 005 – Máquinas de moldar garrafas de PET (politereftalato de etileno) por insuflação, contendo estações de manuseio, com ou sem alimentador de pré-formas, aquecimento em túnel fechado e sopro das pré-formas, com capacidade de produção igual ou superior a 12.320garrafas/hora.
8477.51.00 | Ex 026 – Máquinas para moldar por vulcanização carcaças de borracha não endurecida para a fabricação de pneus com diâmetro do talão entre 12 e 19", compostas de: 2 conjuntos de estrados inferiores de sustentação para o molde e membrana; 2 conjuntos de estrados superiores com tampa de sustentação; 4 conjuntos de colunas para a abertura e fechamento; bloco hidráulico para acionamento dos cilindros; 2 conjuntos de braços com pinças para movimentação da bandagem; 2 quadros de válvulas para controle automático do cozimento; conjunto de proteção e segurança; conjunto de armário elétrico, pneumático e automatismos.
8477.59.11 | Ex 016 – Prensas para cura de pneus com dispositivo de enchimento através de bexiga ("bladder"), diâmetro de talão compreendido entre 17,5 e 24,5 polegadas, diâmetro externo máximo de 1.300mm, com dupla mesa para alojamento dos moldes, força de fechamento de 4.580kN, dispositivos de carregamento e descarregamento, com ou sem conjunto de válvulas para injeção de fluidos, com ou sem painel de controle. Ex 016 - Prensas para cura de pneus com diâmetro de talão compreendido entre 17,5 e 24,5 polegadas, com dupla mesa para alojamento dos moldes, força de fechamento de 4.580kN, dispositivos de carregamento e descarregamento, com ou sem conjunto de válvulas para injeção de fluidos, com ou sem painel de controle. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 35 de 2014).
8477.59.90 | Ex 024 – Máquinas automáticas para moldar termo plásticos, por injeção, estiramento e sopro, simultâneos, com condicionamento direto de temperatura da pré-forma, e 3 estações: injeção de preforma, estiramento e sopro, e extração.
8477.59.90 | Ex 074– Combinações de máquinas para fabricação de fitas plásticas em PP (resina de polipropileno), com larguras de 5 a 19mm, sendo a fabricação de 8 fitas plásticas de 5 a 12mm simultaneamente e 16 a 19mm 4 fitas plásticas simultaneamente com tolerância de 0,3mm para a espessura das fitas e camber máximo de 90mm, compostas de: 1 extrusora tipo monorrosca de diâmetro 100mm com bombas dosadoras de controle eletrônico; conjunto de matrizes plana com 8 cavidades e com 4 cavidades de extrusão; 1 unidade de extrusão e filtro troca telas contínuo automatizado; 1 banheira de água de resfriamento por "chiller" em aço inox com elevação motorizada; 1 unidade de água gelada capacidade de 90.000kcal/h (chiller); 1 unidade de 5 rolos de estiro dew diâmetro de 310mm com aquecimento a fluído térmico com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 unidade de fluído térmico capacidade de 20kW;1 forno de estiro de abertura automática com aquecimento elétrico com cilindros motorizados e aquecidos a fluído térmico; 1 unidade de 5 rolos de estiro não aquecidos com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 unidade de recartilho com respectivos conjuntos de rolos recartilhadores acionados hidraulicamente; 1 forno de relaxamento com 5 rolos de passagens de fita com abertura automática com aquecimento elétrico e cilindro motorizado com 1 banheira de resfriamento em aço inox e 3 rolos de passagens de fitas; 1 unidade de água gelada com 45.000kcal/l de capacidade; 1 conjunto soprador de ar e mesa de vácuo para remoção de água; 1 unidade de 3 rolos de estiro não aquecidos com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 esteira organizadora de fitas motorizada; 1 conjunto de painel elétrico geral com inversores de frequência, relés de estado sólido, controladores lógicos programáveis, tradutores de pressão e; 1 painel de controle para monitoramento de todo o processo de fabricação através de software específico e tela de trabalho de 14” tipo “touch screen”.Ex 074- Combinações de máquinas para fabricação de fitas plásticas em PP (resina de polipropileno), com larguras de 5 a 19mm, sendo a fabricação de 8 fitas plásticas de 5 a 12mm simultaneamente e 16 a 19mm 4 fitas plásticas simultaneamente com tolerâncias de 0,3mm para a espessura das fitas e camber máximo de 90mm, compostas de: 1 extrusora tipo monorosca de diâmetro 100mm com bombas dosadoras de controle eletrônico; conjunto de matrizes plana com 8 cavidades e com 4 cavidades de extrusão; 1 unidade de extrusão e filtro troca telas contínuo automatizado; 1 banheira de água de resfriamento por "chiller" em aço inox com elevação motorizada; 1 unidade de filtro troca telas contínuo automatizado; 1 unidade de água gelada capacidade de 90.000kcal/h (chiller); 1 unidade de 5 rolos de estiro de diâmetro de 310mm com aquecimento a fluído térmico com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 unidade de fluído térmico capacidade de 20kW;1 forno de estiro de abertura automática com aquecimento elétrico com cilindros motorizados e aquecidos a fluído térmico; 1 unidade de 5 rolos de estiro não aquecidos com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 unidade de recartilho com respectivos conjuntos de rolos recartilhadores acionados hidraulicamente; 1 forno de relaxamento com 5 rolos de passagens de fita com abertura automática com aquecimento elétrico e cilindro motorizado com 1 banheira de resfriamento em aço inox e 3 rolos de passagens de fitas; 1 unidade de água gelada com 45.000kcal/l de capacidade; 1 conjunto soprador de ar e mesa de vácuo para remoção de água; 1 unidade de 3 rolos de estiro não aquecidos com proteção frontal de segurança e desarme automático; 1 esteira organizadora de fitas motorizada; 1 conjunto de painel elétrico geral com inversores de frequência, relés de estado sólido, controladores lógicos programáveis, transdutores de pressão e; 1 painel de controle para monitoramento de todo o processo de fabricação através de software específico e tela de trabalho de 14" tipo "touch screen" e permitindo o sincronismo completo da produção com rampas de aceleração/desaceleração. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 37, de 2014)
8477.59.90 | Ex 084 – Máquinas peletizadoras de compostos termoplásticos, por sistema de imersão em água temperada, com capacidade de produção máxima de até 6.000kg/h de PVC rígido, com placa matriz, câmara de corte, estrutura de suporte, motor e controlador lógico programável (CLP).
8477.59.90 | Ex 085 – Sistemas de peletização de compostos termoplásticos, por imersão em água temperada, com capacidade de produção máxima de até 3.000kg/h, compostos de: unidade de peletização com placa matriz, câmara de corte, estrutura de suporte e motor; sistema de circulação de água temperada com tanque, trocador de calor, bomba de água, válvulas e medidor de fluxo; unidade de secagem por centrifugação com ventilador, separador de aglomerado e válvula de desvio e painel de controle com controlador lógico programável (CLP).
8477.80.90 | Ex 287 – Combinações de máquinas de aplicação de tiras de borracha no tambor para fabricação da banda intermediária de pneumáticos radiais, com alimentação por carretel e máquina de rebobinamento do protetor da tira, com máquina tensionadora da tira com velocidade controlada de 100 a 250m/min e sincronizada com a máquina de aplicação de tira de borracha, compostas por 1 a 3 braços aplicadores com movimento triaxial variável, com conjunto de controle por sistema de servomecanismos e controlador lógico programável. Ex 287 - Combinações de máquinas de aplicação de tiras de borracha para fabricação da banda intermediária de pneumáticos radiais, com máquina de alimentação por carretel dotado de sistema de rebobinamento do protetor e tensionamento de tira, com velocidade controlada e sincronizada com a máquina de aplicação de tira de borracha, com velocidade de até 250m/min, compostas por até 3 braços aplicadores com movimento triaxial variável, com conjunto de controle por sistema de servomecanismos e controlador lógico programável. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
8477.80.90 | Ex 288 – Combinações de máquinas para alimentação e aplicação automática de tiras de borracha STW no tambor para a fabricação da banda de rodagem de pneumáticos radiais, com velocidade controlada de 100 a 250m/min., compostas por: máquina pressionadora automática de tira de borracha; máquina automática de recolhimento de tiras de borracha; máquina de aplicação de tira borracha, dotada de 1 a 3 braços aplicadores com movimento triaxial variável sendo um destes braços alimentado por máquina de alimentação por carretel dotada de dispositivo de rebobinamento de protetor de tira; os demais braços são alimentados cada um por uma máquina tensionadora de tiras de borracha e por uma máquina acumuladora de até 50 metros de tira de borracha, controladas por servomecanismos e controlador lógico programável. Ex 288 - Combinações de máquinas para alimentação e aplicação automática de tiras de borracha STW no tambor para a fabricação da banda de rodagem de pneumáticos radiais, com velocidade controlada de até 250m/min, compostas por: máquina de aplicação de tira borracha, dotada de até 3 braços aplicadores com movimento triaxial variável sendo um destes braços alimentado por máquina de alimentação por carretel, com sistema de rebobinamento do protetor de tira e tensionador de tira, com velocidade controlada com a máquina de aplicação de tira de borracha; os demais braços são alimentados cada um por uma máquina tensionadora de tiras de borracha e por uma máquina acumuladora de até 50 metros de tira de borracha, controladas por servomecanismos e controlador lógico programável. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
8477.80.90 | Ex 289 – Combinações de máquinas para produção contínua de chips de borracha vulcanizada, através da trituração de até 60 pneus de caminhões por hora, em triturador de facas, com capacidade nominal de até 4.000kg/h, compostas de: 1 cortadora radial de acionamento hidráulico com potência de 11kW e capacidade de corte de até 60pneus/h; 1 destalonador hidráulico com dois motores lineares de 18,5kW, provido de ganchos para extração simultânea dos talões metálicos; 1 triturador de eixo simples com dois motores de 160kW, para trituração de pneus em blocos, por cisalhamento; 1 triturador de eixo simples com dois motores de 160kW, para trituração dos blocos de pneus em chips com dimensões máximas de até 40mm, por cisalhamento; 1 separador magnético com campo mínimo de 70mT e capacidade nominal de 400kg/h, para separação dos chips de pneus contaminados com resíduos metálicos; 1 extrator tipo “twister”, para extração de resíduos metálicos dos chips de borracha; dispositivos de montagem, conexão e instalação.
8477.80.90 | Ex 290 – Máquinas para espessamento da lâmina de plástico polietileno espumado, por utilização de ar de alta temperatura para derreter as lâminas de plástico e, em seguida, prensá-las com um rolo de aço, com capacidade de produção de 1.000 – 2.000m/h, largura da lâmina de 1.600mm, dimensões da máquina de 8.000 x 2.300 x 2.000mm; potência instalada de 40kW, com utilização de ar comprimido 0,2 - 0,4m³/min, 0,6Mpa, com rolo de espessamento, de aço, de 192 x 1.700mm; a abertura e fechamento no processo de espessamento é efetuado por dois rolos acionados por motores em cima e embaixo com potência de 1,1kW x 3, método de acionamento por caixa de câmbio acionada por motor, transmissão direta, com caixa de aquecimento composto por 10 aquecedores, potência de aquecimento 3,5kW x 10; potência do motor de ar de 1,5kW, com rolos de agulha e de arrasto de 100 x 1.700mm, com unidade de controle constando de gabinete de controle elétrico, controle de temperatura, controle de aquecimento por silício no regulador de tensão, controle do motor por inversor, equipado com um contador medidor, com conjunto de ferramentas de manutenção e peças de reposição.
8477.80.90 | Ex 291 – Máquinas semiautomáticas para confecção de pneus verdes (carcaças de pneus semiacabados), com capacidade de produção de pneus com diâmetros de talão compreendidos entre 17 e 18 polegadas, carcaças com larguras compreendidas entre 150 e 400mm, para a junção de “liner” (manta de borracha para vedação), lonas, tiras de reforço, frisos, cinturas têxteis, flancos e banda de rodagem, ou apenas parte destes componentes (dependendo do tipo do pneu a ser fabricado), com controle lógico programável (CLP).
8478.10.90 | Ex 008 – Máquinas para fabricação de cigarros e fabricação e aplicação de seus filtros com dupla perfuração a laser, com alimentador de bobinas de papel e sistema de inspeção de ventilação e queda de pressão dos cigarros com capacidade para produzir 8.000 cigarros por minuto.
8479.10.90 | Ex 032 – Máquinas varredeiras de calçadas, sarjetas e ruas, com operador a bordo, autopropulsadas a diesel, transmissão hidrostática integrada ao controle eletrônico, alavanca para movimento a frente e a ré, direção nas quatro rodas permitindo círculo mínimo de manobras com 3,76m, pneus de 10", suspensão deslizante, vassouras duplas com velocidade variável, controle independente de pressão para cada vassoura, varrição em reverso e braços com protetores de impacto, rotação das vassouras acima de 125rpm, capacidade de varrição de até 36.800m²/h a 16km/h, sistema de abafamento de poeira através de cortina de água e bocal de sucção flexível, depósito de detritos com 1,8m³, para-brisa aquecido ocupando toda a frente do equipamento, painéis de vidro no assoalho e em ambos os lados da varredeira, câmera traseira e visor colorido com sinal sonoro de ré, funcionamento de cada vassoura e dados das operações armazenados e disponíveis através de saída USB.
8479.30.00 | Ex 005 – Máquinas contínuas para pré-compactação de colchões de fibras e/ou partículas de madeira, contendo cintas de fibra sintética, dois ou mais rolos de pré-compactação, quatro ou mais rolos principais de pressão, sistema para ajuste de altura e nível, cilindros hidráulicos, cabeçotes de corte, sistema de exaustão e filtros para recolhimento de detritos.
8479.30.00 | Ex 009 – Máquinas para formação contínua de colchões de fibras ou partículas de madeira encoladas, com dosadores, correia transportadora, calha e raspadores rotativos.
8479.30.00 | Ex 010 – Cepilhadores de anel de rotação antagônica, com alimentador vibratório, ímã rotativo, separador de partículas pesadas e capacidade igual ou superior a 16 toneladas secas de cepilhos de madeira por hora.
8479.50.00 | Ex 024 – Robôs industriais constituídos de braço mecânico com movimentos orbitais de 3 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual ou superior a 4kg, painel elétrico de comando, controle e unidade de programação.
8479.79.00 | Ex 003 – Passarelas extensíveis hidráulicas, compactas com montagem embutida em caixa com altura de 156mm e comprimento de 2.110 e 2.300mm, com comprimento máximo da passarela de 2.860 e 3.190mm, com capacidade de carga de 150kg, dotadas de 2 seções, sendo a 1ª seção inclinável entre 15 e -20° e a 2ª seção telescópica, para embarque de passageiro, sistema de abertura automática ou manual com ativação por sistema eletro-hidráulico e revestimento antiderrapante.
8479.82.10 | Ex 099 – Agitadores verticais projetados para processamento e dissolução de partículas microscópicas de metais preciosos (ouro), construídos em aço inoxidável, dotados de motor elétrico de 150HP, 1.750rpm, 460V/3P/60Hz, caixa de engrenagem com redutor paralelo robusto e engrenagem helicoidal, 2 conjuntos de pás (contendo 3 hélices) misturadoras de largura de 1.041mm (41") revestida de borracha parafusadas no eixo do agitador, suporte de viga e pulverizador de cone.
8479.82.10 | Ex 100 – Unidades automáticas de misturas eletrônicas de produtos químicos para aplicação de fixagem bi-componentes a base de água com catalisador isocianato e/ou aziridina para couros, completa de painel "touch screen 4", simples botões de trabalho, programação eletrônica através de painel operador e PLC.
8479.82.10 | Ex 101 – Unidades de processamento de materiais líquidos e semissólidos para fabricação de produtos farmacêuticos, cosméticos e outros materiais líquidos e pastosos com ampla faixa de viscosidade e tamanho de partículas específicas, com capacidade de, no mínimo, 600 l/h e, no máximo, 2.500l/h, dotado de controlador lógico programável (CLP), painel de operação com interface homem-máquina (IHM), sistema de limpeza CIP "Clean in Place", sistema de vácuo com bomba de vácuo de anel líquido, construção em aço inox e a prova de explosão, compostas de: 1 tanque auxiliar para mistura da fase aquosa com capacidade de 1.250 litros, com agitador sem haste situado ao fundo do tanque, sistema de aquecimento e resfriamento jaquetado em sua lateral em sistema único, sistema de pressão positiva e negativa; 1 tanque auxiliar para mistura da fase oleosa com capacidade de 2.250 litros, com agitador sem haste situado ao fundo do tanque, com sistema de aquecimento e resfriamento jaquetado em sua lateral em dois níveis, sistema de pressão positiva e negativa; 1 tanque misturador (mixer) com capacidade de 3.458 litros com agitador em forma de âncora dotado de raspadores laterais em PTFE e placas perfuradas, 2 placas defletoras fixas, homogeneizador com conjunto estator/rotor com velocidade variável, com sistema de aquecimento e resfriamento jaquetado em sua lateral de dois níveis, sistema de pressão positiva e negativa.
8479.82.90 | Ex 027 – Separadores de cavacos e partículas pesadas como pedras e pedregulhos, compostos por sistema de alimentação, tela inclinada, canais “zig zag”, tubo de sucção conectado ao ciclone, dispositivo de saída para partículas rejeitadas, sistema de descarga para poluentes pesados, ventilador e ciclone para partículas aceitas no processo.
8479.82.90 | Ex 030 – Máquinas para classificação de fibras ou de partículas de madeira, por fluidização, com ventilador, câmaras, separador e sistema de descarga.
8479.82.90 | Ex 061 – Combinações de máquinas para moagem de negro de fumo, resultante de processos de pirólise de borracha vulcanizada, através de um moinho pulverizador de rolos, para pós ultrafinos, com capacidade nominal para moer até 2.400kg/h, compostas de: 1 desaglomerador de grumos; 1 pulverizador mecânico para pós ultrafinos, com capacidade para pulverizar desde 700kg/h (para produtos de granulometria ultrafina) até 2.400kg/h (para produtos com granulometrias maiores), dotado de um classificador rotativo de partículas; 01 sistema para abatimento do pó ultrafino do ar de transporte, composto por ciclones e filtro de mangas; 1 exaustor centrífugo de fluxo induzido; dispositivos de montagem, conexão e instalação.
8479.82.90 | Ex 062 – Trituradores estacionários de grânulos com capacidade de produção de até 8.000kg/h, acionados por 2 motores elétricos sendo um de 45 e um de 35kW, com alimentador com câmara para controle do fluxo para evitar sobrecarga do equipamento. Ex 062 - Trituradores estacionários de grânulos com capacidade de produção de até 8.000kg/h, acionados por 2 motores elétricos de 45kW, com alimentador com câmara para controle do fluxo para evitar sobrecarga do equipamento. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
8479.89.11 | Ex 015 – Combinações de máquinas, controladas por microcomputador, para aplicação de papéis decorativos, em painéis de fibras ou partículas de madeira prensada com largura igual ou superior a 1.900mm, através de sistema de prensagem continua por ar comprimido (isobárico), com velocidade de produção de 5 a 30 metros por minuto, compostas de: prensa de cinta-dupla de aço, com pressão de até 30bar, temperatura máxima de até 220ºC; mesas e carros transportadores; sistema de bobinas de papel decorativo; sistema de inspeção de chapas, escovamento e refilo e sistema de empilhamento de painéis.
8479.89.11 | Ex 050 – Estampadores pneumáticos portáteis, para prensar esferas de aço no cabo metálico de acionamento dos comandos de voos de aeronaves, para bitola de 3/8 polegadas e com pressão de trabalho de 100 a 120psi.
8479.89.12 | Ex 004 – Máquinas automáticas doseadoras de resina para enchimento de condensadores elétricos, com cura por aquecimento em estufa contínua, com capacidade máxima de produção igual ou superior a 360peças/min.
8479.89.91 | Ex 003 – Linhas de limpeza e secagem de peças em latão, zamac e ABS cromados com capacidade para 15 dispositivos com Ø de 120mm ou 6 dispositivos com Ø de 220mm transportados por carros automáticos utilizando com meios de limpeza ultrassom, agitações independentes, aquecimento dos produtos químicos de limpeza e equipamento de geração de água ultra-pura, utilizando controlador lógico programável (CLP) para operação e supervisão do processo.
8479.89.99 | Ex 099 – Combinações de máquinas para fabricação de pisos laminados a partir de painéis de fibras ou partículas de madeira de 6 a 12mm de espessura, laminados com papéis decorativos tratados com resina melamínica, constituídas por: alimentação de pacotes de chapas, separação de capas, serra longitudinal multilâminas com sistema de alinhamento óptico, conjunto de serras transversais com desintegradores, perfiladeira longitudinal com 4 ou mais cabeçotes com velocidade até 130m/min, perfiladeira transversal com 4 ou mais cabeçotes com velocidade até 40m/min, aplicador de parafina, pintura de vinco com secagem em linha, sistema de formação de caixa e embalagem das réguas, aplicação de etiqueta, folheto e filme plástico, paletização robotizada das caixas e aplicadora de "stretch" e controlador lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 212 – Máquinas para montagem de marcadores, de acionamento mecânico e pneumático com controle eletro-eletrônico e programação digital, dotadas de conjunto de vibradores eletromagnéticos com esteiras para alimentação dos corpos, introdução do pavio, enchimento de tinta, inclusão da tampinha no corpo, inserção da ponta do feltro, colocação da tampa, contagem da produção, eliminação das peças defeituosas e embalagem.
8479.89.99 | Ex 213 – Máquinas para montagem de canetas esferográficas, de acionamento mecânico e pneumático com controle eletro-eletrônico e programação digital, dotadas de conjunto de vibradores eletromagnéticos com esteiras para alimentação dos corpos, gravação dos corpos, tubos, adaptador de ponteiras, tampinha, enchimento de tinta da carga, centrifugação, teste de escrita e fechamento da tampa, eliminação das peças defeituosas, contagem de unidades de canetas e embalagem.
8479.89.99 | Ex 214 – Máquinas verticais para montagem de lapiseiras, de acionamento mecânico e pneumático com controle eletro-eletrônico e programação digital, dotadas de conjunto de vibradores eletromagnéticos para alimentação dos corpos, de gravação dos corpos, de colocação do mecanismo, ponteira, grafite, clipes, botão, porta borracha e teste, eliminação das peças defeituosas, contagem e embalagem.
8479.89.99 | Ex 215 – Máquinas para montagem de canetas hidrográficas, de acionamento mecânico e pneumático com controle eletro-eletrônico e programação digital, dotadas de conjunto de vibradores eletromagnéticos com esteiras para alimentação dos corpos, gravação dos corpos em "hot stamping", montagem das partes e peças, pavios, tampinhas, pontas, com injeção de tinta, colocação de tampa, eliminação das peças defeituosas, contagem e embalagem da carteira.
8479.89.99 | Ex 293 – Máquinas para impregnação de componentes elétricos e eletrônicos com resina “epoxy” em pó ou líquida, através da fusão do pó ou líquido na superfície dos componentes, com sistema de controle.
8479.89.99 | Ex 296 – Máquinas automáticas para montagem de condensadores elétricos, com velocidade máxima de produção igual ou superior a 25peças/minuto.
8479.89.99 | Ex 357 – Combinações de máquinas para expandir e calibrar tubos metálicos, com diâmetro compreendido entre 123/4 e 48", com espessura máxima de 1,5" e comprimento máximo de 12,5metros, soldados longitudinalmente, compostas de: cilindro hidráulico de expansão; 12 cabeçotes (sendo 6 convencionais e 6 especiais); 4 lanças com comprimento de 13metros; sensores para medição e interpretação geométrica, empenos e ovalizações de tubos; sistema de pré-lavagem e pós-lavagem por meio de jato de água, com captação, filtragem e recirculação; sistema de pré-posicionamento automático da solda antes e durante o processo de expansão; rolos de apoio de tubos e lanças; unidade hidráulica com sistema de filtragem, dotada de 9 bombas com potência de 780kW e pressão de 350bar; mesas de operação; sistema de comando elétrico e eletrônico com painéis e controlador lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 414 – Bobinadores de fitas plásticas de PP (resina de polipropileno), com controlador lógico programável (CLP), largura transversal de 190mm e diâmetro de núcleo da bobina interna de 200 x 200mm de largura, sistema transversal de eixo roscado com servo motor.
8479.89.99 | Ex 431 – Máquinas para aplicação a vácuo de líquidos em produtos peletizados ou extrusados, em formato cônico, constituídas por corpo cilindro-cônico com 2.400mm de diâmetro, com um transportador de rosca vertical centralizado com acionamento de 11kW, dotadas de bomba de vácuo com 6 pontos de injeção dos líquidos no topo da mesma, controladas por controlador lógico programável para controle da operação com sistema de pesagem por células de carga.
8479.89.99 | Ex 434 – Combinações de máquinas para fabricação contínua de tira expandida de chumbo para fabricação de baterias automotivas, com capacidade de 26metros/minuto, compostas de: 1 pré-cortador; 1 expansor de malha; 1 recortador de alça de ligação; 1 embobinador de tira; 2 desbobinadores de tira; 1 base do embobinador de tira; 1 soldador de fitas.
8479.89.99 | Ex 437 – Máquinas reveladoras de filmes fotopoliméricos e máscaras de solda, própria para a fabricação de circuito impresso, contendo esteira de entrada, câmara de revelação e lavagem, esteira de saída e controle de velocidade das esteiras e da temperatura do banho químico.
8479.89.99 | Ex 755 – Equipamento automatizado para destratamento de lentes oftálmicas, composto por 9 módulos de preparação (limpeza e enxágue) da superfície da lente por imersão em sucessivas cubas de tratamento químico com ultrassom e filtração, dotado de caixa de ventilação com filtração e cuba de enxágue com água, potência total de 15kVA.
8479.89.99 | Ex 756 – Equipamento de deposição de verniz anti risco em lentes oftálmicas, por imersão aquecida, automatizado, com controle de fluxo computadorizado, compreendendo filtro com fluxo laminar de ar limpo e desumidificador de ar com sistema de ventilação para 350 m³/h, composto por 03 conjuntos e um painel de controle, potência total de 25A.
8479.89.99 | Ex 757 – Equipamento de deposição de verniz anti risco em lentes oftálmicas, por imersão aquecida, automatizados, dotado de filtro com fluxo laminar de ar limpo, unidade de ar condicionado, unidade de deionização de água e desumidificador de ar, com ar comprimido min. 30CFM para 6bar, CDA padrão 0,01u, circuito fechado de água, com temperatura de 5°C, exaustão min. 1.500CFM para 15mPa, com tubulação de entrada para água DI de ½" e dreno de 1", ambos SS 316, com dimensão de 4.055 x 950 x 2.400mm.
8479.89.99 | Ex 758 – Equipamentos automatizados para deposição de verniz anti risco em lentes oftálmicas, por imersão aquecida, com controle de fluxo computadorizado, compreendendo filtro com fluxo laminar de ar limpo, com potência total de 30kVA.
8479.89.99 | Ex 759 – Equipamentos de limpeza automatizados de lentes oftálmicas consistindo de máximo 6 estágios de preparação de superfície por imersão em cubas de tratamento químico com ultrassom e filtração e cuba de enxágue com água, com potência máxima de 15kVA.
8479.89.99 | Ex 760 – Equipamentos para montagem de airbag, compostos por alicate de pressão para montagem do inflador, com função de inspeção de energização, volume do inflador, travamento, garantia de torque e descarregamento automático.
8479.89.99 | Ex 761 – Equipamentos para montagem de airbag, compostos por parafuseira com sensor de ajuste de sobra de porca, contador de giros, sensor de alerta de aperto, suporte para trabalho para garantir que a montagem final seja concluída sem erro e regulagem e inspeção de torque.
8479.89.99 | Ex 762 – Equipamentos para seleção e preparo dos resíduos urbanos para a fermentação e desidratação automatizadas e sincronizadas, com capacidade máxima de processamento de 24t/h, com rompedor de sacolas de resíduos coletados, descompactador de resíduos, separador magnético, esteiras transportadoras, peneiras, estações de triagem, fermentação, desidratação e filtragem, sistemas de lavagem e purificação de gases e de controle inteligente para gerenciamento do sistema. Ex 762 - Equipamentos para seleção e preparo dos resíduos urbanos para a fermentação e desidratação automatizadas e sincronizadas, com capacidade máxima de processamento de 24t/h, com rompedor de sacolas de resíduos coletados, decompactador de resíduos, separador magnético, esteiras transportadoras, peneiras, estações de triagem, fermentação, desidratação e filtragem, sistemas de lavagem e purificação de gases e de controle inteligente para gerenciamento do sistema.(Redação dada pela Resolução nº 23, de 09 de abril 2014)
8479.89.99 | Ex 763 – Impelidores laterais para montagem "L-Drive", parcialmente montados, com capacidade de aplicação em motores de até 825kW, compostos de hélice de passo fixo, transmissão inferior com carcaça em ferro fundido com engrenagens e demais componentes, sistema de lubrificação incluindo tanque principal, sistema de controle eletrônico composto de painéis elétricos, comandos para acionamento e controle de direção e aceleração do motor propulsor com interface para posicionamento dinâmico e acoplamento elástico.
8479.89.99 | Ex 764 – Máquina automática para acabamento em tubos pré-cortados (rolos para pintura), cardando, aparando, chanfrando ou cortando os tubos já enrolados em tecidos, processando o acabamento em tubos de diâmetro interno entre 36,8 e 44mm, com capacidade de produção de até 1.000peças/hora, com controlador lógico programável.
8479.89.99 | Ex 765 – Máquinas automáticas para fabricação de absorventes descartáveis com ou sem abas laterais em proteção individual, construídas em estrutura modular e servo-motorizadas, com sistema de controle eletrônico e ótico, e com controle de qualidade para produtos em não conformidades, com capacidade máxima de produção igual ou superior a 1.550 absorventes descartáveis por minuto, incluindo os acionamentos, transmissões, estruturas de sustentação e proteção, controles, CLP´s e comandos.
8479.89.99 | Ex 766 – Máquinas automáticas para limpeza (lavagem e enxague) de lentes oftálmicas, dotadas de 9 módulos de imersão, sendo, 1 módulo de carregamento, 5 módulos de lavagem, com recirculação, filtração, aquecimento e ultrassom, 1 módulo de enxague com água corrente, 1 módulo de enxágue com água DI e “Lift-out”, para secagem das lentes, 1 módulo de descarregamento, com comprimento total de 5,3m, largura de 0,8m e altura de 2,0m, com caixa de ventilação com filtração tipo HEPA e exaustor, com potência total de 15kVA.
8479.89.99 | Ex 767 – Máquinas automáticas para o enchimento rápido de pneus automotivos já posicionados nas rodas, para rodas com diâmetros compreendidos entre 16 e 18 polegadas, larguras das rodas compreendidas entre 4 e 8 polegadas, com estação de entrada, estação insufladora por injeção de ar entre o talão do pneu e a sede do talão na roda, estação de assentamento do talão do pneu sobre a sede do talão na roda através da aplicação de carga sobre o pneu, duas estações intermediárias de passagem (entre estações de insuflamento e assentamento e entre estações de assentamento e saída), estação de saída e sistema de transporte dos conjuntos entre as estações, com controle lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 768 – Máquinas automáticas, de controlador lógico programável, com operações de montagem dos subconjuntos do atuador e do mecanismo da bomba, com teste de vazão no subconjunto do atuador, e para a montagem final dos demais componentes (rosca, colar metálico e tubo pescante) de bombas dispensadoras para perfumaria e cosméticos, com capacidade de montagem de 60peças/min com 2 peças por ciclo da máquina, constituídas de: mesas rotativas indexadas, sendo a mesa principal com 24 posições com um total de 96 berços porta-peças; unidades de alimentação e orientação de componentes com silos de alimentação por gravidade; dispositivos de alimentação automáticos por vibração; calhas de alimentação e de descarga; manipuladores dos tipo “pick and place” e rotativo; dispositivos coletores; sensores ópticos e lineares de verificação de presença, posicionamento, controle de operações e de descarga; unidade de desbobinamento de tubo plástico (pescante) com controle de tensão e sistema de corte; estações de rejeição automática de subconjuntos e de peças montadas defeituosas; cabine elétrica com controlador lógico programável; painel de operação com tela sensível a toque e interface homem/máquina (HMI) com programas de controle e monitoramento.
8479.89.99 | Ex 769 – Máquinas de aplicação de revestimento antirreflexo em lentes oftálmicas, por meio de evaporação de substância mineral e câmara de vácuo, para lentes com diâmetro de 51 a 80mm, dotadas de bomba com capacidade de 1.900 l/s e potência de 15kVA.
8479.89.99 | Ex 770 – Máquinas de clipagem, com barras de manuseio ajustáveis na altura, para utilização na aplicação e remoção de clipes de fixação de trilhos ferroviários.
8479.89.99 | Ex 771 – Unidades funcionais para reunir, montar tampas corta-gotas de plástico duro, não recarregáveis com sistema inviolável-"Tamper Evident/TE", formadas por 3 componentes (válvula, base calota e saia tampa), compostas de: unidade de corte dos anéis de segurança dotado de torre rotativa com serra especial por controle de temperatura das facas de corte com sistema de corte duplo - Tamper Evident/" Tear off Band", canal de duas saídas para tampas cortadas; unidades de alimentação de componentes dotado de 3 elevadores para transporte e acumulação, 3 alimentadores rotativos para orientação e 3 cintas ou canais de ar para entrada e acumulação dos componentes; unidade de montagem dos componentes da tampa com 2 torres e sistema mecânico de inspeção e controle com rejeição automática mediante apalpador interno; unidade de descarga das tampas montadas com contador de peças e deslocador de caixas, dispositivos pneumáticos, elétricos, monitoramento do processo produtivo em tempo real e controle automático por controlador lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 772 – Penetradores para acionamento de motor elétrico de bomba centrífuga submersa instalada dentro de cápsula.
8479.89.99 | Ex 773 – Combinações de máquinas para tratamento de superfície, medição, fotografia e etiquetagem de rochas ornamentais, compostas de: 1 carregador automático para chapas contendo 1 mesa basculante completa com ventosas para retirar automaticamente as chapas do cavalete de armazenamento, colocá-las em horizontal e enviá-las às linhas de trabalho, 1 central oleodinâmica, 1 central de descompressão, 1 central elétrica de comando e controle em baixa tensão; 1 forno para desidratação das chapas com sistema informatizado de controle de tempo, temperatura e disponibilidade das gavetas, com 30 gavetas e elevador controlado automaticamente; 1 máquina de estender automaticamente a rede de reforço; 1 máquina para aplicação automática de resina, com 1 transportador a rolos motorizados para transporte das chapas e aparelhagem para pulverização de resina; 1 forno para catalisação das chapas, com sistema informatizado de controle de tempo, temperatura e disponibilidade das gavetas, com 40 gavetas e elevador controlado automaticamente; 1 sistema automático e operado sem interferência humana para fotografar, processar e arquivar fotos em alta resolução, medir as chapas com critérios pré-definidos, imprimir e afixar etiquetas com códigos de barra, dotado de 1 câmera industrial linear de alta resolução com sistema de lâmpadas de LED especialmente desenvolvidas para capturar as cores reais das chapas de rochas ornamentais; 1 desenrolador horizontal de nylon; 1 aplicador automático de pontos de polímero no material; 1 sistema de carregamento e descarregamento de chapas de granito, contendo 1 estrutura em pórtico montada sobre rodas motorizadas, 1 elemento de pressão com ventosas, com movimento vertical e de viragem, 1 bomba de vácuo, 1 central elétrica de comando e controle da máquina, 2 plataformas giratórias; diversas mesas transportadoras de rolos motorizados com correntes transportadores e tabuleiros de suporte para integração automática da linha.
8479.90.90 | Ex 003 – Cintas em aço inoxidável, para uso exclusivo em prensas contínuas, para fabricação de painéis de partículas, fibras ou lascas de madeiras, de comprimento igual ou superior a 30.000mm, espessura igual ou superior a 1,9mm e largura igual ou superior a 1.850mm.
8479.90.90 | Ex 017 – Cintas de roletes, fabricadas em aço especial 1 (17NiCRMo 6-4), com largura de dobras 2 e 10, utilizadas em prensas de painéis de madeira.
8480.60.00 | Ex 017 – Moldes corrugados, intercalares, de aço galvanizado de perfil P7, com dimensões de 6.200 x 1.150,5 x 2,0mm, utilizados na fabricação de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto.
8480.71.00 | Ex 052 – Moldes multicavidades para injeção de tubo termoplástico, com relevos, próprio para tampa WAVE destinada ao fechamento personalizado de garrafas de bebidas não carbonatadas, dotados de sistema de movimentos transversais por gavetas calibradas e pino complementário também transversal, 24 cavidades com centradores individuais para garantir paredes uniformes em toda a extensão da peça, constituídos por aço inox especial, sistema de injeção por câmara quente (hot half) e controle individual de temperatura em cada cavidade para assegurar um processo de injeção no intervalo de 220 a 240°C.
8480.71.00 | Ex 053 – Moldes multicavidades para injeção de válvula termoplástico, próprios para compor tampa WAVE destinada ao fechamento personalizado de garrafas de bebidas não carbonatadas, dotados de sistema de movimentos coaxiais, coordenados e flutuantes, 64 cavidades centradas individualmente para garantir paredes uniformes em toda a extensão da peça, com variação máxima de espessura de 0,08mm, constituídos por aço inox especial, sistema de injeção por câmara quente (hot half) e controle individual de temperatura em cada cavidade para assegurar um processo de injeção no intervalo de 210 a 220°C.
8480.71.00 | Ex 054 – Moldes multicavidades para injeção de vertedor termoplástico, próprios para compor tampa WAVE destinada ao fechamento personalizado de garrafas de bebidas não carbonatadas, dotados de sistema de movimentos coaxiais, coordenados e flutuantes, 32 cavidades centradas individualmente para garantir paredes uniformes em toda a extensão da peça, com variação máxima de espessura de 0,09mm, constituídos por aço inox especial, sistema de injeção por câmara quente (hot half) e controle individual de temperatura em cada cavidade para assegurar um processo de injeção no intervalo de 210 a 230°C.
8481.30.00 | Ex 006 – Válvulas antigotas de alta e baixa pressão com bases paralela, ranhurada 4/7 mm ou cônica 3/8" para vazões até 220 l/h, montadas em emissores suspensos.
8483.40.10 | Ex 036 – Redutores de velocidade epicicloidais de 2 estágios, para serem acionados por motor hidráulico ou elétrico, com torque máximo de saída de 60.000Nm, redução de 1:135,3, rotação máxima na entrada de 2.500rpm.
8483.40.10 | Ex 060 – Redutores de velocidade com múltiplos estágios, predispostos para serem acionados por motor hidráulico, com um pinhão cantilever no lado externo, com torque nominal de saída de 32.252Nm, redução de 1:27,94 rotação máxima de 1.005rpm.
8483.40.10 | Ex 061 – Redutores planetários compactos, para acionamento de veículos de rodas e esteiras, com entrada para flangear motores hidráulicos, possuindo três estágios planetários, com toque de freio estático de 180.000Nm, integrado com múltiplos discos de freios, servindo como freio de estacionamento, relação de redução de 1:118,7 e torque de saída de 150.000Nm.
8483.40.90 | Ex 004 – Atuadores eletromecânicos, com servomotor, caixa de redução planetária de alta eficiência, movimento linear máximo de 300mm/s, com força de prensagem entre 0,5 e 40t, curso máximo de 300mm, aplicação máxima de força de 400kN.
8502.13.19 | Ex 019 – Grupos geradores de energia com potência entre 4.000 e 5.000kVA, montados em uma base metálica horizontal, constituídos de: motor diesel de 20 cilindros, 4 tempos, com rotação de 1.800rpm, refrigerado a água, dotados de gerador síncrono, trifásico, 60Hz, tensão entre fases de 11.000 a 13.800V, com fator de potência de 0,8, fechamento em estrela com neutro acessível, 4 polos, passo de 0,6667, isolação classe F, IP 23, sistema de arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo do gerador, sistema de excitação sem escovas, regulador automático de tensão digital com sensor trifásico e painel de controle digital.
8502.13.19 | Ex 020 – Sistemas ininterruptos de energia rotativo diesel (UPS rotativo diesel), com potência entre 1.500 a 2.500kVA, rotação máxima de 5.400rpm, compostos de: motor diesel, acoplamento de indução e gerador síncrono montado em uma base metálica única horizontal e acompanhado de painel de controle e de força (bobina de reatância e disjuntores).
8514.20. 20 | Ex 002 – Forno para uso comercial, com capacidade de 18 litros e aquecimento por meio de micro-ondas com emissão máxima de 2.100W de potência, dotados de 2 magnetrons, painel de operações com capacidade máxima de 30 programas e máximo de 15 níveis de potência.
8514.20. 20 | Ex 003 – Fornos para uso comercial, com capacidade de 22 litros e aquecimento por meio de micro-ondas, com emissão máxima de 1.000W de potência, dotados de 1 magnetron e painel de operações com capacidade máxima de 20 programas.
8514.20.20 | Ex 004 – Fornos para uso comercial, com capacidade de 44 litros e aquecimento por meio de micro-ondas, com emissão máxima de 3.200W de potência, dotados de 1 magnetron e painel de operações com capacidade máxima de 16 programas. Ex 004 - Fornos para uso comercial, com capacidade de 44 litros e aquecimento por meio de micro-ondas, com emissão máxima de 3.200W de potência, dotados de 4 magnetron e painel de operações com capacidade máxima de 16 programas. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 35 de 2014).
8515.21.00 | Ex 128 – Máquinas automáticas de solda por resistência, para fabricação de contatos de prata com bases de aço, cobre e latão, de dimensões de 6 a 42mm², com capacidade produtiva máxima de 200contatos/min, corrente de soldagem máxima de 12kA, dotadas de alimentador automático de matéria-prima, módulo de fixação/centralização, módulo de calibração, módulo de controle de qualidade e painel de comando/controle elétrico.
8515.31.90 | Ex 051 – Equipamentos de soldagem AC/DC 1.000 que utilizam a tecnologia de controle de forma de onda no processo de arco submerso.
8515.80.90 | Ex 012 – Máquinas automáticas para soldagem de condensadores elétricos, com velocidade máxima de produção igual ou inferior a 125peças/min.
8515.80.90 | Ex 049 – Máquinas de solda por termofusão, para tubos e conexões plásticas com diâmetro compreendido entre 2 a 78" (63 a 1.600mm), capazes de executar soldas em ângulos de 11¼, dotadas de máquina de fusão com 2 ou 4 mandíbulas serrilhadas com orientação por tecnologia de linha central "centerline guidance" para igualar a distribuição da força ao redor da junção, com acionamento automático ou semiautomático, com opção de chassi fixo, montadas em chassi sob rodas com eixo dianteiro articulado e freio autotravante ou sob esteira autopropelido, com fonte de alimentação externa ou própria, por meio de motor de combustão, faceador elétrico ou hidráulico, com sistema hidráulico de pressão de solda, placa aquecedora com capacidade máxima de 38.437W e suporte com proteção isolante térmico.
8515.80.90 | Ex 066 – Máquinas de solda a topo com comando hidráulico próprias para execução de solda do tipo "topo" em tubos e conexões em PEAD, PP e outros termoplásticos, permitem a união de tubos com tubos ou com peças termoplásticas do tipo curvas 45º, 60º e 90º, Tês, Y's e cruzetas, nos diâmetros externos de 63 até 250mm, com transdutor de pressão e cabeamento de fiação prontas para conexão com equipamento registrador de dados.
8515.80.90 | Ex 067 – Máquinas de solda a topo com comando hidráulico próprias para uso em oficinas, para execução de solda do tipo "topo" em tubos e conexões em PEAD, PP e outros termoplásticos, fornecidas com braçadeiras que permitem a produção de peças termoplásticas do tipo curvas 45º, 60º e 90º, Tês, Y's e cruzetas, nos diâmetros externos de 315mm até 630mm, possui transdutor de pressão e cabeamento de fiação prontas para conexão com equipamento registrador de dados.
8515.80.90 | Ex 068 – Máquinas soldadoras eletrônicas por ondas de frequência para produção de esquadrias de PVC, com eliminação de cordão de soldagem e com sistema de compensação de erros, dotadas de 4 cabeças, com processo total com tempo variável de 55 a 65 segundos, capazes de compensar erros nos comprimentos de corte de, no máximo, 2mm e erros nos ângulos de cortes horizontais/verticais de, no máximo, 1 grau e potência de 38kW.
8530.10.90 | Ex 001 – Balizas de sinalização para controle ferroviário com transmissão de dados fixos ou com transmissão de dados variáveis e controlados para trens de alta velocidade, com envio de informação em uma variação de 565kbit/s, frequência modulada com 3,95 e 4,52MHz, com configuração para distâncias de até 3.500m, com recursos de segurança incorporados, com comprimento de um telegrama de até 1.023bits, "plug" especial contra a programação não autorizada, proteção integrada contra pulsos eletromagnéticos, precisão de parada com exatidão superior a aproximadamente 10cm, capacidade de resistência para força de 415n/cm² até um total de 15.000n.
8530.10.90 | Ex 002 – Sistemas de unidade eletrônica da via de segurança utilizados para armazenar, compilar e enviar informações de vias férreas por meio das balizas de sinalização, com capacidade de controle de balizas, cada qual com diferentes telegramas, com taxa de velocidade de transmissão de dados de 564,48kbit/s, de uso específico em vias férreas; compostos de um(a) ou mais: gabinete, unidade eletrônica, placa de monitoramento, placa de energia, placa de direção da(s) baliza(s), placa detectora de lâmpada(s)
8543.30.00 | Ex 023 – Sistemas de célula para eletrodeposição do ouro, por processo eletrolítico, constituídos de 2 conjuntos completos de células eletrolíticas (6 x 7ewc), contendo em cada célula 6 cátodos e 7 ânodos em aço inoxidável mais um retificador de 800A.
8604.00.90 | Ex 052 – Veículos ferroviários, denominados caminhões de linha, para aplicação no transporte de pessoal e de material de manutenção em via permanente, bitola ferroviária de 1.600mm, contendo dois truques de dois eixos, cabine com capacidade para transporte de 10 pessoas, além do operador, plataforma de carga com espaço de aproximadamente 14m2 e dotados de guindaste localizado na parte traseira para auxiliar na carga e descarga de materiais.
8607.19.90 | Ex 002 – Conjuntos de rodas para uso exclusivo em veículo monotrilho de passageiros compostos por conjunto de rodas de carga composto de: pneu de carga de borracha sem câmara 305/70R22, seção de largura de 323mm, capacidade nominal de carga de 5.600kg, pressão de operação de 11,5bar, raio livre de 503mm, largura de seção 301mm, com aro de alumínio de diâmetro 563,6mm, largura 215,9mm, sensor de pressão interna e de temperatura, trava de talão de borracha vulcanizada não endurecida e dispositivo de polímero reforçado, com fibra de vidro para proteção de pneu vazio interno com capacidade para até 6.600kg, conjunto de rodas guia composto por pneu guia sem câmara 6.00R9, largura de seção 183mm, capacidade nominal de carga 1.300kg, pressão de operação (nitrogênio) 10,0bar, largura de seção 165mm, com aro de alumínio de diâmetro 228,6mm, largura 101,6mm e dispositivo proteção externa de pneu vazio.
8607.30.00 | Ex 001 – Dispositivos de antiencavalamento com peso máximo de 125kg para uso exclusivo em veículo monotrilho de passageiros, compostos de: 2 amortecedores e 1 travessa antiencavalamento, com força de deformação de 400kN com variação de 7,5%, curso máximo de choque de 250mm, faixa de conexão vertical de travessa de 150mm.
8607.30.00 | Ex 002 – Sistemas de engate automático para uso exclusivo em veículo monotrilho de passageiros com peso máximo de 223kg, compostos de: cabeçote do engate mecânico com "chifre" de conexão e extensão do cabeçote; haste do engate rígida com flange e manga; peça de tração com amortecedor de borracha com mecanismo de cisalhamento interno; parte elétrica cabeçotes do engate face dianteira montada com cabo e pino, mecanismo de direção, componentes elétricos, manga de engate 140mm e fios de aterramento, com restrições de carga de choque (estática) de até 500kN, carga de tração (estática) de até 300kN, força de cisalhamento (dinâmica) de até 480kN com variação de 7,5%, comprimento de pivô de 1.000mm.
8607.30.00 | Ex 006 – Adaptadores com função exclusiva de acoplamento e desacoplamento entre trens suburbanos de séries diferentes e/ou locomotiva para operação de rebocamento formado por três peças descartáveis que permitem a conexão de um engate padrão BSI (trem série 100) e/ou engate padrão AAR (locomotiva) à cabeça de engate tipo 10 (trem série 200).
8607.99.00 | Ex 006 – Sistemas de passagem para uso exclusivo em veículo monotrilho de passageiros, com capacidade de isolamento térmico e acústico para fixação entre veículos, constituídos por conjunto foles flexíveis de borracha de silicone de convolutas duplas e 1 conjunto de peças duplas de placa de piso, sendo uma em balanço e outra flexível, com capacidade de carga máxima de 8 passageiros/m2, largura da passagem de 850mm, altura de passagem livre de 2.030mm, largura da passagem livre do nível do piso de 765mm e comprimento da passagem entre carros de monotrilho de 954mm. Ex 006 - Sistemas de passagem para uso exclusivo em veículo monotrilho de passageiros, com capacidade de isolamento térmico e acústico para fixação entre veículos, constituídos por conjunto foles flexíveis de borracha de silicone de convolutas duplas, estes formados por uma peça principal com sessão transversal em forma de “P” e uma lateral de altura igual ao lado maior da peça anterior e duas saias, e 1 conjunto de peças duplas de placa de piso, sendo uma em balanço e outra flexível, com capacidade de carga máxima de 8 passageiros/m2, largura da passagem entre 850mm e 960mm, altura de passagem livre entre 2.015mm a 2.045mm, largura da passagem livre do nível do piso entre 745mm e 785mm e comprimento da passagem entre carros de monotrilho entre 944mm e 964mm. (Redação dada pela Resolução Camex nº 8, de 2015).
8704.10.90 | Ex 029 – Caminhões rebaixados para minas subterrâneas com chassis articulado próximo ao meio, tração 4 x 4, sobre rodas, potência no motor de 776/805HP, capacidade de carga nominal de 60.000kg, caçambas de 26.9 a 36.6m³ basculantes, largura máxima igual ou inferior a 3.480 mm, altura da cabine igual ou inferior a 3.000mm (sem ejetor).
8704.10.90 | Ex 030 – Caminhões rebaixados para minas subterrâneas com chassis articulado próximo ao meio, tração 4 x 4, sobre rodas, potência no motor de 589HP, caçambas de 22.9m³ com ejetor, largura máxima igual ou inferior a 3.200mm, altura da cabine igual ou inferior a 2.817mm.
8704.10.90 | Ex 031 – Caminhões rebaixados para minas subterrâneas com chassis articulado próximo ao meio, tração 4 x 4, sobre rodas, potência no motor de 776/805HP, caçambas de 26.9 a 29.4m³ com ejetor, largura máxima igual ou inferior a 3.560mm, altura da cabine igual ou inferior a 3.000mm (com ejetor).
8705.10.10 | Ex 001 – Caminhões-guindastes autopropulsados com haste telescópica, com 6 seções, acionamento hidráulico, com extensão máxima de 60m e máxima de 78,1m com a lança auxiliar jib (lança treliçada de aço), capacidade máxima de elevação da lança principal de 100t em raio de 3m, dotado de 5 eixos, sendo 3 eixos de rodas direcionáveis e 3 eixos de rodas tracionáveis, equipado com 2 motores diesel, sendo um de acionamento da parte inferior do equipamento de potência nominal de 375kW e rotação de 2.000rpm e o segundo motor para acionamento da parte superior do equipamento de potência nominal de 350kW e rotação de 1.800rpm, com equipado com caixa de mudanças de 12 velocidades, com velocidade máxima de 85km/h, dotados de 5 patolas, sendo 4 laterais e uma central abaixo da cabine do motorista, para estabilização durante trabalhos de içamento de carga, velocidade máxima do moitão principal (gancho principal) de 135m/min e do moitão auxiliar (gancho auxiliar) de 135m/min.
8709.11.00 | Ex 006 – Veículos rebocadores para movimentação em solo ("push-back") de aeronaves com peso máximo de 34 toneladas, equipados com 2 motores elétricos independentes de 8 HP de potência, comandados por um controlador lógico digital, com autonomia de 8 h de operação em carga total, 3 sistemas de frenagem independentes, principal, secundário e de emergência, acionados automaticamente, com velocidade máxima de operação de 5km/h a plena carga e máxima de 12km/h sem carga, dotados de berço para acoplamento no trem de pouso de nariz da aeronave e acionados por 2 cilindros hidráulicos.
8709.11.00 | Ex 007 – Veículos rebocadores para movimentação em solo ("push-back") de aeronaves com peso máximo de 13,6t, equipados com 1 motor elétrico de 6HP de potência, acoplados a uma caixa de redução de 2 velocidades e comandado por um controlador lógico digital, com autonomia de 8h de operação em carga total, 2 sistemas de frenagem independentes, principal dinâmico e de emergência acionado automaticamente, com velocidade máxima de operação de 5km/h a plena carga e máxima de 12km/h sem carga, dotados de berço para acoplamento no trem de pouso de nariz da aeronave, acionados por 2 cilindros hidráulicos e com fonte de energia elétrica "GPU" de 12/14/24-28/28-30 volts para auxiliar na partida de motores de aeronaves.
9011.10.00 | Ex 001 – Microscópios estereoscópicos, com faixa de ampliação de 3,5x - 120x, sem peças oculares, iluminação por LED, de cores reais, fria, trabalhando aproximadamente 10.000 horas de visão sem sombras, base com haste ajustável e campo angular de 26,4º.
9015.20.10 | Ex 004 – Teodolitos eletrônicos, com distanciômetro eletrônico incorporado, do tipo "Estação Total", compensador de eixo vertical, precisão de leitura angular mínima de 10 segundos de arco e memória interna incorporada para armazenamento dos dados coletados.
9015.80.90 | Ex 004 – Unidades de direcionamento de coordenadas geofísicas da ferramenta (ATK), para obtenção de informação de inclinação, temperatura e coordenadas do poço, dotadas de: 3 unidades hidráulicas; 1 unidade eletrônica primária; 1 unidade eletrônica secundária.
9015.80.90 | Ex 020 – Módulos eletrônicos da ferramenta de força e comunicação BCPM com diâmetros de 4¾”, 6¾”, 8¼” e 9½”, utilizados na perfuração de poços de petróleo.
9015.90.90 | Ex 005 – Sensores eletrônicos utilizados na ferramenta “ontrak”, para detectar raios gama da formação em poços de petróleo durante a perfuração.
9018.20.90 | Ex 003 – Aparelhos com sistema de laser de 810nm com fluência máxima de 100Joules/J/cm², com lentes de safira resfriadas e intercambiáveis, com pulsos com duração entre 5 e 300 milissegundos, e taxa de repetição de até 3Hz, para tratamento dermatológico de lesões vasculares e pigmentadas, pseudofolliculitis barbae, e redução permanente de pelos.
9018.20.90 | Ex 004 – Aparelhos dermatológicos para tratamento de acne inflamatório por sucção (vácuo) e por luz pulsada com comprimento de ondas de 500 a 1.200 nanômetros, com duração de pulsos de 3 e de 25 milissegundos e fluência máxima de 25joules/cm².
9018.50.90 | Ex 012 – Bisturis manuais para cirurgia oftalmológica
9018.50.90 | Ex 031 – Medidores de distância bi ou monocular para todas as distâncias compreendidas entre o infinito e 35cm; leitura digital das distâncias mono e binoculares de 48 a 77mm, com variação de 0,5 em 0,5mm; iluminação e fixação digital automática.
9022.14.11 | Ex 001 – Sistemas de tomossíntese por mamografia 3D.
9027.50.10 | Ex 014 – Aparelhos modulares totalmente automatizados para detecção de microorganismos em amostras de pacientes com suspeita de bacteremia, fungemia e/ou microbacteremia, cujo processo ocorre por uma reação colorimétrica baseada no crescimento dos microrganismos dentro de um recipiente de policarbonato completamente fechado e inquebrável cujas amostras com suspeita de diferentes infecções podem ser colocadas simultaneamente dentro do sistema.
9027.50.90 | Ex 045 – Analisadores automáticos de acesso randômico para realização de ensaios imunoenzimáticos com leitura final em fluorescência - metodologia ELFA "enzyme linked fluorescence imunoassay".
9027.80.13 | Ex 001 – Densitômetros contínuos de medição do conteúdo de água livre em materiais através de absorção por micro-ondas 2.45GHz, com precisão de ±0,1%, na temperatura de processo de 1 a 130°C e compensação dessa temperatura com um sensor PT-100, para medição de variáveis brix, densidade, baumé, G/cm³, GL, compostos de: sondas de inserção, planas ou sensor abaulado e unidade de avaliação de dados em alumínio com ou sem IHM gráfica de LCD de 3,9", 320x240 pixels e teclado acoplado, com armazenamento de dados de calibração em cartão SD e que permite acoplar botão de amostra para calibração.
9027.80.99 | Ex 207 – Agregômetros de plaquetas, capazes de realizar testes para análise da função plaquetária em amostras de plasma rico em plaquetas, pelo método da transmitância de luz ou em amostras de sangue total pelo método de impedância elétrica ou ainda através dos dois mencionados modos de agregação, podendo ou não realizar estudos simultâneos de secreção de grânulos plaquetários pelo método da luminescência/liberação de ATP, com feixe de luz infravermelho e ferramenta de autocalibração, quando realizando testes pelo método de transmitância de luz; utiliza eletrodo descartável ou reutilizável ou ambos, quando utilizando método de impedância.
9027.80.99 | Ex 208 – Equipamentos para diagnóstico in vitro, para identificação (ID) de bactérias e à execução de testes de susceptibilidade antimicrobiana (AST), através de painel combinado composto de dois lados: um lado ID, com substratos desidratados, diversos indicadores colorimétricos e fluorimétricos para identificação das bactérias e outro lado AST, com diversas concentrações de agentes antimicrobianos, controles de crescimento, controles de fluorescência e um indicador de redox (óxido - redução) para determinar a susceptibilidade e crescimento bacteriano na presença de agentes antimicrobianos, com capacidade para realizar simultaneamente um número de cerca de 100 testes, a cada 24 horas.
9031.10.00 | Ex 065 – Equipamentos eletrônicos portáteis para análise de vibrações e balanceamento de "fans", hélices e partes rotativas em motores aeronáuticos dos tipos turbojatos, turbo-hélices e convencionais a pistão, com velocidade compreendida de 100 a 32.00rpm, alcance de frequência de 0 a 30kHz, com 4 canais de entrada de sensores "acelerômetros" para medição de vibrações, 4 entradas de sensores de rotação e uma entrada auxiliar de comunicação.
9031.10.00 | Ex 066 – Máquinas com comando eletrônico dedicado, tensão 460vac-60Hz, 75HP, com peso aproximado de 7.600kg. Distância aproximada entre suportes 2700mm, capacidade de peças com peso entre 45 e 3.410kg, acoplamento por eixo direito, capacidade de balanceamento em 1 plano, precisão de 0,38 mícrons, sensibilidade de 0,38gmm/kg, para balanceamento dinâmico de peça mecânicas de motores aeronáuticos, capacidade para discos dos motores Genx, CF6, CFM e CF34.
9031.10.00 | Ex 067 – Máquinas com comando eletrônico dedicado, tensão 460vac-60Hz, 10HP, com peso aproximado de 3.300kg, distância aproximada entre suportes 1.450mm, capacidade de peças com peso entre 4kg e 400kg, capacidade de balanceamento em 1 ou 2 planos, precisão de 0,63 mícrons, sensibilidade de 0,63gmm/kg, para balanceamento dinâmico de peça mecânicas de motores aeronáuticos, capacidade para discos dos motores Genx, CF6, CFM e CF34.
9031.10.00 | Ex 068 – Máquinas para medição de balanceamento de conjuntos roda/pneu já montados, com ou sem correção de balanceamento, para conjuntos com peso máximo igual a 34kg, rodas com diâmetro máximo igual a 20 polegadas, com estação de balanceamento dinâmico, com ou sem sistema de marcação, com ou sem estação de aplicação de correção, com controle lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 12, de 2015)
9031.20.90 | Ex 082 – Equipamentos denominados "Gas Stande" especialmente desenvolvidos para testes e validações de desempenho, características termodinâmicas e comportamento fluido dinâmico de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de veículos de combustão interna, composto por: um controlador do tipo Real Time, software de controle personalizado, um queimador de gás natural com capacidade de controle de fluxo mássico de 0,04 a 0,60kg/s e variações de temperatura de 150 a 1,100°C, um sistema de alimentação de óleo de lubrificação ao turboalimentador, sistema de refrigeração da carcaça central do turboalimentador, tubulações e conexões para o fluxo de gases, conjuntos de sensores de pressões, temperaturas e fluxos e sistema de controle de fluxo de ar do compressor.
9031.20.90 | Ex 109 – Equipamentos portáteis para testes no sistema eletrônico de anti-bloqueio do sistema de frenagem da aeronave (Anti-Skid).
9031.20.90 | Ex 110 – Mesas deslizantes unibases para ensaios de vibração horizontal; a vibração é em frequência idêntica à de um voo para identificar as falhas nos instrumentos e equipamentos eletrônicos e mecânicos que se destinam ao uso em aeronaves e realiza testes de aceitação, estruturada em corpo de aço endurecido e soldado, projetado para alta massa para forçar índices, compostas de bandeja deslizante leve de magnésio; bomba hidráulica de baixa pressão; reservatório de óleo com filtro de óleo autônomo; reação de massa discreta com total isolação do sistema (menos de 5Hz), projetadas para aplicação em ambientes combinados; carga máxima de operação 800kg; frequência máxima 2.000Hz.
9031.49.90 | Ex 149 – Sistemas de scanner (sem fonte radioativa) com medidor de umidade integrado, para monitoramento contínuo de peso e umidade de papel em linha de impregnação, utilizando-se de fonte radiativa.
9031.49.90 | Ex 164 – Máquinas de inspeção para detecção de defeitos em embalagens de vidro, modular, dotadas de mecanismo para a rejeição de produtos defeituosos, com uma ou mais das seguintes inspeções: diâmetro interno da boca e do fundo do produto, tensão no fundo e na boca, verificação de boca falhada/abaulada, defeitos dimensionais e embalagens de vidro não redondas, com leitor de número de moldes, capacidade máxima para 30 câmaras com velocidade máxima de 600garrafas/minuto.
9031.49.90 | Ex 167 – Máquinas de inspeção para detecção de defeitos em embalagens de vidro, modulares de alta velocidade, com velocidade máxima de 800artigos/minuto, dotadas de monitor sensível ao toque e mecanismos para a rejeição de produtos defeituosos, 12 ou mais câmeras para análise e inspeções de defeitos visuais, tensão e dimensionamento.
9031.49.90 | Ex 169 – Máquinas para inspeção de defeitos em embalagens de vidro, com capacidade máxima de inspeção de 600garrafas/minuto, podendo inspecionar base, tensão de base, acabamento de boca e leitura do número de molde.
9031.49.90 | Ex 209 – Aparelhos de medição a laser de uniformidade de pneu verde (pneu semiacabado), compostos por cabeçote gerador de laser com respectivo suporte, módulo de interface, PC com software dedicado e fonte de alimentação.
9031.49.90 | Ex 210 – Aparelhos para verificação automática da dioptria, com marcação e posicionamento do centro óptico e eixo de curva cruzada em lentes oftálmicas, por meio de processo óptico, com medições de até +/-5 dioptrias esférico e +/-10,00 dioptrias cilíndrico, para diâmetro máximo de lente 100mm. Ex 210 - Aparelhos para verificação automática da dioptria, com marcação e posicionamento do centro óptico e eixo de curva cruzada em lentes oftálmicas, por meio de processo óptico, com medições de até +/-25 dioptrias esférico e +/-10,00 dioptrias cilíndrico, para diâmetro máximo de lente 100mm. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2014).
9031.49.90 | Ex 211 – Equipamentos de visão robótica para automação industrial, com sensor provido de câmera, iluminação e projetor de luz LED, posicionado para medir diferentes partes do veículo em produção, com sistema composto de hardware (computador e sensor) e software, dotados de 1 ou mais sensores, com distância de posicionamento entre 100 e 1.500mm e precisão dimensional máxima de 0,01mm.
9031.49.90 | Ex 212 – Equipamentos eletrônicos portáteis de vídeo boroscopia para inspeção interna de motores de aeronaves, com sonda de comprimento máximo de 8m, ponteira óptica intercambiável com iluminação por LED, sistema de som integrado e câmera de 3,9mm (290.000 pixels) a 6,1mm (440.000 pixels) de diâmetro, sensor de imagem colorido CCD de alta resolução com articulação de 150°, temperatura de operação entre -25°C a 80°C e com umidade relativa máxima de 95% , dotado de monitor LCD colorido VGA, com matriz ativa integrado de 9,4cm, controle da ponteira por "joystick" de 360°, com memória flash interna de 1Gb para gravação de imagens e vídeo.
9031.49.90 | Ex 213 – Equipamentos para controle de qualidade de tecidos têxteis e metálicos calandrados, utilizados na indústria de pneumáticos, compostos de: quadros elétricos de controle do equipamento; conjunto de câmeras de alta resolução e alta velocidade de capturas de imagens; interfaces de controle de câmeras; conjunto de iluminação; motores para posicionamentos de gabaritos de calibração; controlador lógico programável e terminal de interface homem- máquina.
9031.49.90 | Ex 214– Máquinas de inspeção automática de produtos farmacêuticos líquidos em ampolas de vidro, microprocessadas, de alta velocidade, até 24.000ampolas/h, com controladores lógicos programáveis (CLP) para controle de todas as funções, sistemas de câmeras de visão fixas e carrossel de inspeção com 60 posições para rejeição de ampolas contendo partículas em movimento, partículas pesadas no fundo das ampolas, e carbonização, dotadas de módulo integrado para detecção de fissuras por alta voltagem, com carrossel de inspeção para rejeição de ampolas com fissuras, destinadas a operações em áreas de embalagens farmacêuticas.
9031.49.90 | Ex 215 – Máquinas de inspeção modular automáticas e contínuas, tipo carrossel, para controle de processo de qualidade e detecção de defeitos em pré-formas de politereftalato de etileno (PET), entre outros, características geométricas tais como comprimento e desvios de formato, defeitos de material, desvio de cor, furos e sulcos no ponto de injeção, defeitos no anel de vedação, leitura do número da cavidade, modular, com velocidade máxima de 72.000peças/h, com sistema de orientação e posicionamento de entrada integrado operando com força centrífuga, análise ótica por meio de 8 câmeras digitais de alta resolução com respectivas lentes e sistema de iluminação com tecnologia de LED e controle digital microprocessado com respectivos programas para processamento das imagens e dados coletados, unidade de visualização "IHM" com monitor sensível ao toque, sistemas elétrico, de controle e automação com CLP e com mecanismo para a rejeição automática de produtos defeituosos.
9031.49.90 | Ex 216 – Máquinas de inspeção modular, com CLP, automáticas e contínuas, do tipo carrossel e acionamento com tecnologia servo, para controle de processo de qualidade e detecção de defeitos em lotes de pré-formas de politereftalato de etileno (PET), dentre outros: características geométricas tais como comprimento e desvios de formato, defeitos de material, furos e sulcos no ponto de injeção, defeitos no anel de vedação e rosca, leitura do número da cavidade, desvio de cor e peso; compostas por sistema de alimentação com orientação e posicionamento de entrada, dispondo de conjuntos de partes intercambiáveis para diferentes modelos de pré-formas; análise ótica por meio de 06 (seis) câmeras digitais de alta resolução com respectivas lentes e sistema de iluminação; computador de alta performance com uma cabine elétrica de padrão industrial com programas para processamento de imagem e de dados coletados; sensor espectrofotométrico, balança com resolução de 0,01g; mecanismo para a ejeção automática de produtos defeituosos, unidade eletrônica de força para controle de sinal de luz e do ejetor; painel de controle industrial com tela sensível a toque; computador de controle em tempo real; fonte ininterrupta de energia.
9031.49.90 | Ex 217 – Máquinas de inspeção para detecção de defeitos em embalagens de vidro, modular, com monitor sensível ao toque, dotadas de mecanismo para a rejeição de produtos defeituosos, com uma ou mais das seguintes inspeções: inspeção óptica do gargalo obstruído, do diâmetro externo da boca, para a detecção de boca falhada ou abaulada e de rebarba, da superfície da boca, do fundo, de tensão no fundo, da parede lateral e tensão na parede lateral; inspeção mecânica do gargalo obstruído, do diâmetro externo da boca e para a detecção de boca falhada ou abaulada; medição da espessura de parede, detecção de garrafas ovais e inspeção dimensional em garrafas de vidro redondas ou não redondas, com leitor de número de moldes e velocidade máxima de 400 garrafas/minuto.
9031.49.90 | Ex 218 – Máquinas para inspecionar níveis de enchimento de recipientes, através de ponte de alta frequência, ou raios X ou infravermelho dotadas de controle eletrônico, com capacidade de inspeção entre 40.000 e 150.000vasilhames/hora.
9031.80.12 | Ex 019 – Rugosímetros portáteis de superfícies, dotados de unidade com comprimento de medição de 26mm e faixa de medição de +/-25µm a +/-50µm, com resolução de 0,8 a 8nm, unidade de avaliação com display colorido, com zeragem automática do apalpador, velocidade de medição de 0,2 a 1mm/s, velocidade de posicionamento em X de 5mm/s e em Z de 2mm/s, força de medição de 0,7Nm, com comunicação via "Bluetooth" ou cabo entre as unidades de medição e filtro "cut-off" de 0,25, 0,8, 2,5mm e filtro automático. Ex 019 - Rugosímetros portáteis de superfícies, dotados de unidade com comprimento de medição de 26mm e faixa de medição de +/-250µm a +/-500µm, com resolução de 0,8 a 8nm, unidade de avaliação com display colorido, com zeragem automática do apalpador, velocidade de medição de 0,2 a 1mm/s, velocidade de posicionamento em X de 5mm/s e em Z de 2mm/s, força de medição de 0,7Mn, com comunicação via "Bluetooth" ou cabo entre as unidades de medição e filtro "cut-off" de 0,08, 0,25, 0,8, 2,5mm e filtro automático. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 35 de 2014).
9031.80.20 | Ex 112 – Equipamentos portáteis de medição tridimensional, capazes de capturar coordenadas de pontos por meio da emissão de feixe de laser ("laser scanner"), com alcance igual ou superior a 20m, capacidade de captura configurável para 122.000, 244.000, 488.000 e 976.000pontos/segundo, com câmera fotográfica integrada, monitor sensível ao toque, armazenamento de dados via cartão "SD", campo de visão de 360 x 305°, tripé e bateria externa com adaptador.
9031.80.20 | Ex 135 – Equipamentos de medição tridimensional portáteis, com sistema de rastreamento por meio de laser interferométrico, com sistema de busca ativa do feixe laser por meio de câmera embutida no cabeçote, compostos de cabeçote de emissão do laser, controlador, câmera de rastreamento, cabos, estação meteorológica e base para posicionamento do equipamento.
9031.80.60 | Ex 002 – Equipamentos portáteis para pesagem e monitoramento do centro de gravidade de aeronaves, com capacidade máxima de pesagem de 34t, precisão de 0,1% de carga aplicada, compostos por 3 células de carga com capacidade individual de pesagem de 11,3 t, temperatura de operação entre -10 e 50°C, dotados de sistema de diagnóstico de erros e ajustes automático da latitude e altitude.
9031.80.99 | Ex 016 – Máquinas de medição dimensional sem toque, computadorizadas, com sistema de visão artificial, por 1 ou mais câmeras digitais CCD de alta resolução.
9031.80.99 | Ex 072 – Aparelhos eletrônicos digitais para medição e controle de grandezas físicas ou químicas na fabricação de papel e celulose, tais como, gramatura, umidade, espessura, brilho, cor, alvura e rugosidade, contendo uma ou mais estações de operação, sensores, plataforma de medição, painéis de interfaces e estação de processo.
9031.80.99 | Ex 239 – Sistemas de medição de espessura para linha de lixamento de chapas de partículas de madeira aglomeradas com 5 ou mais pontos de medição ao longo da chapa, 3 suportes, com software, monitor, teclado e impressora.
9031.80.99 | Ex 312 – Transdutores lineares de posição, por magnetostrição, sem contato, com curso útil entre 25 e 7.600mm.
9031.80.99 | Ex 484 – Combinações de máquinas para teste de resistência de rolamento do pneu, com tamanho entre 13 e 18", e largura máxima de 500mm, compostas de: tambor de diâmetro de 2.000mm e largura 500mm que simula o local de rodagem do pneu, tempo de aceleração do tambor (0 a 80km/h) de 60s e com sistema de desaceleração por força regenerativa do motor, carga aplicável no pneu entre 50 e 15.000N com precisão de +-10N e velocidade do tambor de 5 a 150km/h com controle de precisão +-0,05km/h; sistema de transporte de pneu com servo motor, parafuso esférico, guia linear e sensor multiaxial; sistema de controle de temperatura do ambiente de pneu com precisão +-1C°; sistema de controle e monitoramento de pressão interna do pneu garantindo pressão de 100 a 600kPa constante com precisão de 3kPa.
9031.80.99 | Ex 486 – Equipamentos de controle do processo, com a função de controlar e ajustar o peso da gota de vidro que cai nas sessões das máquinas de moldagem a quente do vidro, podendo ser equipado com até 32 sensores para curso de 8½ e painéis de controle e programação. Ex 486 - Equipamentos de controle do processo, com a função de controlar e ajustar o peso da gota de vidro que cai nas sessões das máquinas de moldagem a quente do vidro, podendo ser equipado com até 32 sensores para curso de até 8½ e painéis de controle e programação. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
9031.80.99 | Ex 487 – Equipamentos de medição de monitoração de condição e vibração para uso em compressores alternativos industriais com potência de acionamento superior a 1.450kW de plantas petroquímicas de produção de polietileno de baixa densidade, com medição permanente e em tempo real, compostos de sensores de vibração relativa da haste com faixa de medição de 2mm, sensores de vibração absoluta com sensibilidade de 10 e 100mV/g, sensores de posição do eixo virabrequim com faixa de medição de 4mm, sensores de pressão do cilindro, unidades de processamento para medições de tendência, análise e diagnóstico.
9031.80.99 | Ex 488 – Equipamentos de medição do posicionamento do traçado em lentes oftálmicas, para visualização e localização das gravações, com suporte para lentes com diâmetro máximo de 85mm, câmera com resolução de 5MP e sistema ótico com espelho móvel e aumento fixo de 1X.
9031.80.99 | Ex 489 – Equipamentos eletrônicos portáteis para medição de espessura, por ultrassom, de materiais finos ou multicamadas e detecção de desgastes internos causados por corrosão em estruturas de aeronaves, amplitude de espessura compreendida entre 0,08 e 635mm, com velocidade de 0,508 a 13,998mm/µs, com resolução de 0,01mm, faixa de frequência do transdutor de 2 a 30MHz (-3dB), temperatura de operação -10 a 50°C e dotados de display de LCD colorido.
9031.80.99 | Ex 490 – Equipamentos para executar testes de pressurização e despressurização em aeronaves, através da abertura e fechamento da válvula de fluxo de saída de pressão (“Outlow Valve Test”), simulando diferentes altitudes de vôo, com pressão de entrada de 120psi.
9031.80.99 | Ex 491 – Equipamentos para medição de planicidade para o laminador a frio de alumínio, consistindo de: painel eletro/eletrônico, rolo com sensores internos de medição de planicidade, sistema mecânico com peso de calibração, sistema de filtragem de ar, unidade de tratamento de sinais de planicidade e cabos especiais.
9031.80.99 | Ex 492 – Equipamentos para simulação de impactos frontais e traseiros em veículos e componentes, com força nominal de 1.400 a 3.100kN, deslocamento máximo de 2.000mm, velocidade de deslocamento de 75 a 80km/h, com aceleração máxima de 80 a 110g e carga útil de 2.500 a 4.000kg, compostos de plataforma móvel, trilhos-guia, atuador pneumático, compressores de ar e óleo, tanques para ar comprimido, servo-freios hidráulicos para controle da curva de aceleração e controle computadorizado.
9031.80.99 | Ex 493 – Equipamentos portáteis de teste do sistema de pressurização da cabine e “cockpit” da aeronave, com pressão máxima de entrada de ar de 150psi, proporcionando um suprimento contínuo e controlado de ar de 200CFM a uma pressão mínima de 120psi e máxima de 150psi, equipado com válvula de alívio de pressão regulada em 15,5psi, manômetro para controle de pressão de cabine de 0 a 15,5psi, manômetro para controle da pressurização do sistema de 0 a 30psi, manômetro para controle da pressurização do selo de 0 a 60psi, manômetro de pressão de ar de entrada de 0 a 200psi, medidor do fluxo de ar, indicador de taxa de razão de subida de 0 a 6.000pés/min, barômetro, indicador de temperatura ambiente de - 40 a 71°C e válvula de corte de alimentação de ar.

Art. 2º Os Ex-tarifários nº 001 da NCM 8407.90.00 e nº 002 da NCM 8466.94.90 constantes da Resolução CAMEX nº 48, de 05 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 06 de julho de 2012, passam a vigorar com as seguintes redações:

8407.90.00 | Ex 001 - Motores de combustão interna de 2 tempos operados com mistura de gasolina e óleo 2T na proporção de 50:1, monocilindro, deslocamento do pistão compreendido entre 48,6 e 64,7cc, diâmetro x curso do pistão compreendido entre 48,5 x 35mm, potência compreendida entre de 3,7 e 4,6HP a 7.500rpm, torque máximo compreendido entre 3,13 e 4,5Nm, com refrigeração por meio de ventilação forçada por ar, carburador de diafragma com bomba pulsante, ignição eletrônica, partida manual por meio do cordel autorretrátil.

8466.94.90 | Ex 002 - Pratos de aquecimento consistentes de um bloco retangular confeccionados em aço especial, com peso igual ou superior a 8.878kg e com dimensões iguais ou superiores a 3.000 x 3.750 x, usinados em todas as suas faces, sendo uma delas chamada superfície de trabalho, com dimensões iguais ou superiores a 3.000 x 3.750mm, precisamente usinada para garantir uma superfície de trabalho perfeitamente plana com rugosidade Rz=16µ, possui em seu interior, canais transversais interligados entre si, usinados com diâmetro igual ou superior a de 32mm e distribuídos ao longo de toda sua extensão para a passagem de óleo/fluido térmico para elevar o prato de aquecimento até a temperatura máxima de 240°C; a face oposta à superfície de trabalho possui orifícios e encaixes usinados para permitir a fixação do prato a prensa; em suas faces laterais, com dimensões iguais ou superiores a 3.750 x 60mm, são soldadas conexões especiais, também perfeitamente usinadas com dimensões e orifícios estrategicamente posicionados, sendo 6 em um dos lados e 5 no lado oposto para a conexão do prato de aquecimento ao sistema secundário de circulação de óleo/fluido térmico da prensa; em suas faces de topo, com dimensões iguais ou superiores a 3.000 x 60mm são usinados rebaixos e orifícios que permitem a fixação do prato de aquecimento a prensa e também a outros pratos de aquecimentos, os pratos inferior e superior possuem características iguais, porém dimensões conexões dispostas em espelho. Ex 002 - Pratos de aquecimento consistentes de um bloco retangular confeccionados em aço especial, com peso igual ou superior a 8.878kg e com dimensões iguais ou superiores a 3.000 x 3.750 x 60mm, usinados em todas as suas faces, sendo uma delas chamada superfície de trabalho, com dimensões iguais ou superiores a 3.000 x 3.750mm, precisamente usinada para garantir uma superfície de trabalho perfeitamente plana com rugosidade Rz=16µ, possui em seu interior, canais transversais interligados entre si, usinados com diâmetro igual ou superior a de 32mm e distribuídos ao longo de toda sua extensão para a passagem de óleo/fluido térmico para elevar o prato de aquecimento até a temperatura máxima de 240°C; a face oposta à superfície de trabalho possui orifícios e encaixes usinados para permitir a fixação do prato a prensa; em suas faces laterais, com dimensões iguais ou superiores a 3.750 x 60mm, são soldadas conexões especiais, também perfeitamente usinadas com dimensões e orifícios estrategicamente posicionados, sendo 6 em um dos lados e 5 no lado oposto para a conexão do prato de aquecimento ao sistema secundário de circulação de óleo/fluido térmico da prensa; em suas faces de topo, com dimensões iguais ou superiores a 3.000 x 60mm são usinados rebaixos e orifícios que permitem a fixação do prato de aquecimento a prensa e também a outros pratos de aquecimentos, os pratos inferior e superior possuem características iguais, porém dimensões conexões dispostas em espelho.(Redação dada pela Resolução nº 23, de 09 de abril de 2014)

Art. 3º Os Ex-tarifários nº 004 e 003 da NCM 8427.20.10, nº 007 da NCM 8433.59.90, constantes da Resolução CAMEX nº 60, de 20 de agosto de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 21 de agosto de 2012, passam a vigorar com as seguintes redações:

8427.20.10 | Ex 004 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionados por motor diesel com potência de 261kW, transmissão eletrônica com 4 marchas a frente e 4 em reverso, dotadas de torre hidráulica do tipo telescópica duplex, possibilitando ângulo de inclinação frontal de 5º e traseiro de 10º por meio de 2 cilindros hidráulicos; torre com elevação mínima compreendida entre 4.000mm e 7.000mm em relação ao solo; sistema hidráulico de deslocamento e posicionamento dos garfos com dispositivos magnéticos; tanque de óleo hidráulico do sistema de freio separado do tanque de óleo hidráulico principal; sistema de comunicação de falhas; indicação de intervalos de manutenção via display; central de lubrificação automática; próprias para a movimentação de cargas pesadas em geral, com capacidade de elevação nos garfos entre 37 e 45 toneladas a um centro de cargas de 1.200mm, com entre eixos máximo compreendido entre 5.000 e 5.500mm.

8427.20.10 | Ex003 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor diesel com potência de 194kW, transmissão eletrônica com 3 marchas a frente e 3 em reverso, dotadas de torre hidráulica do tipo telescópica duplex, possibilitando ângulo de inclinação frontal de 5° e traseiro de 10° por 2 cilindros hidráulicos, torre com elevação mínima compreendida entre 4.000mm e 7.000mm em relação ao solo, contrapeso removível, sistema hidráulico de deslocamento e posicionamento dos garfos, tanque de óleo hidráulico do sistema de freio separado do tanque de óleo hidráulico principal, sistema de comunicação de falhas via sistema "Canbus", indicação de intervalos de manutenção via display, central de lubrificação automática, próprias para a movimentação de cargas pesadas em geral, com capacidade de elevação nos garfos entre 30t e 33t a um centro de cargas de 1.200mm, com entre eixos máximo compreendido entre 4.500mm e 4.750mm.

8433.59.90 | Ex 007 - Colhedoras de forragem, autopropelidas, com potência no motor igual ou superior à 449HP, capacidade de colheita igual ou superior a 120toneladas/hora, com ou sem plataformas de corte, sistema variável de processamento e corte da massa colhida em partículas de 5 a 220mm, com capacidade para acoplamento de plataformas de corte de 6m de largura e/ou de 8 unidades de colheita em linhas.

Art. 4o O Ex-tarifário nº 021 da NCM 8417.80.90, constante da Resolução CAMEX nº 68, de 21 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 24 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

8417.80.90 | Ex 021 - Fornos Lehr tipo túnel modular de 10 ou mais seções, a gás, para recozimento e resfriamento controlado para embalagens de vidro, com todos seus componentes, comprimento do túnel igual ou superior a 15,75m e comprimento total igual ou superior a 24,75m, 3 zonas de aquecimento, 4 zonas de resfriamento, queimadores, cilindros de entrada e saída, cabine de controle com controlador de temperatura, controlador de velocidade da esteira, painel elétrico, ventiladores, mesa de saída (embalagem), sistema de motorização.

Art. 5º Os Ex-tarifários nº 004 e nº 005 da NCM 8481.30.00, constantes da Resolução CAMEX nº 74, de 29 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2012, passam a vigorar com as seguintes redações:

8481.30.00 | Ex 004 - Colares flutuantes para completação de poços de petróleo, tanto com válvula simples quanto com válvula dupla preenchidos com cimento.

8481.30.00 | Ex 005 - Sapatas flutuantes tanto com válvula simples quanto com válvula dupla preenchida com cimento, para completação de poços de petróleo.

Art. 6o O Ex-tarifário no 008 da NCM 8465.91.10, constante da Resolução CAMEX no 39, de 03 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 04 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8465.91.10 | Ex 008 - Serras de fita sem fim para cortar peças curvas e variadas de madeira, com eixos interpolados através de comando numérico computadorizado (CNC), sem utilização de gabarito, com grupo de fresa e furação, com programação através de CAD/CAM com inclinação do ângulo da serra de +/-90º, com sistema de tensionamento hidráulico ou pneumático da serra, com ou sem carregador automático.

Art. 7º O Ex-tarifário nº 682 da NCM 8479.89.99, constante da Resolução CAMEX nº 46 de 21 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8479.89.99 | Ex 682 - Máquinas semiautomáticas para aplicação de enfeites tipo meia pérola de diversos tamanhos e formas na face superior de tecidos, couros e laminados sintéticos, com fixação por intermédio de pinos de metal comum na contra-face, com fácil seleção de tamanho e forma do enfeite, precisão de aplicação por ponto de laser, velocidade de aplicação de 140 peças por minuto, para funcionar em corrente elétrica monofásica de 220V, 50/60Hz, consumo de 300W, ar comprimido superior a 1HP, dimensões 550 x 580 x 1.200mm, acionamento por pedal, com painel de acionamento e controle, compartimento para pinos, compartimento para enfeites.

Art. 8º Os Ex-tarifários nº 230 da NCM 8428.90.90 e nº 449 da NCM 8422.40.90, constantes da Resolução CAMEX nº 92, de 01 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 04 de novembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8428.90.90 | Ex 230 - Máquinas para paletizar ou despaletizar garrafas, caixas plásticas ou fardos, com sistema de robô monocoluna de 3 eixos, cabeçote de agarre, magazine de paletes, mesas giratórias e formadora de camadas, sistema de troca de cabeça, circuito de transporte de paletes, painel de comando, capacidade máxima de carga de 750kg, altura máxima de 2.700mm, largura máxima de 1.500mm, rotação do eixo de 360° e capacidade de 100paletes/h.

8422.40.90 | Ex 449 - Combinações de máquinas para embalagem primária de absorventes descartáveis, controladas por CLP, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 1.700absorventes/min, compostas de: 1 Unidade de Alimentação e Giro com Empilhamento/Agrupamento com esteira transportadora de entrada capaz de efetuar o giro de 90º do absorvente na esteira de tombamento, área de agrupamento constituída de Guia Oscilante, acumulador de entrada, acumulador de saída e empurrador superior, todos servo-motorizados, com comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógico-programáveis e comando computadorizado, incluindo telas de interface operacional "touch-screen"; 1 Unidade de Empacotamento/Embaladora com capacidade máxima de produção maior ou igual a 150 bolsas plásticas seladas/min, com esteira de barras transportadoras, placa de compressão, empurrador superior, braços de sucção, abertura de bolsa plástica, esteira de pinos para alimentação das bolsas, mesa de levantamento para reposição ou troca rápida de pilha de bolsas, selagem e corte das bolsas plásticas, sistema de sucção a vácuo do resíduo após o corte, comando geral provido de painéis elétricos e eletrônicos com controladores lógicos programáveis e comando computadorizado, sendo toda transmissão das unidades anteriores por acionamento por servomotores e com transportador linear.

Art. 9º Os Ex-tarifários nº 729 da NCM 8479.89.99, nº 455 da NCM 8422.40.90, constantes da Resolução CAMEX nº 103, de 06 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 09 de dezembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8479.89.99 | Ex 729 - Combinações de máquinas automáticas para processamento linear de cabos elétricos multipolares ou planos de 2 ou 3 vias com plugue no comprimento programado, entre 1 a 3 metros com aplicação de terminais e testes de polaridade e continuidade de 0 a 5A e rigidez dielétrica interna e de superfície por voltagem 0 a 2.000Vac com ou sem dispositivo de inserção de isoladores (opcional), com capacidade de produção de 900 peças e com capacidade de 4 segundos de peças por hora, tempo de ciclo em cada estação de 4 segundos (ciclo padrão), tensão de alimentação 440V +/-10% (trifásico) 60Hz, potência instalada ~ 30kW,compostas de: equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar; unidades de testes de continuidade, polaridade e rigidez dielétrica interna e de superfície; unidade de checagem de presença, unidade de marcação de produtos aprovados; sistema automático de descarga; painel de operação; controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP).Ex 729 - Combinações de máquinas automáticas para processamento linear de cabos elétricos multipolares ou planos de 2 ou 3 vias com plugue no comprimento programado, entre 1 a 3 metros com aplicação de terminais e testes de polaridade e continuidade de 0 a 5A e rigidez dielétrica interna e de superfície por voltagem 0 a 2.000Vac com ou sem dispositivo de inserção de isoladores (opcional), com capacidade de produção de 900 peças e com capacidade de 4 segundos de peças por hora, tempo de ciclo em cada estação de 4 segundos (ciclo padrão), tensão de alimentação 440V +/-10% (trifásico) 60Hz, potência instalada ~ 12kW,compostas de: equipamentos automáticos para cortar, decapar e crimpar; unidades de testes de continuidade, polaridade e rigidez dielétrica interna e de superfície; unidade de checagem de presença, unidade de marcação de produtos aprovados; sistema automático de descarga; painel de operação; controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 37, de 2014)

8422.40.90 | Ex 455 - Combinações de máquinas automáticas para envasar e empacotar óleos/gorduras vegetais em baldes e caixas com capacidade produtiva entre 15 e 24 embalagens/minuto, compostas de: montadora de caixas com esteira motorizada; montadora de sacos plásticos com motorização de 3kW, 380V e 60Hz; envasadora com controle de peso com motorização de 3kW, 380V e 60Hz; máquina para fechamento de baldes com magazine de tampas de até 1.200mm; máquina para fechamento de caixas com esteira motorizada; impressora jato de tinta com velocidade de até 914ft/min e detector de metais com sensores de falhas e rejeições.

Art. 10º Os Ex-tarifários nº 745 da NCM 8479.89.99, nº 068 da NCM 8419.39.00, nº 021 da NCM 8421.21.00 e nº 003 da NCM 8419.60.00, constantes da Resolução CAMEX nº 120, de 26 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8479.89.99 | Ex 745 - Combinações de máquinas totalmente interligadas para a produção de cabos metálicos para vassouras, com diâmetro de 21 mm, comprimento do cabo montado de 900 a 1.450mm e comprimento do tubo sem montagem de 600 e 1.350mm, revestidos com película de PP de espessura 0,25 a 0,40mm, com velocidade máxima de produção de 3.000cabos/h, compostas de: unidade para desbobinamento para rolos de tiras de aço e unidade de soldagem (com consumo conjunto de ar comprimido de 200Nl/min e potência conjunta de 70kVA),acumulador externo e unidade de formação do cabo com solda por alta frequência (com consumo conjunto de ar comprimido de 200Nl/min. e potência conjunta de 41kVA, 2 unidades de extrusão (com potência conjunta de 85kVA), tanque de resfriamento (com potência de 8kVA), unidade de corte dos tubos (com potência de 18kVA), unidade de montagem de cabos com 2 estações completas com etiquetadora (com consumo de ar comprimido de 3.500Nl/min) e unidade de embalar (com potência conjunta de 8kVA), unidade de envolvimento das embalagens (com potência de 2kVA), potência total instalada da combinação de 232kVA, tensão de 380V (+/-5%), 60Hz, consumo total de ar comprimido de 4.700Nl/min.

8419.39.00 | Ex 068 - Secadores de leito fluidizado, com capacidade máxima para 11ton/hora de aditivo nutricional para ração animal de alta higroscopicidade, capaz de reduzir a umidade de 3,4% para no máximo 2%, com controle do nível do leite fluidizado, com seleção independente da umidade e temperatura do produto, temperatura de trabalho de 80 a 85°C, secagem máxima de 160kg/hora de água do produto, com consumo de vapor de 330kg/hora a 0,9bar, dotado de aquecedor a vapor de serpentinas com água resfriada, redutor de poeira de atrição dos grânulos através de injeção de óleo vegetal.

8421.21.00 | Ex 021 - Combinações de máquinas para tratamento de chorume, para filtrar substância líquida resultante do processo de putrefação (apodrecimento), procedente de aterro sanitário mediante tecnologia de membranas de três etapas, sendo; Lixiviado 1a etapa, Permeado 2a Etapa, e Alta pressão 3a etapa, montadas em contêiner marítimo de 40', compostas de: módulos "ST" (módulos de osmose inversa) específicos para chorume, bombas, instrumentações, sistema de pré filtração, tubulação de baixa e alta pressão e sistema de controle, Com capacidade de tratamento de 5m3/h, principais elementos integrantes; Filtros de areia 2; Filtros de cartucho 3 unidades; Bombas Centrífugas 7 unidades; Bombas de Alta Pressão de Pistões 3 unidades; Bombas em linha 2 unidades; 18 Módulos "ST" na primeira etapa, 6 Módulos "ST", na segunda etapa e 10 Módulos "HPST" de alta pressão, para trabalho entre 100 e 120bar; Bombas Dosificadoras 6 unidades; Válvulas motorizadas 3 unidades; 1 Unidade de controle equipada com condutivímetros (medidor de condutividade Elétrica), pH-metros, caudalímetros (medidor de vazão), e PLC industrial com software de controle; Compressor 1 unidade; soprador 1 unidade; Painel elétrico 1 unidade; Manômetros; Válvulas de corte e acionadores pneumáticos; Transmissores de pressão; Interruptores de pressão; Rotâmetros; Tubulação de PVC; Tubulação de pressão, resfriadores e repostos mecânicos, Torre de "striping" desmontada.

8419.60.00 | Ex 003 - Combinações de máquinas para liquefazer oxigênio (com ou sem argônio), nitrogênio ou suas misturas, com capacidade nominal de produção de 90t/dia, vazão nominal de 2.629Nm3/h para N2 e 3.130Nm3/h para O2 , compostas de: compressor de recirculação de gás centrífugo (3 estágios), vaporizadores, tubulações, válvulas, caixa de refrigeração, turbo expansor com compressor, bombas, sistema elétrico e de controle, instrumentação e tanques de estocagem com capacidade nominal de 100m³.

Art. 11º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
MAURO BORGES LEMOS
Este texto não substitui o publicado no DOU.