# RESOLUÇÃO Nº 10, DE 28 DE ABRIL DE 2004

- Ano: 2004
- Numero: 10
- Anexo: 0
- Publicacao: 2004-04-29
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 404

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 28 DE ABRIL DE 2004
(Publicada no D.O.U. de 29/04/2004)

Verificar alterações promovidas pelas Resoluções:

Resolução Camex nº 39, de 2004

Resolução Camex nº 11, de 2006

Resolução Camex nº 03, de 2007

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3° do art. 5° do Decreto n° 4.732, de 10 de junho de 2003, e tendo em vista o disposto no inciso XIV do art. 2° do mesmo diploma legal,

RESOLVE, ad referendum da Câmara:

Art. 1° Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 30 de junho de 2006, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital e Bens de Informática e Telecomunicações, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8207.30.00 (BK) | Ex 001 – Ferramentas para estampar peças metálicas, confeccionadas em aço carbono conforme norma TGC600, com precisão de ajuste de 0±0,2mm, composta por um punção juntamente com um sistema de cunhas rotativas que transmite o movimento vertical a um movimento horizontal ou oblíquo, conformando as peças em ângulos negativos; sendo o tempo de giro das cunhas rotativas igual ou menor que 0,3 segundo; a retirada final da peça é feita por ejetores pneumáticos
8424.30.90 (BK) | Ex 005 – Máquinas para retrolavagem de bicos injetores de combustível, por meio de jatos de solvente a alta pressão, com controlador lógico programável (CLP)
8439.30.20 (BK) | Ex 001 – Máquinas para aplicação de revestimento em papel, de laboratório, para papéis de largura compreendida entre 500mm e 1.000mm, velocidade compreendida entre 90m/min e 2.200m/min e espessura do revestimento de 100mm, com dimensões das máquinas inferiores a 5.000mm de comprimento e 2.000mm de largura, dotadas de sistemas automáticos de controle de aplicação e de secagem por lâmpadas infravermelho
8441.80.00 (BK) | Ex 005 – Máquinas para cortar, vincar e promover relevos em papel, cartão liso ou papelão ondulado, com alimentação automática, dispositivo auxiliar de ajuste de estampo, 2 estações de destaque, sendo uma para ejeção de aparas e outra para separação das caixas e empilhador automático, com capacidade máxima de produção igual ou superior a 8.000 folhas/hora
8441.80.00 (BK) | Ex 006 – Máquinas para cortar, vincar e promover relevos em papel, cartão liso ou papelão ondulado, com alimentação automática, dispositivo auxiliar de ajuste de estampo, uma estação de destaque para ejeção de aparas e empilhador automático, para formato máximo de folhas inferior ou igual a 100cm x 70cm ou superior a 111cm x 77cm
8459.69.00 (BK) | Ex 001 – Máquinas automáticas para fresar chaves planas, capazes de usinar os lados das chaves, com carga e descarga automáticas
8460.21.00 (BK) | Ex 014 – Retíficas verticais de coordenadas ("Jig Griding"), de comando numérico computadorizado (CNC) com 6 eixos controlados, com trocador automático de ferramentas (rebolos) de 12 posições, rotação compreendida entre 9.000 e 70.000rpm, cursos X de 1.300mm e Y de 800mm, curso vertical do cabeçote porta rebolos de 635mm, carga máxima admissível sobre a mesa de 1.500kg e precisão de 0,0025mm no eixo X, 0,0025mm no eixo Y, 0,0030mm no eixo W, 0,0070mm no contorno (perfil) e repetibilidade de ± 0,0001mm no eixo Z
8462.29.00 (BK) | Ex 009 – Combinações de máquinas para conformação de aletas para radiadores automotivos, para recorte das venezianas em alumínio, a partir de fita de espessura 0,05mm, com precisão dimensional das aletas na altura de +/ - 0,01mm e de +/ - 1 pico no corte, velocidade máxima de operação de 10.000 picos/min, compostas por desbobinador, acumulador, rolo de conformação, unidade de calibração e unidade de corte
8465.99.00 (BK) | Ex 002 – Máquinas -ferramentas para madeira, de comando numérico computadorizado (CNC), para furar, abrir canais com serra circular e inserir acessórios e móveis, como buchas, calços de dobradiças e suportes, com respectivos magazines de alimentação dos acessórios para trabalhar painéis de dimensões máximas de 2.500 x 700 x 50 (H) / 30 (H)mm para inserimento, dimensões mínimas de 300 x 250 x 13 (H), e comprimento máximo para trabalho com 2 painéis igual a 1.300mm
8465.99.00 (BK) | Ex 003 – Máquinas automáticas, de comando numérico computadorizado (CNC), para injetar cola, inserir ou parafusar acessórios para móveis
8479.82.10 (BK) | Ex 005 – Misturadores capazes de misturar líquidos ou gases com polpa de celulose, de baixa ou média consistência, com capacidade igual ou superior a 850t/dia
8479.89.99 (BK) | Ex 057 – Máquinas para remoção de resíduos de solvente e secagem, de bicos injetores, por meio de jatos de nitrogênio a alta pressão, com controlador lógico programável (CLP)
8479.89.99 (BK) | Ex 058 – Combinações de máquinas para fabricação de curativos auto-adesivos, de formatos e dimensões diversas, em filme plástico ou tecido de gramatura entre 40 e 80gramas/m², com capacidade de produção igual ou superior a 3.000 curativos por minuto, constituídas por máquinas contendo desbobinadores com controladores de tensão (com ou sem sistemas de emendas automáticos), estações de separação de papel e filme, corte com alimentação de almofada absorvente, corte do formato do curativo, posicionadora de curativos na embalagem (sache) e fuso para posicionar o curativo fabricado em conjunto de bobinas (capacidade de 350.000 curativos por bobina), podendo conter ainda controlador lógico programável e/ou computadorização
8480.49.90 (BK) | Ex 001 – Moldes de alumínio revestidos de grafite e sapatas, para fundição vertical semicontínua de pla cas de alumínio
8515.80.10 (BK) | Ex 002 – Máquinas de solda a “laser” do solenóide no corpo do injetor (Coil Body Weld), com controlador lógico programável (CLP)
9022.90.19 (BK) | Ex 001 – Aparelhos para serem acoplados em mamógrafos visando a realização de biopsias, em esterotaxia (localização espacial de tumores e nódulos em mama)
9022.90.80 (BK) | Ex 001 – Grades anti-difusora para equipamentos de raios-X
9022.90.90 (BK) | Ex 002 – Seriógrafos, automáticos, para acoplamento em mesas de diagnóstico por raios-X
9027.10.00 (BK) | Ex 002 – Aparelhos portáteis para detecção de vazamento de gás, em linhas de fabricação de refrigeradores e freezers domésticos, através de espectometria de massa
9027.80.90 (BK) | Ex 021 – Analisadores de bioquímica de sangue (soro e plasma), urina e líquido cefalo -raquidiano, por via química seca, compactos, semi -automáticos com processamento manual, compostos de três módulos (um para determinação de substratos, um para enzimas e um para íons)
9027.80.90 (BK) | Ex 028 – Analisadores de bioquímica de sangue (soro e plasma), urina e líquido cefalo -raquidiano, por via química seca, computadorizados com controles das funções tipo touch screen e gerenciados por programa dedicado
9027.80.90 (BK) | Ex 029 – Analisadores imunodiagnóstico de sangue, com tecnologia de detecção por quimioluminiscência amplificada, computadorizados, com controles das funções do tipo touch screen e gerenciados por programa dedicado
9031.20.90 (BK) | Ex 017 – Bancos servo-hidráulicos para ensaios dinâmicos de fadiga e durabilidade de componentes automotivos, com controle eletrônico computadorizado
9031.80.90 (BK) | Ex 037 – Bancos de medida para peças metálicas estampadas, de configuração ajustáveis tipo "Quick Set", para verificação de falhas nas faces, contornos, posições de furos, com tolerância menor ou igual a 0,7mm

Art. 2° Fica prorrogado, até 30 de junho de 2006, o prazo de vigência dos seguintes Ex- tarifários da Resolução CAMEX n° 17, de 30 de julho de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 31 de julho de 2002:

9027.50.20 (BK) | Ex 010 – Máquinas para exame laboratorial de soro humano, por meio de fotometria, com tecnologia de quimioluminescência e micropartículas magnéticas, providas de carregador de amostras, carregador de reagentes, módulo de reação, incubadora, estação de lavagem e câmara de leitura

Art. 3° Fica prorrogado, até 30 de junho de 2006, o prazo de vigência dos seguintes Ex-tarifários da Resolução CAMEX n° 20, de 22 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2002:

8457.30.90 (BK) | Ex 002 – Máquinas de estações múltiplas para usinagem de ponteiras metálicas de canetas esferográficas, com capacidade para trabalhar peças metálicas de comprimento máximo igual ou inferior a 40mm e de diâmetro máximo igual ou inferior a 10mm, automáticas, com 12 ou mais estações de trabalho
9027.50.10 (BK) | Ex 009 – Aparelhos computadorizados para medir em fluídos biológicos, os teores de substratos, enzimas, proteínas e eletrólitos por meio de absorbância e turbidimetria, com velocidade máxima igual ou superior a 180 testes por hora e capacidade de 18 ou mais testes por amostra

Art. 4° Fica prorrogado, até 30 de junho de 2006, o prazo de vigência dos seguintes Ex- tarifários da Resolução CAMEX n° 23, de 30 de setembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 02 de outubro de 2002:

8424.89.00 (BK) | Ex 019 – Unidades para aplicação de cera protetora em carroçaria de veículos, com dispositivo contendo 35 ou mais bicos de aplicação, bombas centrífugas, válvulas, termômetros, manômetros, trocador de calor água/ar, ventilador de circulação de ar, painel de controle pneumático e painéis elétricos

Art. 5° Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2005, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes componentes dos Sistemas Integrados (SI).

§ 1o O tratamento tributário previsto neste artigo somente se aplica quando se tratar da importação da totalidade dos componentes especificados em cada sistema, a serem utilizados em conjunto na atividade produtiva do importador.

§ 2o Os componentes referidos no parágrafo anterior podem estar associados a instrumentos de controle ou de medida ou a acessórios, tais como condutos e cabos elétricos, que se destinem a permitir a sua operação, desde que mantida a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) indicada.

(SI-70) : Sistema integrado para recuperação de soda cáustica a partir de lixívia, constituído pelos seguintes componentes:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8419.89.40 | 705 | 1 unidade evaporada de seis estágios, para processamento de lixívia de soda cáustica
8421.29.90 | 706 | 1 filtro rotativo, auto-limpante, para lixívia, de soda cáustica
8421.29.90 | 707 | 1 estação de purificação de soda cáustica, com tanque de circulação

(SI-281) : Sistema integrado para solda de pés, suporte de mola (pino), reservatório de óleo, protetor do terminal, terminal hermético e tubos nas carcaças, de motocompressor hermético, constituído pelos seguintes componentes:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8428.33.00 | 708 | 1 transportador de correia, com alimentação manual de carcaças, estação de orientação das peças, com calibração e marcação para rastreabilidade e estação de descarga automática das carcaças
8462.29.00 | 721 | 1 estação para dobra por tubos soldados
8515.21.00 | 711 | 8 estações de solda de metais por resistência monofásica, média freqüência e trifásica

(SI-282) : Sistema integrado para fabricação de balas e caramelos recheados, com capacidade máxima de produção de até 1000kg/h, constituído pelos seguintes componentes:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8413.60.11 | 701 | 1 bomba de recheio, contendo sistema termostático e agitador
8438.20.19 | 702 | 1 bastonadora, com seis roletes cônicos
8438.20.19 | 703 | 1 estampadora para fabricação de balas
8438.20.19 | 704 | 1 trefiladora de bastões para fabricação de balas e caramelos
8537.10.90 | 703 | 1 quadro de comando

(SI-283) : Sistema integrado para confecção de tubos de alumínio, de espessura de paredes de 0,25mm à 0,63mm, para produção de radiadores, com duas bobinas de alimentação (sendo uma stand by), com acumulador para funcionamento contínuo, dispositivo de solda ultra -sônico e corte, com velocidade de produção de 150m/min , constituído pelos seguintes componentes:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8419.89.99 | 726 | 1 dispositivo de resfriamento, com bombas e tanques
8428.39.90 | 704 | 1 esteira de saída
8460.19.00 | 701 | 1 máquina para tirar rebarba
8461.50.90 | 701 | 1 máquina de corte de tubos de alumínio
8462.29.00 | 722 | 1 endireitador
8463.90.90 | 719 | 1 perfiladeira
8479.89.99 | 838 | 1 acumulador de fit a para funcionamento continuo
8479.89.99 | 839 | 1 controlador de alimentação do acumulador
8479.89.99 | 840 | 1 desbobinador de fita de alumínio
8479.89.99 | 844 | 1 dispositivo de emenda da fita
8479.89.99 | 846 | 1 formador de tubo
8515.80.90 | 701 | 1 máquina de sold a por indução, em alta freqüência
8537.10.20 | 749 | 1 unidade de comando, composta de painéis elétricos e controlador lógico programável

(SI-284) : Sistema integrado para produção de tubos de aços revestidos, com costura espiral, de diâmetro externo compre endido entre 406 a 1.420mm, espessura compreendida entre 5 e 16mm e comprimento superior ou igual a 8.000mm, a partir de tiras metálicas de largura igual ou superior a 250mm, constituído pelos seguintes componentes:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8424.30.90 | 703 | 1 equipamento para limpeza externa dos tubos por jateamento de areia com aquecimento a gás e exaustão
8424.30.90 | 704 | 1 equipamento para limpeza interna de tubos por jateamento de areia com exaustão
8479.89.99 | 879 | 1 equipamento de revestimento interno de tubos
8479.89.99 | 880 | 1 subsistema de revestimento externo de tubos, composto de unidade de aquecimento, unidade de extrusão, escovação e controle de qualidade
8479.89.99 | 882 | 2 máquinas de desenrolar tiras metálicas
8515.31.90 | 701 | 2 máquinas para soldar os tubos espiralmente por arco submerso, dotadas de carga e descarga (basculadores)
8537.10.20 | 755 | 1 subsistema de controle composto por um ou mais painéis de acionamento e controlador lógico programável
9022.29.90 | 701 | 1 equipamento para detecção não destrutiva das falhas em peças metálicas, por meio de raio -X, capazes de operar em espessuras de até 500mm, com comando elétrico
9024.10.90 | 701 | 1 equipamento de ensaio hidrostático composto de sistema hidráulico, sistema de centragem e sistema de transporte para tubos
9031.80.90 | 707 | 1 equipamento de calibragem e ajuste em pontas de tubos
9031.80.90 | 708 | 1 equipamento para teste não destrutivo de tubos de aço, por ultrassom, microprocessado, para verificação de falhas nas superfícies interna e externa, bem como no interior da parede

Art. 6° Na Resolução CAMEX n° 46, de 24 de dezembro de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2003:

No Sistema Integrado (SI-249):

Onde se lê:

8537.10.90 | 701 | 1 cabine de distribuição de potência
9032.89.82 | 701 | 1 unidade de controle de temperatura e painel de controle e operação

Leia-se:

8537.10.90 | 701 | 1 cabine de distribuição de potência e controle
9032.89.82 | 701 | 1 unidade de controle de temperatura

Art. 7° Na Resolução CAMEX n° 8, de 29 de março de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 30 de março de 2004:

No Sistema Integrado (SI-273):

Onde se lê:

(SI-273) : Sistema integrado de tração e frenagem para uso metroferroviário, constituído pelos seguintes componentes:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8535.21.00 | 702 | 4 unidades de disjuntor de corrente contínua unipolar
8535.90.00 | 701 | 112 unidades de contatores eletropneumáticos 3.000Vcc, para controle de tração de veículo ferroviário, com sistema de acionamento pneumático por comando elétrico
8535.90.00 | 702 | 16 unidades de chave comutadora inversora responsável pela reversão frente-ré e isolamento de grupo de motor elétrico, para veículo ferroviário, tensão nominal 3.000Vcc, corrente nominal em regime contínuo 750A
8535.90.00 | 703 | 16 unidades de Shunt para veículo ferroviário, 400/800A, 60mVcc, sensores que fazem parte do sistema de controle de grandezas do veículo
8535.90.00 | 704 | 4 unidades de módulo de interface responsável pelo isolamento do sensor e fonte de alimentação, para uso em veículo ferroviário, tensão de alimentação 24Vcc a 110Vcc, corrente de saída 250mAcc, isolação entre a entrada e a saída 2kV
8543.20.00 | 701 | 16 unidades amplificador de isolamento que permite monitorar as correntes no circuito de potência do veículo ferroviário, tensão de entrada +/ - 60/90/150mVcc, corrente de saída de +/ - 4 a 20mAcc, isolação de 15kV
8543.20.00 | 702 | 16 unidades geradoras de pulso óptico de uso em veículo ferroviário, para gerar sinais necessários as medidas de velocidade, distância e patinagem do veículo, com 1 ou 3 sensores ópticos
8607.19.90 | 701 | 4 unidades painel indicador de performance e estados funcionais do veículo ferroviário através de display DT 4 x 20 com tubos de vácuo fluorescentes de alto contraste
9030.90.20 | 701 | 4 unidades de controlador mestre responsável pelo comando de tração e frenagem do veículo ferroviário
9030.90.20 | 702 | 4 unidades de sensor de tensão de uso em veículo ferroviário, tensão primária nominal de 4.000Vcc e caracterísitca de transferência de 4.000Vcc/50mAcc

Leia-se:

(SI-273) : Sistema integrado de tração e frenagem para uso metroferroviário, constituído pelos seguintes componentes:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8535.21.00 | 702 | 4 unidades de disjuntor de corrente contínua unipolar
8535.90.00 | 701 | 112 unidades de contatores ele tropneumáticos 3.000Vcc, para controle de tração de veículo ferroviário, com sistema de acionamento pneumático por comando elétrico
8535.90.00 | 702 | 16 unidades de chave comutadora inversora responsável pela reversão frente-ré e isolamento de grupo de motor elétrico, para veículo ferroviário, tensão nominal 3.000Vcc, corrente nominal em regime contínuo 750A
8535.90.00 | 703 | 16 unidades de Shunt para veículo ferroviário, 400/800A, 60mVcc, sensores que fazem parte do sistema de controle de grandezas do veículo
8535.90.00 | 704 | 4 unidades de módulo de interface responsável pelo isolamento do sensor e fonte de alimentação, para uso em veículo ferroviário, tensão de alimentação 24Vcc a 110Vcc, corrente de saída 250mAcc, isolação entre a entrada e a saída 2kV
8536.50.90 | 702 | 4 unidades de controlador microprocessado específico para o sistema de controle e fiscalização dos sistemas elétricos e pneumáticos do veículo ferroviário
8543.20.00 | 701 | 16 unidades amplificador de isolamento que permite monitorar as correntes no circuito de potência do veículo ferroviário, tensão de entrada +/ - 60/90/150mVcc, corrente de saída de +/ - 4 a 20mAcc, isolação de 15kV
8543.20.00 | 702 | 16 unidades geradoras de pulso óptico de uso em veículo ferroviário, para gerar sinais necessários as medidas de velocidade, distância e patinagem do veículo, com 1 ou 3 sensores ópticos
8607.19.90 | 701 | 4 unidades painel indicador de performance e estados funcionais do veículo ferroviário através de display DT 4 x 20 com tubos de vácuo fluorescentes de alto contraste
9030.90.20 | 701 | 4 unidades de controlador mestre responsável pelo comando de tração e frenagem do veículo ferroviário
9030.90.20 | 702 | 4 unidades de sensor de tensão de uso em veículo ferroviário, tensão primária nominal de 4.000Vcc e caracterísitca de transferência de 4.000Vcc/50mAcc

Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO FURLAN
Presidente da Câmara

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.