# RESOLUÇÃO Nº 22, DE 31 DE MARÇO DE 2015.

- Ano: 2015
- Numero: 22
- Anexo: 0
- Publicacao: 2015-04-01
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1370

RESOLUÇÃO Nº 22, DE 31 DE MARÇO DE 2015.
(Publicada no DOU de 01/04/2015)
Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,
RESOLVE, ad referendum do Conselho
Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 30 de junho de 2016, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8207.30.00 | Ex 028 - Matrizes intercambiáveis, fabricadas de aço rápido ou de metal duro, temperadas com tratamento superficial, com função de conformar e fixar chapas metálicas a frio e unir permanentemente as mesmas.
8408.10.90 | Ex 086 - Motores marítimos a diesel, eletrônicos, de 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha, com diâmetro de pistão de 145mm e com curso de pistão de 183mm, com capacidade volumétrica de 18 litros e com potência igual ou superior a 599bkW, com ou sem reversor de transmissão para pé de galinha.
8412.21.90 | Ex 008 - Motores hidráulicos de pistões radiais, acionados por “came”, de alto torque e baixa rotação, de deslocamento volumétrico máximo igual ou superior a 160cm3 por revolução, torque máximo igual ou superior a 225Nm e pressão máxima nominal igual ou inferior a 450bar.
8413.50.90 | Ex 015 - Bombas intensificadoras de pressão, montadas em “skid”, para aplicação em cortes a jato d´água, com pressão de operação igual ou superior a 40.000psi.
8413.60.19 | Ex 008 - Bombas de deslocamento positivo de movimento excêntrico, de fole metálico ou de borracha, cilindro e disco, sistema de auto-compensação radial e axial de folgas, acionadas por motor elétrico, capacidade de vazão máxima igual ou inferior a 36m3/h, e pressão de descarga máxima igual ou inferior a 10bar.
8413.70.80 | Ex 010 - Bombas centrífugas para evacuação de águas residuais provenientes de um chuveiro, lavatório, bidê, banheira, máquina de lavar roupa e/ou máquina de lavar louças, acionadas por motor elétrico monofásico de potência superior a 0,2CV mas não superior a 1CV (150 a 750W), de 2.800 a 3.600rpm, alimentação elétrica em 100-127V/60Hz ou 220-240V/60Hz, com vazão máxima entre 70 e 150L/min, temperatura de projeto com máxima de 38 a 90ºC, com evacuação horizontal máxima entre 40 e 80m e evacuação vertical (elevação) máxima entre 4 e 8m e pesando entre 3,5 e 10kg.
8413.70.80 | Ex 011 - Bombas criogênicas centrífugas de 1 estágio, própria para bombeamento de argônio líquido a -184ºC, com vazão de 190,8 litros/minuto, acionada por motor elétrico com potência de 5,5kW e rotação de 2.820rpm montada em “skid” dotado de válvulas, tubulação, instrumentação e painel de controle.
8413.70.80 | Ex 012 - Bombas criogênicas centrífugas de 1 estágio, próprias para bombeamento de oxigênio líquido a -181ºC, com vazão de 179,6L/min, acionadas por motor elétrico com potência de 5,5kW e rotação de 2.770rpm montadas em "skid" dotado de válvulas, tubulação, instrumentação e painel de controle.
8414.80.19 | Ex 102 - Compressores centrífugos para ar, isentos de óleo, com 2 ou 3 estágios de compressão, com resfriamento a água e resfriadores de ar integrados ao compressor, controle de capacidade com válvula de admissão IGV, selagem e mancais hidrodinâmicos, com pressão de trabalho igual ou superior a 3,1bar g e vazão igual ou superior a 65m3/min.
8414.80.31 | Ex 006 - Compressores de gás natural de pistão com 3 ou 4 estágios de compressão, com os cilindros de compressão montados radialmente à árvore de manivelas, sistema de resfriamento dos cilindros e do gás interestágios por meio de ar com ventoinha, mancais lubrificados com óleo sob pressão, sem base estrutural, sem motor elétrico, sem painel de controle, sem estocagem de alta pressão, com vazão de 18 a 50m3/h, pressão de aspiração de 0,35 a 4bar(g) e pressão de descarga de 250bar(g).
8414.80.31 | Ex 007 - Unidades de compressão de gás natural para utilização em estação de compressão de gás, montadas em base metálica ("skid"), dotadas de: compressor alternativo com pistão, de gases naturais, com 3 estágios de compressão, capacidade máxima nominal de até 1.2MMNm3/d, pressão de sucção de 187psig, pressão de descarga de 1.097psig; motor de combustão a gás natural com potência igual ou superior a 4.735BHP e 1.000rpm; resfriador de utilidades; separadores; garrafas de pulsação da sucção/da descarga; sistema de instrumentação, controle e válvulas. Ex 007 - Unidades de compressão de gás natural para utilização em estação de compressão de gás, montadas em base metálica ("skid"), dotadas de: compressor alternativo com pistão, de gases naturais, com 3 estágios de compressão, capacidade máxima nominal de até 1.2MMNm3/d, pressão de sucção de 187psig, pressão de descarga de 1.097psig; motor de combustão a gás natural com potência igual ou superior a 4.735BHP e 1.000rpm; resfriador de gás natural, resfriador de utilidades; separadores; garrafas de pulsação da sucção/da descarga; sistema de instrumentação, controle e válvulas. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 30 de 2015)
8417.20.00 | Ex 007 - Máquinas para cocção e resfriamento de biscoitos tipo "cracker" com capacidade de produção máxima igual ou superior a 6.000kg de massa/h, com largura de trabalho igual ou superior a 2.000mm, dotadas de: área de cocção, com produtividade máxima maior ou igual a 32kg/m2/h, com comprimento igual ou superior a 88m, dividido em 2 tipos de aquecimento, sendo 52,5m de aquecimento direto a gás e 4 zonas de controle de temperatura e 22,8m de aquecimento indireto com 2 grupos de combustão e 2 zonas de controle de temperatura e 13,5m de aquecimento por convecção com 1 grupo de combustão e 1 zona de controle, dotada de coletor das chaminés de extração das zonas com aquecimento direto, transportador com esteira metálica com largura útil de 2.000mm, com recuperação de energia de até 20% e revestimento interno com tratamento em "alludip" (alumínio-silício), conjunto de escovas para limpeza da esteira metálica, grupo de centragem automática da esteira metálica, pré-aquecimento da esteira e gestão por controlador lógico programável (CLP) e dispositivo de lavagem e enxugamento de esteira com pressão de trabalho de 200lb; transportador de saída ("take-off"); área de resfriamento com transportadores de lona e empilhadores alinhadores de biscoitos com canalização ("penny stacker").
8417.20.00 | Ex 008 - Máquinas para cocção e resfriamento de biscoitos moldados ou "cookies", com controlador lógico programável (CLP) e capacidade de produção máxima igual ou superior a 2.800kg/h para produtos com peso igual a 10g, com área de cocção de cozimento com largura útil de 1.500mm e 81m de comprimento com aquecimento misto, direto a gás (27m) com 2 zonas de controle de temperatura, indireto (30m) com 2 grupos de combustão e 2 zonas de controle de temperatura e por convecção (24m) com 2 grupos de combustão e 2 zonas de controle de temperatura, com recuperação de até 20% de energia, dispositivo de resfriamento com água da lâmina de aço, revestimento interno com "alludip" (alumínio-silício) e transportadores resfriadores com lona de plástico alimentar, com largura útil de 1.500mm.
8418.50.10 | Ex 001 - Freezers IQF (Individual Quick Freezing) horizontais contínuos, para congelamento rápido individual, para partes de aves, carnes, pescados e vegetais, com congelamento por contato direto pela esteira TCAD (Teflon Coated Aluminum Droplets) ou modular plástica e ar forçado, com capacidade que pode variar entre 600 e 10.000kg/h.
8419.31.00 | Ex 004 - Combinações de máquinas controladas via pressão de vapor, para secar e quebrar a massa de batata utilizada na fabricação de flocos, com saída de produto acabado igual ou superior a 900kg/h, compostas de: 1 silo com rosca de alimentação para dosagem adicional de flocos, construído em aço inoxidável, diâmetro 200 e 2.500mm de comprimento; 1 rosca lateral trituradora, diâmetro de 400 e 7.500mm de comprimento; 2 roscas para alimentação do rolo secador, diâmetro de 300 e 2.500mm de comprimento; 2 tambores secadores construídos em ferro fundido, equipados com 6 rolos aplicadores, 1.800mm de diâmetro e 4.800mm de comprimento; 2 sistemas raspadores móveis com eixos paralelos e facas de raspagem; 2 conjuntos de controle de vapor de pressão fornecendo 13 bar; 2 roscas pré-quebradoras, diâmetro 400 e 4.800mm de comprimento; 2 roscas de recolhimento de resíduos, diâmetro de 300 e 4.800mm de comprimento e 2 rolos de aplicação superior com ajuste remoto.
8419.39.00 | Ex 084 - Secadores de operação contínua especialmente projetado para secagem de pastas, tortas e lama de alta viscosidade, sem utilização de bombeamento, de alta eficiência energética pela utilização de sistema de evaporação por contato direto ar quente x "pasta", compacto (câmara de ar com diâmetro aproximado de 4,4m, câmara de secagem de 2,5m de diâmetro e altura total de 7m), dotados de desintegrador rotativo vertical para desintegrar/dispersar a "pasta" em partículas de dimensões originais evitando a formação de grumos e/ou partículas aglomeradas, com capacidade para evaporar 7.500kg/h de água.
8419.50.10 | Ex 029 - Trocadores de calor, de placas, em aço inoxidável, especialmente projetadas para operar em situação de choque térmico permanente, com temperatura interna de 110ºC e temperatura externa de -43ºC, com 9 prateleiras com espaçamento de 140mm para a circulação dos carros de secagem, tendo 3,2m de comprimento, 1,3m de largura e 1,5m de altura, com área de aquecimento por conjunto de 23m², com volume de água por conjunto de 800 litros, circulação de água de 105m3/h, capacidade de sublimação por conjunto de 1.100kg água/dia, capacidade de sublimação específica de 2,25kg água/m²por hora, pressão interna nas placas de 2bar, pressão externa nas placas de 0,5mbar.
8419.81.90 | Ex 028 - Grelhadores de preparação de sanduíches para linha profissional, completos com seus respectivos acessórios normais e próprios para limpeza (escova de limpeza, espátula e raspador especial), com aquecimento combinado por micro-ondas, infravermelho e placas de contato, tempo de confecção inferior a 60s, placa de contato superior em alumínio nervurado e antiaderente, autoajustável desde 10 até 75mm, superfície inferior em vidro de quartzo liso de 4mm de espessura, seleção de temperaturas independentes para cada placa superior e inferior, reguláveis respectivamente de 150 a 250ºC e 150 a 280ºC, sistema automático de fechamento e abertura controlado por eletromagneto, controle eletrônico com visor digital LED, contagem decrescente e avisador acústico, 4 programas instalados com temperatura x tempo personalizáveis, 2 magnetrons para micro-ondas de 900W cada, potência por placa de 900W, potência total instalada de 5kW, alimentação de 400V/trifásico. Ex 028 - Grelhadores de preparação de sanduíches para linha profissional, completos com seus respectivos acessórios normais e próprios para limpeza (escova de limpeza, espátula e raspador especial), com aquecimento combinado por micro-ondas, infravermelho e placas de contato, tempo de confecção inferior a 60s, placa de contato superior em alumínio nervurado e antiaderente, autoajustável desde 10 até 75mm, superfície inferior em vidro de quartzo liso de 4mm de espessura, seleção de temperaturas independentes para cada placa superior e inferior, reguláveis respectivamente de 150 a 250ºC e 150 a 280ºC, sistema automático de fechamento e abertura controlado por eletromagneto, controle eletrônico com visor digital LED, contagem decrescente e avisador acústico, 4 programas instalados com temperatura x tempo personalizáveis, 2 magnetrons para micro-ondas de 900W cada, potência por placa de 900W, potência total instalada de 5kW. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 30 de 2015)
8419.81.90 | Ex 036 - Vibradores impulsionados indiretamente, para inspeção e usinagem de flocos de batata oriundos do processo de secagem, com saída de produto acabado igual ou superior a 900kg/h, largura de 920mm, comprimento de 3,050mm, altura de alimentação de 970mm, dotados de calha de flocos construída em aço inoxidável com válvula e ímã permanente, calha convergente construída em aço inoxidável para alimentar o produto no moinho e válvula de acionamento pneumático operada automaticamente por sensor de nível. Ex 036 - Vibradores impulsionados indiretamente, para inspeção e usinagem de flocos de batata oriundos do processo de secagem, com saída de produto acabado igual ou superior a 900kg/h, largura de 920mm, comprimento de 3.050mm, altura de alimentação de 970mm, dotados de calha de flocos construída em aço inoxidável com válvula e ímã permanente, calha convergente construída em aço inoxidável para alimentar o produto no moinho e válvula de acionamento pneumático operada automaticamente por sensor de nível. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8419.81.90 | Ex 037 - Cozedores a vapor de rosca dupla para cozinhar e esmagar batatas para produção de flocos, com capacidade de produção igual ou superior a 900kg/h, temperatura de operação de aproximadamente 95ºC, dotados de tampa operada pneumaticamente, rosca com diâmetro de 900mm, comprimento de 6.100mm; silo com rosca de alimentação com diâmetro de 400 e 3.000mm de comprimento; espremedor com rosca esmagadora construída em aço inoxidável, diâmetro de 300 e 2.500mm de comprimento.
8419.81.90 | Ex 038 - Combinações de máquinas para secagem uniforme de palitos de batata pré-fritos, para um processamento de 25t/h e alimentação igual ou superior a 36.000kg/h, com aquecimento unilateral em 3 estágios inclinados para permitir diferentes profundidades de camadas e “turn-over” do produto e zonas múltiplas e independentes de calor e de secagem, composta: estrutura do secador fabricada em aço inox, dimensões 60, 12 x 5,79 x 2,39m (excluindo altura dos pés), com gabinete dotado de revestimento de 64mm de espessura de lã mineral para isolamento e fator K de 0.04w/mºC; esteira de descarga com retorno externo, com largura de 3,81m e 199,80m2 de área de secagem, envoltório de 180º em torno da roda dentada, lâmina articulada com passo de 152mm e fendas de 2,38 x 17,5mm, guia lateral de transporte tipo offsete com 88,9mm de altura do lado do produto das guias estacionárias e rolete lateral da corrente tipo rolo chato; 40 ventiladores de recirculação fabricados em aço inox com pás inclinadas para circulação de ar no secador; 8 ventiladores de exaustão com taxa máxima de vazão de 32,111m3 à 57°C, pressão estática de 0,74Pa; “dampers” para sistema de exaustão e ar novo, tipo lâminas opostas ajustadas e filtros de malha de aço inoxidável; trocadores de calor a vapor com pressão de 9bar, dotados de parafusos para remoção de partes de sua estrutura a cada 4,8 metros do comprimento; sensores de temperatura extensível a 305mm do produto e sensores de umidade relativa.
8419.81.90 | Ex 039 - Combinações de máquinas para fritura de batatas com capacidade de 25t/h compostas de: fritadeira tipo fluxo zonal automático com superfície de 22,5m2 dotada de correia de transporte interno do produto fabricada em aço carbono, tampa isolada de parede dupla, sistema elétrico de elevação da tampa, controle automático do nível do óleo, chaminé com seção telescópica, caldeira multizonal de aço inoxidável e sistema de limpeza local (C.I.P.) por meio de spray balls; sistema de circulação do óleo dotado de 3 bombas com capacidade individual de 650m3/h, conjunto de óleo de fritura de controle pneumático e tubulações com suas válvulas de controle e acessórios; filtro de óleo em esteira, construído em aço inoxidável, incluindo esteira de malha de arame leve, unidade de redutor de velocidade fixa na esteira, faca de ar para limpeza contínua da esteira, sistema de elevação para a correia filtrante e isolamento; trocador de calor a vapor capacidade instalada de 7.300kW, pressão de 18bar(g) de vapor, dotado de válvula de controle do vapor, filtro e válvula de corte; e unidade de filtragem de papel incluindo transporte do papel controlado por sensor de nível de óleo na superfície, conexão de alimentação de óleo com válvulas de controle, tanque de coleta de óleo equipado com interruptor de nível, tubulação de interligação com a frigideira e bomba de retorno de óleo.
8419.89.99 | Ex 163 - Combinações de máquinas para tratamento e recuperação de soda cáustica proveniente do processo têxtil de mercerização, por meio da evaporação da água, transformando a lixívia fraca em lixívia forte e condensado de vapor, com capacidade de recuperação de 540 l/h, compostas por: pré-aquecedor de lixívia fraca, com capacidade para pressão de 6bar e temperatura de 180°C; evaporador de água com capacidade para 3.492kg/h; separador de vapor com capacidade para 3,5m3/h a 90ºC.
8420.10.90 | Ex 022 - Combinações de máquinas para laminação por extrusão, utilizadas na produção de papel laminado para embalagens, com capacidade para rolos com largura de 850 a 1.650mm, a uma velocidade máxima de 650m/min, compostas de: desbobinador; embobinador; acumulador; tensionador; sistema de tratamento por chama; rolos refrigerados "chill roll"; carros de extrusão com troca de tela e matriz linear com elementos de abertura e fechamento de forma remota "flat die"; inspeção de superfície; gerador de ozônio; transportador de rolos; mesa de elevação; com controlador lógico programável (CLP)
8421.29.90 | Ex 090 - Combinações de máquinas para tratamento de chorume, para filtrar substância líquida resultante do processo de putrefação (apodrecimento), procedente de aterro sanitário mediante tecnologia de membranas de 3 etapas — lixiviado-1a etapa; permeado-2a etapa e alta pressão-3a etapa —, montadas em 2 contêineres marítimos de 40', compostas de: módulos "DT" (módulos de osmose inversa) específicos para chorume, bombas, instrumentações, sistema de pré-filtração, tubulação de baixa e alta pressão e sistema de controle, com capacidade de tratamento de 240m3/dia, principais elementos integrantes; 2 filtros de areia; 4 filtros de cartucho; 7 bombas centrífugas; 4 bombas de alta pressão de pistões; 4 bombas em linha; 94 módulos "DT" na primeira etapa, 32 módulos "DT" na segunda etapa e 20 módulos "HPDT" de alta pressão, para trabalho entre 100 e 120 bar; 5 bombas dosificadoras; 3 válvulas motorizadas; 2 unidades de controle equipadas com conductivímetros (medidor de condutividade elétrica), pH-metros, caudalímetros (medidor de vazão) e PLC industrial com software de controle; 1 compressor; 1 soprador; 1 painel elétrico; manômetros; válvulas de corte e acionadores pneumáticos; transmissores de pressão; interruptores de pressão; rotâmetros; tubulação de PVC; tubulação de pressão, resfriadores, ventiladores de teto de contêineres; bombas centrífugas outside; tanque de armazenamento do ácido sulfúrico, depósitos de controle de pH, os depósitos permeado e concentrado, dotados de suas implementações de medidores de pH, indicadores de nível, medidores de vazão e outros controles, torre de "striping" desmontada e repostos mecânicos".
8421.39.90 | Ex 042 - Filtros de ar para sucção de compressor centrífugo de ar, com capacidade de 27.200m3/h, por sistema de filtragem química e mecânica do ar, composto por filtro mecânico inicial, três passes de filtragem química (carvão ativado, carvão impregnado e alumina impregnada) e filtro mecânico final.
8421.99.99 | Ex 016 - Módulos de elementos filtrantes e retrolaváveis para estação de tratamento de água (ETA), com área de filtração igual ou superior a 2.600m2, dotados de feixes de fibras ocas de diâmetro externo igual ou superior a 2,3mm, adequados ao fluxo de fora para dentro, com poros distribuídos de forma assimétrica e grau de filtragem de 0,03 mícron, feitos de polivinildifluor (PVDF) com suporte de poliéster montados em estruturas de aço inoxidável e fixados somente na sua parte inferior, capazes de operar, de forma submersa, em água, efluentes ou outros fluidos, com tolerância a concentração de sólidos igual ou superior a 1.000mg/L, contendo dispositivo central, com entradas inferiores e saída superior, para aeração, e tubo coletor de filtrados instalado na parte superior dos módulos.
8422.30.10 | Ex 056 - Máquinas automáticas, rotativas, para aplicação de rótulos com cola fria e/ou quente e/ou autoadesivo, por meio de agregados de rotulagem, em garrafas ou frascos de vidro e/ou plástico, controladas por sistema lógico programável (CLP), com interface de operação por meio de painel “touch screen” colorido, com sistema de segurança de acesso, com sistema de orientação de garrafas por servomotor, com ou sem alimentação automática de rótulos, com ou sem sistema de inspeção de aplicação dos rótulos, com diâmetro de carrossel de 2.400mm e capacidade compreendida de 6.000 a 72.000frascos/hora.
8422.30.10 | Ex 057 - Máquinas automáticas, modulares, rotativas, para aplicação de rótulos com cola fria e/ou quente e/ou autoadesivo, por meio de agregados de rotulagem, em garrafas ou frascos de vidro e/ou plástico, controladas por sistema lógico programável (CLP), com interface de operação por meio de painel “touch screen” colorido, com sistema de segurança de acesso, com sistema de orientação de garrafas por servomotor, com ou sem alimentação automática de rótulos, com ou sem sistema de inspeção de aplicação dos rótulos, com diâmetro de carrossel de 1.800mm e capacidade compreendida de 6.000 a 72.000frascos/hora.
8422.30.21 | Ex 024 - Máquinas automáticas para empacotamento de café torrado e moído a vácuo, para pacotes com formatos de 250 e 500g, com unidade formadora de pacotes e unidade dosadora de enchimento; câmara de vácuo e checador de peso com tendência, com capacidade de produção de 35 pacotes por minuto.
8422.30.29 | Ex 305 - Combinações de máquinas para montagem e envase de cápsulas utilizadas em cafeteira doméstica com capacidade de produção de 36.000cápsulas/h, compostas de: máquina de enchimento de cápsulas que dosa a quantidade de café e outras bebidas, pesa as cápsulas cheias, corta e sela a membrana de fechamento, limpa a borda, vira e ejeta a cápsula, com tensão operacional de 3 x 400VAC, potência nominal de 115kW, pressão operacional máxima de 6bar; máquina de exame de qualidade com sistema de visão por câmeras, com capacidade de análise de 600 cápsulas /min, tensão elétrica de entrada de 220V e pressão ajustada do regulador de 6bar, que, no primeiro transportador, verifica a correta posição da cápsula e uma guia posiciona-a para o segundo transportador; o sistema de visão controla a área superior e inferior de cada cápsula no terceiro transportador e realiza o agrupamento das cápsulas aprovadas; as cápsulas reprovadas são recolhidas em caixas fora da estação.
8422.40.90 | Ex 546 - Máquinas automáticas para embalar tubos plásticos flexíveis corrugados ou lisos com diâmetro externo mínimo de 12mm e máximo de 50mm, com capacidade para produzir rolos com diâmetro externo máximo de 720mm, diâmetro interno variável de 195 a 345mm e largura variável de 95 a 300mm, contendo guias para tubo com diâmetros internos de 20mm,25mm e 32mm, sistema automático com acionamento eletro pneumático para amarração das bobinas através de aplicação de 6 cintas de poliproplipleno, medidor de comprimento, sistema de corte dos tubos, controle de velocidade com roletes guia e painel de controle com Controlador Lógico Programável (CLP).
8422.40.90 | Ex 547 - Máquinas automáticas para embalar latas, garrafas e recipientes do tipo PET em envoltórios de papel cartão em formato de pacote, com capacidade máxima de 220 unidades embaladas/min.
8422.40.90 | Ex 548 - Máquinas automáticas para embalar latas e garrafas em envoltórios de papel cartão em formato de pacote, com capacidade máxima de 300 unidades embaladas/min.
8422.40.90 | Ex 549 - Máquinas automáticas para embalar latas, garrafas e recipientes do tipo PET em envoltórios de papel cartão em formato de cesta, com capacidade máxima de 225 unidades embaladas/min.
8422.40.90 | Ex 550 - Máquinas automáticas para embalar garrafas e recipientes do tipo PET em envoltórios de papel cartão em formato de cesta ou pacote, com velocidade máxima de 250 unidades embaladas/min para o formato de cesta e de 300 unidades embaladas/min para o formato de pacote.
8422.40.90 | Ex 551 - Combinações de máquinas para embalagens contendo máquinas lineares de 6 canais para contar e agrupar 16 cápsulas de café e outras bebidas com capacidade de contagem de 108.000cápsulas/h e contendo 3 níveis de memória (buffer) com 6 abas cada nível, operando em tensão elétrica máxima de 400V, associadas a máquinas de acondicionar em displays cúbicos com capacidade máxima de 130 displays cúbicos/min, absorção máxima de energia elétrica de 18kW e pressão operacional 6 bar, incluindo transportadores, painéis de distribuição de energia elétrica e painel de controle.
8422.40.90 | Ex 552 - Máquinas embaladoras automáticas de partes de frango, carne, peixe ou hortifrútis, com filmes de PVC estiráveis/extensíveis, em bandejas rígidas ou de EPS (poliestireno expandido), com comprimento compreendidos de 120 a 350mm, largura compreendida de 100 a 230mm e altura compreendida de 10 a 130mm, dotadas de dispositivo de estiramento do filme, inversor de giro do motor e painel de comando, com capacidade máxima de 24 bandejas por minuto e potência de 1.980W.
8422.40.90 | Ex 553 - Máquinas automáticas para embalar bolinhos redondos de 40g, diâmetro de 65mm, altura de 33mm, capacidade de 1.133bolinhos/min ou retangulares de 40g com comprimento de 95mm, largura de 45mm, altura de 35mm, capacidade de 883bolinhos/min, com emendador de filme automático, alimentador acumulador, distribuidor e controlador lógico programável (CLP). Ex 553 – Combinações de máquinas automáticas para embalar bolinhos redondos de 40g, diâmetro de 65mm, altura de 33mm, capacidade de 1.133bolinhos/min ou retangulares de 40g com comprimento de 95mm, largura de 45mm, altura de 35mm, capacidade de 883bolinhos/min, com emendador de filme automático, alimentador acumulador, distribuidor e controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 89, de 2015)
8422.40.90 | Ex 554 - Máquinas encartuchadeiras horizontais automáticas e contínuas, com passo de 6 polegadas, para embalar cartuchos nas dimensões 85 x 84 x 28mm, contendo gelatina em pó, com a capacidade de até 400cartuchos/min, com sistema de fechamento tipo "hot-melt", com desenho ergonômico de 3 zonas; tela “touch screen” a cores, monitoramento integrado com diagnóstico contínuo, controladas por controlador lógico programável (CLP), com construção pesada das correntes de acionamento.
8422.40.90 | Ex 555 - Máquinas empacotadoras automáticas horizontais de sabonetes, com capacidade de produção de 350unidades/minuto, para embalagem estilo dupla dobra, de movimento contínuo, equipada com 2 bobinas, 1 alimentador, célula fotoelétrica, conjunto de partes de formato de sabonetes, suportes de bobinas com emendador, seções de termo-vedação e resfriamento, servomotores com codificador absoluto para embalador principal, alimentação de papel, faca rotacional, dobradora lateral e intermitor, painel de controle pré-cabeado, cartões de sincronização de todos os servomotores com tela sensível ao toque e controlador lógico programável - CLP para todo o equipamento incluindo controle de temperatura de termo-vedação.
8424.20.00 | Ex 002 - Pulverizadores rotativos de alta velocidade para pintura eletrostática, equipados com turbina de ar magnética, com apoio aéreo para possibilitar maior velocidade no giro dos sinos, compreendendo uma velocidade entre 15.000 e 70.000rpm.
8424.89.90 | Ex 262 - Máquinas automáticas para aplicação de lubrificante e de inibidor de ferrugem nas mangas e na sede do guarda pó do eixo de rodeiro ferroviário, com tempo de ciclo menor que 2 minutos, para rodeiros com bitola ferroviária de 1.600mm e diâmetro de roda entre 711 e 1.066mm, compostas por conjunto de bicos de pulverização com pressão de 0,4-0,5bar, por reservatório de lubrificante e de inibidor de ferrugem com capacidade para 60 litros, e por motor rotacional de rodeiro de 2HP com velocidade de rotação entre 8-12rpm.
8425.31.10 | Ex 002 - Guinchos elétricos, de capacidade até 1.300kg, velocidade de operação até 6m/min e freio a disco elétrico, para içamento de cargas com precisão, em montagem de elevadores.
8425.39.10 | Ex 010 - Puxadores hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para lançamento de 1 cabo com diâmetro máximo de 16mm, em redes de transmissoras de energia elétrica, tração máxima de 45kN a velocidade de 2km/h, velocidade máxima de lançamento de 5km/h a tração de 17,5kN, com roda guia de diâmetro de 400mm, massa 2.000kg, motor a diesel de 48kW refrigerado a água, transmissão hidráulica com circuito fechado para variação contínua de velocidade em ambos os sentidos de rotação, sistema de pré-ajuste de tração, freio hidráulica negativo autoatuante, dinamômetro hidráulico com ponto de ajuste e controle automático da tração máxima, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, instrumentos de controle para o sistema hidráulico e o motor a diesel, eixo rígido para reboque a velocidade máxima de 30km/h com freio de estacionamento mecânico, enrolador automático de carretel incorporado com autocarregamento e enrolamento de nível automático, estabilizador de lâmina frontal com atuação mecânica, ponto de ligação à terra.
8425.39.10 | Ex 011 - Guinchos hidráulicos projetados para torres de montagem para operações de agrupamentos de linhas aéreas de baixa e média voltagem em redes de transmissoras de energia elétrica, com tração máxima de 30kN a velocidade de 1,5km/h, velocidade máxima de 5km/h a tração de 8,5kN, tambor com diâmetro externo de 530mm, diâmetro interno de 355mm e largura de 700mm, com capacidade para 400m de cabo antigiratório de diâmetro de 14mm, massa de 1.000kg, motor a diesel de 25kW refrigerado a água, transmissão hidráulica com circuito fechado para variação contínua de velocidade em ambos os sentidos de rotação, freio hidráulico negativo autoatuante, dinamômetro hidráulico com ponto de ajuste e controle automático de tração máxima, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, nivelamento automático do enrolamento, eixo rígido para reboque a velocidade máxima de 30 km/h, eixo de engate com altura regulável, estabilizador de lâmina frontal com atuação mecânica.
8425.39.10 | Ex 012 - Puxadores hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para lançamento de 1 cabo com diâmetro máximo de 24mm em redes de transmissoras de energia elétrica, com controle eletrônico, tração máxima de 180kN a velocidade de lançamento de 2,2 km/h, velocidade máxima de lançamento de 5km a tração de 80kN, roda-guia com diâmetro de 600mm, massa de 6.000kg, motor a diesel de 209kW resfriado a água, circuito hidráulico fechado para variação contínua da velocidade em ambos os sentidos de rotação, sistema de tração pré-ajustado, freio hidráulico negativo autoatuante, dinamômetro hidráulico com ponto de ajuste e controle automático da tração máxima, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, instrumentos de controle para o sistema hidráulico e o motor a diesel, eixo rígido para reboque a velocidade máxima de 30km/h com freio de estacionamento mecânico, enrolador automático de carretel incorporado com autocarregamento e enrolamento de nível automático, estabilizador de lâmina frontal com atuação hidráulica, ponto de ligação à terra, garra de tração de cabo com atuação hidráulica para operação de mudança de carretel, dispositivo auxiliar para suporte e posicionamento do carretel.
8426.12.00 | Ex 001 - Transportadores autopropulsados sobre pneus, “tipo Straddle Carrier”, com capacidade para levantar até 50t de carga, apoiados em 3 pontos, sem suspensão, com altura máxima de elevação de carga de até 6m, com sistema telescópico de elevação do chassis, com direção e mecanismo de elevação hidráulicos e cabine para o operador no nível do solo. Ex 001 - Transportadores autopropulsados sobre pneus, "tipo Straddle Carrier", com capacidade para levantar até 50t de carga, apoiados em 3 pontos, sem suspensão, com altura máxima de elevação de carga de até 6m, com ou sem sistema telescópico de elevação do chassis, com direção e mecanismo de elevação hidráulicos e cabine para o operador no nível do solo. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 112, de 2015)
8426.41.90 | Ex 016 - Guindastes autopropulsados sobre pneumáticos, tipo "reach stacker" acionados por motor diesel de potência mínima de 164kW a 2.200rpm, com capacidade de carga de 10 toneladas, dotados de lança telescópica hidráulica com "spreader", próprios para elevação, transporte e armazenagem de contêineres de 20 e 40 pés, equipados com sistema de identificação de falhas, através de módulos de controle interligados por sistema de cabos tipo "CAN-Bus", entre eixo de 5.400mm com capacidade de empilhamento para 6 contêineres de 8 pés e 6 polegadas de 10 toneladas na primeira fila na sexta altura, 9 toneladas na quinta altura da segunda fila e 5,5 toneladas na 4 quarta altura da terceira fila.
8426.41.90 | Ex 058 - Extratores de feixes tubulares hidráulicos motorizados tipo "saca-feixe", para utilização em manutenção de trocadores de calor, com comprimento máximo do feixe a ser extraído de até 12.500mm e diâmetro máximo do feixe de até 2.500mm, carro de extração com força máxima de tração de até 65t, unidade hidráulica com motor a diesel ou pneumático, resfriado a ar ou a água, podendo ter capacidade para se movimentar ao mesmo tempo em ambas as direções e com até 3 sapatas de sustentação.
8426.91.00 | Ex 026 - Gruas para serem instaladas em veículos rodoviários, hidráulicas articuladas, com momento máximo de carga de 150,7 t por m, capacidade máxima de carga igual a 40t, alcance hidráulico máximo do braço de 25,6m, sistema de giro infinito, sapatas de sustentação com abertura até 10,4m, pressão máxima de trabalho de 385 bar, bomba com vazão variável de 120L/min.
8426.99.00 | Ex 002 - Gruas florestais para instalação de cabeçote processador construída em aço de alta resistência com 16 toneladas de momento, braço telescópico de 10,03 metros, sistema braços paralelos, com base fixa para aplicação em escavadeira hidráulica e rotator de giro contínuo incluindo cabo elétrico.
8427.10.90 | Ex 080 - Veículos rebocadores de aeronave sobre rodas, com dispositivo de elevação, autopropulsados por motor elétrico, alimentados por 4 baterias recarregáveis, com capacidade máxima de reboque de 50.000kg, guiados manualmente por uma unidade de controle remoto ou automaticamente através de câmeras que identificam marcações em solo.
8427.10.90 | Ex 106 - Plataformas para trabalhos aéreos, com lança articulada e/ou telescópica sobre mesa giratória, com capacidade de rotação da base de 355º não contínuos, autopropulsadas sobre rodas ou esteiras, com tração e direção em 2 ou nas 4 rodas, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis do próprio equipamento, controladas por painel de controle na plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma de 14,32m, alcance horizontal máximo igual a 6,91m e capacidade máxima de carga sobre a plataforma igual a 227kg.
8427.10.90 | Ex 107 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias livres de manutenção, recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevado, com controle automático de tração e tração hidráulica 4 x 2, freio hidráulico dinâmico nas rodas motrizes frontais por fricção, dotadas de patola de segurança e capacidade de inclinação longitudinal sobre rampas inferior ou igual a 25%, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle joystick, e outro localizado na base da plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma igual a 9,91, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance inferior ou igual a 1,52m, capacidade de carga sobre o cesto da plataforma igual a 408kg e sobre o deck extensível da plataforma igual a 136kg.
8427.20.10 | Ex 032 - Empilhadeiras autopropulsadas, sobre pneus, acionadas por motor diesel, para colocação em seco, transporte e volta à água de embarcações com capacidade máxima de carga de 16.422kg, elevação máxima do garfo de carregamento em relação ao solo igual a 16,45m e descida máxima do garfo de carregamento em relação ao solo igual a 5,48m.
8427.20.10 | Ex 042 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor a diesel, para elevação, transporte e armazenagem de carga, com capacidade máxima compreendida entre 20.000 e 65.000kg, com altura de elevação dos garfos compreendida entre 3.100 e 4.000mm, com altura do mastro compreendida entre 3.445 e 7.700mm, entre eixos compreendidos entre 2800 e 6.000mm, motor com potência entre 147 e 294kW e torque do motor compreendido entre 700 e 2.172Nm, com ou sem garfos.
8427.20.10 | Ex 043 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionada por motor à Diesel, própria para elevação, transporte e armazenagem de contêineres vazios de 20 ou 40 pés, com capacidade máxima compreendida entre 08 e 10 toneladas, com altura de elevação do “spreader” ou garra hidráulica compreendida entre 2.245 e 21.525mm, com altura do mastro compreendida entre 5.145 e 21.845mm, entre eixos compreendidos entre 3.750 e 4.500mm, motor com potência entre 147 e 201kW e torque do motor compreendido entre 700 e 1.180Nm, com ou sem “spreader” ou garra hidráulica.
8427.20.90 | Ex 168 - Veículos autopropelidos sobre rodas, operados por controle remoto, para remoção e transporte de feixes de permutadores de calor de até 25t, com diâmetro máximo do feixe de 2 e 8m de comprimento, altura máxima de trabalho de 6m, com velocidade máxima de 10km/h, dotados de plataforma móvel, motor a diesel, 4 rodas, força máxima de tração de 50t.
8427.20.90 | Ex 169 - Veículos autopropulsados sobre rodas, para elevação, empilhamento, transporte e/ou armazenagem de cargas, com tração e direção em 2 ou 4 rodas, sobre pneus do tipo fora de estrada "rough terrain", acionados por motor a diesel com potência máxima igual ou superior a 99HP, mas inferior ou igual a 111HP, com lança telescópica sobre base rotacionável, fixada na traseira do veículo, com elevação máxima da lança igual ou superior a 13,36m, mas inferior ou igual a 20,87m e alcance horizontal máximo igual ou superior a 8,59m, mas inferior ou igual a 18,20m, com capacidade máxima de carga igual ou superior a 3.629kg, mas igual ou inferior a 5.000kg.
8427.20.90 | Ex 170 - Plataformas para trabalhos aéreos dotadas de lança telescópica sobre base giratória, com capacidade de rotação da base de 360º contínuos, autopropulsados sobre rodas ou esteiras, com tração e direção em 2 ou nas 4 rodas, acionadas por motor a combustão interna a bi-combustível ou diesel, controladas por painel de controle na plataforma contendo alavanca de controle, com altura máxima de trabalho da plataforma igual ou superior a 19,79m, mas inferior ou igual a 26,20m e alcance horizontal máximo igual ou superior a 15,48m, mas inferior ou igual a 21,80m, com capacidade máxima de carga da plataforma igual ou superior a 227kg, mas inferior ou igual a 680kg.
8427.20.90 | Ex 171 - Plataformas para trabalhos aéreos, com lança telescópica sobre base giratória, com capacidade de rotação da base de 360º contínuos, autopropulsadas sobre rodas ou esteiras, com tração e direção em 2 ou nas 4 rodas, acionadas por motor a combustão interna bi-combustível ou diesel, controladas por painel de controle na plataforma contendo alavanca de controle, com altura máxima de trabalho da plataforma igual ou superior a 14,20m, mas inferior ou igual a 15,72m e alcance horizontal máximo igual ou superior a 9,65m, mas inferior ou igual a 11,18m, com capacidade máxima de carga da plataforma igual a 227kg.
8428.33.00 | Ex 042 - Máquinas para transporte e elevação de rodeiros ferroviários, com dimensões de 3,8m x 4,2m x 7m (largura x comprimento x altura), peso líquido aproximado do vagão de 2.000Kg, altura de elevação de 3.200mm, para rodeiros com bitola ferroviária de 1.600mm, diâmetro entre 850 e 980mm, comprimento máximo de eixo de 2.600mm e peso máximo de 1.750Kg, compostas de estrutura suporte com 4 perfis em U, plataforma de elevação, roletes-guia, correia, contrapeso com peso líquido aproximado de 2.850Kg, polia de inversão, polia motriz, motor de acionamento de 2,2kW, batentes e sistema pneumático para evitar a movimentação do rodeiro durante a elevação.
8428.39.90 | Ex 124 - Equipamentos automáticos para armazenamento de alta densidade de caixas com produtos de estoque e pedidos finalizados, com capacidade de movimentação de até 200bandejas/hora por carrossel em ciclos duplos, com ajuste variável conforme volume de pedidos, com capacidade total de armazenagem de 19.872 posições, composto de 23 carrosséis horizontais com 8 níveis de armazenagem e 108 posições por nível, 23 elevadores duplos para armazenamento e retirada de bandejas, com direção de transporte na horizontal e vertical, e capacidade máxima de 25kg por unidade de armazenagem/transporte.
8428.39.90 | Ex 125 - Equipamentos automático para transporte aéreo de produtos em cabides, com área de armazenagem temporária dos produtos (buffer), com capacidade de até 106.100 unidades em cabides, área de transporte motorizado horizontal e vertical até as posições de armazenagem, área de sorteamento por grupo de produtos com 216 linhas de saída de classificação, área de sorteamento por lojas com até 600 linhas de saída de classificação, área de sorteamento por rota com capacidade de até 40.388unidades/hora, acessórios para montagem e funcionamento.
8428.39.90 | Ex 126 - Máquinas automáticas para transporte de rodeiros ferroviários, com velocidade motriz aproximada de 0,4m/s, dimensões de 2,2m x 50m x 0,8m (largura x comprimento x altura), peso líquido aproximado do vagão de 1.000kg, para rodeiros com bitola ferroviária aproximada de 1.620mm, diâmetro entre 850 e 980mm, comprimento máximo de eixo de 2.400mm, e peso máximo de 1.750kg, compostas de carrinho com escape, sensor de acionamento, ejetor pneumático, motor de 0.37kW, batentes e sistema pneumático para evitar a movimentação do rodeiro.
8428.39.90 | Ex 127 - Carrosséis horizontais automáticos com 8 níveis de armazenamento de alta densidade de caixas com produtos de estoque e pedidos finalizados, com capacidade de movimentação de até 200bandejas/h em ciclos duplos, com ajuste variável conforme volume de pedidos com 108 posições de armazenagem por nível, elevador duplo para armazenamento e retirada de bandejas, com direção de transporte na horizontal e vertical, e capacidade máxima de 25kg/unidade de armazenagem/transporte.
8428.90.90 | Ex 322 - Pisos móveis deslizantes, do tipo "vaivém", feitos em aço ou alumínio, na largura compreendida entre 2 e 6m e comprimento máximo igual ou inferior a 30m, capacidade máxima igual ou inferior a 150 toneladas, velocidade de deslocamento da mercadoria de até 5m/min., contendo travessas, de deslocamento e de sustentação; dispositivo hidráulico para acionamento do piso, com sua respectiva tubulação e pressão até 350bar; válvulas de esfera, de retenção, de comutação e de controle; painel de controle e estrutura metálica de sustentação.
8428.90.90 | Ex 323 - Armazenadores e separadores verticais com bandeja, para armazenamento e separação de produtos, com elevador automático integrado, para movimentação vertical e transversal de bandejas metálicas de dimensões 4.000 x 820 x 75mm (largura x profundidade x altura), com capacidade de movimentação de até 112bandejas/hora, com capacidade total de armazenagem de 61 bandejas com tela de controle sensível ao toque.
8428.90.90 | Ex 324 - Equipamentos de movimentação giratória de rodeiros ferroviários, permitindo a mudança de direção de movimentação dos rodeiros, possui largura de 2,4m, comprimento de 2,6m, altura de 0,5m, velocidade de giro de 2rpm e peso líquido aproximado de 2.500kg; para rodeiros com diâmetro entre 850 a 980mm, peso mínimo de 1.750kg, comprimento máximo do eixo de 2.400mm e bitola de via de 1.600mm; contendo dispositivo de trava, ejetor elétrico, unidade giradora, motor da unidade de giro de 0.55kW, motor do dispositivo de trava de 0.18Kw e motor de remoção de 0.75kW.
8428.90.90 | Ex 325 - Células robotizadas para manuseio de virabrequins em processos de lavagem e secagem, composta de: robô industrial articulado, com 6 graus de liberdade, alcance de 3,06metros, capacidade de movimentação de peças de até 185kg e equipado com sistema de programação com terminal portátil, controle e sistema de verificação dupla de segurança (DCS); estrutura de sustentação; dispositivos elétricos e pneumáticos para funcionamento do robô industrial e interface com as máquinas de lavagem e secagem; pinças para manipulação; esteira de transporte; estação SPC (“Station Part Control”) e sistema de segurança de operação com grades de proteção e travas de segurança.
8428.90.90 | Ex 326 - Células robotizadas para despaletização de virabrequins de motores automotivos, compostas de: robô industrial articulado, com 6 graus de liberdade, alcance de 3,06metros, capacidade de movimentação de peças de até 185kg e equipado com sistema de programação com terminal portátil, sistema visual, controle e sistema de verificação dupla de segurança (DCS); estrutura de sustentação; dispositivos elétricos e pneumáticos para funcionamento do robô industrial e interface com o centro de usinagem; pinças para manipulação; caixas para despaletização; estação de orientação radial; mesa dedicada para interface entre o robô e o “gantry”; estação SPC (“Station Part Control”) e sistema de segurança de operação com grades de proteção e travas de segurança.
8428.90.90 | Ex 327 - Células robotizadas para manuseio de virabrequins em processos de tratamento térmico, composta de: robô industrial articulado, com 6 graus de liberdade, alcance de 3,06metros, capacidade de movimentação de peças de até 185kg e equipado com sistema de programação com terminal portátil, controle e sistema de verificação dupla de segurança (DCS); estrutura de sustentação; dispositivos elétricos e pneumáticos para funcionamento do robô industrial e interface com as máquinas de tratamento térmico; pinças para manipulação; estação de orientação radial; estação SPC (“Station Part Control”); “Buffers” verticais para armazenagem de virabrequins; esteira de transporte para resfriamento e sistema de segurança de operação com grades de proteção e travas de segurança.
8428.90.90 | Ex 328 - Gruas com braço telescópico, eletromecânica com finalidade de filmagem de cinema ou TV, ao vivo ou pré-gravado, em ambiente interno ou externo, dotadas de: braço extensível por seções que permitem aumentar ou diminuir alcance do braço telescópico, base com rodas, contrapesos, cabos e controle remoto para acionamento e posicionamento do braço, em sua extremidade superior uma cabeça robotizada com uma câmera com controle de foco, “pan tilt”, zoom por meio de joystick, sendo a articulação da cabeça em 2 ou 3 eixos. Ex 328 - Gruas com braço telescópico, eletromecânica com finalidade de filmagem de cinema ou TV, ao vivo ou pré-gravado, em ambiente interno ou externo, dotadas de: braço extensível por seções que permitem aumentar ou diminuir alcance do braço telescópico, base com rodas, contrapesos, cabos e controle remoto para acionamento e posicionamento do braço, em sua extremidade superior uma cabeça robotizada com ousem câmera com controle de foco, "pan tilt", zoom por meio de joystick, sendo a articulação da cabeça em 2 ou 3 eixos. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8428.90.90 | Ex 329 - Equipamento de movimentação e posicionamento para junção e montagem de semi-asas de aeronaves, guiando automaticamente através de sistema de visão por câmeras ou por controle manual, possuindo três colunas com seis graus de liberdade capazes de suspender e posicionar semi-asas de até 6 toneladas.
8428.90.90 | Ex 330 - Equipamentos destinados ao processamento e gerenciamento da distribuição dos tubos de amostras (sangue ou urina), para automatização de laboratórios de análises clínicas nas etapas pré e pós analíticas, para alta velocidade de triagem, dotados de: 1 esteira de 2 pistas para movimentação dos tubos e dispositivo tipo “pick & place” entre as estações e os módulos de processamento; 1 módulo de identificação consistindo de leitor de código de barras e câmera para identificação dos tubos de amostras; 4 estações fixas para o carregamento e descarregamento de tubos de amostras, podendo ser configurado com até 4 módulos para o processamento das amostras, tais como módulo de abertura de tubos primários e/ou módulo de preparação de tubos secundários e/ou módulo de fechamento dos tubos primários e/ou secundários; com painel de controle com tela tipo “touch screen”.
8428.90.90 | Ex 331 - Equipamentos para manipular, posicionar e rotacionar 180º semi-asas de aeronaves, com capacidade máxima de 3,9t, acurácia de detecção de variações de valores de peso das semi-asa durante de mais ou menos 50kg, tolerância de posicionamento de 3,0mm, sistema de nivelamento automático pré-programado, integrado a atuadores elétricos providos de células de carga para posicionamento automático de semi-asas.
8429.40.00 | Ex 019 - Rolos compactadores de solos, autopropulsado, equipado com motor a diesel refrigerado à água, de três (03) cilindros, com potência de 14,5kW, dotado de cilindro (rolo) vibratório dianteiro e traseiro, ambos com sistema de vibração e propulsão, com frequência de 42Hz, largura de compactação de 610mm ou de 850mm, e peso básico de 1.585kg e peso operacional de 1.595kg, e com telecomando a rádio e/ou a cabo.
8430.10.00 | Ex 035 - Martelos vibratórios hidráulicos, para cravar ou extrair estacas-prancha, tubos e estacas de concreto e/ou aço em construção civil, com momento excêntrico máximo de 6,5m.kg, força centrífuga máxima de 384kN, frequência máxima de 38,3Hz a 2.300rpm e amplitude máxima de 19,4mm, dotado de mordente hidráulico, unidade hidráulica com potência máxima de 85kW e vazão máxima de 145L/min.
8430.61.00 | Ex 001 - Máquinas compactadoras de resíduos constituídas por uma caldeiraria em aço hardox 400 eletro soldada com alto limite elástico e grande resistência a abrasão, com um peso aproximado de 7.750kg, com um volume em caixa de compactação de 4,15m3, volume varrido pelo pistão de 4,15m3, força de compactação de 45Tm/km, pressão específica de compactação de 3,4kg/cm2, penetração de placa no contêiner de 500mm e rendimento teórico de 415m3/h.
8431.20.11 | Ex 001 - Movimentadores de transferência de cargas em paletes com dimensões de 32 x 36 polegadas até 48 x 36 polegadas, com capacidade de giro de 180º, para serem acoplados a empilhadeiras, com capacidade máxima de carga de 545kg, com centro de carga a 600mm, mastro com 12 roletes no encosto lateral e capacidade máxima de movimentação de até 12paletes/minuto.
8431.39.00 | Ex 003 - Malhas metálicas em aço inoxidável, auto empilhável, compostas por hastes horizontais cilíndricas, interligadas por malhas trançadas de arame e elos de emendas laterais, com largura útil igual ou maior a 37,5cm, próprias para trechos retos ou curvos, para uso em transportadores contínuos de entrada e saída de fornos e congeladores para processamento de alimentos.
8432.30.90 | Ex 006 - Plantadeiras agrícolas para parcelas experimentais de 4 linhas, com habilidade pra plantar linha individual, 2 linhas ou 4 linhas ao mesmo tempo, com sistema a vácuo para plantio de miniparcelas de grãos, motor hidráulico que varia a quantidade de sementes na linha de plantio, caixas de adubo, inseticida, sistema para programar distância e população da parcela plantada, capacidade de operação com temperaturas entre -40 e 85ºC, sistema elétrico de distribuição de sementes por bandejas com 72 células, com capacidade de 80 sementes em cada célula, sistema de plantio acionado por cabo enrolador automático (Cable Winder System) que desenrola o cabo durante o plantio e o enrola novamente na volta.
8432.80.00 | Ex 010 - Equipamentos revolvedores de leiras de composto orgânico (compostagem) para uso agrícola, não autopropulsado (sistema de propulsão independente) a ser acionado pela tomada de força de um trator sem super redutor de velocidade para alimentar suas rodas motrizes, utilizado para homogeneização de resíduos orgânicos por processo de revolvimento mecânico, composto de um rotor de revolvimento com diâmetro de 60cm e 110cm com as haletas, um túnel de revolvimento com largura de 5 metros e altura de até 2,50 metros, para trabalhar leiras de até 5,30m de largura, sistema de propulsão com tecnologia hidráulica composta de tanque próprio de óleo, uma bomba, dois redutores, dois motores, sistema de tração composto por duas rodas motrizes com dimensões de 440/65 R24 uma de cada lado da leira, velocidade ajustável em contínuo, independente esquerda/direita, de zero até 1200m/h, sistema de transmissão mecânica realizada por 2 eixos cardã e rolamentos intermediários equipados com itens de segurança uma roda livre e um limitador de torque (anti-quebra) com reacoplamento automático, sistema de regulagem de altura do chassis do equipamento com capacidade de elevação independente esqueda/direita em até 0,50cm do nível do solo e sistema de transporte realizado através de rodas e pneus com eixo articulado hidraulicamente, ajustável na altura máxima de transporte de até 3 metros.
8433.20.90 | Ex 006 - Máquinas roçadeiras robô hidráulicas, sobre esteira de borracha com ou sem pino de aço removíveis com capa plástica de proteção dos pinos, comandadas por controle remoto com raio de ação de até 150m e frequência entre 863 a 870MHz, motor aspirado de potência até 50HP, para trabalhos em terrenos com inclinação de até 55 graus, sistema de autonivelamento e engate rápido para implementos
8436.10.00 | Ex 021 - Sistemas de recobrimento completo de alimentos para cães, gatos e peixes, com capacidade operacional de 20t/h, sistema de controle de fluxo, aplicação de gorduras e palatabilizantes líquidos e/ou em pó.
8436.29.00 | Ex 030 - Combinações de máquinas para comedouros de aves, compostas de unidades de transporte, pesagem e distribuição automatizada, com linhas de transporte com capacidade de transporte de alimento de até 700kg/h por linhas de comedouros, contendo pratos ovais com dimensão de 440 x 290mm e capacidade para alimentar até 16 aves por prato, pendurados nas respectivas linhas.
8438.10.00 | Ex 124 - Combinações de máquinas para preparação por laminação de massa para biscoito tipo "cracker", com controlador lógico programável (CLP), capacidade de produção máxima igual ou superior a 6.000kg de massa/h, com largura útil igual ou superior a 2.000mm, compostas de: tombadores mecânicos de bacia com capacidade máxima de até 2.000kg (massa e bacia); dispositivos de alimentação de massa com rolos tipo "estrela", com nove pontas, com largura de trabalho de 1.000mm, e diâmetro dos rolos de 450mm; dispositivo de descarga de massa contaminada e transportador transversal autoguiado; duto vertical de alimentação teflonado vibratório; formador com 4 cilindros com largura de trabalho de 1.500mm e diâmetro máximo dos cilindros 400mm; dobrador de corte com largura de trabalho na entrada 1.500mm e largura de trabalho na saída 2.060mm; distribuidor de gordura tipo roletes e barra; três laminadores calibradores, com largura de trabalho de 2.060mm diâmetro dos cilindros de 400mm; laminador de acabamento, com largura de trabalho de 2.060mm diâmetro dos cilindros 500mm; distribuidor de gergelim; transportador de saída; grupo rotoestampador com largura de trabalho de 2.000mm composto de transportador formador de dobras para repouso da massa, máquina rotoestampador com dois cilindros; unidade de captação de retalhos e transportadores de retorno de retalhos; dispositivo distribuidor de sal.
8438.10.00 | Ex 125 - Máquinas para preparação por laminação e estampagem de massa para biscoito tipo "cracker" com dimensões finais de 58 x 58mm e 5g ou estampados tipo maisena com dimensões finais de 80 x 29mm, com controlador lógico programável (CLP) e capacidade de produção máxima igual ou superior a 4.500kg de massa/h de maisena ou produção máxima igual ou superior a 3.900kg de massa para "cracker", com largura útil de 1.800mm, com formador com 4 cilindros com largura de trabalho de 1.500mm e diâmetro máximo dos cilindros de 400mm, distribuidor de farinha motorizado, dobrador de corte com largura de trabalho de entrada de 1.500mm, largura de trabalho de saída de 1.800mm, 3 laminadores calibradores, com largura de trabalho de 1.800mm, diâmetro dos cilindros de 400mm, laminador de acabamento, com largura de trabalho de 1.800mm, diâmetro dos cilindros de 400mm, grupo rotoestampador com largura útil de 1.800mm, transportador formador de dobras para repouso da massa, rotoestampador com 2 cilindros, unidade de captação de retalhos e transportadores de retorno de retalhos e ponte de entrega oscilante.
8438.10.00 | Ex 126 - Máquinas para produção de biscoitos tipo moldado com capacidade de produção máxima igual ou superior a 2.800kg/h, para produtos com peso final de 10g, largura útil de 1.500mm, com dispositivo esfarelador de massa com 2 eixos largura útil de 1.500mm, rotativa com largura útil de 1.500mm, extrusora com dispositivo de corte por arame com até 22 saídas e ponte de entrega para área de cocção com largura útil de 1.800mm.
8438.50.00 | Ex 253 - Máquinas para remoção de couro e pele de cortes bovinos, remoção de couro em pernil com osso, carret (lombo com ou sem osso), barriga, dotadas de rolo estriado temperado, sistema rápido de troca de lâminas (em aço cirúrgico), sem o uso de ferramentas, com regulagem de altura do rolo puxador, que permite desde a retirada somente do couro ou a retirada do couro com uma capa de gordura de até 1cm de espessura, velocidade de corte igual ou superior a 10m/min, largura de corte de 800mm, gabinete em aço inoxidável, alavanca externa de regulagem de espessura da pele, bandeja de entrada e saída articuladas e ajustáveis, dotadas de sensores eletrônicos que inibem o acionamento da máquina, caso estejam fora de posição, comando eletro-eletrônico.
8438.50.00 | Ex 254 - Máquinas automáticas extratoras de pele de produtos cárneos, com largura útil de 520mm, com controle de ajuste da espessura incorporado, rolo empurrador com controle pneumático ajustável, rolo dentado com triplo rolamento, motor de 2,2kW, esteiras modulares, acabamento sanitário, proteção articulado não removível com sistema de amortecedores a gás e sensor de segurança.
8438.60.00 | Ex 003 - Combinações de máquinas para cortar batatas por hidrocorte, com capacidade de processamento igual ou superior a 50t/h composta de: 1 distribuidor e classificador de tamanho em 4 níveis, com rolos cônicos de eixo de 50mm, construído em aço inoxidável; 4 calhas tipo caracol, sendo uma de seleção e conectada com flanges e 3 de descarga com sistema de válvula operado pneumaticamente, para múltiplo direcionamento do produto; 6 tanques das bombas com alimentação de produto, fabricados em aço inoxidável e dotados de aspersores (“spray balls”) instalados no topo para fornecimento de água, conexões rígidas de entrada e saída e válvula de dreno manual; 4 bombas de corte tipo 6" com potência de 22kW e 2 bombas de corte tipo 8" com potência de 30kW, dotadas de rotor tipo S para transporte suave do produto; 6 sistemas de aceleração com medidor de vazão com acoplamento alvenius; 6 sistemas de alinhamento vibratório do tubérculo; 72 blocos de facas tipo URSCHEL padrão; 6 sistemas de troca de facas incluindo casas de blocos de facas; 1 afiador de facas com resfriamento contínuo; 3 sistemas de desaceleração mediante estreitamento progressivo dos tubos; 3 esteiras desaguadoras, fabricadas em aço inoxidável com capacidade de 50t/h e dimensões 2000x3410x1900mm; 3 sistemas de tubulação das esteiras para os tanques ciclones de armazenamento incluindo suportes e flanges; 3 tanques ciclones com válvulas pneumáticas e manual de 3'; e 3 distribuidores para alimentação de 2 bombas de corte conectados aos tanques ciclones, dotados de válvulas pneumáticas e escotilhas para limpeza.
8438.60.00 | Ex 004 - Combinação de máquinas para processar batatas, com capacidade de processamento de igual ou superior a 35t/h composta de: descascador a vapor com balão tipo rotativo com capacidade de 1.450 litros e pressão máxima de 24bar (350psi); transportador helicoidal de descarga com controle automático de velocidade, passo variado para o fluxo contínuo, 800mm de diâmetro inclinado em 40° e capacidade de 35-55t/h; descascador a seco com capacidade de 35-50t/h dotado de tambor impulsionado por dois motores, rosca interna para controlar o tempo de residência do produto e sistemas de limpeza e de lubrificação da máquina; lavador do produto com capacidade de 35-50t/h, com de tambor construído em chapas de aço perfuradas e velocidade variável de até 40rpm e dotado de bicos de pulverização de água; acumulador de vapor úmido construído para 350psi, dotado de medidor de pressão de 0-30bar(g), medidores de temperatura, controle de nível, câmara de visita para inspeção das partes internas dos vasos e dos bicos e dreno/purga com válvula; scanner de alta resolução com 3 câmeras coloridas CCDs para controle de tempo do descascador a vapor em tempo real; espalhador de produto para o classificador; selecionador óptico com 2000mm (80") de correia de alimentação e tela de 15" sensível ao toque; e painel de controle central.
8438.80.90 | Ex 063 - Máquinas automáticas para porcionamento de pescados, com capacidade superior a 90porções/min, entre 150 e 350g, dotadas de câmera de visão a laser para visualização do volume do produto e corte de acordo com a especificação de dimensão e peso pré-estipulado no sistema computadorizado, dotadas de esteira transportadora de entrada e de saída do produto.
8439.99.90 | Ex 033 - Fitas de corte (ou de segurança) em papel ou papelão, são usadas na fábrica de papel e celulose com finalidade cortar e finalizar a bobina de papel através de um equipamento específico de segurança, podendo ser de cor branca ou marrom, de diversas espessuras, sendo produzidas ou não em celulose.
8441.10.90 | Ex 069 - Maquinas para corte de substratos em cartão, operando através de discos de corte circulares, a ser utilizada em linha no processo de fabricação de capas duras para produtos diversos como agendas, livros, pastas de arquivos e similares.
8443.13.90 | Ex 049 - Impressoras tipo ofset rotativa, para documentos de alta segurança, por processo de talho doce (intaglio) e guilhoches, 2000iph (impressões por hora), três unidades de tintagem, eletroformada, podendo operar com até 16 tonnes (toneladas de pressão na impressão), Largura máxima do papel: 325mm x 325mm, área de impressão máxima de 290mm x 290mm, Espessura do papel: de 0,08mm até 0,4mm, com puncionadeira, unidade de processamento e rolos de limpeza.
8443.16.00 | Ex 022 - Máquinas de impressão flexográfica/encavográfica rotativas por meio de tapetes (ou manga) em material de silicone para estampar gravuras em produtos cerâmicos e decorá-los, sem discos nas extremidades nem estrutura metálica rígida, somente correias dentadas para assegurar a correta rotação e sincronismo da decoração.
8443.16.00 | Ex 029 - Máquinas de impressão rotativa flexográfica, de bobina a bobina, com largura máxima da bobina igual ou superior a 254 mm, velocidade máxima igual ou superior a 154 m/min com secagem híbrida através de ar quente e/ou UV frio e/ou UV LED.
8443.19.90 | Ex 107 - Máquinas de impressão combinada entre os processos flexográfico, serigráfico, estampagem a frio e a quente, de bobina a bobina, com sistema de ajuste de impressão com um único comando "load ando lock", com secagem híbrida através de ar quente e/ou UV frio e/ou UV LED, capaz de operar com processos complementares de acabamento como laminação em linha e corte rotativo múltiplo, com largura máxima da bobina igual ou superior a 250mm e velocidade máxima igual ou superior a 230m/min.
8443.19.90 | Ex 108 - Máquinas de impressão rotativa, operando de forma conjunta entre processo digital de impressão por meio de jato de tinta UV e impressão flexográfica com secagem por meio de UV frio e/ou UV LED, largura máxima da bobina igual ou superior a 300mm, velocidade máxima igual ou superior a 76m/min, resolução máxima da imagem digital igual ou superior a 600 x 600dpi.
8443.39.10 | Ex 122 - Máquinas de impressão a jato de tinta, tipo industrial, de alta velocidade, alimentadas por bobinas de papel e largura de papel até 520mm, com gramatura variando de 64g/m² até 157g/m², com resolução de 720 x 360dpi, velocidade de impressão de até 220metros/minuto, utilizando tinta à base de água, “dye” ou pigmentada, impressão por cabeças de Cristal Piezo, impressão nativa, sem necessidade de conversor de formatos, com controlador e gerenciador para impressão em 4 tamanhos de gotas, (de zero a 13,5 picolitros), de forma dinâmica e simultânea na mesma imagem, permitindo maior quantidade de impressão com menor utilização de uso de tinta ("Four Color Grayscale"), composta por duas unidades de impressão com 80 cabeças de impressão por unidade, substituídas individualmente, 4 cores (CMYK) cada uma, alimentadas por bobinas através de unidade de entrada com desbobinador e unidade de saída em bobina (rebobinador) ou em folha solta (cortador) e sistema de controle dedicado, torre de controle e servidores, com hardwares e softwares dedicados inclusos.
8443.39.10 | Ex 130 - Máquinas de impressão a jato de tinta, tipo industrial, de alta velocidade, alimentadas por bobinas de papel e largura de papel até 520mm, com gramatura variando de 64 até 157g/m2, com resolução de 720 x 720dpi, velocidade de impressão de até 128m/min, impressão por cabeças de cristal, impressão nativa em formato “.pdf”, com controlador e gerenciador para impressão em 4 tamanhos de gotas, de forma dinâmica e simultânea na mesma imagem, compostas por 1 unidade de impressão simplex, ou duas unidades de impressão simplex/duplex (caixas), com 20 cabeças de impressão por unidade, alimentadas por bobinas através de unidade de entrada com desbobinador e saída em bobina (rebobinador) ou em folha solta (cortador), e sistema de controle dedicado, torre de controle e servidores, com hardwares e softwares dedicados inclusos.
8443.39.10 | Ex 131 - Máquinas de impressão a jato de tinta, tipo industrial, de alta velocidade, alimentadas por bobinas de papel e largura de papel até 520mm, com gramatura variando de 64 até 157g/m2, com resolução de 720 x 720dpi, velocidade de impressão até 128m/min, impressão por cabeças de cristal, impressão nativa em formato “.pdf”, com controlador e gerenciador para impressão em 4 tamanhos de gotas, de forma dinâmica e simultânea na mesma imagem, compostas por 1 ou 2 unidades de impressão (caixa), com 40 cabeças de impressão por unidade, alimentadas por bobinas através de unidade de entrada com desbobinador e saída em bobina (rebobinador) ou em folha solta (cortador), e sistema de controle dedicado, torre de controle e servidores, com hardwares e softwares dedicados inclusos.
8443.39.10 | Ex 162 - Máquinas de impressão digital em papel utilizado para estampar tecidos, por jato de tinta, contendo: 1 linha com até 4 cabeças de impressão, em um total de até 8 cores; largura máxima de impressão de 180cm; resolução máxima de 1.200dpi, com capacidade para velocidades menores ou iguais a 180m2/h e estampar até 16 níveis de cinza com gotas variáveis de 4 a 72 picolitros.
8443.39.10 | Ex 163 - Impressoras industriais a jato de tinta piezoelétrica por tinta secagem UV, com largura máxima de substratos igual ou superior a 210mm, mas inferior ou igual a 350mm, com 4 ou mais cores, com resolução máxima igual ou superior a 360x360dpi, com unidade de cura UV, para impressão de materiais flexíveis (rolo a rolo), unidade controladora, com velocidade máxima igual ou superior a 24m/min, com ou sem dispositivo de meio corte laser.
8454.90.90 | Ex 001 - Equipamentos manipuladores para retirada de amostras de aço líquido em forno siderúrgico, composto de sensor para medir temperatura e quantidade de carbono/oxigênio, com pressão de arrefecimento de 8 bar, composto de 1 torre equipada com caixa elétrica de controle de velocidade para rotação do braço e caixa de junção para conexões elétricas; 1 braço horizontal rotativo; uma cabeça rotativa com motor elétrico; tubo de água de resfriamento, “cardboard” e ganchos para fixação.
8456.10.19 | Ex 022 - Máquinas para corte de chapas e tubos por laser, dotadas de carga e descarga automática, com comando numérico computadorizado (CNC).
8456.10.19 | Ex 042 - Máquinas com cabeçote a laser de tubo cerâmico para operação com gás de CO2, capacidade para corte e gravação em acrílico, MDF, madeira, couro, borracha e papel e gravação em vidro, metais e pedra, área de corte da mesa com comprimento compreendido de 100cm a 150cm e largura compreendida de 61cm a 125cm, potência regulável de 12W a 400W.
8456.10.90 | Ex 042 - Máquinas de corte e gravação a laser para gravação de dados na casca de melão, possuindo área de corte de 190 x 160mm, sistema de marcação a laser com CO2, tubo de laser de CO2 lacrado, potência de 40 watts no tubo de CO2, velocidade de impressão de 102cm/seg, capacidade máxima de impressão de 1.200 caracteres por segundo e temperatura de operação de +5º à +40ºC.
8456.30.19 | Ex 036 - Máquinas-ferramentas para cortar peças metálicas, por eletroerosão a fio, com deslocamento dos eixos x= 320mm, Y = 400mm, com altura máxima de corte entre 300mm e 500mm, com inclinação de corte entre 3º e 60º, para peças de peso máximo igual a 400kg, com comando numérico computadorizado (CNC).
8456.30.19 | Ex 037 - Máquinas-ferramentas para cortar peças metálicas, por eletroerosão a fio, com deslocamento dos eixos x= 500mm, Y = 630mm, com altura máxima de corte entre 300mm e 500mm, com inclinação de corte entre 3º e 60º, para peças de peso máximo igual a 800kg, com comando numérico computadorizado (CNC).
8456.30.19 | Ex 038 - Máquinas-ferramentas para cortar peças metálicas, por eletroerosão a fio, com deslocamento dos eixos x= 400mm, Y = 500mm, com altura máxima de corte entre 300mm e 500mm, com inclinação de corte entre 3º e 60º, para peças de peso máximo igual a 500kg, com comando numérico computadorizado (CNC).
8457.10.00 | Ex 140 - Centros de usinagem vertical de alta velocidade (HSC), com 5 eixos, comando numérico computadorizado (CNC), curso no eixo (x) de 200mm, (y) de 294mm e (z) de 200mm com acionamento por motores lineares, com mesa basculante (c) e rotativa (b) integrados, com usinagem simultânea nos 5 eixos, velocidade de avanço menor ou igual a 40.000mm/min, eixo árvore com velocidade máxima de 60.000rpm, sensor de medição de ferramenta a laser, com trocador automático e magazine para 12 ferramentas.
8457.10.00 | Ex 154 - Centros de usinagem vertical, tipo portal, 3 eixos, com mesa de trabalho de 2.000 x 1.400mm, peso máximo sobre a mesa de 6.000kg, cursos X, Y e Z respectivos de 2.250 x 1.500 x 780mm.
8457.10.00 | Ex 155 - Centros de usinagem vertical com 5 eixos controlados, comando numérico computadorizado (CNC), curso no eixo X de 1.050mm, eixo Y de 520mm e eixo Z de 420mm, eixo B com movimento angular variável de 30º a -120º e eixo A com movimento rotativo ilimitado, com magazine para 30 ferramentas, velocidade de avanço dos eixos lineares compreendida de 30 a 40m/min e eixo-árvore com velocidade de 9.000 a 40.000rpm.
8457.10.00 | Ex 174 - Centros de usinagem de alta velocidade de corte e precisão com 3 eixos, com motores lineares nos 3 eixos X, Y e Z, cursos no eixo X de 800mm, eixo Y de 635mm e Z de 400mm, velocidade de avanço de 0 a 60.000mm/min., com velocidade do spindle a partir de 40.000rpm, comando numérico computadorizado (CNC) de alta velocidade com processamento de blocos inferior a 0,1ms, com leitura de 10.000 blocos, antecipada a resolução interna de coordenadas inferior a 1 nanômetro; sistema de medição de ferramenta a laser incorporado no magazine; controle de histerese do circuito de água gelada de, no máximo, 0,5ºK; máquina com segunda porta de operação automática com espera para acoplamento de robô para troca automática de peças; equipamentos preparados para usinagem de grafite a seco com sistema de aspiração do pó integrado.
8457.10.00 | Ex 227 - Centros de usinagem verticais, para usinagem de metais, com comando numérico computadorizado (CNC), para furar, fresar e rosquear, com 5 eixos controlados simultaneamente, sendo os eixos X, Y, Z , A e B, com cursos respectivamente de 3.048mm, 810mm, 610mm, ±40º e ± 40º, avanço rápido dos eixos X, Y, Z, A e B respectivamente iguais a 24.000mm/min, 24.000mm/min, 20.000mm/min, 3.600º/min e 3.600°/min, mínimo incremento de indexação dos eixos A e B igual a 0,0001º, com trocador automático de ferramentas, com magazine de 30 ferramentas, com tempo de troca de ferramentas de 7,5 segundos, diâmetro máximo da ferramenta igual a Ø125mm (Ø210mm com posições adjacentes livres), comprimento máximo da ferramenta igual a 380mm e peso máximo da ferramenta igual a 20kg, com fuso de cone no50, torque do motor de acionamento igual a 286Nm e rotação máxima igual a 13.000rpm, carga máxima admissível sobre a mesa de 3.000Kg.
8457.10.00 | Ex 228 - Centros de usinagem para trabalhar peças metálicas, tipo portal, com mesa de trabalho de 2.000 x 1.400m, peso máximo sobre a mesa de 6.000kg, cursos dos eixos X=2.250mm, Y=1.500mm e Z=780mm, distância entre colunas 1.580mm, velocidade do spindle 6.000rpm. Ex 228 - Centros de usinagem para trabalhar peças metálicas, tipo portal, com mesa de trabalho de 2.000 x 1.400mm, peso máximo sobre a mesa de 6.000kg, cursos dos eixos X=2.250mm, Y=1.500mm e Z=780mm, distância entre colunas 1.580mm, velocidade do spindle 6.000rpm. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 30 de 2015)
8457.10.00 | Ex 229 - Centros de usinagem vertical de dupla coluna, tipo portal, com distância entre colunas de 2.300mm, para usinagem em metais, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de fresar, furar e rosquear, capacidade de usinar as 5 faces de uma peça em uma única fixação, curso nominal de trabalho dos eixos X, Y e Z de 3.230, 2.950 e 1.100mm respectivamente, velocidade de deslocamento de 15, 12 e 12 m/min, mesa de trabalho de aço medindo 2.000 x 3.000m, dotada de cabeçote de fresamento com cone, rotação do eixo de 8.000rpm, caixa engrenada, indexação da cabeça angular de 90º automática com indexação de 72 posições de 5º, potência do motor do eixo de AC 30/35HP, precisão de posicionamento de ± 0,005/300mm, constituída de sistema de arrefecimento e tanque de 600 litros, sistema de troca de ferramenta automática de 30 ferramentas BT50, controle remoto a distância e tela LCD colorida.
8457.10.00 | Ex 230 - Centros de usinagem vertical, com comando numérico computadorizado (CNC), 5 eixos controlados simultaneamente, cabeçote fresador basculante com eixo B contínuo de até 18.000rpm, potência de até 52kW, com capacidade de inclinação de ± 100º, velocidade máxima de avanço nos 3 eixos X, Y, e Z de até 80 m/min, cm cursos nos eixos longitudinais de X, Y, e Z respectivamente de 3.600, 1.100 e 900mm, dotados de magazine para até 120 ferramentas com troca automática, mesa de trabalho de 4.200 x 1.100mm, com capacidade de carga de 5.000kg; mesa giratória integrada à mesa fixa, mesa giratória NC integrada com diâmetro de 1.050mm e capacidade de carga de 1.200kg, sistema de refrigeração interno por meio do fuso com uma pressão de até 80bar.
8457.10.00 | Ex 231 - Centros de usinagem vertical, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 300, 400 e 300mm respectivamente, avanço rápido dos eixos X e Y de 50m/min e Z de 56m/min, avanço de usinagem de 30m/min, velocidade de rosqueamento de até 8.000rpm, tamanho da mesa de 600 x 400mm com capacidade máxima de carga sobre a mesa de 300kg, eixo-árvore com rotação máxima de 27.000rpm, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou 21 ferramentas, com diâmetro máximo de 110mm e tempo de troca em até 1,4s, precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção de conter 4º eixo sobre sua mesa.
8457.10.00 | Ex 232 - Centros de usinagem vertical, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 500, 400 e 300mm respectivamente, avanço rápido dos eixos X e Y de 50m/min e Z de 56m/min, avanço de usinagem de 30m/min, velocidade de rosqueamento de até 8.000rpm, tamanho da mesa de 600 x 400mm com capacidade máxima de carga sobre a mesa de 300kg, eixo-árvore com rotação máxima de 27.000rpm, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou 21 ferramentas, com diâmetro máximo de 110mm e tempo de troca em até 1,4s, precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção de conter 4º eixo sobre sua mesa.
8457.10.00 | Ex 233 - Centros de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 450, 320 e 305mm, respectivamente, avanço rápido de 50m/min em X, Y e Z e avanço de usinagem de 30m/min, velocidade de rosqueamento de até 6.000rpm, tamanho da mesa de 600 x 300mm, em cada palete, com capacidade máxima de carga sobre cada palete de até 200kg, eixo-árvore com rotação máxima de 10.000rpm e torque máximo de 92Nm, tempo de troca de palete de 2,9s, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou 22 ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca em até 1,7s, precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção conter 4o eixo sobre sua mesa.
8457.10.00 | Ex 234 - Centros de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 450, 320 e 305mm, respectivamente, avanço rápido de 50m/min X, Y e Z e avanço de usinagem de 30m/min, velocidade de rosqueamento de até 6.000rpm, tamanho da mesa de 600 x 300mm, em cada palete, com capacidade máxima de carga sobre cada palete de até 200kg, eixo-árvore com rotação máxima de 10.000rpm e torque máximo de 40Nm, tempo de troca de palete de 2,9s, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou 22 ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca em até 1,7s, precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção conter 4o eixo sobre sua mesa.
8457.10.00 | Ex 235 - Centros de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 450, 320 e 305mm, respectivamente, avanço rápido de 50m/min em X, Y e Z e avanço de usinagem de 30m/min, velocidade de rosqueamento de até 6.000rpm, tamanho da mesa de 600 x 300mm, em cada palete, com capacidade máxima de carga sobre cada palete de até 200kg, eixo-árvore com rotação máxima de 16.000rpm, tempo de troca de palete de 2,9s, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou 22 ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e tempo de troca em até 1,7s, precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção de conter 4o eixo sobre sua mesa.
8457.10.00 | Ex 236 - Centros de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 550, 400 e 415mm, respectivamente, avanço rápido de 70m/min em X, Y e Z e avanço de usinagem de 20m/min, velocidade de rosqueamento de até 8.000rpm, tamanho da mesa de 600 x 425mm, em cada palete, com capacidade máxima de carga sobre cada palete de até 200kg, eixo-árvore com rotação máxima de 12.000rpm, tempo de troca de palete de 3,1s, cone de fixação da ferramenta BT30, BBT30 ou HSK40, magazine com capacidade para 26 ou 40 ferramentas, com diâmetro máximo de 125mm e tempo de troca em até 2s, precisão de posicionamento de 0,005mm em 30mm e capacidade de repetição de +/- 0,003mm, com a opção de conter 4o eixo sobre sua mesa.
8457.10.00 | Ex 237 - Centros de usinagem vertical de duplo palete, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 550, 400 e 415mm, respectivamente, avanço rápido de 70m/min em X, Y e Z e avanço de usinagem de 20m/min, velocidade de rosqueamento de até 8.000rpm, tamanho da mesa de 600 x 425mm, em cada palete, com capacidade máxima de carga sobre cada palete de até 200kg, eixo-árvore com rotação máxima de 16.000rpm, tempo de troca de palete de 3,1s, cone de fixação da ferramenta BT30, BBT30 ou HSK40, magazine com capacidade para 26 ou 40 ferramentas, com diâmetro máximo de 125mm e tempo de troca em até 2s, precisão de posicionamento de 0,005mm e 300mm e capacidade de repetição de +/- 0,003mm, com a opção de conter 4o eixo sobre sua mesa.
8457.10.00 | Ex 238 - Centros de usinagem vertical, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar 3 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com curso em X, Y e Z, iguais a 700, 400 e 300mm, respectivamente, avanço rápido dos eixos X e Y de 50m/min e Z de 56m/min e avanço de usinagem de 30m/min, velocidade de rosqueamento de até 8.000rpm, tamanho da mesa de 800 x 400mm com capacidade máxima de carga sobre a mesa de 300kg, eixo-árvore com rotação máxima de 27.000rpm, cone de fixação da ferramenta BT30 ou BBT30, torre com capacidade para 14 ou 21 ferramentas, com diâmetro máximo de 110mm e tempo de troca em até 1,4s, precisão bidirecional de posicionamento de um eixo entre 0,006 e 0,02mm e repetibilidade bidirecional de posicionamento de um eixo de 0,004mm, com a opção de conter 4o eixo sobre sua mesa.
8457.10.00 | Ex 239 - Centros de usinagem de alta velocidade e precisão do tipo portal com 3 a 5 eixos de usinagem, equipado com controle numérico computadorizado com cursos em X de 1.600mm até 3.000mm, Y de 1.600mm até 2.200mm e Z de 820mm até 1.000mm, sistema de quarto e quinto eixos com movimentos integrados, movimento basculante do cabeçote de +91 graus até -91 graus e movimento rotativo na mesa, quando equipados, velocidade de avanço dos eixos lineares de 40m/min, equipado com eletrospindle com velocidade máxina entre 16.000rpm até 24.000rpm, equipado com reguas lineares absolutas nos 03 eixos lineares e encoders absolutos nos eixos rotativos com resolução de 0,0001 grau.
8458.11.99 | Ex 130 - Tornos de rodeiro, subterrâneos, para recondicionamento dos perfis de rodas (reperfilamento) de veículos leves sobre trilhos de bitolas máximas iguais ou superiores a 1.400mm e diâmetro da banda de rodagem compreendida entre 550 a 1.200mm, contendo controle numérico computadorizado, equipados com sistema transportador de cavacos, triturador de cavacos e painel de controle “touch screen”, com velocidade de corte compreendida entre 40 e 110m/min, potência instalada de 60kW.
8458.11.99 | Ex 131 - Centros de torneamento horizontal para peças metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC), para tornear, furar, fresar e rosquear (inclusive fora de centro), com capacidade para diâmetro igual ou inferior a 500mm, cursor dos eixos X, Y e Z iguais a 480, 200 (±100) e 845mm, respectivamente, eixo B com inclinação de 220º (±110º), rotação do fuso principal igual ou inferior a 6.000rpm, com sistema de troca automática de ferramenta, eixos lineares com sistema de medição direto, magazine com capacidade igual ou inferior a 80 posições, com cabeçote (Spindle), torneador fresador com rotação igual ou inferior a 20.000rpm.
8458.91.00 | Ex 060 - Máquinas de torno do tipo portal para reperfilamento de perfis gastos e novos das rodas dos rodeiros ferroviários e para usinagem das rodas montados no eixo (comprimento máximo de 2.600mm); com altura central de 630mm, peso total aproximado de 55.000kg e distância entre faces internas de 1535mm; suporta o peso máximo do rodeiro de 3.500kg; construída para vias com bitola de 1.600mm e pista de rolamento com diâmetro entre 600mm e 1.250mm; contendo acionamento de quatro garras para fixar o eixo dos rodeiros, árvore de ajuste para ajustar os diâmetros da fixação, porta-ferramentas controlado via CNC (comando numérico computadorizado) e CPL (controlador lógico programável).
8458.91.00 | Ex 061 - Tornos rodeiros para usinagem de perfil de rodas de truque "VLT" (veículo leve sobre trilhos), com carga máxima até 18t, desvio da geometria do perfil de 0,2mm, diferença máxima de diâmetro entre 2 rodas de mesmo eixo de 0,1mm e diferença máxima de diâmetro entre 4 rodas no mesmo truque de 0,3mm, sendo os principais componentes: pares de rolos de acionamento, pares de rolos de guia axial do dispositivo, ferramentas de corte, dispositivos de fixação, conjuntos de trilhos removíveis, dispositivos de medição do perfil da roda, painel de comando numérico, impressora, unidade hidráulica, sistema de lubrificação e recipiente de resíduos.
8459.61.00 | Ex 022 - Máquinas codificadoras de chaves, dotadas de fresas montadas sobre fuso de precisão e 2 carros transversais, comando numérico computadorizado (CNC), alimentação por magazine vertical, descarregamento automático, com codificação de corte a seco e uma chave por ciclo, códigos de combinação processados por software, codificação para modelos "standard", corrigida, interpolada ou de matriz, em 15 posições da chave, sem limite de profundidade.
8459.61.00 | Ex 039 - Fresadora vertical tipo pórtico, com comando numérico computadorizado (CNC), com área de trabalho medindo 730mm de comprimento e 305mm de largura; peso admissível sobre a mesa 227kg; curso dos eixos X, Y e Z iguais a 406,305 e 254mm, respectivamente; fuso com rotação de 0 a 6.000rpm e potência de 5,6kW (contínua) e torque máximo de 45Nm a 1200rpm e avanço rápido de 15,2m/min nos eixos X, Y e Z.
8460.21.00 | Ex 073 - Retíficas cilíndricas orbitais de externos para virabrequins, com comando numérico computadorizado (CNC), para retificação de moentes com o virabrequim rotacionado sobre a linha de centro dos seus munhões, dotadas de 2 cabeçotes porta-rebolos programáveis independentemente capazes de utilizar rebolos de CBN (nitreto cúbico de boro) de até 600mm de diâmetro, com velocidade periférica de 160m/s, com 2 medidores de diâmetro "in process", rotação máxima do virabrequim de 300rpm, com controle de velocidade periférica do rebolo e balanceador automático.
8460.21.00 | Ex 146 - Retíficas cilíndricas horizontais multi rebolos, para retificação externa de mancais de eixo de comando de válvulas, com retificação de mergulho ou de passagem, com comando numérico computadorizado (CNC), com rebolo de arraste e rebolo de corte CBN, velocidade de corte constante de até 120m/s, potência de 37kW, comprimento máximo de retificação de até 500mm, diâmetro máximo de retificação de até 220mm, composta de 1 sistema automático para balanceamento dinâmico dos rebolos, 1 sistema de dressagem automático com 2 eixos para rebolo de corte e rebolo de arraste, 1 sistema de manutenção de velocidade de corte, 1 sistema externo de alimentação e posicionamento automático dos mancais, com movimentos horizontais e verticais e 1 esteira acionada por motor elétrico para carga de peças brutas e descarga de peças acabadas.
8460.21.00 8462.21.00 | Ex 147 - Máquinas para curvar tubos com diâmetro máximo de 150mm, contendo comando numérico computadorizado (CNC), programável em 6 eixos sincronizáveis, com 13 eixos controlados, capacidade para curvar 2 raios diferentes (para diâmetro Máximo de 150mm), 3 raios diferentes (para diâmetro Máximo de 130mm) em sentido direito de curvatura, com sistema de curvamento de raio variável combinado. Ex 194 - Máquinas para curvar tubos com diâmetro máximo de 150mm, contendo comando numérico computadorizado (CNC), programável em 6 eixos sincronizáveis, com 13 eixos controlados, capacidade para curvar 2 raios diferentes (para diâmetro Máximo de 150mm), 3 raios diferentes (para diâmetro Máximo de 130mm) em sentido direito de curvatura, com sistema de curvamento de raio variável combinado. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 44, de 2015)
8460.90.19 | Ex 050 - Máquinas automáticas de lixamento, robotizadas, para o lixamento de peças metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC), dotada por: 2 robôs com 6 graus de liberdade com capacidade de carga de 10kg, com 4 unidades de lixamento em 2 unidades de trabalho pivô operadas por cintas abrasivas montadas em rodas de contato; 2 mesas de indexação das peças com 180º de giro, com portas de acesso e sistema de segurança "interlock", jogo de ferramental para a fixação dos componentes metálicos, controles pneumáticos e elétricos, painéis móveis de comando e cabine de proteção acústica com iluminação interna, sistema de exaustão e estação para reposicionar a peça no centro da máquina.
8461.50.90 | Ex 011 - Máquinas automáticas para produção de perfil de degrau de escada doméstica com operações de corte de comprimento com disco de serra circular de alta rotação, corte retangular para perfil dianteiro e furação circular múltipla por puncionamento nas duas extremidades, tempo de ciclo de 5 segundos por degrau, capacidade de ajuste de comprimento de corte de degrau para escadas domésticas de 2 a 8 degraus, construída com acionamentos pneumáticos, hidráulicos, comando através de controlador lógico programável (CLP) e consola táctil para gestão processo produtivo.
8462.21.00 | Ex 131 - Combinações de máquinas com comando numérico computadorizado (CNC) para conformar, puncionar, furar, estampar, cortar e rotular perfis metálicos nos formatos C e U, utilizados na construção de painéis estruturais, a partir de chapas de aço galvanizado com até 1,2mm de espessura apresentadas em forma de bobinas com peso máximo de 3.000kg, com velocidade máxima de operação de 1.750m/h, com capacidade de interpretação de desenhos dos painéis e a subdivisão dos mesmos em perfis para a sua produção em ordem de montagem, totalmente prontos com furos, cortes e encaixes para montagem dos painéis e com rotulagem individual, com controle automático das operações de perfilagem mediante rolos, de puncionamento, de furação, de estampagem com matriz hidráulica, de corte a frio e de rotulagem individual dos perfis, compostas de: 1 unidade desbobinadora; 1 unidade de perfilagem com dispositivo de alinhamento, dispositivo de perfuração e corte, dispositivo de conformação com até 10 estações de perfilagem, impressora a jato de tinta com duas cabeças de impressão para rotulação direta na superfície metálica do perfil.
8462.29.00 | Ex 206 - Máquinas formadoras de hélices helicoidais de 200mm a 1350mm de diâmetro e de 2mm a 32mm de espessura, com controlador lógico programável (CLP).
8462.39.10 | Ex 001 - Combinações de máquinas para desbobinamento e corte de chapas de aço, constituída por dois módulos de produção integrados para confecção de chapas com espessura de 6mm a 12mm (módulo 1); e de 12mm a 25mm (módulo 2), na largura de 2.200mm, comportando bobinas galvanizadas, com diâmetro exterior de até 2.100mm, diâmetro interno da bobina de aço: de 508mm a 762mm, pesando até 40 toneladas, com tolerância no de comprimento de corte de mais ou menos 2,0 milímetros, tolerância de diagonal: mais ou menos 2,5mm, velocidade de corte: 2pcs/min, com dois módulos de trabalho um com 11 rolos trabalho e de suporte medindo 190mm, outro com 9 rolos de trabalho de 260mm e de suporte medindo 280mm, com velocidade de nivelamento de até 12m/min, capacidade de empilhamento de 10.000kg, potência do motor de 11 rolos niveladores de 132kW, potência do motor dos 9 rolos niveladores de 200kW, potência do motor de cortador horizontal de 45kW, área de instalação equivalente a: 30.000 x 9.200 x 3.300 milímetros.
8462.49.00 | Ex 038 - Máquinas para puncionar chapas de liga de chumbo laminada, para fabricação de grades de baterias automotivas, com controlador lógico programável (CLP), velocidade de trabalho compreendida de 133golpes/min a 400golpes/min, largura de entrada da chapa de 300mm, comprimento do pulso de 50mm, com avanço de 40m/min, distância entre seções da ferramenta de 0,05mm, carga máxima de estampagem de 157t, dotada de sensores para monitoramento da carga de estampagem, dispositivo pressurizado de distribuição de graxa para lubrificação dos mancais, moldes para perfuração de fitas laminadas de chumbo, proteção contra sobrecarga, mecanismo de orientação dotado de 8 pontos anti-fricção com rolamento de rolos instalados com folga zero e gibs, esteira de coleta e transferência do scrap, e sistema de solda da chapa, de bobinamento e desbobinamento.
8462.99.90 | Ex 051 - Máquinas automáticas para a produção de perfil traseiro de escada doméstica com operações de dobragem de extremidade de perfil e consequente esmagamento e furação por puncionamento, unidades de furação através de fresa com capacidade de ajuste de posição das ferramentas e unidade de puncionamento perpendicular ao perfil na extremidade oposta, capacidade de produção de perfil traseiro para escadas domésticas de 2 até 8 degraus com um tempo de ciclo de 15 segundos, equipada com unidades de fixação automática de perfil e sistema automático de lubrificação com depósito centralizado e válvulas de pulverização das fresas, construída com acionamentos pneumáticos, hidráulicos, comando através de controlador lógico programável (CLP) e consola táctil para gestão processo produtivo.
8462.99.90 | Ex 052 - Máquinas automáticas para a produção de perfil dianteiro de escada doméstica com operações de dobragem, furação múltipla por puncionamento, furação por fresa, abertura de rasgo por lâmina e furação perpendicular por puncionamento, capacidade de produção de perfil frontal para escadas domésticas de 2 até 8 degraus com um tempo de ciclo de 14 segundos, equipada com unidades de fixação automática de perfil e sistema automático de lubrificação com depósito centralizado e válvulas de pulverização das fresas, construída com acionamentos pneumáticos, hidráulicos, comando através de controlador lógico programável (CLP) e consola táctil para gestão processo produtivo.
8464.10.00 | Ex 030 - Cortadores para cerâmica, porcelanato, mármore e granito do tipo portátil, acionados eletricamente, utilizados na construção civil, com motor de potência igual a 550W, com espessura de corte igual a 3,4cm, com disco de corte igual a 180mm, furo do disco igual a 22,2mm e peso de 13,5kg.
8464.90.19 | Ex 120 - Máquinas automáticas para biselar, desbastar e acabar lentes oftálmicas de plástico, lentes cilíndricas, esféricas, tóricas e progressivas, com comando numérico computadorizado (CNC), calibração automática, controle estatístico dos cortes realizados, leitura da espessura das lentes, acabamento de borda em faceta, borda plana, ranhura e furação, dimensões das lentes brutas com diâmetro compreendido de 50 a 90 mm, e velocidade máxima do motor do cortador de 36.000rpm.
8464.90.19 | Ex 121 - Máquinas automáticas para biselar lentes oftálmicas de plástico, lentes cilíndricas, esféricas, tóricas e progressivas, com comando numérico computadorizado (CNC), calibração automática, controle estatístico dos cortes realizados, leitura da espessura das lentes, acabamento de borda em faceta, borda plana, ranhura e furação, dimensões das lentes brutas com diâmetro compreendido de 50 a 90 mm e velocidade máxima do motor do cortador de 36.000rpm.
8464.90.19 | Ex 122 - Combinações de máquinas para fabricação, de chapas de vidros laminados, de formas geométricas regulares e irregulares, de dimensões compreendidas entre 400 x 180mm e 6.300 x 3.300mm, com capacidade para produzir em sistema de chapa única, tandem e matriz, compostas de: 1 mesa para carga manual com braços basculantes; 1 lavadora e secadora horizontal equipada com 6 escovas especiais para operar inclusive com vidros do tipo low-e, com ou sem sistema de desmineralização por osmose e sistema de remoção de eletricidade estática, com velocidade de até 8m/min, com sistema antirruído e tomada de ar elevada, sistema de elevação da parte superior da máquina até 500mm para facilitar a manutenção; 1 sistema automático de acoplamento das chapas com mesas para transferência, alinhamento e esquadrejamento automáticos, dispositivo de carga equipado com ventosas e deslizamento em estrutura aérea, com rodas especiais autolubrificantes para sobreposição das chapas; 1 depósito elevado dos rolos PVB, acoplado com sistema automático ou manual servoassistido de desbobinamento, com controle de tensionamento, controle automático do comprimento do PVB por meio de encoder e corte do PVB; com ou sem pré-forno elétrico com sistema de convecção superior; 1 forno principal elétrico com sistema de convecção superior e inferior; com 1 ou 2 unidades de prensagem equipadas com calandras com sistema especial de autocompensação; com ou sem transferidor adicional na saída; 1 mesa de descarga com braços basculantes; com ou sem carregadora automática na entrada dos vidros; com ou sem sistema de descarga automática na saída dos vidros laminados; com sistema CLP de supervisão e sistema CLP para cada seção da linha.
8465.91.90 | Ex 036 - Cortadeiras planetárias automáticas para uso em linha de extrusão, utilizadas para o corte de tubos de PEAD com diâmetros externos (DE) de 10 a 75mm e espessura máxima de 10mm.
8465.91.90 | Ex 037 - Cortadeiras planetárias automáticas para uso em linha de extrusão, utilizadas para o corte de tubos de PEAD com diâmetros externos (DE) de 63 a 406mm e espessura máxima de 50mm.
8465.93.10 | Ex 014 - Lixadeiras acetinadoras eletrônicas para acabamento fino de chapas duras de fibra de madeira e painéis, com velocidade de trabalho de 25m/min ou mais, dotadas de patins de contato por reações eletromagnéticas, de extrema sensibilidade para poder lixar peças com diferença na espessura de até 2mm, para lixamento de vernizes aplicados sobre painéis de madeira, com lixas abrasivas de 2.620mm ou mais, com dispositivo automático de centragem e limpeza.
8465.93.10 | Ex 0158 - Lixadeiras mono ou bilaterais, longitudinais e transversais verticais e/ou inclinados com 04 ou mais grupos, com ou sem grupos de fresa na entrada, com velocidade de 50 peças por minuto para lixar e/ou fresar peças de 40 x 40mm até 85 x 85mm, de 10 metros de avanço por minuto com grupos lixadores verticais, e/ou de 8 à 25 metros por minuto sem grupo vertical, com cabeçotes com sistema de troca de patim, e/ou com magazine rotativo de 08 lugares, com ou sem alimentador automático, controlado por programador lógico programável (PLC).
8465.93.90 | Ex 005 - Máquinas para polir lentes oftálmicas, de plástico ou resina, com 5 ou mais eixos controlados por computador, tela sensível ao toque, com dois braços (cabeçotes) independentes, diâmetro máximo das lentes de 90mm e prisma de 0 a 10 dioptrias.
8466.94.90 | Ex 008 - Máquinas ferramentas de corte do tipo oscilante em chapas de aço, com espessura mínima de 0,5mm e máxima de 2,7mm; largura mínima de 400mm e máxima de 2000mm; comprimento mínimo de 100mm e máximo de 4.500mm; largura da lâmina de 2.400mm; ângulo de oscilação de +/- 30º com precisão de posicionamento de 1' (minuto); e capacidade de realizar de 20 a 70golpes/min.
8474.39.00 | Ex 031 - Máquinas autopropulsadas sobre 4 rodas, com chassi articulado e eixo traseiro direcional, ambos hidrostáticos, destinadas à estabilização (misturar, reforçar e melhorar) de solos ou bases e à reciclagem (cortar, moer e misturar) de pavimentos asfálticos, com cortador giratório (rotor) de acionamento hidrostático, com largura de 2.400mm, dotado de 206 dentes, de 200mm de altura, aptos a garantir cortes de até 500mm de profundidade, com sistema de pulverização de água e com sistema de emulsão e/ou espuma, todos com controle manual ou computadorizado de dosagem, sem cabine ou com cabine de operação climatizada, com assento do operador giratório e deslizante da esquerda para a direita e vice-versa, com duplo volante e dupla alavanca de deslocamento, dotada de motor a diesel turbo de 360kW (482HP), refrigerado a água, e sistema de tração hidrostático nas 4 rodas e velocidade operação variável.
8474.80.10 | Ex 043 - Máquinas para fabricação contínua de moldes de areia verde para uso sem caixas de fundição, com linha de divisão vertical, pelo processo de sopro e compressão continuamente variável de 1,5 a 15kgf/cm2, para aplicação em fundição, dimensões dos moldes de 570mm de altura x 750mm de largura x espessura total continuamente ajustável de 150 até 395mm, capacidade máxima de 350moldes/h, com controlador lógico programável (CLP).
8474.80.90 | Ex 099 - Prensas hidráulicas para a produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de prensagem igual a 20.000kN, distância livre entre colunas de 1.750mm, diâmetro da coluna de 320mm, força máxima do extrator de 90kN, distância entre a bancada e a travessa móvel de 600mm.
8474.80.90 | Ex 100 - Combinações de máquinas para a fabricação de bacias sanitárias de cerâmica, por meio de processo de fundição em baixa pressão, apresentadas sem os moldes, com capacidade de produção de 10peças/ciclo, compostas de: 1 sistema modular para 10 moldes acionados mecanicamente e com sistema pneumático que abre e fecha os moldes automaticamente; 1 sistema de alimentação de barbotina comandado por eletroválvulas borboletas; 1 sistema automatizado de colagem anel/bacia; 1 sistema automatizado de extração de peças com esteira e elevador; 1 controlador lógico programável (CLP).
8474.80.90 | Ex 101 - Máquinas automáticas de fundição de massa cerâmica, para fabricação de louça sanitária, controlada por CLP, com capacidade para receber moldes de até 2.140mm de comprimento, com travamento de moldes por dispositivos eletromagnéticos e conjunto motorredutor que permite giro dos moldes em +/-180graus.
8476.89.90 | Ex 003 - Máquinas de coleta e armazenadora de recipientes vazios de garrafas PET e latas de alumínio de até 2 litros, programadas para o reconhecimento interno por meio de sistema ótico de leitura de código de barras, com tela frontal de 42 polegadas sensível ao toque (touch screen), com conexão na internet nos módulos 3G, wifi, e WLAN, com software único que permite que o usuário seja bonificado, seja por programa de pontuação ou ticket, com coletor de resíduos interno de 1100mm de comprimento, 860mm de largura e 680mm altura.
8477.10.29 | Ex 006 - Combinações de máquinas para produção de peças plásticas de grande porte, composta de: 01 máquina de moldagem por injeção de termoplásticos, com força de fechamento de 2.300t, força de abertura de 1.610 kN, distância entre colunas de 2.000 x 1600mm, funil alimentador de termoplásticos, conjunto de termoreguladores e equipamento de extrusão; 01 robô para transferência das peças acabadas, com 03 eixos digitais cartesianos e 01 orbital, com base suspensa e capacidade de carga de até 85kg; com ou sem transportador de correia de movimento descontínuo sincronizado para movimentação das peças acabadas; com ou sem placa magnética para troca rápida de moldes; 01 sistema de controle integrado com controlador lógico programável (CLP); unidades hidráulica e de refrigeração.
8477.10.29 | Ex 007 - Combinações de máquinas para produção de peças plásticas de grande porte, composta de: 01 máquina de moldagem por injeção de termoplásticos, com força de fechamento de 2.700t, força de abertura de 1.890kN, distância entre colunas de 2.100 x 1700mm, funil alimentador de termoplásticos, conjunto de termoreguladores e equipamento de extrusão; 01 robô para transferência das peças acabadas, com 03 eixos digitais cartesianos e 01 orbital, com base suspensa e capacidade de carga de até 85kg; com ou sem transportador de correia de movimento descontínuo sincronizado para movimentação das peças acabadas; com ou sem placa magnética para troca rápida de moldes; 01 sistema de controle integrado com controlador lógico programável (CLP); unidades hidráulica e de refrigeração.
8477.20.90 | Ex 080 - Máquinas coextrusora tipo balão, para produção de filmes barreira de 9 camadas, garantia de tolerância da gramatura/espessura de aproximadamente 3%, com capacidade máxima de produção de 1.260kg/h, largura máxima do filme de 1.600mm, com sistema “blow” de extrusão bobinador duplo com velocidade máxima de 120m/min, diâmetro máximo de bonina de 1.200mm, matriz com 400mm de diâmetro e potência total instalada de 780kVa.
8477.30.90 | Ex 051 - Máquinas de moldar garrafas de PET (politereftalato de etileno) por insuflação, para garrafas com volume máximo de 3 litros, com capacidade de produção igual ou superior a 12.320garrafas/h, dotadas de estações de manuseio, com ou sem alimentador de pré-formas, aquecimento em túnel fechado e sopro das pré-formas.
8477.51.00 | Ex 032 - Máquinas para montagem ou construção de pneus de motocicleta tipo mandril expansivo, com capacidade para aros entre 18” e 21” com máximo 4 lonas, sendo 3 lonas estruturais mais um forro interno selante.
8477.51.00 | Ex 038 - Prensas hidráulicas automáticas de dupla cavidade para vulcanização de pneus radiais com tamanho de aro de 17,5 a 24,5 polegadas e largura de 200 até 500mm, 2 cavidades com controles de operação independentes; medidores de temperatura; força de fechamento máxima de 4500kN; pressão interna mínima de 2.000kN e máxima de 4.500kN nas placas de aquecimento; unidades de aquecimento individual com válvulas pneumáticas; detectores de vazamento; conjunto para alinhamento; transportador de resfriamento; painéis de acionamento com controlador lógico programável (PLC); painel de controle operacional, operando em 400V trifásico, frequência de 60Hz, e preparada para receber uma unidade de inflação pós vulcanização (PCI).
8477.59.11 | Ex 012 - Prensa de vulcanização tipo B.O.M (bag-o-matic) com sistema de enchimento do pneu através de bexiga (ou bladder) com força total de fechamento de 103t (ou 1.010kN), capacidade de vulcanizar pneus de motocicleta entre aros 12” e 21” com diâmetro externo máx. de 700mm e largura máx. (ou altura máx.) de 450mm, com sistema vertical de carregamento (vertical chuck loader).
8477.59.11 | Ex 013 - Prensas de vulcanização tipo B.O.M. (bag-o-matic) com sistema de enchimento do pneu através de bexiga (ou bladder) com força de fechamento dos moldes gerada por cilindros hidráulicos com diâmetro de 250mm e pressão máxima de até 210kgf/cm2, capacidade de vulcanizar pneus de motocicleta entre aros 12 e 21" com diâmetro externo máximo de 700mm e largura máxima (ou altura máxima) de 450mm.
8477.59.11 | Ex 014 - Prensas de vulcanização tipo B.O.M. (bag-o-matic) com sistema de enchimento do pneu através de bexiga (ou bladder) com força de fechamento dos moldes gerada por cilindros hidráulicos com diâmetro de 250mm e pressão máxima de até 210kgf/cm2, capacidade de vulcanizar pneus de motocicleta entre aros 12" e 21" com diâmetro externo máximo de 700mm e largura máxima (ou altura máxima) (ou altura máxima) de 450mm, acionada por unidade de bomba hidráulica (para acionamento da prensa) e com ou sem sistema de geração de vácuo (para acionamento do sistema de pressurização e despressurização interna do pneu).
8477.59.11 | Ex 015 - Prensas de vulcanização tipo B.O.M. (bag-o-matic) com sistema de enchimento do pneu através de bexiga (ou bladder) com força de fechamento dos moldes gerada por cilindros hidráulicos com diâmetro de 250mm e pressão máxima de até 210kgf/cm2; capacidade de vulcanizar pneus de motocicleta entre aros de 12" e 21" com diâmetro externo máximo de 700mm e largura máxima (ou altura máxima) de 450mm, acionadas por unidade de bomba hidráulica (para acionamento das prensas).
8477.59.90 | Ex 091 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional, a partir de modelos virtuais que operam por sinterização seletiva de pó plástico por meio de raio laser com volume de construção igual ou superior a 381 x 330 x 437mm.
8477.59.90 | Ex 092 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional, mono ou policromáticas, a partir de modelos virtuais que operam solidificando camadas de substrato em pó acrílico por meio de aglutinantes com volume de construção igual ou superior a 203 x 254 x 203mm.
8477.80.90 | Ex 334 - Combinações de máquinas para produção de tampas plásticas por compressão, com capacidade máxima de 600tampas/min compostas de: 1 transportador de tampa, silos, orientador centrífugo para posicionamento das tampas, transporte a ar para alinhamento das tampas, painel elétrico, controlador lógico programável (CLP), 1 máquina dobradora de lacre e cortadora, tipo rotativo com eixo vertical, para executar dobra e corte do anel de lacre de garantia.
8477.80.90 | Ex 335 - Combinações de máquinas para produção de tampas plásticas por compressão, com capacidade máxima de 600 tampas/min compostas de: 1 máquina moldadora de tampas plásticas por compressão, dotada de mesa rotativa (carrossel) com 24 cabeçotes porta-moldes, ferramental de compressão para tampas 26mm, extrusora termocontrolada, com dispositivo de alimentação de resina e pigmento, sistema de refrigeração e sistema de inspeção da parte interna da tampa.
8477.80.90 | Ex 336 - Combinação de máquinas para produção de bolsas plásticas flexíveis vazias de polietileno de baixa densidade (LLDPE), tipo “Bag in Box” com bocal e tampa, com capacidade de 3.600bolsas/hora (para bolsas de 2 a 10 litros), 3.000bolsas/hora (para bolsas de 15 a 30 litros) e 600bolsas/hora (para bolsas de 220 litros), composta por: sistema de desbobinamento com 04 carretéis para bobinas de filme plástico de largura máxima de 1.200mm; 04 rolos de tração servoacionados; unidade de perfuração; unidade de soldagem do bocal; unidade de soldagem das laterais das bolsas; módulo de inserção de tampas; unidade de picotamento/corte; mesa de saída; com controlador lógico programável (CLP).
8477.80.90 | Ex 337 - Máquinas automáticas para produção de esponjas, dotadas de carregador e estações sincronizadas entre si, sendo: módulo 1 (estação de corte transversal em fitas com manipulador), módulo 2 (guia da esteira), módulos 3 e 4 (estação de fresagem com estação de aspiração), módulos 5 e 6 (estação de depósito, estação de reservatório, estação de corte, manipulador e carregador de corte em “V”), módulo 7 (esteira transportadora com estação de impressão) e módulo 8 (esteira de rotação) com software integrador das atividades das estações e de sistema de fresagem de espuma por pedras especiais com depósitos de diamantes.
8477.80.90 | Ex 338 - Máquinas automáticas para corte rotativo, para a produção de etiquetas e rótulos, autoadesivo, não adesivo e "in mold", rótulos, PE-revestido, papel, multicamadas, PE, PET e PP-filmes, com desenrolador e unidade de corte para diâmetro de 1.000mm e largura de 410mm, controladas por servomotor.
8477.80.90 | Ex 339 - Máquinas para confecção de bolsas plásticas, por processo de solda ultrassônica, a partir de substrato plástico em PP, PE e PVC, entre outros, para uso em cadernos e produtos afins, velocidade máxima igual ou superior a 160ciclos/min, largura de trabalho máxima igual ou superior a 500mm.
8477.80.90 | Ex 340 - Máquinas para processamento e reciclagem de aparas de plástico (PEBD/PP) com sistema de degasagem de alta performance, com umidade máxima permitida de 8%, com capacidade de produção compreendida entre 950 e 1.400kg/h, totalmente automatizada por meio de controlador lógico programável (CLP). (Conforme Resolução CAMEX nº 54, de 2015)
8477.90.00 | Ex 047 - Eixos helicoidais para extrusora mono rosca utilizada na produção de borracha sintética com revestimento externo de aço inoxidável, comprimento de 2.978,4 (+-5)mm, diâmetro máximo de 350 (+-5)mm, diâmetro base do eixo de 180 (+-5)mm, pressão máxima admissível de 10 bar e temperatura máxima de trabalho de 150ºC.
8479.10.10 | Ex 013 - Vibro-acabadora de asfalto autopropulsada, sobre esteiras de sapatas de borracha com largura de 200mm, para construção e manutenção de vias, dotada de mesas alisadoras com aquecimento elétrico, aptas a garantir largura de pavimentação de 500mm até 4.000mm, e espessura de pavimento de até 200mm, contendo 02 (dois) helicoidais ajustáveis em altura de maneira mecânica ou hidráulica, com ou sem sistemas de nivelamento com sensores de nível eletrônicos, ultrassônicos ou mecânicos, dotada de silo com capacidade de até 2,8 metros cúbicos, e com motor a diesel refrigerado à água, de 4 cilindros, com potência de 37,3kW, velocidade de deslocamento de 0-68m/min, velocidade de funcionamento de até 0-29m/min, vibração entre 960 a 3600rpm e capacidade de produção de até 200t/h.
8479.10.90 | Ex 021 - Máquinas portáteis insersoras e extratoras de grampos e fixações elásticas utilizadas em vias férreas, com cabeças de trabalho intercambiáveis para cada tipo de fixação, capazes de inserir ou extrair até 2 grampos simultaneamente, com comando elétrico dos ciclos, equipadas com carrinho transportador, potência disponível de até 29kN e dotadas de motor a gasolina.
8479.10.90 | Ex 023 - Máquinas trocadoras de dormentes dotadas de cabeça de trabalho e garra para dormentes ajustáveis, ajuste e giro dos cilindros para operação em ambos os lados da via, autopropelidas com sistema de deslocamento hidráulico, equipadas com kit para reboque lento, garras para trilhos, sistema de saída da via em caso de pane por bomba manual e sistema para retirada em caso de lastro alto, velocidade de operação de 20unidades/hora.
8479.50.00 | Ex 095 - Robôs industriais cartesianos tipo pórtico, com capacidade de manuseio ao pulso de até 30kg (correspondendo a ferramenta intercambiável + peça), para atendimento de prensas dobradeiras, composto por: 5 eixos acionados por motores sem escovas ("brushless") e controlados em malha fechada, dos quais três eixos lineares orientados de acordo com os eixos da prensa dobradeira atendida e 2 eixos polares para permitir a rotação e o basculamento da peça movimentada por meio de dispositivo de manuseio acionado por bomba a vácuo; bancada magnetizada para dispensar as peças manuseadas; console de comando móvel para movimentação dos 5 eixos, programável pelo operador através da utilização de tela "touch screen" e "joystick", interfaceamento com a prensa dobradeira por meio de um transdutor linear, de modo a acompanhar a peça durante o processo de dobra da chapa.
8479.50.00 | Ex 096 - Robôs industriais cartesianos tipo pórtico, com capacidade de manuseio ao pulso de até 120kg (correspondendo a ferramenta intercambiável = peça), para atendimento de prensas dobradeiras, composto por: 5 eixos acionados por motores sem escovas ("brushless") e controlados em malha fechada, dos quais três eixos lineares orientados de acordo com os eixos da prensa dobradeira atendida e 2 eixos polares para permitir a rotação e o basculamento da peça movimentada por meio de dispositivo de manuseio acionado por bomba a vácuo; bancada magnetizada para dispensar as peças manuseadas; console de comando móvel para movimentação dos 5 eixos, programável pelo operador através da utilização de tela "touch screen" e "joystick”, interfaceamento com a prensa dobradeira por meio de um transdutor linear, de modo a acompanhar a peça durante o processo de dobra da chapa.
8479.50.00 | Ex 097 - Robôs industriais cartesianos tipo pórtico, com capacidade de manuseio ao pulso de até 50kg (correspondendo a ferramenta intercambiável + peça), para atendimento de prensas dobradeiras, composto por: 5 eixos acionados por motores sem escovas ("brushless") e controlados em malha fechada, dos quais três eixos lineares orientados de acordo com os eixos da prensa dobradeira atendida e 2 eixos polares para permitir a rotação e o basculamento da peça movimentada por meio de dispositivo de manuseio acionado por bomba a vácuo; bancada magnetizada para dispensar as peças manuseadas; console de comando móvel para movimentação dos 5 eixos, programável pelo operador através da utilização de tela "touch screen" e "joystick", interfaceamento com a prensa dobradeira por meio de um transdutor linear, de modo a acompanhar a peça durante o processo de dobra da chapa.
8479.50.00 | Ex 098 - Robôs industriais cartesianos tipo pórtico, com capacidade de manuseio ao pulso de até 80kg (correspondendo a ferramenta intercambiável + peça), para atendimento de prensas dobradeiras, composto por: 5 eixos acionados por motores sem escovas ("brushless") e controlados em malha fechada, dos quais três eixos lineares orientados de acordo com os eixos da prensa dobradeira atendida e 2 eixos polares para permitir a rotação e o basculamento da peça movimentada por meio de dispositivo de manuseio acionado por bomba a vácuo; bancada magnetizada para dispensar as peças manuseadas; console de comando móvel para movimentação dos 5 eixos, programável pelo operador através da utilização de tela "touch screen" e "joystick", Interfaceamento com a prensa dobradeira por meio de um transdutor linear, de modo a acompanhar a peça durante o processo de dobra da chapa.
8479.50.00 | Ex 099 - Robôs industriais cartesianos tipo pórtico, com capacidade de manuseio ao pulso de até 250kg (correspondendo a ferramenta intercambiável + peça), para atendimento de prensas dobradeiras, composto por: 5 eixos acionados por motores sem escovas ("brushless") e controlados em malha fechada, dos quais três eixos lineares orientados de acordo com os eixos da prensa dobradeira atendida e 2 eixos polares para permitir a rotação e o basculamento da peça movimentada por meio de dispositivo de manuseio acionado por bomba a vácuo; bancada magnetizada para dispensar as peças manuseadas; console de comando móvel para movimentação dos 5 eixos, programável pelo operador através da utilização de tela "touch screen" e "joystick". interfaceamento com a prensa dobradeira por meio de um transdutor linear, de modo a acompanhar a peça durante o processo de dobra da chapa.
8479.50.00 | Ex 100 - Combinações de máquinas para lavagem e lixamento automático de aeronaves, composta por: 2 (dois) braços robóticos com cabeçote fixo para lixamento e escoteamento, capaz de utilizar 3 lixas simultaneamente e aplicar três líquidos, água, ácido crômico e ridoline, com envelope de trabalho de 2.050mm de alcance, capacidade de carga de 50kg, com sistema de localização de peças no espaço, eixo X com curso adaptado de 40m, eixo Z com curso adaptado de 1,5m, capacitado para trabalhar em ambiente com nevoa química, sistema de abastecimento através de tanque para ácido crômico com agitadores, dispositivos de monitoramento e segurança, controlado por comando numérico computadorizado (CNC).
8479.82.10 | Ex 124 - Granuladores de materiais farmacêuticos para fabricação de comprimidos, com capacidade bruta igual ou superior a 900 litros e controlador lógico programável (CLP), contendo: coluna elevatória para carregamento de matéria-prima; moinho/peneira, com taxa máxima de fluxo de até 3.900kg/h, velocidade máxima de rotor até 900rpm e nível de ruído permanente menor que 72db(A); processador de leito fluidizado com resistência a pressão e choque de 12bar e capacidade bruta do recipiente do produto igual ou superior a 800 litros, unidades de tratamento de ar de entrada e saída, ventilador e válvula de segurança; moinho/peneira, com taxa de fluxo de até 3.600kg/h; velocidade máxima do rotor de até 900rpm e nível de ruído permanente menor que 72db(A); coluna de descarregamento para contêiner do leito fluidizado por gravidade; estação de limpeza com unidade de bombeamento, sistema de dosagem e distribuição de detergentes; estação de controle para manuseio de receitas, relatórios de partida e registros para auditoria.
8479.82.10 | Ex 125 - Combinações de máquinas para mistura, granulação e homogeneização de produtos farmacêuticos para fabricação de comprimidos, em aço inoxidável 316/316l, compostas de: granulador/misturador com recipiente cilíndrico de mistura com capacidade bruta de 400 litros e capacidade de trabalho de 320 litros, lâminas de mistura com capacidade de mistura intensa e homogênea, descarga pneumática, abertura da tampa pneumática, motor principal, chopper, caixa de marchas, painel de controle, painel de comando, regulador e acionador de pressão; processador de fluidos de leito com capacidade igual ou superior a 500 litros, com unidade de tratamento de ar, torre de trabalho dividida em 3 seções de trabalho, sistema desempoeirador e silenciador de som do ventilador do motor, painel de controle elétrico.
8479.82.10 | Ex 126 - Misturadores reatores com câmara com entradas independentes, para fosgenação de aminas primárias, com temperaturas variando de 40° até 110°C, dotada de um eixo rotor com uma pluralidade de pinos que se estendem radialmente ligados ao eixo, com capacidade de vazão operacional de 20m3/h, pressão de entrada de 5 a 14bar, acionado por motor elétrico do tipo encapsulado ou tipo selado hermeticamente, sistema de circulação de solvente movido por um impelidor solidário ao eixo, o qual circula o solvente por um trocador de calor.
8479.82.10 | Ex 127 - Máquinas automáticas para preparação de cola utilizada na produção de chapas de papelão ondulado, com misturador de alta dissolução (high shear), tanque de mistura com capacidade de produção máxima maior ou igual a 980litros/batelada (tempo de preparação por batelada de aproximadamente 20min), com fórmulas automáticas e sequência de preparação de cola em 10 passos, quantidade de ingredientes ajustáveis, aquecimento de água automático por vapor, medição de ingredientes por meio de células de carga, depósito para amido comum e modificado com alimentação por rosca sem fim, 3 tanques de armazenagem em aço inox com agitadores e sistema de controle para detectar nível baixo de cola, solicitando a preparação automática de novas bateladas, sistema automático de adição e dosagem de aditivos líquidos, equipadas com controlador lógico programável (CLP) e tela de controle de operação tipo "touch screen".
8479.82.90 | Ex 085 - Combinação de máquinas para a trituração e separação de materiais plásticos, metálicos ferrosos e não ferrosos, pó de toner e outros pós, oriundos de processo de manufatura reversa de cartuchos de toner de impressora a laser e placas de circuito impresso (PCI), com o objetivo de reciclagem, totalmente a seco, com capacidade máxima de processamento de 500kg/h de cartuchos de toner ou 800kg/h de placas de circuito impresso, composta de: 2 estações (cabines fechadas com abertura frontal) dotadas de serra circular para corte de carcaça plástica do cartucho de toner; 4 estações (cabines fechadas com abertura frontal) dotadas de ferramentas pneumáticas para desmontagem dos cartuchos viabilizando a retirada de componentes reaproveitáveis e remoção do pó de toner, com chapa vibratória para auxiliar na remoção do pó de toner do cartucho; sistema de exaustão e recuperação de pó de toner, com dois módulos, com pontos de coleta em todos setores da combinação de máquinas, operando com pressão negativa de 160mBar, capacidade máxima de exaustão de 20.000m3/h, com filtros manga dotados de sistema de limpeza automática por pulsação com frequência ajustável, com descarga do pó de toner em tambores plásticos e linha de aspiração de pó; 1 esteira transportadora para alimentação do triturador com cartuchos de toner, fechada; 1 esteira transportadora para alimentação do triturador com placas de circuito impresso; silo de alimentação em chapa de aço, do tipo funil fechado, com escotilha de inspeção e pontos de aspiração dos módulos de exaustão e filtração de pós; equipamento triturador industrial, equipado com 4 eixos com discos cortantes, com eixos lubrificados em óleo e peneira em aço com furos de diâmetro de 25mm; calha vibratória, com área de 700 x 250mm, comprimento aproximado de 2.500mm, com potência de 2 x 0,7kW, para transporte e homogeneização de frações trituradas, com bandeja em aço inoxidável; equipamento separador magnético de metais ferrosos, com imã de 1,050 x 540 x 215mm, potência de 2,2kW, acoplado a uma correia transportadora com regulagem de altura; equipamento separador de metais não ferrosos por indução magnética (tipo "Eddy-Current", equipamento customizado para a aplicação) com largura útil de 750mm, distância axial 2.250mm, acoplado a correia transportadora com cilindro polarizado de velocidade ajustável; moinho de facas com motor de 22kW, abertura de alimentação de 450 x 800mm, com 6 facas rotativas e 2 facas estáticas, para produção de granulado plástico, com separador magnético de partículas ferrosas, cabine contra ruído, rosca transportadora de alimentação, ventilador com 1,5 kW de potência, separador tipo ciclone para filtrar e coletar o granulado com capacidade para 80 litros, tubulação de transporte e peneira com furação de 6mm; sistema para exaustão de pó originado na trituração das placas de circuito impresso, com ventilador de 1,1kW, capacidade de 1.100m3/h, com proteção à ruído (67dB(A)) com filtro e controle de pressão; painel de controle eletrônico, com controlador lógico programável (CLP), painel de inserção de parâmetros (IHM) e conexão tipo "Ethernet" para acesso e diagnóstico remoto de falhas; estruturas metálicas para suporte de parte dos equipamentos com suas escadas e passadiços.
8479.82.90 | Ex 086 - Máquinas para triturar resíduos sólidos, dotadas de caçambas de alimentação basculante principal e secundária, controladas por controle remoto de 10 funções para acionamento e controle do equipamento; com recarregador de bateria; quadro com controlador lógico programável (CLP) com interface gráfica tipo "touch screen"; motor a diesel 770HP; 2 eixos trituradores com diâmetro de 870mm e comprimento de 2.500mm, acionados hidraulicamente e equipados com sistema de discos e ferramentas de triturar; barra quebradora; esteira retrátil de descarga acionada hidraulicamente; ímã instalado transversalmente à esteira de descarga; equipada com esteiras para locomoção.
8479.82.90 | Ex 088 - Peneiras autopropulsadas móveis sobre rodas, "tipo tambor", de comprimento igual ou superior a 4,2 metros, diâmetro igual ou superior a 1,4 metros, montado em estrutura em aço, com estrutura helicoidal soldada na parte interna do tambor, para peneirar resíduos domésticos, industriais, resíduos florestais e de mineração, acionado por coroa, apoiado sobre rodas de nylon, constituída de controle de rotação do tambor variando de 0 a 21rpm, escova dotada de fios de nylon para a limpeza do tambor, caixa de carga com volume superior a 3m3 com esteira de alimentação do tambor ajustável controlada por célula de carga dotada de duas esteiras de descarga dos materiais separados, painel com controlador lógico programável (CLP) com interface gráfica tipo "touch screen", sistema de controle computadorizado de monitoramento e diagnóstico de falhas e manutenção com transmissão on-line e acionamento por controle remoto, motor diesel montado em estrutura tipo gaveta de potência igual ou superior a 41HP, 02 suportes hidráulicos para estabilização do equipamento durante a operação.
8479.82.90 | Ex 087 - Peneiras autopropulsadas sobre esteiras, tipo tambor, de comprimento igual ou superior a 4,2 metros, diâmetro igual ou superior a 1,4m, montado em estrutura em aço, com estrutura helicoidal soldada na parte interna do tambor, para peneirar resíduos domésticos, industriais, resíduos florestais e de mineração, acionado por coroa, apoiado sobre rodas de nylon, constituída de controle de rotação do tambor variando de 0 a 21rpm, escova de limpeza do tambor, caixa de carga com volume superior a 3m3 com esteira de alimentação do tambor ajustável controlada por célula de carga dotada de duas esteiras de descarga dos materiais separados, painel com controlador lógico programável (CLP) com interface gráfica tipo "touch screen", sistema de controle computadorizado de monitoramento e diagnóstico de falhas e manutenção com transmissão on-line e acionamento por controle remoto, motor diesel de potência igual ou superior a 46HP.
8479.89.11 | Ex 061 - Máquinas automáticas para desmontar rolamentos de mangas de eixo de rodeiro ferroviário, para rodeiros com bitola de 1.600mm, diâmetro de roda entre 711 e 1.066mm, rolamentos classe F e G, capazes de desmontar rolamentos por meio de prensa acionada por sistema hidráulico, com templo de ciclo de 2 minutos, compostas por êmbolo com curso de 432mm, velocidade de extensão de êmbolo de 3.200mm/min e de retração de 4.756mm/min, e força o êmbolo de 63.5t, por motor elétrico de 25HP e por reservatório hidráulico com capacidade de 227 litros.
8479.89.11 | Ex 062 - Máquinas automáticas para alinhar e prensar rolamentos de mangas de eixo de rodeiro ferroviário, para rodeiros com bitola de 1.600mm, diâmetro de roda entre 711 e 1.066mm, rolamentos classe F e G, capazes de alinhar e prensar rolamentos com força de montagem controlada hidraulicamente, com tempo de ciclo de 2 minutos, compostas por êmbolo com curso de 432mm, velocidade de extensão de êmbolo de 1.600mm/min e de retração de 2.378mm/min, e força o êmbolo de 63.5t, por motor elétrico de 25HP e por reservatório hidráulico com capacidade de 227 litros.
8479.89.99 | Ex 646 - Expansores de gases utilizados para gerar baixas temperaturas a fim de promover a separação de gases requerida pelo processo de geração de amônia, compostos de turbo expansor, com potência máxima de operação igual a 770kW.
8479.89.99 | Ex 956 - Combinações de máquinas para montagem de rodas dentadas para conexão de bombas d'agua à correntes de transmissão entre comandos de válvula (admissão e escape) e virabrequim, utilizados nos motores de combustão interna dos veículos automotivos, através da contaminação máxima de 20mg e dimensão de partícula máxima de 0,6mm para rodas de 28 dentes com passo de 6,35mm e diâmetro de passo de 56,71mm medidos sobre pinos de 3,4 +/- 0,001mm e monitoramento da força de montagem sem interferência no diâmetro externo das rodas dentadas que deve permanecer em 55,33mm +/- 0,1mm, independente da interferência dos componentes.
8479.89.99 | Ex 957 - Desbobinadores automáticos de bobinas de papel, operando com sistema de emenda automática de banda, para operação em linha com máquinas impressoras, velocidade máxima igual ou superior a 300m/min, largura máxima da bobina igual ou superior a 500mm.
8479.89.99 | Ex 958 - Dispositivos de escape para segurar e impulsionar rodeiros ferroviários em ambas as direções, com largura de 2,4m, comprimento de 1,6m, altura de 0,5m e peso líquido aproximado de 1.500kg, para rodeiros com bitola ferroviária de 1.600mm, diâmetro entre 850 e 980mm, comprimento máximo do eixo com rolamentos de 2.400mm, e peso máximo de 1.750kg, compostos por batente/travas, girador e ejetor pneumático para realizar os movimentos.
8479.89.99 | Ex 959 - Máquinas automáticas para selagem de tampas de baterias chumbo-ácidas automotivas, tipo "flooded" aos monoblocos por termofusão, com capacidade de produção de 8baterias/min e ciclo de 30 segundos, dotada de 2 cabeças de fechamento, esteira metálica com ajuste automático de parada das baterias integrada a servo motores para levantamento das baterias, retenção das tampas na parte superior da máquina, movimentação das ferramentas de selagem para frente, entre a caixa e a tampa, para correto posicionamento entre a bateria e ferramentais, cabeçotes para teste de vazamento, dotados de bicos ajustáveis para a pressurização da bateria e ferramentais, cabeçotes para teste de vazamento, dotados de bicos ajustáveis para a pressurização da bateria , com pressão de 0,2bar, sistema pneumático para a movimentação dos cabeçotes e posicionamento ajustável, sistema de rejeição automático para produtos não conformes, painel de controle, com controlador lógico programável (CLP), para controle de temperatura, tempo de queima e movimentos da máquina. Ex 959 - Máquinas automáticas para selagem de tampas de baterias chumbo-ácidas automotivas, tipo "flooded" aos monoblocos por termofusão, com capacidade de produção de 8baterias/min e ciclo de 30 segundos, dotada de 2 cabeças de fechamento, esteira metálica com ajuste automático de parada das baterias integrada a servo motores para levantamento das baterias, retenção das tampas na parte superior da máquina, movimentação das ferramentas de selagem para frente, entre a caixa e a tampa, para correto posicionamento entre a bateria e ferramentais, cabeçotes para teste de vazamento, dotados de bicos ajustáveis para a pressurização da bateria, com pressão de 0,2bar, sistema pneumático para a movimentação dos cabeçotes e posicionamento ajustável, sistema de rejeição automático para produtos não conformes, painel de controle, com controlador lógico programável (CLP), para controle de temperatura, tempo de queima e movimentos da máquina. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 30 de 2015)
8479.89.99 | Ex 960 - Combinações de máquinas para quebra, separação e resfriamento de ovos, com capacidade para 135.000ovo/h – 375caixas/h, com sistema de scanner para detecção de gema de ovo na clara, rosca transportadora sanitária para ejeção de cascas de ovos vazias, lavagem com sistema de escovas rotativas antiquebra, com sistema de água de baixa pressão e alto volume, com sistema de recirculação, filtro automático com pistão pneumático com tempo de trabalho ajustável , com máxima pressão de entrada do produto de 3 bar, resfriador de ovos para reduzir o crescimento de bactérias durante o armazenamento antes da pasteurização, com temperatura máxima de entrada de 25ºC e de saída de 4ºC.
8479.89.99 | Ex 961 - Máquinas para reciclagem de lâmpadas fluorescentes, com produção máxima de 200kg/h, capacidade de separar frações de vidro, pó fluorescente, bases eletrônicas das lâmpadas FLC e partes metálicas.
8479.89.99 | Ex 962 - Máquinas metalizadoras a vácuo para aplicação de camada de alumínio em filmes de poliéster de espessura entre 8 e 100 micras e em filmes de polipropileno de espessura entre 15 e 100 micras, em rolos com largura igual ou inferior a 1.450mm, com velocidade igual ou inferior a 250m/min, contendo câmara a vácuo de 2 seções (metalização e bobinagem), controle automático de deposição de alumínio, software de controle, conjunto de bombas de vácuo e mecanismos criogênicos e sistema de refrigeração com ciclos de aquecimento e refrigeração automáticos.
8479.89.99 | Ex 963 - Tensionadores hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para lançamento de 1 cabo e um condutor de cabo de fibra ótica simultaneamente em redes de transmissoras de energia elétrica, diâmetro máximo do cabo condutor de 36mm, diâmetro da roda-guia de 1.500mm, tração máxima de 25kN, velocidade máxima de tracionamento de 5km/h, massa de 1.950kg, transmissão hidráulica com circuito aberto para melhor controle do tensionamento, freio hidráulico negativo autoatuante, dinamômetro hidráulico, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, contador mecânico de metros, eixo rígido para reboque a velocidade máxima de 30km/h com freio de estacionamento mecânico, caixa de câmbio com 3 posições, estabilizador de lâmina frontal com atuação mecânica, ponto de ligação à terra, dispositivo auxiliar para suporte e posicionamento do carretel.
8479.89.99 | Ex 964 - Tensionadores hidráulicos rebocáveis sobre 2 rodas, para lançamento de cabos em redes de transmissoras de energia elétrica, capazes de lançar de 1 a 4 cabos, ou condutores múltiplos, com diâmetro máximo do cabo condutor de 38mm, ou lançando 6 cabos condutores com diâmetro máximo de 28mm, velocidade máxima de tensionamento de 5km/h a tração de 2 x 75kN, velocidade máxima de repuxo de 0,6km/h a tração de 2 x 75kN, motor diesel de 48kW refrigerado a água, com 2 pares de rodas-guias de diâmetro de 1.500mm e controles independentes, 2 freios hidráulicos negativos autoatuantes, 2 dinamômetros hidráulicos, sistema de resfriamento do óleo hidráulico, 2 contadores digitais de metros, 2 medidores digitais de velocidade, instrumentos de controle para o sistema hidráulico e o motor a diesel, eixo rígido para reboque a velocidade máxima de 30 km/h com freio de estacionamento mecânico, gerador de potência hidráulica para controlar 4 ou 6 suportes de tambor separados com motor hidráulico com 2 controles independentes, estabilizador de lâmina frontal com atuação hidráulica, ponto de ligação à terra, 2 ou 6 garras de tração de cabo condutor com atuação hidráulica para mudança do carretel, dispositivos auxiliares para suporte e posicionamento do carretel.
8479.89.99 | Ex 965 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional, mono ou policromáticas, a partir de modelos virtuais que operam solidificando camadas de pó de gesso por meio de aglutinantes com volume de construção igual ou superior a 236 x 185 x 127mm.
8479.89.99 | Ex 966 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional, a partir de modelos virtuais que operam por sinterização seletiva de pó metálico ou cerâmico por meio de raio laser com volume de construção igual ou superior a 100 x 100 x 80mm.
8479.89.99 | Ex 967 - Unidades para fabricação de aduelas e/ou soleiras de túneis, constituída por: carrossel em binário metálico, para deslocamento dos moldes metálicos, contendo 02 ou mais transportadores dos moldes e 01 ou mais unidade(s) de impulsão da linha do carrossel; 01 ou mais estufa(s) de vapor para cura úmida, contendo 03 ou mais impulsionadores de cura da aduela, tolva para alimentação, equipamento tombador, equipamento de desforma com sistema de içamento de aduelas por vácuo e gerador de vácuo.
8479.89.99 | Ex 968 - Máquinas para inserção manual de sonda de amostragem (coletor de amostra) em tubo de papelão, com estação de alimentação de tubos de diâmetro compreendido de 48mm a 58mm e comprimento compreendido de 800mm a 1.235mm para amostrador de metal líquido com diâmetro compreendido de 39mm a 41mm, pressão pneumática máxima de atuação de 6bar, dotada de aplicador de adesivo nas sondas, pistão alargador para expandir o diâmetro interno dos tubos, unidade de prensagem da sonda no tubo e recipiente de embalagem com contador para retirada dos tubos, controlada por comando bi-manual, com tensão trifásica e potência máxima de operação de 5kW.
8479.90.90 | Ex 029 - Garras acionadas hidraulicamente para manipulação de peças de aço em formato cilíndrico e de vigas, até 120kg, com temperaturas até 1.250ºC, para aplicação em robôs de automação, com ou sem dedos (pinças) adicionais para peças redondas e/ou quadradas.
8480.49.10 | Ex 001 - Moldes cilíndricos (coquilhas), fabricados em aço liga (Cr-Mo), com diâmetro nominal compreendido de 80 a 1.200mm, utilizados em máquinas centrífugas para produção de tubos de ferro fundido dúctil.
8480.60.00 | Ex 018 - Moldes metálicos para fabricação de aduelas e/ou soleiras, com precisão dimensional das suas diversas partes igual ou menos que +/- 3,0mm; dispositivo para fechamento e abertura rápidos, sistema de ajuste auto bloqueantes para evitar qualquer deformação da estrutura durante as operações de abertura e fechamento do molde; vibradores acionados por ar comprimido e rodas para deslocamento, destinados a produzir as partes em concreto necessárias para formar o anel circular de revestimento do túnel.
8480.71.00 | Ex 077 - Moldes de 24 cavidades, confeccionados com aço especial e sistema de injeção de preformas próprias a quente, utilizados para a injeção de plástico com capacidade para 24 peças/ciclo menor que 7 segundos, com temperatura de operação de 230º e temperatura de ejeção de 70º em ângulo de 90º, dotado de sistema “hot runners” e de sensores de pressão em cada cavidade, com garantia de pelo menos 2 milhões de moldagens, para a fabricação do compartimento do cartucho a ser utilizado na montagem de caneta descartável semiautomática destinada à aplicação de insulina em pacientes diabéticos.
8481.80.92 | Ex 005 - Válvulas duplas 3/2 vias, normalmente fechadas, intrinsecamente à prova de falha, sem pressão residual, atuada por solenóide, para uso com sistema de freio e embreagem pneumáticos e outras aplicações de segurança.
8481.80.95 | Ex 002 - Válvulas de controle de fluxo ("Orbite") para isolamento e controle da produção de fluidos durante os intervalos produtores de poços a serem equipados com sistema de completação para instalação da "árvore de natal" molhada (ANM) a cabo.
8483.40.10 | Ex 047 - Reversores com redução de 2,200:1, montagem integral com offset paralelo de 151mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 410Nm a 2.100rpm e rotação de saída máxima de 3.200rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 048 - Reversores com redução de 2,933:1, montagem integral com offset paralelo de 237mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 1.582Nm a 1.800rpm e rotação de saída máxima de 2.600rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 049 - Reversores com redução de 3,031:1, montagem integral com offset paralelo de 151mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 410Nm a 2.100rpm e rotação de saída máxima de 3.200rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 050 - Reversores com redução de 3,407:1, montagem integral com offset paralelo de 237mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 1.582Nm a 1.800rpm e rotação de saída máxima de 2.600rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 051 - Reversores com redução de 3,741:1, montagem integral com offset paralelo de 151mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 410Nm a 2.100rpm e rotação de saída máxima de 3.200rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 052 - Reversores com redução de 3,958:1, montagem integral com offset paralelo de 237mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 1.582Nm a 1.800rpm e rotação de saída máxima de 2.600rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 053 - Reversores com redução de 4,409:1, montagem integral com offset paralelo de 237mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 1.464Nm a 1.800rpm e rotação de saída máxima de 2.600rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 054 - Reversores com redução de 4,913:1, montagem integral com offset paralelo de 237mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 1.266Nm a 1.800rpm e rotação de saída máxima de 2.600rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 055 - Reversores com redução de 5,167:1, montagem integral com offset paralelo de 237mm, para acoplamento em motores diesel com torque máximo de 1.187Nm a 1.800rpm e rotação de saída máxima de 2.600rpm destinados à aplicação de trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8504.90.30 | Ex 006 - Combinações de máquinas para proteção contra explosão e incêndio em transformadores elétricos energizados imersos em óleo, por meio de despressurização e injeção de nitrogênio, com capacidade para equipamentos com potência igual ou superior a 0,1MVA mas igual ou inferior a 1.000MVA, com sistema de despressurização acionada por disco de ruptura, válvula de isolamento, válvula de retenção para detecção de fluxo anormal de óleo, painel de controle elétrico, gabinete de injeção de nitrogênio para diminuição da temperatura.
8514.30.21 | Ex 002 - Fornos elétricos industriais a arco submerso, com potência de 15MVA, com capacidade de 75t/corrida, estacionários, com cadinho com diâmetro interno de 7m e altura interna de 5,6m, com 3 eletrodos de grafite, com diâmetro de 0,55m cada, para fusão e redução de concentrado sinterizado de nióbio, fornecidos com cadinho e coifa refrigerados a água e a ar forçado, sistema de detecção de vazamentos de água com precisão de 0,4%, tubo de carregamento com dupla alimentação de matérias-primas, bicas de vazamento de metal e concentrado refinado granulado de nióbio, janelas de inspeção e de alívio de pressão, isolamento elétrico, plataforma metálica para suporte do cadinho, chaminé refrigerada a água e de emergência, com colunas de eletrodos com sistema de suporte e deslizamento automático dos eletrodos, com distribuidores de água para circuitos de resfriamento, com capacidade de 70m3/h, cabos e barramentos elétricos refrigerados, sistema de injeção de ar de combustão, sistema de tamponamento, sistema hidráulico completo de acionamento das partes móveis do forno e do sistema de tamponamento do forno, sistema de exaustão primária, instrumentação de controle de pressão, temperatura, vazão, posição dos eletrodos, sistemas pneumáticos.
8515.21.00 | Ex 107 - Máquinas de solda de fios de aço inoxidável por método de virada dupla, sendo uma de solda de topo e outra de remoção de rebarbas com tratamento de calor, após soldagem, com movimentos hidráulicos controlados por válvulas elétricas, com potência de 40kVA, controle de temperatura de 300-1.350ºC e área de soldagem de 20-190mm2.
8515.21.00 | Ex 146 - Robôs industriais para soldagem a ponto com capacidade de carga igual ou superior a 165kg, constituído de braço mecânico com movimentos orbitais de 06 ou mais graus de liberdade com controlador, unidade de programação, pinça de solda ponto servo-controlada, cavalete de água, transformador e controlador de solda, fresadores de eletrodo de solda ponto e base para fixação dos robôs.
8515.31.90 | Ex 063 - Robôs para soldar, por arco, com 4 ou mais graus de liberdade, com capacidade de carga igual ou superior a 2kg, com controlador integrado a 1 ou mais posicionadores com 1 ou mais eixo servos controlados, com capacidade de carga igual ou superior a 75kg.
8608.00.90 | Ex 022 - Mesas giradoras de truques, adequadas para bitolas da via de 1.435mm, com alimentação elétrica por rede aérea de 750VAC e limite de carga de 12t/eixo, capazes de suportar cargas de até 20t, com diâmetro máximo de 3m e profundidade máxima de 650mm, giro de 360º, movimentação manual e superfície de acabamento do piso em aço diamantado.
8701.90.90 | Ex 009 - Tratores florestais tipo "Forwarder" sobre rodas, articulados, com potência de motor acima de 200hp, capacidade de carga de até 25t, usados na extração de madeira e com capacidade de se autocarregar.
8704.10.90 | Ex 041 - Transportadores de aduelas de concreto com acessório para transporte de material e módulo de transporte para até 12 pessoas, auto propelidos, bidirecionais, para serem utilizados em túneis escavados por máquinas tuneladoras (tunnel boring machine), contendo 8 ou mais rodas com pneumáticos, sendo 6 delas ou mais direcionáveis, sistema de câmera reversa, motor diesel, com sistema de proteção contra incêndio, de potência igual ou superior a 220kW, 2 cabines de direção, ambas com ar-condicionado, comprimento igual ou superior a 21.000mm, largura igual ou inferior a 1.800mm, capacidade máxima de carga igual ou superior a 60 toneladas e capazes de trabalhar, quando carregados, em pisos com inclinações máximas iguais ou superiores a 6%. Ex 041 - Transportadores de aduelas de concreto com acessório para transporte de material e módulo de transporte para até 12 pessoas, auto propelidos, bidirecionais, para serem utilizados em túneis escavados por máquinas tuneladoras (tunnel boring machine), contendo 8 ou mais rodas com pneumáticos, sendo 6 delas ou mais direcionáveis, sistema de câmera reversa, motor diesel, com sistema de proteção contra incêndio, de potência igual ou superior a 220kW, 2 cabines de direção, com ou sem ar-condicionado, comprimento igual ou superior a 21.000mm, largura igual ou inferior a 1.800mm, capacidade máxima de carga igual ou superior a 60 toneladas e capazes de trabalhar, quando carregados, em pisos com inclinações máximas iguais ou superiores a 6%. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 54, de 2015)
9013.20.00 | Ex 018 - Ressonadores lasers de fibra óptica, com comprimento de onda compreendido entre 1.052 a 1080nm, potência nominal a saída compreendida entre 10 e 1.000W, bombeados por diodos e refrigerados a ar (coolers) ou água (não incluso o refrigerador a água), contendo ou não colimador óptico e cabo de alimentação elétrica e de comunicação.
9018.90.10 | Ex 023 - Equipamentos para separação de componentes sanguíneos, com software de gerenciamento de dados e cabo de rede, dotados de uma balança adicional para prensa principal; uma prensa lateral adicional com balança; uma balança externa com bandeja; uma pistola seladora com 2m de cabo e um leitor de código de barras.
9022.90.19 | Ex 002 - Aparelhos geradores de raios X para inspeção não intrusiva de carga, com potência compreendida entre 40 e 200kV.
9022.90.90 | Ex 014 - Dispositivos para detecção de raios X e geração de imagem, contendo placas eletrônicas de conversão de sinais com cintiladores e fotodiodos e placa eletrônica para geração de imagem radiográfica, para inspeção não intrusiva de carga.
9027.80.20 | Ex 046 - Máquinas automáticas para detecção de contaminação, por elementos petroquímicos, aromáticos e coloridos, em garrafas vazias de PET retornáveis através de espectrômetro de massa, sensores ópticos de detecção de substâncias contamináveis através da cor, capacidade máxima de 36vasilhames/hora, com ou sem sistema de injeção de carbonato de cálcio e sistema de rejeição de garrafas na entrada.
9027.80.99 | Ex 178 - Equipamentos destinados ao gerenciamento de tubos de amostras (sangue ou urina), para automatização de laboratórios de análises clínicas nas etapas pré e pós-analíticas, para alta velocidade de triagem, dotado de: 1 módulo de identificação consistindo de leitor de código de barras e câmera para identificação dos tubos de amostras, 1 esteira de 2 pistas para movimentação dos tubos e dispositivos tipo “pick & place” entre as estações e os módulos de processamento com painel de controle com tela tipo “touch screen”, 4 estações fixas para o carregamento e descarregamento de tubos de amostras, podendo ser configurado com até 4 módulos para o processamento das amostras, tais como módulo de abertura de tubos primários e/ou módulo de preparação de tubos secundários e/ou módulo de aliquotagem com capacidade para detectar a presença de coágulos na aspiração e dispensação da amostra para tubos secundários e posterior etiquetagem de tubos secundários (tubos de alíquotas) e/ou módulo de fechamento dos tubos primários e/ou secundários; com velocidade de aliquotagem compreendida entre 410 e 560 tubos/hora.
9027.80.99 | Ex 187 - Equipamentos modulares destinados à automatização de diagnósticos clínicos laboratoriais, através do gerenciamento computadorizado dos dados coletados nos exames de tubos de amostras nas etapas pré e pós-analíticas, dotados de módulos de entrada e de saída com painel de controle; esteira de 2 pistas para movimentação dos tubos; identificador de tubos de amostras, equipado ou não com um ou mais módulos de separação, de centrifugação, de abertura (destampagem), de fechamento (selagem) para retampar tubos secundários, de retirada de lacres, de armazenamento e recuperação em soroteca refrigerada ou não, de conexões em diversos formatos.
9027.80.99 | Ex 188 - Equipamentos modulares destinados à automatização de diagnósticos clínicos laboratoriais, através do gerenciamento computadorizado dos dados coletados nos exames de tubos de amostras nas etapas pré e pós-analíticas, dotados de módulos de entrada e de saída com painel de controle; esteira de 2 pistas para movimentação dos tubos; identificador de tubos de amostras; módulo de aliquotagem, equipado ou não com um ou mais módulos de separação; de centrifugação; de abertura (destampagem); de fechamento (selagem) para retampar tubos secundários; de retirada de lacres; de armazenamento e recuperação em soroteca refrigerada ou não; de conexões em diversos formatos.
9027.80.99 | Ex 190 - Equipamentos de análise de pressão e temperatura para monitoramento de operações em poços de petróleo em temperaturas até 175ºC e 16.000psi. (Revogado pela Resolução CAMEX nº 101, de 2015)
9027.80.99 | Ex 197 - Equipamentos utilizados na proteção do sensor PDG (sensor para reservatórios de petróleo) que opera em fundo de poços de petróleo, monitorando as variáveis de pressão e temperatura do poço, mantendo o menor diâmetro externo possível. (Revogado pela Resolução CAMEX nº 101, de 2015)
9031.10.00 | Ex 023 - Máquinas automáticas para medição, correção e checagem de balanceamento de virabrequins, para peças com peso menor ou igual a 50kg e comprimento compreendido entre 300 e 800mm, com correção por furação polar e com "MQL".
9031.20.90 | Ex 130 - Máquinas para teste e medição de parâmetros funcionais da coluna de direção, operadas manualmente, constituídas de berço de apoio e fixação de peça munida de transdutor de torque para aquisição de dados de saída, transdutores de torque para aquisição de dados de torque do eixo de entrada e dados de torque do eixo de saída, conector especial para comunicação por rede CAN, servomotor para simulação de movimento de acionamento, monitor LCD e demais acessórios para o seu pleno funcionamento, montados sobre estrutura metálica.
9031.49.90 | Ex 183 - Aparelhos ópticos para obtenção de parametrizações para produção de lentes de grau, na metodologia de "free form" em mono e multifocais.
9031.80.20 | Ex 147 - Máquinas automáticas para inspeção e medição de rodeiro ferroviário com diâmetro da roda entre 711 e 965mm, bitola ferroviária de 1.600mm, comprimento do eixo entre 2.388 e 2.515mm, peso máximo de 1.820kg, capazes de medir e inspecionar, em ciclo de 4 minutos, o diâmetro e a largura da roda, a espessura e a altura do flange, a espessura do friso, o desvio de medida do perfil da roda em relação ao perfil padrão, a medida “Back-to-Back” e a excentricidade radial e axial da roda de um rodeiro, compostas de elevadores hidráulicos em cada extremidade, de reservatório hidráulico com capacidade de 18 litros, e de motor elétrico de 3HP para girar o rodeiro a uma velocidade de giro entre 8-12rpm.
9031.80.20 | Ex 148 - Máquinas automáticas para inspeção e medição de mangas de eixo de rodeiro ferroviário, com diâmetro das mangas entre 130 e 180mm, para rodeiros com bitola ferroviária de 1.600mm, peso máximo de 1.820kg, e eixo com comprimento entre 2.388 e 2.515mm, capazes de medir e inspecionar, em ciclo de 4 minutos, o diâmetro e a conicidade das mangas, as extremidades com rebaixo, o desvio do perfil do filete do munhão em relação ao perfil padrão, e o empenamento do eixo, compostas de tela e banco de dados para execução de medidas sem o uso de computador externo, de elevadores hidráulicos em cada extremidade, de reservatório hidráulico com capacidade de 18 litros, e de motor elétrico de 3HP para girar o rodeiro a uma velocidade de giro entre 8-12rpm.
9031.80.99 | Ex 664 - Leitoras traçadoras - aparelhos para medir forma e curvatura de armações de óculos, com calibração automática, dotada de câmera de vídeo sem erros de paralaxe, armazenamento de 1000 formas através do código de barras, cruz de centragem para todos os tipos de lentes: monofocal, bifocal, progressiva e "interview", com controle de pressão: proteção contra quebra de lentes superfinas, possibilidade de conexão em rede com até 15 facetadoras e 3 leitores, com interface para uma ou mais biseladoras, de controle numérico.
9031.80.99 | Ex 665 - Máquinas para reconhecimento e carregamento automático de lentes oftálmicas, capacidade para trabalhar com 2 (duas) lentes ao mesmo tempo, potência máxima de 900W e pressão de 6bar.
9031.80.99 | Ex 666 - Máquinas automáticas computadorizadas constituídas de corpo único, para teste e avaliação de desvios, variações de forças radiais e laterais, inspeção de superfície, otimização, classificação e marcação de pneumáticos em condições de carga, com capacidade para pneus com diâmetro de aros compreendidos entre 14 e 30 polegadas, peso máximo de 68kg, dotadas de: transportador de pneus para entrada, movimentação interna e saída do pneu; roda de teste com células de carga acopladas, com diâmetro de 16" e capacidade para medição de pneus com largura de até 15.5" sob uma força de 0 a 4.000lbf; mandril giratório com velocidade máxima de 120rpm para rotação do pneu a ser testado na roda de carga; painel de controle e comando com controlador lógico programável (CLP) com interface homem-máquina (IHM) para controle do ciclo automático e operacional da máquina; dispositivo de lubrificação de talão com leitor de código de barras; servomotores para movimento da roda de carga, rotação do pneu e posicionamento dos dispositivos de inspeção de superfície e esmerilhamento (grinder) e módulo pneumático com capacidade para inflar pneus com pressão de 12 a 80 PSI; ciclo de teste entre 19 a 22 segundos por pneu.
9031.80.99 | Ex 667 - Sistemas de medição de monitoração de vibração para máquinas hidro-geradoras, com medição permanente e em tempo real, dotados de sensores de vibração relativa do eixo com faixa de medição de 250 a 2.500µm, sensores de vibração absoluta com faixa de aceleração máxima de 10g, com sensibilidade de 500mV/g, sensores de monitoramento de folga do eixo da turbina, com faixa de medição de 0 a 13mm, sensor para sincronização de fase com faixa de medição de 4.8 a 17.5mAs, sensor de fluxo magnético, com ou sem sensores para descargas parciais (PDA) para 16kV e unidade de processamento para medições de tendência, análise e diagnóstico.
9031.80.99 | Ex 668 - Equipamentos de medição por sensor capacitivo do porcentual de teor de água (umidade) no produto fabricado pela indústria de papel e celulose (o papel), o software de gerenciamento pode controlar de 1 ou até 8 sensores para um mesmo sistema, com os devidos cabos, painel de controle e suporte para montagem.
9031.80.99 | Ex 669 - Máquinas automáticas para inspeção de microfuros em ampolas ou frascos-ampolas de medicamentos injetáveis, com diâmetro compreendido de 8 a 32mm e altura máxima de 120mm, com 2 estações de check com eletrodos e passagem de eletricidade com descarga de alta voltagem para inspeção de vazamento de líquido, pressão de 6bar e potência de 2kW.
9031.80.99 | Ex 670 - Máquinas automáticas para inspeção de partículas em soluções injetáveis e nível de envase, em ampolas ou frascos de vidro de medicamentos injetáveis líquidos, dotada de câmera para inspecionar pontos pretos ou carbonizados em ampolas, e câmera para inspecionar regravação em frascos, com capacidade máxima de 20ml, diâmetro compreendido de 8 a 32mm e altura máxima de 120mm, por “duplo check” de câmeras luminosas, com velocidade máxima de inspeção de 24.000unidades/hora, e controlador lógico programável (CLP).

Art. 2º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2015 a alíquota ad valorem do Imposto de Importação incidente sobre o seguinte Bem de Capital, na condição de Ex-tarifário:

NCM | DESCRIÇÃO
8607.91.00 | Ex 001 - Cabines auxiliares de uso exclusivamente ferroviário, fabricadas em aço, com dimensões 4,45 x 1,89 x 2,50m (C x L x A), destinadas à montagem de locomotiva diesel-elétrica com potência bruta superior a 4.400HP, contendo os principais equipamentos de controle, propulsão e frenagem dinâmica da locomotiva, bem como suas respectivas interligações elétricas e de comunicação com os demais sistemas e comandos embarcados.

Art. 3º O Ex-tarifário nº 871 da NCM 8479.89.99, constante da Resolução CAMEX nº 20, de 13 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8479.89.99 | Ex 871 - Máquinas de limpeza por remoção para as chapas de alumínio por remoção para chapas de largura mínima de 200mm e máxima de 650mm até 1.250mm; espessura mínima de 0,15mm e máxima de 0,30mm; velocidade máxima de 40cm/min até 210cm/min; pré-sensibilizadas, utilizadas na impressão gráfica em offset.

Art. 4º O Ex-tarifário nº 604 da NCM 9031.80.99, constante da Resolução CAMEX nº 37, de 22 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

9031.80.99 | Ex 604 - Máquinas simuladoras de teste de fadiga radial com 2 estações para rodas comerciais (caminhões/ônibus), agrícolas e fora de estrada, para rodas de diâmetro de 800 ÷ 2.200mm, tambor central de 3.000 mm de diâmetro e largura de 1.200mm, carga máxima radial (kN) 250 e carga máxima axial (kN) 100, uma estação para teste angular em até ±25°, sistema de aplicação de força hidráulica, sistema pneumático, sistema de refrigeração dos pneus, quadro de força, equipamentos eletrônicos para supervisão (sensores de detecção de bolhas do pneu, temperatura, contagem ciclos, células de carga radial e axial, com programa dedicado para controle e supervisão de todas as funcionalidades e interface com usuário através de PC) e controle lógico programável (CLP).

Art. 5º O Ex-tarifário nº 006 da NCM 8481.20.90, constante da Resolução CAMEX nº 44, de 20 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8481.20.90 | Ex 006 - Válvulas direcionais proporcionais, para transmissão “óleo-hidráulica”, diretamente operadas, sem “feedback” elétrico de posição, pressão igual ou inferior a 315bar e vazão igual ou inferior a 75litros/minutos.

Art. 6º O Ex-tarifário nº 145 da NCM 8424.89.90, constante da Resolução CAMEX nº 58, de 24 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8424.89.90 | Ex 145 - Equipamento aplicador de resina e outros aditivos que formam a cola sobre a fibra de madeira, para produção de chapas de fibra de media densidade (MDF), com pressão máxima da bomba de cola de 16 bar, pressão máxima da bomba de catalisador de 16 bar, pressão máxima da bomba d'água de 16 bar, com vazão máxima de 6.000 kg/h, para atomização da cola através de 9 e no máximo 14 bicos aspersores tipo "Schlick" e 01 bico aspersor para o catalisador, por meio de vapor com pressão máxima de 16 bar e vazão máxima de 2.000 a 4.500kg/h de vapor dotado de "Manifold" de vapor com 01 entrada, 10 a 15 saídas e 01 dreno para condensado, 10 a 15 medidores de fluxo mássico, tubo "blowline" de no mínimo 2.000 e no máximo 3.000mm, com diâmetro de no máximo 150mm, com interligação para o desfibrador ao secador de fibras, sistema de limpeza a água, com pressão mínima de 12bar e máxima de 16bar com consumo máximo de 40litros/min por bico e ar comprimido com pressão de rede de 6 bar a 12 bar.

Art. 7º Os Ex-tarifários nº 028 da NCM 8443.16.00 e nº 005 da NCM 8441.90.00, constantes da Resolução CAMEX nº 80, de 11 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8443.16.00 | Ex 028 - Máquinas impressoras tipo "stack", híbridas com módulos intercambiáveis (flexográfica/ jato de tinta), com sistema de secagem UV - Ultra Violeta, com baixa emissão de elementos voláteis (VOC), capacidade de impressão em substratos com superfícies de alumínio, papel, PVC e "tyvek", cilindro impressor com largura útil de 360mm e máxima de 370mm, velocidade máxima de impressão igual ou superior a 25m/min, utilizadas para embalagens farmacêuticas planas, capacidade para 3 cores no sistema flexográfico e 1 cor no sistema jato de tinta, com capacidade na impressão flexográfica para área de 350 x 360mm e resolução máxima de 2.400dpi utilizando clichês para a arte (produção de gráficos, códigos de barras, matriciais verificáveis e texto) e na impressão jato de tinta para área de 350 x 360mm e resolução máxima de 720dpi, com impressão digital sem contato para reprodução de informações variáveis (data de validade, lote, códigos, serialização, rastreabilidade), com comando por meio de controlador lógico programável (CLP).

8441.90.00 | Ex 005 - Conjuntos de ferramentas modulares, sem capacidade de operação autônoma, para serem acoplados à máquina de corte e vinco de cartões revestidos de polietileno estratificado com alumínio com largura da folha igual ou superior a 680mm próprias para trabalhar em máquina com velocidade mecânica igual ou superior a 400m/min, contendo 1 ou mais cassetes para vincagens diagonais e de comprimento e/ou para perfurações, tolerâncias na faixa de 1/100, com cilindros de suporte e de arraste e engrenagens de alta precisão (concentricidade igual ou inferior a 0,005), monitoramento de temperatura, segmentos e insertos intercambiáveis para formatação de embalagens do tipo longa vida igual ou superior a 200ml.

Art. 8º O Ex-tarifário no 003 da NCM 8456.10.90, constante da Resolução CAMEX nº 91, de 07 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 08 de outubro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8456.10.90 | Ex 003 - Máquinas de corte e gravação a laser com software para controle do equipamento também utilizados para criação e encaixe, importa arquivos dst, bmp, dxf, plt, ai, com dispositivo de refrigeração, exaustor, área de corte igual ou superior a 600 x 400mm, com tubo laser de igual ou superior a 65W, CO2 com velocidade para gravação de 0 a 1.200mm/s.

Art. 9º O Ex-tarifário no 001 da NCM 8479.89.99, constante da Resolução CAMEX nº 114, de 25 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8479.89.99 | Ex 001 - Máquinas automáticas para marcação de pneus de turismo não inflados, dotadas de: 1 posto transportador de entrada com mesa de desvio; 1 linha de leitores de código de barras; 1 sistema para centralização e rotação de pneus; 2 postos de marcação com ponto quente; 1 sistema de câmara de visualização inferior; 2 postos de pulverização para aplicação de listras de conicidade; 1 posto transportador de saída e conjunto de armários elétricos, pneumático e de automatismo com controlador lógico programável (CLP).

Art. 10. Os Ex-tarifários nº 016 da NCM 8607.99.00 e nº 002 da NCM 8426.19.00, constantes da Resolução CAMEX nº 118, de 18 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8607.99.00 | Ex 016 - Módulos estruturais da cobertura para aplicação ferroviária em veículo leve sobre trilhos (VLT), dotados de elementos de alumínio usinados e pintados (material EN AW-6082 T6 e EN AW-6005 T6) e suporte em aço fundido (EN 10088-2 42CR M04); desenvolvido e calculado segundo critérios da norma europeia EN12663; soldado segundo norma Europeia NF EN ISO 10042; comprimento de 3.902 a 5.588mm e largura igual a 2.385mm; dimensões de fabricação e montagem de acordo com a ISO 2768-mk.

8426.19.00 | Ex 002 - Pórticos aéreos para movimentação de peças entre operações, alimentar e desalimentar peças com 2 ou mais eixos, sendo que os eixos X e Y com velocidade máxima de até 100m/min, controlados por comando CNC.

Art. 11. Os Ex-tarifários nº 184 da NCM 8462.21.00, nº 005 da NCM 9030.84.90, nº 123 da NCM 8479.82.10 e nº 008 da NCM 8465.91.10, constantes da Resolução CAMEX nº 08, de 30 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 02 de fevereiro de 2015, passam a vigorar com as seguintes redações:

8462.21.00 | Ex 184 - Máquinas de endireitamento automáticas para trabalhar ferro em rolos laminados a quente ou a frio trefilados, para endireitar e cortar fios de diâmetro de 2,4 até 8mm, lisos ou com nervuras, velocidade máxima de até 160m/min e sistema rotativo que garante alta velocidade e precisão.

9030.84.90 | Ex 005 - Equipamentos para ensaio de alta tensão de corrente alternada em equipamentos de classe de até 800kV, como transformadores convencionais, transformadores HVDC e reatores conforme normas ABNT, IEC e IEEE, tensão máxima de 1.200kV e potência de 15.000kVA.

8479.82.10 | Ex 123 - Máquinas automáticas para preparação de cola utilizada na produção de chapas de papelão ondulado, com misturador de alta dissolução (high shear), com capacidade de produção de 2.500 litros de cola por hora (tempo de preparação por batelada de aproximadamente 20 minutos), com sequência de preparação de cola em 10 passos e quantidade de ingredientes ajustáveis, com capacidade de armazenar e preparar automaticamente 10 tipos de receita, aquecimento de água automático por vapor, controles para uso de água reciclada, medição de ingredientes por meio de células de carga, depósito para amido comum e modificado com alimentação por rosca sem fim, 2 tanques de armazenagem em aço inox com agitadores e sistema de controle para detectar nível baixo de cola, solicitando a preparação automática de novas bateladas, sistema automático de adição e dosagem de aditivos líquidos, bombas de circulação de adesivo, equipadas com controlador lógico programável (CLP) e tela de controle de operação tipo “touch screen”.

8465.91.10 | Ex 008 - Serras de fita sem fim para cortar peças curvas e variadas de madeira, com eixos interpolados através de comando numérico computadorizado (CNC), sem utilização de gabarito, com grupo de fresa e furação, com programação através de CAD/CAM com inclinação do ângulo da serra de +/-90º, com sistema de tensionamento hidráulico e/ou pneumático da serra, com ou sem carregador automático.

Art. 12. Os Ex-tarifários nº 303 da NCM 8422.30.29 e nº 544 da NCM 8422.40.90, constantes da Resolução CAMEX nº 12, de 05 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 06 de março de 2015, passam a vigorar com as seguintes redações:

8422.30.29 | Ex 303 - Rotuladoras rotativas automáticas, com sistema "no-stop", para aplicação de rótulos autoadesivos, com capacidade máxima de produção de 12.000 embalagens/hora, controlado por PLC, contendo: transportador, carrossel, 4 estações de rotulagem autoadesiva, sistemas elétrico, pneumático, de controle e automação.

8422.40.90 | Ex 544 - Máquinas automáticas para empacotar mercadorias em película de plástico termoretrátil, com velocidade nominal de 15ppm, contendo: estruturas metálicas, painel de comando, esteiras transportadoras, túnel de aquecimento, dispositivo de refrigeração, desbobinador de filme, formadora de bandeja, sistemas pneumático, elétrico, de controle e automação.

Art. 13. Revogar, a partir de 1º de maio de 2015, o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX nº 91, de 07 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 08 de outubro de 2014:

8504.40.90 | Ex 003 - Fontes de alimentação em estado sólido, destinadas ao controle da partida, parada e proteção de motores elétricos síncronos com tensão de 6.900V, de potência 9.000kW - 12.000HP, corrente nominal de 749A, com módulo de potência controlado por fibra óptica dimensionado para 350% IN por 30s e 2 partidas/h com reatores de linha de 900A, desconexão e by-pass por meio de disjuntores 1.200A fixo a vácuo, calefator protegido por fusível com alimentação externa, composto de gabinete de entrada, gabinete de "by-pas", gabinete do reator e gabinete da partida suave; sistema de monitoração com indicadores de partida, falha, chave local, remoto e relé de bloqueio, teclado para controle, medição e exibição, circuito de controle de 120V protegido por disjuntor e com controle lógico programável.

Art. 14. Revogar, a partir de 1º de maio de 2015, os Ex-tarifários abaixo relacionados, constantes da Resolução CAMEX nº 8, de 30 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 02 de fevereiro de 2015:

9031.80.99 | Ex 657 - Combinações de máquinas para efetuar testes de equipamentos de bombeamento em laboratório, com aplicação de fluidos (óleo, água, gás) misturados sob pressão para simular condições multifásicas, com válvulas e instrumentação para medição de pressão, temperatura, vazão e vibração, com painel de comando e controle computadorizado, compostas por: "skid" de bombeamento para pressurização dos fluidos (água, óleo, gás), com capacidade para vazões compreendidas de 100 a 500m³/h e pressões menores ou iguais a 3.000PSI; módulo ciclônico para análise das vazões e do desempenho hidromecânico, capacidade para separação água-óleo e gás-líquido e pressão de operação compreendida de 150 a 300PSI.

8438.10.00 | Ex 098 - Máquinas automáticas para a fabricação de massas alimentícias longas, com controlador lógico programável (CLP), capacidade de produção máxima maior ou igual a 4.000kg/h (variável conforme características do produto a ser processado), alta eficiência de secagem (curto tempo de secagem de 180 a 200 minutos), seleção automática de diferentes diagramas de secagem, compostas por: estação de alimentação e mistura dos ingredientes, com pré-misturador, esteira estabilizadora da massa, misturador com dispositivo para retirada de ar da massa já misturada (misturador sob vácuo); prensa extrusora com 2 roscas; estendedor de massa já extrudada em cabides com dispositivo cortador/aparador e sistema de recuperação de aparas; túnel de secagem com zonas de pré-secagem, secagem e umidificação, com mecanismos de movimentação independentes e isolados (possibilidade de manutenções localizadas sem perda de produção); estação de refrigeração final; estação de estocagem multinível com possibilidade de retiradas aleatórias de lotes e sistema de corte final das massas com recuperador de aparas.

Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
IVAN RAMALHO
Ministro de Estado do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Interino
Este texto não substitui o publicado no DOU.