# RESOLUÇÃO Nº 8, DE 30 DE JANEIRO DE 2015.

- Ano: 2015
- Numero: 8
- Anexo: 0
- Publicacao: 2015-02-02
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1349

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 30 DE JANEIRO DE 2015.
(Publicada no DOU de 02/02/2015)
Altera para 2% (dois por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,
RESOLVE, ad referendum do Conselho:
Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 30 de junho de 2016, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8405.90.00 | Ex 001 - Membranas para geração de nitrogênio, com invólucro de alumínio, revestimento ESPC para RAL 7039 (quartzo cinza), espessura de filme seco 60 mícrons, dimensões de 1.740 e diâmetro (Ø P) de 280mm (68,5" x 11,02"), conexão de ar-alimentação: G 2 ½ fêmea para ISO 228, conexão de ar enriquecido por nitrogênio: G 2½ fêmea para ISO 228.
8405.90.00 | Ex 002 - Membranas para geração de nitrogênio, compostas de fibras ocas, com invólucro de aço inoxidável, altura (A) de 1.655 e diâmetro (Ø P) de 114mm, conexão de entrada/saída: G" fêmea para ISO 228, respiro: G 1" fêmea para ISO 228.
8405.90.00 | Ex 003 - Membranas para geração de nitrogênio, compostas de fibras ocas, com invólucro aço inoxidável, revestimento ESPC para RAL 7039 (quartzo cinza), espessura de filme seco 60 mícrons, altura (A) de 1.655 e diâmetro (Ø P) de 1.655 x 114mm, conexão de entrada/saída: G 3/4" fêmea para ISO 228, respiro: G 1" fêmea para ISO 228.
8405.90.00 | Ex 004 - Membranas para separação de gases constituídas por fibras ocas de poliimida acondicionados ou não em carcaça de alumínio ou de aço inoxidável ou somente em tipo cartucho, utilizadas para separação de gás nitrogênio a partir do ar atmosférico comprimido, com condições operacionais de pressão de entrada do ar comprimido compreendido entre 0.3 a 1.4MPaG, podendo atingir 2.4MPaG para modelo de alta pressão; temperatura de entrada do ar comprimido entre 5 e 60ºC.
8408.10.90 | Ex 077 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, refrigerados a água, com 6 cilindros em linha, injeção direta, com diâmetro de pistão de 106mm e curso de pistão de 110mm, com capacidade volumétrica de 5,813 litros, com turbo-compressor, acoplados ou não à transmissão do tipo reversor.
8408.10.90 | Ex 078 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, refrigerados a água, com 8 cilindros em "V", sistema de injeção eletrônica, com diâmetro de pistão de 86mm e curso de pistão de 96mm, com capacidade volumétrica de 4,46 litros, com turbo-compressor, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta com ou sem espelho de popa.
8408.10.90 | Ex 079 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, refrigerados a água, com 6 cilindros em linha, injeção direta, com diâmetro de pistão de 94mm e curso de pistão de 100mm, com capacidade volumétrica de 4,164 litros, com turbo-compressor, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta com ou sem espelho de popa.
8408.10.90 | Ex 080 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, refrigerados a água, com 4 cilindros em linha, injeção direta, com diâmetro de pistão de 100mm e curso de pistão de 110mm, com capacidade volumétrica de 3,455 litros, com turbo-compressor, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta com ou sem espelho de popa.
8408.10.90 | Ex 081 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, refrigerados a água, com 4 cilindros em linha, injeção direta, com diâmetro de pistão de 88mm e curso de pistão de 90mm, com capacidade volumétrica de 2,19 litros, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta.
8408.10.90 | Ex 082 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, refrigerados a água, com 4 cilindros em linha, injeção direta, com diâmetro de pistão de 84mm e curso de pistão de 90mm, com capacidade volumétrica de 1,995 litros, com turbo-compressor, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta.
8408.10.90 | Ex 083 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, refrigerados a água, com 6 cilindros em linha, injeção direta, com diâmetro de pistão de 84mm e curso de pistão de 90mm, com capacidade volumétrica de 2,993 litros, com turbo-compressor, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta com ou sem espelho de popa.
8408.10.90 | Ex 084 - Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), 4 tempos, refrigerados a água, com 3 cilindros em linha, injeção direta, com diâmetro de pistão de 88mm e curso de pistão de 90mm, com capacidade volumétrica de 1,642 litros, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta.
8413.70.90 | Ex 087 - Bombas centrífugas de alta rotação com engrenagem multiplicadora interna, acionadas por motor elétrico, para transferência de hidrocarboneto, na vazão de 3,99m3/h, temperatura de projeto de 38ºC, pressão de sucção de projeto de 0,4kgf/cm2g, pressão de descarga de projeto de 11,9kgf/cm2g, com altura manométrica de 130m.
8413.70.90 | Ex 088 - Bombas centrífugas de alta rotação com engrenagem multiplicadora interna, acionadas por motor elétrico, para transferência de hidrocarboneto, na vazão de 5,2m3/h, temperatura de projeto de 60ºC, pressão de sucção de projeto de 25kgf/cm2, pressão de descarga de projeto de 57,98kgf/cm2, com altura manométrica de 447m.
8413.70.90 | Ex 089 - Bombas centrífugas de alta rotação com engrenagem multiplicadora interna, acionadas por motor elétrico, para transferência de hidrocarboneto, na vazão de 13,7m3/h, temperatura de projeto de 60ºC, pressão de sucção de projeto de 3,1kgf/cm2, pressão de descarga de projeto de 30,19kgf/cm2, com altura manométrica de 299m.
8413.91.90 | Ex 002 - Pistão em liga especial de aço, próprio para bombas hidráulicas de pistões axiais, composto por mancal esférico provido de patim fabricado em liga especial de cobre e bronze e integrado ao pistão por conformação mecânica, com canal passante para lubrificação, para pressão nominal de trabalho de até 290 bar.
8413.91.90 | Ex 003 - Placa de distribuição em liga especial de aço, revestida por liga especial de cobre e bronze, própria para bombas hidráulicas de pistões axiais, provida de: um canal para direcionamento de óleo proveniente do pórtico de sucção da bomba e de três ou mais canais para direcionamento do óleo ao pórtico de pressão da bomba, dois rasgos de transição de óleo entre os lados de pressão e sucção para redução de cavitação, assento para pino estabilizador, para pressão nominal de trabalho de até 290 bar.
8414.80.12 | Ex 013 – Motocompressores rotativos tipo parafuso duplo para aplicação em resfriadores de líquido ("chiller"), semi-hermético com motor elétrico embutido de 3.600rpm, potência igual ou superior a 80,8kW, mas inferior ou igual a 134kW, com simples estágio de compressão horizontal, destinados para equipamento de ar condicionado com volume de refrigerante variável (VRV), utilizados com gás de refrigeração R134a, com controle linear da capacidade de compressão por meio de válvula deslizante, temperatura de operação igual ou superior a -26ºC, mas inferior ou igual a 70ºC, deslocamento volumétrico igual ou superior a 361m3/hora mas inferior ou igual a 625m3/hora.
8414.80.12 | Ex 016 - Compressores de ar do tipo parafuso de 2 estágios, isentos de óleo com pressão máxima de 8,6 ou 10,4bar, sistema de refrigeração a água com resfriadores de aço inox integrados ao equipamento, montados sobre “skid” com carenagem, sistema de acionamento de elevada precisão com engrenagens AGMA Q13/DIN classe 5, motor com potência superior a 930HP e IP55 TEFC, filtro de ar integrado à máquina, inversor de frequência integrado ao equipamento, módulo de controle; vazão máxima igual ou superior a 7.200m3/h e inferior a 8.900m3/h.
8414.80.19 | Ex 100 - Conjuntos compressores de ar comprimido, dotados de um compressor sem óleo, com capacidade de 1.670 l/min e 3 cilindros, sendo 2 cilindros contrapostos de baixa pressão e 1 cilindro de alta pressão, acionado por um motor elétrico de corrente alternada de 12,5kW.
8416.10.00 | Ex 001 - Queimadores com velocidade de combustão supersônica, utilizando atmosfera enriquecida com oxigênio, para queima de enxofre líquido contendo cinza, composto por: câmara de combustão com lança para enxofre, lança para GLP e bicos supersônicos; cavaletes com conjunto de válvulas para linha de atomização, linha do piloto do queimador, linha de GLP, linha do enxofre líquido, para purga e para linha ar de refrigeração; e, sistema de controle do queimador, painel e PLC integrados
8416.20.90 | Ex 001 - Queimadores multicanais de combustíveis mistos com sistema de regulagem contendo válvula multicombustível com controlador de fluxo, estação de ignição do queimador com painel de controle local e plugue de proteção, e sistema de controle de gás de combustão incluindo válvulas tipo borboleta motorizadas e atuadores.
8417.10.90 | Ex 022 - Fornos rotativos de 2 bases, com diâmetro interno de 4.550mm e comprimento nominal de 56.000mm, para tratamento térmico (calcinação) de farinha de cru com capacidade de projeto de 4.000t/dia de clínquer contendo: conjunto de anéis de rolamento de diâmetro externo de 5.870mm e largura de face igual ou superior a 650mm e suspensão tangencial; conjunto de rolos de apoio de diâmetro externo de 1.800mm e largura 800mm, com mancal de diâmetro externo de 560mm e comprimento de 680mm e base de apoio autoalinhante; dispositivo de movimento axial para o rolo de apoio número 2; conjunto de suspensão tangencial; selos de vedação com lamelas duplas para a entrada e saída do forno; estação de acionamento constituída por dois redutores planetários principais e redutores auxiliares; instrumentos de controle, estruturas metálicas, ferramentais e dispositivos da mesma natureza para fixação, suporte e montagem.
8417.20.00 | Ex 005 - Máquinas automáticas com controlador lógico programável (CLP) para cocção e resfriamento de, no máximo, 68.000 bolinhos/h, com dimensões máximas das cavidades das forminhas de 68mm de diâmetro e 18mm de altura, com peso do bolinho de até 40g, com seção de alimentação (14m), área de cocção tipo "serpentina" em 11 níveis para cima e 11 para baixo, com 6 zonas de aquecimento e convecção, com capacidade máxima, na área de cocção, de 218 bandejas; unidade de inspeção; resfriador, montado suspenso, ocupando até 103m2, de até 15 níveis, com 48 ventiladores e capacidade, no resfriador, para 449 bandejas, sistema de desmoldagem robótico com cabeça dupla, sistema de limpeza de bandejas com escovas.
8417.90.00 | Ex 045 – Unidades destinadas a complementar o pré-aquecedor da mistura de calcário, argila e/ou outros aditivos na torre de ciclones de produção nominal de 6.500toneladas/dia de clínquer, compostos de: 2 válvulas de ar terciário tipo guilhotina motorizada com diâmetro entre 2.000mm e 3.000mm, acionadas por motorredutor de 2,2kW, fabricadas em aço de alta resistência a temperatura, para controle de fluxo de ar a temperatura de operação variável até 950ºC; sistema de amostragem; elevador de caçamba com capacidade de 500t/h; silo de alimentação de cru com capacidade de 120m3; dosadora com capacidade de 500t/h; calhas fluidizadas com capacidade de 500t/h; ventiladores; válvulas; soprador rotativo para pistão e filtros de mangas para despoeiramento.
8417.90.00 | Ex 048 – Unidades destinadas a complementar o pré-aquecedor da mistura de calcário, argila e/ ou outros aditivos na torre de ciclones de produção nominal de 6.500 toneladas/dia de clínquer, compostos de: compensadores; válvulas tipo gaveta; válvulas de borboleta por pêndulo; queimadores; sistema de injeção de água; ventiladores com capacidade de até 230.000Nm3/h; sopradores de ar e válvulas de borboleta para controle de fluxo.
8417.90.00 | Ex 049 - Unidades destinadas a complementar pré-calcinador com capacidade de 6.500t/dia de clínquer dotadas de: conjuntos de roletes; bandagem; estrutura de suporte para roletes (incluindo rolamentos); macacos hidráulicos para ajustamento de roletes; partes fundidas para descarga do forno; sistema de engrenagem e pinhão; redutores; sistema de lubrificação para os rolamentos; selos de vedação; válvulas; cabeça do forno; sistema de acionamento e motorização principal e auxiliar; sistema de impulsionamento hidráulico; queimadores; ventiladores para o sistema de alimentação do forno, para zona de sinterização e para resfriamento da cabeça do forno.
8417.90.00 | Ex 056 - Conjuntos de dutos centrais tubulares e segmentados para os estágios 2 a 6 da torre de ciclones para o pré-aquecimento de farinha de cru, com diâmetros iguais ou superiores a 4.098mm e projetados para temperaturas de até 950ºC.
8417.90.00 | Ex 057 - Conjuntos de juntas de expansão com diâmetros iguais ou superiores a 630mm e projetadas para temperaturas de até 900ºC, para dutos ascendentes e de alimentação dos estágios 1 a 6 da torre de ciclones e para dutos do calcinador e de sua câmara de combustão da unidade de calcinação de farinha de cru para produção de clínquer.
8418.69.99 | Ex 031 – Unidades condensadoras para sistema de climatização, utilizando como principal fonte de energia o gás natural, com potência de 25HP (18,5TR), contendo compressor "VRF" para deslocamento variável do fluido refrigerante, acionado por um motor a combustão interna a gás natural, com trocador de calor e ventiladores, todos formando um corpo único, apresentado separadamente das unidades evaporadoras.
8419.32.00 | Ex 019 - Secadores de madeira contínuos com secagem em dois sentidos tipo contra fluxo, três zonas de secagem para aquecimento, condicionamento e secagem, com sistema hidráulico para avanço dos vagonetes, e sistema Ecovent, com capacidade de secagem de 370m3 para a zona de secagem e 185m3 para zonas de aquecimento e condicionamento.
8419.39.00 | Ex 059 – Máquinas com 2 ou mais mesas paralelas para secar couros a baixa temperatura por meio de vácuo obtido por meio de uma única bomba a parafusos a seco associada a um único soprador, ou por meio de uma única bomba por anel líquido associada a um único soprador
8419.40.90 | Ex 021 - Equipamentos para destilação, montados em corpo único, com coluna de destilação com bandejas, com casco em aço inoxidável e pressão de projeto de 7,1 bar.g; trocador de calor de placas para condensação de gases, com casco em aço, pressão de projeto de 7,1 bar.g e área de troca térmica de 28m2 do lado do nitrogênio de 25m2 do outro lado, montado no interior de estrutura tubular; trocador de calor de placas para vaporização, com casco em aço, pressão de projeto de 7,1 bar.g e área de troca térmica de 68m2 do lado do argônio e 56m2 do outro lado, montado no interior de estrutura tubular, tubulação, válvulas e instrumentação.
8419.50.10 | Ex 024 – Trocadores de calor de placas assimétricas, de parede simples em aço inoxidável com espessura de 0,3mm, que sobrepostas formam canais ondulados separados por cobre em processo de brasagem a vácuo, formando corpo único com pontos de contato entre as placas, para fluidos refrigerantes halogenados e líquidos, com capacidade de 10 a 700kW e pressões de trabalho compreendidas entre 10 e 140bar, para limite de velocidade de 25m/s no lado do gás refrigerante e 5,5m/s no lado do líquido, fluxo contracorrente em regime turbulento a partir de 150 Reynolds.
8419.50.90 | Ex 002 - Trocadores de calor de chapas espirais soldadas com área de troca térmica compreendida entre 1 e 1000 metros quadrados, podendo ser montado na configuração horizontal ou vertical, dependendo de sua aplicação.
8419.81.90 | Ex 007 – Fornos com duplo espiral e estrutura em aço inoxidável para produção de alimentos cozidos a vapor ou a ar quente (assados), íntegros (com ou sem osso) ou formados, empanados ou não, no mesmo equipamento, dotados de: 2 zonas de cocção separadas com ajuste e controle de temperatura e umidade independentes em cada zona; esteira em aço inoxidável com velocidade ajustável até 25metros/min; combinação de fluxos de ar horizontal e vertical para um cozimento mais eficiente e sistema de ar forçado para melhoria da cor de alimentos assados; cada zona possui trocadores de calor e ventiladores localizados acima de cada espiral, uma saída de exaustão independente para um melhor controle da umidade; colunas para a elevação do casco, localizadas na parte externa que possibilitam acesso para manutenção, inspeção e limpeza; sistema de limpeza "Clean in Place" (CIP) integrado ao equipamento incluindo conjunto de "sprays" que pulverizam os tambores rotativos de dentro para fora, tanques "Clean in Place" (CIP) e sistema de circulação independente para cada zona e ajuste de temperatura até 200 ou 250ºC, controlado por controlador lógico programável (CLP).)
8419.89.20 | Ex 001 - Equipamentos contínuos de estufas para cozimento, defumação e resfriamento de produtos cárneos, com capacidade de 12 gaiolas cozinhando e 12 gaiolas no resfriamento, aquecimento a vapor e resfriamento com amônia e com dispositivo de transferência automática do cozimento para resfriamento.
8419.89.30 | Ex 003 - Aparelhos de torrefação de grão de café verde por recirculação de gases, com funil de alimentação com capacidade máxima de 175kg, com 2 controladores lógicos programáveis, silo de recebimento, dotados de plataforma de manutenção, silo de torrefação com mecanismo de pá giratória e com isolamento térmico, unidade de abastecimento de bateria, unidade de abastecimento de água, dispositivo de monitoramento de concentração de "CO", medidor de temperatura para peneira de resfriamento, coletor centrífugo de resfriamento com sistema de emergência automática, descarga de café torrado (saída de emergência), torrefação por reflexo para o motor do ventilador de torrefação, conversor de frequência, unidade de monitoramento de vibração para ventilador de ar de exaustão da refrigeração de 30kW, dispositivo de arranque progressivo, unidade de monitoramento de velocidade, unidade de monitoramento de vibração para o motor do mecanismo da pá, conversor de frequência, sistema ininterrupto de energia, mecanismo de mistura, unidade de monitoramento de velocidade (padrão), com sistema de transporte de saída do café torrado, elevador horizontal-vertical da caçamba, silo de armazenamento, dispositivo de pré-aquecimento do café verde, pré-aquecedor do café verde, sistema ininterrupto de energia para mecanismo de mistura.
8419.89.99 | Ex 158 - Equipamentos para aquecimento de papel ou celulose por aplicação seletiva de vapor de água, para prensagem a altas temperaturas, realizado na fabricação de papel ou celulose, construídos em aço inoxidável, controlados por controlador lógico programável (CLP), dotados de atuadores pneumáticos, válvulas selonoides montadas em tubos de distribuição, conversores de corrente/pressão e estação de tratamento de ar, para melhoria da qualidade do papel ou celulose, com pressão máxima de 103kpa (15psi), temperatura mínima de 125 ºC (260ºF) e condições normais de trabalho de pressão 14-69kpa (2-10 psi) e de temperatura de 125-135ºC (260-280ºF).
8419.89.99 | Ex 159 - Autoclaves para a produção de vidros laminados por aquecimento elétrico de potência de 1.552,5kW, com dimensões de 3.210 x 6.100mm, para aderência e coesão do filme plástico (PVB) nas lâminas de vidro, com temperatura máxima de 170ºC, volume da câmara interna de 131,4m3, com elevação da temperatura de 20ºC para 145ºC em aproximadamente 50min variável infinitamente, garantindo uma diferença máxima de 2ºC na carga e redução da temperatura do ar de 145ºC para 60ºC em aproximadamente 60min variável infinitamente, com pressurização de 1,63bar a 15bar em um tempo máximo de 40min variável infinitamente, com porta de fechamento rápido, operada eletricamente, com dispositivo de segurança manual com 2 chaves limitadora, guarnição com borda de tipo especial, dispositivo elétrico para girar a porta, motorredutor com pinhão e chaves limitadoras, dispositivo de suspensão para a tampa, braço giratório, com sistema de segurança interno, possuindo um cabo ao longo de cada lado do autoclave internamente, que a deixa em condição de segurança, isolação interna de 50mm de espessura, com equipamento de circulação de ar; 1 serpentina de refrigeração; 1 ventoinha patenteada sem gaxetas, capacidade térmica de resfriamento da serpentina aproximadamente 907kW; vazão de ventilação aproximadamente de 57.600m3/h; o sistema de controle deve possuir IHM para programação das curvas de pressão e temperatura, controlador digital de temperatura e de pressão, assim com registro destas variáveis e rede de comunicação Ethernet, com tensão de trabalho de 380V trifásico e frequência de 60Hz.
8419.89.99 | Ex 160 - Equipamentos para pasteurização de leite, constituídos por armação em aço inoxidável nas dimensões aproximadas de 6m de comprimento, 2,4m de largura e 3,5m de altura, tubulação em aço inoxidável, gerador de água quente, bomba centrífuga, tanque de armazenamento com capacidade de 500 a 2.000 litros, trocador de calor de placas, dispositivo de regulagem e registro automático da temperatura de pasteurização de 90 a 120ºC, pressão máxima de operação de 8bars e armário elétrico e cabos de conexão elétrica.
8419.89.99 | Ex 120 – Combinações de máquinas para resfriamento de clínquer com capacidade de 6.500t/dia, com temperatura na alimentação até 1.400ºC e temperatura na descarga mínima de 85ºC, compostas de: resfriador de clínquer; sistema de vedação pneumática incluindo ventilador; sistema de acionamento com unidade hidráulica; britador de clínquer; conjunto de ventilação para arrefecimento; sistema de injeção de água, conjunto de sopradores; trocador de calor; ventiladores; sistema de despoeiramento; transportador de arrasto por correntes; válvulas rotativas; sistema de medição de fluxo; válvulas borboleta motorizadas; elevador de caçambas e monovias.
8419.89.99 | Ex 123 – Câmaras criogênicas para purificação de gases na produção de amônia, através de resfriamento a temperaturas em torno de -190ºC, para remoção de impurezas por destilação simples e queda de pressão através de válvula de controle, dotadas de 2 trocadores de calor de placas, coluna de destilação com pratos e trocador de calor de casco e tubo.
8419.89.99 | Ex 126 – Conversores de amônia utilizados para conversão de hidrogênio e nitrogênio em amônia, na presença de catalizador em pressão máxima de projeto de 170kgf/cm2 e temperatura entre 400ºC e 520ºC.
8421.21.00 | Ex 016 – Sistemas de ultrafiltração por membranas planas rotatórias de poliétersulfona, para separação de água clarificada e lodo biológico, com área total de filtração de até 3.840m2, capacidade total de processo de até 130m3/h e poros assimétricos com dimensão nominal de 38nm, contendo estrutura de suporte em aço inox, motor elétrico, mancal, conjunto de acionamento, bomba de permeado para remoção de clarificado com capacidade de até 140m3/h, soprador de ar para limpeza das membranas com fluxo de 960m3/h, bomba de recirculação de lodo com vazão máxima de 250m3/h e unidade de controle automático e medição elétrica da planta. Ex 016 - Sistemas de ultrafiltração por membranas planas rotatórias de poliétersulfona, para separação de água clarificada e lodo biológico, com área total de filtração de até 3.840m2, capacidade total de processo de até 130m3/h e poros assimétricos com dimensão nominal de 38nm, contendo estrutura de suporte em aço inox, motor elétrico, mancal, conjunto de acionamento, bomba de permeado para remoção de clarificado com capacidade de até 140m3/h, com ou sem soprador de ar para limpeza das membranas com fluxo de até 960m3/h, com ou sem bomba de recirculação de lodo com vazão máxima de até 250m3/h e unidade de controle automático e medição elétrica da planta. (Redação dada pela Resolução nº 30, de 2015)
8421.21.00 | Ex 021 – Combinações de máquinas para tratamento de chorume, para filtrar substância líquida resultante do processo de putrefação (apodrecimento), procedente de aterro sanitário mediante tecnologia de membranas de 3 etapas, sendo: lixiviado 1a etapa, Permeado 2a Etapa e Alta pressão 3a etapa, montadas em contêiner marítimo de 40', compostas de: módulos "ST" (módulos de osmose inversa) específicos para chorume, bombas, instrumentações, sistema de pré-filtração, tubulação de baixa e alta pressão e sistema de controle, com capacidade de tratamento de 5m3/h, principais elementos integrantes; 2 filtros de areia; 3 filtros de cartucho; 7 bombas centrífugas; 3 bombas de alta pressão de pistões; 2 bombas em linha; 18 módulos "ST" na 1a etapa; 6 módulos "ST", na 2a etapa e 10 módulos "HPST" de alta pressão, para trabalho entre 100 e 120bar; 6 bombas dosificadoras; 3 válvulas motorizadas; 1 unidade de controle equipada com condutivímetros (medidor de condutividade elétrica), pH-metros, caudalímetros (medidor de vazão) e PLC industrial com software de controle; 1 compressor; 1 soprador; 1 painel elétrico; manômetros; válvulas de corte e acionadores pneumáticos; transmissores de pressão; interruptores de pressão; rotâmetros; tubulação de PVC; tubulação de pressão, resfriadores e repostos mecânicos, torre de "striping" desmontada.
8421.21.00 | Ex 022 – Sistemas de tratamento de água por ultrafiltração, montados em estrutura de aço, com tubo coletor de permeado na parte superior, tubo de alimentação, tubo auxiliar coletor das drenagens e tubo coletor de ar na parte inferior, contendo até 24 módulos de membranas de ultrafiltração retrolaváveis de fibras ocas, confeccionadas em fluoreto de polivinilideno (PVDF), resistente a até 1.000mg/L de hipoclorito de sódio, de diâmetro nominal interno de 0,66mm e diâmetro nominal externo de 1,1mm, com um tamanho nominal de poro de 0,02µm e diâmetro absoluto de poro de 0,1µm, fixadas verticalmente entre dois cabeçotes de material plástico, com área de filtração de 55,7m2 por módulo para tratamento de águas e para o tratamento terciário de efluentes, com fluxo de fora para dentro e operação pressurizada, trabalhando com uma faixa de pressão transmembrana entre 0 e 276kPa, com pressão máxima admissível no casco de 379kPa.
8421.21.00 | Ex 023 – Sistemas de tratamento por ultrafiltração para a depuração de águas ou efluentes, montados em estrutura de aço, com tubo coletor de permeado na parte superior e com saída de ar na parte inferior para a aeração de até 96 módulos de membranas de ultrafiltração de fibras ocas confeccionadas em fluoreto de polivinilideno (PVDF) e resistente até 500.000ppm-horas de cloro de diâmetro nominal interno de 0,47mm e diâmetro nominal externo de 0,95mm e comprimento exposto de 543mm, com um tamanho nominal de poro de 0,02µm e diâmetro absoluto de poro de 0,1µm, fixadas horizontalmente entre um cabeçote de material plástico e outro cabeçote coletor de permeado, com área de filtração de 41,8m² ou de 51,1m² por módulo para tratamento de águas ou efluentes, com fluxo de fora para dentro e operação submersa trabalhando com uma faixa de pressão transmembrana entre -90 a 90kPa.
8421.29.20 | Ex 002 - Equipamentos de osmose inversa para processo de separação de solutos dissolvidos de soro do leite por meio de pressão impulsionada na membrana, construídos em estrutura metálica, com temperatura de funcionamento entre 5 e 40ºC e pressão de funcionamento entre 20 e 40bars, dotados de seção de alimentação contendo reservatório de duplo compartimento com capacidade entre 100 e 1.000 litros, válvulas para receber e distribuir o fluxo de alimentação e bombas de alimentação e de retorno; circuito de circulação formado por tubulação em aço inoxidável e contendo compartimento para membranas de filtração, bomba de circulação, conjunto de instrumentos de medição e válvula de controle do produto concentrado na saída do último circuito; seção de circulação de líquido de retenção (água e íons monovalentes) contendo reservatório de duplo compartimento com capacidade entre 100 e 500 litros, válvulas para receber e distribuir o fluxo de alimentação e bombas de remoção do líquido de retenção.
8421.29.90 | Ex 087 - Máquinas para eletrodiálise de soro de leite, com temperatura de funcionamento entre 10 e 40ºC e pressão de funcionamento máxima de 4bars, dotadas de plataforma metálica montada com pilhas de filtros-prensa formadas por 700 membranas de troca iônica cada sob efeito de ação elétrica com espessura de 150 mícrons e espaçadores com espessura máxima de 0,6mm; plataforma metálica montada (skid) com tanques de aço inoxidável com capacidade entre 500 e 5.000 litros e com bombas, válvulas e instrumentos; 2 plataformas metálicas montadas (skid) com tanques de polipropileno com capacidade entre 1.000 e 3.000 litros e com bombas, válvulas e instrumentos para armazenamento e circulação de salmoura e de eletrólito, contendo tubulações e plataformas de acesso ao topo da válvula de reversão; coluna carboxílica de troca iônica, com pressão de trabalho de 0 a 4bar, temperatura de trabalho de 6 a 20ºC e range do PH de trabalho de 1 a 5, com volume total de 7.250L e capacidade para armazenamento de resina de 2.950L e com altura do costado de 3.700mm e diâmetro de 1.500mm; coluna catiônica de troca iônica, com pressão de trabalho de 0 a 4barg, temperatura de trabalho de 6 a 20ºC e range do PH de trabalho de 1 a 5, com volume total de 2.600L e capacidade para armazenamento de resina de 1.275L e com altura do costado de 3.000mm e diâmetro de 1.000mm; coluna de quelação, com pressão de trabalho de 0 a 4 barg, temperatura de trabalho de 6 a 40ºC e range do PH de trabalho de 5 a 9, com volume total de 1.300L e capacidade para armazenamento de resina de 7.000L e com altura do costado de 2.500mm e diâmetro de 800mm. Ex 087 - Máquinas para eletrodiálise de soro de leite, com temperatura de funcionamento entre 10 e 40oC e pressão de funcionamento máxima de 4bars, dotadas de plataforma metálica montada com pilhas de filtros-prensa formadas por 700 membranas de troca iônica cada sob efeito de ação elétrica com espessura de 150 mícrons e espaçadores com espessura máxima de 0,6mm; plataforma metálica montada (skid) com tanques de aço inoxidável com capacidade entre 500 e 5.000 litros e com bombas, válvulas e instrumentos; 2 plataformas metálicas montadas (skid) com tanques de polipropileno com capacidade entre 1.000 e 3.000 litros e com bombas, válvulas e instrumentos para armazenamento e circulação de salmoura e de eletrólito, contendo tubulações e plataformas de acesso ao topo da válvula de reversão; coluna carboxílica de troca iônica, com pressão de trabalho de 0 a 4bar, temperatura de trabalho de 6 a 20oC e range do PH de trabalho de 1 a 5, com volume total de 7.250L e capacidade para armazenamento de resina de 2.950L e com altura do costado de 3.700mm e diâmetro de 1.500mm; coluna catiônica de troca iônica, com pressão de trabalho de 0 a 4barg, temperatura de trabalho de 6 a 20oC e range do PH de trabalho de 1 a 5, com volume total de 2.600L e capacidade para armazenamento de resina de 1.275L e com altura do costado de 3.000mm e diâmetro de 1.000mm; coluna de quelação, com pressão de trabalho de 0 a 4 barg, temperatura de trabalho de 6 a 40oC e range do PH de trabalho de 5 a 9, com volume total de 1.300L e capacidade para armazenamento de resina de 700L e com altura do costado de 2.500mm e diâmetro de 800mm. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 112, de 2015)
8421.29.90 | Ex 088 - Equipamentos para nanofiltração de soro de leite os quais podem ser usados para concentração ou fracionamento de proteínas, construídos em estrutura metálica, com temperatura de funcionamento entre 5 e 40ºC e pressão de funcionamento entre 10 e 25bars, dotados de seção de alimentação contendo reservatório de duplo compartimento com capacidade entre 100 e 1.000 litros; válvulas para receber e distribuir o fluxo de alimentação e bombas de alimentação e de retorno; circuito de circulação formado por tubulação em aço inoxidável e contendo compartimento para membranas de filtração, bomba de circulação, conjunto de instrumentos de medição e válvula de controle do produto concentrado na saída do último circuito; seção de circulação de líquido de retenção (água e íons monovalentes) contendo reservatório de duplo compartimento com capacidade entre 100 e 500 litros, válvulas para receber e distribuir o fluxo de alimentação e bombas de remoção do líquido de retenção.
8421.29.90 | Ex 089 - Equipamentos para ultrafiltração de soro de leite os quais podem ser usados para concentração ou fracionamento de proteínas, construídos em estrutura metálica, com temperatura de funcionamento entre 5 e 40ºC e pressão de funcionamento entre 5 e 15bars, dotados de seção de alimentação contendo reservatório de duplo compartimento com capacidade entre 100 e 1.000 litros, válvulas para receber e distribuir o fluxo de alimentação e bombas de alimentação e de retorno; circuito de circulação formado por tubulação em aço inoxidável e contendo compartimento para membranas de filtração, bomba de circulação, conjunto de instrumentos de medição e válvula de controle do produto concentrado na saída do último circuito; seção de circulação de líquido de retenção (água e íons monovalentes) contendo reservatório de duplo compartimento com capacidade entre 100 e 500 litros, válvulas para receber e distribuir o fluxo de alimentação e bombas de remoção do líquido de retenção.
8421.39.90 | Ex 039 - Aparelhos para filtrar ou depurar gases refrigerantes, estrutura metálica com conexões de solda ou rosca em cobre, com núcleos filtrantes compostos de: molecular sieves (peneiras moleculares) e alumina ativada retendo resíduos de 25µm, herméticos e/ou intercambiáveis com capacidade para 1,2,3 ou 4 núcleos de 48 polegadas cúbicas, pressão máxima 46 bars e conexões de entrada e saída de 1/4" a 25/8".
8421.39.90 | Ex 040 - Equipamentos centrais de exaustão e tratamento dos fumos do ar de gás com ciclone para sugar particulados, com pré-filtro térmico para redução de odores, dotados de: armário elétrico e painel de controle com 2 controladores lógicos programáveis (CLP), pré-limpador/pós-queimador de baixa temperatura, catalisador para abastecimento do ar do processo, medição do gás de exaustão, duto de ar de exaustão para a atmosfera, coletor centrifugo de esfriamento do duto de ar de exaustão para a atmosfera, linha de tubulação da sucção do esfriamento de recirculação, silo de recebimento do duto de ar de exaustão para a atmosfera, tampa acústica para o motor e rolamento para o ventilador de exaustão de esfriamento, tampa acústica para o motor e rolamento para o ventilador de pré-aquecimento do café verde, tampa acústica para o motor e rolamento para o forno do ventilador do ar de alimentação do queimador, silenciador de entrada para o ventilador do ar de alimentação do queimador, silenciador de entrada para o catalisador do ventilador de ar fresco, silenciador de entrada, silenciador na tubulação do ar de exaustão da torrefação, silenciador da tubulação de sucção de esfriamento, silenciador na linha de tubos de ar de exaustão e esfriamento.
8421.99.99 | Ex 012 – Cartuchos de membranas cerâmicas instaladas em carcaças de aço inoxidável, com suporte em alumina, com porosidade de 12 microns, com formato de secção hexagonal, com canais múltiplos, pressão máxima de operação de 10bar(g) e temperatura máxima de operação de 95ºC.
8421.99.99 | Ex 013 – Cartuchos de membranas de fibras ocas em fluoreto de polivinilideno (PVDF) com carcaça em polisulfona (PS) translúcida, com suporte das membranas em resina epóxi, para operação de filtração tangencial, com porosidade de 0,1 a 0,2 microns, área de filtração de 21,5m2, pressão máxima de operação de 3bar(g) e temperatura máxima de operação de 50ºC.
8421.99.99 | Ex 014 – Cartuchos de membranas ocas em poliestersulfona (PES), com extremidades de suporte em resina epóxi, para operação de filtração tangencial, com porosidade de 0,65 microns, área de filtração de 12m2, pressão máxima de operação de 10bar(g) e temperatura máxima de operação de 80ºC.
8422.20.00 | Ex 003 - Máquinas lavadoras de BINS com capacidade de carga de até 1.500 litros, usadas para vários tipos e tamanhos de recipientes, com uma combinação de braço e bocal de altura ajustável, dotadas de: unidade de elevação com proteção para limpeza, gabinete em aço inoxidável com bombas, conjunto de tubulações, cabine de comando elétrico com painel “touch screen” e controlador lógico programável (CLP), sistema completo de limpeza (WASH-CABIN) registrado e controlado por um computador com 4 níveis de controle para acesso ao equipamento, denominado operador, máster, farmacêutico e administrador, gerenciado por meio de senhas com acessos individuais.
8422.20.00 | Ex 004 - Túneis de lavagem de fôrmas (moldes) para presunto, com capacidade de 370 unidades/h, com higienização das fôrmas com água quente e sabão e enxágue com água encanada.
8422.30.10 | Ex 055 - Máquinas enchedoras de espumantes, vinho e sucos em garrafas de vidro com bicos de enchimento eletropneumáticos, com estrela universal, com regulagem de diâmetros das garrafas entre 50 e 120mm, com sistema eletropneumático para os tempos de pré-evacuação, autonivelamento, descompressão e velocidade da máquina, com sistema de regulagem elétrica do nível de enchimento (tubo de ar) com 80mm de regulagem, com possibilidade de enchimento de espumantes a temperatura de 10 a 15º, com bicos equipados com sistema especial de pressurização e despressurização com duplo circuito, com sistema de inserir falsas garrafas em automático ou manual para o CIP, sistema de abertura automático de todos os bicos para limpeza e o CIP, sistema de gestão de explosão para limpeza do bico no momento que estoura uma garrafa, controlada por um controle numérico computadorizado (CNC).
8422.30.10 | Ex 036 – Máquinas envasadoras verticais multipistas para sachê 4 soldas, automáticas, com 14 pistas e "output" máximo de 1.600sachês/minuto de 8g para maionese, "ketchup" e mostarda.
8422.30.21 | Ex 029 – Máquinas automáticas capazes de formar, encher e selar sacos tubulares industriais em polietileno, polipropileno, filme plano ou laminado, em formatos tipo travesseiro, com nesga ou quadrado, produtividade igual ou superior a 1.200sacos/h com volume de 10 a 80 litros, montadas em plataforma, dispondo de funil com balança por gravidade, com ou sem elevador hidráulico para bobinas de até 900kg, selagem térmica por impulso, transferência dos sacos através de dois pares de braços em pêndulo com movimentação contínua e comando por PLC.
8422.30.21 | Ex 033 - Máquinas automáticas para encher sacos de boca aberta, feitos de papel, PE ou PP, com produtos em pó, com bico especial e cabine a prova de poeira, com alta precisão de pesagem (pesagem bruta separada do enchimento fluxo fino), fechamento do saco por dobramento, soldagem ou ativação “hot-melt”, com capacidade máxima de 150 a 180sacos/h e peso dos sacos de 10 a 25kg, com magazine para sacos vazios, controladas por CLP (controlador lógico programável).
8422.30.29 | Ex 301 - Combinações de máquinas automáticas com operação em linha para envase e dosagem de produtos pastosos e fechamento dos recipientes, com capacidade máxima de 150recipientes/min por 1 cabeça de envase, dosagem por êmbolo, envase por válvula giratória para recipientes com capacidade de 190 ou de 320g, com tanque de 200 litros para armazenamento do produto a ser envasado e dosado; 1 máquina para pré-fechamento dos recipientes ("pré-clinch”) e distribuição das tampas; 1 máquina recravadeira ("seladora") com câmara preparada para receber bomba a vácuo, com painel de comando por controlador lógico programável (CLP) e dispositivos de segurança.
8422.30.29 | Ex 302 - Máquinas para sopro, enchimento e fechamento de ampolas plásticas, termoformadas por meio de sopro em um "parison" obtido por extrusão, com capacidade de formar ampolas de volume de 3 até 10ml, capacidade máxima de produção de 20.000ampolas/h, com unidade formadora das ampolas plásticas, com 15 moldes rotativos com até 20 cavidades cada um, unidade de envase de ampolas, realizada de forma estéril sob fluxo laminar e esterilização das agulhas de envase por sistema CIP ("cleaning in place") e SIP ("sterilization in place"), unidade de fechamento das ampolas, transportadores para saída das ampolas, alimentador de matéria-prima e controlador lógico programável (CLP) que controla todas as funções da máquina.
8422.40.90 | Ex 528 - Máquinas automáticas de alta produção para embalar paletes de caixas de papelão e outros produtos com filme estirável, com anel giratório, com 2 carros desbobinadores com pré-estiramento, 2 pinças de corte e solda do filme, com controle lógico programável e velocidade de produção de até 130paletes/h. Ex 528 - Máquinas automáticas de alta produção para embalar paletes de caixas de papelão e outros produtos com filme estirável, com anel giratório, com 1 ou 2 carros desbobinadores com pré-estiramento, 1 ou 2 pinças de corte e solda do filme, com controle lógico programável e velocidade máxima de produção igual ou inferior a 130paletes/h. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8422.40.90 | Ex 529 - Máquinas embaladoras automáticas para frango inteiro em sacos plásticos com peso igual ou inferior a 2.500g, com produção aproximada de 800aves/h, quando operadas por um operador, e a embalagem ser fechada por fita.
8422.40.90 | Ex 530 - Combinações de máquinas para embalagem de paletes de sacos multifolhados de papel kraft, com capacidade de produção de 32 paletes/h, compostas de: sistema de transporte de paletes por meio de roletes e correntes; máquina de arquear com prensa de 5t para compactação dos paletes com medidas: mínimo 600 x 300 x 600mm e máximo 1.440 x 1.500 x 1.350mm, com utilização de fita de arquear de polipropileno ou pet de até 16mm, com cabeçote autolimpante com potência de 2.300N; colocador de folhas de papel de proteção e contrapalete; envolvedora de filme de polietileno e etiquetadora automática; automação e sincronismo controlado por CLP e software integrado.
8422.40.90 | Ex 531 - Combinações de 2 máquinas em um corpo, sendo uma para formar e outra para embalar unitariamente bolinhos de arroz japonês com capacidade máxima de produção até 2.000unidades/h, compostas de: 1 câmara de armazenamento de arroz já cozido para 7,5kg; 1 unidade de injeção de tempero wasabi; 1 esteira de transporte automático entre a formadora e a embaladora de filme PP; sensor de peso preciso dos bolinhos, sendo 18, 20, 22 e 25g; painel com controlador lógico programável (CLP).
8422.40.90 | Ex 532 - Encartuchadeiras automáticas com velocidade de até 300 cartuchos/min para colocação em cartuchos nos formatos 2, 4 e 8 porções, com 2 kits adicionais para 4 e 8 porções com diferentes dimensões, equipadas com circuitos de ar e vácuo, com carrinho para bobina de alumínio, carrinho para a unidade de dosagem, proteção superior com um controlador lógico programável (CLP) e IHM e equipadas com sistema de proteções com estruturas em alumínio anodizado e painéis em policarbonato equipados com dispositivos de travamento, com esteira em linha e sincronizada com sistema de agrupamento e dispositivo transportador de porções.
8422.40.90 | Ex 533 - Máquinas automáticas dosadoras e envolvedoras de porções quadradas de queijo processado de alta cadência, com dosagem a quente, com capacidade de dosagem de porções de 17 a 20g, com uma velocidade de até 600 porções/min, com dispositivo aplicador de fitilho tipo "garrafa" ("BOTTLE SHAPE") e de etiquetas de papel, com célula de carga para checagem de peso das porções individualmente, em 4 pistas, com "feedback" para o dosador.
8422.40.90 | Ex 534 - Máquinas modulares automáticas com controlador lógico programável (CLP), termoformadora, envasadora e seladora de frascos, tipo dose única (monodose), confeccionados em filmes plásticos laminados ou extrudados alimentada por sistema desbobinador duplo com capacidade para desbobinar filmes plásticos de tipos distintos e/ou diferentes espessuras (100 - 600 mícrons) com largura de até 300mm, capacidade igual ou superior a 8.000embalagens/h (referida a embalagens de 65ml), podendo produzir frascos de 5 a 200ml, dotada de: estação de pré-aquecimento; estação de selagem servo assistida; estação de termoformagem vertical servo assistida; unidade de dosagem magnética e envase; estações de pré-aquecimento, pré-selagem, selagem e resfriamento do gargalo; unidade de pré-corte para fácil abertura; estação de corte final e separação das monodoses e unidade de ejeção de frascos defeituosos; completa e ferramentada com sistema transportador moldes de termoformação e de selagem, ferramentais de cortes e guias próprias para frascos plásticos de 65ml e com preparo para receber unidade de aplicação automática de tampas, unidade de marcação por impressão e para etiquetagem com 2 cabeças. Ex 534 - Máquinas modulares automáticas com controlador lógico programável (CLP), termoformadora, envasadora e seladora de frascos, tipo dose única (monodose), confeccionados em filmes plásticos laminados ou extrudados alimentada por sistema desbobinador duplo com capacidade para desbobinar filmes plásticos de tipos distintos e/ou diferentes espessuras (100 - 600 mícrons) com largura de até 300mm, capacidade igual ou superior a 8.000embalagens/h (referida a embalagens de 65ml), podendo produzir frascos de 5 a 200ml, dotada de: estação de pré-aquecimento; estação de selagem servo assistida; estação de termoformagem vertical servo assistida; unidade de dosagem magnética e envase; estações de pré-aquecimento, pré-selagem, selagem e resfriamento do gargalo; unidade de pré-corte para fácil abertura; estação de corte final e separação das monodoses e unidade de ejeção de frascos defeituosos; completa e ferramentada com sistema transportador, moldes de termoformação e de selagem, ferramentais de cortes e guias próprias para frascos plásticos de 65ml e com preparo para receber unidade de aplicação automática de tampas, unidade de marcação por impressão e para etiquetagem com 2 cabeças. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 12, de 2015)
8422.40.90 | Ex 535 - Combinações de máquinas formando uma unidade funcional para embalar medicamentos do tipo blíster, com controladores lógicos programáveis (CLPs), dotadas de painel de operação com tela tipo "touch screen", compostas de: máquina emblistadeira para formar, encher e selar cartelas de plástico/alumínio e/ou alumínio/alumínio para comprimidos e/ou cápsulas, munidas de ferramentais para diferentes tamanhos e formatos, com capacidade máxima igual a 600cartelas/min, com 1 módulo de formação de blíster com movimentos intermitente, placas verticais de pré-aquecimento das bobinas, contendo um ou mais carrinhos para bobinas com um diâmetro máximo de 800mm e ajuste lateral com cone de aperto pneumático para tarugo de 76mm de diâmetro, sensor de quantidade mínima de bobina e mesa de emenda e corte de bobina, detecção automática de emenda da bobina inferior e superior, com parada automática na dosagem e zona de resfriamento, 1 módulo de movimento contínuo com área de dosagem, fechamento e selagem tipo rotativo contínuo por rolos de selagem, sistema de visão para controle do enchimento de todos os alvéolos do blíster, sistema automático para parada da máquina, sistema de refrigeração e sistema de compensação para transferência para a zona de carimbo e codificação com proteções laterais em material acrílico, trabalhando interligado com coluna de elevação estacionária para carregamento de comprimidos, 1 módulo denominado zona rápida com movimento intermitente de faca, com codificação e carimbo, estação de perfuração desativada automaticamente em caso de emenda de folha diminuindo o desgaste das facas de perfuração, estação de corte, podendo ser operado em sentidos opostos, transferência direta para a encartuchadeira por roda de sucção, com sistema de detecção e rejeição de blisters defeituosos e vazios por meio de sensor de controle; máquina encartuchadeira com desenho ergonômico, com alimentação de cartuchos retrátil, facilitando uma alta acessibilidade e fácil limpeza, dotada de sistema de transferência direta de blisters do tipo esteira de correia dentada, sistema de ajuste de altura acionado manualmente, armador de cartuchos, dobrador e colocador de bulas e insersor de cartelas, com proteção frontal em acrílico e sistema de rejeição de embalagens defeituosas, com capacidade máxima igual a 450cartuchos/min e comunicação feito por meio de painel eletrônico a quantidade de blísters; balança eletrônica dinâmica para controle em linha de peso com sistema de pesagem em movimento por esteiras de alta precisão com capacidade máxima igual a 450cartuchos/min, tela tipo "touch screen", software de controle IHM, além de equipamento controlado via CLP, sistema de rejeição individual; máquina encaixotadeira automática tipo "Case Packer", com fechamento por fita adesiva, com capacidade máxima igual a 20caixas/min, controlada por servomotor, fechamento por fita de 2 polegadas, podendo aceitar sistema de rastreabilidade, estação de descarte para caixas defeituosas e etiquetagem automática. Ex 535 - Combinações de máquinas formando uma unidade funcional para embalar medicamentos do tipo blíster, com controladores lógicos programáveis (CLPs), dotadas de painel de operação com tela tipo "touch screen", compostas de: máquina emblistadeira para formar, encher e selar cartelas de plástico/alumínio e/ou alumínio/alumínio para comprimidos e/ou cápsulas, munidas de um jogo deferramental para um formato de comprimido, com capacidade máxima igual a 600cartelas/min, com 1 módulo de formação de blíster com movimentos intermitente, placas verticais de préaquecimento das bobinas, contendo um ou mais carrinhos para bobinas com um diâmetro máximo de 800mm e ajuste lateral com cone de aperto pneumático para tarugo de 76mm de diâmetro, sensor de quantidade mínima de bobina e mesa de emenda e corte de bobina, detecção automática de emenda da bobina inferior e superior, com parada automática na dosagem e zona de resfriamento, 1 módulo de movimento contínuo com área de dosagem, fechamento e selagem tipo rotativo contínuo por rolos de selagem, sistema de visão para controle do enchimento de todos os alvéolos do blíster, sistema automático para parada da máquina, sistema de refrigeração e sistema de compensação para transferência para a zona de carimbo e codificação com proteções laterais em material acrílico, trabalhando interligado com coluna de elevação estacionária para carregamento de comprimidos, 1 módulo denominado zona rápida com movimento intermitente de faca, com codificação e carimbo, estação de perfuração desativada automaticamente em caso de emenda de folha diminuindo o desgaste das facas de perfuração, estação de corte, podendo ser operado em sentidos opostos, transferência direta para a encartuchadeira por roda de sucção, com sistema de detecção e rejeição de blisters defeituosos e vazios por meio de sensor de controle; máquina encartuchadeira com desenho ergonômico, com alimentação de cartuchos retrátil, facilitando uma alta acessibilidade e fácil limpeza, dotada de sistema de transferência direta de blisters do tipo esteira de correia dentada, sistema de ajuste de altura acionado manualmente, armador de cartuchos, dobrador e colocador de bulas e insersor de cartelas, com proteção frontal em acrílico e sistema de rejeição de embalagens defeituosas, com capacidade máxima igual a 450cartuchos/min e comunicação feito por meio de painel eletrônico a quantidade de blísters; balança eletrônica dinâmica para controle em linha de peso com sistema de pesagem em movimento por esteiras de alta precisão com capacidade máxima igual a 450cartuchos/ min, tela tipo "touch screen", software de controle IHM, além de equipamento controlado via CLP, sistema de rejeição individual; máquina encaixotadeira automática tipo "Case Packer", com fechamento por fita adesiva, com capacidade máxima igual a 20caixas/min, controlada por servomotor, fechamento por fita de 2 polegadas, podendo aceitar sistema de rastreabilidade, estação de descarte para caixas defeituosas e etiquetagem automática. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8422.40.90 | Ex 536 - Unidades de paletização automática para caixas de embarque, com velocidade máxima de 900ciclos/h, com transportadores roletados de alimentação de caixas para o robô, robô para fazer a movimentação e a montagem dos pallets de caixas, magazine de armazenagem de pallets vazios, transportadores roletados de saída de pallet completo com caixas, controlador lógico programável (CLP) e painel elétrico.
8422.40.90 | Ex 537 - Máquinas automáticas para encartuchar pacotes tipo "flowpack" de biscoitos, com controlador lógico programável (CLP), capacidade máxima de processamento maior ou igual a 310 pacotes/min, com dimensões máximas de 120 x 45 x 21mm e caixas com dimensões máximas de 140 x 135 x 75mm, com ajuste do passo automático, com estação formadora de caixas, estações de alimentação com esteiras sincronizadas, encartuchamento e fechamento dos cartuchos.
8422.40.90 | Ex 538 - Combinações de máquinas automáticas contínuas para formar, encher, selar e acondicionar de forma automática sachês de refresco em pó em caixas de cartão tipo "display" compostas de: máquina automática de empacotamento vertical e contínua de alta velocidade para refresco em pó, com dosagem volumétrica de 30g, apta a formar, encher e selar embalagem "tipo sachê 4 soldas termosselável", com largura de 90mm e altura variável entre 90 e 120mm, com 5 pistas de produção, sendo 90 ciclos/pista totalizando uma capacidade de produção igual ou superior a 450 sachês/min, com funções básicas realizadas por meio da utilização de 5 servomotores (filme, mordentes, dosador, facas de corte, facas de picote e gabinete elétrico), unidade de controle de movimento com funções de PLC integradas, total controle dos movimentos por meio do painel de controle, dotada de sistema dosador volumétrico 5 pistas, dispositivo abra-fácil, predisposição para combinação em linha, centralizador automático de bobina, predisposição para instalação de impressora inkjet (movimentador), elevador automático de tubos de alimentação, eliminador de estática, controladores de níveis com alarme, agitador do funil (hopper), vibrador para tubos de alimentação comandados por controlador de movimento motion control e com controlador lógico programável (CLP); máquina formadora para colocação automática de sachês de refrescos em caixas de cartão tipo "display", com velocidade de até 40ciclos/min, dotada por transportador para o elevador de "displays" com dimensões 250 x 2.000mm, drive independente e ajuste lateral das guias dos trilhos, elevador de displays pré-formados, com dedos/apoio de transporte, drive independente e cilindro pneumático para levar as caixas para fora da correia, sistema automático de alimentação para sachês em 5 linhas de 90 ciclos/min, esteira de fechamento dos "displays"; máquina para fechamento das tampas (abas superiores) com cola quente (hot-melt) e esteira de transporte de saída dos displays, com dimensões 250 x 1.000mm, drive independente e ajuste lateral das guias dos trilhos.
8422.40.90 | Ex 539 - Combinações de máquinas automáticas para embalar paletes com película plástica termo retrátil, com capacidade de embalar 50 a 60 paletes/hora de dimensões de 1400 X 1200 X 1500 mm, constituída de: 01 máquina para preparação do palete através de cintamento e colocação de película plástica; 01 transportador de entrada com 3.500 mm de comprimento e 500 mm de largura; 01 câmara quente estruturada com painéis de dupla cerca isolados com fibra de vidro, com temperatura de trabalho de 250ºC, potência média do aquecedor de 150.000 KCAL/H, potência instalada de 7HP, queimadores a gás ou óleo, 01 transportador de rolamentos de esfera para a área quente com aproximadamente 2.000 mm de comprimento e 500 mm de largura, 01 permutador de calor e 01 ventilador de resfriamento; 01 transportador de saída com 3.500 mm de comprimento e 500 mm de largura; armários elétricos e painel de controle.
8422.40.90 | Ex 540 - Máquinas paletizadoras verticais para rolos de mantas betuminosas, com capacidade de paletizar 10rolos/min, constituída de: mecanismo de alimentação de paletes vazios; mesa giratória; mecanismo pneumático de 6ATM com braços mecânicos; mecanismo de liberação de paletes cheios; armário elétrico e painel de comando.
8422.40.90 | Ex 541 - Combinações de máquinas automáticas para movimentação, formação e embalagem de carga sobre paletes com dimensões de 1.200 x 1.000 x 1.350mm com aplicação de filme de polietileno estirável de baixa densidade para unitização dos produtos (papel higiênico, papel-toalha e fraldas) com capacidade para 2 paletes sobrepostos, com capacidade de 300 paletes/h (150 conjuntos de 2 paletes sobrepostos/h), com esteiras de movimentação, com painéis de comando e controle computadorizado, compostas por: 7 robôs para posicionamento e modulação dos produtos nos paletes, com 5 eixos para movimentação vertical, transversal, longitudinais e conjugados para diferentes distribuições geométricas (mosaicos), inclusive do tipo “chaminé”, onde um fardo é introduzido verticalmente na região central do palete e apoiado por fardos nas laterais, com capacidade para manipulação de cargas com 140kgf, com pinça para sujeição e dispositivo a vácuo para aplicação de placas de papelão entre as camadas de fardos, alimentadores de fardos com dispositivos para giro, empilhamento e tombamento dos fardos, transportadores, mesas elevatórias, transportadores longitudinais em duplo nível para alimentação dos paletes “cheios” e "vazios" e painéis de controle; 2 carros guiados automaticamente sobre trilhos com nível inferior para paletes vazios e nível superior para paletes carregados para movimentação e transferência dos paletes; 2 transportadores longitudinais em duplo nível para alimentação dos paletes “cheios” e “vazios”, 2 transportadores transversais para alimentação de pilha de paletes vazios, 2 equipamentos para desempilhamento de paletes vazios e 1 transportador para entrada de paletes cheios alimentados manualmente; 2 unidades envolvedoras robotizadas com um robô com cabeçote aplicador de filme plástico de 1.000mm de largura, com uma base giratória, com equipamento para registro e aplicação de etiquetas, com empilhador de paletes cheios sobrepostos, com estação de inspeção dimensional das cargas unitizadas, com controle de conformidade e separação, com esteiras motorizadas de saída e distribuição interna e painéis de controle.
8422.40.90 | Ex 210 – Máquinas para envolver conjuntos de embalagens cartonadas em película de plástico termo-retrátil, formando pacotes únicos com várias unidades, dotadas de aquecedor interno, com capacidade igual ou superior 5.000embalagens/hora.
8422.40.90 | Ex 426 – Máquinas de embalagem horizontais, automáticas, de alta velocidade, para alinhar e acondicionar bolsas de salgadinhos de embalagem flexível em caixas de papelão novas ou reutilizáveis, com dimensão mínima de 400 x 300 x 125mm (comprimento x largura x altura), com velocidade nominal de absorção de até 150bolsas/min, dotadas de sistema de alimentação contínuo, abastecido por meio de esteira; contador e orientador de bolsas; armadora de caixas acoplada; dispositivo mecânico para fechamento da caixa com ou sem fita; painel de controle com tela tipo "touch screen" e controlador lógico programável (CLP).
8422.40.90 | Ex 427 – Máquinas para embalar potes de sorvete de 1,5 e 2 litros com uma luva em papel-cartão com velocidade de 115 potes por minuto por meio de um sistema pressurizado de aplicação de adesivo utilizando uma cola "hot-melt"
8423.30.11 | Ex 013 - Alimentadores de matéria-prima por dosagem e pesagem gravimétrica, para composição de formulações de ingredientes sólidos em pó, grânulos ou fibras, utilizados em processo de extrusão contínua de materiais termoplásticos, com capacidades de 200kg/h e 400kg/h, respectivamente, diâmetro superior a 3mm, volume total de 245 litros, dotados de 1 válvula guilhotina com flange de saída, 1 válvula guilhotina, com flanges de entrada e saída e suporte em aço, 1 descarregador de silo com anel plano, 1 controlador remoto de multidosadores com fonte de alimentação.
8424.89.90 | Ex 168 – Canhões monitores de combate a incêndios operados remotamente, para serem operados com água a uma vazão de 2.000gpm ou operar com esta vazão de água com adição de pó químico especial PKW a uma vazão de 25lbs por segundo.
8424.89.90 | Ex 196 – Máquinas automáticas de esmaltação de louças sanitárias dotadas de 2 robôs com pistolas automáticas, carrossel de 2 posições para as peças, transferência de peças com 3 movimentos, sistema de carga e descarga, transporte de peças e controlador lógico programável.
8424.89.90 | Ex 255 - Combinações de máquinas para complemento de planta de pintura de carrocerias automotivas, destinadas à aplicação de “mastic” para selagem e revestimento de carrocerias, compostas de: 7 robôs com braço mecânico, com 7 graus de liberdade, incluindo o de movimento linear horizontal, capacidade máxima de carga no braço igual a 10kg, munidos de pistolas de aplicação automática com até 3 bicos de aplicação; doseadores e reguladores de controle de pressão com sistema de condicionamento térmico do selante; medidores de vazão volumétricos; bicos aplicadores de formatos variados; sistema de visualização 3D para verificação do posicionamento das carrocerias; sistema de segurança para prevenção de entradas indevidas na área de trabalho; estrutura de sustentação (incluindo trilhos e colunas para movimento e suporte); 9 painéis de controles com sistema de programação próprios, operando com 2 controladores lógicos programáveis (PLC), com seus monitores e com unidade central de processamento e segurança (CPU) integrado e dotadas de 2 terminais de programação portáteis com seus monitores.
8424.89.90 | Ex 256 - Combinações de máquinas para complemento de linha de pintura de carrocerias automotivas seriadas, compostas de: 2 robôs aplicadores de tintas, de configurações variáveis, com capacidade para operar com uma ou mais cores de tinta e/ou verniz, com braços mecânicos e movimentos de 7 graus de liberdade, incluindo ou não, grau de liberdade linear para movimentação horizontal, acompanhado de atomizadores para pintura externa de alta rotação; sistema de purga (limpeza) dos atomizadores; reguladores de pressão; sistema de segurança para prevenção de entradas/saídas indevidas na área de trabalho; estrutura de sustentação (incluindo trilhos e colunas para movimento e suporte); sistema de controle elétrico, incluindo ou não armário(s) de alimentação, painéis de controle/pneumático/elétrico com sistema de programação próprios, controladores lógicos programáveis (CLP), com ou sem unidade central de processamento e de segurança (CPU) integrado com terminal de programação com ou sem monitor HMI, cabos de ligação, programador dos robôs tipo PHG com seus componentes e painéis pneumáticos (MVS).
8424.89.90 | Ex 257 - Combinações de máquinas para pintura automática de aeronaves, compostas por: 2 braços robóticos integrados a atomizadores de tintas, com envelope de trabalho de 2.800mm de alcance, velocidade de aplicação de 1.500mm/s, capacidade de carga de 15kg, com sistema de localização de peças no espaço, eixo X com curso adaptado de 25m, eixo Y com curso adaptado de 23m e eixo Z com curso adaptado de 4m, capacitado para trabalhar em ambiente com névoa química, sistema de abastecimento de tinta por meio de tanques com agitadores, com dispositivos de monitoramento e segurança, controlado por comando numérico computadorizado (CNC).
8424.89.90 | Ex 258 - Secadores a aspersão (atomizador), para produção de massa cerâmica, com capacidade de evaporação de água de 20.000L/h, dotados de filtros automáticos de lavagem, contador volumétrico, bombas de alimentação, painéis elétricos de comando.
8424.90.90 | Ex 033 - Osciladores eletromecânicos para chuveiros de limpeza e acondicionamento de telas.
8426.20.00 | Ex 044 – Guindastes de torre com coroa giratória, com operação única com 2 quedas de cabo e sem troca das quedas de cabo, com capacidade máxima de carga igual ou superior a 6.000kg, com mecanismo de elevação com potência de no mínimo 30kW com inversor de frequência e variação contínua das velocidades de elevação, lança com alcance igual ou inferior a 60metros e com torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada.
8426.20.00 | Ex 052 - Guindastes de torre com coroa giratória, com operação com 2/4 quedas de cabo através de 2 carrinhos na lança, com capacidade na base igual ou superior a 40.000kg e capacidade na ponta da lança igual ou superior a 4.000kg, com mecanismo de elevação de, no máximo, 300kW, com inversor de frequência, com torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada, unidos por pinos e buchas cônicos.
8426.20.00 | Ex 058 - Guindastes de torre com coroa giratória, com operação única com 2 quedas de cabo e sem troca das quedas de cabo, com lança para até 75m de alcance, com capacidade de carga igual ou superior a 12.000kg a 31,3m, quando montados com lança para 40m de alcance, com mecanismo de elevação de, no máximo, 110kW com inversor de frequência e com torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada.
8426.20.00 | Ex 059 - Guindastes de torre com coroa giratória, com operação única com 2 quedas de cabo e sem troca das quedas de cabo, com capacidade, junto à torre, igual ou superior a 14.000kg, com mecanismo de elevação de, no máximo, 110kW com inversor de frequência e com torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada.
8426.41.90 | Ex 025 – Guindastes autopropulsados sobre pneumáticos do tipo "Reach Stacker" para movimentação e empilhamento de contêineres padrão ISO de 20 e 40pés, acionados por motor diesel com potência máxima igual ou superior a 300HP a 1.800rpm, contendo: capacidade para empilhar até 5 contêineres “HC” na primeira fila e até 5 contêineres “Standard” na segunda fila; capacidade de carga de 45/31/16 toneladas nas primeira, segunda e terceira filas, respectivamente; lança telescópica hidráulica com "spreader", sistema hidráulico com função "power-on-demand"; sistema eletrônico de monitoramento e controle de carga; 6.200mm de distância entre eixos e raio de giro de 8.420mm.
8426.41.90 | Ex 049 – Guindastes autopropulsados sobre pneumáticos, tipo "reach stacker", acionados por motor diesel de potência entre 240 a 256kW a 2.100rpm, com capacidade de carga de 45t, dotados de lança telescópica hidráulica com "spreader" para elevação, transporte e armazenamento de contêineres de 20 a 40 pés, com capacidade de empilhamento para contêiner de 9 e 6 pés, com 43t na quinta altura da primeira fila e 31t na quarta altura da segunda fila, e contêiner de 8 e 6 pés com 44t na quinta altura da primeira fila e 31t na quarta altura da segunda fila com "Wheel base" com mínimo de 6.000mm de comprimento, equipado com módulo de controle integrado de sistema "can-bus".
8426.99.00 | Ex 001 - Manipuladores de materiais estacionários elétricos, destinados à descarga de caminhões com toras de madeira para alimentação de linhas de produção de cavacos para fabricação de celulose, dotados de motor elétrico de 200kW, para ser instalado sobre pedestal, com implemento frontal articulado e garra hidráulica com capacidade de 2,5m2.
8427.10.19 | Ex 014 – Empilhadeiras elétricas trilaterais para elevação, transporte, armazenagem de cargas, com capacidade de carga compreendida entre 700 a 1.500kg, altura livre do solo entre eixos de 75mm, altura do garfo abaixados em relação ao solo de 80mm, dois motores de elevação e um motor de tração com potência mínima de 7,5kW funcionando em AC (corrente alternada), equipadas com pantógrafo extensível automático.
8427.10.19 | Ex 015 – Empilhadeiras autopropulsadas, de motor elétrico de tração de corrente alternada, contrabalanceada, saída lateral para bateria tracionária, capacidade máxima de carga entre 1.600 a 5.000kg, com torres de elevação em 3 versões, altura de elevação dos garfos entre 2.630 e 7.915mm, com ou sem garfos.
8427.10.19 | Ex 018 – Empilhadeiras autopropulsadas por motor elétrico, selecionadoras de pedidos, com cabine para operador a bordo acoplada e elevada com o mastro da máquina, com capacidade máxima de movimentação de carga entre 1.000 e 1.200kg, com mastro simples, telescópio ou triplex, com ou sem garfos e altura máxima de elevação dos garfos entre 2.600 e 10.100mm.
8427.10.19 | Ex 039 - Empilhadeiras articuladas, autopropulsadas com motor elétrico de corrente alternada (AC), movido a bateria de 48V, capacidade entre 620 e 930AH, com torre de 3 ou 4 estágios com alturas de elevação entre 2.300 e 13.695mm, capacidade nominal de carga entre 1.300 e 2.000kg.
8427.10.90 | Ex 030 – Plataformas individuais de acionamento elétrico, para trabalhos aéreos, com mastro vertical telescópico fixo sobre chassi ou sobre mesa giratória com rotação igual ou inferior a 360º não contínuos, combinadas ou não com lança telescópica, autopropulsadas sobre rodas, com energia fornecida por baterias recarregáveis do próprio equipamento, com elevação da plataforma superior ou igual a 3,66m, mas inferior ou igual a 9,98m, com capacidade de carga sobre a plataforma igual ou inferior a 227kg.
8427.10.90 | Ex 054 – Veículos de condução automática (AGV) para transporte de unidade de carga (UDC) cujo peso máximo é de 10.000kg, autopropulsados sobre rodas, equipados com sistema de elevação de carga óleo-dinâmico, direção controlada por sistema odométrico e de posicionamento absoluto, dotados de sistema de navegação com guia laser, sensor ótico de proximidade (scanner laser de proximidade - PLS) e controlado por supervisor AVG através de um aparato rádio com tecnologia sem fio.
8427.10.90 | Ex 066 – Plataformas elevatórias tipo tesoura, acionadas por motor elétrico, com controle analógico, com energia fornecida por baterias recarregáveis do próprio equipamento, autopropelidas sobre rodas mesmo quando elevadas, sendo 2 rodas motrizes com sistema de tração hidráulico e 2 rodas direcionais, acionadas por painel de controle na plataforma, contendo alavanca eletrônica proporcional equipada com deck extensível da plataforma, com altura máxima de elevação de piso da plataforma igual ou maior a 4,6metros, mas igual ou inferior a 9,9metros, com capacidade máxima de carga igual ou superior a 227kg, mas igual ou inferior a 454kg, dotadas de alarme de indicação de movimentos e sistema de proteção contra tombamento, sistema de proteção contra buracos, que consiste em barras laterais instaladas nas bandejas que são acionadas automaticamente ao elevar o equipamento e sensor de proteção contra desnivelamento do chassi que corta funções de elevação quando inclinada além de sua capacidade.
8427.10.90 | Ex 092 - Veículos de condução automática (AVG) para transporte de unidade de carga (UDC) com pesos de até 1.400kg a 600mm de baricentro, sem estabilizadores, com capacidade de elevação de até 7.500mm, dotados de sistema de navegação a laser, sensores ópticos de proximidade e controlados por supervisório AVG com tecnologia sem fio.
8427.10.90 | Ex 093 - Plataformas de trabalhos aéreos, com mastro vertical, fixado sobre base giratória com capacidade de rotação de até 360º não contínuos, podendo conter braço articulante "Jib", acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis por carregador unicamente, autopropulsadas sobre rodas, controladas por painel de controle "joystick" no cesto da plataforma, com elevação vertical máxima da plataforma superior ou igual a 6,14m, mas inferior ou igual a 9,83m e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma de até 227kg.
8427.10.90 | Ex 094 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente ou gerador alimentado por motor refrigerado a ar, autopropulsadas sobre rodas mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração elétrico 4x2, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle "joystick" no deck da plataforma e outro localizado na base da plataforma, com elevação máxima da plataforma superior ou igual a 10,06m, mas inferior ou igual a 12,2m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance de até 0,91m e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma superior ou igual a 363kg, mas inferior ou igual a 454kg, e sobre o deck extensível da plataforma inferior ou igual a 113kg.
8427.10.90 | Ex 095 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração elétrico 4x2, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle "joystick" no deck da plataforma e outro localizado na base da plataforma, com elevação máxima da plataforma igual ou maior que 5,7m e menor ou igual a 9,68m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance de maior ou igual a 91cm e menor ou igual a 1,27m, e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma superior ou igual a 227kg, mas inferior ou igual a 454kg, e sobre o deck extensível da plataforma inferior ou igual a 113kg.
8427.10.90 | Ex 096 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração elétrico 4x2, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle "joystick", e outro localizado na base da plataforma, com elevação máxima da plataforma de até 5,79m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance de até 0,7m, e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma inferior ou igual a 227kg e sobre o deck extensível da plataforma inferior ou igual a 113kg.
8427.10.90 | Ex 097 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração elétrico 4x2, controladas por 2 painéis de controles, um móvel contendo alavanca de controle "joystick", e outro localizado na base da plataforma, com elevação máxima da plataforma de até 9,75m, equipada com deck extensível da plataforma com alcance de até 0,9m, e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma inferior ou igual a 320kg e sobre o deck extensível da plataforma inferior ou igual a 113kg.
8427.10.90 | Ex 098 - Veículos rebocadores curtos de segmentos aeronáuticos sobre rodas, com dispositivo de elevação, capacidade máxima de carga de 10.000kg, guiados manualmente por uma unidade de controle remoto ou automaticamente por meio de câmeras que identificam marcações em solo.
8427.10.90 | Ex 099 - Veículos rebocadores longos de segmentos aeronáuticos sobre rodas, com dispositivo de elevação, capacidade máxima de carga de 25.000kg, guiados manualmente por uma unidade de controle remoto ou automaticamente por meio de câmeras que identificam marcações em solo.
8427.10.90 | Ex 100 - Plataformas para trabalhos aéreos, com lança articulada e/ou telescópica sobre mesa giratória, com capacidade de rotação da base de 355º não contínuos, autopropulsadas sobre rodas, com tração e direção em 2 ou nas 4 rodas, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis do próprio equipamento, contendo ou não alternador alimentado por motor diesel, controladas por painel de controle na plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma compreendida entre 10,89 e 12,52m, alcance horizontal máximo maior ou igual a 6,25m, mas menor ou igual a 6,78m e capacidade máxima de carga sobre a plataforma igual a 227kg.
8427.10.90 | Ex 101 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração hidráulica 4 x 2, eixo frontal oscilante, freios hidráulicos regenerativos nas rodas motrizes por fricção, e capacidade de inclinação longitudinal sobre rampas, inferior ou igual a 35%, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle joystick, e outro localizado na base da plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma igual ou superior a 9,75m, mas inferior ou igual a 14,02m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance inferior ou igual a 1,52m, capacidade de carga sobre o cesto da plataforma igual ou superior a 363kg, mas inferior ou igual a 680kg e sobre o deck extensível da plataforma inferior ou igual a 136kg.
8427.10.90 | Ex 102 - Plataformas para trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias livres de manutenção, recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração hidráulica 4 x 2, freios hidráulicos nas rodas matrizes por fricção, dotada de patola de segurança e capacidade de inclinação longitudinal sobre rampas, igual ou superior a 25%, mas inferior ou igual a 30%, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle "joystick", e outro localizado na base da plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma igual ou superior a 6,57m, mas inferior ou igual a 7,79m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance inferior ou igual a 0,91m, capacidade de carga sobre o cesto da plataforma igual ou superior a 227kg, mas inferior ou igual a 272kg, e sobre o deck extensível da plataforma inferior ou igual a 113kg.
8427.10.90 | Ex 103 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias livres de manutenção, recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração hidráulica 4 x 2, freios hidráulicos nas rodas motrizes por fricção, dotadas de patola de segurança, e capacidade de inclinação longitudinal sobre rampas, igual ou superior a 25%, mas inferior ou igual a 30%, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle joystick, e outro localizado na base da plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma igual ou superior a 8,10m, mas inferior ou igual a 11,75m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance inferior ou igual a 0,91m, capacidade de carga sobre o cesto da plataforma igual ou superior a 318kg, mas inferior ou igual a 544kg, e sobre o deck extensível da plataforma inferior ou igual a 113kg.
8427.10.90 | Ex 104 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração hidráulica 4 x 2, eixo frontal oscilante, freio hidráulico dinâmico nas rodas motrizes frontais por fricção, dotadas de patola de segurança e capacidade de inclinação longitudinal sobre rampas inferior ou igual a 25%, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle joystick e outro localizado na base da plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma igual a 13,75m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance inferior ou igual a 0,91m, capacidade de carga sobre o cesto da plataforma igual a 350kg.
8427.10.90 | Ex 105 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor elétrico alimentado por baterias livres de manutenção, recarregáveis a partir de carregador bivolt unicamente, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração hidráulica 4 x 2, freios hidráulicos nas rodas motrizes por fricção, dotadas de patola de segurança, e capacidade de inclinação longitudinal sobre rampas, igual ou superior a 25% mas inferior ou igual a 30%, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle joystick, e outro localizado na base da plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma igual ou superior a 8,10m, mas inferior ou igual a 11,75m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance inferior ou igual a 0,91m, capacidade de carga sobre o cesto da plataforma igual ou superior a 227kg, mas inferior ou igual a 363kg, e sobre o deck extensível da plataforma inferior ou igual a 113kg.
8427.20.10 | Ex 028 – Empilhadeiras autopropulsadas, sobre pneus, acionadas por motor diesel, para colocação em seco, transporte e volta à água de embarcações com capacidade máxima de carga de 16.500kg, elevação máxima do garfo de carregamento em relação ao solo igual a 12,19m e descida máxima do garfo de carregamento em relação ao solo igual a 3,66m.
8427.20.10 | Ex 029 – Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumático para elevação, transporte, armazenagem de cargas com capacidade de carga de 6.800 a 16.400kg, acionadas por motor diesel com potência igual ou superior a 155HP, sistema de arrefecimento com radiador padrão do tipo "Quad-Cooler" modular, transmissão eletrônica com 3 velocidades reversíveis e inching eletrônico incorporado, com torre telescópica de 2 ou 3 estágios e altura compreendida entre 3.750 a 7.000mm, sistema hidráulico com duas bombas de pistão de ângulo variável de 120cc, cabine inclinável, com assento do operador com suspensão a ar.
8427.20.10 | Ex 031 – Empilhadeiras autopropulsadas, acionadas por motor a gasolina, diesel ou gás liquefeito de petróleo (GLP), para elevação, transporte e armazenagem de carga, com capacidade de movimentação de carga entre 7.000kg e 18.000kg, com ou sem garfo.
8427.20.10 | Ex 035 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor a diesel com potência nominal entre 160 e 194kW, sistema hidráulico "Power on Demand" com bombas de vazão variável, transmissão eletrônica tipo Powershift com 3 velocidades, capacidade de carga entre 22.000 e 32.000kg com centro de carga entre 900 e 1.200mm, entre-eixos entre 3.655 e 4.825mm, dotadas de torre hidráulica e cabine inclinável para manutenção.
8427.20.10 | Ex 036 - Empilhadeiras autopropulsadas, com capacidade de carga superior a 7.500kg, tendo entre-eixos de 2.450mm, acionadas por motor a combustão com potência igual ou superior a 82HP, e sistema de autodesaceleração programada (ADS), por meio de um gerenciador do sistema veicular (VSM) que controla todas as funções elétricas da máquina, além da tecnologia CanBus simplifica a instalação elétrica e freios de banho a óleo.
8427.20.10 | Ex 037 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor a diesel com potência nominal entre 142 e 164kW, transmissão eletrônica tipo "Powershift" com 3 velocidades, capacidade de carga entre 7.000 e 9.000kg a 1.220mm de centro de carga, entre-eixos entre 4.000 e 4.500mm, dotadas de torre hidráulica equipada com "spreader", próprios para elevação, transporte e armazenagem de contêineres vazios de 20 a 40 pés, com cabine inclinável para manutenção.
8427.20.10 | Ex 038 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor a diesel com potência nominal entre 224 e 261kW, transmissão automática soft-shift com 4 velocidades, capacidade de carga entre 34.320 e 48.000kg, sendo o centro de carga entre 900 e 1.200mm, entre-eixos de 5.385 ou 5.900mm, dotadas de torre hidráulica e cabine inclinável para manutenção.
8427.20.10 | Ex 039 - Empilhadeiras autopropulsadas, com capacidade de carga entre 6.500 e 7.030kg, com entre-eixos de 2.235mm, acionadas por motor a combustão com potência igual ou superior a 85HP, e um sistema de arrefecimento com radiador padrão do tipo Combi-Cooler que contempla um resfriador de óleo da transmissão, com um gerenciador do sistema veicular (VSM) que controle todas as funções elétricas da máquina e freios de banho a óleo.
8427.20.90 | Ex 098 – Empilhadeiras autopropulsadas sobre 3 pneus para serem acopladas em caminhões sem contrapeso, para uso em qualquer terreno, com peso próprio compreendido entre 1.570kg e 3.410kg, distância livre de solo compreendido entre 145mm e 265mm, acionadas por motor diesel com potência máxima igual ou superior a 18,0kW (25HP) mas inferior ou igual a 37,5kW (50HP), com transmissão hidrostática, capacidade de carga compreendida entre 1.500kg e 3.500kg, elevação máxima do garfo em relação ao solo igual ou inferior a 3.600mm, equipadas com garfos fabricados em aço forjado, dispositivos telescópicos e hidráulicos de sustentação da carga com 1, 2 ou 3 estágios, para transporte, movimentação e elevação de cargas em geral.
8427.20.90 | Ex 110 – Veículos autopropelidos sobre rodas, para elevação, carregamento e movimentação de toras, equipado com braço frontal e garra hidráulica, sem plataforma de carga, peso operacional acima de 42 toneladas e potência máxima igual ou superior a 250HP.
8427.20.90 | Ex 113 – Plataformas para trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor a combustão interna a diesel ou bicombustível, com potência de motor igual ou superior a 24HP, mas inferior ou igual a 65HP, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevadas, com tração nas 4 rodas, controladas por painel de controle nas plataformas, com controles proporcionais, com elevação da plataforma igual ou superior a 7,92m, mas inferior ou igual a 15,3m, com capacidade máxima de carga da plataforma igual ou superior a 454kg, mas inferior ou igual a 907kg.
8427.20.90 | Ex 156 - Veículos autopropulsados sobre rodas, para elevação, empilhamento, transporte e/ou armazenamento de cargas, equipados com garfo, acionados por motor a diesel, tração 4x4 e 3 modos de locomoção, em 2 ou 4 rodas, e em movimentos na diagonal (direção tipo caranguejo), com lança telescópica fixada na parte traseira do veículo, controlada por alavanca de controle "joystick" e botões de acesso, com elevação máxima da lança às alturas superiores ou iguais a 5,6m, mas inferiores ou iguais a 16,76m, com capacidade de carga superiores ou iguais a 2.495kg, mas inferiores ou iguais a 5.443kg.
8427.20.90 | Ex 157 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal telescópica, sobre base giratória com capacidade de rotação de até 360° contínuos, podendo conter braço articulante "Jib", acionadas por motor a diesel ou bicombustível, autopropulsadas sobre rodas com tração 4x4 ou 4x2 e eixo oscilante, ou por esteiras, controladas por "joystick", com elevação vertical superior ou igual a 12,3m, mas inferior ou igual a 26,21m e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma maior ou igual a 227kg, mas inferior ou igual a 454kg.
8427.20.90 | Ex 158 - Veículos autopropulsados sobre rodas, para elevação, empilhamento, transporte e/ou armazenamento de cargas, equipados com garfo, acionados por motor a diesel, tração 4x4 e 3 modos de locomoção, sendo direção em 2 ou 4 rodas e em movimentos na diagonal (direção tipo caranguejo), com lança telescópica fixada na parte traseira do veículo, controlada por alavanca de controle "joystick" e botões de acesso, com elevação de lança inferior ou igual a 17,1m e com capacidade máxima de carga de até 4.000kg.
8427.20.90 | Ex 159 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal telescópica, sobre base giratória com capacidade de rotação de até 360° contínuos, acionadas por motor a diesel, autopropulsadas sobre rodas com controle automático de tração, controladas por "joystick", com elevação vertical da plataforma maior ou igual a 15,19m, mas inferior ou igual a 56,56m e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma maior ou igual a 227kg, mas inferior ou igual a 454kg.
8427.20.90 | Ex 160 - Máquinas hidráulicas para movimentação de materiais, autopropulsadas sobre pneus (pneumáticos), tração nas 4 rodas, acionadas por motor diesel, com 2 eixos sapatas para fixação, implemento frontal articulado, dotadas de lança e braço e prontas para receber garra ou prato magnético ou tesoura hidráulica, intercambiável, cabine com elevação ajustável e peso da máquina igual ou superior a 32t.
8427.20.90 | Ex 161 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor a diesel refrigerado a ar e/ou motor bicombustível refrigerado a água, autopropulsadas sobre rodas mesmo quando elevadas, com tração 4x4, controladas por 2 painéis de controle, um móvel contendo alavanca de controle "joystick" no deck da plataforma e outro localizado na base da plataforma, com elevação da plataforma superior ou igual a 10,1m, mas inferior ou igual a 13,11m, equipadas com deck extensível da plataforma com alcance de até 1,22mm, capacidade de carga sobre o cesto da plataforma superior ou igual a 680kg, mas inferior ou igual a 1.020kg e sobre o deck extensível da plataforma superior ou igual a 227kg, mas inferior ou igual a 907kg.
8427.20.90 | Ex 162 - Veículos autopropulsados sobre rodas, para elevação, empilhamento, transporte e/ou armazenamento de cargas, equipados com garfo, acionados por motor a diesel, com tração 4 x 4 e 3 modos de locomoção, em 2 ou 4 rodas e em movimentos na diagonal (direção tipo caranguejo) com lança telescópica fixada na parte traseira do veículo, controlada por alavanca de controle "joystick" e botões de acesso, com elevação máxima da lança de até 12,7m, com capacidade máxima de carga de até 3.629kg.
8427.20.90 | Ex 163 - Plataformas de trabalhos aéreos, tipo tesoura, acionadas por motor a combustão interna bi-combustível ou diesel, autopropulsadas sobre rodas, mesmo quando elevadas, com controle automático de tração e tração hidráulica 4 x 2 ou 4 x 4, eixo frontal oscilante, controladas por painel de controle na plataforma contendo alavanca de controle, equipadas com deck extensível da plataforma, com altura máxima de trabalho da plataforma igual ou superior a 11,90m, mas inferior ou igual a 14,02m, capacidade máxima de elevação de carga da plataforma igual ou superior a 363kg, mas inferior ou igual a 1.134kg.
8427.20.90 | Ex 164 - Plataformas para trabalhos aéreos, com lança articulada e/ou telescópica sobre base giratória, com capacidade de rotação da base de 360º contínuos, autopropulsadas sobre rodas, com tração e direção em 2 ou nas 4 rodas, acionadas por motor a combustão interna bi-combustível ou diesel, controladas por painel de controle na plataforma, contendo alavanca de controle, com altura máxima de trabalho da plataforma igual a 25,77m, alcance horizontal máximo de 18,29m e capacidade máxima de carga sobre a plataforma igual a 227kg.
8427.20.90 | Ex 165 - Plataformas para trabalhos aéreos, com lança articulada e/ou telescópica sobre base giratória, com capacidade de rotação da base de 360º contínuos, autopropulsadas sobre rodas, com tração e direção em 2 ou nas 4 rodas, acionadas por motor a combustão interna bi-combustível ou diesel, controladas por painel de controle na plataforma contendo alavanca de controle, com altura máxima de trabalho da plataforma igual ou superior a 20,39m, mas inferior ou igual a 20,87m, alcance horizontal máximo maior ou igual a 11,05m, mas menor ou igual a 12,47m e capacidade máxima de carga sobre a plataforma igual a 227kg.
8427.90.00 | Ex 002 - Plataformas para trabalhos aéreos, montadas sobre base rebocável, com braço hidráulico articulado e/ou telescópico, sobre base giratória, com capacidade máxima de rotação da base de 359º não contínuos, munidas de dispositivo de estabilidade retrátil de comandos hidráulicos, com acionamento por meio de baterias recarregáveis do próprio equipamento, com altura máxima de trabalho da plataforma de 12,36m e alcance horizontal máximo de 5,59m, capacidade máxima de elevação igual ou superior a 209kg, mas inferior ou igual a 227kg.
8427.90.00 | Ex 003 - Plataformas para trabalhos aéreos, montadas sobre base rebocável, com braço hidráulico articulado e/ou telescópico, sobre base giratória, com capacidade máxima de rotação da base de 359º não contínuos, munidas de dispositivo de estabilidade retrátil de comandos hidráulicos, com acionamento por meio de baterias recarregáveis do próprio equipamento, com altura máxima de trabalho da plataforma de 17,09m e alcance horizontal máximo de 8,89m, capacidade máxima de elevação de 227kg.
8428.20.90 | Ex 004 - Transportes pneumáticos, com pressão negativa, de produtos acabados em peletes (grânulos) ou pó de componentes polímeros com fibra de vidro, com capacidade máxima de 2.000kg/h de grânulos e máximo de 500kg/h de pó, com filtros, funis alimentadores de até 100 litros com sensor de nível, tubulações de vidro de alimentação.
8428.33.00 | Ex 032 – Linhas contínuas de descarga de peles verdes ou caleiradas sobre esteiras em estação dupla de movimentação, engate ergonométrico, por meio de pinças com correntes, recortes e abastecimento de máquinas descarnadoras e divisoras, com posterior classificação e empilhamento das peles em estações separadas por tamanhos e/ou pesos.
8428.33.00 | Ex 041 - Máquinas de inspeção giratórias de módulos fotovoltaicos com modo de operação manual, automática ou sem inspeção, ângulo de intersecção da direção horizontal após o giro do módulo de 100 ±2º em ritmo médio de 40s.
8428.39.90 | Ex 117 - Equipamentos para movimentação horizontal e vertical de assoalho e carroçaria de dimensões 4.600 x 1.800 x 1.650mm e espaçamento entre carroçaria de até 5.500mm, dotados de: trilhos "Mono-Track" de perfil H de 180mm em alumínio na configuração reto, curva e angular até 235m de comprimento, contendo ou não carrinhos para suportar a carroçaria "Carrier" com capacidade de carga de até 500kg, rodízio com banda em poliuretano para redução de ruído, receptor de campo eletromagnético "pick-up coil" que transforma em energia elétrica para alimentação do motor DC integrado ao carrinho, com potência nominal de 0,4kW e velocidade de locomoção, controlado por inversor, de até 30 m/min; cabo indutivo ao longo do trilho para passagem de corrente alternada de até 90A e de frequência de até 11kHz que alimenta o motor do carrinho (sem contato); dispositivo para desvio do trilho "Stub Switch" de atuação pneumática de controle automático ou não; elevadores verticais tipo "Drop Lift" de corrente com contrapeso para elevação, motorredutor com potência nominal de até 7,5kW, com dimensão de 2.800mm de largura e 10.146~11.000mm de comprimento, capacidade de carga de até 1.000kg, elevação de 4.982~6.378mm, velocidade variável, controlado por inversor, de até 55m/min, dispositivo de pega da carroçaria tipo "Fork" com movimento transversal de até 2.400mm para ambos os lados, para transferir do trilho para o elevador e/ou vice-versa; estrutura do equipamento; dispositivos de segurança; painéis controladores e controlador lógico programável (CLP) para integrá-los.
8428.39.90 | Ex 118 - Transportadores automáticos para movimentação de pilhas de papelão ondulado, comandado por controlador lógico programável (CLP), dotados de transferidores de corrente, acumuladores motorizados para retenção de carga com pressão zero, esteiras modulares com correias plásticas ou rolos, mesas giratórias para rotação das pilhas, alimentadores de paletes com ou sem robô de manipulação e estação de retirada configurada para encaixe dos garfos de empilhadeiras, com largura igual ou superior a 1.800mm e velocidade igual ou superior a 13m/min.
8428.90.90 | Ex 154 - Extratores de gesso para serem utilizados em descarga de silo, com capacidade para trabalhos com materiais pegajosos e coesos com baixa propriedade de fluxo, dotados de braço de descarga de 2m, cone interno com diâmetro interno máximo de 6.000mm com capacidade máxima de extração igual a 15toneladas/hora.
8428.90.90 | Ex 312 - Sistemas robotizados de alimentação de produtos múltiplos, para acoplamento em encartuchadora, contendo dispositivos de alimentação, dispositivo de ordenamento, reservatório para abastecimento, dispositivo de segurança, sensor de proteção ao usuário e painel de operação IHM.
8428.90.90 | Ex 313 - Robôs industriais montados sobre base linear, para serem fixados em piso, pórtico ou teto, com comprimento de base igual ou superior a 5m, com capacidade de carga igual ou superior a 160kg, com 1 ou mais carrinhos nele instalados, com sistema de lubrificação, controlados por servomotores e painel de controle.
8428.90.90 | Ex 314 - Sistemas para transporte de produtos cárneos com tirantes para sustentação do trilhamento; chave a 2 vias para troca de direção dos carros dotada de uma paleta desviadora manual; chave a 3 vias para troca de direção dos carros dotada de uma paleta desviadora manual; curva a 90º em fusão de alumínio e aço inox AISI 304 com estrutura de encaixe fresada e desviador para porta, fabricado completamente em alumínio e aço inox AISI 304 com funcionamento pneumático; gaiolas com conjunto de movimentação com 4 eixo com 8 rodas em nylon com 90mm de diâmetro com rolamentos de esfera, corpo em alumínio para instalação na gaiola; balança aérea para ser inserida na linha do trilhamento com capacidade de 1.500kg e visor digital com saída serial para a ligação ao sistema eletrônico do cliente; elevador para o carregamento e descarregamento do produto, com estrutura em aço inox AISI 304 tipo coluna; controlador lógico programável (CLP) para todas as operações.
8428.90.90 | Ex 315 - Equipamentos de elevação para instalação e remoção de motores de aeronaves, com capacidade de carga de até 6,2t, com 6 eixos de movimentação, controlados remotamente, com sistema de parada imediata em caso de emergência.
8429.40.00 | Ex 015 – Rolos compactadores de asfalto, autopropulsados, combinados com cilindro vibratório dianteiro e 4 pneus lisos de borracha traseiros, com largura máxima de trabalho de 1.380mm e peso operacional compreendido entre 3.700 e 5.000kg.
8429.51.19 | Ex 022 - Minicarregadeiras autopropulsadas sobre pneus, com potência no volante compreendida entre 68HP (50,7kW) a 70,7HP (52,7kW) e com capacidade de carga compreendida entre 748kg e 1.497kg.
8429.51.99 | Ex 017 - Pás Carregadeiras hidráulicas autopropulsadas montadas sobre pneus, equipadas com motor diesel turbo alimentado com intercooler, arrefecido a água, 6 cilindros em linha e potência de 250kW (conforme a ISO 9249), com sistema de translação hidrostático constituído de bomba hidráulica de vazão variável e 2 motores hidráulicos em circuito fechado, caixa de transferência, 2 eixos cardã e 2 eixos diferenciais, com carga de tombamento totalmente articulada (giro total) de 20.430kg (conforme a ISO 14397-1).
8429.52.19 | Ex 023 – Miniescavadeiras hidráulicas, com capacidade de rotação da estrutura superior de 360º, potência no volante igual a 40,9kW/54,8HP a 2.100rpm, com esteiras de aço, e lâmina no chassi inferior, capacidade de carga com caçamba de 0,28m3, com força de escavação na caçamba de 56kN e força de escavação no braço de 38kN.
8429.52.19 | Ex 025 – Miniescavadeiras hidráulicas, com capacidade de rotação da estrutura superior de 360º, potência no volante igual a 40,9kW/54,8HP a 2.100rpm, com esteiras de aço, e lâmina no chassi inferior, capacidade de carga com caçamba de 0,21m3, com força de escavação na caçamba de 45kN e força de escavação no braço de 33kN.
8430.10.00 | Ex 034 - Martelos vibratórios hidráulicos próprios para cravar ou extrair estacas-pranchas, tubos e estacas de concreto ou de aço, com caixa de engrenagens incorporada, de momento excêntrico de 59,91kgm, força motriz máxima de 1.898kN, frequência de até 1.700vpm, força de tração máxima de 1.183kN, com ou sem sistema de fixação por meio de grampo hidráulico, dotados de unidade de potência hidráulica com vazão de até 833lpm e pressão máxima de 331bar, acionada por motor diesel de 765 HP, interligações mecânicas e hidráulicas.
8430.50.00 | Ex 023 – Máquinas fresadoras autopropulsadas sobre 4 esteiras de borracha, para desbaste e remoção de pavimentos rígidos, dotadas de motor diesel de 6 cilindros, resfriado a água, largura de corte de 2.000mm com espessura de 330mm, com controle eletrônico para ajuste da espessura, através de rolo de corte com 162 ferramentas, distância entre as linhas de 15mm.
8430.50.00 | Ex 026 – Máquinas autopropulsadas sobre 4 rodas, para reciclagem de pavimentos, a frio, ou estabilização de solos, destinadas a demolição da camada superficial de pavimentos, efetuando o corte e fresagem em espessura pré-determinada no sentido do deslocamento, dotadas de largura de trabalho, com capacidade máxima de 2.000mm, profundidade máxima de 500mm, diâmetro do cilindro de corte de 1.480mm com espaçamento de 20mm entre os dentes de corte e motor com potência de 315kW
8430.50.00 | Ex 027 – Máquinas autopropulsadas de reciclagem de pavimentos a frio, ou de estabilização de solo sobre 4 rodas, destinadas à demolição da camada mais superficial de um pavimento, efetuando o corte e fresagem em espessura pré-determinada no sentido do deslocamento, com largura máxima de trabalho de 2.400mm, profundidade máxima de 510mm, diâmetro do cilindro de corte de 1.480mm com 170 dentes.
8431.31.10 | Ex 021 – Cintas planas para elevação e sustentação de cargas com capacidade entre 32 e 70kN, com largura entre 25 e 60mm, dotadas de cabos de aço na estrutura, com espessura entre 3 e 6mm.
8431.31.10 | Ex 022 – Dispositivos eletrônicos de monitoramento contínuo da condição dos fios de aço contido nas cintas planas de tração, para uso exclusivo em elevadores
8431.31.10 | Ex 023 – Máquinas de tração sem engrenagens para elevadores, com motor elétrico de corrente alternada, trifásico, síncrono de ímãs permanentes, com velocidade de tracionamento entre 0,5 e 10m/s, com capacidade estática de até 6.000kg, com sistema de freio de segurança integrado e contador de pulsos eletrônicos ("encoder").
8431.31.10 | Ex 024 – Máquinas de tração sem engrenagens para elevadores, com motor elétrico de corrente alternada, trifásico, síncrono de ímãs permanentes, com velocidade de tracionamento entre 0,5 e 10m/s, com capacidade estática igual ou superior a 6.000kg, com sistema de freio de segurança integrado e contador de pulsos eletrônicos ("encoder").
8431.41.00 | Ex 003 Garras para movimentação de sucata metálica, em formato de casca de laranja, com 4 ou 5 dentes substituíveis, movimentos através de cilindros de até 5.000psi, dotadas de sistema de rotação, com capacidade igual ou superior a 0,397m3 (0.52yd3), podendo ou não ter ímã magnético acoplado, em formato de prato, com diâmetro igual ou superior a 30 polegadas.
8433.20.90 | Ex 007 – Plataformas de corte com esteiras transportadoras de borracha para colheita de diversos tipos de grãos, com adaptador para trabalhar em conjunto com colheitadeiras, com barra de corte 100% flexível, acionamento da barra de corte feito por caixa de navalha única no centro da plataforma, com largura de 45 pés (13,7m).
8433.20.90 | Ex 008 – Plataformas de corte com esteiras transportadoras de borracha para colheita de diversos tipos de grãos, com adaptador para trabalhar em conjunto com colheitadeiras, com barra de corte 100% flexível, acionamento da barra de corte feito por caixa de navalha única no centro da plataforma, com largura de 30 pés (9,1m).
8433.60.29 | Ex 008 - Aparelhos digitais de teste de ovos, para medição da qualidade do ovo, incluindo as medições do peso do ovo, da resistência da casca do ovo, da altura do albúmen, da coloração da gema e da espessura da casca do ovo, podendo os resultados ser impressos ou carregados em um computador.
8433.60.90 | Ex 010 - Selecionadoras de vegetais, grãos, cereais e outros produtos por meio de visualização da cor, tamanho e formato no ar, para produtos com dimensões variadas, capacidade de seleção de até 7,5t/h dependendo da aplicação, esteira com velocidade de até 3m/s, câmeras com sistema tricromático de cores para inspeção dos produtos, gabinete com componentes elétricos e eletrônicos e software para múltiplas aplicações.
8436.80.00 | Ex 052 - Alimentadores automáticos de distribuição de ração para medição do consumo diário individual e análise de desempenho e crescimento de suínos para testes genéticos, com capacidade de atender de 12 a 15 animais por alimentador, com comando eletrônico central e sistema individualizado de identificação dos animais, compostos por: comedouro; divisórias de proteção; controlador de Função Integrada (IFC); Balança de pesagem; Software WinFIRETM.
8436.80.00 | Ex 053 - Estação classificadora de suínos em terminação, através de pesagens diárias, classificação por faixa de peso, estimando o momento ótimo de comercialização, composta por: balança eletrônica, controlador, porta lateral e porta de segurança, com capacidade para 500 animais por estação.
8436.80.00 | Ex 054 - Máquinas separadoras de sólido-líquido de estrumes por meio de uma cóclea de duplo princípio giratório em um filtro com fendas longitudinais, com capacidade vazão de 10 a 70m3/h e crivagem de 0,25 a 1mm, fabricadas em aço inoxidável.
8436.99.00 | Ex 007 - Cabeçotes tipo feller de disco com rotação constante para derrubada de múltiplas árvores plantadas ou de reflorestamento que pode ser aplicado em escavadeira hidráulica de grande porte preparada para cabeçote feller de disco, bem como em máquina dedicada à função feller denominada feller buncher, tendo como sistema de controle das funções do cabeçote; uma unidade eletrônica, sendo parte integrante do produto, proporcionando ajuste da pressão de trabalho, velocidade de movimentos e registro de alarmes e falhas elétricas para diagnóstico de manutenção.
8436.99.00 | Ex 008 - Cabeçotes feller direcionais para abate de árvores com hidráulica e comandos elétricos próprios, rotator de giro contínuo e “Swivel” central, giro de pinhão e cremalheira de 300mm de diâmetro e abertura máxima entre 95 e 140cm e peso mínimo de 1.450kg.
8437.10.00 | Ex 024 - Equipamentos para seleção de grãos como arroz, café, castanhas, sementes, trigo e pellets plásticos, com sistema de seleção por efeito de cor, de acordo com configurações memorizadas no próprio equipamento, sistema de visões frontal e traseira por câmeras de alta resolução coloridas “CCD Full Color” de alta sensibilidade, com 340mm de alcance visual e resolução de 0,17mm/pixel cada, reflexo de luminosidade de lâmpada fluorescente, com capacidade de 1,2 a 33t/h, com moega pulmão superior em aço inox e sensores de nível, conjuntos alimentadores vibratórios, com passo de 5mm por ar comprimido, software com aplicativo para captura de imagem, sistema de criação de sensibilidade automático, painel sensível ao toque e articulável para interface de operação e manutenção, conjunto limpador dos visores de vidro e acionado por escova conectada a um sistema pneumático. (Revogada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8437.10.00 | Ex 025 - Equipamentos para seleção de grãos como arroz, café, castanhas, sementes, trigo e pellets plásticos, com sistema de seleção por efeito de cor, de acordo com configurações memorizadas no próprio equipamento, sistema de visões frontal e traseira por câmeras de alta resolução “ Full Color” de alta sensibilidade, com 240mm de alcance visual e resolução de 0,15mm/pixel, com capacidade de 0,5 a 2t/h, com moega pulmão superior em aço inox e sensores de nível, com uma bandeja para um passe, iluminação por sistema CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp), com passo de 5mm acionados por ar comprimido, sistema de painel com rolagem de telas e toque nas telas com captura de imagem, sistema automático de sensibilidade e sistema de recursos simultâneos, conjunto limpador dos visores de vidro acionado por escova conectada a um sistema pneumático.
8437.10.00 | Ex 026 - Descascadoras de impacto para aveia com anel de impacto cônico, revestidas de borracha, providas de mecanismo de elevação e recuo acionado por rosca posicionadora, com balança alimentadora de fluxo dinâmico provida com rampa dotada de célula de carga com comporta de regulagem, comandadas por controles lógicos programáveis próprios.
8437.80.10 | Ex 006 - Moinhos para trituração e moagem de grãos, com capacidade de 300g e moagem em até 30s, equipados com peneira de 0,8mm na saída da amostra para obtenção de tamanho de partícula homogêneo e fino.
8437.80.90 | Ex 011 - Mesas separadoras de aveia, com capacidade de separar 2.200 a 2.800kg de grãos/h, com mesa de suporte de 5 decks com 12 compartimentos localizados em cada um deles, com os compartimentos de formato triangular, todos em aço inox, inclusive a mesa, com fechamento lateral de acrílico, sendo a mesa montada sobre base de suporte em aço carbono, onde está localizada a polia de acionamento que converte o movimento rotativo do motor elétrico em movimento alternativo, que conduz a mesa em movimento de translação em sentido cíclico alternado.
8438.10.00 | Ex 098 – Máquinas automáticas para a fabricação de massas alimentícias longas, com controlador lógico programável (CLP), capacidade de produção máxima maior ou igual a 4.000kg/h (variável conforme características do produto a ser processado), alta eficiência de secagem (curto tempo de secagem de 180 a 200 minutos), seleção automática de diferentes diagramas de secagem, compostas por: estação de alimentação e mistura dos ingredientes, com pré-misturador, esteira estabilizadora da massa, misturador com dispositivo para retirada de ar da massa já misturada (misturador sob vácuo); prensa extrusora com 2 roscas; estendedor de massa já extrudada em cabides com dispositivo cortador/aparador e sistema de recuperação de aparas; túnel de secagem com zonas de pré-secagem, secagem e umidificação, com mecanismos de movimentação independentes e isolados (possibilidade de manutenções localizadas sem perda de produção); estação de refrigeração final; estação de estocagem multinível com possibilidade de retiradas aleatórias de lotes e sistema de corte final das massas com recuperador de aparas.
8438.10.00 | Ex 120 - Misturadores automáticos horizontais para massa alimentícia, com batedores tipo duplo sigma, circulação de líquido refrigerante na caçamba, controlador lógico programável (CLP) e painel sensível ao toque, aberturas superiores para recebimento de produtos a processar, basculamento da caçamba hidraulicamente até 140º e capacidade igual ou superior a 2.050lbs/batelada.
8438.10.00 | Ex 121 - Misturadores automáticos horizontais para massa alimentícia, com batedores tipo sigma, circulação de líquido refrigerante na caçamba, controlador lógico programável (CLP) e painel sensível ao toque, aberturas superiores para recebimento de produtos a processar, basculamento da caçamba hidraulicamente até 140º e capacidade igual ou superior a 2.800lbs/batelada.
8438.10.00 | Ex 122 - Combinações de máquinas automáticas com controlador lógico programável (CLP) para produção máxima de 68.000 bolinhos redondos recheados/h, com dimensões máximas das forminhas de papel de 71mm de diâmetro e 21mm de altura ou 53.000 bolinhos retangulares/h, com dimensões máximas das forminhas de papel de largura de 49mm, comprimento de 97mm e 24mm de altura com peso do bolinho de até 40g, sem área de cocção, compostas de: dispensadores, sendo um com 36 forminhas de papel por vez; cabeçotes dosadores com até 44 cilindros de dosagem, misturadores de cremes com seus reservatórios; conjunto turboemulsor de cabeçote duplo com tanque pulmão, misturador de produtos granulados na massa, geradora de nitrogênio, geradora de água gelada; dispositivos de lavagem (CIP); dosador vibratório de produtos granulados secos para cobertura; cabeçote injetor de recheios com até 54 cilindros.
8438.20.19 | Ex 055 - Máquinas misturadoras contínuas, resfriadoras e granuladoras de caldas cozidas de balas mastigáveis, admitidas com temperaturas entre 120 e 125ºC, com capacidade para processar 1.400kg/h, com dupla rosca de contato guiada do início ao fim do processo, rotativa e entrelaçada em fusos com desenho autolimpante, portando funil de alimentação, em aço inoxidável, e válvula de 3 vias na admissão das caldas cozidas, 9 unidades de aquecimento com 3kW de capacidade cada, 9 unidades de resfriamento com 18.000W de capacidade cada (com água a 8ºC) e cabeçote extrusor-divisor duplamente revestido, em aço inoxidável, para saída de até 4 cordões de massa de bala mastigável, ajustados para temperaturas entre 50 e 62ºC, instaladas sobre estrutura metálica rígida, com calços reguláveis, acionadas por motor de engrenagens de frequência AC controlada, com torque linear ao longo da variação de funcionamento, com 37kW de potência instalada, operando com 1.700rpm de velocidade máxima, sob tensão elétrica de 380/400V ± 10% e frequência de 50/60Hz, fornecida com painel de comandos do operador e gabinete elétrico, com todas as interfaces eletrônicas e conexões elétricas necessárias à instalação e ao funcionamento.
8438.40.00 | Ex 007 - Equipamentos para tratamento de desgastes externos nas garrafas de vidro ("scuffing"), por meio de aplicação única e localizada de emulsão parafínica nas áreas desgastadas das garrafas, com capacidade de tratar garrafas de 300 a 1.000ml, com velocidade mínima de tratamento de 8.000 garrafas/h e máxima de 36.000 garrafas/h.
8438.40.00 | Ex 008 - Combinações de máquinas para propagação de levedura, compostas por: adega de levedura, formada por 5 tanques de inoculação com capacidade volumétrica total de 50 a 55HL, 5 propagadores com capacidade volumétrica total de 370 a 380HL, 1 trocador de calor para resfriamento com capacidade de 28,44kW e 1 tanque de armazenagem de levedura com capacidade volumétrica total de 85 a 100 HL, incluso material de isolamento, plataformas, bombas, instrumentos de campo e acessórios; adega de propagação, formada por 4 tanques de propagação com capacidade volumétrica total de 4.880 a 4.900HL, 6 blocos de válvulas para o enchimento e esvaziamento dos tanques, incluso material de isolamento, plataformas, bombas e instrumentos de campo; CIP contendo 1 tanque de água fresca de capacidade volumétrica total de 55 a 60HL, 1 tanque de água quente com capacidade volumétrica total de 155 a 160HL, 1 tanque de ácido com capacidade volumétrica total de 155 a 160HL, 1 tanque de soda cáustica fria com capacidade volumétrica total de 105 a 110HL, 1 tanque de soda cáustica quente com capacidade volumétrica total de 155 a 160HL, 1 tanque de água recuperada com capacidade volumétrica total de 155 a 160HL, 1 trocador de calor com capacidade de 1.953kW, 1 trocador de calor com capacidade de 200 a 210kW, 3 estações de dosagem de concentrados, contendo 1 bomba cada, incluso material de isolamento, instrumentos de campo e acessórios, controladas por estação de automação com controlador lógico programável (CLP) e centro de controle de motores (CCM).
8438.50.00 | Ex 243 - Combinações de máquinas para preparação de salmouras de alta viscosidade para aplicação de cárneos suínos para produção de presunto, apresuntado e bacon, compostas de: 1 tanque para preparação de salmoura com moinho triturador com capacidade de até 1.000 litros, 1 tanque para depósito da salmoura com agitador e capacidade de 1.000 litros, sistema de válvulas automáticas para transporte da salmoura, 1 injetora multiagulhas de alta pressão para atomização de salmoura, 1 filtro rotativo automático autolimpante, 1 tenderizadora para múltiplos cortes de carne, 2 massageadores para formar massa, 1 embutidora pneumática contínua a vácuo com capacidade de produção de até 16.000kg/h e 2 dosadores volumétricos.
8438.50.00 | Ex 244 - Máquinas para remoção de membrana de cortes bovinos, suínos, dotadas de rolo estriado, temperado, sistema rápido de troca de lâminas (em aço cirúrgico), sem o uso de ferramentas, com regulagem de altura do rolo puxador, sistema pneumático de limpeza do rolo, velocidade de corte igual ou superior a 30m/min, largura do corte igual ou superior a 520mm, gabinete em aço inoxidável, bandeja de entrada e saída articuladas e ajustáveis, dotadas de sensores eletrônicos que inibem o acionamento da máquina, caso estejam fora de posição, comando eletro-eletrônico.
8438.50.00 | Ex 245 - Fatiadoras industriais computadorizadas de alto desempenho para frios, embutidos, carnes e queijos, para produtos com comprimento máximo de 1.200 ou 1.600mm, munidas de sistema de servomotores e servocontroladores para precisões de velocidade e de posicionamento, dotadas de sistema automático centralizado para carregamento de produtos, dotadas ou não de balança de pesagem dinâmica, unidade de rejeição, esteira transportadora de porções, dispositivo intercalador de filme plástico entre as fatias, sistema de escaneamento de produtos e dispositivo afiador de facas.
8438.50.00 | Ex 246 - Máquinas para preparo cárneo para salga e embutimento de copa, com tumbler de salga e massageador automático com sistema patenteado de extração osmótica, gestão automática do sistema tipo IHM no equipamento, embutideira, formadora, colocadora de rede e clipadeira automática com calibres entre 60 e 150mm, por um comprimento de 800mm, com porta de acesso à câmara de embutimento automática para carregamento manual e carregador automático para rede e tripa para calibre de 60 a 160mm, variando em função do tipo de produto, com funcionamento eletropneumático.
8438.50.00 | Ex 247 - Máquinas automáticas de descoureamento para carne de suínos sem osso, com esteira móvel para alimentação e descarga dos produtos, dispositivo mecânico autoajustável para controle dos cortes mantendo a lâmina aberta no início do corte, controle de regulagem para altura do corte com ajuste milimétrico, largura de corte de 554mm, dotadas de rolo de pressão e rolo dentado, mecanismo simplificado para troca rápida de lâmina sem necessidade de ferramentas, acionadas por motor elétrico com potência de 1,1kW.
8438.50.00 | Ex 248 - Máquinas para preparo cárneo para a produção de embutidos, com equipamento de corte duplo, com pré-corte de blocos de carne para moagem e mistura, moedor com cuba de pré-mistura de 450 litros, com capacidade de 1.500 a 2.500kg/h, espargidor vertical, dosador de sal com cuba de 115 litros e misturadeira de 1.100 litros com descarga em carros de 200 litros.
8438.80.90 | Ex 034 – Combinações de máquinas para moagem, separação de sólidos e inativação enzimática para base líquida de soja, obtida a partir de grãos destinados à formulação de bebidas, compostas de: conjunto de moinhos de grãos, tanque BTD, intercambiador de calor para aquecimento, bomba positiva para transferência de água e grãos, separador mecânico de partículas sólidas tipo decantador, unidade de limpeza para o separador, sistema de injeção de vapor para aquecimento, desodorizador, intercambiador de calor para resfriamento painéis de controle, formando um módulo único, com capacidade de processamento maior ou igual a 4.000kg/hora.
8438.80.90 | Ex 062 - Máquinas para produção de rolinhos de arroz japonês envoltos em alga seca com capacidade de produção de até 400 unidades/h, dotadas de uma câmara de armazenamento de arroz já cozido com capacidade de 7,5kg; 1 painel controlador lógico programável (CLP); 1 cinta automática (controlada por atuação bi-manual de 2 botões simultâneos) para moldagem e aperto do rolo de arroz com comprimento máximo de até 180mm.
8439.30.20 | Ex 007 – Máquinas aplicadoras de resina, através de banho e cilindro de contato, contendo mesa de automatização na saída do papel, acionadas por motores elétricos trifásicos, com velocidade máxima de 90m/min, para serem utilizadas na combinação de máquinas automáticas e contínuas para impregnar papéis decorativos com resinas uréicas, melamínicas ou similares, utilizados na produção de chapas de fibra ou partícula de madeira revestidas
8439.30.20 | Ex 008 – Máquinas para preparação e dosagem de resina uréica, melamínica ou similar, destinadas ao processo de impregnação de papel base para revestimento de painéis de fibras ou partículas de madeira, com capacidade máxima de processamento de 3.500kg/h, dotadas de tanques de aço inoxidável, bombas de diafragma com membranas termoplásticas de alto rendimento, com capacidade que varia entre 50 e 150 litros/min, dispersão de fluidos por bombeamento e controlado através de válvulas eletro-pneumático.
8439.30.90 | Ex 038 - Combinações de máquina para revestimento e laminação de papel com resinas plásticas, com impressão conjugada, capacidade para substrato com gramatura compreendida de 120 a 300g/m2 e camada de resinas com espessura de 0,012 a 0,05mm, largura de 1.300 a 2.100mm, com velocidade de operação de 200m/min, com torre para impressão de uma cor, facas rotativas de corte e refilo lateral, com 2 torres de desbobinamento com 2 rolos cada, capacidade para bobinas de 1.500mm de diâmetro, com 2 módulos automáticos para troca de rolos de papel, 2 máquinas para tratamento corona, uma para tratamento do papel e outra para tratar o ancoramento da tinta, 1 torre robobinadora de 2 eixos com capacidade de rebobinar 2 rolos de 1.500mm cada, painel de comando com controlador lógico programável (CLP).
8441.10.90 | Ex 066 - Combinações de máquinas para corte de papel "tissue" bobinado com capacidade para largura máxima de 5.600mm, com painel de comando computadorizado, compostas por: máquina refiladora com disco de corte com diâmetro de 610 ou 710mm para corte das pontas das bobinas, com velocidade de corte compreendida de 15 a 30m/s, com descarte imediato dos refilos; máquina carregadora para recebimento de produtos e alimentação da máquina de corte, capacidade para diâmetros compreendidos de 90 a 200mm; máquina para corte do produto refilado, com correias para inserção, com, no máximo, 5 canais de corte, capacidade para produto refilado com diâmetros compreendidos de 90 a 200mm, dispositivos de fixação do produto para corte com apoio inferior.
8441.20.00 | Ex 035 - Máquinas para confecção de envelopes a partir de papel A4 ou Carta, dobragem de mala-direta nos formatos C ou Z, inserção da mesma em envelopes e de cartões de dimensões de até 92 x 165mm nas malas-diretas, com sistema de fechamento por cola quente (hot melt), capazes de trabalhar com papéis de gramatura entre 110 e 160g/cm2 e de produzir entre 600 e 1.350 envelopes/h e encartes de até 3 folhas.
8441.40.00 | Ex 019 - Máquinas para produção de estojo de polpa moldada para ovos, pelo sistema de moldagem com pasta de papel, onde os moldes dão forma às bandejas de polpa moldadas para ovos, por sucção e depois as expelem por vácuo para a esteira de secagem com controle por controlador lógico programável (CLP), com capacidade de produção de 7.200bandejas/h (para estojos com 12 ovos).
8441.80.00 | Ex 061 – Máquinas automáticas para corte e vinco, com destacador, formato máximo de corte de folhas de 1.660 x 1.200mm, abertura de pinça de 6 a 12mm, velocidade máxima mecânica de 5.000folhas/h.
8441.80.00 | Ex 071 – Máquinas para cortar e vincar cartão liso ou papelão ondulado, controladas por comando numérico computadorizado, com autoajuste, com capacidade de produção igual a 600folhas/hora, com formato da folha de tamanho máximo de 2.500mm e mínimo de 400mm, dotadas de 1 a 12 unidades de cortes de vinco, com posicionamento automático simultâneo dos grupos independentes, tanto longitudinais como transversais, autorreferenciada na mudança de formato, rapidamente e com precisão de posicionamento de +/-1mm, através do sensor óptico, dotado de alimentação automática, com ou sem dispositivo de alimentação de ajuste da impressão, com ou sem empilhador e carregador automático, com ou sem dispositivo de impressão auxiliar de ajuste automático ou manual, e com ou sem empilhador e carregador automático, podendo estar dotado de alimentação automática ou manual do papelão, de, no máximo, 12 tamanhos em 2 filas de 6 papelões cada uma, o corte com navalha é feito em cima de um rolo de aço, evitando assim danos ao rolo.
8441.80.00 | Ex 072 – Máquinas para cortar, vincar, cartão liso, papelão ondulado e onda dupla, controlado por comando numérico computadorizado, com autoajuste, com capacidade máxima de produção de 300folhas/hora, com formato da folha de tamanho máximo de 2.500mm e mínimo de 400mm de largura, e comprimento de acordo com a necessidade podendo ser sem limite, podendo conter de 1 a 12 unidades de cortes de vinco longitudinal com posicionamento automático através do sensor óptico montado no grupo de corte e vinco transversal que faz, o posicionamento de cada um dos grupos longitudinais, ou corte com navalha é feito em cima de um rolo de aço, evitando assim danos ao rolo, podendo estar dotado de alimentação automática ou manual do papelão de, no máximo, 8 tamanhos em duas filas de 4 papelões cada uma, com ou sem dispositivo de impressão auxiliar de ajuste automático ou manual, com ou sem empilhador e carregador automático, dotado de carro transversal com dispositivo com leitor óptico para saber a posição dos grupos longitudinais e ou tamanho do papelão.
8441.80.00 | Ex 078 - Máquinas para tratamento (beneficiar) a superfície e o formato das caixas de ovos de fibra moldada, por meio do processo de prensagem a quente do produto entre 2 moldes - prensagem a quente de alta velocidade, capaz de operar 57 ciclos/min com tempo de prensagem entre 100-400ms e força de prensagem de 40t.
8442.50.00 | Ex 001 – Cilindros-matriz, em elastômero siliconizado, para decoração de revestimentos cerâmicos completos, com estrutura metálica e engate rápido para uso exclusivo em máquinas impressoras flexográficas para cerâmicas planas.
8443.13.29 | Ex 012 - Máquinas impressoras com sistema de impressão lateral, por impressão offset, com capacidade de operar no modo SBI com cores e impressão “in lid”, com 2 cores, para caixa de ovo de fibra moldada, com capacidade de imprimir entre 110 e 120unidades/min, de acordo com a regulagem.
8443.19.90 | Ex 100 – Máquinas de impressão destinadas essencialmente ao processamento do filme de alumínio a ser utilizado na produção de embalagem tipo "blister", operando bobina a bobina, através de unidades flexográficas servo-motorizadas, sistema de troca rápida ("quick-lock") de cilindros anilox, cura UV, processamento e aplicação de HSI (Heat Seal Lacquer), com velocidade máxima de 228m/min, largura máxima igual ou superior a 350mm.
8443.19.90 | Ex 106 - Máquinas de impressão destinadas essencialmente à impressão em embalagens tipo "blister", com impressão a jato de tinta digital, utilização de tintas curáveis "UV", limpeza automática das cabeças de impressão, com velocidade máxima de 70ciclos/min e largura máxima do filme de 470mm.
8443.39.10 | Ex 056 – Impressoras a jato de tinta para impressão digital direta em tecidos (peças de vestuário), portáteis, com área máxima de impressão de 31,75 x 40,64cm, com 8 cabeças de impressão e 180 bicos de injeção por cabeça, com resolução de impressão compreendida de (720 x 720dpi) a (1.440 x 1.440dpi), com tinta à base de água e baixa emissão de elementos voláteis.
8443.39.10 | Ex 075 – Máquinas de impressão por jato de tinta, com injeção piezoelétrica, com velocidade máxima igual ou superior a 200m2/h com processo de cura UV, capacidade para 4 ou mais cores, alimentadas por bobina, largura máxima de impressão igual ou superior a 3,5m, com tecnologia de aplicação de gotas, impressão em 2 tamanhos variados simultaneamente na mesma passagem, unidade controladora interna, com capacidade para operar na opção multirolo e podendo contar com a mesa a vácuo para alimentação de mídias rígidas.
8443.39.10 | Ex 129 – Máquinas de impressão a jato de tinta direto para tecidos, com 4 a 8 cabeças de impressão, com utilização de pigmentos a base de água, largura máxima de impressão 34,56 x 40,64cm e resolução de impressão mínima de 600 x 600dpi e máxima de 1.200 x 1.200dpi. Ex 129 - Máquinas de impressão a jato de tinta direto para tecidos, com 4 a 8 cabeças de impressão, com utilização de pigmentos a base de água, largura máxima de impressão 40,6 x 45,7cm e resolução de impressão mínima de 600 x 600dpi e máxima de 1.200 x 1.200dpi.(Redação dada pela Resolução nº 30, de 2015)
8443.39.10 | Ex 137 – Máquinas de impressão a jato de tinta para tecidos, com 8 cabeças, 192 bicos por cabeça, com sistema piezoelétrico, com utilização de pigmentos a base de água, largura máxima de 35,6 x 45,7cm e resolução de impressão de 300, 600 e 1.200dpi.
8443.91.99 | Ex 050 - Rolos de limpeza a laser, utilizados para limpeza de cilindros anilox de impressoras flexográficas, sendo a velocidade de rotação automaticamente estabelecida de acordo com a sujeira e diâmetro do cilindro, controlados por PLC, que trabalha com rolos de diâmetro mínimo de 45mm e máximo de 390mm, comprimento máximo do rolo de 2.900mm.
8450.90.10 | Ex 001 – Atuadores de embreagem com sistema mecânico de engrenagens, braços e eixos acionados por motor elétrico de corrente alternada, monofásico, síncrono, 2,5W, 127V/60Hz ou 220V/60Hz ou 220V/50Hz.
8453.10.90 | Ex 073 – Máquinas hidráulicas de dividir couros “wet blue” por meio de corte com lâmina sem fim, com largura útil igual a 3.600mm, sem extrator, com inversor de frequência, grupo de afiação com dispositivo elétrico de aproximação/afastamento dos rebolos, sistema de afiação automática, dispositivo para alterar a espessura de divisão com variações centesimais controladas por "encoder", sistema para facilitar a passagem de raspas de grossa espessura, deslocamento simultâneo dos grupos de transportes com regulagem direta da movimentação, cilindro de borracha suportado por 3 grupos de rolos reforçados com regulagem individual e independente, dispositivo exclusivo que permite o constante contato dos contra rolos no cilindro de transporte atuando em 7 pontos distintos para corrigir a linearidade do cilindro otimizando a qualidade do trabalho, cabeçote com 7 registros para deformação do rolo de transporte superior, dispositivo automático de segurança, lâmina retrátil, fotocélulas de proteção na introdução das peles, tele assistência.
8453.10.90 | Ex 075 – Máquinas de dividir com largura útil de trabalho de 3.650mm, para uso universal em peles bovinas e caprinas, tecidos, não tecidos e materiais regenerados, possuindo uma área única, capaz de dividir peles de flanco a flanco, por memorização automática feita pela tela de toques, ou manual, com 9 cabeçotes de arqueamento central com movimentação automática ou manual por motorização elétrica, banco de introdução com raspador duplo e sistema de autolimpeza do raspador e rolo de anéis, patenteados, para limpeza automática dos resíduos que se contrapõem entre raspador e anéis, não necessitando parar a máquina para a realização da mesma, apenas apertando um botão, então os anéis se abaixam invertendo o sentido de rotação expelindo os resíduos, novo sistema de lavação a alta pressão que consiste em um sistema automático para o grupo do cabeçote, empurra-facas e pedra de arfar para garantir a limpeza, navalhas de largura entre 110/120mm, predisposta para linha de automação divisão, leitura de espessura, calibração e correção em automático.
8453.10.90 | Ex 085 - Fulões de bater amostra para laboratório para amaciamento, controle de umidade, temperatura e condicionamento com sistema “Chemical Milling” para couros, tecidos e materiais sintéticos, com dimensões 1.800 ø 1.000mm, capacidade máxima de carga de 200kg, sistema de aspiração e filtragem da poeira, unidade de dosagem de produtos químicos, grupo de resistências para enxugagem úmida/molhada, automação com PLC e “touch screen” 10".
8454.30.10 | Ex 065 - Máquinas de fundição horizontal para metais não ferrosos (zinco) para alta pressão, tipo câmara quente com força de fechamento de 125T; curso de fechamento da placa móvel de 340mm; altura máxima do molde de 500mm; injeção em 2 fases; posicionamento motorizado para o molde; portas de proteção frontal motorizada/ traseiras manual; sistema de controle para supervisão e controle dos dados da máquina do processo e da produção, inclusive serviço de diagnóstico remoto; forno acoplado de 2 câmaras com capacidade de 820kg de zinco, capacidade de fusão de 250kg/h de zinco; potência de 36kW; unidade de aplicação de desmoldante com circuitos independentes de pulverização e sopro, velocidade máxima de 1m/s com possibilidade de regulagem de 2 pontos de velocidade, precisão de ± 5mm, comando incorporado ao sistema de controle; sistema de controle peça injetada por meio de câmera de vídeo, painel de comando com ar-condicionado.
8454.30.10 | Ex 066 - Máquinas injetoras de fundição horizontal sob pressão, para metais não ferrosos (zamac), tipo câmara quente, com peso igual ou superior a 3.400kg e força de fechamento igual ou superior a 500kN, com 2 estágios de injeção e lubrificação centralizada, painel de controle com controlador lógico programável e monitor LCD, colorido com “touch screen”, equipadas com batedor para retirada da peça do molde, mecanismo de ajuste de altura do molde, unidade de fixação, porta de segurança, cilindro de engate do bico hidráulico, 2 borrifadores laterais para aplicação de desmoldante, unidade de injeção, forno elétrico com potência igual ou superior a 20kW e balança para a pesagem da peça bruta.
8454.30.90 | Ex 055 - Combinações de máquinas para fundição contínua de fitas de chumbo compostas de: 1 alimentador automático de lingotes de chumbo com esteiras rolantes; 1 forno de fusão de chumbo aquecido a gás (0,5 milhão de BTU), dotado de 2 cadinhos, com capacidade de 10.000 libra cada; 1 unidade de aquecimento/resfriamento com sistema fechado utilizando etileno glicol como fluido refrigerante; 1 máquina de fundição contínua de fita de chumbo com velocidade de até 36m/min; 1 unidade tracionada com pequenos bicos de maçarico para remoção de rebarbas; 1 lavadora com sistema ultrasônico de limpeza e velocidade de até 125ft/min; 1 unidade dotada de 2 conjuntos de rolos laminadores com diâmetro de 7 polegadas, o primeiro para desbaste, e o segundo para acabamento final da espessura; 1 bobinadeira para fitas de grades em carretéis; 1 estação de limpeza de linhas de alimentação da máquina de fundição, equipado com sistema de controle e supervisão com controladores lógicos programáveis (CLP).
8455.21.90 | Ex 020 - Laminadores de metais a quente com controle lógico programável (CLP), com capacidade de 400t, distância entre rolos 1.000mm, diâmetro externo dos rolos de 1.000mm, comprimento dos rolos de 1.000mm, torque máximo de 43TM, diâmetro máximo da barra de aço de 200mm.
8455.21.90 | Ex 021 - Combinações de máquinas para a laminação contínua a quente de tarugos de aço de 130 x 130 mm até 160 x 160mm, para produção de fio máquina entre 5,50 e 16mm, vergalhões em bobinas de 6,30 a 12,50mm e vergalhões em carretéis de 10 a 25mm, com capacidade de produção de 510.000 toneladas métricas anuais, velocidade máxima na linha de bobinas de 110m/s e na linha de carretéis de 35m/s, compostas de: decarepador com estação de bombeamento com água pressurizada a 250bar; trem desbastador com 8 gaiolas de laminação do tipo cantilever, de arranjo horizontal e vertical, com cassetes intercambiáveis, redutores e motores de corrente alternada; tesouras do tipo divisoras e de emergência do tipo "crank shear" e "crop shear" com motores de corrente alternada e inversores de frequência; trem intermediário constituído de 8 gaiolas de laminação do tipo cantilever, de arranjo horizontal e vertical, com cassetes intercambiáveis, redutores e motores de corrente alternada; formadores de laços do tipo verticais; bloco pré-acabador constituído de 4 gaiolas de laminação do tipo cantilever, posicionadas com ângulo de 45º, com cassetes intercambiáveis e motores de corrente alternada; bloco acabador constituído de 6 gaiolas de laminação do tipo cantilever, posicionadas com ângulo de 45º, com cassetes intercambiáveis e motores de corrente alternada; conjunto de guias e calhas de laminação integrantes do conjunto de laminação; sistema automático de resfriamento a água para têmpera e revenimento em que se utiliza de um sistema interno de pressurização, condução e recirculação de água, dotado de tubos, válvulas, filtros de anéis, bombas e seus motores, inversores de frequência para partidas suaves, estruturas metálicas integrantes do sistema e acessórios para controle de vazão, temperatura e pressão; formador de espiras; mesa de rolos transportadora de espiras com sistema de controle térmico a ar; estação de formatação de bobinas; carrossel para transporte, manuseio, compactação, amarração, pesagem e etiquetagem de bobinas; máquinas horizontais formadoras de carretéis compactos; estação de transporte, basculamento, manuseio, amarração, pesagem e etiquetagem dos carretéis compactos; gruas magnéticas com capacidade de 1 a 20t, manipuladores de rolos; sistemas hidráulicos; sistemas de ar comprimido; sistema de graxa, sistema de lubrificação; sistemas elétricos, sistema de instrumentação, aquisição de dados de automação e controle, incluindo programadores lógicos programáveis interligados por meio de rede de automação de elevada velocidade com software de controle automático de todo o processo de laminação contínua com controle e monitoramento das funções e parâmetros de processo; painéis elétricos de distribuição de tensão; painéis de drives; cabos; centro de controles de motores totalmente em corrente alternada; transformadores integrantes da unidade; toda estrutura metálica integrante aos equipamentos.
8456.10.19 | Ex 027 - Máquinas de corte a laser com sistema de movimentação integração integrada com funções para corte e gravação a laser em tecidos por eliminação de matéria, controladas por computador, com tubo de laser, igual ou superior a 70W de CO2, sistema de refrigeração integrado e dispositivo galvanométrico de 2/3 eixos, área de corte igual ou superior a 300 x 300mm.
8456.10.90 | Ex 024 – Máquinas de gravação para botões de metais, plásticos, naturais, ou sintéticos, com fonte a laser de CO2, com capacidade produtiva de igual ou superior a 200 botões por minuto, dotadas de cabeçote com 4 faces com capacidade de gravar no perímetro (borda) do botão, dispositivo para alimentação individual de botões, cabeçote de escaneamento para gravação "Scan head", telecâmera para orientação da gravação laser de acordo com a posição do furo do botão, expansor de feixe de luz com ajustamento de foco, lentes disponíveis com distância focal 100 e 200mm, mesas giratórias providas com buracos e dispositivo de centralização, retirada automática de botões acabados, sistema de resfriamento de água, potência de 60 a 100 Watts.
8456.90.00 | Ex 142 – Máquinas para corte térmico por jato de plasma e oxicorte, com furação de broca e traçagem por processo mecânico tipo "scribing", equipadas com cabeçote de usinagem com potência de 11kW e 6.000rpm, com 5 eixos, sendo 4 eixos interpolados, que permitem executar furações com diâmetro máximo de 240mm, dotadas de trocador automático de ferramentas com 8 posições para chapas com dimensões máximas de 12.000mm de cumprimento, 3.200mm de largura e 80mm de espessura, com tocha de corte plasma tipo "bevel" com inclinação automática e tocha de oxicorte para espessura máxima de 100mm, com comando numérico computadorizado (CNC).
8457.10.00 | Ex 220 - Centros de usinagem para metais com dupla coluna tipo portal, com comando numérico computadorizado (CNC); cursos de trabalho no eixo X de 3.200mm, eixo de Y 2.750mm, eixo Z de 1.000mm; mesa de trabalho com dimensões de 2.000 x 3.000mm e capacidade máxima para 15.000kg; acuracidade de posicionamento ± 0,006/300mm e repetibilidade ± 0,003mm.
8457.10.00 | Ex 221 - Centros de usinagem vertical, com comando numérico computadorizado (CNC), para controlar até 4 eixos simultaneamente, podendo fresar, mandrilar, furar e roscar, com deslocamento na área de trabalho em X, Y e Z, iguais a 700, 420 e 380mm, respectivamente, avanço rápido dos eixos X, Y e Z de 60 m/min e avanço de usinagem de 60m/min, mesa de trabalho no tamanho de 840 x 420mm com capacidade máxima de carga sobre a mesa de 400kg, eixo-árvore com rotação máxima de até 24.000rpm e torque máximo de 78Nm, cone de fixação da ferramenta BT30, BBT30 ou SK30, magazine com capacidade de 15 a 25 ferramentas, com diâmetro máximo de 80mm e comprimento máximo de 250mm, com ou sem um 4° eixo trabalhando em deslocamento circular.
8457.10.00 | Ex 222 - Centros de usinagem vertical, de dupla coluna, para usinagem de peças metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC), tipo portal, com 3 eixos controlados simultaneamente com cursos de 1.500, 800 e 660mm, respectivamente nos eixos X, Y e Z, com movimento X realizado pela mesa, movimento Y realizado pelo carro transversal e movimento Z realizado pelo cabeçote, eixos X, Y e Z com guias lineares de rolos recirculantes, com avanços rápidos de 40m/min no eixo X, 40m/min no eixo Y e 30m/min no eixo Z e avanço de corte máximo de 30 m/min, tolerância de precisão de posicionamento igual ou inferior a 0,0105mm no eixo X, 0,0063mm no eixo Y e 0,0063mm no eixo Z, medidos de acordo com a norma ISO 230, tolerância de repetibilidade de posicionamento igual a 0,0050mm no eixo X, 0,0038mm no eixo Y e 0,0038mm no eixo Z, medidos de acordo com a norma ISO 230, equipada com servomotores programáveis com incremento mínimo de posicionamento linear de 0,0001mm, com sistema de lubrificação das guias lineares e fusos de esferas dos eixos X, Y e Z por graxa para a diminuição da contaminação do fluido de corte, mesa de 1.740 x 750mm com capacidade de carga de 2.500kg, eixo-árvore com motor integrado, com cone ISO 50, com rotação máxima do eixo-árvore (spindle) até 10.000rpm e potência até 50HP (37 kW), sistema de troca de ferramenta por magazine com capacidade para até 30 ferramentas, para ferramentas com diâmetro máximo de 210mm (com estações adjacentes vazias) e comprimento máximo de 380mm, com sistema de refrigeração com trocador de calor para o cabeçote e para o furo central dos fusos de esferas dos eixos X, Y e Z, com sistema de compensação da dilatação do eixo-árvore, com sistema de refrigeração de corte externo e por meio do cabeçote de fresamento.
8457.10.00 | Ex 223 - Centros de usinagem verticais de dupla coluna, tipo portal, para processar metais, com mesa móvel de 4.000 x 2.300mm, com rasgo T de 28 x 15mm equidistantes a 250mm, capacidade máxima sobre a mesa de 10.000kg, com transportadores de cavaco, sob painel de comando numérico computadorizado (CNC) com tela de cristal líquido colorida, para mandrilar, fresar, furar, rosquear e com capacidade de usinar, dotados de cabeçote transversal, possibilidade de execução de 5 faces da peça em uma única fixação, com curso nominal de trabalho dos eixos X, Y e Z de 4.000 x 2.300 x 1.200mm respectivamente, velocidade de avanço de 12.000 mm/min nos eixos X e Z e 15.000 mm/min no eixo Y, com cone BT50, potência do fuso 22kW/18.5HP e velocidade de rotação de 6.000rpm, com magazine de ferramenta para até 32 posições, podendo suportar ferramentas de até 20kg cada.
8457.10.00 | Ex 224 - Centros de usinagem de dupla coluna, tipo portal com distância entre colunas de 1800mm, para usinagem de metais, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de fresar, mandrilar, furar e rosquear, com capacidade de usinar uma peça em uma única fixação, curso nominal de trabalho dos eixos X, Y e Z de 4.230mm, 1.700mm e 850mm, respectivamente, velocidade de deslocamento de 12, 15 e 12m/min respectivamente, mesa de trabalho de aço medindo 4000 x 1650mm, capacidade de carga sob a mesa de 11.000kg, sistema de refrigeração do eixo, rotação do spindle de 8.000 rpm, potência do motor de 30/35HP, precisão de posicionamento de +-0,005/300mm, sistema de troca de ferramenta automática de 90 ferramentas, transportador de cavaco com carrinho, com tanque de líquido refrigerante de 600 litros, controle remoto à distância e tela LCD colorida.
8457.10.00 | Ex 130 – Centros de usinagem para microgravura, com comando numérico computadorizado (CNC) para fresar, capazes de trabalhar com máximo de 5 eixos simultâneos controlados por cabeçotes, com velocidade de rotação máxima de 80.000rpm, com precisão máxima de usinagem de 0,1mícron, mesa de trabalho com ranhuras T e sistema a vácuo integrado, com capacidade máxima para 40 ferramentas.
8457.20.90 | Ex 001 - Máquinas para armação e junção automática de perfil de alumínio em módulo fotovoltaico, com injeção de cola, agarramento, movimentação, posicionamento e fixação automática dos perfis de alumínio em módulos fotovoltaicos, capacidade de produção de 45s por peça, modo de operação automático sincronizado com a linha de produção ou semiautomático.
8458.11.99 | Ex 127 - Centros de torneamento horizontais, de comando numérico computadorizado (CNC), para tornear, fresar, furar, rosquear, mandrilar e alargar, tanto na linha de centro quanto fora de centro, tanto em direção axial quanto na radial ou oblíqua, tanto externa quanto internamente à peça, dotado de placa autocentrante de 3 castanhas com diâmetro nominal de 800mm de acionamento por cilindro hidráulico, de 6 eixos comandados numericamente (X, Z1, Y, B, C, U), cursos dos eixos lineares X, Z1, Y, respectivamente, 900, 4.800 e 650mm, deslocamento angular dos eixos rotacionais B= 220º (-110º ~ +110º), C= 360º (contínuos), ambos com incremento mínimo de 0,001º, volteio máximo de 1.000mm e máximo diâmetro usinável de 1.000mm, velocidade e avanço rápido máximo alcançados por eixo: X (30 m/min), Z (30 m/min), Y (20 m/min), Z2, Z4 (10 m/min), B (90º/s ou 15rpm) e C (20rpm), eixo-árvore com passagem de grande diâmetro (165mm) acionado por motor principal de 60kW (regime contínuo) ou 80kW (regime de 40%) com rotação máxima de 1.600rpm, cabeçote para fresar articulável (eixo B) e motor de 45kW (regime contínuo) com rotação máxima de 5.000rpm, cabeçote para fresar com cone interno opcional HSK-A100, magazine com capacidade para 108 ferramentas pesando até 35kg cada, com diâmetro máximo de 125 ou 250mm, comprimento máximo de 900mm e trocador automático, magazine "pick-up" independente especial para alojar barras de mandrilar longas antivibratórias e/ou ferramentas de facear para perfis complexos e/ou ferramentas de furação profunda com 2 alojamentos, comprimento máximo de 1.700mm e trocador automático para ferramentas pesando até 150kg cada, corpo do cabeçote móvel de acionamento programável com força de aperto ajustável de 6 a 40kN, 4 lunetas hidráulicas autocentrantes, intercambiáveis, de acionamento programável, para apoio de peças longas e pesadas de diâmetro nas faixas de 45 a 310mm/45 a 310mm/195 a 530mm/490 a 770mm, recurso de calibração do sistema de coordenadas da máquina (3D), ortogonal o inclinado, de orientação da peça-obra e de medição em processo da peça-obra por meio de apalpador (pobre) sem fio e respectivos ciclos do comando CNC, com bomba de refrigeração de alta pressão de 150bar, vazão de 25L/min, bomba de refrigeração de alta vazão de 200L/min, pressão de 20bar, transportador de cavacos, dotados de carenagem com portas deslizantes de acesso com travas de proteção. Ex 127 - Centros de torneamento horizontais, de comando numérico computadorizado (CNC), para tornear, fresar, furar, rosquear, mandrilar e alargar, tanto na linha de centro quanto fora de centro, tanto em direção axial quanto na radial ou oblíqua, tanto externa quanto internamente à peça, dotado de placa autocentrante de 3 castanhas com diâmetro nominal de 800mm de acionamento por cilindro hidráulico, de 6 eixos comandados numericamente (X, Z1, Y, B, C, U), cursos dos eixos lineares X, Z1, Y, respectivamente, 900, 4.800 e 650mm, deslocamento angular dos eixos rotacionais B= 220º (-110º ~ +110º), C= 360º (contínuos), ambos com incremento mínimo de 0,001º, volteio máximo de 1.000mm e máximo diâmetro usinável de 1.000mm, velocidade e avanço rápido máximo alcançados por eixo: X (30 m/min), Z (30 m/min), Y (20 m/min), Z2, Z4 (10 m/min), B (90º/s ou 15rpm) e C (20rpm), eixo-árvore com passagem de grande diâmetro (165mm) acionado por motor principal de 60kW (regime contínuo) ou 80kW (regime de 40%) com rotação máxima de 1.600rpm, cabeçote para fresar articulável (eixo B) e motor de 45kW (regime contínuo) com rotação máxima de 5.000rpm, cabeçote para fresar com cone interno opcional HSK-A100, magazine com capacidade para 108 ferramentas pesando até 35kg cada, com diâmetro máximo de 125 ou 250mm, comprimento máximo de 900mm e trocador automático, magazine "pick-up" independente especial para alojar barras de mandrilar longas antivibratórias e/ou ferramentas de facear para perfis complexos e/ou ferramentas de furação profunda com 2 alojamentos, comprimento máximo de 1.700mm e trocador automático para ferramentas pesando até 150kg cada, corpo do cabeçote móvel de acionamento programável com força de aperto ajustável de 6 a 40kN, 4 lunetas hidráulicas autocentrantes, intercambiáveis, de acionamento programável, para apoio de peças longas e pesadas de diâmetro nas faixas de 45 a 310mm/45 a 310mm/195 a 530mm/490 a 770mm, recurso de calibração do sistema de coordenadas da máquina (3D), ortogonal ouinclinado, de orientação da peça-obra e de medição em processo da peça-obra por meio de apalpador (probe) sem fio e respectivos ciclos do comando CNC, com bomba de refrigeração de alta pressão de 150bar, vazão de 25L/min, bomba de refrigeração de alta vazão de 200L/min, pressão de 20bar, transportador de cavacos, dotados de carenagem com portas deslizantes de acesso com travas de proteção. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 12, de 2015)
8458.11.99 | Ex 128 - Tornos automáticos horizontais pra metais, de comando numérico computadorizado (CNC), equipados com 2 árvores ("spindles") contrapostas no mesmo eixo e 2 torres porta-ferramentas que efetuam operações simultâneas de torneamento e brochamento em superfícies concêntricas de virabrequim, utilizando as 2 torres e as 2 árvores e em até 4 eixos controlados simultaneamente, sendo 2 eixos X e 2 eixos Z, para peças com comprimento máximo de até 700mm e diâmetro máximo de 240mm, eixo X com curso de 175mm e velocidade de avanço de 18m/min, eixo Z com curso de 760mm e velocidade de avanço de 18m/min e eixo C (unidade de brochamento) com avanço rápido de 30rpm, árvores eletronicamente sincronizadas e orientadas, com potência de 2 x 44kW e rotação máxima de 1.500rpm, dotados de: 2 torres porta-ferramentas que operam simultaneamente, cada uma com capacidade para 45 ferramentas e com fixação automática; 2 placas do tipo centrante, com 3 castanhas e sistema de checagem a ar ("air check") do posicionamento da peça; luneta autocentrante de 3 pontos, com curso grampeável de 35 a 245mm e movimento longitudinal por meio do CNC; controlador lógico programável (CLP); unidade hidráulica com capacidade para 40 litros de óleo; unidade de lubrificação centralizada com capacidade para 30 litros de lubrificante; unidade pneumática com capacidade de fornecimento de ar de 2.000L/min e pressão de operação de 0,4MPa; equipamento transportador de cavaco; equipamento coletor de névoa; dispositivo mecânico para auxiliar na troca de ferramentas, com capacidade para 150kgf; sistema de compensação automática da medida da ferramenta; interface mecânica e eletrônica para manipulador do tipo "gantry", para carga e descarga de peça na máquina.
8458.91.00 | Ex 058 - Centros de torneamento vertical para peças metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC), para operações de torneamento e retífica, com 2 unidades de retífica integradas, diâmetro máximo da placa igual ou inferior a 315mm, diâmetro máximo de volteio de 350mm, diâmetro máximo da peça de 250mm, curso nos eixos X, Y e Z de 1.600mm x ± 100mm x 300mm respectivamente, motor principal com rotação de 800rpm, avanço rápido nos eixos s X, Y e Z de 60, 30 e 30m/min, força de 10kN nos 3 eixos, fuso de esferas de 40mm nos 3 eixos, dotados de base e guias fabricadas em material altamente estabilizado termicamente e de propriedade antivibratória, equipados com torre tipo disco de 12 estações; estação de carga e descarga; estação de posicionamento; unidade hidráulica; unidade de resfriamento; esteira de transporte das peças; estação de medição e transformador de voltagem.
8458.91.00 | Ex 059 - Centros de torneamento vertical, duplo fuso, de comando numérico computadorizado (CNC), com base de concreto polimérico para operações de torneamento e fresamento a duro e pistas elípticas ou góticas, com dureza superior a 60HRC, para peças de comprimento máximo de 350mm e diâmetro máximo de 150mm, com 2 eixos lineares X e Z com cursos referenciais de 850 e 320mm respectivamente, sem utilização de fluido refrigerante ou de corte, com 2 eixos lineares e 1 rotatório, para operações simultâneas em 2 peças de juntas homocinéticas.
8459.31.00 | Ex 031 - Mandriladoras-fresadoras horizontais, de comando numérico computadorizado (CNC), com 4 eixos operando simultaneamente, para fresamento, furação e mandrilamento em peças pesadas de grandes dimensões, equipadas com trocador automático de ferramentas para 60 ferramentas, diâmetro do eixo da árvore de 150mm, cone ISO 50, secção transversal do ram 400 x 400mm, potência no motor principal de 71 kW, máximo torque de 7.000Nm, com barramentos hidrostáticos e estrutura da máquina em ferro fundido, curso dos eixos (mm), X, Y, Z, W, Z+W de 14.000, 5.000, 1.200, 1.000, 2.200; avanço nos eixos X e Y de 0,5 - 20.000mm/min, avanços no eixo Z e W de 0,5 - 15.000mm/min, 2 mesas giratórias de 4.000 x 4.000mm, eixo V (longitudinal) de 2.500mm e eixo B (rotacional) de 360º, incremento no eixo B de 0,0001º, equipadas com cabeçote de 2 eixos contínuos de 1º e 2º com fresamento de 0 – 360º no 1º eixo e ±- 100º no 2º eixo ± 100º. Ex 031 - Mandriladoras-fresadoras horizontais, de comando numérico computadorizado (CNC), com 4 eixos operando simultaneamente, para fresamento, furação e mandrilamento em peças pesadas de grandes dimensões, equipadas com trocador automático de ferramentas para 60 ferramentas, diâmetro do eixo da árvore de 150mm, cone ISO 50, secção transversal do ram 400 x 400mm, potência no motor principal de 71 kW, máximo torque de 7.000Nm, com barramentos hidrostáticos e estrutura da máquina em ferro fundido, curso dos eixos (mm), X, Y, Z, W, Z+W de 14.000, 5.000, 1.200, 1.000, 2.200; avanço nos eixos X e Y de 0,5 - 20.000mm/min, avanços no eixo Z e W de 0,5 - 15.000mm/min, 2 mesas giratórias de 4.000 x 4.000mm, eixo V (longitudinal) de 2.500mm e eixo B (rotacional) de 360º, incremento no eixo B de 0,0001º, equipadas com cabeçote de 2 eixos contínuos 1o e 2o com fresamento de 0 – 360º no 1o eixo e ± 100º no 2o eixo. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 12, de 2015)
8460.29.00 | Ex 016 - Máquinas retificadoras automáticas, de alta precisão, com 8 eixos e até 4 rebolos, comandadas por controle numérico computadorizado (CNC), utilizadas para execução de diferentes etapas de fabricação de ferramentas rotativas de corte (brocas) de aço rápido (HSS) ou carboneto de tungstênio, capazes de usinar peças com diâmetro entre 2 e 10mm e comprimento máximo igual a 300mm, com sistema de fixação em apenas um aperto.
8460.90.19 | Ex 047 - Máquinas automáticas para lixamento de peças metálicas dotados de 3 robôs, 4 unidades de lixamento, 3 mesas de carga e descarga, 2 posicionadores de passagem de peças entre robôs, cabinamento e controle lógico programável (CLP).
8460.90.19 | Ex 048 - Máquinas automáticas para lixamento de peças metálicas dotadas de 4 robôs, 8 unidades de lixamento, 4 mesas de carga e descarga, 3 posicionadores de passagem de peças entre robôs, cabinamento e controle lógico programável (CLP).
8460.90.19 | Ex 049 - Máquinas para rebarbamento, arredondamento e reforço de arestas, por escovamento, de pastilhas de metal duro, com controlador lógico programável (CLP), capacidade produtiva máxima maior ou igual a 1.000pastilhas/hora, compostas de: 1 magazine de alimentação com capacidade para 22 bandejas; 1 braço robótico articulado, guiado por sistema de visão artificial, para manipulação dos insertos entre as bandejas plásticas de alimentação e a estação de escovamento; 1 estação linear de escovamento das pastilhas, com dois cabeçotes de fixação das pastilhas, cada um com 16 eixos de fixação ("spindles"), totalizando 32 "spindles", e um conjunto de 2 escovas de nitreto de boro acionadas por servomotores independentes guiados por programa para indexação da posição de escovamento; 1 braço robótico articulado, guiado por sistema de visão artificial, para manipulação dos insertos entre as estações de escovamento e as bandejas plásticas de descarga; 2 dispositivos para o giro das pastilhas, um na área de alimentação e o outro na área de descarga; 1 magazine de descarga com capacidade para 22 bandejas; 2 pontos de coleta de amostras ou descarte de peças não conformes, um na área de alimentação e o outro na área de descarga.
8460.90.90 | Ex 035 – Máquinas de rebarbação e polimento por arraste, para processamento a úmido ou a seco, com 3 eixos rotativos, com 3 ou mais porta-peças, para peças até 250mm de diâmetro x 250mm de comprimento e peso máximo de 15kg.
8460.90.90 | Ex 074 - Máquinas automáticas de rebarbação de peças dotadas de 2 robôs, cada qual com capacidade de 235kgf e que opera de modo independente do outro, com eletrospindles (fusos) de até 20kW, com sistema para troca de ferramentas e armazém de 12 posições, com sistema de troca de paletes de 2 posições controlador lógico programável (CLP), com sistema de medição a laser e pode rebarbar peças com peso e dimensões máximas de respectivamente 450kgf e 1.200mm por 600mm.
8460.90.90 | Ex 075 - Máquinas automáticas para rebarbar peças com 2 cabeçotes de rebarbação independentes, controlados por comando numérico computadorizado (CNC) e acionadas por motores com potência de até 86kW (60Hz), com curso no eixo X1 de 1.600mm, eixo X2 de 1.600mm, eixo Z1 de 550mm, eixo Z2 de 550mm e eixo B de 360º com velocidade de avanço rápido até 60 m/min (eixo X1-X2), velocidade de avanço rápido até 30 m/min (eixo Z1-Z2), força nominal de 4.850N (eixo X1-X2), força nominal de 9.750N (eixo Z1-Z2), troca de paletes de 2 posições, capazes de rebarbar peças com peso e dimensões máximas de respectivamente 250kgf e 800mm por 500mm.
8460.90.90 | Ex 076 - Máquinas automáticas de rebarbação de peças dotadas de 2 robôs, cada qual com capacidade de 235kgf e que opera de modo independente do outro, com eletrospindles (fusos) de até 20kW, com sistema para troca de ferramentas e armazém de 12 posições, com sistema de troca de paletes de 2 posições e controlador lógico programável (CLP), com sistema de medição a laser e podendo rebarbar peças com peso e dimensões máximas de respectivamente 250kgf e 800mm por 500mm.
8460.90.90 | Ex 077 - Máquinas automáticas para rebarbar peças com 2 cabeçotes de rebarbação independentes, controlados por comando numérico computadorizado (CNC) e acionadas por motores com potência de até 86kW (60Hz), com curso no eixo X1 de 1.600mm, eixo X2 de 1.600mm, eixo Z1 de 550mm, eixo Z2 de 550mm e eixo B de 360º com velocidade de avanço rápido igual ou superior a 60m/min (eixo X1-X2), velocidade de avanço rápido igual ou superior a 30m/min (eixo Z1-Z2), força nominal de 4.850N (eixo X1-X2), força nominal de 9.750N (eixo Z1-Z2), troca de paletes de 2 posições, capazes de rebarbar peças com peso e dimensões máximas de respectivamente 450kgf e 1.200mm por 600mm.
8461.50.20 | Ex 004 – Combinações de máquinas automáticas para corte de canais de peças metálicas fundidas, compostas de: 1 robô, 1 unidade de corte de canais, 1 unidade de mandrilhamento (desbaste), 1 sistema de carga e descarga, cabinamento e controlador lógico programável (CLP).
8461.50.90 | Ex 010 - Combinações de máquinas para corte e separação de bobinas de folhas de alumínio, com painel de comando computadorizado, com emenda das folhas de alumínio através de solda por frequência de ultrassom, composta por: carro de entrada da bobina com capacidade para cargas de 10.000kg; equipamento desbobinador com capacidade para bobinas com larguras compreendidas de 900mm a 1.700mm e diâmetros externos compreendidos de 588mm a 1.700mm; unidade de corte longitudinal com lâminas ajustáveis à largura do refile e contrarolos para separação das folhas; equipamento bobinador com 4 eixos expansíveis de fixação radial dos rolos com diâmetros máximos de 1.016mm, velocidades ajustáveis com capacidade máxima de 1.200m/min, com carro de saída das bobinas.
8462.21.00 | Ex 180 - Máquinas-ferramentas servoelétricas, semiautomáticas, para dobrar painéis e/ou chapas metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade para dobrar para cima e para baixo, com mudança automática de ferramentas, comprimento máximo da chapa de 2.650mm e espessura da chapa compreendida entre 0,5 e 4,0mm.
8462.21.00 | Ex 181 - Máquinas-ferramentas servoelétricas, automáticas, para dobrar painéis e/ou chapas metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC), com pinças de carga das chapas e manipulador para comandar toda a sequência de dobras, com capacidade para dobrar para cima e para baixo, com mudança automática de ferramentas, comprimento máximo da chapa de 2.250mm e espessura da chapa compreendida entre 0,5 e 4mm.
8462.21.00 | Ex 182 - Máquinas-ferramentas servoelétricas, automáticas, para dobrar painéis e/ou chapas metálicas, de comando numérico computadorizado (CNC) com capacidade para dobrar para cima e para baixo, com mudança automática de ferramentas, comprimento máximo da chapa de 2.250mm e espessura da chapa compreendida entre 0,5 e 3,5mm.
8462.21.00 | Ex 183 - Máquinas automáticas para curvar perfis metálicos, de comando numérico computadorizado (CNC), para curvar em raios, elipses e espirais, com capacidade para peças de 630 até 1.330m, com 3 eixos verticais, precisão de ajuste dos eixos “X" 0,01mm, automática.
8462.21.00 | Ex 184 - Máquinas de endireitamento automáticas para trabalhar ferro em rolos laminados a quente ou a frio trefilados, para endireitar e cortar fios de diâmetro de 2,14 até 8mm, lisos ou com nervuras, velocidade máxima de até 160m/min e sistema rotativo que garante alta velocidade e precisão. Ex 184 - Máquinas de endireitamento automáticas para trabalhar ferro em rolos laminados a quente ou a frio trefilados, para endireitar e cortar fios de diâmetro de 2,4 até 8mm, lisos ou com nervuras, velocidade máxima de até 160m/min e sistema rotativo que garante alta velocidade e precisão. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 22, de 2015)
8462.21.00 | Ex 185 - Máquinas eletro-mecânicas para a dobra automática das malhas e panos de laje, com acionamento mediante 2 motores de 3kW cada um, estrutura em aço reforçada, viga porta-pinos dobráveis com largura útil de dobra de 7m, barra de dobra móvel regulável até ao lado mínimo de 70mm, seletor de dobra de tipo mecânico com 3 posições programáveis, capacidade máxima de dobrar 30 barras de 12mm de diâmetro, ou podendo dobrar 45 barras de 10mm de diâmetro.
8462.29.00 | Ex 203 - Máquinas perfiladeiras automatizadas com CNC, de acionamento eletro-hidráulico, capazes de produzir perfis projetados com auxílio de software (CAD/CAM), para conformação a frio de perfis de aço em até 9 etapas de perfilagem, dotadas de ferramentas internas capazes de operar nos perfis os serviços de furo anel, furos na alma, furo de serviço, entalhe de aresta, entalhe na alma, ponto de tesoura, furo para parafuso e estampo, controladas por painel tela de toque com porta USB "touch screen" e sistema de regulagem automático para dobra por meio da ação de roletes cilíndricos, dotadas de impressora de 2 cabeças para identificação das informações da peça produzida e de desbobinador com capacidade máxima de até 1,5t, para bobinas de tiras metálicas de espessura de 0,75 a 1,2mm, com velocidade de produção maior ou igual a 320m/h.
8462.29.00 | Ex 204 - Máquinas agrafadoras horizontais com 2 cabeçotes angulares acionados por servomotores, capacidade para peças automotivas formadas de chapas metálicas de aço-carbono, alumínio e inox com espessuras compreendidas de 1 a 2mm e comprimento de 250 a 1.200mm, raio mínimo da seção oval de 60mm e da seção quadrada de 45mm, para formação de silenciadores automotivos.
8462.41.00 | Ex 073 - Combinações de máquinas para o processamento de chapas metálicas, constituídas por: uma puncionadeira totalmente servo elétrica e uma guilhotina de ângulo reto, com carga automática para trabalhar chapas metálicas de até 8mm de espessura. A puncionadeira é do tipo correta, com 16 ou mais estações de ferramentas, possuindo até 16 (dezesseis) estações indexadas e possibilidade de utilização de estações de múltiplas ferramentas (multitool), força de puncionamento de até 30 toneladas, com 1.000 golpes por minuto, eixos controlados digitalmente para um posicionamento a 150m/min e descarga automática de peças medindo até 500mm x 500mm, podendo trabalhar chapas metálicas de alumínio de até 5,0mm, de aço carbono de até 4,0mm, e de aço inox de até 3,0mm, possuindo duas lâminas, uma de 1.000mm e outra de 1.528mm de comprimento, com regulagem de folga automática entre as lâminas.
8462.91.19 | Ex 042 - Prensas tesouras hidráulicas para prensar e cortar sucatas metálicas constituídas por torre de corte com força de 600t divididas em 2 cilindros de 300t/cilindro e 1 cilindro de 100t para pré-compressão com capacidade de até 5cortes/min, caixa de compactação contendo 2 asas móveis (1 interna e 1 externa) com 2 cilindros em cada asa e 1 cilindro empurrador traseiro para impulsionar a sucata em direção à torre de corte, unidade hidráulica e sistema elétrico incorporando painel de supervisão com PLC instalados sobre o cilindro empurrador.
8463.30.00 | Ex 090 - Combinações de máquinas para a produção de arame para solda MIG utilizando trefilação úmida com até 12 passos com fieiras rotativas, e cobreamento de arames de aço para a produção de arame de solda no processo MIG/MAC, com carbono equivalente máximo de até 0,30%C, com diâmetro máximo de entradaentre 1,5 e 2,5mm, e diâmetro de saída compreendido entre 0,6 e 1,6mm, velocidade máxima compreendida entre 15 e 25m/s (seguindo o seguinte detalhamento: diâmetro de entrada 2,00mm, diâmetro de saída 0,80mm e velocidade de 22m/s – diâmetro de entrada 2,30mm, diâmetro de saída 1,20mm e velocidade de 25m/s – diâmetro de entrada 2,30mm, diâmetro de saída 1,32mm e velocidade de 20m/s – diâmetro de entrada 2,50mm, diâmetro de saída 1,60mm e velocidade de 19m/s), e compostas de desenrolador, trefila úmida, tratamento superficial e cobreamento químico e enrolador final em carretéis de aço de até 850kg.
8464.20.10 | Ex 011 – Máquinas-ferramenta de precisão milimétrica para remoção de riscos e manchas em vidros comuns, temperados, laminados, curvos e espelhos, sem produzir deformação óptica e sem utilização de óxido de cério, com sistema de alimentação de água e tensão nominal de entrada de 120 ou 240volts, acondicionadas em maletas contendo conjunto de ferramentas, recipientes, discos de feltro e/ou de tela, suportes, compostos para remoção de riscos e/ou para polimento e equipamentos de proteção individual, com ou sem termômetro de raios infravermelhos.
8464.20.90 | Ex 011 – Combinações de máquinas para tratamento de superfície de chapas de rochas ornamentais, compostas de até 4 suportes giratórios duplos de chapas com capacidade de 68t; 1 carregador automático; mesas de rolos de conexão; 1 máquina de lustrar chapas com 20 mandris planetários e 1 cabeçote de limpeza, com capacidade de processar chapas com até 2.200mm de largura e 100mm de espessura; trave móvel única com 3 pontos de apoio para o deslizamento transversal com velocidade de 0 a 60m/s, 20 cabeçotes especiais "anti-shock" de 7 abrasivos; painel de comando principal composto de computador industrial com interface gráfica "touch screen"; sistema de travamento automático das portas à prova de choque; 1 enceratriz automática com 4 mandris; 1 scanner para fotografar, medir, pesar e arquivar imagens em alta qualidade das chapas; 1 etiquetadora de reconhecimento das chapas; 1 aplicador de produto "antigraffio"; 1 descarregador automático de chapas com sistema de descarregamento com até 3 posições
8465.10.00 | Ex 017 – Máquinas automáticas para tornear e furar discos de plásticos, para fabricação de botões.
8465.10.00 | Ex 048 - Centros de furação e usinagem vertical, para usinagem dos 4 lados da peça de trabalho de madeira, MDF ou similares, com cabeçote de furação de 15 mandris independentes, com grupo serrador integrado, com eletromandril, com ou sem magazine de ferramentas de 6 posições para troca automática, com fixação e posicionamento das peças por sistema automático de posicionamento das ventosas para usinagem completa de peças com comprimento de até 1.300mm de comprimento e espessura de 8 a 70mm, com comando numérico (CNC). (Revogada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8465.91.10 | Ex 008 – Serras de fita sem fim para cortar peças curvas e variadas de madeira, com eixos interpolados através de comando numérico computadorizado (CNC), sem utilização de gabarito, com grupo de fresa e furação, com programação através de CAD/CAM com inclinação do ângulo da serra de +/-90º, com sistema de tensionamento hidráulico da serra, com ou sem carregador automático. Ex 008 - Serras de fita sem fim para cortar peças curvas e variadas de madeira, com eixos interpolados através de comando numérico computadorizado (CNC), sem utilização de gabarito, com grupo de fresa e furação, com programação através de CAD/CAM com inclinação do ângulo da serra de +/-90º, com sistema de tensionamento hidráulico e/ou pneumático da serra, com ou sem carregador automático. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 22, de 2015)
8465.91.90 | Ex 034 - Máquinas de serrar painéis de fibra ou partículas de madeira e laminados plásticos, dotadas de serra, com 1 ou mais linhas de corte, com impressora e aplicadora automática de etiqueta(s) no painel, simultaneamente, com o corte, com regulagem eletrônica das ferramentas, com sistema de fechamento automático durante o corte impedindo a entrada do refilo na exaustão, com comando numérico computadorizado (CNC), com ou sem gira peças, com ou sem mesa de alimentação e com ou sem alimentação a vácuo ou sistema de estoques com carros a vácuo.
8465.92.90 | Ex 008 - Máquinas fresadoras/respigadeiras de extremidades com 2 cabeçotes contrapostos de 2 cabeças, para trabalhar peças de madeira, operando com ambas extremidades simultaneamente, com secção máxima a ser trabalhada de 60 x 60mm ou 150 x 60mm em corte reto, secção mínima a ser trabalhada de 10 x 10mm ou 15 x 8mm em corte reto, com diâmetro de peça de 4 a 30mm, espessura de peça de 4 a 30mm, comprimento da peça horizontalmente de 80mm mais espessura, profundidade da peça de 6 x 50mm, comprimento máximo da peça verticalmente de 80mm, rotação do eixo vertical de -10 a 45º, rotação do motor porta ferramenta de 11.000rpm, com capacidade de produção de 900 a 1.350peças/hora.
8465.93.10 | Ex 011 – Lixadeiras acetinadoras eletrônicas para acabamento fino de chapas duras de fibra de madeira e painéis, com velocidade de trabalho de até 40m/min, compostas por patins de contato por reações eletromagnéticas, de extrema sensibilidade para poder lixar peças com diferença na espessura de até 2mm, para lixamento de vernizes aplicados sobre papel melamínico, com lixas abrasivas de 3.250mm, com dispositivo automático de centragem e limpeza.
8465.93.90 | Ex 003 – Máquinas para abrilhantar peças de superfície pintada, cujas peças são depositadas em 1 esteira que em movimento contínuo as transportam para dentro da máquina, onde vários grupos rotativos e orbitais giram em alta velocidade sobre a peça, ao mesmo tempo é aplicado um líquido abrilhantador, deixando assim as peças limpas de qualquer resíduo de cera e realçando o brilho.
8465.93.90 | Ex 004 – Máquinas para polimento de peças com superfície plana pintada, por meio de rolo de pano, com oscilações independentes dos rolos, cabeçote móvel, sistema de fixação de peças por meio de vácuo e prensor lateral com regulagem automática do número de ciclos.
8465.95.91 | Ex 002 - Máquinas para furar lonas de freio a base de misturas abrasivas para uso no setor automotivo, com controlador lógico programável (CLP), utilizando sistema de troca rápida dos cabeçotes por meio das brocas pré-instaladas, contendo 4 cabeçotes individuais que otimizam o ciclo de furação e evitam a colisão das brocas, com abastecimento realizado por esteiras transportadoras e descarregamento realizado por roletes, com alimentação trifásica, 380V, para elaboração de 4 furos e, em seguida, mais 4 furos, totalizando 8 furos em 2 estágios, potência de 40kVA, com raio externo máximo de 235mm, raio interno mínimo de 188mm, largura máxima de 130mm, largura mínima de 115mm, rotação de 3.420rpm, pressão do sistema hidráulico de 35 bar e produção máxima de 705 peças/h.
8465.99.00 | Ex 041 – Máquinas-ferramentas automáticas para furar, ranhurar e fresar contornos retos e curvos em painéis de fibra ou partículas de madeira, com comando numérico computadorizado (CNC), para produção de peças de mobiliário, com mesa de trabalho, sapatas e suportes de vácuo, que posicionam automaticamente nos eixos X e Y conforme o trabalho, atendendo os diversos tamanhos de chapas, com trocador de ferramentas em 8 ou mais posições, com potência mínima da ferramenta principal de 7,5kW.
8465.99.00 | Ex 064 – Máquinas-ferramentas para trabalhar madeiras e derivados, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de furar e serrar, por meio de 1 ou mais cabeçotes, dotados de múltiplas ferramentas verticais e horizontais independentes para trabalhar no mínimo 5 lados da peça com movimentação simultânea da peça em X e os cabeçotes em Y e Z, comprimento máximo da peça de 3.000mm e largura máxima de 900mm, espessura máxima do painel trabalhável de 50mm, potência do motor dos mandris de 2,2kW, velocidade de rotação da serra de 6.000rpm.
8465.99.00 | Ex 105 - Máquinas-ferramentas automáticas, com carregador dotado de pinça de centralização e funcionamento hidráulico para produção de miudezas de madeira a partir de barras quadradas, comprimento máximo da barra de 1.000mm, comprimento máximo da peça de 120mm com furo ou 150mm sem furo, com seção quadrada da barra mínima de 20 x 20mm e máxima de 85 x 85mm, com controlador lógico programável (CLP).
8466.94.30 | Ex 001 - Camisas de aço para serem utilizadas em prensa extrusora horizontal de alumínio, com diâmetro externo de 698,50mm, diâmetro interno de 184,35mm e comprimento de 844,55mm, temperatura de operação interna compreendida de 425 a 480ºC, dotadas de painel de comando com interface homem-máquina (IHM) para distribuição de energia e controle da temperatura.
8474.10.00 | Ex 069 - Separadores rotativos para classificação e especificação granulométrica de carvão mineral, carvão vegetal ou coque de petróleo em processo de moagem contínua em moinho de bolas com capacidade de produção de 32t/h, dotado de rotor de gaiola com diâmetro nominal de 2.370mm, altura nominal de 1.234mm e velocidade máxima de 221rpm.
8474.10.00 | Ex 048 – Peneiras vibratórias de alta frequência, distribuidores de fluxo de entrada superior, com 5 vias independentes, através das caixas de alimentação tipo MS de 7 polegadas, dotadas de telas de poliuretano com abertura variando 0,15 e 0,18mm e 2 moto-vibradores de 2,5HP, de movimento linear, chutes para fração passante e retida, para classificação de minério e capacidade de peneiramento para alimentação (base seca) de até 120toneladas/hora.
8474.10.00 | Ex 057 – Peneiras vibratórias de separação granulométrica de rochas naturais ou material reciclado, autopropelidas sobre esteiras, com acionamento hidráulico, com correia transportadora para transbordo, com capacidade máxima de alimentação igual ou superior a 200t/h.
8474.20.90 | Ex 091 - Unidades destinadas a complementar a moagem de crus para a indústria de cimento com capacidade até 161toneladas/hora (base seca), compostas de: moinho vertical de rolos cônicos, acionado por motor com caixa redutora de potência de 4.300kW, dotado de sistema hidráulico para pressão de moagem, lubrificação forçada e sistema de vedação, separador dinâmico dotado de rotor com diâmetro de 4.600mm; calhas pneumáticas; sistema de detectores de metal; sistema de extrator de metais; ventiladores; filtros; válvulas; sistema de amostragem; sistema de injeção de água; instrumentação elétrica; peneiras vibratórias; chutes de duas vias; balança de correia.
8474.20.90 | Ex 112 - Conjuntos móveis de britagem e peneiramento para minérios de superfície, autopropulsores, com sistema de deslocamento sobre esteiras e acionamento hidráulico.
8474.20.90 | Ex 026 – Moinhos de rolos cilíndricos de alta pressão, com capacidade de processamento compreendida entre 10 e 3.700toneladas/hora, diâmetro dos rolos compreendidos entre 0,5 e 2,6m, com potência de acionamento entre 60 e 6.800kW.
8474.20.90 | Ex 086 – Moinhos verticais para moagem fina e ultrafina destinados a triturar minerais com adição de água, acionados por motores elétricos com potência igual ou superior a 2.000kW, dotados de eixo vertical com rosca (hélice), constituídos por corpo principal incluindo revestimentos de borracha com insertos magnéticos, sistema de transmissão com redutor de velocidades, unidades de lubrificação do redutor e dos mancais e reostato de partida do motor.
8474.20.90 | Ex 088 – Britadores de impacto, com capacidade nominal de até 1.800t/h (base úmida) com polia especial para acoplamento ao motor de até 2.200kW; placas de britagem com indicação de posição; sistema hidráulico para regulagem remota e rotor com diâmetro de 2.200mm e comprimento de 3.000mm; instrumentação elétrica; unidade de lubrificação; unidade hidráulica principal e auxiliar; placas de desgaste; correias e polias de acionamento.
8474.20.90 | Ex 089 – Unidades destinadas a complementar a moagem de combustível sólido como o carvão e o “pet coke”, para serem utilizados como combustível no forno rotativo de clínquer na indústria de cimento com capacidade nominal de até 50t/h para carvão e de até 35t/h para “pet coke”, em base seca, compostos de: moinho de rolos (LM 35.3 D) dotado de sistema hidráulico para pressão de moagem, lubrificação forçada, sistema de selagem, motorredutor de 975kW de potência e separador dinâmico; transportadores de parafuso sem fim; transportador de arrasto por correntes; ventiladores; filtro de mangas; válvulas; sistema de alimentação de carvão para queimador do forno rotativo e do calcinador; instrumentação elétrica; sistema antiexplosão; sistema de injeção de água; sistema de inertização; sistema de amostragem; sopradores; sistema de despoeiramento; medidor de fluxo e sistema de dosagem.
8474.20.90 | Ex 090 – Unidades destinadas a complementar a moagem de crus para a indústria de cimento de capacidade até 570toneladas/hora (base seca), compostas de: moinho vertical de rolos cônicos, dotado de sistema hidráulico para pressão de moagem, lubrificação forçada e sistema de selagem; separador dinâmico dotado de rotor com diâmetro de 4.600mm; sistema de injeção de água; detectores de metal; elevadores de caçambas; eclusas; ventiladores; filtros; válvulas; medidores de fluxo; sistema de extração de silos e amostrador.
8474.80.90 | Ex 011 – Máquinas automáticas de injeção sob pressão de massa cerâmica, para fabricação de louças sanitárias, apresentada sem os moldes, com força de fechamento igual ou superior a 700kgf.
8474.80.90 | Ex 053 – Prensas hidráulicas para a produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de prensagem igual a 75.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm, força máxima do extrator de 150kN.
8474.80.90 | Ex 081 – Prensas hidráulicas automáticas, para fabricação de abrasivos, com capacidade para 400t, com painel de controle eletrônico, uma estação fixa de trabalho e dispositivo de movimentação para alimentação automática.
8477.10.11 | Ex 036 - Máquinas para moldar, por injeção, pré-formas de politereftalato de etileno (PET), dotadas de: injetora hidráulica horizontal com força de fechamento igual a 400 toneladas métricas com unidade de fechamento hidro-mecânico, com placas "Reflex", curso máximo de abertura de 1.925mm, distanciamento entre as colunas de 920 x 920mm, calibração automática de altura de molde, painel de operação com programação de perfil de injeção dedicado para pré-forma PET, controle independente das servoválvulas de fechamento, tonelagem e injeção, controle proporcional de velocidade e pressão de extração, unidade de potência hidráulica enclausurada com motor elétrico refrigerado a água, sistema de filtragem do óleo de alta pressão com monitoramento da pressão, função de injeção e plastificação simultâneas e interligadas, por meio de plastificação contínua, unidade de injeção com remixer no bico, baixa geração de acetaldeído (AA), capacidade de injeção de até 4.910g de PET, volume de injeção de até 5,574cm3, capacidade de plastificação de até 1.450kh/h de PET, pressão de injeção de até 1.650bar, sistema de extração de pré-formas com 4 estágios e resfriamento forçado e controlado das superfícies interna e externa das pré-formas, controle baseado em PC industrial com conexão EtherCat, disponibilidade de monitoração e diagnóstico remoto, transdutores de posição com resolução de 5 mícrons; circuito de controles de entrada e saídas com comunicação Profibus, com molde de 96 cavidades com reconhecimento automático pela máquina por meio de comunicação sem fio e capacidade produtiva igual ou superior a 23.671 pré-formas/h.
8477.20.10 | Ex 144 – Extrusoras de dupla-rosca co-rotantes para produção de compostos de PVC com velocidade máxima de rosca de 300rpm, razão L/D nominal de 32:1, roscas com diâmetro nominal de 112mm, unidade de alimentação forçada, conjunto de roscas adicionais, limitador de torque, sistema de ventilação, conversor de frequência e gabinete de controle com controlador lógico programável (CLP).
8477.20.10 | Ex 178 - Máquinas extrusoras para trabalhar materiais termoplásticos, dupla rosca com diâmetro de 93mm e velocidade máxima de 600rpm, capacidade de 900 a 1.200kg/h para compostos de EPDM, potência total de aquecimento de 78kW com unidade de arrefecimento, bombas de vácuo de -2,2kW com indicador analógico, pressão máxima de trabalho de 16MPA, filtro malha de 100-350 MESH, bomba de fusão de 18,5kW, alimentação lateral, 4 lâminas de corte, armário de controle e comando via PLC.
8477.20.90 | Ex 077 - Extrusoras de cabeça plana, próprias para coextrusão em combinações de máquinas para revestimento e laminação de papel com resinas plásticas, com rosca de 105mm de diâmetro, relação L:D de 32:1, capacidade de 275kg/h e velocidade máxima de trabalho 200m/min.
8477.20.90 | Ex 078 - Combinações de máquinas para produção de 1.158.000m2/ano de painéis de alumínio composto ACM com capacidade de produção de painéis de largura máxima de 1575mm, espessuras de 1,5mm a 6mm e comprimento contínuo, constituída de: máquina extrusora com extrusão através de núcleo de controle de espessura de placa T-die com diâmetro de rosca de 180mm, relação L:D de 35:1, controle de aquecimento automático, com rosca transportadora para alimentação de polímeros com capacidade de 750kg/h; rolos compressores com 3 áreas de aquecimento em aço inoxidável; máquina de aplicação de película de proteção interna com ajuste de espessura de até 0,8mm; desbobinador sincronizado de chapa de alumínio de 0,15mm a 0,5mm; equipamento de composição do grupo com aquecimento; Unidade de refrigeração de ar, composta de camada superior e inferior que esfria o painel até a temperatura ambiente; máquina aplicadora de película adesiva de proteção sincronizada com o ritmo de funcionamento da extrusão inicial e controle de tensão automático; unidade de corte de excesso lateral; 5 rolos niveladores; dispositivo de reboque; unidade de corte vertical automático com regulagem programável.
8477.30.90 | Ex 038 – Máquinas automáticas tipo linear para moldagem por estiramento e sopro de garrafas PET (politereftalato de etileno), com sistema de sopro para cristalização uniforme das paredes de embalagem PET utilizadas para envase a quente de bebidas sem conservantes, dotadas de túnel de alimentação com 2 sensores óptico-eletrônicos, módulos de aquecimento de pré-formas, alimentador de pré-formas, estação de sopro para moldes com 8 cavidades a quente ou 8 cavidades a frio, sistema de recirculação de ar e transportador de ar na saída, controlador lógico programável (CLP) e painel de controle com tela sensível ao toque "touch screen", com capacidade de produção compreendida entre 2.000 e 8.000 garrafas por hora (dependendo das condições da pré-forma e da forma da garrafa), para garrafas com capacidades entre 0,2 e 2,5litros.
8477.51.00 | Ex 035 - Prensas hidráulicas utilizadas para a vulcanização de pneus de borracha, com aros de dimensões compreendidas de 13” a 21”, trabalhando com até 4 moldes de pneus, com força de fechamento para cada molde de 900kN, dotadas de: uma estrutura metálica com 4 cilindros hidráulicos ligados a uma mesa redonda aquecida por vapor; um conjunto de tubulações e válvulas, responsáveis pela distribuição de vapor, água, vácuo, nitrogênio e ar comprimido usados durante o ciclo de vulcanização e moldagem dos pneus; 2 unidades para inflar com ar comprimido o pneu vulcanizado ainda quente, chamadas de PCI’s, tendo cada unidade capacidade para trabalhar com 4 pneus simultaneamente; sistema de bombeamento com pressão de operação de 2.10kgf/cm2; controle e funcionamento por meio de um gabinete elétrico principal, onde estão montados os componentes elétricos e o controlador lógico programável, (PLC), responsável pela lógica e comando de todo o equipamento, com alimentação elétrica de 380V 60Hz trifásica.
8477.59.11 | Ex 022 - Prensas hidráulicas do tipo coluna com diâmetro externo de 52 polegadas, para vulcanização de pneumáticos radiais para automóveis de passageiro, com diâmetro de aro de 14,00 a 20,50 polegadas e diâmetro externo de 20,90 a 34,30 polegadas, com sistema de ajuste de altura para acomodação de moldes com faixa de espessura de 12,20 a 24,80 polegadas; 2 cavidades com controles de operação independentes; medidores de pressão e temperatura; força de fechamento (pressão de aperto) máxima de 1.715kN (175t), constituídas por: 1 corpo único, compreendendo base da prensa, tubulações, cilindros e válvulas, inclusos todos os componentes; travessa superior com hastes para alinhamento e travamento; cilindro hidráulico para abertura e fechamento da prensa; dispositivo de aquecimento e pressurização, com elementos para ajuste de moldes, inclusos válvulas hidropneumáticas, sonda para coleta de temperatura e fixações; braços para carregamento e descarregamento de pneus da prensa; centro mecanismo para alimentação de nitrogênio e vapor; unidade de inflação pós vulcanização (PCI) com braços de descarregamento de pneus; painel pneumático; painéis de automação com controlador lógico programável (CLP), operando em 120VAC monofásico, sistema de controle e monitoramento da vulcanização e painel de controle e operação com interface homem máquina (IHM).
8477.59.90 | Ex 001 – Combinações de máquinas, formando corpo único, destinadas a corrugar (sanfonar), compactar e embalar filmes tubulares flexíveis utilizados no embalamento de produtos cárneos e derivados, compostas por bastidor, mordaças para sustentar o mandril, mandril, desbobinador do filme, unidade de corrugação, braço compactador, unidade de fechamento da extremidade dos tubos, unidades de translação dos tubos, empacotadora e armários elétricos.
8477.59.90 | Ex 088 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional a partir de modelos virtuais que operam por deposição de resinas sobre filme transparente, com resolução de 768 x 1.024dpi.
8477.59.90 | Ex 089 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensional a partir de modelos virtuais que operam por deposição e cura de resinas fotossensíveis por meio de LED DLP, com resolução de 585 dpi.
8477.59.90 | Ex 090 - Máquinas de prototipagem rápida tridimensionais a partir de modelos virtuais, que operam por deposição de materiais termoplásticos extrudados, sem conexão permanente a um PC, com volume de construção igual ou superior a 140 x 140 x 140mm.
8477.80.90 | Ex 320 - Combinações de máquinas para fabricação contínua de blocos de espuma de poliuretano, formando um corpo único, controladas por um controlador lógico programável (CLP), com velocidade de produção entre 3 e 8m/min e com capacidade para produzir blocos de espuma de densidade entre 13 a 80kg/m3 e dimensões de, no máximo, 1,4m de altura e largura compreendida entre 1,4 e 2,4m, compostas por: 1 máquina dosadora automática de líquidos dotada de, no máximo, 40 bombas dosadoras de alta precisão, com vazão máxima de 430kg/min e cabeçote misturador de múltiplas velocidades com diversas entradas para diferentes linhas de produtos químicos, 3 exaustores acoplados ao túnel de formação dos blocos de espuma para extração dos gases de reação, 1 túnel de formação de blocos de espuma dotado de 1 esteira transportadora inferior com 23m de comprimento e sistema “Varimax” de plataformas móveis laterais - esquerda e direita - motorizadas de posição variável, para ajuste da largura dos blocos de espuma durante a produção, equipada com sistemas “RS e Planiblock” para fazer a geometria do bloco, 1 sistema de alimentação e rebobinamento de papéis a serem posicionados nas laterais - esquerda e direita - e abaixo do bloco de espuma, 1 máquina para corte dos blocos de espuma ao final do túnel, sincronizada com a movimentação da esteira.
8477.80.90 | Ex 321 - Máquinas automáticas lineares/rotativas para dobra e corte de anel antiviolação de tampas plásticas de ø38mm de várias geometrias e formatos para o mercado de óleo lubrificante, com capacidade de produção de até 50.000tampas/h, dotadas de calhas pneumáticas transportadoras para alimentação e escoamento das tampas, mesa central com cabeçotes para dobra e corte dos anéis-lacres, estrelas rotativas transportadoras sincronizadas mecanicamente, painel de comando eletrônico com monitor “touch screen” integrado e cabine elétrica.
8477.80.90 | Ex 322 - Máquinas de corte circular de lâminas de espuma de poliuretano para blocos com espessura entre 1 e 50mm para blocos com as pontas emendadas, com comprimento máximo do bloco de 60m, largura máxima de 2.500mm e altura máxima de 1.300mm, dispositivo a vácuo para fixação do bloco a esteira de corte com controle lógico programável (CLP), equipado com 2 esteiras para o corte com torres abertas (função laminadora para blocos de até 30m de comprimento).
8477.80.90 | Ex 323 - Máquinas automáticas de corte circular para lâminas de espuma de poliuretano, utilizadas na fabricação de colchões e estofados, com ajuste automático de ângulo de corte entre 0 e 6º; velocidade de giro de 0,3 a 5rpm, com diâmetro externo de mesa de 7.200mm e diâmetro interno de 2.200mm, para blocos de altura máxima de 1.300mm, com uma unidade de afiação e uma esteira inclinada de alimentação com 3.000mm de comprimento controlada por um controle lógico programável (CLP).
8477.80.90 | Ex 324 - Máquinas arredondadoras de cantos de peças de espumas de poliuretano, com diâmetro de corte variável entre 70 e 200mm, mesa de trabalho de 1.000 x 800mm, velocidade de corte de 3 a 25m/min, equipadas com lâmina de corte rotativa sem fim e unidade de afiação automatizada e esteira motorizada.
8477.80.90 | Ex 325 - Máquinas refiladeiras de espuma de poliuretano, utilizadas para a retirada de cascas laterais de bloco de espuma, com espessura máxima de corte de 200mm, capacidade máxima para deslocamento de 800mm em cada um dos lados, com largura de trabalho entre 1.200 e 2.500mm, simetricamente ou não, equipadas com 2 unidades motorizadas de afiação constante com discos de afiação de 80mm de diâmetro, com ajuste e centralização por meio de ajuste fino, com ajuste motorizado da largura de corte, com esteira não motorizada para o alinhamento do bloco de espuma e controle numérico computadorizado (CLP).
8477.80.90 | Ex 326 - Máquinas de corte, furação e movimentação automática de plástico EVA (Etileno Acetato de Vinilo) em ambiente com atmosfera controlada, com precisão de corte de ±1,5mm, precisão de furação de ± 2mm e precisão de movimentação de ± 2mm, com modo de operação automático ou manual; capacidade de corte máximo de 2.000mm de comprimento e 1.200mm de largura; capacidade de produção de 25s por peça.
8477.80.90 | Ex 327 - Combinações de máquinas para aplicação automática de tiras de borracha STW, com velocidade controlada de até 250m/min, compostas por até 4 braços aplicadores de tira com movimento triaxial variável, contendo sistema de corte embarcado para a aplicação das tiras, dotado de até 4 unidades tensionadoras de correia transportadora com velocidade controlada de até 250m/min, sincronizada com o sistema de aplicação de tira, tendo até 4 unidades acumuladoras de até 50m de tira de borracha, com sistema automático pressionador possuindo sistema de ajuste de pressão e sistema automático de recolhimento de tiras de borracha, controladas por servomecanismos e controlador lógico programável.
8477.80.90 | Ex 328 - Máquinas automáticas, constituídas de corpo único, para construção de pneumáticos radiais para veículos de passeio e camionete, com diâmetros compreendidos entre 15 e 24 polegadas, dotadas de: mandril giratório para confecção da carcaça do pneu, com estação servidora automática número 1 com posto de colocação e aplicação de componentes; dispositivo para perfilados de borracha tipo banda lateral, com alimentador banda lateral; dispositivo para lâmina de borracha tipo estanque, com alimentador estanque; 2 sistemas para lonas de tecido emborrachado, com alimentador de lonas de tecido emborrachado; aplicador de talão; dispositivo de transferência da carcaça para o tambor de conformação; mandril giratório para o pacote de lonas de aço emborrachado e banda de rodagem, com estação servidora automática número 2 com postos de colocação e aplicação de componentes; sistema duplo para lonas de aço emborrachadas, com alimentador de tecido de aço; sistema duplo para banda de rodagem, com alimentador de banda de rodagem; sistema para tiras de lona de tecido emborrachado com alimentador de lâmina de borracha; dispositivo de transferência para transferência da cinta para o tambor de conformação; sistema autodescarregador de pneu verde para retirada do pneu produzido; sistema de automontagem de pneu verde para carregamento no carro transportador; conjunto de painéis de automação com controlador lógico programável (CLP); painéis de potência, controle e comando.
8477.80.90 | Ex 329 - Máquinas para fabricação de pneumáticos radiais para equipamentos agrícolas, com capacidade para produção de pneumáticos com tamanhos entre 26 e 42 polegadas, banda de rodagem compreendida de 439mm a 844mm e velocidade máxima de 30rpm, construída em corpo único em estrutura metálica equipada com ferramentais para pneus de aro 42 polegadas em ambos os estágios, dotada de mandril giratório motorizado com tambor para carcaças, mandril giratório motorizado com tambor para lonas de tecido de aço e lâminas de borracha, dispositivo duplo Automático para carregamento de talão, transferidor do pacote de cinta de rodagem, alimentador de estanque e alimentadores de tecido para duas unidades de estágio, alimentador duplo para banda lateral, unidade de roletagem, alimentador de lâmina de borracha e alimentadores de lona de tecido de aço para duas unidades de estágio, alimentador de duplo para perfilado de borracha inserção de lona de tecido, dispositivo automático de descarregamento do pneu verde, painéis de controle, potência e comando e automação com controlador lógico programável (CLP), com capacidade média de produção de 2,5 pneus hora.
8477.80.90 | Ex 132 – Máquinas automáticas para produção de bastões de poliéster utilizados na fabricação de botões, com capacidade de produção de 100kg/hora, tamanho dos tubos de 40,6 a 254cm, com 4 mecanismos de bombas com velocidade de 8 a 350rpm e capacidade de 4 a 90kg/hora, com 4 misturadores.
8477.80.90 | Ex 133 – Máquinas para produção de placas de resina de poliéster por centrifugação, para fabricação de botões, com cilindro de dimensões iguais ou superiores a 880 x 570mm, com controle de variação de velocidade de 2 a 2.800rpm, com capacidade máxima para produzir placas com espessura da manta de 15mm e produção de 2, 3 placas por hora.
8477.80.90 | Ex 275 – Combinações de máquinas para produção de talão emborrachado do pneu, com capacidade de produção de 3 talões em 18 segundos para pneu com aro entre 13 e 18 polegadas, com opção de desbobinar 3 carretéis de fios de aço com diâmetro compreendido entre 1,2 a 1,55mm, que, após revestimento da borracha, passa para 1,51 ±0,2 e 1,85 ±0,2mm, com capacidade de alimentação de borracha com diâmetro 14 ±2mm, com amarração automática das extremidades do talão por fio de nylon TV051 com comprimento de 50 a 75mm linear, inserção de espaçador de plástico automática entre unidades do talão, com controlador lógico programável (CLP), compostas dos seguintes equipamentos: desbobinador do fio de aço, aquecedor do fio de aço, revestidor de borracha, equipamento formador de talão, amarrador de fio de nylon e insersor automático de espaçado entre os talões.
8478.10.90 | Ex 009 - Máquinas para identificação e retirada do NTRM (material não conforme) contido junto ao tabaco, detecção por meio de laser e retirada do NTRM por meio de jatos de ar, com capacidade para processar 12.000 kg/h.
8479.10.10 | Ex 007 – Máquinas autopropulsadas concebidas para operações de conservação e manutenção de revestimentos asfálticos e acabamento de superfícies de rodagem betuminosas de ruas, avenidas e rodovias públicas com motor a diesel, sobre 4 rodas, transmissão hidrostática com as posições de marcha à frente, neutro e marcha à ré, cabine de operações informatizada para controle das fases construtivas de reparo e comando hidráulico e eletrônico do equipamento, caçamba térmica de paredes duplas aquecida pelos gases originados pela combustão do motor e dotado de eixo helicoidal para transporte do asfalto até a correia entregadora no bucal de saída, reservatório aquecido para emulsão asfáltica e um braço ou lança hidráulica extensível longitudinal e transversalmente com aplicador de jato de ar para limpeza dos locais de reparo e aplicador por pressão hidráulica de emulsão asfáltica para as fases de pintura de ligação e imprimação, lança extensível com uma régua niveladora de asfalto e um rolo de compactação com capacidade de pressão de 15kg/cm para finalizar as operações de reparo nos revestimentos asfálticos, inteiramente integrados sobre seu chassi.
8479.10.10 | Ex 008 – Pavimentadoras de asfalto, autopropulsadas sobre esteira, com alcance de pavimentação entre 1.219 e 3.962mm, profundidade máxima de pavimentação de 152mm, mesa com flutuação e ajuste entre 2.438 e 3.962mm, vibração entre 2.500 e 3.000vpm e potência bruta entre 36 e 48HP.
8479.10.10 | Ex 012 – Pavimentadoras equipadas com mesa extendedora com sistema de tamper e vibração, autopropelida sobre esteiras, com velocidade de pavimentação máxima de 20m/min e velocidade máxima de translado de 4,5km/h ambas reguladas progressivamente, rendimento máximo de trabalho de 700t/h, equipadas com módulo especial de aspersão de emulsão asfáltica, aquecida eletricamente, com capacidade máxima de 2.000 litros, dotadas de bomba de alimentação com capacidade de aplicação de 0,2 a 1,6kg/m² via 5 segmentos de barra spray com largura de aplicação entre 2,5 e 6m, sistema de limpeza e comando eletrônico, com potência nominal do motor de 129,6kW a 2.000rpm.
8479.10.90 | Ex 010 – Veículos autopropulsados sobre rodas, para a mixagem e transferência de concreto betuminoso usinado a quente, com capacidade de 25 toneladas, com oscilação da correia transportadora de descarga igual ou inferior a 110º, com distância entre eixos de 4,37m, acionados por motor diesel, com potência igual a 300HP.
8479.10.90 | Ex 031 – Vibroacabadoras autopropulsadas sobre esteiras, para fabricação de artefatos de concreto em operação contínua, alimentadas com concreto através de correias ou diretamente no local de concretagem, com movimentação através de 3 esteiras, com velocidade máxima de pavimentação de 20m/min e velocidade máxima de deslocamento de 35m/min, com capacidade máxima de pavimentação de 1.800mm de largura e 1.300mm de profundidade.
8479.50.00 | Ex 094 - Robôs industriais, constituídos de unidade mecânica com 1 braço, com 4 ou mais eixos de movimentação, capacidade de carga de 160 até 215kg, acompanhados de painel de comando.
8479.82.10 | Ex 123 - Máquinas automáticas para preparação de cola utilizada na produção de chapas de papelão ondulado, com misturador de alta dissolução (high shear), com capacidade de produção de 2.500 de cola por hora (tempo de preparação por batelada de aproximadamente 20 minutos), com sequência de preparação de cola em 10 passos e quantidade de ingredientes ajustáveis, com capacidade de armazenar e preparar automaticamente 10 tipos de receita, aquecimento de água automático por vapor, controles para uso de água reciclada, medição de ingredientes por meio de células de carga, depósito para amido comum e modificado com alimentação por rosca sem fim, 2 tanques de armazenagem em aço inox com agitadores e sistema de controle para detectar nível baixo de cola, solicitando a preparação automática de novas bateladas, sistema automático de adição e dosagem de aditivos líquidos, bombas de circulação de adesivo, equipadas com controlador lógico programável (CLP) e tela de controle de operação tipo "touch screen". Ex 123 - Máquinas automáticas para preparação de cola utilizada na produção de chapas de papelão ondulado, com misturador de alta dissolução (high shear), com capacidade de produção de 2.500 litros de cola por hora (tempo de preparação por batelada de aproximadamente 20 minutos), com sequência de preparação de cola em 10 passos e quantidade de ingredientes ajustáveis, com capacidade de armazenar e preparar automaticamente 10 tipos de receita, aquecimento de água automático por vapor, controles para uso de água reciclada, medição de ingredientes por meio de células de carga, depósito para amido comum e modificado com alimentação por rosca sem fim, 2 tanques de armazenagem em aço inox com agitadores e sistema de controle para detectar nível baixo de cola, solicitando a preparação automática de novas bateladas, sistema automático de adição e dosagem de aditivos líquidos, bombas de circulação de adesivo, equipadas com controlador lógico programável (CLP) e tela de controle de operação tipo "touch screen".(Redação dada pela Resolução CAMEX nº 12, de 2015) Ex 123 - Máquinas automáticas para preparação de cola utilizada na produção de chapas de papelão ondulado, com misturador de alta dissolução (high shear), com capacidade de produção de 2.500 litros de cola por hora (tempo de preparação por batelada de aproximadamente 20 minutos), com sequência de preparação de cola em 10 passos e quantidade de ingredientes ajustáveis, com capacidade de armazenar e preparar automaticamente 10 tipos de receita, aquecimento de água automático por vapor, controles para uso de água reciclada, medição de ingredientes por meio de células de carga, depósito para amido comum e modificado com alimentação por rosca sem fim, 2 tanques de armazenagem em aço inox com agitadores e sistema de controle para detectar nível baixo de cola, solicitando a preparação automática de novas bateladas, sistema automático de adição e dosagem de aditivos líquidos, bombas de circulação de adesivo, equipadas com controlador lógico programável (CLP) e tela de controle de operação tipo “touch screen”. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 22, de 2015)
8479.82.90 | Ex 081 - Combinações de máquinas para separação de materiais diversos, tais como metais mistos, minérios, carvão, plásticos, cinzas de incinerador de resíduos de madeira, escórias de metais, compostas de: sensor de raios-X por transmissão tipo HI-SCAN 150MPI, câmara sensível a raios-X para medição da absorção específica do material através da técnica de "dual-energy", esteira feita de poliuretano (PU) com largura de trabalho de 1,0m ou 2,0m para individualização e uniformização de partículas com acionamento feito por motorredutor com 3,0kW de potência; 80 válvulas de ejeção de partículas por metro com abertura de 12,5mm, através de jato de ar comprimido com pressão de trabalho máxima de 10bar e consumo máximo de ar de 7Nm³/min; sistema de descarga do material sepadado com largura de trabalho de 950mmm ou 1.950mm; com respectivos painel de força e painel de controle com potência de 20kVA e controlador.
8479.89.11 | Ex 033 – Máquinas automáticas para fabricação de comprimido por compressão, dotadas de: controlador lógico programável (CLP), platô intercambiável de 3 peças, 1 rampa de enchimento, 2 rampas adicionais de enchimento, 1 medição de força de compressão no primeiro estágio, 1 medição da espessura do punção superior, 1 medição da espessura do punção inferior, 1 controle de medição da força de ejeção, 1 amostragem de comprimido em alta velocidade, 1 hélice do alimentador adicional, 1 porta "USB", 1 conjunto de peça de reposição recomendadas, 1 sistema de abastecimento de pós, 1 desempoeirador vertical, 1 detector de metal, jogo de punções redondos para platô, produção de 402.000comprimidos/hora.
8479.89.12 | Ex 042 – Máquinas para dosagem em linha de ingredientes pré-tratados em produtos assépticos líquidos tipo longa vida, sob condições assépticas, dotadas de válvulas, câmara de injeção, bombas de dosagem, filtros, medidores de vazão, sensores de pressão, transmissores de temperatura e painel de controle com sistema de intertravamento ingrediente/produto automatizado, formando um corpo único, com capacidade de dosagem de 0,5 a 30 litros/hora.
8479.89.12 | Ex 065 – Máquinas para dosagem contínua de partículas de madeira na entrada do processo de secagem para a fabricação de painéis de madeira reconstituída, com vazão igual ou superior a 240m3/h - 18t/h e capacidade de armazenamento igual ou superior a 6m3.
8479.89.91 | Ex 004 - Máquinas de lavagem e secagem de peças em cestos em câmara a vácuo por sistema de ultrassom, com filtragem e separação de óleo, sem descarte do fluido de lavagem, dotadas de 2 ou 3 tanques e painel de operação com controlador lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 632 – Máquinas automáticas de encastoamento (prensagem) de agulhas cirúrgicas nas duas pontas dos fios de suturas, com 25 ciclos/minuto, capacidade de produção entre 700 e 1.350unidades/hora, dispositivo alimentador de agulhas, dispositivo de posicionamento de agulhas, desbobinador de fio, verificador de diâmetro de tensão do fio, engomador da ponta do fio, padronizador de comprimento, corte e inserção do fio na agulha, dispositivo de prensagem, dispositivo de teste de resistência de encastoamento (prensagem) e aprovação ou descarte do produto.
8479.89.99 | Ex 682 – Máquinas semiautomáticas para aplicação de enfeites tipo meia pérola de diversos tamanhos e formas na face superior de tecidos, couros e laminados sintéticos, com fixação por intermédio de pinos de metal comum na contra-face, com fácil seleção de tamanho e forma do enfeite, precisão de aplicação por ponto de laser, velocidade de aplicação de 140 peças por minuto, para funcionar em corrente elétrica monofásica de 220V, 50/60Hz, consumo de 300W, ar comprimido superior a 1HP, dimensões 550 x 580 x 1.200mm, acionamento por pedal, com painel de acionamento e controle, compartimento para pinos, compartimento para enfeites.
8479.89.99 | Ex 704 – Bobinadores automáticos, com base simples, blindados ou não, para enrolamento de mangueiras utilizadas no transporte de óleo, graxa, água ou ar, com sistema de retração por mola, hidráulico ou elétrico, com capacidade para mangueiras com comprimento máximo de até 30 metros e diâmetro nominal máximo de até 1 polegada.
8479.89.99 | Ex 728 – Aparelhos automáticos para evacuação e carga de gás refrigerante, inflamáveis e/ou não inflamáveis, operando com mais de 900 canais de carga programáveis, velocidade de carga igual ou superior a 10g/sec (gás inflamável e não inflamável), para serem utilizados em linha de fabricação de refrigeradores, freezers domésticos ou ar condicionado.
8479.89.99 | Ex 926 - Máquinas de resfriamento de baterias chumbo ácido por banho de água, para processo de formação de baterias automotivas tipo "flooded", dotadas de mesa de formação com 2 linhas distintas com capacidade para 256 baterias cada, transportadores motorizados de entrada e saída de baterias para mesa de formação, sistema de aspiração e de purificação dos gases gerados durante a formação, com vazão nominal de 42.000m3/h, revestimento anticorrosivo em PP, painéis elétricos de controle e sistema supervisório central com controlador lógico programável (CLP) do ciclo de formação.
8479.89.99 | Ex 927 - Máquinas automáticas para cortar bobinas de mantas betuminosas estruturadas em seguimentos de 20mm de comprimento, controladas por CLP (controlador lógico programável), com comprimento de trabalho de 1.700mm e diâmetro externo de bobina de, no máximo, 250mm.
8479.89.99 | Ex 928 - Equipamentos neutralizadores, montados em “skid”, para produção de Lauril Sulfato de Sódio 28wt.% e Lauriléter Sulfato de Sódio (SLES) 27wt.% ou 70wt.%, por meio da mistura de ácido sulfônico ou ácido sulfúrico de álcool etoxilado com agente neutralizante.
8479.89.99 | Ex 929 - Combinações de máquinas formando uma unidade funcional, para executar em conjunto a formação de lã de vidro, interligadas por dutos de ar, cabos elétricos e dispositivos de transmissão de esteira, compostas de: máquina de conformação e acomodação mecânica (Forming) da lã de vidro a frio, com formação de 1.200mm, velocidade da linha de 1,5 até 85m/min, largura de 900 até 1.400mm, contendo 3 compartimentos de sucção e com peso máximo de 0,25 até 7,7kg/m2, acionada por controlador lógico programável de alimentação 380V trifásico e frequência 60Hz, para fabricação de mantas e painéis de lã de vidro de uso em cobertura e isolamento térmico e acústico; sistema aplicador de cola em rolo de vedação; forno de cura de gás natural com temperatura de 250ºC, com 35m de comprimento, dotado de 4 zonas, com dutos de circulação e exaustão do ar com lubrificação das correntes e sistema de lavagem de alta pressão 5.000PSI; sistema de resfriamento de lã de vidro por meio de sucção do ar; sistema de corte e acabamento de extremidades dotado de 5 a 7 conjuntos de lâminas metálicas ajustáveis automaticamente; sistema de rolos quentes rotativo de aquecimento elétrico com temperatura máxima de 350ºC com motor de acionamento de 7,5HP.
8479.89.99 | Ex 930 - Combinações de máquinas automáticas horizontais com tratamento de água desmineralizada, lavagem e secagem de chapas de vidro plano, com largura máxima de trabalho de 2.200mm, dimensões mínimas de 300 x 150mm, espessura de 3 a 35mm e velocidade de trabalho de 2 a 7m/min, controladas por controlador lógico programável (CLP), compostas de: estação de tratamento de água desmineralizada; estação de lavagem com 3 pares de escovas cilíndricas e 3 tanques (fria-quente-fria) e secagem com 2 pares de sopradores de ar e um ventilador e barra antiestática.
8479.89.99 | Ex 931 - Combinações de máquinas para desmoldagem de carcaças aletadas e tampas para motores elétricos, fabricadas em ferro fundido por sistema contínuo de produção (passagem pelo equipamento), com capacidade de processamento de 14t/h de peças fundidas e 100t/h de areia de fundição, com altura máxima de queda das peças de 50mm, compostas de: software de gerenciamento total do sistema para controle da amplitude, inclinação, frequência, velocidade, qualidade das peças e índice de refugo (menor que 500ppm); recirculador e um dispositivo queimador, com capacidade máxima de 45.000kg; separador de areia das peças e dos canais de alimentação, com alimentador e sistema de recirculação e retorno de areia.
8479.89.99 | Ex 932 - Máquinas automáticas para tratamento de resíduos sólidos orgânicos por meio de biodigestão aeróbia realizada pela adição de água e micro-organismos na qual, em 24h, tem como produto final água, com capacidade para tratar até 680kg/dia, fabricada em carcaça de aço inoxidável, com dimensões 1,45 x 1,12 x 1,32m (CxLxA), com peso de 454kg, com controle por painel "touch screen" e com acesso remoto.
8479.89.99 | Ex 933 - Máquinas automáticas para tratamento de resíduos sólidos orgânicos por meio de biodigestão aeróbia realizada pela adição de água e micro-organismos na qual, em 24h, tem como produto final água, com capacidade para tratar até 362kg/dia, fabricada em carcaça de aço inoxidável, com dimensões 1,09 x 0,91 x 1,22m (CxLxA), com peso de 310kg, com controle por painel "touch screen" e com acesso remoto.
8479.89.99 | Ex 934 - Máquinas automáticas para tratamento de resíduos sólidos orgânicos por meio de biodigestão aeróbia realizada pela adição de água e micro-organismos na qual, em 24h, tem como produto final água, com capacidade para tratar até 1.134kg/dia, fabricada em carcaça de aço inoxidável, com dimensões 1,77 x 1,15 x 1,37m (CxLxA), com peso de 612kg, com controle por painel "touch screen" e com acesso remoto.
8479.89.99 | Ex 935 - Combinações de máquinas para furação, inspeção de furos, selagem e cravação de prendedores em cones de cauda de aeronaves, compostas por: 1 máquina automática de furação, inspeção de furos, aplicação de selante e cravação de prendedores aeronáuticos com repetibilidade de ± 0.035mm, 1 braço robótico para posicionamento do produto com capacidade de 700kg e 2.83m de alcance, sistema de visão para reconhecimento de peças, sistema de envio de prendedores , sistema de aspiração de resíduos, sistema de proteção, controlados pro controlador numérico computadorizado (CNC), e 4 dispositivos de suportagem, sendo 1 dispositivo da baia APU, 1 dispositivo do silenciador e cone cauda, 1 dispositivo do capô dianteira e 1 dispositivo para painel da dianteira e caverna de pressão, que são interconectados com braço robótico para garantir a integridade geométrica do produto.
8479.89.99 | Ex 936 - Máquinas para montagem flexível do anel externo, anel interno, gaiola e esfera, de rolamentos para cubo de roda, por meio de pressão, dotadas de uma mesa rotativa de 6 posições, incluindo alimentadores das peças e transportadores, com controlador lógico programável (CLP).
8479.89.99 | Ex 937 - Combinações de máquina para fabricação contínua das placas, compostas por: 1 desbobindador horizontal de fitas de grades de chumbo com diâmetro de 182cm e velocidade de até 40m/min; 1 máquina aplicadora de pasta com peneira centrífuga, correia metálica com velocidade de até 60m/min e aplicadora de papel com diâmetro de 21 polegadas e velocidade de até 40m/min; 1 máquina de corte com 4 facas rotativas, com diâmetro de 18,4cm, velocidade de até 40m/min; 1 forno a gás de pré-secagem com câmara de aquecimento de 5,95m3, com aquecedor de 377,83kcal, irradiação térmica de 45,69W/m2; 1 empilhador automático, equipado com sistema de controle e supervisão com controladores lógicos programáveis (CLP).
8479.89.99 | Ex 938 - Combinações de máquinas para impregnação de resina isolante em peças/componentes elétricos, com câmara de vácuo e pressão (VPI), com unidade geradora de vácuo com sucção de 100m3/h, com secador de ar, com proteção para operação em atmosfera de substâncias voláteis e potencialmente explosivas, com capacidade para cargas de 500kgf, com painel de comando computadorizado, compostas por: 1 autoclave horizontal para impregnação com diâmetro interno de 930mm com volume de 1,5m3, nível de vácuo admissível de 0,01mbar e pressão máxima de 7,2bar, com equipamento de aquecimento elétrico e tanques para conservação da temperatura a 90ºC e equipamento de resfriamento de 10kW para redução da temperatura a 10ºC; 1 tanque vertical com capacidade para armazenamento de 420 litros de resinas, com diâmetro interno de 690 x 1.400mm de altura; 1 tanque vertical com capacidade para armazenamento de 470 litros de resinas, com diâmetro interno de 785 x 1.050mm de comprimento; unidade geradora de vácuo; estufa de cura com potência de 36kW, capacidade máxima para temperatura de 250ºC, câmara interna com dimensões de 1.500 x 1.500 x 1.200mm.
8479.89.99 | Ex 939 - Combinações de máquinas para produção de catalisadores de formatos cilíndrico, oval e outras geometrias de diâmetros de 50 a 250mm, com um tempo de ciclo de 45s de produção cada, de alimentação manual dos componentes do catalisador (manta, cerâmica e tubo), comandadas por controlador lógico programável (CLP) com tela de comando “touch screen”, com ou sem robô manipulador vertical de garra dupla, com unidade de autoenvelopamento de manta (processo de envolvimento da cerâmica pela manta), com unidade com fuso esférico roscado para encapsulamento (inserção da cerâmica envolvida pela manta no tubo), com estação de gravação borries de informações nos tubos após a inserção, com esteira de descarte do catalisador produzido, com dispositivos de segurança.
8479.89.99 | Ex 940 - Combinações de máquinas para formação de baterias automotivas tipo "flooded", compostas de estação automática de enchimento de solução eletrolítica, com 4 cabeçotes, cada um com 6 bicos injetores de solução, com capacidade máxima de enchimento de 4 baterias/ciclo, pré-alimentador com 2 esteiras transportadoras com sensores de posicionamento e movimentação, conjunto pneumático de direcionamento e alimentação das baterias para as esteiras, posicionador automático para entrada das baterias no banco de formação, dotado de conjunto pneumático para deslocamento das baterias, cilindro de travamento de posição, banco de formação por banho em água com 2 linhas distintas com capacidade para 256 baterias cada, transportadores motorizados de entrada e saída de baterias para banco de formação, com sistema de aspiração e de purificação dos gases gerados durante a formação, com vazão nominal de 42.000m³/h, sistema de refrigeração com trocadores de calor e chiller com potência de refrigeração de 350kW, refrigerado a ar, revestimento anticorrosivo em PP e painéis elétricos de controle.
8479.89.99 | Ex 941 - Equipamentos desgaseificadores de pasta de Lauriléter Sulfato de Sódio (SLES), com capacidade para processar 9,3t/h com 70% de pasta concentrado.
8479.89.99 | Ex 942 - Máquinas automáticas para produção de rolos de mantas betuminosas estruturadas com capacidade de produção de 7 a 10 rolos de 60kg/min com 320mm de diâmetro externo e 1.100mm de largura, constituída de 01 mecanismo enrolador com mandril expandido de 86,5mm de diâmetro, 01 mecanismo de corte do comprimento a ser enrolado, aplicadores de fita adesiva para lacração do rolo, 01 mecanismo pneumático de 6ATM para inserir tubos de papelão no centro dos rolos, 01 mecanismo de liberação automática do rolo pronto através de rotação de 90º e inserção de reforços cônicos de madeira nos tudos de papelão, armário elétrico, painel de controle e joystick para comando a distância.
8479.90.90 | Ex 015 – Cintas de aço, para uso exclusivo em prensas contínuas, para transporte e meio de pressão para colar papéis melamínicos de forma contínua, em painéis de madeira reconstituídos com dimensões da cinta de 1,6mm ou maior, comprimento de 11.370mm ou maior e largura de 1.900mm ou maior.
8480.71.00 | Ex 073 - Moldes de dupla-injeção de 1 a 48 cavidades para trabalhar com máquinas que possuem mesa rotativa para fabricação de peças plásticas voltadas à separação acústica para carros, confeccionados com aço especial em base carbono, utilizados para a injeção de plásticos (resinas de PA6.6 e EVA) com capacidade para 276pares/h em ciclo de 52s e variação de espessura menor que 0,2mm, com temperatura de operação entre 245 e 285 °C para PA6.6 e temperatura de operação entre 85 e 100ºC para EVA e sistema de ejeção hidráulico em paralelo, dotado de sistema "hot runners" internos.
8480.71.00 | Ex 074 - Moldes de 96 cavidades 50v x 140h para injeção de pré-formas de politereftalato de etileno (PET) de 41g, com variação de peso de ± 0,40g, com capacidade de injeção de 96 peças/ciclo, e ciclo de 10,9s, com placa extratora para retirada de pré-formas de 4 posições, "CoolPik" para extração de calor.
8480.71.00 | Ex 075 - Moldes de injeção com 32 cavidades para fabricação de tampas plásticas de ø 38mm para embalagens plásticas de óleo lubrificante, com machos, cavidades e demais componentes moldantes produzidos em aços especiais e cobre-berílio, com revestimentos especiais tipo DLC coating e Bordem coating e com sistema de ejeção mecânico-pneumático e sistema de injeção equipado com controle de temperatura individual em todas as cavidades, utilizados para injeção de polietileno de alta densidade com capacidade de produção de até 23.040tampas/h, com tempo de ciclo abaixo de 5s, com variação de espessura das paredes da tampa menor que 0,02mm, com variação do peso das tampas menor que 0,05g e com variação dimensional menor ou igual a 0,10mm.
8480.71.00 | Ex 076 - Moldes de 96 cavidades 50v x 140h para injeção de pré-formas de politereftalato de etileno (PET) de 12g, com variação de peso de ± 0,20g, com capacidade de injeção de 96 peças/ciclo, e ciclo de 7,1s, com placa extratora para retirada de pré-formas de 4 posições, "CoolPik" para extração de calor.
8481.20.90 | Ex 003 - Válvulas seletoras para sistema hidráulico, para pressão máxima de trabalho igual ou superior a 6.900kPa.
8481.30.00 | Ex 010 - Conjuntos de válvulas de retenção tipo Flap de diâmetros compreendidos entre 630 e 1.120mm, projetadas para temperaturas de até 900ºC, para controle do fluxo do gás por meio dos dutos de alimentação do material entre os 6 estágios da torre de ciclones e do duto de retorno do pó, da unidade de pré-aquecimento de farinha de cru para a produção de clínquer.
8481.40.00 | Ex 004 - Válvulas de segurança de sub-superfície, cisalhantes, para utilização em poços de petróleo e gás, para operação em águas profundas de até 3.000m, com pressão de trabalho de até 10.000 psi, para interrupção do fluxo do fluido do poço por meio de fechamento de emergência, acionadas por pressão hidráulica e submetida a temperaturas de até 135ºC.
8481.80.97 | Ex 001 - Válvula borboleta com 1 lâmina, diâmetro da válvula de 1500mm, dimensão de flange para flange de 1500mm, operada eletricamente, fluxo de gás com volume de 780mm3/min, pressão estática a montante de -3000Pa, pressão estática a jusante de -3000 KPA, temperatura máxima de gás contínuo e intermitente de 1000ºC/min, projetada para controle de gases gerados no duto ascendente do forno de calcinação da unidade de pré- aquecimento da farinha de cru para produção de clinquer.
8481.80.99 | Ex 044 – Válvulas para controle de escoamento de óleo ou graxa lubrificante, com fluxo máximo de até 60L/min ou 2.500g/min, respectivamente, acionadas manualmente através de gatilho, equipadas com medidor digital e bico antigotejante.
8481.80.99 | Ex 059 - Válvulas tipo guilhotina para o duto de ar terciário capazes de suportar temperaturas de até 925ºC, com 2.500mm de diâmetro, altura de 5.220mm, acionadas por motorredutor com transmissão de movimento por engrenagem helicoidal e potência instalada de 2,2kW, para controle do fluxo do ar de combustão proveniente do resfriador, entre o forno rotativo e o calcinador da unidade de pré-aquecimento da farinha de cru para a produção de clínquer.
8481.80.99 | Ex 060 - Válvulas tipo guilhotina com 4 atuadores para controle do fluxo de gases quentes no sistema de pré-aquecimento de farinha de cru para produção de clínquer, motorizadas, feitas em aço e revestidas de refratário, capazes de suportar temperaturas de até 900ºC, com passagem quadrada de 2.500 x 2.500mm, largura total de 3.318mm e comprimento total de 9.306mm.
8481.80.99 | Ex 061 - Comporta motorizada com dimensões nominais de 1.120mm de diâmetro, 2.862mm de altura total e 3.130mm de largura total, com acionamento por motorredutor com potência instalada de 1,1kW para divisão da farinha de cru entre as diversas seções do tubo ascendente e do calcinador da unidade de pré-aquecimento para produção de clinquer.
8483.40.10 | Ex 056 – Caixas de redução de rotação e transmissão de movimento, com travessa metálica, de sistema de redução planetário e acionamento por motor elétrico, capaz de receber rotações de entrada de até 760 revoluções por minuto (rpm), relação de redução de velocidades de 6,4:1, e rotação de saída equivalente a 119rpm, montadas em corpo único, acopladas diretamente ao motor por meio de engrenagens e providas de embreagem para a comutação das fases de lavagem (agitação e centrifugação).
8483.40.10 | Ex 057 – Caixas de redução de rotação e transmissão de movimento, com freio e sem motor, de sistema de redução planetário e acionamento por motor elétrico, capaz de receber rotações de entrada de até 800 revoluções por minuto (rpm), relação de redução de velocidades de 5,33:1, e rotação de saída equivalente a 150rpm, montadas em corpo único, acopladas ao motor por meio de polias e providas de embreagem, para a comutação das fases de lavagem (agitação e centrifugação).
8483.40.10 | Ex 058 – Caixas de redução de rotação e transmissão de movimento, com freio e sem motor, de sistema de redução planetário e acionamento por motor elétrico, capaz de receber rotações de entrada de até 660 revoluções por minuto (rpm), relação de redução de velocidades de 5,20:1, e rotação de saída equivalente a 127rpm, montadas em corpo único, acopladas ao motor por meio de polias e providas de embreagem, para a comutação das fases de lavagem (agitação e centrifugação)
8483.40.10 | Ex 088 - Variadores de velocidade de acionamento de bombas de alimentação de caldeira com características de torque parabólico, com potência de transmissão até 4.500kW e rotação máxima de saída de 3.600rpm.
8483.40.10 | Ex 089 - Reversores com redução real 3,04:1, e relação nominal 3:1, para acoplamento em motores diesel com potência máxima de 55,2kW (0,0184kW/(r-min-1)) e rotação de saída máxima a 3.000rpm, destinados à aplicação em trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 090 - Reversores com relação de redução real 3,11:1 e relação de redução nominal 3:1, para acoplamento em motores a diesel com potência máxima de 22,2kW (0,0074kW/(r-min-1)) e rotação de saída máxima a 3.000rpm, destinados à aplicação em trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 091 - Reversores com redução real 4,05:1, e relação nominal 4:1, para acoplamento em motores a diesel com potência máxima de 42kW (0,0140kW/(r-min-1)) e rotação de saída máxima a 3.000rpm, destinados à aplicação em trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 092 - Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em embarcações de pequeno porte, acionadas por bomba hidráulica, com reduções, avante e ré, de 1,65:1, ou de 1,78:1, ou de 1,97:1, ou de 2,18:1, com ou sem a espelho de popa ("transom").
8483.40.10 | Ex 093 - Transmissões do tipo "rabeta" para utilização em veleiros ou embarcações de pequeno porte, com reduções, avante e ré, de 2,23:1 ou de 2,49:1 ou de 2,64:1.
8483.90.00 | Ex 005 - Conjuntos de componentes para redutor planetário de 2 estágios de potência igual ou superior a 6.352kW com redução principal de i=60,93 para moinho de cimento, dotados de: primeiro estágio de redução montado em uma carcaça bipartida fabricada em aço, contendo pinhão solar fabricado em aço forjado com 22 dentes retos, caixa com 3 engrenagens planetárias com 84 dentes retos cada uma, 3 eixos fabricados em aço forjado com tratamento térmico e anel de encosto dentado fabricado em bronze, anel dentado com seu suporte e mancal central fabricados em aço, 2 mancais centrais do conjunto e vedações; e acoplamento de alta velocidade com deslocamento axial para ser instalado entre o motor principal e o redutor.
8486.20.00 | Ex 001 - Combinações de máquinas para produção em sequência de módulos fotovoltaicos policristalino e monocristalino de até 400W em ambiente com atmosfera controlada e de tamanho dos módulos de até 1.956 x 992 x 50mm, compostas de: transferidor automático de vidro para vidros de largura de 800 a 1.000mm e comprimento entre 1.300 e 2.000mm e com menos de 30kg; solda automática infravermelha sem contato com localizador óptico com precisão de posicionamento ≤0,2mm, com inspeção da célula solar durante o carregamento; colocação automática de células solares para módulos de até 1.300 a 2.000mm de comprimento de 800 a 1.100mm de largura; laminação automática a vácuo dos módulos fotovoltaicos de 5 a 8min, precisão de temperatura de ± 1ºC, sistema de transferência de calor por circulação de óleo, vácuo de até 30Pa ou 120Pa dentro de 2min, sistema de aquecimento e vácuo independentes e pressão e temperatura separados, adequado para laminação de módulos de vidro duplo; máquina para aparação automática dos módulos fotovoltaicos com capacidade ≤40s por peça.
8502.31.00 | Ex 002 – Grupos eletrogêneos de energia eólica, com potência nominal entre 600kW e 1.000kW, altura de torre entre 60 e 73 metros e diâmetro do rotor entre 44 e 62 metros.
8502.40.10 | Ex 001 – Inversores de média frequência 1.000Hz (não variável), dedicados a execução de solda por resistência, com corrente de solda mínima a partir de 3kA, alimentação trifásica mínima a partir de 400VAC em 50 ou 60Hz e refrigeração por dissipador de calor.
8504.40.90 | Ex 004 - Conversores estáticos de energia cinética em energia elétrica com controle de potência por semicondutores, gerada por elevadores de prédios na aceleração ou desaceleração desses elevadores, tensão de entrada contínua entre 570 e 750 V DC e tensão de saída alternada de 380V AC, com baixa distorção harmônica.
8504.90.30 | Ex 004 - Buchas de epóxi com pinos metálicos, com dimensões e formas diversas, para conexão hermética entre as partes internas e externas do transformador de instrumentação de alta tensão.
8504.90.30 | Ex 005 - Núcleos fabricados em material magnifer, de formato toroidal e de dimensões diversas, para indução e saturação magnética, aplicados em transformadores de instrumentação de alta tensão.
8514.10.10 | Ex 069 - Fornos de regeneração térmica de carvão horizontal rotativo, com capacidade de 600kg/h, construídos em aço comum e material refratário em liga especial de níquel de ø48" x 40'-0" com alimentação e descarga montados na mesma estrutura, incluindo sistema de controle e instrumentação, retorta fabricada com uma liga de aço inoxidável comercialmente chamada de 253MA.
8514.20.20 | Ex 001 – Combinações de máquinas com microondas que possibilitam a aceleração de resina, compostas por câmara de microondas, câmara desidratadora de unidade equipada com exaustores e queimadores, câmara de armazenagem de chapas contendo bandejas, elevadores de entrada e saída, carregadores automáticos de entrada e saída com suporte pente giratórios, suportes giratórios com capacidade de 68toneladas, dosador e aplicador automático de resina e painéis elétricos com PLC.
8515.21.00 | Ex 143 - Máquinas automáticas de solda, para fabricação de corrente de elos para elevação e amarração de cargas, cuja capacidade de trabalho com diâmetro de fio entre 17 e 22mm e produtividade de 10 a 20elos/min, tensão 24V, voltagem de 380V.
8515.21.00 | Ex 144 - Máquinas para produção de escadas, malhas, pilares e vigas, por meio de soldagem por resistência elétrica, a partir de 8 arames longitudinais de diâmetro entre 3 e 16mm, pré-endireitados e cortados, alimentados manualmente ou alimentados automaticamente, de arames transversais entre 3 e 12,5mm, alimentados automaticamente, com velocidade máxima de produção compreendida de até 90 arames soldados/min e portal de solda de 2.000mm, podendo fazer 1 ou 2 painéis contemporâneos, dotadas de mesa de suporte de barras longitudinais, alimentador de arames longitudinais, sistema acumulador e injetor de arames transversais, portal de solda com prensas pneumáticas, empilhador automático de painéis, sistema de controle com controlador lógico programável (CLP).
8515.31.90 | Ex 069 – Máquinas automáticas do tipo TIG orbital, para soldar tubo x tubo, tubo x conexões e tubo x placa para trechos de tubulação, trocadores e aquecedores tipo casco x tubo, dotadas de fonte inversora com potência trifásica de 400V/415V, cabeçote de soldagem com capacidade para tubos com diâmetro máximo de 115mm e sensor para controle do programa de soldagem e alimentador externo de arame com diâmetro de 0,8 e 1mm, velocidade máxima de alimentação de 2.552mm/min.
8515.31.90 | Ex 140 - Máquinas automáticas para soldar, biselar e movimentar tubos de até 25m de comprimento, com soldadura por arco em atmosfera inerte com eletrodo de tungstênio (TIG), com controlador lógico programável que permite coordenar, voltagem, amperagem, velocidade de alimentação do arame de solda, taxa do fluxo de gás; e a comunicação das estações de solda e corte com as máquinas que rotacionam os tubos.
8515.31.90 | Ex 141 - Máquinas para soldagem por deposição automatizada de arame metálico "Inconel" pelo processo TIG (tungsten inert gás), para a execução de revestimento por soldagem (cladeamento) de furos cilíndricos com capacidade para diâmetros entre 2 e 48 polegadas e capacidade de execução de soldagem em furos interrompidos tipo "bore-to-bore", dotadas de fonte de aquecimento de arame "hot wire", software com sistema “touch screen” de controles digitais para parâmetros de soldagem, manipulador tipo coluna, lança com curso de trabalho no eixo horizontal entre 24 e 32 polegadas e eixo vertical entre 40 e 50 polegadas, mesa giratória com diâmetro de até 48 polegadas com capacidade de carga entre 5.000 e 20.000lbs, com potência máxima de soldagem de 350 ampères.
8515.80.90 | Ex 079 - Máquinas automáticas para soldar tubos de aço carbono de até 25m de comprimento e diâmetro máximo de 6½ polegadas, para ligações entre tubos e pinos, tubos e caixas e entre os próprios tubos, com soldagem por indução cinética e pressão que pode atingir até 12.000PSI, com tempo máximo de execução de 180s por solda incluindo posicionamento e retirada do tubo, com alimentação da rede exigida de 800 ampères, 460/480VAC e 60Hz, com controlador lógico programável que permite programar as variáveis essenciais do processo de soldagem dentro das faixas inseridas pelo operador da máquina, com conectividade à internet para diagnósticos e monitoramento durante o processo de soldagem.
8604.00.90 | Ex 057 - Máquinas para transporte e reposição de vias férreas e de aparelhos de mudança de vias ferroviárias (AMVs), com largura total de 3.500mm, comprimento total de 18.500mm, altura total de 4.700mm, peso de 54t, bitola ferroviária de 1.600mm e velocidade de operação de 15m/min, contendo motor a diesel refrigerado a água de 151kW (202 HP), 4 esteiras de 500mm de largura cada acionadas por motores hidráulicos, braços telescópicos que possibilitam os movimentos vertical e horizontal, e sistema de direção que permite à máquina se mover e transportar painéis em qualquer direção.
8607.21.00 | Ex 002 - Atuadores pneumáticos de freio, dotados de: 1 cilindro de freio a diafragma de força em kN para 3,8bar de pressão, alavancas de ajuste e suporte de pastilhas em ferro fundido e 2 pastilhas de freio de 35mm de espessura.
8607.21.00 | Ex 003 - Atuadores pneumáticos de freio, dotados de 1 cilindro de freio a diafragma de força em kN para 3,8bar de pressão com acumulador a mola de 50kN de força, alavancas de ajuste e suporte de pastilha em ferro fundido e 2 pastilhas de 35mm de espessura.
8607.99.00 | Ex 011 – Equipamentos lógicos microprocessados para controle de mecanismos de portas, utilizadas em trens de passageiro ou mecanismos de portas de plataforma de estações, operando com motor DC a ímã permanente, compatível com as normas europeias ferroviárias vigentes.
8607.99.00 | Ex 017 - Manipuladores de tração (controladores mestres) para uso exclusivo em veículo leve sobre trilhos (VLT) com 7 ou mais blocos de contatos elétricos, destinados a controlar a aceleração e a frenagem de trens elétricos, adequados à condução manual com a mão esquerda, contendo zona de tração (a 40º da posição NEUTRO do manípulo para a frente, afastando-se do condutor) e zona de frenagem (a 47,4º da posição NEUTRO do manípulo em direção ao condutor), capazes, por meio de um sensor de posição a efeito HALL e uma unidade eletrônica integrada, gerar sinais codificados, conforme protocolo DS 301, para uma rede CAN que transmite a posição da alavanca de comando ao restante do trem, com dispositivo de segurança do tipo homem-morto com contato capacitivo; dimensões externas de 285,5 x 200 x 259,5mm (comprimento x largura x altura).
8607.99.00 | Ex 018 - Módulos estruturais do estrado para aplicação ferroviária em veículo leve sobre trilhos (VLT), dotados por elementos de alumínio usinados e pintados (material EN AW-6082A T6 e EN AW-6005A T6) e suporte em aço fundido (ALU60661R29T651), montados segundo critérios da norma Europeia EN ISO 13920-BE, soldados segundo norma Europeia NF EN ISO 10042, comprimento de 6.124,5 a 6.132,5mm e largura igual a 2.372mm, dimensões de fabricação e montagem de acordo com a ISO 2768-mk.
8701.90.90 | Ex 008 - Tratores florestais articulados sobre rodas para baldeio de toras de madeira em plataforma de carga, com capacidade de carga igual ou superior a 10t, com tração 4x4 ou superior, com grua de alcance máximo igual ou superior a 7,6m e garra hidráulica para carregamento, denominado tecnicamente "Forwarder".
8905.10.00 | Ex 005 – Dragas flutuantes de sucção e recalque, desmontáveis, não propulsadas, acionamento da bomba de dragagem por motor diesel de potência igual ou superior a 440kW por meio de caixa redutora, profundidade máxima de dragagem até 8m, constituídas de pontões (central e laterais de BB e BE), com desagregador do tipo 8 pás com dentes de corte soldados, tubos de sucção e descarga na draga de diâmetros igual ou superior a 300mm, guindaste de convés, sistema de giro efetuado por 2 guinchos hidráulicos e controle por PLC.
9015.80.90 | Ex 027 - Sondas acústicas para medição de vento em parque de geração de energia eólica que realiza medições na faixa de até 200m de altitude e velocidade dos ventos de até 25m/s, consumo médio de 7W e operação autônoma com painel solar acoplado, mede direção e velocidade do vento além de turbulência e “Wind Shear”, os dados são transmitidos por satélite a cada 10min e direcionados para arquivo acessível pela internet, determinação do sítio por GPS, acelerômetro incorporado que corrige desníveis do terreno, frequência do som emitido de 4.500Hz nominal, podendo ser montado sobre trailer para transporte.
9018.12.90 | Ex 004 – Equipamentos de ultrassom para uso em tratamento estético de redução de flacidez, com tensão 100-240Vac e frequência 50/60Hz, compostos de uma unidade de controle de imagem digital integrado, receptáculo integrado de mão com cabo, e 3 transdutores de frequência entre 4 a 10MHz, profundidade de tratamento de 1,5 a 4,5mm e profundidade de imagiologia de 0 a 8mm.
9018.12.90 | Ex 005 – Transdutores para equipamentos de ultrassom com frequências entre 4 a 10MHz, profundidade para tratamentos entre 1.5 a 4.5mm e profundidade de imagiologia entre 0 a 8mm.
9018.19.80 | Ex 019 - Equipamentos de interface para telemonitorização de marcapassos, cardioversores, desfibriladores implantáveis (CDIs) e monitores cardíacos implantáveis para verificação, monitoração e análise de forma remota.
9018.19.80 | Ex 020 - Aparelhos eletromédicos para liberação de energia de radiofrequência através de cateter terapêutico multipolar, utilizado para o tratamento da denervação orientada nos nervos renais.
9018.19.80 | Ex 021 - Sistemas de programação, controle análise de marcapassos, cardioversores desfribiladores cardíacos implantáveis (CDIs) e monitores cardíacos implantáveis, com sistema de comunicação sem fio, equipamento médico à prova de desfibrilação de classe I, tipo BF, composto de: monitor LCD TFT de matriz ativa com cor de 16 bits, tela ecrã sensível ao toque, tamanho 38,1cm na diagonal, resolução VGA, impressora térmica, cabos do EGG, sendo: cabos de 5 e 3 derivações 4.14, cabos de entrada e cabeça de telemetria.
9018.19.80 | Ex 022 - Equipamentos eletromédicos para mapeamento eletroanatômico cardiaco tridimensional para o diagnóstico de arritmias cardíacas, capaz de realizar mapeamento de não contato através de cateter balão, mapeamento com contato através de placas adesivas, composto de sistema computadorizado de alta resolução, amplificador de sinais, estação de trabalho com software dedicado, e ferramenta para segmentação de imagem de TC/RM, composto de amplificador do EnSite, carro do amplificador do EnSite, computador da estação de trabalho com unidade central de processamento de núcleo quádruplo, placa gráfica PCI Express e unidade de gravação de DVD/CD e monitor e carro da estação de trabalho.
9018.20.90 | Ex 002 - Aparelhos com sistema de laser de 1.410nm (nanômetro), aplicado por escaneamento de pulsos com duração de 6 a 20ms e taxa de repetição de até 30Hz, para coagulação de tecidos e tratamento de lesões, discromia e de rugas finas.
9018.50.90 | Ex 035 - Aparelhos para verificação automática da refração do globo ocular, ceratometria da córnea, medição do diâmetro pupilar.
9018.90.10 | Ex 022 - Sistemas de infusão elastomérico com balão em borracha de isopreno fechado unidirecional de injeção de medicamentos via intravenosa, epidural ou subdural, portátil, com volume máximo de preenchimento inferior ou igual a 250ml, tempo de infusão inferior ou igual a 7 dias e taxa de infusão inferior ou igual a 5ml/hora, com taxa de fluxo fixa ou variável, linha de infusão PVC TOTM.
9022.29.90 | Ex 004 – Analisadores de raio gama, em tempo real para controle de processo em indústria de cimento, com utilização de radiações gama através de uma fonte de Californium 252.
9027.10.00 | Ex 073 - Aparelhos detectores de gases tóxicos, portáteis, com visor digital, com capacidade para detectar os seguintes gases: “H2S” (ácido sulfídrico), “CO” (monóxido de carbono), “O2” (oxigênio) e gases combustíveis, com sensor embutido, alimentados por bateria de lítio recarregável, bomba de diafragma de amostragem integrada ao corpo do equipamento com filtro hidrofóbico e capacidade de amostragem de até 23m.
9027.10.00 | Ex 074 - Aparelhos detectores de gases tóxicos, portáteis, com visor digital, com capacidade para detectar os seguintes gases: “H2S” (ácido sulfídrico), “CO” (monóxido de carbono), “SO2” (dióxido de enxofre), “PH3” (fosfina), “NH3” (amônia), “NO2” (dióxido de nitrogênio), “NO” (óxido nítrico), “HCN” (ácido cianídrico), “Cl2” (cloro), “ClO2” (dióxido de cloro), “O3” (ozônio), “ETO” (óxido de etileno) e “O2” (oxigênio), com sensor embutido, alimentados por bateria de lítio recarregável de 3V.
9027.10.00 | Ex 075 - Aparelhos detectores de gases tóxicos portáteis com visor digital, com capacidade para detectar os seguintes gases: H2S (ácido sulfídrico), CO (monóxido de carbono), combustíveis e O2 (oxigênio) e gases combustíveis, com sensor embutido, alimentado por bateria de lítio recarregável.
9027.10.00 | Ex 076 - Analisadores de gás hidrogênio para monitoração de plantas nucleares em cenário pós-acidente com classificação de segurança nuclear.
9027.30.20 | Ex 021 – Sistemas de análise química "on-line" de minério de ferro, completos e automatizados, montados em contêiner refrigerado, com aparelho de fluorescência de raio-X integrado ao sistema, com bombeamento de gás hélio, compostos de 1 sistema de amostragem pneumático integrado por células de carga a ar, filtros e reguladores de pressão de ar, secador de ar, compressor de ar, moinho e secador de amostras, turbina e aquecedores e comandados por computador programável com software dedicado de visualização em interface homem-máquina, alimentados em 440V/60Hz, trifásico, potência 30kW, calibrado especificamente para teor definido de amostras.
9027.80.99 | Ex 176 – Aparelhos portáteis para medir taxas de glicemia no sangue, por meio de sensor eletroquímico coulométrico, compostos por monitor para medição, lancetador, 10 tiras e 10 lancetas e 1 estojo, para a realização dos testes.
9027.80.99 | Ex 203 – Aparelhos portáteis para medir taxas de glicose e ß-cetona no sangue, por meio de eletroquímica amperométrica gerada no processo, compostos por monitor para medição, acompanhado ou não de calibrador, lancetador, 10 lancetas, tiras de testes, manual e estojo ou envelope, para a realização dos testes.
9027.80.99 | Ex 223 - Testes imunocromatrográfico para detecção rápida e qualitativa de drogas na saliva humana, com leitor digital, impressora acoplada, GPS e QR code.
9027.80.99 | Ex 224 - Analisadores térmicos simultâneos, de uso laboratorial, para medição das mudanças em massa e dos efeitos térmicos em uma faixa de temperatura entre -150 e 2.400ºC, para aplicação em medições de TG/TGA-DSC ou TGA-DTA.
9027.80.99 | Ex 225 - Etilômetros para controle de partida de veículo com sensor eletromagnético de travamento de componentes do motor, com níveis de detecção de 0mg/L a 1,000mg/L, com capacidade de registro e memória de 100.000 ocorrências.
9027.80.99 | Ex 226 - Aparelhos portáteis para medir taxas de glicose de ß-cetona no sangue, por meio de eletroquímica amperométrica gerada no processo, com calculadora integrada para o controle da dose diária de insulina, dotados de monitor para medição, acompanhado ou não de lancetador, de 10 lancetas, de cabo USB, de manual e estojo ou envelope, para a realização dos testes.
9030.10.10 | Ex 013 - Equipamentos de monitoramento contínuo de radiação gama de alta faixa utilizados para monitorar continuamente taxas de doses altas de radiação gama sob condições de ambientes severos, atendendo ao range de medição de energia de 100KeV até 3MeV +-20% de sensibilidade e 60 KeV até 7 MeV +-50% de sensibilidade, para o monitoramento das dosagens de gama dentro do compartimento no edifício do reator sob condições de acidente e posterior a acidente, com monitor exibindo a taxa de dose medida e gerando alarmes visuais e audíveis sempre que os níveis limiares pré-configurados forem excedidos.
9030.10.10 | Ex 014 - Equipamentos de monitoramento de radiações gama faixa de energia 100KeV até 7MeV para identificação de isótopos por meio do detector Nal (diâmetro 1¼"x1", 3"x"2, 2"x2" ou 3"x3") associado a uma unidade de processamento que gera alarmes visuais e sonoros sempre que os níveis limiares pré-configurados forem excedidos.
9030.10.10 | Ex 015 - Equipamentos para monitoramento de radiação no gerador de vapor projetado para detectar e quantificar vazamentos entre os circuitos primário e secundário de uma usina de energia nuclear, baseado no princípio de que o nitrogênio radiativo (16N) com janela de faixa de energia 4,5 – 7MeV que, quando excedido, dispara um alarme, indicando falha na tubulação.
9030.84.90 | Ex 004 - Sistemas para ensaios de alta tensão corrente contínua em equipamentos de classe até 800kV, como transformadores HVDC e reatores conforme normas IEC e IEEE, tensão máxima do sistema de 2.000kV e corrente de 30mA.
9030.84.90 | Ex 005 - Equipamentos para ensaio de alta tensão de corrente contínua em equipamentos de classe de até 800kV, como transformadores e reatores conforme normas IEC e IEEE, com tensão máxima de 2.000kV e corrente de 30mA. Ex 005 - Equipamentos para ensaio de alta tensão de corrente alternada em equipamentos de classe de até 800kV, como transformadores convencionais, transformadores HVDC e reatores conforme normas ABNT, IEC e IEEE, tensão máxima de 1.200kV e potência de 15.000kVA. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 22, de 2015)
9031.20.90 | Ex 106 – Bancos de ensaios e testes funcionais em bombas injetoras de motores diesel, com sistema de medição de fluxo hidráulico, com medição de vazão por meio de réguas com escalas e parâmetros especiais e controle eletrônico de rotação, compostos de: motor elétrico, conjunto de teste apoiado na armação, sistema de válvula estranguladora (bloco de pressão), transdutores de temperatura, pressão e manômetros, painel elétrico, transformador, painel de controle e sistema de comunicação para bancadas via protocolo 232, e com sensor eletrônico para medição do curso de cremalheira.
9031.20.90 | Ex 129 - Bancos de ensaio para veículos, com rolos duplos de 500mm de diâmetro, com simulação elétrica e variável de carga para avaliação de veículos até 5.000kg, em linha de produção, avaliação estática e dinâmica de freios convencionais, com ou sem freios ABS/ASR, com ou sem freio de mão, avaliação de rodagem com simulação de subidas e descidas, teste de transmissão, com ou sem teste de piloto automático e teste de conjunto motriz.
9031.49.90 | Ex 093 – Máquinas de inspeção de filmes de embalagens dispostos em rolos, com 2 guias de filme com câmeras ópticas CCD acopladas, com bancada de emenda, com 1 eixo bobinador e outro desbobinador para bobinas com diâmetro máximo de 1.350mm, largura de 400mm e massa de 450kg, com velocidade máxima do filme de 1.200m/min.
9031.49.90 | Ex 148– Detectores automáticos de incêndios florestais, por sistema de espectrometria ótica para detecção da fumaça, com alcance máximo de 15km, compostos de: unidade de varrimento horizontal de 360º e vertical de -45 a 90º, sensores atmosféricos de temperatura, umidade, direção e velocidade dos ventos, pressão atmosférica e precipitação, painéis solares para fornecimento de energia e altura de trabalho superior às copas das árvores e temperatura de funcionamento de -20 até 60ºC, acondicionados em caixa metálica de proteção exterior, com poste regulável para fixação de equipamentos.
9031.49.90 | Ex 256 - Equipamentos computadorizados integrados para caracterização de lentes intraoculares monofocais, multifocais (refrativas e difrativas), tóricas e multifocais tóricas no ar ou "in situ", com parâmetros de medição que incluem comprimento focal efetivo, poder dióptrico, mtf, raio e distância focal posterior e aberrações ópticas.
9031.80.20 | Ex 145 - Equipamentos para medição tridimensional (3D) de cargas a granel (cavacos de madeira, areia, pedras, grãos, carvão, sucata, etc) sobre transporte terrestre, para medição do volume das cargas, utiliza scanners a laser para a digitalização dos veículos carregados, com capacidade para medir veículos com comprimento máximo de 30m a uma velocidade máxima de 6 km/h, com duração típica do evento de medição de 1,5min e exatidão e precisão de 98%.
9031.80.60 | Ex 001 – Dispositivos de medição de carga, dotados de 3 a 6 sensores pré-ajustados para medição direta sobre cintas planas de tração com capacidade máxima entre 420 e 450kg em condição temporária e entre 280 e 360kg em condição permanente, por sensor e erro de leitura máximo de +/-5%, para uso exclusivo em elevadores.
9031.80.99 | Ex 468 – Controladores de tensão e detecção de rupturas de fios para uma gaiola de urdideira, velocidade de trabalho de 1.000m/min, número de fios monitorados e controlados dependendo da capacidade da máquina urdideira, aplicável para fios com títulos de 4.0/70.0Ne algodão/ Poly, Rayon 40-1200 Denier Nylon, poliéster, polipropileno, monofilamento e multifilamento, torção zero.
9031.80.99 | Ex 651 - Máquinas testadoras de engrenagens cônicas espirais e hipoidais com controle numérico programável (CNC), constituída de três eixos lineares, com distância entre o fuso do eixo da coroa Y(H) e a face do fuso do pinhão de 200mm a 400mm, e distância entre o fuso do eixo do pinhão Z(J) e face do fuso da coroa de 120mm a 340mm, ângulo hipoidal no eixo X(V) de + ou - 70mm, e ângulo de engrenamento de 90º, cabeçote do fuso do pinhão com torque máximo de 57Nm, com rotação máxima de 3.250rpm e cabeçote do fuso da coroa com torque máximo de 93Nm, com rotação máxima de 3.000rpm, ambos cabeçotes com força máxima de fixação da peça de 23.000N, dotada de 03 ferramentais para fixação da coroa e 04 ferramentais para fixação do pinhão. Ex 651 - Máquinas para ensaio e teste de engrenagens cônicas (espirais e hipoidais) com ângulo de engrenamento de 90º, com comando numérico computadorizado (CNC), constituída de três eixos lineares, com 2 cabeçotes perpendiculares para fixação, para peças de diâmetro máximo de 600mm, com distância entre o fuso do eixo da coroa Y (H) e a face do fuso do pinhão compreendida de 200 a 400mm, distância entre o fuso do eixo do pinhão Z (J) e a face do fuso da coroa compreendida de 120 a 340mm, cabeçote fuso do pinhão com torque máximo de 57Nm e rotação máxima de 3.250rpm e cabeçote do fuso da coroa com torque máximo de 93Nm e rotação máxima de 3.000rpm, acompanhada de 3 ferramentais para fixação de coroa e 4 ferramentais para fixação do pinhão. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 12, de 2015)
9031.80.99 | Ex 652 - Máquinas para inspecionar pneu não vulcanizado de 13 a 18 polegadas, com diâmetro externo máximo de 800mm, dotadas de unidade automática transferência e pesagem com resolução de 1g com função de giro do pneu feita por motor e pedal de acionamento elétrico, unidade automática de leitura óptica e de etiquetagem de código de barras com sistema aplicador a vácuo da etiqueta, unidade automática de estampagem de código de lote de produção em tinta com detector RFID para detectar placa numérica feita em aço alto liga com marcações semiesféricas de 0,03mm de profundidade e estação de inspeção visual.
9031.80.99 | Ex 653 - Combinações de máquinas para efetuar testes de equipamentos de bombeamento em laboratório, com aplicação de fluidos (óleo, água, gás) misturados sob pressão para simular condições multifásicas, com válvulas e instrumentação para medição de pressão, temperatura, vazão e vibração, com painel de comando e controle computadorizado, compostas por: "skid" de bombeamento para pressurização dos fluidos (água, óleo, gás), com capacidade para vazões compreendidas de 100 a 500m3/h e pressões menores ou iguais a 3.000PSI; módulo ciclônico para análise das vazões e do desempenho hidromecânico, capacidade para separação água-óleo e gás-líquido e pressão de operação compreendida de 150 a 300PSI.
9031.80.99 | Ex 654 - Sensores de medição próprios para parafusadeiras estacionárias, utilizados para determinar o torque, ângulo de giro, o gradiente (relação torque/ângulo) e transmitir os dados digitalmente para o painel de comando, com precisão de torque ± 0,5% do valor nominal, precisão do sinal angular de 0,25º, temperatura ambiente permitida compreendida de 0 a 55ºC, tipo de proteção IP54, rotação máxima entre 2.500 e 3.000 (1/min) e peso compreendido entre 0,55 e 3,8kg.
9031.80.99 | Ex 655 - Unidades de inspeção de aro emborrachado constante da produção do talão (bead), equipamento com dimensões de 1.100 x 850 x 1.800mm, peso de 70kg, com capacidade para inspecionar talões com diâmetros compreendidos entre 10 e 22 polegadas para fabricação de pneus.
9031.80.99 | Ex 656 - Analisadores em tempo real de materiais diversos tais como resíduos sólidos urbanos e industriais movimentados em correias transportadoras, mediante tecnologia HSI (Hyper Spectral Imaging Technology) com utilização de espectroscopia no infravermelho e detecção por câmeras NIR de alta resolução, para obtenção de informações relativas a composição, poder calorífico, teor de umidade, carregamento da correia transportadora e dados de utilização da planta industrial.
9031.80.99 | Ex 657 - Combinações de máquinas para efetuar testes de equipamentos de bombeamento em laboratório, com aplicação de fluidos (óleo, água, gás) misturados sob pressão para simular condições multifásicas, com válvulas e instrumentação para medição de pressão, temperatura, vazão e vibração, com painel de comando e controle computadorizado, compostas por: "skid" de bombeamento para pressurização dos fluidos (água, óleo, gás), com capacidade para vazões compreendidas de 100 a 500m³/h e pressões menores ou iguais a 3.000PSI; módulo ciclônico para análise das vazões e do desempenho hidromecânico, capacidade para separação água-óleo e gás-líquido e pressão de operação compreendida de 150 a 300PSI.
9031.80.99 | Ex 658 - Conjuntos de equipamentos eletrônicos para validação do sistema de diagnóstico embarcado "OBD" (On Board Diagnostic) em veículo automotivo por meio de testes de controles elétricos e lógicos utilizando-se de estratégias de avaliação operacional direta "DOE" (Diagnose Operation Evaluation) dotados de 2 caixas de passagem "Break Out Box - BOB" versão completa, chicote elétrico com conector de 73 pinos para ser conectado à caixa de passagem do veículo, chicote elétrico com conector de 80 pinos para ser conectado à caixa de passagem do veículo, caixa de passagem para módulo de controle do acelerador eletrônico "ETC" (Electronic Throtle Control), chicote de cabos elétricos para "ECT BOB", chicote de fios elétricos / sinais para o módulo eletrônico de controle do avanço da ignição "ESC" (Electronic Spark Control), caixa de correlação, sistema de controle do ângulo do virabrequim "CAM" (Crank Angle Monitoring).

Art. 2º Alterar para 2% (dois por cento), até 30 de junho de 2015 as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8477.10.29 | Ex 005 - Máquina injetora horizontal, de acionamento elétrico e hidráulico para ciclo rápido, monocor, para moldar peças e outros produtos em materiais termoplásticos, com força de fechamento de 1.300t, vão entre colunas de 1.570mm, curso de abertura do molde de 1.650mm, capacidade de injeção de 4.137g, aceleração da rosca de até 153 rotações/minuto, diâmetro da rosca de 105mm, com controle de interface para usuário (HMI), sistema de abertura e fechamento do molde de acionamento com servomotor independente da unidade de injeção, unidade de fechamento com duas placas (fixa e móvel), a placa móvel com guias lineares, sistema de travamento por “castanhas” mecânicas e de aceleração dinâmica sem sistema de articulação fixada em placa de ancoragem e sem necessidade de utilização de graxa ou óleo para lubrificação, movimento da rosca hidráulica com alto torque com movimentos simultâneos e independentes também acionado por servomotor, movimentos paralelos para plastificação e extração e controladas por controlador lógico programável (CLP) baseado em PC industrial com tecnologia em tempo real; painel de controle de 19"; tela de TFT a cores e iluminação LED; sistema "touch screen"; display gráfico.

Art. 3º O Ex-tarifário nº 006 da NCM 8607.99.00, constante da Resolução CAMEX nº 20, de 13 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8607.99.00 | Ex 006 - Sistemas de passagem para uso exclusivo em veículo monotrilho de passageiros, com capacidade de isolamento térmico e acústico para fixação entre veículos, constituídos por conjunto foles flexíveis de borracha de silicone de convolutas duplas, estes formados por uma peça principal com sessão transversal em forma de “P” e uma lateral de altura igual ao lado maior da peça anterior e duas saias, e 1 conjunto de peças duplas de placa de piso, sendo uma em balanço e outra flexível, com capacidade de carga máxima de 8 passageiros/m2, largura da passagem entre 850mm e 960mm, altura de passagem livre entre 2.015mm a 2.045mm, largura da passagem livre do nível do piso entre 745mm e 785mm e comprimento da passagem entre carros de monotrilho entre 944mm e 964mm.

Art. 4º O Ex-tarifário nº 016 da NCM 8419.32.00, constante da Resolução CAMEX nº 37, de 22 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de maio de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8419.32.00 | Ex 016 - Unidades para secar fibras de madeira fluidizadas por ar aquecido e gases de combustão, com a temperatura de entrada do secador de até 450ºC com diâmetro da tubulação do secador de 2.600mm e ciclones de separação da fibra de peso aproximado de 170.000kg, com capacidade de secar até 40.000kg/h de fibra e ventilador de transporte das fibras de 1.400kW de potência, com válvulas tipo borboletas para controle de fluxo de ar quente, sopradores, injetor de fibra fluidizada, válvulas rotativas de capacidade de 1.620m3/h e potência de 15kW para separação e mistura fibra/ a r.

Art. 5º O Ex-tarifário nº 017 da NCM 8440.10.90, constante da Resolução CAMEX nº 58, 24 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

9031.49.90 | Ex 017 - Máquinas formadoras de capas duras para livros, compostas de unidades de alimentação do cartão, alimentação do forro no cartão e prensagem, com capacidade máxima igual ou superior a 25 ciclos/minuto.

Art. 6º O Ex-tarifário nº 035 da NCM 8459.61.00, constante da Resolução CAMEX nº 80, de 11 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8459.61.00 | Ex 035 - Fresadoras de montante móvel transversal, tipo planer, com comando numérico computadorizado (CNC), para fresar, mandrilhar, furar e rosquear, capacidade de usinagem em 7 eixos, sendo 5 eixos controlados simultaneamente e 2 com posicionamento de 0,003º, com mesa giratória (B = 360º) para peças de peso máximo admissível de 10.000kg, cursos de 4.000mm (X), 1.200mm (Y), 1.500mm (V), 2.000mm (Z), avanços rápidos de 20.000mm/min (eixos X, Y, Z e V), cone de fuso ISO 50 - DIN 69871/A, potência do fuso de 28/34,5kW, rotação máxima do fuso de 3.000rpm, dotadas de magazine porta-ferramenta de 60 posições, com capacidade para fresar peças de diâmetro 4.000mm.

Art. 7º O Ex-tarifário nº 002 da NCM 8481.80.21, constante da Resolução CAMEX nº 91, de 07 outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 08 outubro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8481.80.21 | Ex 002 - Válvulas de expansão do tipo termostáticas com corpo construído em aço inoxidável, cobre, latão e bronze, com diafragma, tubo capilar e bulbo construído em aço inox e soldados a laser, para aplicações em sistemas de refrigeração e ar-condicionado, com ranges de temperatura de trabalho de -60 a +10ºC, com equalização de pressão interna e externa, com regulagem de ajuste fino de superaquecimento por parafuso, com orifícios de expansão fixos e intercambiáveis que determinam sua capacidade frigorífica no range de 0,38 a 356kW, com conexões de entrada e saída do tipo solda ou rosca de diâmetros de 3/8" a 13/8", com função MOP, utilizando os gases do tipo HFC, HCFC e HC, com capacidade nominal (Qnom) igual ou mínima a 0,38kW e máxima de 161kW.

Art. 8º Os Ex-tarifários nº 222 da NCM 9027.80.99, nº 067, nº 068 da NCM 9027.10.00 e nº 042 da NCM 8474.80.10, constantes da Resolução CAMEX nº 114, de 25 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8479.89.12 | Ex 074 - Plataformas robóticas para pipetagem e dispensação de líquidos diversos com base nas tecnologias de deslocamento de ar, detecção de nível de líquido por condutividade e fixação de ponteiras por expansão do anel de acoplamento tipo "O-Ring" comprimido.

9027.10.00 | Ex 067 - Detectores de gases inflamáveis e tóxicos por tecnologias catalítica, eletroquímica ou infravermelho, com display LCD de alta resolução retro iluminado em 3 cores (vermelho, amarelo, verde) para leitura, configuração e indicação de status, operação não intrusiva por caneta magnética, 2 entradas para conexões elétricas 3/4 padrão NPT, invólucro a prova de explosão em aço inoxidável 316 ou alumínio LM25 e intrinsicamente seguro para uso em áreas classificadas com aprovação nacional Inmetro e com acabamento marítimo em epóxi cor amarela segurança e índice de proteção IP66, alimentação elétrica 24vcc, comunicação analógica e digital via 4-20ma, modbus e saídas relé e certificado internacional para uso em áreas de risco crítico.

9027.10.00 | Ex 068 - Detectores de gases inflamáveis e tóxicos por tecnologias catalítica, eletroquímica ou infravermelha, com display LCD de alta resolução retroiluminado de 2,5 polegadas para leitura e configuração, interface de comunicação em português, 3 LEDS tricolor para indicação de status, operação não intrusiva por caneta magnética, 5 entradas para conexões elétricas 3/4 padrão NPT, invólucro a prova de explosão em aço inoxidável 316 ou alumínio LM25 para uso em áreas classificadas com aprovação nacional Inmetro e com acabamento marítimo em epóxi cor amarelo segurança e índice de proteção IP66, alimentação elétrica 24vcc, comunicação analógica e digital via 4-20ma + hart homologado pela hart foundation, foundation fieldbus, modbus e saídas relé e certificado internacional de performance FM e SIL2 para uso em áreas de risco crítico.

8474.80.10 | Ex 042 - Máquinas para fabricação de 1 ou mais machos de areia para a fundição de partes de motores para veículos automotivos, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 30 machos de areia por hora, com reservatório para o armazenamento da areia, reservatório para o armazenamento da água, reservatório para o armazenamento do aglutinante e reservatório para o armazenamento do borbulhante, alimentadores automáticos, misturador automático, sistema automático para a injeção da mistura (areia + água + aglutinante + borbulhante) no molde, sistema para aquecimento do molde, sistema automático para retirada de 1 ou mais machos de areia do molde, estação para resfriamento de 1 ou mais machos de areia; molde para a fabricação de 1 ou mais machos de areia; 1 ou mais painíes elétricos; 1 ou mais painéis de controle e sistema de segurança da operação.

Art. 9º Os Ex-tarifários nº 924 da NCM 8479.89.99, nº 074 e nº 076 da NCM 8408.10.90, nº 116 da NCM 8428.39.90, nº 028 da NCM 8419.50.10, no 104 da NCM 8443.19.90 e no 303 da NCM 8428.90.90, constantes da Resolução CAMEX nº 118, de 18 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8479.89.99 | Ex 924 - Separadores balísticos para classificação de resíduos mistos em obras e também em resíduos de embalagens leves, papel, papelão, domésticos RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) e industriais, com capacidade de produção compreendida entre 7 e 28t/h, acionados por um motor de 15kW com inversor de frequências e eletrofreio, construídos em aço extremamente robusto, com chapa de aço de 40mm de espessura e paredes de 10mm de espessura, sendo possível obter diferentes tamanhos de finos de acordo com a malha de peneiramento, dispondo de 6 pás com comprimento de 5,20m e largura de 0,36m, possuindo pás de triagem com perfis especiais de 10mm de espessura, com regulagem da inclinação das pás compreendida entre 0º e 25º feita manualmente, mas com auxílio de dispositivo hidráulico, mudando a inclinação interna das pás, ficando a parte externa do equipamento fixa e constantemente apoiada na estrutura de suporte sem variar a inclinação.

8408.10.90 | Ex 074 - Motores diesel para aplicação em veleiros ou embarcações de pequeno porte, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta, 4 tempos, refrigerados a água, 2 cilindros verticais, 4 válvulas, alimentação por injeção indireta, com diâmetro de pistão de 70mm e curso do pistão de 74mm, potência máxima medida no virabrequim de 10kW a 3.600rpm e cilindrada de 0,570 litros.

8408.10.90 | Ex 076 - Motores diesel para aplicação em veleiros ou embarcações de pequeno porte, com ou sem transmissão do tipo reversor ou rabeta, 4 tempos, refrigerados a água, 3 cilindros verticais, 6 válvulas, alimentação por injeção indireta, com diâmetro de pistão de 70mm e curso de pistão de 74mm, potência máxima medida no virabrequim de 15,3kW a 3.600rpm e cilindrada de 0,854 litros.

8428.39.90 | Ex 116 - Transportadores-classificadores de pedidos e/ou volumes diversos, computadorizados, tipo bandeja, acionados por motores, controlados por controlador lógico programável (CLP), utilizados para movimentar e classificar produtos acabados e/ou volumes diversos, visando a sua classificação e expedição automatizada ou não, dotados de sistema de separação mecânica com aproximadamente 45m de comprimento; estações de introdução/alimentação manual ou automática; bandejas com impulsor para separação dos artigos; calha de saída do separador; calha de rejeição, equipada com dispositivos de escaneamento para leitura de código de barras e um servidor de OST, com capacidade de separação mecânica igual ou superior a 6.500bandejas/h com dimensões de 500 x 700mm.

8419.50.10 | Ex 028 - Trocadores de calor com carcaça de alumínio liga EN 1706 AC-AlSi7Mg-SF com peso de 2,6 a 3,5kg, medindo de 164 a 310mm de comprimento, 137 a 150mm de largura e 87 a 158,5mm de altura, utilizando óleos aplicados em transmissões com classe mineral e sintético, com volume de 0,5 litro de óleo, com capacidade de refrigeração de 4,88kW, seguidos das seguintes condições: a diferença de temperatura de entrada 25k, máxima temperatura do óleo 110ºC, fluido refrigerante sem aditivos 17 l/min, vazão do óleo 20 l/min., aplicados em veículos comerciais pesados, sendo montados na parte inferior da transmissão, utilizando o sistema de resfriamento do veículo.

8443.19.90 | Ex 105 - Máquinas de impressão semirrotativa, dotadas substancialmente de 6 unidades de impressão offset, 2 unidades de impressão serigráfica, 1 unidade de impressão flexográfica para verniz, 1 unidade de meio corte plano, 1 unidade de aplicação de "hot stamping", operando de bobina a bobina, com velocidade máxima igual a 11.000ciclos/h, largura máxima de impressão igual a 254mm.

8428.90.90 | Ex 303 - Combinações de máquinas e equipamentos para preparação semiautomatizada de pedidos variados em caixas de papelão de diferentes tamanhos, com controlador lógico programável (PLC), capacidade média aproximada de 15.079 peças separadas/h (variável conforme características dos pedidos), gerenciamento de inventário em tempo real e gerenciamento total de fluxo em todo o sistema de transporte, compostas de: 1 sistema tipo carrossel para o armazenamento vertical de contêineres plásticos de dimensões iguais a 600 x 400 x 220mm, com 8 carrosséis automáticos de 17 níveis e 92 posições por nível, totalizando 12.512 posições dinâmicas de armazenagem, 8 elevadores para a alimentação e descarga dos carrosséis com capacidade de 180 ciclos duplos por elevador, 2 estações "pick-to-tote" de coleta de produtos orientadas por visores eletrônicos e cortina de luzes com capacidade de 600 caixas de pedido/hora/estação, com retorno automático dos contêineres até as posições de armazenagem dos carrosséis; 6 torres de armazenamento vertical de contêineres plásticos com dimensões iguais a 600 x 400 x 320mm e 600 x 400 x 220mm, com 28.800 posições fixas e 19.200 posições deslizantes; 2 torres de armazenamento vertical de paletes, com 400 posições fixas e 400 posições deslizantes; 3 transelevadores automáticos "combi-telescope" para movimentação simultânea de até 4 caixas, de deslocamento horizontal e vertical, velocidade horizontal máxima igual a 5m/s, aceleração horizontal máxima igual a 3m/s2, velocidade vertical máxima igual a 4m/s e aceleração vertical máxima igual a 4m/s2; 48 estações de coleta de produtos orientadas por visores eletrônicos ("pick-by-light") e retirada de contêineres plásticos vazios, com 4.940 posições de coleta; 1 estação de checagem física de inventário dos contêineres plásticos armazenados nos carrosséis; 1 estação de checagem física de inventário dos contêineres plásticos (posições fixas) armazenados nas 6 torres de armazenamento vertical; 1 estação de alimentação de caixas de papelão (caixas de pedidos) com sequenciamento automático; 1 estação de reabastecimento dos contêineres plásticos; 1 estação de verificação final; 1 estação de expedição; 40.000 contêineres plásticos com dimensões iguais a 600 x 400 x 320mm; 20.000 contêineres plásticos com dimensões iguais a 600 x 400 x 220mm; transportadores em geral, mezaninos e sistema de gerenciamento e controle.

Art. 10 Revogar o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX nº 20, de 13 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2014:

8464.20.10 | Ex 012 - Máquinas para polimento de lentes oftálmicas com formas complexas, dotada de controlador lógico programável (CLP), com 2 eixos rotativos para suporte das lentes e 2 cabeças (esquerda e direita) móveis de alta pressão pneumática, para pressão nas cabeças das ferramentas de polimento, com 2 eixos com comando numérico computadorizado (CNC), sendo, eixo B com inclinação máxima de 15º e eixo X com movimento horizontal, na direção frontal e traseira de 0 a 220mm, 2 pinças giratórias com potência máxima de 1.000rpm e nível de ruído de 70dB, consumo de 3,5kVA, corrente de 16A, ar comprimido com pressão de 6bar e dimensões de 690 x 1.230 x 1.836mm, equipadas com interface homem/máquina com tela de controle e teclado, leitor de códigos de barra.

Art. 11 Revogar os Ex-tarifários abaixo relacionados, constantes da Resolução CAMEX nº 37, de 22 de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 23 de maio de 2014:

8438.50.00 | Ex 221 - Combinações de máquinas de evisceração para aves de 700 a 4.500g, com capacidade para 13.500aves/h, compostas por: transferidor automático; máquina cortadora de cloacas; máquina abridora de abdômen; máquina para evisceração automática; máquina para inspeção automática de pele do pescoço; máquina extratora automática de pescoços.

8607.99.00 | Ex 013 - Sistemas de passagem para uso exclusivo em veículo monotrilho de passageiros, com capacidade de isolamento térmico e acústico para fixação entre veículos, constituídos por conjunto foles flexíveis de borracha de silicone de convolutas duplas e 1 conjunto de peças duplas de placa de piso, sendo uma em balanço e outra flexível, com capacidade de carga máxima de 8passageiros/m2.

Art. 12 Revogar o Ex-tarifário abaixo relacionado, constante da Resolução CAMEX nº 58, de 24 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho de 2014:

8474.31.00 | Ex 001 - Misturadoras de concreto móveis, sobre 4 rodas, autocarregáveis, próprias para misturar argamassa e concreto em canteiro de obra, com capacidade de produção de 1 a 5,5m3 por batelada, velocidade de deslocamento de 07 a 30km/h, transmissão integral 4 x 4, potência de 28 a 112kW, com ou sem superestrutura (tambor de mistura + pá de carregamento) giratória, pá de carregamento com capacidade de 180 a 610L, tanque de água com capacidade de 185 a 1200 litros e com ou sem posto de comando giratório em 180º.

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ARMANDO MONTEIRO
Este texto não substitui o publicado no DOU.