# RESOLUÇÃO Nº 89, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

- Ano: 2013
- Numero: 89
- Anexo: 0
- Publicacao: 2013-10-23
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1137

RESOLUÇÃO Nº 89, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013
(Publicada no D.O.U. de 23/10/2013)

Altera para 2% (dois por cento) e 0% (zero por cento) as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,

CONSIDERANDO as Decisões nºs 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10, 57/10 e 65/12 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL - CMC e os Decretos nº 5.078, de 11 de maio de 2004, e nº 5.901, de 20 de setembro de 2006 e a Resolução CAMEX nº 17, de 3 de abril de 2012,

RESOLVE, ad referendum do Conselho:

Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2014, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifário:

NCM | DESCRIÇÃO
8408.90.90 | Ex 016 – Motores diesel estacionários, 4 tempos, refrigerados a água, 3 cilindros verticais, 6 válvulas, injeção indireta, com diâmetro do cilindro de 76mm e curso do pistão de 82mm, potência nominal igual ou superior a 8,2kW, mas inferior ou igual a 18,2kW, com rotação igual ou superior a 1.500 rpm mas inferior ou igual a 3.200rpm, e cilindrada de 1,116 litros
8414.80.31 | Ex 002 – Combinações de máquinas para neutralização de efluentes de ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) através dos gases emitidos pelas caldeiras de biomassa contendo os seguintes equipamentos: filtro para remoção de particulado com limpeza automática e programador eletrônico, 1.341m³/h a 195°C, 60m² de área filtrante; bomba de vácuo de anel líquido (2 pç), vazão de 1.170m³/h, pressão de aspiração de 1.013mbar, acionado por motor elétrico 440V, 60Hz, potência de 75kW; bomba de pressurização para resfriamento pré-compressor (2 pç) pressão de 40bar, acionada com motor elétrico de 440V, 60Hz e potência de 3kW; painel elétrico completo com interligações elétricas de força e comando; disjuntores; chaves de acionamento, inversor de frequência (30 a 60Hz) para comando da rotação dos motores dos compressores; CLP (Comando Lógico Programável); supervisório; sinalizações e alarmes
8414.80.31 | Ex 003 – Combinações de máquinas para neutralização de efluentes de ETE (Estação de Tratamento de Efluentes) através dos gases emitidos pelas caldeiras, compostas de: compressor de lóbulos (2 pç), vazão de 3.395m³/h, pressão de aspiração de 989mbar, acionado por motor elétrico 440V, 60Hz, potência de 90kW; bomba de pressurização para resfriamento pós compressor (2 pç), pressão de 35bar, acionada com motor elétrico de 440V, 60Hz e potência de 0,65kW; bomba de pressurização para resfriamento pré compressor (1 pç), pressão de 40bar, acionada com motor elétrico de 440V, 60Hz e potência de 3kW; painel elétrico completo com interligações elétricas de força e comando; disjuntores; chaves de acionamento, inversor de frequência (30 a 60Hz) para comando da rotação dos motores dos compressores; CLP (Comando Lógico Programável); supervisório; sinalizações e alarmes
8419.81.90 | Ex 028 – Grelhadores de preparação de sanduíches para linha profissional, completos com seus respectivos acessórios normais e próprios para limpeza (escova de limpeza, espátula e raspador especial), com aquecimento combinado por micro-ondas, infravermelho e placas de contato, tempo de confecção inferior a 60s, placa de contato superior em alumínio nervurado e antiaderente, autoajustável desde 10 até 75mm, superfície inferior em vidro de quartzo liso de 4mm de espessura, seleção de temperaturas independentes para cada placa superior e inferior, reguláveis respectivamente de 150 a -250°C e 150 a -280°C, sistema automático de fechamento e abertura controlado por eletromagneto, controle eletrônico com visor digital LED, contagem decrescente e avisador acústico, 4 programas instalados com temperatura x tempo personalizáveis, 2 magnetrons para micro-ondas de 900W cada, potência por placa de 900W, potência total instalada de 5kW, alimentação de 400V/trifásico Ex 028 - Grelhadores de preparação de sanduíches para linha profissional, completos com seus respectivos acessórios normais e próprios para limpeza (escova de limpeza, espátula e raspador especial), com aquecimento combinado por micro-ondas, infravermelho e placas de contato, tempo de confecção inferior a 60s, placa de contato superior em alumínio nervurado e antiaderente, autoajustável desde 10 até 75mm, superfície inferior em vidro de quartzo liso de 4mm de espessura, seleção de temperaturas independentes para cada placa superior e inferior, reguláveis respectivamente de 150 a 250°C e 150 a 280°C, sistema automático de fechamento e abertura controlado por eletromagneto, controle eletrônico com visor digital LED, contagem decrescente e avisador acústico, 4 programas instalados com temperatura x tempo personalizáveis, 2 magnetrons para micro-ondas de 900W cada, potência por placa de 900W, potência total instalada de 5kW, alimentação de 400V/trifásico (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 120/2013) Ex 028 - Grelhadores de preparação de sanduíches para linha profissional, completos com seus respectivos acessórios normais e próprios para limpeza (escova de limpeza, espátula e raspador especial), com aquecimento combinado por micro-ondas, infravermelho e placas de contato, tempo de confecção inferior a 60s, placa de contato superior em alumínio nervurado e antiaderente, autoajustável desde 10 até 75mm, superfície inferior em vidro de quartzo liso de 4mm de espessura, seleção de temperaturas independentes para cada placa superior e inferior, reguláveis respectivamente de 150 a 250°C e 150 a 280°C, sistema automático de fechamento e abertura controlado por eletromagneto, controle eletrônico com visor digital LED, contagem decrescente e avisador acústico, 4 programas instalados com temperatura x tempo personalizáveis, 2 magnetrons para micro-ondas de 900W cada, potência por placa de 900W, potência total instalada de 5kW.(Redação dada pela Resolução CAMEX nº 118, de 2014)
8419.89.99 | Ex 135 – Equipamentos para produção de óxido de chumbo PbO (70% ~ 99% das partículas na forma cristal tetragonal) por processo de reação exotérmica (processo Barton), em processo contínuo e estável de acordo com o grau de oxidação estabelecido, compreendido entre 1,2 e 1,8g/cm² e 3,5 e 4,5 mícron médio, para produção de baterias industrias, com capacidade produtiva compreendida entre 350 e 450kg/h, compostos por cadinho para derretimento dos lingotes de chumbo, reator, agitador, exaustor, filtro de mangas PTFET, transportador de rosca, monitoramento de cada parâmetro com informações em tempo real atualizadas a cada segundo e controlador lógico programável para os controles da reação, temperatura da reação, carga da reação e sistema de descarga, permitindo selecionar e programar as especificações de cada etapa independentemente
8419.89.99 | Ex 136 – Secadores e misturadores térmicos utilizados para sólidos frágeis ou produtos de alta viscosidade e pegajosos operando sob vácuo e por batelada, com ou sem inertização e produto de fluidização com nitrogênio, paredes do secador e cobertura aquecidas com água, vapor ou óleo térmico, vaso cônico patenteado com fundo esférico e agitador helicoidal com âncora na secção inferior podendo ou não ser aquecido em função do produto a ser processado, temperatura de trabalho podendo variar de -15 a +2.000C e pressão variando de -1 a 10barg, volume útil de 2 a 17.000 litros e diâmetro de 350 a 3.800mm, acessórios adicionais fazem parte do conjunto com filtro de pó, válvula de amostra, válvula tipo borboleta ou esférica na alimentação e descarga do produto, instrumentação e sistema de limpeza CIP com bicos soldados na haste do agitador helicoidal com furos profundos e junta rotativa e facas rotativas instaladas para destruição de partículas aglomeradas, selagem do agitador feito através de "lip sealing" em PTFE ou selo mecânico lubrificado com líquido com sistema de segurança via sifão ou lubrificação com gás e sistema de segurança com purga através de "buffer tank"
8422.30.29 | Ex 260 – Máquinas automáticas para envase de produtos líquidos e/ou pastosos em bolsas plásticas, com mecanismo automático comandado por controlador lógico programável (CLP) e servomotor para preparação das bolsas plásticas, assepsia do bocal a partir do vapor de peróxido e envase da bolsa plástica em ambiente (câmara asséptica) pressurizado com ar estéril, com as seguintes capacidades máximas de enchimento: 5 galões – 5 bolsas plásticas/min; 2,5 galões - 7 a 9 bolsas plásticas/min; 5 litros - 11 a 13 bolsas plásticas/min; 4 litros - 11 a 13 bolsas plásticas/min
8422.40.90 | Ex 446 – Combinações de máquinas para empilhar e embalar produto tipo “waffle” congelados em embalagem tipo envelope, seladas em 3 lados, com capacidade de embalar 498 “waffles” (2 pilhas com 3 unidades cada) em embalagem de 220 x 110 x 48mm por minuto, constituída por transportadores para triagem e alinhamento dos produtos, máquina para acumulação e empilhamento dos “waffles” e máquina embaladora horizontal, controladas por controlador lógico programável (CLP)
8422.40.90 | Ex 447 – Máquinas envasadoras horizontais automáticas formadoras de embalagem tipo sachê 4 soldas com aplicador de bico dosador e dosagem automática de produtos pastosos (maionese, ketchup) com capacidade de envase para “pouch” de até 1.500ml e velocidade de até 120 unidades por minuto
8422.40.90 | Ex 448 – Máquinas formadoras de caixas dobráveis (display), agrupadoras e encartuchadoras de "sticks" contendo 3 gomas de mascar cada, com capacidade máxima de 80 cartuchos (display)/min, dotadas de unidade de alimentação, unidade formadora de display, unidade agrupadora de "sticks" e dispositivo de saída
8426.20.00 | Ex 052 – Guindastes de torre com coroa giratória, com operação com 2/4 quedas de cabo através de 2 carrinhos na lança, com capacidade na base igual ou superior a 40.000kg e capacidade na ponta da lança igual ou superior a 4.000kg, com mecanismo de elevação de, no máximo, 110kW, com inversor de frequência, com torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada, unidos por pinos e buchas cônicos Ex 052 - Guindastes de torre com coroa giratória, com operação com 2/4 quedas de cabo através de 2 carrinhos na lança, com capacidade na base igual ou superior a 40.000kg e capacidade na ponta da lança igual ou superior a 4.000kg, com mecanismo de elevação de, no máximo, 300kW, com inversor de frequência, com torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada, unidos por pinos e buchas cônicos (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 120/2013)
8426.41.90 | Ex 025 – Guindastes autopropulsados sobre pneumáticos do tipo "Reach Stacker", para movimentação e empilhamento de contêineres padrão ISSO de 20 a 40 pés, acionados por motor diesel com potência máxima igual ou superior a 300HP a 1.800rpm, contendo: capacidade para empilhar até 5 contêineres HC na primeira fila e até 5 contêineres Standard na segunda fila; capacidade de carga de 45/31/16 toneladas nas primeira, segunda e terceira filas, respectivamente; lança telescópica hidráulica com "spreader"; sistema hidráulico com função "power-on-demand"; sistema eletrônico de monitoramento e controle de carga; 6.200mm de distância entre eixos e raio de giro de 8.420mm
8427.10.90 | Ex 078 – Selecionadoras de pedidos elétricas, com sistema modular de controle e comunicação, com sensor de detecção de palete, com roda motriz e roda de carga, com indicador de posição da roda de direção de alta precisão; equipamento desenvolvido para trabalhos aéreos de até 9.295mm de altura
8428.10.00 | Ex 003 – Elevadores industriais com sistema de pinhão e cremalheira para uso em área classificada, acionados por motor com freio eletromagnético na elevação da cabine fechada, para transporte vertical de até 8 pessoas e materiais, a ser instalado em sistema de regeneração de catalisador de reforma (CCR), com elevação a altura acima de 60 metros, capacidade para até 1.000kg, 9 andares, com velocidade nominal de 30 a 40m/min, com cabine, portas e comando. Ex 003 - Elevadores industriais com sistema de pinhão e cremalheira para uso em área classificada, acionados por motor com freio eletromagnético na elevação da cabine fechada, para transporte vertical de até 8 pessoas e materiais, a ser instalado em sistema de regeneração de catalisador de reforma (CCR), com elevação a altura acima de 60 metros, capacidade para até 1.000kg, 9 andares, com velocidade nominal de 24 a 40m/min, com cabine, portas e comando. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 58, de 2014).
8428.33.00 | Ex 033 – Combinações de máquinas para manuseio de perfis de alumínio de diâmetro de 6" e comprimento máximo de 8.000mm, compostas de: sistema de resfriamento a ar, tracionamento mecânico, com duplo puller com capacidade de puche de 200kg, mesa de saída constituída de placas de grafite e mesa de saída e transferência de 44m, esteiras de extração, formação, transferência e alimentação da esticadeira, mesa de resfriamento, esticadeira a frio com capacidade de 20t e velocidade de esticamento de 1,4m/min, com mesa de transferência, mesa de roletes para alimentação da serra e carros para carga de perfis para envelhecimento
8428.39.90 | Ex 090 – Combinações de máquinas para transportar mercadorias alocadas em caixas de papelão, de comprimento x largura x altura, máximas, iguais ou superiores a 120 x 53 x 68cm, em caixas de plástico (totes) de comprimento x largura x altura, máximas, iguais ou superiores a 64 x 41 x 31cm de peso de até 30kg, ou em envelopes de plástico, de comprimento x largura x altura, máximas, iguais ou superiores a 70 x 53 x 30cm de peso de até 22kg, velocidades de até 120caixas/min ou 35envelopes/min, com sistema de controle integrado de até 23 zonas de interfaceamento homem-máquina, compostas de: transportadores do tipo esteiras com velocidades de até 153m/min; transportadores para frenagem das mercadorias a velocidades de até 92m/min; leitor(es) de códigos de barra; câmera(s); balança(s); transportadores de triagem das mercadorias com velocidades de até 168m/min; transportadores, do tipo rolo, para acumulação de mercadorias, com velocidades de acumulação de até 74m/min; transportadores para ordenação de mercadorias, com velocidades de saída de até 92m/min; transportadores, em curvas de valores 20, 30, 70 e 90 graus, do tipo rolos metálicos, com velocidade de até 138m/min; transportadores, em curvas de valores 65 e 90°, do tipo esteira, com velocidades de até 153m/min; transportadores para alinhamento de mercadorias; estruturas metálicas, em aço; calha metálica; mesa de trabalho metálica; painéis de controle e calhas com luzes para consolidação de encomendas montadas em prateleiras metálicas para separação das encomendas
8428.39.90 | Ex 091 – Unidades de transferência de “sticks” em 90°, dotadas de esteiras motorizadas com velocidade variável, com 1 unidade de entrada e 1 unidade de saída; esteira impulsionadora servo-acionada para transferência de até 20 produtos; estação de rejeito e painel elétrico
8428.90.90 | Ex 224 – Dispositivos de posicionamento de semi-asas de aeronaves, com capacidade de impedir o desnivelamento durante a operação de tombamento das semi-asas, através da utilização de 3 atuadores elétricos providos de células de carga, comandados de forma automática, contendo suporte de apoio da ponta de asa, como controlador lógico programável (CLP)
8428.90.90 | Ex 225 – Equipamentos robotizados para carregar e descarregar formas de queijo do tipo “Grana Padano” (parmesão), autopropulsados sobre rodas, acionados por 4 motores elétricos de 380V e 60Hz, com movimento sobre trilhos fixados no chão da câmara dotados de sensores eletrônicos para coordenação e posicionamento e microprocessador para regulagem de altura e movimentação para frente e para trás, 1 unidade hidráulica para movimentos de subida e descida e para agarrar formas de queijo, 1 grupo motorredutor com diferencial para translação, 1 painel de controle, 1 enrolador automático do cabo, 2 pontes para fixação dos trilhos, 1 caixa de alimentação, 1 unidade com 2 cadeiras de trazer para cima ou para baixo o queijo, 2 braços mecânicos para retirada e retorno do queijo à prateleira, com capacidade máxima de carga igual a 500formas/h e capacidade máxima de descarga igual a 450formas/h
8428.90.90 | Ex 226 – Posicionadores com capacidade de carga igual ou superior a 100kg, distância entre flanges de 1.000 a 5.000mm, raio de giro de 300 a 1.500m sentido horário e anti-horário, controlado por servo motores acoplados matematicamente a um robô industrial com capacidade de carga igual ou superior a 5kg, com ajuste do zero mecânico dos eixos através de um aparelho de masterização eletrônico
8428.90.90 | Ex 227 – Robôs industriais montados sobre base linear, para serem fixados em piso, pórtico ou teto, com comprimento de base igual ou superior a 998mm, com capacidade de carga igual ou superior a 250kg, com 1 ou mais carrinhos nele instalados, controlados por servo motores e painel de controle, com ajuste do zero mecânico dos eixos através de um aparelho de masterização eletrônica
8430.10.00 | Ex 029 – Martelos vibratórios hidráulicos para cravar ou extrair estacas- prancha, tubos e estacas de concreto e/ou de aço, em construção civil, com momento excêntrico máximo de 32kg, força centrífuga máxima de 1.062kN, velocidade máxima de 1.700rpm, amplitude de até 29mm, dotados de mordente hidráulico, dispositivos de fixação único ou duplo e unidade hidráulica com potência de 261kW e vazão de 367L/min
8430.50.00 | Ex 025 – Equipamentos autopropulsados sobre esteiras, de acionamento por motor diesel de potência 194kW, próprios para adensamento e aumento da capacidade de carga de solos, por método de vibro compactação com instalação de colunas de britas, por injeção de água ou por injeção de ar comprimido, com profundidade máxima de penetração de até 13 metros, com vidro lança, dotada de módulo vibrador cilíndrico de acionamento hidráulico de potência 110kW e tremonha, torre telescópica hidráulica de altura máxima de 20,58m, sob base giratória, com ou sem compressor de ar, guincho principal e auxiliar, tremonha, caçamba, tubulação de descida, sapatas estabilizadoras, cabine para operador com painel de comando e tela de toque para controle e monitoramento
8433.40.00 | Ex 010 – Enfardadeiras-apanhadeiras de palha ou forragem, não autopropelidas, tracionadas por trator, para formação de fardos cilíndricos grandes com largura de 1.230mm e com diâmetro de 1.250mm e peso de até 1.100kg, equipadas com controlador eletrônico e tela gráfica, recolhedor galvanizado de 2.000mm com levantamento hidráulico e rolo frontal de compressão para uniformização da altura de leira de forragem, picador de 15 ou 23 facas, produzindo um corte de 65 ou 43mm, respectivamente, com proteção hidráulica contra objetos estranhos, sistema de desbloqueio hidráulico de forragem controlado do trator, sistema de lubrificação automática e sistema de fechamento do fardo por amarração com rede com uso de tensionadores de barras
8433.40.00 | Ex 011 – Enfardadoras e empacotadoras combinadas de câmara fixa, tracionadas por trator, para fardos cilíndricos de palha, feno ou forragem úmida com largura de 1.230mm e com diâmetro de 1.250mm e peso de até 1.100kg, equipadas com controlador eletrônico e tela gráfica, recolhedor galvanizado de 2.000mm com levantamento hidráulico e rolo frontal de compressão para uniformização da altura de leira de forragem, picador de 23 facas, podendo produzir corte de até 46mm, com proteção hidráulica contra objetos estranhos, sistema de desbloqueio hidráulico de forragem controlado do trator, sistema de lubrificação automática, sistema de fechamento do fardo por amarração com rede com uso de tensionadores de barras, sistema de remoção direta do fardo para a base de empacotamento integrada, capaz de aplicar 4 camadas de filme plástico em aproximadamente 20 segundos
8433.40.00 | Ex 012 – Prensas enfardadeiras hidráulicas com dupla caixa rotativa e eixo de giro de 180º, para produção de fardos de línter de algodão com capacidade de produção de até 4fardos/h
8433.90.90 | Ex 002 – Conjuntos de esteira/lagarta de borracha (triangular), dotados de roda-guia, estrutura de ferro, roletes e esteiras/lagarta de borracha, com adaptador para instalação em colheitadeiras agrícolas.
8435.10.00 | Ex 003 – Máquinas para extração seletiva de compostos peculiares de casca de uva (polifenóis/antocianos e taninos), com regulagem eletrônica dos ciclos, dotadas de 2 garrafas de compressão em aço inoxidável de fluxo contínuo, válvulas de processo, com capacidade para 240 litros, para funcionamento alternativo e automático, tanque pulmão para distensão da uva com capacidade para 2000 litros, com sonda de controle para regulagem eletrônica da velocidade de funcionamento da bomba de retorno da uva e regulador para variar a pressão do ar sobre a uva durante sua permanência nos cilindros de compressão com capacidade mínima de 1bar
8437.10.00 | Ex 017 – Máquinas decorticadoras/batedoras, de uso industrial, para beneficiamento de sementes oleaginosas, com tambor duplo rotativo batedor para remoção dos resíduos de casca e outros rejeitos, capacidade de produção de 175 a 200t/24h, equipadas com motor da máquina de 7.5HP e motor do batedor de 2HP
8437.10.00 | Ex 018 – Máquinas decorticadoras/descascadoras, de uso industrial, para beneficiamento de sementes oleaginosas, equipadas com cilindro giratório sob uma base estacionária com facas descascadoras, sendo sua função a de quebra da casca da semente, separando-a da amêndoa, capacidade de processamento de 175 a 200t/24h, equipadas com motor da máquina de 40HP e motor de alimentação de 2HP
8437.10.00 | Ex 019 – Peneiras para pré-limpeza de sementes, pneumáticas, de potência 7,5HP, com 4 bandejas vibratórias e dois eixos excêntricos, com capacidade de processamento de 70 a 80 toneladas de grãos a cada 24 horas de trabalho; inclui sistema vácuo de potência 4HP, ventilador (ciclone) com potência de 20HP, dotadas de sistema de alimentação com potência 2HP
8437.80.10 | Ex 002 – Moinhos de rolos de uso industrial, para beneficiamento de sementes oleaginosas, com dois rolos rotativos, dois motores principais de 60HP e motor do alimentador de 3HP
8437.80.90 | Ex 003 – Máquinas decorticadoras/agitadoras, de uso industrial, para beneficiamento de sementes oleaginosas, removendo a casca das sementes por gravidade, equipadas com 4 tambores e sistema de ventiladores de absorção para eliminação de resíduos, com capacidade de produção de 175 a 200t/dia e motor de 7.5HP
8438.10.00 | Ex 095 – Máquinas automáticas para produção de empanadas retangulares e em forma de D, de comprimento compreendido entre 70 e 125mm, dotadas de esteiras com guilhotinas, esteiras de alinhamento dos produtos, dispositivos para colocação do recheio e enrolamento, controladas pelo CLP e com capacidade de produção de 1.550kg/h
8438.20.90 | Ex 038 – Equipamentos para dosagem e mistura de sabores em massas de chocolate, automático, com capacidade máxima de dosagem de 20l/h, capaz de dosar e misturar até 3.000kg de massa de chocolate por hora (0,2 a 0,5% de ingredientes de sabor), precisão de dosagem de +/-1%, com tanque e bombas de dosagem, válvulas de injeção e misturador estático
8438.50.00 | Ex 202 – Separadoras de carnes por correia flexível, para retirada de ossos, nervos e cartilagens, com capacidade de produção compreendida entre 800 e 3.500kg/h, dotadas de correia flexível e tambor perfurado de aço inoxidável
8438.80.90 | Ex 052 – Máquinas automáticas para remoção de pele e/ou membranas de cortes bovinos, suínos, aves ou pescados, com esteiras de entrada e saída, motor elétrico com potência de 1,5kW (2HP), largura de corte de 356, 508 ou 660mm
8443.19.90 | Ex 098 – Máquinas estampadoras rotativas para tecidos planos, largura útil de 200cm, para aplicação de resinas e pastas com múltiplos desenhos em até 24 cores, velocidade máxima de trabalho de 90m/min, dotadas de cilindros de estampagem magnéticos com cabeças porta-cilindros do tipo fechado, órgãos funcionais da unidade de estampagem fechados e isentos de lubrificação e manutenção, ajuste fino da distância do eixo do cilindro ao tapete para compensação da espessura do tecido, ajuste da largura de estampagem, comando da unidade de estampagem independente uni ou bilateral através de um dos dois servomotores integrados e eletroímãs de polos contínuos, secadeira a gás natural, interface Homem Máquina com tela sensível ao toque (touch screen), comando através de controlador lógico programável (PLC), tensão de operação 440Vac, 60Hz
8443.39.10 | Ex 137 – Máquinas de impressão a jato de tinta para tecidos, com 8 cabeças, 192 bicos por cabeça, com sistema piezoelétrico, com utilização de pigmentos a base de água, largura máxima de 35,6 x 45,7cm e resolução de impressão de 300, 600 e 1.200dpi Ex 137 - Máquinas de impressão a jato de tinta para tecidos, com até 8 cabeças, 192 bicos por cabeça, com sistema piezoelétrico, com utilização de pigmentos a base de água, largura máxima de 35,6 x 45,7cm e resolução de impressão de 300, 600 e 1.200dpi. (Redação dada pela Resolução Camex nº 114, de 2014)
8443.39.10 | Ex 138 – Máquinas de impressão digital em tecidos, por jato de tinta, com tapete de impressão e secador a ar quente acoplado, contendo: 1 linha com até 8 cabeças de impressão, em um total de até 8 cores; largura máxima de impressão de 180cm; resolução máxima de 600 x 600dpi, com capacidade para velocidades menores ou iguais a 210m/h e estampar até 16 níveis de cinza com gotas variáveis de 4 a 72 picolitros
8443.39.10 | Ex 139 – Máquinas para marcação de diagramas alfanuméricos e de linhas transversais em peças de aço por bico injetor spray, tipo pórtico sobre trilhos, com comando por controle numérico, velocidade de marcação/impressão de 30.000mm/min, largura efetiva de 4,5 metros, comprimento efetivo de 35 metros, margem de erro menor ou igual ±1.0mm por peça de 20 metros, para montagens sequenciais de estruturas navais
8443.39.10 | Ex 140 – Máquinas para marcação de diagramas alfanuméricos em peças de aço por bico injetor spray, tipo pórtico sobre trilhos, com comando por controle numérico, velocidade máxima de impressão de 36.000mm/min, para marcação em peças com dimensão mínima de 1 x 3 metros e máxima de 4,5 x 20 metros, campo de marcação máximo de 0,7 metros de largura e 2 metros de comprimento, espessura mínima da peça 2,3mm e máxima 30mm, precisão de posicionamento menor ou igual ±1.0mm por 20 metros de comprimento de peça, para montagens sequenciais de estruturas navais
8445.19.22 | Ex 003 – Limpadores de línter com função de limpeza do línter do algodão depois da sua passagem na máquina deslintadeira, equipados com motor de potência de 4HP
8445.19.22 | Ex 004 – Limpadores de línter de tambor alto, com função de limpeza do línter do algodão depois de sua passagem na máquina deslintadeira, projetados com 3 estágios e equipados com motores elétricos de 5,5HP e 1HP
8445.19.22 | Ex 005 – Máquinas deslintadeiras hidráulicas de serra para semente de algodão, com capacidade de processamento de 75 a 80t/dia em primeiro corte e 35 a 40t/dia em segundo corte, compostas por 210 serras em aço, sendo essas de 18" (polegadas) de diâmetro cada, com alimentador permanente magnético
8449.00.80 | Ex 001 – Combinações de máquinas, semiautomáticas, de plissagem e corte de mantas de não tecido, para largura de manta de até 1.600mm, com altura de plissa entre 6 e 55mm e até 140plissas/min, compostas de: 6 desenroladeiras motorizadas, estação de plissagem, mesa motorizada de transporte e alimentação, estação de corte longitudinal, mesa de apoio e estação semiautomática de corte transversal, equipada com controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM)
8451.40.10 | Ex 001 – Máquinas de lavagem contínua e aplicação de banhos químicos para tecidos planos, com sistema de secagem e condicionamento físico de tecidos, largura de cilindros de 2.200mm, largura útil de 2.000mm, velocidade máxima de 100m/min, velocidade de trabalho de 50m/min, capacidade de produção média de 1.500.000 metros de tecido por mês, dotadas de: grupo de entrada com sistema desenrolador, alinhador e acumulador de tecido, sistema de prensagem inicial com cilindro em aço inox e cilindro emborrachado e acionamento por motorredutor, 6 caixas de lavagem com 24m de comprimento de tecido, 7 cilindros de 204mm, sistema de endireitador automático de trama, conjunto de secagem de tecido com tambores a vapor, conjunto de saída com alinhador de tecido, acumulador e enrolador, compensadores para sincronismo acionados por ar comprimido e sensores de posição, sistemas de circulação de banhos com controle automático, dosagem automática de água e produtos químicos em todas as caixas, controle de temperatura em todas as caixas e secadeiras, instrumentação analítica com medição e controle de ph, medição e controle de umidade no tecido
8451.80.00 | Ex 061 – Máquinas navalhadeiras (tosadoras) para tecidos, compostas de até 4 cilindros de corte, com controle eletrônico das funções, podendo conter módulo de tosa sobressalente
8456.10.19 | Ex 030 – Centros de texturização a laser para metais, de alta precisão, com controle numérico computadorizado (CNC), com capacidade de texturizar, gravar, marcar e rotular peças em 2D e 3D, com cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 4.000, 3.000, 1.500mm, respectivamente, e avanços de 30m/min para eixos X e Y, e 20m/min para o eixo Z, com carga máxima na mesa de 18.000kg, com fonte de laser "ytterbium fiber" igual a 50W
8456.10.19 | Ex 031 – Centros de texturização a laser para metais, de alta precisão, com controle numérico computadorizado (CNC), com capacidade de texturizar, gravar, marcar e rotular peças em 2D e 3D, com cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 1.200, 900 e 1.200mm, respectivamente, e avanços de 36m/min mesa com diâmetro de 800mm, com carga máxima na mesa de 1.700kg, com fonte de laser "ytterbium fiber" igual ou superior a 20W
8456.10.19 | Ex 032 – Máquinas para marcação e corte a laser (laser gás CO2:N2) tipo pórtico sobre trilhos com sistema de movimentação biaxial por motores síncronos, com controlador lógico programável, para cortar chapas de aço carbono com espessura máxima de 19mm, largura efetiva de corte de até 4.500mm, e comprimento efetivo de corte de até 50.500mm
8457.10.00 | Ex 159 – Centros de usinagem com 3 eixos para grafite à seco, com motores lineares nos eixos X, Y e Z, curso no eixo X de 500mm, eixo Y de 455mm e Z de 240mm, mesa com dimensões 550mm x 450mm, cavidades T de 14mm e distância de 63mm, peso máximo sobre a mesa de 400kg, velocidade de avanço máxima de 40.000mm/min, com rotação máxima do fuso de 42.000rpm e potência de 14kW, controlado por comando numérico computadorizado (CNC), com sistema de aspiração de pó acoplado à máquina e ferramenta de medição a laser integrada
8457.10.00 | Ex 160 – Centros de usinagem verticais para metais, de alta precisão, com comando numérico computadorizado (CNC), com possibilidade de fresar, furar e roscar em 5 eixos posicionados, capazes de usinar em 5 eixos simultâneos os 5 lados da peça, cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 1.850, 1.400 e 720mm (eixo Z com spindle na horizontal igual a 905mm), respectivamente, com spindle na vertical, avanços de 40m/min, mesa giratória basculante refrigerada à água com motor direto ("direct drive"), podendo variar o ângulo de trabalho no eixo B entre -20 a +120° e no eixo C a 360º, mesa com 1.600mm de diâmetro, com carga máxima na mesa de 4.000kg, fuso com rotação igual ou superior a 15.000rpm, com cone HSK, trocador automático e magazine com capacidade igual ou superior a 45 ferramentas, com sistema inteligente de controle de temperatura
8457.10.00 | Ex 161 – Centros de usinagem vertical compactos, exclusivos para ensino e formação técnicas, com comando numérico computadorizado - CNC, para fresar, furar, rosquear e mandrilar, em 3 eixos simultâneos, sem refrigeração das operações, cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 190, 140 e 260mm, respectivamente, e com curso efetivo do eixo Z de 120mm, distância da ponta do fuso até a mesa de 77 a 337mm, avanço de trabalho nos eixos X, Y e Z de 0 a 2m/min, com precisão de posicionamento de 0,008mm, mesa de trabalho de 420 x 125mm, peso máximo sobre a mesa de 10kg, fuso com rotação de 150 a 3.500rpm, motor assíncrono monofásico de 0,75kW, magazine com capacidade de 8 ferramentas com trocador automático e software adaptável a diversos modelos de comando numérico
8457.10.00 | Ex 162 – Centros de usinagem vertical, tipo portal para fresar, mandrilar, furar, roscar, executar usinagem com interpolação, utilizando 1 fuso e 3 eixos, sendo eixos lineares com deslocamento X, Y e Z com cursos de 3.683, 2.159 e 279mm respectivamente, com velocidade de deslocamento de 20,3, 53,3 e 27,9m/min, respectivamente, máquina com mesa fixa de aço medindo 3.708 x 1.829 x 25mm, dotada de cabeçote de fresamento com cone, com rotação de 10.000rpm, potência de 11,2kW, torque de 23Nm, rosca rígida, sistema de refrigeração com tanque de 360 litros e bomba de 3/4HP, com sistema de troca de ferramenta automática de 10 ferramentas tipo carrossel, com comando numérico computadorizado (CNC) e controle remoto com tela LCD colorida
8458.11.99 | Ex 108 – Centros de torneamento horizontal computadorizado (CNC) com software CAM integrado específico para perfis, cabeçote fresador fixo acoplado com centralização automática de ferramentas, capacidade máxima entre pontas de 3.450mm, diâmetro máximo admissível sobre o carro de 720mm, peso máximo entre pontas de 6.000kg, variação de RPM para eixo-arvore de 1 a 800, avanço rápido para eixo "z" e "x" de 5.000mm/min, com 5 guias monobloco, potência instalada de 40kW, para usinagem de canais em cilindros de laminação em ferro fundido e anéis de carbeto de tungstênio, capacidade de ranhuramento em canais de cilindros e anéis com diâmetros de 6,3 a 32mm
8458.11.99 | Ex 109 – Tornos horizontais com duplo spindle de 7.000rpm, com 24kW de potência, para tornear, furar, fresar e rosquear peças metálicas em usinagem simultânea; eixos X, Y, Z, W, C1 e C2 com velocidades de 15, 30 e 60m/min, equipados com 3 torres de 12 ferramentas acionadas cada, com rotação de 8.000rpm, sendo a 2ª torre (inferior), com eixo "B", capaz de usinar em ângulos negativos até -2,5° e 3 eixos Y, um em cada torre, 1G de aceleração, com precisão de 6 mícrons de posicionamento, capacidade de passagem e torneamento de barras de até 50mm; sistema de medição direta em todos os eixos, 150mm de curso adicional no contra spindle (eixo W), carga e descarga automática e CNC (comando numérico computadorizado), com shopturn incluso, para simulação de usinagem em 3D
8459.21.91 | Ex 001 – Máquinas de furação automáticas de trilhos de compartimentos de carga de aeronaves por coordenadas cartesianas, com precisão de furação de 0,05mm, precisão de posicionamento de 0,24mm e repetibilidade de 0,05mm, com 14 eixos, sendo 12 eixos lineares e 2 eixos de rotação, 2 cabeçotes de furação com potência de 2kW e velocidade de rotação de 4.000 rpm, trocador automático de ferramentas, sistema de fixação a vácuo, sistema de visão para reconhecimento de peças, monitoramento por sistema de câmera, sistema de segurança, controlado por controlador lógico programável (CLP)
8460.21.00 | Ex 126 – Retíficas computadorizadas para perfis (CNC) com software CAM, sistema integrado de medição a laser e leitura gráfica em tela de 12 polegadas, centralizador automático de rebolos eletrolíticos de 350mm de diâmetro, diâmetro máximo sobre o carro de 380mm, comprimento máximo entre pontas de 700mm, acionamento hidráulico do contraponto com peso máximo de 1.000kg, rotação do rebolo de 500 a 2.000rpm, rotação da placa de 0 a 200rpm, potência instalada de 35kW, capacidade para usinagem de canais com diâmetro de 5,5 a 32,0mm e mesa em anéis de carbeto de tungstênio com aplicação de rebolos resinoides e rebolos eletro-depositados de diamante
8460.39.00 | Ex 023 – Afiatrizes para ferramentas especiais (perfiladas), com cabeçote angular, projetor de perfil acoplado com tela de 150mm, mesa giratória e dispositivo de fixação para ferramenta, com capacidade para afiação de ferramentas para ranhuramento em canais de cilindros de ferro fundido e anéis de carbeto de tungstênio, base em aço fundido, curso longitudinal de 150mm, curso vertical de 240mm, gama de tiro de 40 graus, potência instalada de 380 Volts 50Hz
8460.39.00 | Ex 024 – Máquinas para amolar serras automáticas, próprias para corte e amolação dos dentes da serra utilizadas em deslintadeiras de algodão, equipadas com 42 peças amoladoras (gummer files) e 2 motores de engrenagem de 3HP
8461.50.20 | Ex 011 – Máquinas para serras circulares com serra a disco com ciclo automático, com grupo de medição atuando no perfil e comandadas diretamente por microprocessador e velocidade máxima igual a 37m/min; sistema de corte móvel com serra para persianas enroláveis
8462.10.90 | Ex 096 – Máquinas de estampar peças de aço e titânio a morno e a frio, dotadas de prensa mecânica horizontal com 6 estágios, compostos por 6 matrizes e 6 martelos, pinos de extração em todas as punções individualmente ajustados, alimentação de arame linear e com rolos de transporte, sistema de segurança na alimentação do arame, com diâmetro máximo de 11mm, comprimento máximo de corte de 100mm, expulsão da matriz de 90mm, expulsão da punção de 30mm, com diâmetro máximo de cabeça de 24mm, força de estampagem de 100ton, capacidade de produção de 280peças/min, matrizes de 60 x 165mm, punções de 45 x 105mm, cortador de 32mm e bucha de corte de 30mm, com sistema de aquecimento de arame por indução
8462.10.90 | Ex 097 – Máquinas de estampar peças de aço e titânio a morno e a frio, constituídas de prensa mecânica horizontal, com 6 estágios, compostos por 6 matrizes e 6 martelos, pinos de extração em todas as punções individualmente ajustados, alimentação de arame linear e com rolos de transporte, sistema de segurança na alimentação do arame, com máximo diâmetro de 20mm, máximo comprimento de corte de 150mm, expulsão da matriz de 140mm, expulsão da punção de 42mm, com diâmetro máximo de cabeça de 32mm, força de estampagem de 200t, capacidade de produção de 180peças/min, matrizes de 94 x 238mm, punções de 70 x 140mm, cortador de 56mm e bucha de corte de 55mm, com sistema de aquecimento de arame por indução
8462.21.00 | Ex 149 – Combinações de máquinas para o endireitamento, corte e dobra automáticos para processamento de barras de reforço com máximo comprimento de corte de 12.000mm, para arames de diâmetro compreendido entre 12 e 26mm, partindo de rolos, compostas de: 1 desbobinador de arame; 1 unidade de pré-endireitamento, motorizada, com sistema automático de carregamento do arame com grampos de retração; 1 unidade de alimentação e endireitamento composta de 1 mecanismo pré-endireitador de rolos, 1 rotor rotativo de rolos hiperbólicos para o endireitamento e a alimentação simultânea; 1 unidade de medição com controle numérico (CNC); 1 unidade de corte com cortador hidráulico móvel; 1 unidade coletora de 12.000mm de comprimento com operação hidráulica e pneumática para a separação e a armazenagem das barras produzidas; 1 unidade de dobragem dupla de 2 cabeçotes de dobragem automáticos acionados por sistema com servo-motor, controlada por controle numérico computadorizado (CNC)
8462.91.11 | Ex 001 – Prensas hidráulicas para calibragem de peças metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC), dotadas de um martelo superior com força entre 4.500 e 5.500kN, dentro do qual é alojado extrator (segunda mesa superior) com força de ejeção entre 400 e 600kN e conjunto inferior porta-ferramentas, este por sua vez dotado de uma mesa matriz com contra-força de 1.000 e 2.000kN, mesa 1 com contra-força de 2.500 a 3.500kN e força de ejeção de 500 a 600kN, mesa 2 com contra-força de 4.500 a 5.500kN e força de ejeção entre 500 e 600kN e sistema de macho com contra força de 200 a 300kN, com 1 estação de cunhagem em estágio prévio a calibragem e painel IHM
8463.90.90 | Ex 029 – Máquinas para aletamento de tubos, capazes de produzir cinco tipos básicos de aletas em tamanhos de tubo a partir de 9/16" (14,29mm) a 2" (50,8mm) e com altura de aleta de ¼" (6,35mm) a 1" (25,4mm), de 4 a 13 aletas por polegada; têm a capacidade de aplicação de aletas incrustadas de 5/8" de aço em tubos de 1" e em tamanhos maiores
8464.20.90 | Ex 013 – Combinações de máquinas para tratamento de superfície de chapas de rochas ornamentais, compostas de: 1 politriz de 22 mandris com satélites de 8 setores cada, dotada de sistema de pinça, mecânico-hidráulica "CLAMP" de ajuste milimétrico da movimentação vertical dos mandris, sistema de contrapressão dos satélites, sistema fotocelular de leitura da espessura e contornos da chapa, sistema de medição dos perfis das chapas e sincronização eletrônica dos satélites; 1 grupo de secagem; 1 grupo limpador de chapas; 2 mesas de rolos de conexão, sendo 1 de entrada e 1 de saída; 1 carro semiautomático de carregamento e 1 de descarregamento das chapas, ambos equipados com ventosas; PLC equipado com programa de controle da máquina e de seus dados estatísticos, com tela "touch screen"; sistema eletrônico distribuído com cabeamento em tecnologia "fieldbus" e sistema de diagnóstico virtual do funcionamento da máquina via conexão remota criptografada "BWRC" ao servidor do fabricante
8464.90.19 | Ex 092 – Máquinas automáticas, com controlador lógico programável (PLC), para produção de vidro insulado duplo ou triplo, para 3 a 4 camadas, com altura máxima de 2.700mm, com sistema de lavagem, estação de inspeção, prensa de montagem e transportadores
8465.93.90 | Ex 007 – Máquinas polidoras automáticas, controladas por CNC, para polimento simultâneo de 2 lentes oftálmicas “free-form” de diâmetro de até 92mm e de diversos materiais orgânicos, tais como CR39, policarbonato ou “trivex”, entre outros, com sistema de fixação de bloco com diâmetro de 43mm, para curvas côncavas de 0 a no mínimo -14dpt
8465.99.00 | Ex 091 – Máquinas-ferramentas multifusos, com funcionamento hidropneumático para tornear e lixar peças de madeira de comprimento máximo de 300mm e diâmetro máximo de 95mm, com controlador lógico programável (CLP), dotadas de 6 fusos, carro-porta-ferramentas, com ou sem grupo de furação
8466.93.40 | Ex 001 – Módulos de fixação e localização por ponto zero e seus correspondentes pinos e fixadores localizadores (8 por módulo), diâmetro entre 45 e 240mm, precisão de repetição inferior a 0,005mm e força de fixação entre 1.300 e 10.500kg
8466.94.90 | Ex 004 – Camisas do cilindro principal de prensa hidráulica para forjamento em matriz aberta com capacidade de 5.000 toneladas e pressão máxima de operação de 420bar, constituído de peça única, sem solda, fabricada por processo de forjamento com furo em aço DIN Wnr 1.6957 modificado - 26NiCrMoV14-5, desbastada por usinagem, normalizada, temperada e revenida, com diâmetro de flange de 2.200 x 550mm de comprimento, diâmetro do corpo de 1.850 x 2.440mm de comprimento, diâmetro do furo maior que 1.230 x 2.488mm de comprimento, diâmetro menor do furo de 320 x 502mm de comprimento e peso aproximado de 44.561kg
8468.20.00 | Ex 023 – Máquinas de corte a gás, com capacidade de corte para 2 chapas de aço em processo simultâneo, para produção de chanfros de cortes em "V", "X", "Y" e "˄", ângulos a partir de 0 e ±15 até 45°, tipo pórtico sobre trilhos, com controlador lógico programável, espessura de corte de 6 a 50mm, largura máxima de corte de 9 metros, comprimento máximo de corte de 51 metros, velocidade de corte de 100 até 1.000mm/min, precisão diagonal de corte com margem de erro menor ou igual a ±1.5mm por peça de 9m², para estruturas navais
8474.10.00 | Ex 051 – Reatores para lixiviação intensiva de ouro, com o objetivo de recuperar o ouro sólido em solução, com carga máxima residente 5.260kg, compostos de: tanque de recebimento de material, tanque de floculação, tambor giratório com acionamento por motor elétrico trifásico em tensão de 380V – 60Hz e moldura de suporte em aço, tanque de recuperação, bombas e válvulas monitoradas por sensores de comando, célula eletrolítica com sistema de retificador incorporado de 800A, filtro prensa, painel elétrico totalmente montado contendo os elementos de comando, proteção e acionamento, cabos elétricos de comando e potência para interligação do equipamento
8474.10.00 | Ex 053 – Equipamentos de recuperação final com capacidade de 1t/h, parte integrante de uma planta de recuperação de diamantes de um depósito de "kimberlito" com capacidade de alimentação de 100t/h, dotados de: peneira desaguadora, horizontal, vibratória, com dimensões de 0,9 x 2,4m, peneira desaguadora, horizontal, vibratória, com dimensões de 0,9 x 1,8m, ambas com um deck com abertura de 1mm, secador infravermelho com duas lâmpadas de 4kW cada, com remoção da umidade acima de 11%, com alimentadores vibratórios com 2 moto-vibradores com capacidade de alimentação de 50kg/h, para secagem das frações granulométricas de 1 a 2,5mm, 2,5 a 4mm, 4 a 12mm e 12 a 25mm, mesas de graxa, atricionador com célula de 600 x 600mm, peso de 510kg, potência de 8,5kW, giratório, em aço, com revestimento interno em borracha, mesas de picagem manual com luvas e cofre, bomba de jato (jet pump), com 63mm, máquinas identificadoras e selecionadoras de diamantes, com sistema de alimentação, água de limpeza, sistema de geração de energia com emissão de Raios X de baixa intensidade, sistema de fotocélula, sistema de ejeção, calhas de alimentação e descarga, sistema de controle eletrônico, sistema resfriador de água e filtros, silos, tubos de alimentação, forno de secagem do concentrado das mesas de graxa, sistema de limpeza ultrassônico, centro de controle de motores (CCM) montado em container
8474.10.00 | Ex 054 – Equipamentos de remoção de finos com capacidade de 18t/h, parte integrante do módulo de remoção de finos e recuperação de água de uma planta para produção de diamantes de um depósito de "kimberlito" com capacidade de alimentação de 100t/h, dotados de: ciclone com diâmetro de 750mm, peneira de remoção de finos, horizontal, vibratória, com dimensões de 1,2 x 2,7m, com 1 deck com abertura de 0,5mm, com calhas de alimentação e descarga, tanque ("sump") de coleta de efluentes
8474.10.00 | Ex 055 – Equipamentos para flotação pneumática para beneficiamento de minérios finos de carvão, minerais industriais, minerais ferrosos e não ferrosos, dotados de 1 aerador onde seu conceito mecânico incorpora um tubo venture a uma tubulação constituída de polietileno de alta densidade, uma junção T (T-Piece) equipada com uma tela cilíndrica de proteção (peneira estática) responsável pela alimentação da polpa e, no interior da célula, um distribuidor de polpa para descarga do agregado entre partícula e bolha de ar dentro de unidade de flotação, possuindo volumes úteis variando entre 0,5 e 83m³, com taxas de alimentação de polpa entre 10m³/h e 1.400m³/h e com variação de diâmetro entre 0,8 e 6,0m
8474.80.10 | Ex 039 – Máquinas automáticas para fabricação de moldes em areia verde para fundição, com caixas de dimensões iguais a 1.100 x 900 x (300/300mm), com sistema de compactação, operadas por controlador lógico programável (CLP), comando elétrico e sistema de unidade hidráulica, com desmoldador de caixa e capacidade de produção igual a 240moldes/h, dotadas de: desacoplador de caixas, máquina de moldagem, viradores de caixas, acoplador de caixas, carro transferidor de pallets, cabeceiras de descarga das jaquetas com limpador interno, estação troca de caixas, sistema de eletroímã para limpeza bolo, sistema de limpeza das caixas, sistema de limpeza dos carrinhos, sistema de fresa de canal de horizontais do carrossel, cabeceiras horizontais das linhas de resfriamentos, estação troca de jaquetas, trocador de nível das jaquetas, sistema vazamento, sistema de limpeza da bacia de vazamento, estação de fechamento dos grampos, estação de abertura dos grampos, raspador de areia, linhas de trilhos, estruturas e linhas de rodas e bloqueadores
8474.80.90 | Ex 085 – Combinações de máquinas, com dimensões de 1.652 x 1.000 x 1.000mm e capacidade de produção de 10amostras/h, para pulverização e prensagem de amostras minerais e cimento, compostas de: 1 moinho pulverizador de capacidade de redução de partícula de entrada de 6 a 0,1mm de saída; 1 unidade de prensa pneumo-hidráulica de pressão ajustável de 0 a 170kN
8477.20.10 | Ex 159 – Extrusoras para materiais termoplásticos com dupla rosca co-rotante de diâmetro de 82mm, para produção de TPE (elastômeros), compostos e plásticos de engenharia, torque específico de 18Nm/Cm³, torque máximo por eixo de 5.700Nm, com motor refrigerado a água, zona de processo modular com regulagem individual da temperatura para cada módulo, alimentação forçada com sistema de vácuo (fet) de carga micronizada sem compactação, sistema de refrigeração e sistema de vácuo com degasagem lateral tipo dupla rosca
8477.80.90 | Ex 275 – Combinações de máquinas para produção de talão emborrachado do pneu, com capacidade de produção de 3 talões em 18 segundos para pneu com aro entre 13 e 18 polegadas, com opção de desbobinar 3 carretéis de fios de aço com diâmetro compreendido entre 1,2 a 1,55mm, que, após revestimento da borracha, passa para 1,51 ±0,2 e 1,85 ±0,2mm, com capacidade de alimentação de borracha com diâmetro 14 ±2mm, com amarração automática das extremidades do talão por fio de nylon TV051 com comprimento de 50 a 75mm linear, inserção de espaçador de plástico automática entre unidades do talão, com controlador lógico programável (CLP), compostas dos seguintes equipamentos: desbobinador do fio de aço, aquecedor do fio de aço, revestidor de borracha, equipamento formador de talão, amarrador de fio de nylon e insersor automático de espaçado entre os talões
8477.80.90 | Ex 276 – Equipamentos para corte por serra fita "voadora", para produção de painéis tipo sanduíches e telhas de poliuretano, dotados de laminado rotativo e "de-burring", com largura máxima de corte de 1.200mm, altura máxima de corte de 250mm, comprimento mínimo de corte de 2.000mm e ciclo de corte de 12/15 segundos
8477.80.90 | Ex 277 – Máquinas de dobrar chapas termoplásticas, computadorizadas, com programa multifuncional para parametrizar material (PVC, PP, EP), capacidade de dobragem máxima de 3 metros por 25mm de espessura, largura de trabalho de 3.050mm, ângulo de dobradura de 0 a 95 graus, pressão de operação de 8 a 10bar, com sistema de "clamping" pneumático
8477.80.90 | Ex 278 – Máquinas automáticas de corte e solda lateral com cabeçote servo acionado, com capacidade superior ou igual a 500 ciclos por minuto, com controladores de tensão e 7 servomotores; perfuradores wickter servo acionados tipo corte limpo, sistema de limpeza automática da barra de solda sem parada, sistema de inspeção de qualidade por estroboscópio e monitor para detecção de embalagens com um só furo e dobras de abas, autocorreção para posicionamento automático dos acessórios (fotocélula, perfurador wicketer, carregador estático, corte de aba), posicionamento dos pinos de empilhamento com passo motorizado para troca automática da distância dos pinos wicketer, posicionamento automático da fotocélula, com capacidade para armazenamento de 500 receitas de produção, sistema de lubrificação automático; rolo bailarino antitração servo acionado; soprador de dupla válvula e acumuladores, para rápida reação e menor consumo de ar; porta de recuo com acionamento pneumático e acionamento por servomotor do transportador e alinhamento do perfurador “wicketer”, com CLP para controle
8479.50.00 | Ex 066 – Equipamentos robotizados limpadores e viradores automáticos tipo dupla pinça, autopropulsados sobre rodas, utilizados para limpar (escovar) e virar 2 queijos do tipo “Grana Padano” (parmesão) em simultâneo, acionados por 18 motores elétricos de 380V, 60Hz, com movimento sobre trilhos fixados no chão da câmara, dotados de: sensores eletrônicos para coordenação e posicionamento e microprocessador para regulagem de altura e movimentação para frente e para trás, 1 grupo motorredutor com diferencial para translação, 1 painel de controle, 1 enrolador automático do cabo, 2 pontes para fixação dos trilhos, 1 caixa de alimentação, 4 braços mecânicos para retirada e retorno do queijo à prateleira, capacidade máxima de limpeza máxima de 240formas/h e capacidade máxima de viragem igual a 460formas/h
8479.89.99 | Ex 706 – Máquinas semiautomáticas para montagem de conectores em elementos filtrantes de polipropileno descartáveis, com velocidade de produção igual ou superior a 20unidades/h, equipadas com controlador lógico programável (CLP)
8479.89.99 | Ex 707 – Equipamentos analisadores de teor de umidade e defeitos em lâminas de madeira, torneadas durante o processo produtivo, com resolução de até 1,5mm por defeito e velocidade de até 250m/min
8479.89.99 | Ex 708 – Máquinas automáticas para montagem de anéis de segmento em canaletas de pistões automotivos, para pistões com diâmetro externo compreendido entre 60 e 110mm, tempo de ciclo de 6 até 8 segundos, para motores a gasolina ou álcool, compostas de 20 estações de trabalho, sistema eletropneumático para alimentação dos pistões, dispositivo “poka-yoke” para verificação da montagem e presença de componentes, dispositivos de fixação, com comando lógico programável, carga automática e descarga manual
8479.89.99 | Ex 709 – Máquinas de prototipagem rápida tridimensional a partir de modelos virtuais que operam por deposição de finas camadas metálicas de 20 a 80µm e velocidade de deposição de material sinterizado entre 2 e 20cm3/h soldadas seletivamente por feixe laser com 400W de potência, atendendo curso de 250 x 250 x 280mm nos eixos X, Y e Z
8480.60.00 | Ex 016 – Moldes corrugados, intercalares, de aço galvanizado de perfil P3, com dimensões de 5.000 x 1.087,5 x 2,0mm, utilizados na fabricação de telhas onduladas de fibrocimento sem amianto
8514.30.90 | Ex 006 – Fornos a lâmpadas UV para painel de madeira de largura de trabalho de zero a 1.300mm, com concentração de energia na superfície dos painéis por meio de regulagem da altura do foco da parábola refletente, controlada por um controlador lógico programável (CLP) que controla e diagnostica o consumo da energia e a gestão da secagem, com regulagem da potência de 35 a 120W/cm² de modo contínuo
8514.40.00 | Ex 003 – Aquecedores de indução projetados para tratamento térmico de rolos de moinhos, com capacidade para tratamento de rolos com peso de 43.000kg, diâmetro 2.400mm e altura 1.650mm, com desmagnetização automática e controle de temperatura por microprocessador que assegura incremento de temperatura em valor nunca superior a 15°C/h e aquecimento igualmente distribuído por toda a peça em tratamento; potência do aquecedor 400V – 250A – 60Hz, equipados com carrinho de posicionamento e painel de comando
8515.21.00 | Ex 124 – Combinações de máquinas para soldar telas de concreto, por resistência elétrica, com largura máxima de 1.400mm, comprimento da tela de até 6.000mm, com arames de diâmetro compreendido entre 4 e 12mm partindo de rolos, compostas de: 4 desbobinadores dos arames longitudinais; 1 unidade de endireitamento e alimentação guiadora para puxar os arames longitudinais; 1 unidade de alimentação de arames transversais, composta de desbobinador duplo de arames, unidade endireitadora e cortadora dos arames transversais e 1 injetor de alimentação direta dos arames transversais; 1 máquina de soldar telas de arame composta de 1 transformador de solda, 4 cilindros pneumáticos e 4 porta-eletrodos superiores e inferiores; 1 guilhotina para o corte das telas; 1 empilhador de telas; 2 mesas de rolos para a saída das telas; 1 centro de controle, com computador de controle numérico (CNC)
8515.39.00 | Ex 005 – Combinações de máquinas para soldagem, compostas de: 2 robôs com capacidade de manipulação de 20kg, raios de alcance de 1.717mm, constituídos de braços mecânicos com movimentos orbitais de 6 ou mais graus de liberdade; equipamento de solda (processo MIG-MAG); sistema com sensor laser para leitura da junta de solda; dispositivo posicionador de 3 eixos; controlador lógico programável (CLP)
8515.39.00 | Ex 006 – Fontes de energia inversora para soldagem com processo MIG/MAG, para fornecimento de energia para a abertura do arco elétrico, através de faixa de correntes DC de 30 até 160A
8604.00.90 | Ex 049 – Plataformas ferroviárias de adesão total (com grua) indicadas para instalação e manutenção de linhas de tração elétrica de sistemas de ferrovias, bonde e trens metropolitanos (metrô), compostas de: 1 estrutura, sistema pneumático de frenagem, plataforma elevadora de operação, sistema de propulsão a diesel em compartimento isolado, à transmissão do movimento para as rodas, sistema de controle e monitoramento e as caixas de ferramentas, bitola 1.435 (1.000 - 1.668)mm, distância entre eixos de 2.600mm, diâmetro das rodas monobloco de 600mm, largura em condições de operação de 2.300mm, largura para transporte rodoviário de 2.300mm, altura para o transporte rodoviário de 3.300mm, altura para condições de movimento sobre trilhos de 3.300mm, altura entre níveis pés na plataforma X, trilhos 2.200mm, altura da plataforma levantada 5.700mm, comprimento da plataforma de operação estendida 3.800mm, largura da plataforma de operação 1.600mm, rotação da plataforma de operação 90º (+ ou -), capacidade da plataforma de operação (5 pessoas) 500kg, peso da tara 12.000kg, capacidade 1.000kg, peso total 1.200kg, carga máxima por eixo 6.500kg, velocidade em linha reta e plana, controlada a partir do console localizado na área de pedestres com o veiculo rodando sozinho (não acoplado à composição do trem), 0 e 20km/h, velocidade em linha reta e plana, controlada a partir do console localizado na plataforma de operação 0 e 9km/h, velocidade máxima de reboque de 55km/h, mínimo raio de curva 25m, máximo gradiente permitido a uma velocidade de 4km/h 80%, motor a diesel, reservatório de ar 90 litros, tanque de combustível gasóleo 50 litros, sistema elétrico: 24Vcc
8604.00.90 | Ex 050 – Plataformas ferroviárias de adesão total (sem grua), indicadas para instalação e manutenção de linhas de tração elétrica de sistemas de ferrovias, bonde e trens metropolitanos (metrô), compostas de uma estrutura, sistema pneumático de frenagem, plataforma elevadora de operação, sistema de propulsão a diesel em compartimento isolado, transmissão do movimento para as rodas, sistema de controle e monitoramento e caixas de ferramentas, bitola, distância entre eixos de 2.600mm, diâmetro das rodas monobloco de 600mm, largura em condições de operação de 2.300mm, largura para transporte rodoviário de 2.300mm, altura para o transporte rodoviário de 3.300mm, altura para condições de movimento sobre trilhos 3.300mm, altura entre níveis pés na plataforma X trilhos de 2.200mm, altura da plataforma levantada de 5.700mm, comprimento da plataforma de operação estendida de 3.800mm, largura da plataforma de operação de 1.600mm, rotação da plataforma de operação 90º (+ ou -), capacidade da plataforma de operação (5 pessoas) de 500kg, peso da tara de 12.000kg, capacidade de 1.000kg, peso total de 1.200kg, carga máxima por eixo de 6.500kg, velocidade em linha reta e plana, controlada a partir do console localizado na área de pedestres com o veículo rodando sozinho (não acoplado à composição do trem) de 0 e 20km/h, velocidade em linha reta e plana, controlada a partir do console localizado na plataforma de operação de 0 e 9km/h, velocidade máxima de reboque de 55km/h, mínimo raio de curva de 25m, máximo gradiente permitido a uma velocidade de 4km/h 80%, motor a diesel, reservatório de ar 90 litros, tanque de combustível gasóleo 50 litros, sistema elétrico: 24Vcc
8709.19.00 | Ex 029 – Veículos autopropulsados para pequenas distâncias empregados para transporte de blocos e seções de casco e estruturas navais, com capacidade de 500t, plataforma de carga de 6 x 16,5m, altura da plataforma de carga sobre o solo 1,9m e variação de altura pela suspensão ±0,35m, com 16 truques articulados com cilindro de suspensão individual, de 4 pneus com acionamento hidrodinâmico individual com motor hidráulico integrado e mecanismo por motor hidráulico com redutor e pinhão-coroa para giro horizontal de ±165° para deslocamento linear e de rotação do veículo em todas as direções do plano de movimentos, com um motor de 480HP para acionamento da bomba hidráulica e circuito de eletroválvulas com controle microprocessado para direcionamento de movimentos e comando geral do equipamento por unidade de controle remoto com “joysticks” e “display” de dados
9024.80.29 | Ex 010 – Máquinas automáticas para ensaio das propriedades físicas, mecânicas e óticas em papéis com gramatura entre 15 e 800g/m², com máximo de 13 módulos configuráveis, com ou sem alimentador automático de amostras de perfil ou em folhas
9024.80.90 | Ex 024 – Combinações de máquinas para ensaios de propriedades mecânicas em diversos tipos de produtos submetidos à alta pressão (pressão máxima de 517,5bar) sob a água, tais como ensaios de compressão, colapso, flambagem local e elasticidade de dutos flexíveis de petróleo, compostas de: câmara hiperbárica de aço carbono, com diâmetro interno de 1.100mm e comprimento útil de 6.000mm, trabalhando em temperatura ambiente; dispositivos mecânicos/elétricos tais como: travamento da tampa eletromecânica (tampa com sistema de travamento por rotação eletromecânica e sensor de conformação de tampa travada fechada), bomba de pressurização elétrica (com vazão estimada em 50galões/min para encher a câmara em aproximadamente 30 minutos), bomba de alta pressão, tipo triplex, de 3 pistões, acionada por variador de velocidade, com vazão variável de acordo com o processo; controle de pressão, temperatura, nível, iluminação, câmera fotográfica (interna a câmara hiperbárica, dimensionada para suportar as pressões interna a câmara e fotografar a amostra durante o teste de pressão, provida de iluminação própria); painel de controle computadorizado e demais elementos periféricos para controle e operação dessa unidade de teste
9027.50.20 | Ex 066 – Fontes geradoras de luz, portáteis, dotadas de 10 espectros com capacidade de geração de luz entre 320 e 700Nm, com operação manual e aplicação na busca de fluidos corporais, digital, pegada, cabelo, pele e outros sem deteriorar o DNA
9027.80.99 | Ex 194 – Equipamentos automatizados de bancada para detecção rápida de bactérias, fungos e microbactérias em amostras clínicas de sangue através de hardware e software próprio que monitora a rápida detecção de CO2 produzido por bactérias e fungos e O2 pelas microbactérias em amostras clínicas, através do princípio da fluorescência, com capacidade para monitorar, agitar e incubar até 200 frascos de maneira contínua e simultânea, em intervalos de 10 minutos, fornecendo alarmes tanto visuais, exibidas no visor LCD, quanto sonoros, em caso de amostras positivas
9027.80.99 | Ex 195 – Equipamentos para a detecção in vitro de microbactérias em amostras clínicas (exceto sangue e urina), processadas e inoculadas em tubos de 7ml com sensor fluorescente sensível a concentração de oxigênio no meio da cultura ( tubo indicador do crescimento de microbactérias), com ciclo de teste de 60 em 60 minutos e com capacidade para testar cerca de 960 tubos simultaneamente
9027.80.99 | Ex 196 – Equipamentos para a detecção in vitro de microbactérias em amostras clínicas (exceto sangue e urina), processadas e inoculadas em tubos de 7ml com sensor fluorescente sensível a concentração de oxigênio no meio da cultura ( tubo indicador do crescimento de microbactérias), com ciclo de teste de 60 em 60 minutos e com capacidade para testar cerca de 320 tubos simultaneamente
9031.49.90 | Ex 200 – Máquinas para medição automática de virabrequins, com base em granito, com a possibilidade de utilização de até 4 módulos de medição, com sistema computadorizado de medição e controle remoto, com possibilidade de conexão com até 6 eixos, com conexão para câmera e sistema de iluminação, com módulo de medição de diâmetros com 2 sistemas com faixa de medição de 0 a 160mm e precisão de 1,5 µm+L(mm)/100, com módulo para medição de comprimentos com curso de 160mm e precisão de 2,3µm+L(mm)/100, módulo de posição para medição angular e módulo ótico motorizado para medição de diâmetros e distâncias verticais com curso de 200mm, com capacidade para avaliação da simetria dos diâmetros retificados de virabrequins e medição do curso de virabrequins
9031.80.99 | Ex 468 – Controladores de tensão e detecção de rupturas de fios para uma gaiola de urdideira, velocidade de trabalho de 1.000m/min, número de fios monitorados e controlados dependendo da capacidade da máquina urdideira, aplicável para fios com títulos de 4.0/70.0Ne algodão/ Poly, Rayon 40-1200 Denier Nylon, poliéster, polipropileno, monofilamento e multifilamento, torção zero
9031.80.99 | Ex 469 – Equipamentos de teste de vibração de aeronaves em solo através da análise da função em resposta da frequência (FRF), com 400 canais de entrada distribuídos, 3 mainframes, sendo que cada canal possui um processador de sinal digital (DSP), condicionamento de transdutores de fonte de corrente constante (IEPE) e capacidade de leitura de transdutores com carta de calibração eletrônica (TEDS)
9406.00.92 | Ex 003 – Equipamentos isoladores de transferência hermética, próprios para uso em laboratório farmacêutico para fracionamento e pesagem de ativos tóxicos, dotados de sistema de limpeza com pistola, sistema integrado de transferência de produto dispensado; balanças integradas ao sistema do equipamento; monitoramento de temperatura e umidade na câmara principal e monitoramento de pressão diferencial para os filtros absolutos

Art. 2º O Ex-tarifário n° 001 da NCM 9015.20.10, constante da Resolução CAMEX n° 48, de 05 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 06 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

NCM | DESCRIÇÃO
9015.20.10 | Ex 001 - Teodolitos eletrônicos, com distanciômetro eletrônico incorporado, do tipo "estação total", com: compensador de eixo vertical, precisão de leitura angular mínima de 10 segundos de arco, capacidade de medição de distância utilizando 1 prisma igual ou superior a 1.000 metros e memória interna incorporada para armazenamento dos dados coletados

Art. 3º O Ex-tarifário n° 001 da NCM 8443.32.31, constante da Resolução CAMEX n° 09, de 5 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 6 de fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8443.32.31 | Ex 001 - Máquinas de impressão pelo sistema piezoelétrico a jato de tinta para fotos, alimentadas por bobinas ou folhas de papel fotográfico, com largura máxima igual ou superior a 210mm, com sistema de avanço e corte, com ou sem separador automático de ordens, com resolução de impressão de 720 x 720dpi ou maior, com capacidade de impressão igual ou superior a 300fotos/h em formato 15 x 10cm, para serem conectadas a uma máquina de processamento de dados

Art. 4º O Ex-tarifário n° 311 da NCM 8422.40.90, constante da Resolução CAMEX n° 10, de 5 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 6 de fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8422.40.90 | Ex 311 - Máquinas automáticas para embalar mercadoria com película termorretrátil, com capacidade de embalar igual ou superior a 60unidades/min, podendo trabalhar com filme polietileno, poliolefínico, polietileno de alta densidade e polipropileno

Art. 5º O Ex-tarifário n° 001 da NCM 8443.31.91, constante da Resolução CAMEX n° 18, de 28 de março de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 01 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8443.32.99 | Ex 005 - Impressoras portáteis para a impressão de recibos e faturas por método de impressão térmico direto, para bobinas de largura máxima de 4,09"/104mm, resolução 203 dpi/8 pontos por mm, velocidade máxima de impressão de 3"/76,2mm/s, com opção ou não de leitora de cartões, capacidade da memória de 8MB Flash, 16MB RAM, com tela LCD, alimentação por bateria de 7,4V e opcionais de carregamento externo veicular/ AC.

Art. 6º O Ex-tarifário n° 081 da NCM 8479.82.10, constante da Resolução CAMEX n° 34, de 13 de maio de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 14 de maio de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8479.82.10 | Ex 081 - Máquinas elétricas portáteis, com impelidor do tipo fita helicoidal, para misturar materiais líquidos ou fibrosos, por exemplo, tintas, vernizes, esmaltes, massas de vedação, argamassas entre outros, em pequenas quantidades (balde ou tambores de até 90 litros), com potência máxima de 1.600W e rotação máxima de 660rpm

Art. 7º O Ex-tarifário n°253 da NCM 8422.30.29, constante da Resolução CAMEX n° 46, de 21 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 24 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

8422.30.29 | Ex 253 - Unidades funcionais isoladas para envase asséptico de medicamentos injetáveis citostáticos estéreis em corpo único, com capacidade máxima de 18.000 frascos/hora, formada pela combinação de máquinas montadas em 1 isolador de parede única integral dotado de sistema de HVAC dedicado, gerenciamento de zonas de pressão internas ao isolador, sistema de detecção de microvazamentos automático incluindo detecções de possíveis vazamentos em vedações e luvas de operação, esterilização através de ciclos de vapor de peróxido de hidrogênio (VHP) e sistema de "washing in place" (WIP) para garantia de esterilidade do processo e do produto e proteção ao operador; mesa rotativa acumuladora de frascos na descarga do túnel com 1.200mm de diâmetro; máquina linear para envase de medicamentos injetáveis estéreis, com capacidade de 24.000frascos/hora para frascos com diâmetro entre 14 e 56mm e altura máxima de 110mm com checagem de peso para 100% da produção, sistema de limpeza CIP (clean in place) e esterilização SIP (stean in place), estação de aplicação de tampa de borracha de alta velocidade; máquina automática de fechamento de frascos por operação contínua com tampa de alumínio, capacidade máxima de 24.000 frascos/hora composta de 8 cabeçotes de fechamento rotativo, faixa de trabalho de 14 até 52mm de diâmetro e altura máxima de 110mm; dois sistemas automáticos de carga e descarga para câmaras de liofilização, com velocidade de 300frascos/minuto, integrado com as portas de carga dos liofilizadores; lavadora rotativa externa de frascos com capacidade máxima de 18.000frascos/hora para frascos com diâmetro de 15 a 32mm e com capacidade máxima de 9.000frascos/hora para frascos com diâmetro de 32 a 60mm, acoplada a uma unidade de aspiração por vácuo; estação de codificação com capacidade para 18.000frascos/hora e impressão através de inkjet; mesa rotativa acumuladora de frascos na descarga da lavadora externa de frascos com 1.200mm de diâmetro; carregador automático de bandejas com capacidade máxima de até 24.000frascos/hora; máquina de lavagem de frascos linear com capacidade máxima de 21.000frascos/hora com diâmetro de 20mm a 52mm com altura máxima de 110mm, com 18 estações de lavagem com água estéril; túnel de esterilização e despirogenização composto por três módulos (alimentação, esterilização e resfriamento), capacidade de despirogenização de 18.000frascos/hora, temperatura máxima de despirogenização 350°C

Art. 8º Os Ex-tarifários n° 094 da NCM 8543.70.99 e n°004 da NCM 8471.90.90, constantes da Resolução CAMEX n° 73, de 16 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 17 de setembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

8543.70.99 | Ex 094 - Sistemas computadorizados para reprodução de condições de operação e manobra de trens metroviários compostos de unidades de interface homem-máquina por monitores "touch screen" para interface do condutor com os sistemas do trem, com console de comandos, sistema áudio visual com telas de TV LCD para projeção de imagens da via e autofalantes para reprodução de áudio, console com monitores réplica da visão da via férrea, monitores de supervisão de procedimentos, microcomputador do tipo servidor para geração das informações para a simulação e gerenciamento de cenários, regras e falhas de condições de manobra, posto de acompanhamento dotado de recursos audiovisuais, telas LCD e alto-falantes e com ou sem réplica de cabine de trem metroviário

8471.90.90 | Ex 004 - Bancadas para programação do sensor do corpo de borboleta eletrônico com dados de posição, linearidade e sincronismo, por meio do protocolo de comunicação Asic (Application - specific integrated circuit), com tempo de programação de 10s/peças, potência de 5kVA e frequência de 60Hz, dotadas de: unidade de comando central com computador, interface de comunicação, fontes de alimentação e painel elétrico.

Art. 9º Os Ex-tarifários n° 465 e 464 da NCM 9031.80.99, n° 076 da NCM 8463.30.00, n° 214, 215, 216, 217 e 218 da NCM 8428.90.90, n°007 da NCM 8417.10.90, n° 064 da NCM 8514.10.10, n° 088 da NCM 8464.90.19 e n° 026 da NCM 8464.10.00, constantes da Resolução CAMEX n° 74, de 16 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 17 de setembro de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

9027.80.99 | Ex 197 - Equipamentos utilizados na proteção do sensor PDG (sensor para reservatórios de petróleo) que opera em fundo de poços de petróleo, monitorando as variáveis de pressão e temperatura do poço, mantendo o menor diâmetro externo possível

9031.80.99 | Ex 464 - Equipamentos utilizados na análise de pressão e temperatura do poço de petróleo, que monitora operações em reservatórios de petróleo com temperaturas até 125°C e 10.000psi

8463.30.00 | Ex 077 - Máquinas com comando eletrônico programável, para a produção de molas de compressão com diâmetro de arame dentro da gama de 1,50 a 4,50mm, produtividade máxima de 280 peças/min, com 4 ou mais servo-motores, para molas enroladas à esquerda e à direita, com alimentador automático de arame.

8428.90.90 | Ex 219 - Combinações de máquinas para alimentação automática, em máquina de soldar telas, de arames longitudinais, de comprimento máximo igual a 7.000mm e largura máxima de 1.650mm, compostas de: 1 conjunto de mesas vibratórias com capacidade de carregamento igual ou inferior a 4.000kg para pré-alimentação e para depósito de arames;1 unidade de alimentação automática para pinçar os arames e levá-los até a máquina de solda e 1 painel de controle

8428.90.90 | Ex 220 - Equipamentos para alimentação automática de cadernos impressos em diversos processos de impressão com paginação mínima de 4 páginas e máxima de 64 páginas, com formato mínimo de 152mm e máximo de 419mm, com velocidade de 20.000produtos/h, para ser instalado em gavetas de alceadeiras gráficas

8428.90.90 | Ex 221 - Máquinas automáticas para agrupar e acondicionar bandejas (displays) pré embalados em caixas de embarque, com dimensões 207 x 382 x 163mm (comprimento x largura x profundidade), com capacidade de acondicionar 66 bandejas (displays) por minuto nas caixas de embarque, dotadas de unidade de alimentação, dispositivo mecânico para dobra e selagem a quente "hot melt" da caixa, unidade de saída, com acionamento por servo-motores programáveis e painel de controle com tela "touch screen”

8428.90.90 | Ex 222 - Equipamentos destinados ao processamento e gerenciamento da distribuição dos tubos de amostras (sangue ou urina), para automatização de laboratórios de análises clínicas nas etapas pré e pós-analíticas, para alta velocidade de triagem, dotados de: 1 esteira de 2 pistas para movimentação dos tubos e dispositivo tipo "pick & place" entre as estações e os módulos de processamento; 1 módulo de identificação, consistindo de leitor de código de barras e câmera para identificação dos tubos de amostras; 4 estações fixas para o carregamento e descarregamento de tubos de amostras, podendo ser configurado com até 4 módulos para o processamento das amostras, tais como módulo de abertura de tubos primários e/ou módulo de preparação de tubos secundários e/ou módulo de fechamento dos tubos primários e/ou secundários, com painel de controle com tela tipo "touch screen"

8428.90.90 | Ex 223 - Pisos móveis deslizantes, do tipo "vai-e-vem", feitos em aço ou alumínio, na largura compreendida entre 2 a 6 metros e comprimento máximo igual ou maior que 25metros, capacidade máxima igual ou superior a 140 toneladas, velocidade de deslocamento da mercadoria de até 5m/s, contendo travessas, de deslocamento e de sustentação; dispositivo hidráulico para acionamento do piso, com sua respectiva tubulação e pressão até 350bar; válvulas de esfera, de retenção, de comutação e de controle; painel de controle e estrutura metálica de sustentação

8417.10.90 | Ex 007 - Combinações de máquinas para produção diária de pelo menos 3.000 toneladas de clínquer, por meio de tratamento térmico (calcinação e clinquerização) de farinha de cru, configuradas com: 1 torre para arrefecimento dos gases provenientes do pré-aquecedor por spray de água e recuperação de partículas abatidas para realimentação no processo; 1 scanner "InfraRed" para monitoramento da temperatura externa do casco do forno; transportadores; painéis elétricos de distribuição, comando e controle; transportadores de materiais; filtros de despoeiramento do ar; dispositivos de montagem, conexão e instalação

8514.10.10 | Ex 064 - Fornos horizontais a vácuo, com câmera térmica em grafite revestida de fibra de carbono, para tratamento térmico, com controlador lógico programável (CLP), dimensões úteis de 600 x 600 x 900mm, nível de vácuo final entre 01 E-03 mbar (Range),com sistema de pressão parcial, temperatura de projeto de 1.400ºC, com uniformidade de temperatura menor ou igual a +/-5ºC e capacidade de carga de 1.000kg, dotados de carregamento frontal, aquecimento por convecção, sistema de resfriamento multidirecional interno a gás inerte de alta pressão com capacidade máxima de 15bar abs (velocidade de resfriamento igual ou superior a 500°C/min, com opções de sentido vertical/horizontal ou misto simultâneo vertical/horizontal nas laterais com inversões programáveis), com controle de qualidade do gás via medidor de ponto de orvalho, sistema de resfriamento interrompido (martêmpera) de precisão controlador por inversor de frequência, um painel elétrico de comando com computador industrial para monitoramento e controle automatizado do processo de tratamento térmico capacidade máxima de 15bar abs (velocidade de resfriamento igual ou superior a500°C/min, com opções de sentido vertical/horizontal ou misto simultâneo vertical/horizontal nas laterais com inversões programáveis), com controle de qualidade do gás via medidor de ponto de orvalho, sistema de resfriamento interrompido (martêmpera) de precisão controlado por inversor de frequência, um painel elétrico de comando com computador industrial para monitoramento e controle automatizado do processo de tratamento térmico

8464.90.19 | Ex 088 - Máquinas lapidadoras retilíneas, verticais, de 8 ou 10 rebolos tipo copo para lapidar chapas de vidro plano com espessura mínima de 3mm, máxima compreendida entre 30mm e 50mm e dimensão mínima de 40 x 40mm, com transportador interno projetado para grande carga, deslizando por sistema de rolamentos sobre guia de aço especial, com sistema de embreagem pneumática e sistema de segurança da espessura do vidro, com transportadores automáticos de entrada e saída, controle das principais funções por controlador lógico programável (CLP)

8464.10.00 | Ex 026 - Máquinas elétricas de bancada para cortar e chanfrar revestimentos cerâmicos, porcelanato, granito, mármore e tijolo, acionado eletricamente, do tipo utilizado em construção civil, dotado de motor com potência de 2,2kW, 230V, 14A, 60Hz, com comprimento máximo de corte igual a 125cm, com comprimento máximo de corte diagonal de 88 x 88cm, espessura de corte igual a 13,0cm, com disco de corte com diâmetro de 350mm, com furo do disco igual a 25,4mm e peso de 97kg

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.