# RESOLUÇÃO Nº 44, DE 21 DE MAIO DE 2015.

- Ano: 2015
- Numero: 44
- Anexo: 0
- Publicacao: 2015-05-22
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 1397

RESOLUÇÃO Nº 44, DE 21 DE MAIO DE 2015.
(Publicada no D.O.U. de 22/05/2015)

Altera para 2% as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2º do mesmo diploma legal,

RESOLVE, ad referendum do Conselho

Art. 1º Alterar para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2016, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8408.90.90 | Ex 029 - Motores a diesel estacionários, quatro tempos, turbo alimentados, refrigerados a água, quatro cilindros verticais, 2,6 litros de cilindrada, injeção direta, com nível de emissões Tier IV/Stage IIIA, máxima rotação de 2.700rpm, torque máximo de 220Nm a 1.600rpm, potência igual a 49,2kW, com diâmetro do pistão de 87mm e curso do pistão de 110mm.
8412.21.90 | Ex 024 - Motores hidráulicos de pistões radiais com flange posicionada no centro da carcaça exclusiva para aplicação em implementos agrícolas autopropelidos, acionados por "came", de alto torque e baixa rotação, de deslocamento volumétrico máximo igual ou superior a 160cm3 por revolução, torque máximo igual ou superior a 225Nm e pressão máxima nominal igual ou inferior a 450bar, equipados ou não com freio e/ou com válvula de resfriamento.
8413.50.10 | Ex 004 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de fluxo variável para acionamento hidrostático em circuito aberto, pressão nominal inferior ou igual a 250bar, deslocamento volumétrico de 10cm3/rotação e potência máxima de 16kW.
8413.50.10 | Ex 005 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de fluxo fixo, tipo eixo inclinado, pressão nominal superior a 250bar e deslocamento volumétrico compreendido entre 5 e 500cm3/rotação e potência máxima compreendida entre 14 e 437kW.
8413.50.10 | Ex 006 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de fluxo variável para acionamento hidrostático em circuito fechado, pressão nominal superior a 250bar, deslocamento volumétrico compreendido entre 18 e 250cm3/rotação e potência máxima compreendida entre 36 e 400kW.
8413.50.10 | Ex 013 - Bombas hidráulicas de pistões axiais, sua pressão máxima é de até 40Mpa, pressão de trabalho 32Mpa, seu deslocamento de até 95ml/r, rotação máxima 3050rpm, conexões das portas de pressão em 1”, suporta balão de betoneira que variam de 8 a 12m3 de concreto.
8413.50.10 | Ex 014 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, para utilização em implementos agrícolas autopropelidos, dotadas de fluxo variável para acionamento hidrostático em circuito fechado, pressão nominal igual ou superior a 350bar, deslocamento volumétrico compreendido entre 18 e 250cm3/rotação, com potência máxima compreendida entre 36 e 400kW.
8413.50.10 | Ex 015 - Bombas variáveis de pistão axial para aplicação em circuito fechado, com deslocamento volumétrico compreendido entre 54,8 e 280cm3/rev, pressão nominal de 420bar, torque máximo de entrada compreendido entre 350 e 1.785Nm, potência contínua compreendida entre 75 e 234kW e potência máxima compreendida entre 121 e 373kW.
8413.50.90 | Ex 041 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de fluxo variável para acionamento hidrostático, pressão nominal superior a 250bar e deslocamento volumétrico compreendido entre 750 e 1.000cm3/rotação, potência máxima compreendida entre 583 e 656kW
8413.50.90 | Ex 042 - Bombas volumétricas alternativas de pistões axiais, de fluxo fixo, tipo eixo inclinado, pressão nominal superior a 250bar, deslocamento volumétrico compreendido entre 710 e 1.000cm3/rotação e potência máxima compreendida entre 497 e 554kW
8413.60.90 | Ex 023 - Sistemas de bombeamento multifásico de mistura de fluidos (óleo, água e gás), operando com pressão de sucção no intervalo de 1 a 16bara, temperatura de sucção até 40°C, vazão total entre 70 a 265m3/h, com capacidade de aumento de pressão em até 20bar, rotação operacional do conjunto motor-bomba multifásica entre 600 e 1.980rpm, fração volumétrica de gás livre de 0 a 95%v/v, fração volumétrica de água até 92,3%, constituídos de materiais metálicos de alta resistência à corrosão e revestidos internamente por materiais do tipo elasto-orgânicos, composto por bomba multifásica volumétrica rotativa de duplo-parafuso com 186mm de diâmetro externo e 96mm de passo, classe de pressão máxima de trabalho de 25bara acionada por motor elétrico trifásico, 460Vca, 60Hz, 4 polos, 220kW, unidade de óleo de selagem, trocador de calor, filtros, tubulações em aço carbono com revestimento interno elasto-orgânico, válvulas, instrumentação, montados em base de aço (Skid) e variador de frequência de 380 a 480Vca, 0 a 66Hz, painel de interligação elétrico com sistema de controle (Controlador Lógico Programável - CLP) e operação (Supervisório do Sistema de Bombeamento Multifásico).
8413.82.00 | Ex 001 - Máquinas de bombeio mecânico para elevação de petróleo, padrão API 80 a 912, utilizado em poços terrestres que apresentam profundidades entre 300 e 2.500m, produção entre 1 a 100m³/dia, dotadas de: tripé, viga principal, mancais equalizadores, cabeça e cabresto da máquina, suporte para motor elétrico, manivelas, polia, contra pesos e caixa de engrenagens de redução.
8414.59.90 | Ex 015 - Ventiladores axiais com motor de rotor externo e controle de velocidade programável através de software de controle interno, com protocolo de comunicação integrado, hélices de diâmetro entre 1.000 e 1.800mm, com potências de motor entre 6.000 e 14.000W, vazão de ar entre 8.000 e até 85.000m3/h, perda de carga entre 0 e 1.500Pa.
8414.59.90 | Ex 016 - Ventiladores axiais com motor de rotor externo e controle de velocidade programável através de software de controle interno, com protocolo de comunicação integrado, hélices hibridas plásticas sobreinjetadas em lâmina de alumínio com diâmetro entre 400 e 990mm, com potências de motor entre 120 e 6.000W, vazão de ar entre 4.000 e até 42.000m3/h, perda de carga entre 0 e 460Pa.
8414.59.90 | Ex 017 - Ventiladores axiais com motor de rotor externo e controle de velocidade programável através de software de controle interno, com hélices plásticas entre 172 e 350mm, com potências de motor entre 16 e 230W, vazão de ar entre 250 e até 4.500m3/h, perda de carga entre 0 e 280Pa.
8414.80.19 | Ex 104 - Compressores centrífugos para ar, com sistema de caixa de engrenagens integralizada e carcaça dividida horizontalmente, com mancais hidrodinâmicos com filme de óleo, com engrenagens helicoidais, com impelidores tridimensionais, colar de encosto para transferência de cargas axiais para a engrenagem principal, com sistema de selagem para ar e óleo tipo labirinto, sistema de resfriamento ar e óleo, com sistema de controle de capacidade na válvula de admissão, com sistema de vácuo do cárter de óleo, pressão de descarga variável, entre 2,5 a 40bar(g) e vazão variável, entre 850 a 25.000OM3/h.
8414.80.90 | Ex 014 - Exaustores de alta eficiência formados por 1 ventilador de 15.500m3/h (9.100CFM), acionados por motor de 15HP; corpo cilíndrico com separador de pó; 1 miniciclone para separação de pó e poeira vegetal, combinados em uma única peça
8414.80.90 | Ex 015 - Exaustores de alta eficiência formados por 1 ventilador de 36.500m3/h (21.480CFM), acionados por motor de 30HP; corpo cilíndrico com separador de pó; 1 miniciclone para separação de pó e poeira vegetal, combinados em uma única peça.
8417.10.90 | Ex 023 - Fornos de aquecimento de tarugos com potência térmica instalada de 1.000.000kcal e temperatura nominal de trabalho de 460ºC (máxima de 540ºC), combustão a gás cm 8.200 kcal/Nm3, corpo principal monobloco de estrutura metálica em vigas de ferro eletrosoldada em duas placas de aço, fornalha com conchas de comprimento modular, isolamento térmico com fundo de concreto refratário.
8418.69.99 | Ex 023 - Chillers unitizados para resfriamento de gás de síntese e condensação de amônia, conjunto de feixe tubular e casco, contendo 4 vasos que operam em temperaturas distintas, pressão manométrica máxima de projeto de 21kgf/cm2 do lado do casco de 170kgf/cm2 do lado dos tubos.
8418.99.00 | Ex 002 - Unidades de tratamento de ar para controle de temperatura, umidade e quantidade de micro-organismos, destinadas à montagem em câmaras frias, compostas por: trocadores de calor (baterias de resfriamento/aquecimento) fabricados em aço inoxidável e alumínio; sistemas com lâmpadas ultravioletas; dutos para distribuição do ar tratado fabricados em aço inoxidável, com ventiladores, curvas, derivações e válvulas para controle de vazão; partes para montagem e painéis de controle.
8419.31.00 | Ex 002 - Secadores mecânicos para sementes revestidas por tratamento químico líquido, com dimensões de 790mm de largura por 3.660mm de comprimento, montados sob corpo de chapas de aço; ventilador axial com vazão de ar de 3.000 ACFM, duto de ar variável e acionado por motor de 3HP; esteira metálica perfurada de 610mm de largura por 2.740mm de comprimento acionada por motor de ¾HP; 3 portas laterais e 1 porta inferior de acesso ao equipamento; escova de aço rotativa acionada por 1 motor de 1HP; 1 entrada de produto, 2 saídas para produto seco e impurezas e 2 aberturas para entrada e saída de ar; elemento aquecedor de 95kW composto de 21 elementos e 7 circuitos, amperagem de 114A de cada aquecedor, incluindo microprocessador, controlador PID e controlador de temperatura limite, montados na entrada de ar externo para o secador; capacidade operacional de até 454kg de sementes/min; umidade dos grãos na faixa de 12 a 40% e temperatura de trabalho entre 21 a 49 graus Celsius.
8419.39.00 | Ex 086 - Secadores industriais horizontais a gás, monocanais a rolos, para final de pisos e revestimentos cerâmicos, com largura do canal de 2,73m e comprimento de 14,7m.
8419.39.00 | Ex 087 - Secadores industriais horizontais, a gás, monocanais a rolos, com 5 planos, para pisos e revestimentos cerâmicos, largura do canal de 3,07m e comprimento do canal de 28,2m.
8419.50.10 | Ex 030 - Trocadores de calor do tipo placas soldadas com quatro módulos para troca e passagem alternada para dois fluídos, para aquecimento através de gás combustível, de ar atmosférico antes da entrada em fornos com pressão atmosférica de operação (APH) de 1.245Pa na entrada e 2.695Pa na saída, para o lado de ar; -1686Pa na entrada e –3.655Pa na saída para o lado de gás combustível, temperatura de operação à 380ºC com potência de 8,96Gcal/h.
8419.89.99 | Ex 165 - Reatores catalíticos para reforma secundária em processo de síntese de amônia em altas temperaturas, constituído de vaso de pressão revestido de refratário com camisa de água contendo catalisador de níquel com suporte (retentor) em forma de dormo, fabricados de tijolo refratário de alta alumina, disposto em forma de reqüên na parte final do vaso, para mistura e ignição de fluxo de ar pré-aquecido a 482ºC e de gases efluentes do reformador primário a uma temperatura de 700ºC, em combustão estequimétrica que consome todo o oxigênio e mantém o nitrogênio necessário para síntese de amônia. Ex 165 - Reatores catalíticos para reforma secundária em processo de síntese de amônia em altas temperaturas, constituído de vaso de pressão revestido de refratário com camisa de água contendo catalisador de níquel com suporte (retentor) em forma de domo, fabricados de tijolo refratário de alta alumina, disposto em forma de colmeia na parte final do vaso, para mistura e ignição de fluxo de ar pré-aquecido a 482ºC e de gases efluentes do reformador primário a uma temperatura de 700ºC, em combustão estequiométrica que consome todo o oxigênio e mantém o nitrogênio necessário para síntese de amônia. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8419.89.99 | Ex 166 - Absorvedores de dois estágios para absorção de dióxido de carbono (CO2) contido em gás de processo na produção de amônia, com redução do CO2 a 500ppm através de sistema baseado em amina ativada e troca de calor (Sistema OASE), com pressão de operação de 36kg/cm2G e temperaturas de 50ºC no topo e 84ºC na base do absorvedor.
8419.89.99 | Ex 167 - Resfriadores de cimento, cilíndrico com corpo de aço medindo 3.154mm de diâmetro, 6.300mm de altura e 12mm de espessura, sistema de aeração, potência de acionamento de 75kW e capacidade nominal de produção de 120t/h, temperatura nominal de entrada do cimento de 110ºC, temperatura nominal de saída de 70ºC.
8421.19.90 | Ex 050 - Centrífugas separadoras de amido e glúten, compostas por tambor com sistema bico ejetor e tubos para passagem de água e purificação do amido (índice de proteínas menor que 5%), com capacidade máxima de 350.000 litros por hora, sistema de lavagem de amido com capacidade máxima de lavagem de 50.000 litros por hora, acionamento por correia plana, motor trifásico 250kW (não incluso), painel individuais para controle do motor e da centrífuga por inversor de frequência e programador eletrônico (não incluso), válvula pneumática de pressão constante, conjunto de válvulas e medidor de vazão, jogo de ferramentas específicas para manutenção da centrífuga, jogo de sobressalente padrão.
8421.29.90 | Ex 092 - Máquinas para filtração e secagem para processo de homogeneização de pasta de insumos farmacêuticos, com capacidade total de 3.200 litros, construídas em aço inox, instaladas sobre base de suporte com capacidade para inclinação em ângulo máximo de 156 graus, com sistema de agitação, painéis de controle das operações e controlador lógico programável (CLP).
8421.29.90 | Ex 093 - Equipamentos para tratamento e depuração de líquidos, para controle e redução de carga microbiológica, incrustação e corrosão, utilizados nos sistemas de recirculação e/ou resfriamento, utilizando o processo oxidativo avançado e eletromagnético, que combina ozônio (O3), peróxido de hidrogênio (H2O2) e luzes UV para geração de Hidróxilo altamente reativo e radicais livres de oxigênio (O-), com sensores de corrente e pressão, compressor, com capacidade máxima de 2.000toneladas/dia.
8421.39.90 | Ex 043 - Equipamentos de controle de emissões atmosféricas do processo de fusão e refino de aço com capacidade de 900.000 m3/h, constituído de: 1 seção de dutos resfriados por água à 100ºC e 12bar; 1 câmara de combustão com vazão de 150.000Nm3/h e tempo de residência mínimo de 2s; 1 seção de dutos resfriados por água industrial tipo tubo-a-tubo; 1 câmara cilíndrica vertical revestida com refratário para vazão de 190.000Nm3/h e sistema de injeção de água atomizada a 50 micrômetros por 9 injetores controlados por temperatura.; 1 controlador de fluxo “damper”; 1 seção de dutos secos primário com diâmetro de 2.200mm; 1 seção de dutos secos secundários com diâmetro variável de 3.400 a 4.700mm; 4 válvulas tipo veneziana; 1 câmara de mistura com ciclone axial estático; 1 filtro de mangas com capacidade de 900.000m3/h, área de filtragem de 10.080m2 distribuída em 2.880 filtros manga agrupados em 24 compartimentos com ciclo de limpeza controlado por diferencial de pressão e acionado por pulso de ar comprimido; 2 ventiladores com capacidade de 500.000m3/h e 5.000Pa e 1 chaminé com 4.500mm de diâmetro e 40m de altura.
8421.39.90 | Ex 044 - Combinações de máquinas para depurar gases, por processo de redução catalítica não seletiva, através de agente catalisador à base de hidróxido de amônia, destinado à redução da emissão de óxidos de nitrogênio, decorrentes das estações de combustão, com vazão de reagente igual ou superior a 410kg/hora, vazão de ar comprimido de 80kg/h e consumo de energia inferior a 3kW, compostas por: 1 sistema de armazenamento e distribuição do agente redutor e da água descalcificada, composto de tanque de armazenamento, módulo de bomba para o agente de redução e módulo de bomba para água descalcificada; 1 sistema para a mistura (combinação) e distribuição do agente redutor e da água descalcificada, composto de gabinete de unidade da processamento com módulo de mistura (combinação) e módulo de injeção; 1 sistema de injeção e 1 sistema controle, monitoramento e gerenciamento do processo, com Controle Lógico Programável (PLC) e Painel de Operação.
8422.30.21 | Ex 025 - Embaladeiras automáticas para ensaque de produtos em grãos, em sacarias de papel kraft multifoliado, com capacidade de 20 a 25sacos de 20kg/min, compostas por: magazine abastecedor de sacarias vazias dobradas e movimentação por pistão pneumático; apanhador mecânico de dupla ventosa de borracha e articulável para alimentação de sacarias com conjunto alinhador mecânico e sistema de ventosa para abertura de sacarias e posicionamento; conjunto movimentador de sacos para alimentação e costura; funil móvel de alimentação, base vibratória compactadora de sacos e guia superior alinhador de sacarias.
8422.30.29 | Ex 310 - Equipamentos utilizados no enchimento de cilindros de alta pressão, para armazenamento de gases, de uso medicinal e industrial, projetado para receber um determinado gás a partir de um sistema de bomba criogênica, com capacidade de controlar simultaneamente dois racks de enchimento, com 18 cilindros cada, até uma pressão de 200bar, compostos de: bombas de vácuo, blocos de válvulas, caixas de distribuição de gases com mangueiras e tubulações, plataforma metálica de trabalho, painel de controle eletroeletrônico com PLC programável e uma variedade de pequenos instrumentos de processo para controlar o processo de enchimento dos cilindros. Ex 310 - Equipamentos utilizados no enchimento de cilindros de alta pressão, para armazenamento de gases, de uso medicinal e industrial, projetado para receber um determinado gás a partir de um sistema de bomba criogênica, com capacidade de controlar simultaneamente até onze racks de enchimento, até 23 cilindros cada, até uma pressão de 200bar, compostos de: bombas de vácuo, blocos de válvulas, caixas de distribuição de gases com mangueiras e tubulações, plataforma metálica de trabalho, painéis de controle eletroeletrônico com PLC programável e uma variedade de pequenos instrumentos de processo para controlar o processo de enchimento dos cilindros (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8422.30.29 | Ex 311 - Máquinas para enchimento e alimentação de cápsulas, de tamanhos de no 0 até no 5, com capacidade de produção compreendida entre 6.000 e 48.000cápsulas/h, constituídas de: unidade de alimentação e orientação, controlador de cápsulas vazias, unidade de dosagem unidade de alimentação, unidade de fechamento de cápsulas, unidade de transferência de tampas de cápsulas, sensor de presença de cápsulas, controlador de cápsulas não abertas, coletor de cápsulas não abertas, ferramental para dimensão das cápsulas e sistema de controle estatístico de peso das cápsulas.
8422.40.90 | Ex 462 - Combinações de máquinas para embalar perfis extrudados de alumínio em pacotes de largura compreendida entre 350 e 700mm, altura compreendida entre 300 e 600mm e comprimento compreendido entre 3.000 e 7.000mm, compostas de: correia transportadora, cintas retráteis de carregamento, extrator de papel, alimentador automático, mesa de roletes de alimentação, máquina de embalagem primária compacta, máquina de fechamento, mesa de roletes de saída, máquina empacotadora final automática, correntes de saída e painel de controle.
8422.40.90 | Ex 463 - Combinações de máquinas para embalar perfis extrudados de alumínio em pacotes de largura compreendida entre 350 e 700mm, altura compreendida entre 300 e 600mm e comprimento compreendido entre 3.000 e 7.000mm, com alimentação dupla, compostas de: 2 extratores de papel, 2 alimentadores automáticos, 2 mesas de roletes de alimentação, máquina de embalagem primária compacta, máquina de fechamento, mesa de roletes de saída, máquina de embalagem final automática, mesa de correntes e painel de controle.
8422.40.90 | Ex 562 - Máquinas formadoras, envasadoras e seladoras de duas embalagens simultaneamente tipo pouch, a partir de bobinas de filmes termoformáveis com capacidade 8.400 pouches por hora, para pouchs de 95 x 160mm, e fundo tipo “gusset” (sanfonado) de 20 x 2mm de espessura, dotadas de: carrossel de 8 posições, soldadores para formar as embalagens, pinças de abertura dos pouchs, dosadores, termoseladores, sistema de corte e separação dos “pouches”, esteira transportadora de saída até o encaixotamento.
8422.40.90 | Ex 563 - Máquinas envolvedoras rotativas automáticas de pallets, para envolvimento e estabilização de cargas no pallet com filme retrátil, com capacidade de 65pallets/hora, estrutura composta por 4 colunas, acionamento por servo-motores, anel de elevação giratório com movimento de cima para baixo, dispositivo de estiramento do filme com capacidade de pré-estiramento em multi-níveis de até 300%, opera com filmes de espessuras de 12 até 30 micras, dispositivo para elevação do pallet sob o transportador para aplicação total do filme, desde o topo até o pallet, possibilidade de troca automática das bobinas de filme, bem como aplicação de filme de topo e aplicação de cantoneiras de cartão rígido nos quatro cantos dos pallets.
8422.40.90 | Ex 564 - Máquinas automáticas para montar estojos ("display"), quantificar e empacotar bolinhos pré embalados, redondos com diâmetro maior ou igual a 65mm e altura 33mm com velocidade de até 300 peças por minuto ou retângulares com dimensões maiores ou iguais a comprimento 155mm, largura 66mm e altura 33mm e velocidade de até 883 peças por minuto, com montagem dos estojo, braço de movimentação (robô) com ventosas para colocação dos bolinhos nos estojos, fechamento e colagem com pistolas tipo "hot-melt" dimensões com controlador lógico programável (CLP). Ex 564 - Máquinas automáticas para montar estojos ("display"), quantificar e empacotar bolinhos pré embalados, redondos com diâmetro maior ou igual a 65mm e altura 33mm com velocidade de até 300 peças por minuto ou retângulares com dimensões maiores ou iguais a comprimento 95mm, largura 45mm e altura 35mm e velocidade de até 294 peças por minuto, com montagem dos estojo, braço de movimentação (robô) com ventosas para colocação dos bolinhos nos estojos, fechamento e colagem com pistolas tipo "hot-melt" dimensões com controlador lógico programável (CLP). (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8422.40.90 | Ex 565 - Máquinas automáticas, com Controlador Lógico Programável (CLP) com tela sensível ao toque, para embalar com papel alumínio ovos de chocolate com diâmetro de 150 até 225mm e velocidade máxima de 60 peças por minuto ou bombons ocos com velocidade máxima de 250 peças por minuto, com sistema pegar e posicionar (pick & place).
8422.40.90 | Ex 566 - Máquinas automáticas, com Controlador Lógico Programável (CLP) com tela sensível ao toque, para embalar com papel alumínio bombons de chocolate com dimensões: comprimento de 20 até 60mm, largura de 15 até 35mm e altura de 5 até 20mm e velocidade máxima até 500 peças por minuto, com sistema pegar e posicionar (pick & place) e emendador automático.
8422.40.90 | Ex 567 - Embaladoras rotativas automáticas de tubos corrugados lisos, ondulados, rígidos e flexíveis, fabricados em PVC, PE e PP (policloreto de polivinila, polietileno e polipropileno), com capacidade de bobinar tubos em rolos e embalá-los em filme “strech” com espessura de 20 a 23µ, sem fazer amarração, permitindo extrair partes do tubo, sem desembalar totalmente o rolo, com capacidade de produção máxima de 75bobinas/h, para bobinas com o comprimento máximo de tubos enrolados de 200m com o diâmetro menor de 16mm, velocidade máxima de bobinamento 100m/min, para trabalhar com tubos com diâmetro externo igual ou superior a 12mm, mas igual ou inferior a 32mm, dotada de dispositivo embalador, capaz de receber bobinas de filmes “strech” com diâmetro máximo igual ou superior a 200mm, mas igual ou inferior a 290mm, alimentador de tubos, unidade de enrolamento e embalagem dos tubos, com capacidade embalar e etiquetar rolos com diâmetro máximo de 720mm e largura máxima de 300mm, unidade de etiquetagem das bobinas embaladas e dispositivo de expulsão das bobinas finalizadas, com potência máxima de 8,5kW.
8422.40.90 | Ex 568 - Máquinas servomotorizadas para embalagem de latas de alumínio em “packs” de papel ou cartão em camadas simples ou duplas, com altura das latas superior ou igual a 87mm e inferior ou igual a 159mm e diâmetro superior ou igual a 53mm e inferior ou igual a 67mm, com capacidade de embalagem para camadas de 2x2 a 2x6; 3x3 a 3x6; 4x4 a 4x6, e capacidade de empacotamento de até 330pacotes/minuto, contendo sistema pressurizado de grande capacidade para aplicação de adesivo utilizando cola “hot melt” em padrões controlados por computador.
8423.30.11 | Ex 014 - Combinações de máquinas para pesagem e dosagem contínua das matérias primas, massa cerâmica, defloculantes e água (componentes da barbotina) ao processo de moagem modular contínua, composta de: extratores a correia NPE120, extratores a correia EPA100/3, extratores correia TNE150, revestimentos em polietileno, teclados para programação, balanças contínuas transportadores a correia TNC800, transportadores a correia TNC1200, placa deferrizadores indicadores de nível, bomba a disco cônico, válvulas com atuador eletropneumático, válvulas de segurança, grupos de alimentação de fluidificantes líquidos (defloculantes), sistemas de medição e regulagem de alimentação de água, quadros elétricos de comando e potência. Ex 014 - Combinações de máquinas para pesagem e dosagem contínua das matérias primas, massa cerâmica, defloculantes e água (componentes da barbotina) ao processo de moagem modular contínua, composta de: extratores a correia NPE, extratores a correia EPA, extratores correia TNE, revestimentos em polietileno, teclados para programação, balanças contínuas transportadores a correia TNC, placa deferrizadores indicadores de nível, bomba a disco cônico, válvulas com atuador eletropneumático, válvulas de segurança, grupos de alimentação de fluidificantes líquidos (defloculantes), sistemas de medição e regulagem de alimentação de água, quadros elétricos de comando e potência. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 7, de 2016)
8424.89.90 | Ex 266 - Máquinas automáticas para aplicação e cura de silicone na face dos tanques plásticos de radiadores automotivos, tipo “CIPG-Cure-In-Place-Gasketing”, decontrolador lógico programável, com tempo de ciclo de 30s, compostas de: unidade de movimentação e posicionamento rápido com dispositivo de pega por acionamento pneumático com 4 estações dotadas de 2 dispositivos de fixação cada uma (pallets); unidade de tratamento constituída por tochas com chamas geradas a gás “GLP” com temperatura máxima de 800ºC; duas unidades integradas de visão com sensores em 3D e de aplicação do silicone por cabeçote aplicador, controladas por PC e robotizadas com 3 eixos cartesianos com servo motores para processo supervisório pré e pós-aplicação do silicone; forno de cura a gás “GLP” tipo túnel com esteira transportadora e temperatura de operação de 180ºC+/-10ºC; unidade de resfriamento por sopro de ar com ventiladores ligados em inversores de frequência; duas unidades de distribuição do silicone dotadas de bomba de pistão de 5 a 15ml, com misturador para 2 materiais e reservatório com capacidade máxima de 200 litros.
8425.39.10 | Ex 013 - Guinchos hidráulicos puxadores de cabos, com capacidade de 100kN, equipados com lança especial de remoção e cadernal incorporado, incluindo tesouras hidráulicas e acessórios, motor a diesel com potência de 47kW.
8426.41.90 | Ex 060 - Guindastes hidráulicos para uso exclusivo em movimentação de materiais, autopropulsadas sobre pneus (pneumática), tração nas 4 rodas, acionadas por motor diesel, com 6 cilindros em linha, com potência do motor de 205HP, com 2 eixos, sapatas para fixação, braço articulado, lança compacta com capacidade igual ou superior a 0,9m3, peso operacional igual ou superior a 36 toneladas, com sistema de gerenciamento totalmente hidráulico sem eletrônica embarcada.
8426.41.90 | Ex 061 - Manipuladores hidráulicos para movimentação de materiais, autopropulsados sobre pneus maciços ou inflados, com 2 eixos e tração nas 4 rodas, dotados de estabilizadores, equipados com cabine com elevação hidráulica, implemento frontal industrial e articulado (lança e braço) com alcance igual ou superior a 12m (ao nível do solo), pronto para receber ferramentas de trabalho, como: garras hidráulicas (de diversos usos), eletroimã, clamshell e tesoura hidráulica, acionados por motor diesel com potência igual ou superior a 170HP e peso operacional igual ou superior a 29.000kg. Ex 061 - Manipuladores hidráulicos para movimentação de materiais, autopropulsados sobre pneus maciços ou inflados, com 2 eixos e tração nas 4 rodas, dotados de estabilizadores, equipados com cabine com elevação hidráulica, implemento frontal industrial e articulado (lança e braço) com alcance igual ou superior a 12m (ao nível do solo), pronto para receber ferramentas de trabalho, como: garras hidráulicas (de diversos usos), eletroimã, clamshell e tesoura hidráulica, acionados por motor diesel com potência igual ou superior a 170HP e peso operacional igual ou superior a 24.000kg. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8426.99.00 | Ex 003 - Gruas florestais para instalação de cabeçote processador ou garra, construída em aço de alta resistência, com 14 toneladas de momento, braço telescópico de 10,2 metros, com base fixa para aplicação em escavadeira hidráulica e rotator de giro contínuo.
8427.10.19 | Ex 040 - Empilhadeiras autopropulsadas multidirecionais, de motor elétrico de corrente alternada (AC), contrabalançadas, com capacidade máxima de carga maior ou igual a 5.000kg, altura máxima de elevação maior ou igual a 8.800mm, com posicionamento das rodas em 4 direções feita através de joystick.
8427.10.19 | Ex 041 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre rodas, para elevação, empilhamento, transporte e/ou armazenamento de cargas, autoguiadas à distância (sem condutor), através de sistema de orientação por meio de raios laser e controladas e monitoradas por sistema automático de controle via rede sem fio (wi-fi), acionadas por motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis do próprio equipamento, com capacidade mínima de carga igual ou superior a 750kg e capacidade máxima de carga igual ou inferior a 1.500kg a 600mm do centro de carga e à altura máxima de elevação igual a 1m, distância entre os garfos ajustável entre 450 e 700mm, contendo sistema de freio eletromagnético e sensores anticolisão frontal, lateral e traseiro, contendo estações de carregamento das empilhadeiras e tela “touch-screen”.
8427.20.10 | Ex 044 - Empilhadeiras autopropulsadas sobre pneumáticos, acionadas por motor a diesel com potência nominal de 164kW a 2.300rpm, capacidade máxima de carga de 9.000kg a 1.200mm de centro de carga, altura máxima de elevação de 21.400mm, distância entre eixos de 4.550mm, dotadas de torre hidráulica duplex com inclinação para frente e para trás de 2º/4º, equipadas com "spreader" próprio para elevação, transporte, armazenagem de contêineres vazios de 20 a 40 pés com capacidade máxima de empilhamento de 8 contêineres.
8428.39.90 | Ex 030 - Transportadores para alimentação e estocagem de material seco na entrada de forno para azulejos, com box de rolos, guias de deslizamento, unidade de impulsores e correntes, dimensão máxima dos azulejos igual a 600 x 600mm, com elevadores para carga e descarga, mesa a rolos, transportados a correias e quadros elétricos de comando e acionamento
8428.39.90 | Ex 084 – Transportadores classificadores de ação contínua, computadorizados (com painel elétrico e de controle), com uma ou mais estações de indução (alimentação/carga), acionados por motores lineares com esteiras transversais de largura entre 450 e 1.100mm, comprimento entre 300 e 1.100mm, com velocidade máxima igual ou inferior a 2,5m/s e capacidade máxima de processamento igual ou inferior a 17.000 volumes/hora
8428.39.90 | Ex 130 - Robô(s) industriais com capacidade de carga igual ou superior a 160kg, instalado(s) sobre um ou mais carros horizontais, com opção de um carrinho auxiliar acoplado ao carro, montado sobre travessa horizontal linear, para serem fixados, em forma de pórtico, em piso, com comprimento de base igual ou superior a 4m, com esteira porta cabos na horizontal incluindo suas calhas e suportes, com sistema de lubrificação, controlados por servomotores e painel de controle.
8428.39.90 | Ex 131 - Combinações de máquinas para transporte e classificação de batatas pré-fritas congeladas, com capacidade de produção entre 12,5 e 25t/h, composta de: conjunto de esteiras de distribuição vibratórias com cama de aço inoxidável liso, quadro cantilever em aço inoxidável estilo tubo com 1º de inclinação, braços soldados, isolamentos de apoios e suportes, acionamento elétrico, dimensões de projeto iguais ou superiores a 3.759 (C) x 1.219mm (L); conjunto de peneiras vibratórias dotadas de cama e quadro cantilever de aço inoxidável estilo tubo com 1º de inclinação, braços soldados, isolamentos de apoios, suportes e telas de reposição, dimensões de projeto iguais ou superiores a 1.219 (L) x 4.724mm (C); conjunto de coletores vibratórios com braços soldados de 305mm, dimensões de projeto iguais ou superiores a 1.219 (L) x 3.048mm; calha espiral para coleta, construída em aço inoxidável liso com dimensões de projeto igual a 914mm de diâmetro e comprimento igual a 2.743mm; conjunto de alimentadores vibratórios construídos em aço inoxidável liso, dimensões de projeto iguais ou superiores a 610 (L) x 3.505mm (C) e descarga cônica de 305mm.
8428.39.90 | Ex 132 - Máquinas de transporte por rolo em aço carbono com revestimento em polímero/borracha, largura da área de carregamento de peças 3.215mm, comprimento de 1.250mm, para alimentação e descarga automática do secador horizontal, por elevador em aço carbono, rolos e motorização para posicionamento automático das peças nos planos do secador.
8428.39.90 | Ex 133 - Máquinas paletizadoras automáticas, com dispositivo de elevação robótico de camadas por servomotores, movimentação por meio de correia dentada, mesa de alimentação de paletes dotadas de 2 entradas, 2 robôs antropomórficos com movimentos cartesianos em três eixos, com três graus de liberdade, com pinças de agarre paralelas servo guiadas e com dispositivo de proteção, com capacidade de manipulação máxima de 7.300pacotes/h e capacidade de paletização de 385camadas/h. (Revogado pela Resolução CAMEX nº 47, de 2016)
8428.90.90 | Ex 338 - Máquinas para formação de pilhas de caixas de papelão ondulado, com capacidade para até 1.000kg, para pilhas com tamanho de até 1.800mm de largura, por 1.800mm de comprimento, e 2.300mm de altura, com elevador hidráulico e esteira plástica.
8428.90.90 | Ex 339 - Robôs industriais para carga e descarga de chapas de vidros, com capacidade máxima de carga no pulso de 700kg, constituídos de braço mecânico articulado, com movimentos de 6 eixos controlados com graus de rotação variáveis, com faixa de alcance de até 2.832mm, com painel controlador e de comando da linha.
8428.90.90 | Ex 340 - Robôs industriais articulados para paletização de vibrabrequins de motores automotivos, com 6 graus de liberdade, alcance de 2,65 metros, capacidade de movimentação de peças de até 165kg e equipado com controle de posição por meio de "encoders" absolutos; unidade de controle multiprocessada com terminal portátil ("tech pendant"); terminal de programação; placa de interface do tipo "Profibus"; interface para computador; sistema de verificação dupla de segurança (DCS); estrutura em aço para suporte do robô, com bases para posicionamento de separador e tampa da caixa ou palete; sistemas de fixação por pinça com garras customizadas e intercambiáveis para manipulação de virabrequim, separador e tampa; bandejas de contenção de óleo; sistema de visão com câmera de vídeo localizada no punho do robô; grades de proteção, portas de acesso, barreira ótica e travas de segurança; controlador lógico programável (CLP); dispositivos pneumáticos. Ex 340 - Robôs industriais articulados para paletização ou despaletização de vibrabrequins de motores automotivos, com 6 graus de liberdade, alcance de 2,65 metros, capacidade de movimentação de peças de até 165kg e equipado com controle de posição por meio de "encoders" absolutos; unidade de controle multiprocessada com terminal portátil ("tech pendant"); terminal de programação; placa de interface do tipo "Profibus"; interface para computador; sistema de verificação dupla de segurança (DCS); estrutura em aço para suporte do robô, com bases para posicionamento de separador e tampa da caixa ou palete; sistemas de fixação por pinça com garras customizadas e intercambiáveis para manipulação de virabrequim, separador e tampa; bandejas de contenção de óleo; sistema de visão com câmera de vídeo localizada no punho do robô; grades de proteção, portas de acesso, barreira ótica e travas de segurança; controlador lógico programável (CLP); dispositivos pneumáticos. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 9, de 2016)
8428.90.90 | Ex 341 - Máquinas robotizadas para carga e descarga de serras circulares em máquinas afiadoras com dois ou mais carrinhos, dotada de 4 eixos controlados por comando numérico computadorizado (CNC), sendo 2 eixos lineares e 2 eixos giratórios, com diâmetro compreendido de 100 a 630mm para carga de uma pilha de serras e de 100 a 305mm de 2 pilhas de serras, com diâmetro interno compreendido de 16 a 180mm, peso máximo de operação para D2 (duas) serras de 6kg e 1 serra de 9kg, com pressão pneumática de 6bar e fluxo de 200litros/min.
8428.90.90 | Ex 342 - Combinações de máquinas de transporte, classificação e direcionamento de massa cerâmica entre o processo de produção, processo de atomização, estoque e alimentação das prensas ou silos para carga de caminhões, para a produção de pisos e revestimentos cerâmicos pelo processo via úmido.
8428.90.90 | Ex 343 - Equipamentos de armazenagem vertical automática, com seleção automática individual de bandejas, com altura das bandejas autorreguláveis, com capacidade de armazenar até 200kg por bandeja, com bandejas de largura de 1.300 ou 1.700mm, e profundidade 654mm, com quantidades de bandejas de acordo com a configuração da máquina, e com sistema de gestão e controle que pode ser integrado a outros armazéns. Ex 343 - Equipamentos de armazenagem vertical automática, com seleção automática individual de bandejas, com altura das bandejas autorreguláveis, com o posicionamento dinâmico das bandejas dependendo da altura dos produtos estocados, com capacidade de armazenar até 200kg por bandeja, com bandejas de largura de 1.300 ou 1.700mm, e profundidade 654mm, com quantidades de bandejas de acordo com a configuração da máquina, e com sistema de gestão e controle que pode ser integrado a outros armazéns. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 64, de 2015)
8428.90.90 | Ex 344 - Equipamentos de armazenagem vertical automática, com seleção automática individual de bandejas, com altura das bandejas autorreguláveis, com capacidade de armazenar de 250 ou 500 ou 750 ou 990kg por bandeja, com bandejas de largura de 1.860 ou 1.900, ou 2.460, ou 2.500 ou 3.060 ou 3.100 ou 4.060 ou 4.100mm, de profundidade entre 654 e 857mm e altura entre 45 ou 70 ou 120mm, com quantidades de bandejas de acordo com a configuração da máquina, e com sistema de gestão e controle que pode ser integrado a outros armazéns. Ex 344 - Equipamentos de armazenagem vertical automática, com seleção automática individual de bandejas, com altura das bandejas autorreguláveis, com capacidade de armazenar de 250 ou 500 ou 750 ou 990kg por bandeja, com bandejas de largura de 1.860 ou 1.900, ou 2.460, ou 2.500 ou 3.060 ou 3.100 ou 4.060 ou 4.100mm, de profundidade entre 654 e 857mm e altura entre 45 ou 70 ou 120mm ou 145mm, com quantidades de bandejas de acordo com a configuração da máquina, e com sistema de gestão e controle que pode ser integrado a outros armazéns. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 86, de 2015)
8428.90.90 | Ex 345 - Máquinas de movimentação para fechamento do tampo de colchões e almofadas através de cadarço, espessura máxima do colchão de 430mm, dotadas de 4 esteiras eletrônicas com velocidade sincronizada, 2 braços para girar o colchão e 1 para virar o colchão em 90º, automaticamente, com mesa de trabalho com dimensões de 2.000 x 3.950 x 900mm, com potência de 3kW, com capacidade produtiva de 18unidades/h, sem cabeçote de costura e controlada por um computador lógico programável (CLP).
8429.40.00 | Ex 021 - Rolos compactadores de resíduos sanitários ou industriais e de solos, autopropulsado, equipados com motor turbo diesel refrigerado à água, de 6 cilindros, potência de 227kW (304HP) ou 330kW (442HP), controlados eletronicamente, dotados de 4 rodas de compactação, sendo as rodas dianteiras com largura 1.175 ou 1.350mm, e as rodas traseiras com largura de 1.125mm, todas com diâmetro externo de 1.660mm, com 50 ou 60 dentes de cortes e/ou compactação, com sistema de limpeza das rodas, com lâmina ou caçamba frontal para movimentação de resíduos e solo, e sistema de direção hidráulico articulado em +/-40º e junta oscilante em +/-15º.
8429.52.19 | Ex 041 - Equipamentos hidráulicos para movimentação de materiais, configurados como carregador florestal na movimentação de madeira, autopropulsados sobre pneus e com estabilizadores laterais, equipados com cabine de elevação hidráulica com altura igual ou superior a 6 metros; motorização com potência igual ou superior a 150kW (204CV); velocidade de giro igual ou superior a 10rpm; peso operacional igual ou superior a 35.000kg; equipados com braço frontal articulado acoplado através de 1 rotator a 1 garra para movimentação de madeira e alcance superior a 10m de altura.
8429.59.00 | Ex 002 - Máquinas escavadoras contínuas para abertura de valas no solo, com profundidade de 2,44m e largura máxima de 609 ou de 660mm; com esteiras de tração hidrostática de 2 vias com transmissão planetária, garras simples, duplas ou triplas, pressão no solo variável de 30,9 a 65,9kPa ou de 53,6 a 66,8kPa; motor de 6 cilindros, ciclo diesel, potência de 138 kW a 2.400 giros ou de 186,4kW a 2.200 giros; freio de estacionamento e de emergência do tipo a disco molhado aplicado por mola liberado hidraulicamente; freios de serviço do tipo hidrostático; esteira de escavação do tipo suporte com parede lateral ou do tipo gancho, largura da correia da esteira de 610mm; roda escavadeira ou para rochas; sistema elétrico de tensão de 12V; sistema hidráulico com bomba do tipo pressão e fluxo compensados; ângulos de aproximação de 33º ou de 16º; velocidade máxima de deslocamento baixa de 32,2 ou de 38,1m/min e alta de 64,6 ou de 76,2m/min.
8429.59.00 | Ex 003 - Máquinas para abertura de valas no solo com profundidade de 60 a 72 polegadas, largura máxima de 18 polegadas, com eixos motrizes dianteiro e traseiro com planetário direcional e bloqueio hidráulico do diferencial, apoiada sobre pneus ou esteiras, velocidade máxima de transporte para a frente e para trás de 17,1km/h sobre pneus ou de 14,3km/h sobre esteiras, capacidade de carga estática por eixo de 16,315,7kg, diâmetro de giro externo somente na direção dianteira de 12,2m, diâmetro de giro externo nas direções dianteira e traseira de 7m com pneus ou de 7,9m com esteiras, freio de serviço primário do tipo hidrostático, freio de estacionamento aplicado por mola e libertado hidraulicamente, estrutura de proteção contra capotamento, motor de 4 cilindros, ciclo diesel, 89,5kW, torque máximo de 474,5Nm, troca de marchas eletrônica, banco de operador com giro de 90 graus.
8429.59.00 | Ex 004 - Máquinas escavadoras contínuas para abertura de valas no solo, com profundidade de 1,52m e largura máxima de 305mm, equipada com motor do ciclo diesel de 4 cilindros, potência de 36,8 ou de 48,5kW, torque máximo de 146,4 ou de 214,2Nm; eixos motrizes dianteiro e traseiro planetários, orientáveis, carga estática por eixo de 6,73 ou de 5,1t; apoiadas sobre pneus ou esteiras, velocidade de transportar para a frente e para trás sobre pneus de 9km/h ou inferior e sobre esteiras de a 6,6km/h ou inferior; freio de serviço hidráulico com válvula anti-roda livre ou por discos úmidos, freio de estacionamento manual mecânico ou aplicado por mola com liberação hidráulica; sistema hidráulico com bomba com capacidade de 113,9 ou de 117,4L/min; sistema elétrico de 12V; estrutura de proteção contra capotamento de dois postes.
8429.59.00 | Ex 005 - Máquinas escavadoras contínuas para abertura de valas no solo, com profundidade de 1.219mm e largura máxima de 203mm; velocidade máxima de transporte para frente de 5,6km/h e para trás de 4km/h; tração por esteiras com deslocamento hidrostático, condução manual; motor de 2 cilindros com injeção eletrônica, a gás ou gasolina, potência de 18,6kW, refrigerado a ar; sistema hidráulico com bomba de tração com capacidade de 43,2L/min, alívio de 199,9bar e bomba de implementos com capacidade de 60,9L, alívio 205,4bar.
8429.59.00 | Ex 006 - Máquinas escavadoras contínua para abertura de valas no solo com profundidade de 3,05 ou de 3,66m e largura máxima de 914mm ou de 1,07m, equipada com motor de 6 cilindros, ciclo diesel, potência de 205,1kW a 2.200 giros ou de 309,5kW a 2.100 giros; com esteiras de tração hidrostática de 2 vias com transmissão planetária, garra simples, dupla ou tripla, pressão no solo variável de 61,2 a 86,2 ou de 80,7 a 91,7kPa; freio de estacionamento e de emergência do tipo a disco molhado aplicado por mola liberado hidraulicamente, freios de serviço do tipo hidrostático; velocidade da esteira de 0 a 341 ou de 0 a 326m/min, comprimento de 2,44, 2,74, 3,66 ou de 4,27m, faixa de distância de mudança da esteira de 360mm ou 1,68m ou de 130mm ou 1,65m; sistema elétrico de tensão de 24V; sistema hidráulico com bomba do tipo pressão e fluxo compensados; velocidade máxima de deslocamento baixa de 26 ou de 20,7m/min e alta de 51,8 ou de 41,5 m/min.
8430.41.20 | Ex 028 - Máquinas perfuratrizes rotativas direcionais, horizontais, movidas sobre esteiras de aço revestidas de borracha, equipada com motor do ciclo Diesel de 4 cilindros, 4,5L, potência bruta de 93,2 a 115kW, sistema CAN e modulo ECU para controle e leituras de motor, com ou sem cabine; empuxo e recuo da máquina de 10.886,2 a 18.200kg, torque máximo do fuso (baixo à rotação máxima do motor) de 5.423,3 a 8.135Nm; diâmetro mínimo de perfuração de 89mm, velocidade máxima de tração de 3,4 a 4,8km/h; carregador de hastes semiautomatizado com barras de segurança, velocidade máxima do carregador à rotação máxima do motor de 35,4 a 77,1m/min; cantoneira da plataforma de perfuração de 12 a 18°; tanque hidráulico de capacidade de 170 a 208L; sistema de fluido de perfuração, com fluxo máximo de 189,3 a 265L/min e pressão máxima de 75,8 a 89,6bar; sistema elétrico de 12V; caixa de engrenagem de operação com 2 motores hidráulicos e 3 velocidades de giro, 2 velocidades de empurre e puxada com pinhão e cremalheira sem solda, sistema de direcionamento oscilante controlado por modulo CAN, sistema de morsa com abertura ao lado, um capô para acesso ao motor, 2 estacas dianteiras com motores hidráulicos para giro, e luzes LED para operação noturna, sistema CAN para monitorar e leitura durante operação, sistema de travamento hidráulico com remoto, sistema de alerta de colisão elétrico, e tela de navegação.
8430.41.20 | Ex 029 - Máquinas perfuratrizes rotativas direcionais, horizontais, equipadas com motor do ciclo Diesel de 6 cilindros, potência bruta de 179kW; empuxo e recuo da máquina de 58.967kg em pinhão e cremalheira, torque máximo do fuso (baixo à rpm máxima do motor) de 20.337,3Nm com caixa de engrenagem com 3 velocidades, velocidade máxima do fuso à rotação máxima do motor de 95rpm, diâmetro mínimo do furo de 127mm; velocidade máxima de deslocamento à rotação máxima do motor de 6,4km/h; haste com diâmetro de 89mm e comprimento de 6,1m, ângulo de entrada máximo da broca de 20º; capacidade máxima de elevação da grua de 3.200kg e de 700kg com a lança estendida, rotação a 360º, alcance máximo de 6,30m; sistema elétrico de 12V; sistema hidráulico com tanque de capacidade de 420L; sistema de fluido de perfuração com fluxo máximo de 757,1L/min; cabine dotada de ar condicionado, travamento hidráulico remoto, alerta de colisão, alarme de segurança para impactos elétricos, de tração com controle remoto com cabo; lubrificação automática; kit sonda a cabo e estaqueamento dianteiro.
8430.41.20 | Ex 030 - Máquinas perfuratrizes rotativas direcionais, horizontais, movidas sobre esteiras borracha, equipadas com motor do ciclo diesel de 4 cilindros, potência bruta de 55,2 a 75kW, modelo ECU para controle e leituras de motor; empuxo e recuo da máquina de 8.850 a 11.960kg; torque máximo do fuso (baixo à rotação máxima do motor) de 2.982,8 a 4.100Nm, velocidade máxima do fuso à rotação máxima do motor de 205 a 220rpm; diâmetro mínimo de perfuração de 89mm, velocidade máxima do carregador à rotação máxima do motor de 41,2 a 63m/min, velocidade máxima de deslocamento à rotação máxima do motor de 4 a 5,5km/h; carregador de hastes automatizado padrão com barras de segurança; cantoneira da plataforma de perfuração de 12 a 18º; tanque hidráulico de capacidade de 87 a 114L; sistema de fluido de perfuração com fluxo máximo de 94,6 a 133L/min; sistema elétrico de 12V, caixa de engrenagem sobre pinhão e cremalheira com engrenagem a um lado sem solda, sistema de direcionamento oscilante controlado por modulo CAN, sistema de morsa com abertura ao lado; 2 estacas dianteiras com motores hidráulicos para giro, e luzes LED para operação noturna, carregador de hastes semiautomatizado com barras de segurança, sistema CAN para monitorar a leitura durante operação, sistema de travamento hidráulico com remoto, sistema de alerta de colisão elétrico, e tela de navegação.
8430.50.00 | Ex 031 - Veículos demolidores de materiais refratários, utilizados em revestimentos de vasos siderúrgicos, autopropulsados sob pneus, velocidade de até 18km/h, lança telescópica com curso de impacto de 4.000mm, rotação da lança de 360º continua, motor diesel de 6.057cm3, 6 cilindros, 131kW a 2.100rpm, torque de 800Nm a 1.500rpm.
8431.43.90 | Ex 026 - Cabeçotes rotativos duplos completos, partes próprias para máquinas de perfuração do solo usadas para fundações em construção civil, cada cabeçote incorporando: 1 caixa de engrenagem (lado do tubo) com 1 ou 2 motores hidráulicos ou elétricos, com torque de 21 a 83kNm e 24 a 66rpm; 1 caixa de engrenagem (lado da broca) com 1 ou 2 motores hidráulicos ou elétricos, com torque de 15,5 a 62kNm e 24 a 66rpm; 1 bomba para lubrificação central em ambas as caixas de engrenagem; 1 cilindro corrediço para ajuste da posição entre a broca e o tubo para até 300mm; 1 cabeça para vazão de concreto, água e ar; com ou sem 1 cardã.
8432.30.90 | Ex 010 - Plantadeiras de batata com 4, 6 e 8 linhas rebocadas, com caçamba de armazenamento de semente batata de até 6,0t; caixa de fertilizantes, diversos tipos de aplicadores dos fertilizantes no solo, tanque de químicos, bicos aplicadores de inseticidas, fungicidas líquidos, conjunto aplicador de nutrientes granulados ou inseticidas granulados, sistema de “true tracker” (dispositivo para garantir que a plantadeira faça o mesmo trajeto do trator, é guiado por GPS dedicado para a plantadeira).
8433.53.00 | Ex 007 - Colhedeiras de batata com 1 e 2 linhas rebocadas, com caçamba de armazenamento que varia de 5,5 a 7t de batatas, com sistema de autonivelamento da plataforma, sistema de autonivelamento de toda a parte de processo da máquina para permitir trabalho em áreas com declive, sistema de autoajuste de profundidade da lâmina de corte das batatas, sistema automático para ajuste da linha de batata.
8433.59.90 | Ex 027 - Colheitadeiras de folhas de tabaco (alto pé), de 4 rodas e 4 linhas, sistema de descarga lateral do tabaco, distância entre ruas ajustável entre 117 e 122cm, motor diesel de alto torque, de 4.500cc e potência máxima de 175HP, tração nas 4 rodas e sistema de bloqueio de diferencial para evitar deslize, cesto para armazenagem de tabaco com 50m3.
8433.59.90 | Ex 028 - Colheitadeiras de folhas de tabaco (baixo/meio pé), de 4 rodas e 4 linhas, sistema de descarga traseira do tabaco, distância entre ruas ajustável para até 120cm, motor diesel de alto torque, de 4.500cc, potência máxima de 173HP, tração nas 4 rodas e sistema de bloqueio de diferencial para evitar deslize, cesto para armazenagem com 26m3.
8433.59.90 | Ex 029 - Colheitadeiras de folhas de tabaco (baixo/meio pé), de 4 rodas e 2 linhas, sistema de descarga traseira do tabaco, distância entre ruas ajustável para até 120cm, motor diesel com potência máxima de 115HP, tração nas 4 rodas e sistema de bloqueio de diferencial para evitar deslize, cesto para armazenagem com 26m3.
8436.10.00 | Ex 022 - Misturadores de vapor para aquecimento de farinha destinada a fabricação de pellets para ração animal, com sistema HTST (Alta Temperatura de Curta Duração) para o melhor valor nutricional do pellet, com placas em aço inox, com capacidade igual ou superior a 1.500kg/hora, acionados por moto redutor de 15kW.
8436.80.00 | Ex 009 - Despendoadoras automotrizes de plantas de milho, para corte e retirada dos pendões destas, através de facas e pneus rotativos, evitando a auto-fecundação de mesma linhagem, com atuação simultânea em 4 ou mais fileiras de plantas, com rotulagem de altura automática comandada por sensores fotoelétricos que ajustam a altura de atuação do kit despendoador à altura da planta de milho com capacidade média de retirar os pendões de 3 hectares de milho/hora.
8436.80.00 | Ex 056 - Trituradores de resíduos de madeira, de operação horizontal sobre esteiras, equipado com motor do ciclo diesel de 6 cilindros, 18, 13L, 469,8kW; engate da embreagem por botão de pressão com tomada de força; controle automático de alimentação com esteira do tipo corrente e filete, mesa com 6 x 1,52 x 0,73m; rolo de alimentação com dentes em barras serrilhadas, com 1,52m de largura, altura máxima de 813mm e diâmetro de 914mm; tambor duplo com 10 martelos e 20 cortadores ou tambor de facas, diâmetro de 940mm, largura de 1,58m; esteira de armação rígida e garras duplas, comprimento de 3,61m, largura 508 ou 610mm; tela; peneiras; bigorna; sistema hidráulico com tanque de 473,2L; embreagem; correia de descarga com altura de 6m; sistema elétrico de 24V; estação de controle com mostrador em LEDs; controle remoto por rádio com alcance de 91m; defletor de objetos arremessados de posição variável.
8437.10.00 | Ex 015 - Selecionadoras eletrônicas de espigas de milho com aplicação para separação de espigas com palha, com 1.200mm (48pol) de largura e capacidade de 10t/h de espigas úmidas, sendo compostas por: alimentador vibratório combinado com esteira transportadora aceleradora e hastes metálicas para alinhamento de espigas até a região de queda e detecção do produto; 1 módulo de visão por câmera de alta resolução e iluminação por LED através de pulsos de alta velocidade em comprimentos de onda visível e infravermelho; software com aplicativo para identificação de cores e formatos e regras de rejeição, incluindo sistema de comunicação em rede externa; painel colorido sensível ao toque para interface de operação e manutenção; sistema separador composto por 18 conjuntos de válvulas eletropneumáticas conectadas a defletores metálicos articuláveis; painel externo de serviço composto por controle, filtro de ar comprimido e módulo de lubrificação
8438.20.90 | Ex 047 - Combinações de máquinas para mistura de agregados ao chocolate e dosagem com formato oval com dimensões máxima 45 x 20mm ou produtos redondos de máximo 26mm de diâmetro com capacidade máxima de produção maior ou igual a 100kg por hora, com temperador automático das condições de processo do chocolate com capacidade de até 120kg por hora a ser misturado, com Controlador Lógico Programável (CLP), compostas de: reservatório de preparação da mistura a ser dosada; de alimentação (bombas) e retirada dos excessos e retorno; temperadora de chocolate, sistema de elevação dos ingredientes e misturador.
8438.20.90 | Ex 048 - Máquinas automáticas para fabricar bombons de chocolate, tipo trufas, por moldagem, com Controlador Lógico Programável (CLP), de capacidade de produção máxima igual ou superior a 1.512kg por hora, com depositadora, equalização da massa, resfriamento, desmoldadora automática, elevador de moldes com sistema de aquecimento.
8438.50.00 | Ex 256 - Máquinas removedoras automáticas de gordura do carré suíno com ou sem osso, com capacidade de até 800 carrés por hora, com sistema de ajuste de espessura da remoção, largura de corte de 434mm, dotado de esteira de entrada e saída de produtos.
8438.80.90 | Ex 065 - Máquinas fracionadoras de queijo em meia forma e em cunhas similares, em número variável de 2 a 32 unidades, com uma superfície de separação irregular, equipadas com duas facas, com velocidade de corte de 32 meias formas/hora, dotadas de software de gestão e programação de cortes.
8438.80.90 | Ex 066 - Máquinas fatiadoras computadorizadas automáticas para embutidos, queijos, frios e cárneos com largura de corte máxima entre 420 e 450mm, altura de corte máxima entre 170 e 200mm e comprimento máximo de peça de até 1.600mm, dotadas de lâmina com velocidade nominal superior ou igual a 550rpm e alimentação controlada por um sistema de cabeçotes.
8441.10.90 | Ex 071 - Cortadeiras de tubos de papel espiralados, para corte de tubos com diâmetro interno mínimo de 20mm e externo máximo de 300mm, espessura mínima de 1mm e máxima de 20mm e com comprimento de corte mínimo de 100mm, operando com duas facas opostas, variador de velocidade, translação do carro e do avanço das facas através de servomotores, velocidade de operação até 80 ciclos (cortes) por minuto, munida de “set-up” de diâmetro e comprimento automático através de programação eletrônica; controle cruzado (cross-check) através de feixe de laser entre o sistema de disparo de corte e de medida de comprimento permitindo precisão entre mais ou menos 0,5 e 1mm; mandril de corte com altura do eixo entre 1.150 e 1.350mm; carro de transporte de tubos de 800mm e controlada por PLC (Controlador Lógico Programável).
8443.13.90 | Ex 050 - Máquinas industriais de impressão, tipo ofsete, por processo digital, com velocidade de impressão de até 30m/min em 4 cores, até 40m/min no modo de produtividade aprimorada, ou até 60m/min em 1 ou 2 cores, com área de impressão de até 320 x 980mm (formato imagem) com espessura de até 450 micra, com controlador lógico programável (CLP) e estação computadorizada para a impressão a 4 ou mais cores, com saída de impressão em rolo por um rebobinador com ou sem unidade em linha de preparo de mídia antes da impressão.
8443.19.10 | Ex 048 - Máquinas automáticas para impressão serigráfica em até 6 cores, tipo carrossel, para decoração simultânea do corpo e ombro de garrafas de vidro com altura de até 370mm, com velocidade máxima de produção de 70garrafas/min, esteira transportadora, PLC e painel de controle de operação tipo "touch screen".
8443.39.10 | Ex 090 - Máquinas de impressão digital por jato de tinta com acionamento piezoelétrico, dotadas de 3 cabeçotes de impressão, sensor contra impacto da cabeça de impressão com o material a ser impresso, resolução mínima de 600dpi e máxima de 1.440dpi, permitindo a utilização de 6 cartuchos com capacidade de 220ml cada, operando nas cores CMYK branco e verniz, área de impressão de 300 x 420mm em formato de mesa (flat bed), dotadas de sistema de fixação do material a vácuo, suportando materiais para impressão com no máximo 50mm de altura por meio de ajuste da altura da mesa de fixação do material, sistema de secagem da tinta por led (cura UV), podendo utilizar tinta do tipo rígida ou flexível.
8454.30.10 | Ex 067 - Máquinas de fundição sob pressão, para metais não ferrosos, tipo câmara quente, com Controlador Lógico Programável (CLP) com tela touch screen de 10”, força de fechamento igual ou superior a 300kN, com forno acoplado de capacidade de carga igual ou superior a 330 quilos de material, 2 machos metálicos um em cada placa, válvulas proporcionais com controle de fluxo, servo motor, spray automático para aplicação de desmoldante, força de injeção de 65kN, capacidade máxima de injeção em peso de 1,53kg; dimensões das placas de 535x545mm com pressão hidráulica de trabalho de 10.5Mpa.
8455.22.90 | Ex 024 - Combinações de máquinas para laminação a frio de fio-máquina de aço, com bitola de entrada compreendida entre 5,5 e 10mm, bitola de saída compreendida entre 3,4 e 8mm, com velocidade máxima de laminação de até 18m/s, compostas de: desbobinador de fio-máquina vertical com 2 unidades de abastecimento; descarepador; dispositivo de lubrificação por meio de sabão; laminador de 3 passes; bobinador duplo com unidade automática de troca de bobina; sistema hidráulico de lubrificação; sistema elétrico e controlador lógico programável (CLP).
8458.11.99 | Ex 135 - Tornos horizontais de barramento inclinado em base única para peças metálicas e não metálicas, comando numérico computadorizado (CNC), com função de ferramenta acionada na torre porta ferramenta de rotação máxima de 10.000rpm, permitindo tornear, furar, fresas e rosquear (inclusive fora de centro), com precisão de indexação de posicionamento de 0,001º, com barramento sólido nos eixos X,Y E Z, e eixo-árvore principal e secundário contrapostas, com capacidade para diâmetro máximo torneável até 366mm, comprimento máximo torneável até 705mm, cursos dos eixos X, Y e Z iguais a 260mm, +/- 50mm e 795mm, respectivamente, deslocamento da cabeça 2 (Eixo B) de 734mm, ângulo de indexação dos eixo-árvore de 360º, rotação máxima do eixo-árvore principal igual ou inferior a 4.000rpm e secundário igual ou inferior a 6.000rpm, com torre porta ferramenta, dotada de ferramentas rotativas com acionamento direto tipo BMT, Motor Embutido na Torre - "Built-In Motor Turret", com tanque de capacidade de 367 litros de líquido refrigerante e esteira para extração de cavaco.
8460.31.00 | Ex 102 - Máquinas automáticas, com comando numérico computadorizado (CNC) com 4 eixos, para afiação de serras circulares calçadas com metal duro, com diâmetro do rebolo de 125mm, furo do rebolo de 32mm e capacidade do tanque de refrigeração de 125 litros, com carenagem fechada e potência de 2,2kVA
8460.90.19 | Ex 052 - Máquinas automáticas de afinação (lixamento), robotizadas, para o lixamento de componentes metálicos, com 4 unidades de trabalho, sendo 2 para cada robô, operadas por cintas abrasivas montadas em rodas de contato, interligadas via sistema informatizado de integração a 2 robôs com 6 eixos de movimentação e capacidade de 10kg cada, montados numa base monobloco, com mesa de indexação das peças com 180º de giro, com portas de acesso, jogo de ferramental para a fixação dos componentes metálicos, controles pneumáticos e elétricos, com ou sem sistema de controle por câmera, painéis móveis de comando e cabine enclausurada com iluminação interna, esteira de condução de saída das peças.
8462.21.00 | Ex 190 - Máquinas formadoras de aletas em processo contínuo por dobradura e corte, para radiadores de água de veículos pesados, completamente ferramentada, compostas de: 1 desbobinador duplo para fita de alumínio com largura de 30 a 100mm, velocidade da fita de 15.000convoluções/min, rotação em 2 sentidos, com 1 bobina em trabalho e outra em espera, ambas com diâmetro máximo de 1.500mm; guia para alinhamento da fita e rolos flutuantes para ajuste de contrapeso; dispositivo tensionador de fita; lubrificador da fita por pulverização; 2 conjuntos de rolos formadores para aletas de 7,9 x 52mm, um dos quais montado em cassete para troca rápida com detecção de acúmulo; um conjunto de rolos coletores de aletas montado em cassete para troca rápida; dispositivo de controle de densidade tipo lateral com 3 zonas; acumulador de aletas; estação de descarga das aletas; estação de corte por guilhotina com capacidade de 120cortes/min; controlador lógico programável e console do operador para ajuste dos parâmetros e monitoramento de alarme.
8462.21.00 | Ex 191 - Máquinas formadoras de aletas em processo contínuo por dobradura e corte, para radiadores de ar de veículos pesados, completamente ferramentada, composta por um desbobinador para fita de alumínio com largura de 30 a 100mm, velocidade da fita de 8.000convoluções/min, rotação em dois sentidos, com uma bobina em trabalho e outra em espera, ambas com diâmetro máximo de 1.500mm; guia para alinhamento da fita e rolos flutuantes para ajuste de contrapeso; dispositivo tensionador de fita; lubrificador da fita por pulverização; dois conjuntos de rolos formadores de aletas 12,56 x 68mm, um dos quais montado em cassete para troca rápida com detecção de acúmulo; um conjunto de rolos coletores de aletas montado em cassete para troca rápida; dispositivo de controle de densidade tipo lateral com 3 zonas; acumulador de aletas; estação de descarga das aletas; estação de corte por guilhotina com capacidade de 120cortes/min.; sensor de detecção de interferências no fluxo das aletas, controlador lógico programável e console do operador para ajuste dos parâmetros e monitoramento de alarme.
8462.21.00 | Ex 192 - Combinações de máquinas para perfilagem a frio, de perfis metálicos nos formatos C e U, a partir de chapas de aço galvanizado com até 1,9mm de espessura, condicionados em bobinas de 1.500mm de diâmetro e peso máximo de 2.270kg, com velocidade máxima até 1.380m/hora, para produção de painéis metálicos estruturais e treliças metálicas dos tipos ''costas-com-costas'' e ''em linha'', com controle automático das operações de perfilagem mediante rolos, de puncionamento, de furação, de estampagem com matriz hidráulica, de corte a frio, de rotulagem individual dos perfis, compostas de: 1 unidade desbobinadora hidráulica; 1 unidade de perfilagem contendo alinhador de bobina, dispositivos de perfuração, espampo e corte, dispositivo de combinação com até 13 estações de perfilagem, impressora a jato de tinta com cabeças de impressão para rotulação direta na superfície metálica do perfil, com comando numérico computadorizado (CNC) e processo automatizado para desenho, projeto, cálculo e detalhamento dos painéis e a subdivisão dos mesmos em perfis para a sua produção em ordem de carregamento e montagem, no comprimento exato, totalmente prontos com furos, cortes e encaixes para montagem dos painéis e com rotulagem individual.
8462.21.00 | Ex 193 - Máquinas hidráulicas automáticas, para executar operações de conformação de helicoides seccionais em placas de metal de seções de 150 à 1.200mm e espessura de até 25,4mm, com emprego de placas formadoras intercambiáveis, que podem ser utilizadas para formações tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, de comando numérico computadorizado (CNC) e software "Truhelix" para dimensionamento de corte, cálculo de força exercida e ajustes das ferramentas intercambiáveis, contendo conjuntos de placas para conformação.
8462.29.00 | Ex 208 - Combinações de máquinas com controle lógico programável, para fabricação de fundos metálicos com medidas nominais de 84, 70 x 61,30mm, com capacidade de produção de 600fundos/min, compostas de: 1 prensa tipo P4 com estampo duplo — redondos e não redondos —, com alimentador e depósito de tiras para estampar os componentes com “pré-curl” em toda a circunferência, com força de prensagem de 320kN, com velocidade máxima de 400golpes/min, com comprimento da tira de 710 até 1.150mm; largura da tira de 70 até 255mm; 1 conjunto de transportadores de ligação com pista dupla; 2 máquinas culingadeiras "Curlipack" com borracheira de pista dupla para peças não cilíndricas tipo “Curler-liner” com sistema de transferência, com velocidade máxima de 200peças/min em cada pista para formato único e 150peças/min para 2 formatos, com pistas magnéticas para aplicação do vedante por meio de 2 pistolas controladas por "CAME" no pescoço e no raio da peça, possibilitando recravação hermética da lata; 1 estufa vertical a gás GNV ou GLP para cura do vedante em peças de forma geométrica circular e quadrada com diâmetro mínimo de 40mm e máximo de 109mm, com movimentação interna alternada dentro de bolsas resistentes a altas temperaturas com 4 cadeias para preservação da integridade das peças, com capacidade de produção máxima de 800peças/min, motor principal com potência de 2,2kW – 380/400V, saída horizontal.
8462.49.00 | Ex 040 - Prensas puncionadoras de força nominal 800kN, de dupla ação, alta performance, entre 180 e 200punções/minuto total, altura máxima da abertura de 320mm, dimensões da área de trabalho 580 x 1000mm, potência de 7,5kW, distância entre as colunas de 600mm, dispensador de produto acabado por injeção de ar comprimido, auto controlada por sensores de velocidade, alinhamento, detector de imperfeições.
8462.99.20 | Ex 025 - Combinações de máquinas para produção contínua de perfilados de alumínio, por processo de extrusão horizontal, compostas de: 1 prensa extrusora horizontal hidráulica de 4 tirantes pré-tensionados, pistão central, capacidade de 3.318 toneladas métricas com pressão de 270bar, para uso de tarugos de alumínio de 10 polegadas de diâmetro, temperatura de aquecimento dos tarugos na faixa de 420 a 500ºC, com comprimento máximo de tarugo para carregamento na prensa de 1.300mm, dimensões dos perfis extrudados entre 210 x 410mm com comprimento final de 3 a 16m e máximo peso linear de 20kg/m, temperatura de funcionamento 460ºC, temperatura máxima de operação 540ºC, equipada com tesoura (guilhotina) hidráulica para corte do descarte de tarugo (talão) com curso de 925mm, talão recolhido pelo transportador apropriado com taliscas em aço, porta container, unidade hidráulica com reservatório de 15.000litros; 1 carregador de tarugos dotado de braço empurrador tracionado por corrente, cuja translação é comandada por motor hidráulico montado em redutor epicicloidal com força aproximada de 10t, comandado através de válvula proporcional e deslocamento controlado por “encoder”, com mesa de carregamento e acúmulo de barras de 620 a 7.000mm de comprimento, com escovadeira para limpeza superficial dos tarugos com remoção também de óxidos; a escovadeira é composta de três escovas de aço inox montadas em ângulo de 120º ao redor do caminho do tarugo, podendo girar entre 100 a 600voltas/min, acionadas por motor de 7,5kW e inversor de frequência, com sistema de aspiração de pó gerado com ventilador acionado por motor de 4kW e filtro de mangas; 1 forno de aquecimento de tarugos, a gás metano, tipo túnel em concreto refratário e fibra cerâmica, com produção máxima de 5.800kg/h, com comprimento de 15m com produção nominal de 33 tarugos por hora, com 7 zonas de aquecimento e ajuste de gradiente de temperatura, com temperatura de trabalho de 460ºC e potência térmica de 2.000.000kcal/h, com 7 termopares de diâmetro 10mm/Cr/Al e controles estequiométricos por queimadores controle pelo PLC; 1 tesoura para corte por cisalhamento com curso horizontal para cortes a quente de tarugos de diâmetro de 10 polegadas com força máxima de 220 toneladas a uma temperatura mínima de 380ºC, com unidade hidráulica, precisão do corte de +/-2mm e dispositivo de deslocamento transversal do tarugo cortado e posicionamento na prensa; 1 sistema de resfriamento de perfil composto por sistema de túnel canalizado, sendo um inferior à mesa de rolos, contendo 5 ventiladores centrífugos acoplados, com vazão de 20.000m3/h cada, fornecendo capacidade total de insuflação de ar de 100.000m3/h, aberturas para direcionamento do ar na superfície inferior dos perfis que estão sendo extrudados e um superior à mesa de rolos, com 9m de comprimento e que pode trabalhar com resfriamento com ar, alimentado por 2 ventiladores com pressão de 220mmH2O, acionados com inversor de frequência, com vazão total de ar de 170.000Nm3/h, que alimentam 8 canais de distribuição de ar, com “spray” de água através de bomba de alta pressão com vazão de 80m³/h e pressão de 15bar, alimentando 126 bicos injetores distribuídos em 9 fileiras ao longo do comprimento e com água com uma vazão de 300m3/h gerando ondas de altura de aproximadamente 250mm no tanque de 650 x 8.000mm dentro do qual passa o perfil que está sendo extrudado, comandado por PLC; 1 serra “voadora” a quente para corte em movimento de perfis, com comprimento útil de corte de 210mm, velocidade máxima de 42mm/segundo ou 2,52metros/minuto, atuação do corte após face da matriz de 11 a 20 metros posicionada sobre uma base deslizante sobre guia de esferas, diâmetro da lâmina da serra 750mm, com coletor de cavacos por sucção; 1 conjunto de mesas de saída e de manuseio constituído por transportador de rolos revestidos por tubos de “Kevlar”, sendo uma seção de 20m e outra seção de 62m, com sistema de ventilação, conjunto de esteiras transportadoras para movimentação lateral, tracionamento mecânico por puxador duplo aéreo de perfis “Puller” com força máxima de tração de 300kg e velocidade de retorno de 100m/min acionado por 1 motor-redutor com sistema pinhão/cremalheira e 1 esticadeira de 120 toneladas com curso de 3.225mm e capaz de estirar perfis entre 6 e 62m; 1 sistema de corte final a frio e encestamento automático de barras de 3 a 16m de comprimento, rolos transportadores de alimentação da serra, serra de corte a frio, mesa de descarga de corte acabado, com mesas/cintas para acumulação e manuseio de perfis; sistema de manuseio de perfis de alumínio com 2 empilhadores para formação da carga do forno, dois desempilhadores, conjunto de cestos, transportador para retorno dos cestos, mesas para acumulo de material em processo; tratamento térmico, com forno de envelhecimento automático, equipado com tubos radiantes e sistema de reversão, com aquecimento a gás, com câmara de largura 2.400mm, altura útil de 3.100mm e comprimento interno de 20.500mm, com capacidade máxima de 22.000kg de perfis de alumínio, dispostos em cestos em 3 níveis (colunas) com 18 camadas cada, totalizando 54 camadas, equipado com corrente de transporte de rolos/placas e mesas de saída; sistema de controle e gerenciamento, com controlador lógico programável (CLP), painel com tela de toque e software dedicado/painel de comando.
8463.30.00 | Ex 093 - Máquina com comando CNC para produção de mola mecânica helicoidal a partir de fio de aço carbono ou ligas metálicas, diâmetro do fio de 5,00 a 12,00mm com desbobinador com capacidade 2.000kg de fio, transformador elétrico de 150kVA e estabilizador de 150kVA.
8463.30.00 | Ex 094 - Máquinas automáticas de conformação de arame, diâmetro mínimo de 1,4mm e no máximo 2,5mm, para fabricação de conjunto de 2 molas cilíndricas de forma contínua, com dispositivo de acondicionamento em carretéis, equipada com um desbobinador de arame, com servo motores controlados por um controlador lógico programável (CLP) com tela “touch screen”.
8463.30.00 | Ex 095 - Máquinas automáticas para montagem da alma do colchão a partir de molas acondicionadas em carreteis para serem unidas por arame de espessura de no mínimo 1,32mm e no máximo 1,65mm do tipo helicoidal, com sistema de corte superior e inferior, com servo motores controlados por um controlador lógico programável (CLP) com tela “touch screen”.
8463.30.00 | Ex 096 - Máquinas automáticas para unir molas ensacadas em fileiras por cola “hot melt” para montagem de colchões, com dispositivo aplicador de cola de 1 ou 2 ou 3 linhas de colagem, independente e intermitente, com fusor e alimentador automático de recarga de cola, colagem de tecido nas faces da alma do colchão, com velocidade nominal de montagem de no máximo 440 molas por minuto, equipada com 4 sistemas de entrada, com refilador, com servo motores controlados por um controlador logico programável (CLP), com software integrado com interface “touch screen”.
8463.90.90 | Ex 034 - Máquinas recravadoras e moldadoras para tampas metálicas, automática de dupla ação, controladas através CLP – Controle de Programação Lógica, área de trabalho 1800mm x 800mm x 1.200mm, potência 2kW, range dos canais de 20mm a 150mm, capacidade de operação de 180 a 200peças/min, com tela “touch screen" para comando da operação.
8464.10.00 | Ex 031 - Máquinas-ferramentas de 80 lâminas diamantadas, para serragem de mármores, em diversas espessuras, com tensor hidráulico, controle automático de funções, sistema de lubrificação automático, sistema de controle de ruptura de chapas e 3 carros porta-blocos motorizados.
8464.90.19 | Ex 064 - Combinações de máquinas para filetar, lapidar, polir e lavar vidros nos 4 lados (bordas) das chapas planas de vidro de forma retangular e moldada, totalmente automático e realizado em rebolos diamantados de 200mm de diâmetro, compostas de: 1 máquina de lapidação e polimento com comando numérico (CNC) para chapas de vidro plano de dimensões mínima de 320 x 260mm e máxima de 6.000 x 3.210mm, com velocidade de esteira de 20 a 300mm/s para espessuras do vidro compreendidas entre 3 e 20mm, tendo no máximo 2 mandris/cabeças de lapidação/polimento, tanques de refrigeração, bombas de água, ajuste automático de espessura, lubrificação central automática e 1 máquina de lavar vidros com controle do processo através de um PLC com 5 estágios, pré-lavagem, desengorduramento, lavagem, enxágue e secagem.
8464.90.19 | Ex 123 - Combinações de máquinas para corte, destaque e lapidação de vidros planos automotivos, aptas a produzir 2 peças por vez, para vidros com espessura compreendida entre 3,0 e 5,0mm e dimensões finais compreendidas entre 170 x 100mm e 800 x 600mm, de comando numérico computadorizado, composta de estação dupla de corte, estação dupla de lapidação com sistema de aspiração de água dotado de dois ciclones, bombas de vácuo, estação dupla de destaque, painéis de controle e operação, transformador, esteira transportadora de saída e esteiras posicionadoras de entrada.
8464.90.19 | Ex 124 - Máquinas automáticas para biselar, desbastar e acabar lentes oftálmicas, com comando numérico computadorizado (CNC), calibração automática, controle estatístico dos cortes realizados, leitura da espessura e visualização da faceta antes do corte e indicador de tempo de processamento.
8464.90.19 | Ex 125 - Aparelhos para centrar e blocar lentes oftálmicas posicionando corretamente para biselar, com capacidade de criar, importar e exportar as leituras feitas e capacidade de conectar-se em rede, com display LCD, com função para edição dos modelos e capacidade de salvar as leituras feitas.
8464.90.19 | Ex 126 - Aparelhos para copiar o formato da lente oftálmica, com capacidade de leitura de 1.000 pontos de medição, tempo de leitura de armação de até 30 segundos e leitura de lente de até 20 segundos, com capacidade de enviar o serviço pela internet via computador, com método de traçado binocular 3-D automático, com variação de medição para armação com largura da forma de 36 a 85mm, altura da forma de 18,4 a 66mm, largura horizontal da armação de 113 a 180mm e com configuração da agulha alternável entre automática e semi-automática.
8464.90.19 | Ex 127 - Máquinas geradoras de curvas, controladas por computador, para lentes oftálmicas de diâmetros até 85mm ou até 92mm, porta bloco de diâmetro de 43mm, escalas de lentes côncavas de 0-14 (ou até 30) de dioptrias convexo de 0-30 dioptrias, controlador de 32 bit de alta performance com técnica de processador duplo, equipadas com motor RS-Tec, ou LS-Tec, interface com software, leitor de código de barras, com ou sem fluido e tanque de fluido cortante, com ou sem sistema de refrigeração, com um ou mais porta ferramenta e uma ou mais ferramentas de diamante.
8465.92.90 | Ex 018 - Máquinas moldureiras automáticas, com corpo inteiriço, 4 ou mais eixos, largura aplainável mínima de 20mm e máxima de até 230mm, altura aplainável mínima de 8mm e máxima de até 160mm, velocidade de rotação de até 6.000rpm, velocidade de avanço mínima de 6m/min e máxima de até 32m/min, mesa pré encabeçadora com comprimento máximo de até 2.300mm, tracionamento superior de madeira pneumático, mesas e réguas tratadas termicamente, tracionamento da madeira na mesa inferior, pressão dos rolos de avanço pneumático, sistema de lubrificação central das guias articuláveis e painel de controle.
8465.99.00 | Ex 113 - Centros de furação e fresagens de painéis de madeira, para trabalhar painéis com largura mínima de 80mm e máxima de 1.000mm, comprimento mínimo de 250mm e máximo ilimitado, com sistema de painel passante, com cabeçote de furação com 10 mandris verticais e 3 mandris horizontais com dupla saída, independentes, equipado com motores brushless, com eixo de serra integrado no cabeçote, com ou sem eletromandril, com sistema de movimentação por fusos nos eixos X, Y e Z, com velocidades de 25m/min, 50m/min e 25m/min, respectivamente, om comando numérico computadorizado (CNC).
8467.19.00 | Ex 001 - Pregadores pneumáticos, ferramenta utilizada para pregar (fixar) pregos eletro soldados em rolos (pregos coil) para fabricação de embalagens de madeira, pallets, casas de madeira, móveis e outros bens similares, especial e exclusivamente projetada para fixar pregos eletro soldados em rolos ou pente, capacidade de 20 a 3.000 pregos por rolo ou pente, diâmetros do prego: mínimo de 1,8mm e máximo de 4mm, comprimento dos pregos: mínimo de 15mm e máximo de 150mm.
8474.10.00 | Ex 056 - Equipamentos compactos e transportáveis montados sobre chassi, para lavagem e classificação de minerais sólidos, dotados de sistema de alimentação, peneiramento, lavagem com hidrociclone e empilhamento, peneira de dimensionamento vibratória de 2 decks, com 1,5 x 5m de área de peneiramento por deck, motor com potência igual a 18,5kW, peneira vibratória de alta frequência para desaguamento, com 1,8 x 2,4m de área efetiva e dois motores vibratórios de 3,6kW cada, esteiras empilhadoras dobráveis movidas por polias motorizadas de 4kW, correias transportadoras dobráveis, painel de controle, capacidade máxima de processamento de 250t/h.
8474.10.00 | Ex 058 - Caçambas peneiras móveis, acoplável a escavadeiras, para separação de materiais inertes, com aplicação em demolições, obras rodoviárias, escavações, pedreiras e minas, saneamento ambiental, plainação de terrenos e reciclagem, dotadas de estrutura metálica e cesta com painéis perfurados, com diâmetro da rede de 880 a 2.000mm, profundidade da cesta de 560 a 1.530mm e capacidade volumétrica de 0,6 a 4,7m3.
8474.20.90 | Ex 113 - Caçambas trituradoras móveis com mandíbula, acoplável a escavadeiras, para a redução volumétrica de material inerte, com aplicação para todos os tipos de canteiros de obras, com capacidade volumétrica de 0,25 a 2,3m3, dimensão da boca de entrada de 50 a 1.500mm e do triturador na saída de 10 a 200mm.
8474.31.00 | Ex 005 - Misturadoras de concreto móvel, sobre 4 rodas, articuladas, autocarregáveis, dosificação volumétrica, próprias para misturar argamassa e concreto em canteiro de obras, com capacidade de produção de 1m3 por batelada, com tambor com capacidade de 1.400 litros, velocidade de deslocamento de 0 a 14km/h e de trabalho de 0 de 7km/h, transmissão integral 4 x 4, potência de 28kW, com capacidade de vencimento de rampas de 30%, pá de carregamento com capacidade de 180 litros, tanque de água com capacidade de 310 litros, com assento reversível, bomba de água auto aspirante e dotada de hidrômetro para controle de água adicionada à mistura.
8474.31.00 | Ex 006 - Misturadoras de concreto móvel, sobre 4 rodas, autocarregável, com gerenciador programável de produção e impressora térmica de relatórios, com sistema de pesagem dos materiais, através de células de carga, própria para misturar argamassa e concreto em canteiro de obra, com capacidade de produção de 3,5m3 por batelada, com tambor com capacidade de 4.850 litros, velocidade de deslocamento de 0 a 25km/h e de trabalho de 0 a 9km/h, transmissão integral 4 x 4, com as 4 rodas direcionais, potência de 83kW, com capacidade de vencimento de rampas de 30%, com estrutura (tambor de mistura + calha de descarga) giratória em 300º permitindo o descarregamento a mais de 2 metros de altura dos quatro lados da máquina, pá de carregamento com capacidade de 600 litros e comandada por joystick servo-assistido, tanque de água com capacidade de 800 litros e bomba autoaspirante e hidrômetro para controle da água adicionada à mistura, bomba de lavagem de alta de pressão, cabine fechada com homologação ROPS/FOPS, com ar-condicionado.
8474.31.00 | Ex 007 - Misturadores de concreto móvel, sobre 4 rodas, autocarregável, com gerenciador programável de produção e impressora térmica de relatórios, com sistema de pesagem dos materiais, através de células de carga, própria para misturar argamassa e concreto em canteiro de obra, com capacidade de produção de 2,5m3 por batelada, com tambor com capacidade de 3.450 litros, velocidade de deslocamento de 0 a 25km/h e de trabalho de 0 a 9km/h, transmissão integral 4x4, com as 4 rodas direcionais, potência de 63kW, com capacidade de vencimento de rampas de 30%, com estrutura (tambor de mistura + calha de descarga) giratória em 300º permitindo o descarregamento a mais de 2 metros de altura dos quatro lados da máquina, pá de carregamento com capacidade de 400 litros e comandada por joystick servo-assistido, tanque de água com capacidade de 540 litros e bomba autoaspirante e hidrômetro para controle da água adicionada à mistura, bomba de lavagem de alta pressão, cabine fechada com homologação ROPS/FOPS, com ar-condicionado.
8474.90.00 | Ex 022 - Bandagens com pinos de metal duro para moinho de rolos de alta pressão, montado ou não em eixo, com capacidade de produção de até 3.700 t/h, diâmetro do rolo até 2,6m e potência de acionamento de até 6.800kW.
8477.10.11 | Ex 037 - Combinações de máquinas para moldar por injeção pré-formas de politereftalato de etileno (PET), formada por: injetora hidráulica horizontal de força de fechamento de 300 a 500 toneladas métricas com unidade de fechamento hidro-mecânico, placas Reflex, curso máximo de abertura de 1925mm, distanciamento entre as colunas na vertical e horizontal compreendido entre 780 e 1.120mm, calibração automática de altura do molde, painel de operação com programação de perfil de injeção dedicado para preformas PET, controle independente das servo-válvulas de fechamento, tonelagem e injeção, controle proporcional de velocidade e pressão de extração, unidade de potência hidráulica enclausurada com motor elétrico refrigerado a água, sistema de filtragem de óleo de alta pressão com monitoramento da pressão, funções de injeção e plastificação simultâneas, interligadas, com plastificação contínua, baixa geração de acetaldeído (AA), capacidade de injeção máxima de 8.030g de PET, volume de injeção máxima de 7,066cm3, capacidade de plastificação máxima até 1.700kg/h de PET, pressão de injeção máxima de 1650bar, sistema de extração de preformas com três ou quatro estágios e resfriamento forçado e controlado das superfícies interna e externa das preformas, desumidificador de ar dedicado e sincronizado com o painel de operação da máquina, controle baseado em PC industrial com conexão EtherCAT, disponibilidade de monitoração e diagnóstico remoto, transdutores de posição com resolução de 5 mícrons, circuitos de controle de entradas e saídas com comunicação Profibus.
8477.10.19 | Ex 026 - Injetoras de “plastisol” nas tampas metálicas, por alimentação automática, de dupla ação, através de bomba pressurizada com controle de pressão, quantidade, velocidade e tempo digital, com controle CLP – Controle de Programação Lógica, capacidade de produzir até 300peças/min, range de 20 a 150mm, potência de 2kW.
8477.10.99 | Ex 038 - Máquinas rotativas para moldar solados em material termoplástico expandido, por injeção, com 12 a 18 estações, com 2 injetores paralelos, cada um deles com capacidade máxima de 1.450cc e relação de L/D entre 18 e 22, sistema hidráulico para manutenção do molde fechado com mínimo de 25kN, prensa com mínimo de 1.300kN de força de fechamento, dotada de sistema de abertura vertical/paralela do porta-molde, com máximo de 400mm de altura, com dimensões do porta-molde de 400 x 400mm, sistema automático de regulagem de altura dos injetores com controlador lógico programável (CLP)
8477.20.10 | Ex 145 - Extrusoras para materiais termoplásticos com dupla rosca co-rotante de diâmetro de 70mm, para produção de TPE (elastômeros), compostos e plásticos de engenharia, torque específico de 18Nm/cm³, torque máximo por eixo de 3.500Nm, com motor refrigerado a água, zona de processo modular com regulagem individual da temperatura para cada módulo, alimentação forçada com sistema de vácuo (FET) de carga micronizada sem compactação, sistema de refrigeração e controle por PLC.
8477.20.10 | Ex 179 - Extrusoras de 2 estágios dupla rosca co-rotante, com diâmetro de 70mm na dupla rosca e 200mm na mono rosca, para produção de PVC flexível e/ou rígido, com capacidade máxima de produção de 3,2t/h, dotadas de alimentador lateral, unidade de vácuo, unidade de refrigeração por água para o primeiro estágio e painel com controle lógico programável (CLP).
8477.20.90 | Ex 081 - Máquinas co-extrusoras de 11 camadas “blown film” ou balão, para produção de filme barreira e não barreira multicamadas com produtividade nominal de até 500kg/h, baseado na combinação de resinas a ser processada, largura útil de até 1.800mm e espessura do filme entre 10 e 250µm (microns). compostas por: 11 extrusoras com a seguinte distribuição de roscas 60/60/50/50/50/40/50/50/50/60/60 (diâmetros em mm); matriz de 400mm; embobinador com duas estações, largura de 1800mm e velocidade máxima de até 130m/min; sistema de aquecimento e/ou resfriamento para o conjunto canhão e rosca, que permite o processamento de diversos tipos de polímeros, tais como PEBD, PEDBL, PEAD, Nylon homo e copolímero, EVOH, PETG, COC, Ionômeros, Nucrel, EAA - Primacor, PP, COPP, adesivos, EVA e Resina Metalocenos, em qualquer um dos conjuntos canhão/rosca, promovendo uma excelente homogeneidade e plasticidade necessária à cada polímero; distribuição de camadas: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L.
8477.30.90 | Ex 052 - Máquinas para injeção, estiramento e moldagem, por insuflação (sopro), em PET (polietileno tereftalato), destinadas à fabricação de frascos com até 3 litros com dimensões de 160,65 x 103,36mm de largura x 317,54mm de altura, com gargalo de 27mm de diâmetro com capacidade de produção de 360 peças/hora, com uma estação porta-molde de injeção eletromecânica de 2 cavidades e uma estação porta-molde de sopro de 1 cavidade com movimento de carro, com dimensões máximas de moldes de 350 x 100 x 550mm, com sistema de fechamento elétrico com força de 240kN (24 toneladas) para injeção de 150kN (15 toneladas) para sopro, com sistema de fechamento elétrico com cremalheira e sistema moto-redutor com acionamento eletro pneumático, com controlador lógico programável (CLP) do processo e gestão de alarmes e diagnóstico completo tipo “touch screen” de 19” e diagnóstico, esteiras horizontais inclinadas para saída do produto, completa com sistema de acondicionamento e desumidificação da área de injeção e sopro.
8477.80.90 | Ex 343 - Máquinas automáticas para fabricação de produto tubular, a partir de material polimérico na forma de filme, com capacidade máxima de até 150m/min, largura máxima da bobina alimentadora de até 143cm e diâmetro máximo de 150cm, para tubos lisos com largura entre 26 e 70cm, composta de: um desbobinador para material de filme polimérico com freio pneumático e alinhador, uma superestrutura composta por vigas longitudinais e transversais e componentes necessários para a guia do filme, sistema de gofragem para produção de uma superfície de alto relevo na parte externa, mesa formadora de mangas planas com regulagem de largura das mangas e rolos de guia de pressão, uma extrusora para fixação longitudinal, um sistema de tensionamento composto por sistema de rolos de calandra, alinhamento do filme oscilatório antes do rebobinador, um rebobinador com acionamento central.
8477.80.90 | Ex 344 - Máquinas automáticas para manufatura de sacos valvulados ou de boca aberta de tecido tubular de ráfia de polipropileno laminado ou filme polimérico tubular, usando processo patenteado de soldagem por ar quente, sem a adição de adesivos, com capacidade máxima de até 100 sacos por minuto controlado por painel PC com tela táctil e possibilidade de acesso remoto para suporte, para sacos com dimensões de largura entre 25 a 60cm, comprimento entre 45 a 91cm e largura do fundo do saco de 8 a 16cm para sacos valvulados ou de 8 a 18cm para sacos de boca aberta; composta de: um desbobinador com freio pneumático para tecido tubular de ráfia de polipropileno laminado ou filme polimérico tubular, com largura máxima de 60cm e diâmetro máximo de 150cm com sistema de ajuste lateral, dois sistemas de perfuração sendo um de microperfuração com 13agulhas/cm2 e outro de nanoperfuração com 64agulhas/cm2, um sistema de desbloqueio de tubos, sistema de furação para permitir a soldagem da folha de válvula à folha de reforço, um cortador transversal com acumulador de material, um sistema de transferência para alterar o sentido de alimentação de material, uma seção de alimentação contínua com transporte magnético dotado de cinta metálica e correntes de transporte, uma estação de abertura de tubos dotada de ferramentas rotativas de funcionamento contínuo com ajuste transversal motorizado, uma unidade de depósito de válvula com desbobinadores e sistema de corte de válvula composto de lâmina e cilindro de corte, duas unidades de depósito de folhas de reforço com desbobinadores e sistema de corte de válvula composto de lâmina e cilindro de corte, um sistema separador automático de aparas com cintas transportadoras, um sistema de aceleração para transferir os sacos individuais para o sistema de formação de pacotes, um sistema de descarga de pacotes de sacos; unidade duplo circuito de controle de temperatura.
8477.80.90 | Ex 345 - Combinações de máquinas para confecção de mantas de borracha, com largura compreendida entre 600 e 2.400mm de largura, a um ângulo de 90º, com capacidade para processar até 2000g/m2 de tecido calandrado (NDF), compostas de: torre de desenrolagem dupla de tecidos metálicos de largura entre 1.200 e 1.420mm, com controle de torque e metragem e velocidade de desenrolagem e avanço de 36m/min; transportador guia do produto ajustável automaticamente; cortadeira à 90º, com ciclo de 9,5cortes/m; conjunto de transferência e emenda, com confiabilidade da emenda superior à 99,5%; Sistema automático de apuração dos defeitos; transportador para transferência aérea; sistema de desenrolagem e posicionamento de banda auxiliar de borracha de largura compreendida entre 70 e 450mm, com tolerância de até 5mm e controle de velocidade e sincronismo; complexador de banda auxiliar de borracha com ajuste de posicionamento; sistema de verificação automática da centragem da banda de borracha auxiliar; enrolador com controle de velocidade e sincronismo e velocidade de enrolagem de 18m/min; conjunto de armários elétricos com CPU integrada e conjunto de armários pneumáticos com interface homem-máquina (Ihm).
8477.80.90 | Ex 346 - Combinações de máquinas para confecção de mantas de borracha, com largura compreendida entre 180 e 950mm, a um ângulo de 25º+/-2º ou 45º, com capacidade para processar até 2.200g/m2 de tecido calandrado (NDF) compostas de: torre de desenrolagem dupla de tecidos metálicos de largura entre 1.200 e 1.440mm, com controle de torque e metragem e velocidade de desenrolagem e avanço de 30m/min; transportador guia ajustável automaticamente; cortadeira de 25º +/-2º ou 45º, com graduação angular automática; transportador de transferência do produto automático; conjunto de emenda e evacuação automática, com confiabilidade da emenda superior à 99,5%; sistema de refendagem (divisão da lâmina de borracha) automática; cortadeira fim de bobina automática; conjunto de transferência para o transporte e enrolagem, com controle de velocidade e sincronismo, com velocidade de enrolagem de 18m/min; conjunto de armários elétricos com CPU integrada e conjunto de armários pneumáticos com Interface Homem-Máquina (IHM).
8477.80.90 | Ex 347 - Máquinas semi-automáticas para produção em tiras contínuas de filmes plásticos, almofadas de ar nos tamanhos de 20 e 25cm, destinadas para embalagens protetoras e de preenchimento de espaços vazios, com enchimento de ar e reselagem eletronicamente entre as bolsas, operando com velocidade acima de 15 metros lineares por minuto, com produção aproximadamente de 70 unidades de material inflado por minuto.
8479.10.10 | Ex 009 - Vibro-acabadoras de asfalto autopropulsadas sobre esteiras com controle de direção por volante, para pavimentação de ruas e rodovias, dotados de mesa extendedora com aquecimento a gás, acendimento dos queimadores e controle de temperatura automático, largura de pavimentação entre 2.550 a 6.500mm, espessura de pavimentação entre 5 a 300mm, equipadas com distribuidor helicoidal com controle de altura eletro-hidráulico, independentes e reversíveis, capacidade do silo de 12t com acionamento independente entre o lado direito e o esquerdo, produção máxima de 500t/h, motor diesel com potência de 119kW, velocidade máxima de transporte de 4,5km/h e velocidade máxima de trabalho de 37m/min.
8479.10.10 | Ex 010 - Vibro-acabadoras de asfalto autopropulsadas sobre rodas com controle de direção por volante e tração 6 x 4 em 2 rodas traseiras e 2 rodas dianteiras, para pavimentação de ruas e rodovias, dotados de mesa extendedora com aquecimento a gás, acendimento dos queimadores e controle de temperatura automático, largura de pavimentação entre 1.830 a 4.500mm, espessura de pavimentação entre 5 a 280mm, equipadas com distribuidor helicoidal com controle de altura eletro-hidráulico, independentes e reversíveis, capacidade do silo de 8t com acionamento independente entre o lado direito e o esquerdo, produção máxima de 230t/h, motor diesel com potência de 51.5kW, velocidade máxima de transporte de 12km/h e velocidade máxima de trabalho de 35m/min.
8479.10.10 | Ex 011 - Vibro-acabadoras de asfalto autopropulsadas sobre rodas com controle de direção por volante e tração 6 x 4 em duas rodas traseiras e duas rodas dianteiras, para pavimentação de ruas e rodovias, dotados de mesa extendedora com aquecimento a gás, acendimento dos queimadores e controle de temperatura automático, largura de pavimentação entre 2.550 a 6.500mm, espessura de pavimentação entre 5 a 300mm, equipada com distribuidor helicoidal com controle de altura eletro-hidráulico, independentes e reversíveis, capacidade do silo de 12t com acionamento independente entre o lado direito e esquerdo, produção máxima de 500t/h, motor diesel com potência de 119kW, velocidade máxima de transporte de 14km/h e velocidade máxima de trabalho de 40m/min.
8479.10.90 | Ex 028 - Equipamentos de varrição com sistema de sucção a vácuo e aspersão de água, motor a diesel de 115HP de potência, caçamba de detritos com capacidade volumétrica de 6m³, capacidade de varredura máxima de 3,65 metros, 2 escovas laterais e uma central, unidade móvel para limpeza de canaletas confinadas e caixas receptadoras de resíduos por sistema de sucção.
8479.10.90 | Ex 046 - Máquinas para nivelamento de concreto, com tecnologia laser, com motor 4 cilindros diesel, com potência do motor igual ou superior a 30HP.
8479.50.00 | Ex 102 - Robôs industriais constituídos de 1 braço mecânico com movimentos orbitais, com 3 ou mais eixos, capacidade de carga de até 20kg, com precisão de repetibilidade de cada eixo menor ou igual a +-0,03mm ou +-0,01 graus, acompanhado de painel elétrico de comando, programável por computador (PC) via USB e ethernet, com ou sem unidade de programação “Teach Pendant(TP)”, podendo ser adaptado para utilização em salas limpas padrão ISO, com velocidade de operação igual ou superior a 1100mm/s ou 270graus/s.
8479.50.00 | Ex 103 - Robôs industriais provido de um braço articulado com 6 graus de liberdade, capacidade de carga nominal de 2kg, capacidade máxima de carga de 5kg, alcance com pulso de 920 milímetros, repetibilidade de +-0,03 milímetros, munido de controle remoto, controlador de comando de movimentação, controlador servidor de medição, acompanha gabinete para instalação e dispositivo de montagem estrutura mecânica.
8479.81.90 | Ex 102 - Equipamentos automáticos de bobinamento para arames lisos ou nervurados com bitola compreendida entre 3,3 e 12mm, com bobinador vertical automático com sistema de corte do arame, em carretéis fixos ou colapsíveis, dotado de flange com diâmetro de 1.250mm, tambor de diâmetro de 630mm, para formar rolos de até 950mm de altura e peso de até 3.000kg, dotado de sistema automático de manipulação e abertura do carretel colapcivel, transportadores lineares de roletes, dispositivo de rotação, elevação e abaixamento do carretel, sistema de cintamento automático para os rolos feitos com os carretéis colapsíveis, sistema de pesagem, 2 carretéis colapsíveis, gancho de movimentação, controlado por CLP.
8479.82.90 | Ex 092 - Trituradores combinados de resíduos florestais, móveis, montados sobre pneus ou esteiras, com peso igual ou superior a 46.000kg, constituído de sistema de pré triturador e triturador de alta rotação em uma mesma máquina, com potência igual ou superior a 650HP, rotor de pré trituração, equipado com 42 dentes, com comprimento de 3.000mm e diâmetro de 600mm, rotor de trituração equipado com martelos, com peso acima de 2.500kg, com largura de 1.750mm e diâmetro de 1.100mm., peneira classificadora, separador de metais ferrosos entre o pré triturador e triturador, central de lubrificação automática, chassis com correia transportadora dobrável de lubrificação automática, chassis com correia transportadora dobrável integrada para descarga de material triturado com separador de metais ferrosos montado sobre a correia, comando via controle remoto ou diretamente no painel de controle lógico programável (CLP) integrado e que possui rotinas de operação pré-programadas, sistema de controle computadorizado de monitoramento e diagnóstico de falhas e manutenção com transmissão on-line.
8479.82.90 | Ex 093 - Máquinas para pré-tratamento de lâmpadas fluorescentes eletrônicas compactas, inteiras e pré-trituradas, com produção máxima de 500kg por hora, que tritura e faz a separação das bases eletrônicas das lâmpadas.
8479.89.99 | Ex 980 - Máquinas para montar rodas de bicicletas com diâmetro do aro da roda compreendido entre 16 e 28 polegadas, com capacidade de produção de 35 a 55 rodas por hora, com carregamento e descarregamento manual, contendo; guia dos raios; roletes; dispositivo de movimentação da roda; unidade de aperto dos “niples”; suportes para o cubo e para o aro; trilhos; “dispenser de niples”; dispositivo de pressurização da roda; interface homem-máquina (IHM); sistemas elétrico, pneumático e de controle.
8479.89.99 | Ex 981 - Combinações de máquinas para processamento de “SIM CARD”, partes e peças de aparelho celular, “tablet" e “notebook”, com capacidade de processamento de 150kg/hora, com a resultante de resíduos de 0 a 15mm de diâmetro sendo, resíduos de metais nobre, plástico, papel, PVC, celofane e outros resíduos; compostas de: 1 triturador com potência de 2 x 7,5kW, tensão de 380V/60Hz com abertura para trituração de 450 x 560mm; 1 transportador por sistema de rosca com diâmetro de 200mm com motor de 2,2kW; 04 ciclones pneumáticos de diâmetro de 560mm; 5 ventiladores com potência de 4,0kW; 2 separadores aéreos para resíduos de 0-15mm; 1 filtro de partículas com fluxo de 3.000 a 3.500m³/h; 1 moinho com diâmetro de 450mm; 1 elevador de canecos nas medidas 820 x 370 x 4.260mm e potência de 1,5kW; 1 separador eletrostático nas medidas 2.015 x 1.485 x 2.680mm e potência de 4kW; 1 painel elétrico de controle e sistema eletrônico IHM (interface homem máquina).
8479.89.99 | Ex 982 - Máquinas com sistema de fresagem e implantação de módulos de chip em cartões inteligentes, com capacidade de até 4.000 cartões por hora, processo de fresagem de cavidade e implantação dos módulos completamente automatizados, processo de funções de controle de qualidade com configuração para qualquer tipo de módulo programável para todos os tamanhos, com função integrada de codificação de teste de chips.
8479.89.99 | Ex 983 - Máquinas rebobinadeiras para revisão automática de materiais auto-adesivos, filmes flexíveis ou bobinas de papel, largura máxima da bobina igual ou superior a 330mm, velocidade máxima igual ou superior a 300m/min.
8479.89.99 | Ex 984 - Sistemas de abastecimento de fluidos através de tambores e/ou tanques e/ou garrafas de gás e/ou bombas com painel de controle para alimentação de máquinas de enchimento de fluidos.
8480.71.00 | Ex 079 - Conjuntos de moldes para uso em injetoras de alta pressão, com 1 a 4 cavidades, confeccionados em aço especial e sistema de injeção com formas próprias, com ou sem canais quentes internos, com temperatura de operação entre 200 e 285ºC, com aplicação de tecnologias de fusão por laser ou tecnologias de brassagem, destinados à produção de painéis de portas e suas partes, para aplicação em veículos automotivos, de 1 a 3 cores em simultâneo ou de 1 a 2 cores com adição de borracha.
8480.71.00 | Ex 080 - Conjuntos de moldes para uso em injetoras de alta pressão, com 1 a 4 cavidades, confeccionados em aço especial e sistema de injeção com formas próprias, com ou sem canais quentes internos, com temperatura de operação entre 200 e 285°C, com aplicação de tecnologias de fusão por laser ou tecnologias de brassagem, destinados à produção de painéis de instrumentos e suas partes, para aplicação em veículos automotivos, de 1 a 3 cores em simultâneo ou de 1 a 2 cores com adição de borracha.
8480.71.00 | Ex 081 - Moldes de 24 cavidades para fabricação de tampas plásticas voltadas a embalagens PET para óleos comestíveis, dotados de sistema de moldagem por meio de elementos móveis com acionamento por mecanismo pneumático e monitoramento por sensores indutivos sincronizados com o controlador da máquina injetora, com machos, cavidades e demais componentes da zona moldante produzidos em aços especiais com revestimento especial de “dicronite” tipo DLC em base carbono; com sistema de ejeção hidráulico e sistema de injeção por meio de canais quentes internos com sensores térmicos em cada cavidade, utilizados para injeção de polietileno de alta densidade com capacidade de produção de até 21.600tampas/hora com ciclo abaixo de 4,0 segundos.
8480.71.00 | Ex 082 - Moldes de 32 cavidades para fabricação de tampas plásticas voltadas a embalagens PET para óleos comestíveis, dotados de sistema de moldagem por meio de elementos móveis com acionamento por mecanismo pneumático e monitoramento por sensores indutivos sincronizados com o controlador da máquina injetora, com machos, cavidades e demais componentes da zona moldante produzidos em aços especiais com revestimento especial de “dicronite” tipo DLC em base carbono; com sistema de ejeção hidráulico e sistema de injeção por meio de canais quentes internos com sensores térmicos em cada cavidade, utilizados para injeção de polietileno de alta densidade com capacidade de produção de até 28.800tampas/hora com ciclo abaixo de 4,0 segundos.
8480.71.00 | Ex 083 - Moldes de 96 cavidades 60V x 140H para injeção de preformas de politereftalato de etileno (PET) de 22gr com variação de peso de +/-0,20g; com capacidade de injeção de 96 peças por ciclo, e ciclo de 13.2 segundos; com placa extratora para retirada de preformas de 3 posições e "CoolPik" para extração de calor.
8480.71.00 | Ex 084 - Moldes de 72 a 144 cavidades, confeccionados em aço especial para injeção de preformas de politereftalato de etileno (PET) de 7,0g à 54g com variação de peso de até +- 0,60g, com capacidade de injeção de 72 às 144peças/ciclo, com placa extratora para retirada de preformas, "CoolPik" para extração de calor.
8480.71.00 | Ex 085 - Moldes de 72 a 144 cavidades (ColdHalf), confeccionados em aço especial para injeção de preformas de politereftalato de etileno (PET) de 7,0 a 54g com variação de peso de até +-0,60g, com capacidade de injeção de 72 a 144peças/ciclo, compostos de: placa de machos, placa extratora, placa de cavidades e placa "CoolPik" para refrigeração interna e extração das preformas.
8483.40.10 | Ex 095 - Reversores com redução real 3,03:1, e relação nominal 3:1, para acoplamento em motores diesel com potência máxima 75kW (0,0030kW/(r-min-1)) e rotação de saída máxima a 2500 rpm, destinados a aplicação em trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 096 - Reversores com redução real 5,06:1, e relação nominal 5:1, para acoplamento em motores diesel com potência máxima 78kW (0,031kW/(r-min-1)) e rotação de saída máxima a 2.500rpm, destinados a aplicação em trabalho contínuo em embarcações de uso marítimo e fluvial.
8483.40.10 | Ex 097 - Caixas de engrenagem para multiplicação de rotação e transmissão de torque, para aplicação em aero geradores, com 3 estágios de multiplicação sendo o primeiro de engrenagens planetárias e os demais de engrenagens helicoidais de eixos paralelos, com rotação nominal de entrada 16,7 revoluções por minuto (RPM), com relação de multiplicação de velocidade de 1:89,47, com torque nominal de entrada de 1.150kNm e com torque máximo de entrada de 2730.9kNm.
8483.40.10 | Ex 098 - Redutores de velocidade epicicloidais de 3 estágios, predispostos para serem acionados por motor hidráulico ou elétrico, com torque máximo de saída de 75.000Nm, redução 1:130 e rotação máxima na entrada de 3.000rpm.
8483.40.10 | Ex 099 - Redutores planetários compactos, possuindo múltiplos estágios, com freio de estacionamento multiplicador com força máxima de múltiplos estágios, com freio de estacionamento multiplicador com força máxima de 300Nm, relação de redução de 1:102,6 e torque de saída de 28,71kNm, motor hidráulico de pistões axiais tipo eixo inclinado, deslocamento volumétrico com máximo de 54,8cm3 por revolução, torque de 349Nm e pressão de 400bar.
8501.53.10 | Ex 003 - Motores elétricos submersos de corrente alternada, trifásico, com frequência de 60Hz, para tensão de 4.000V, potência de 240kW, 4 polos, fabricado em aço inox duplex, proteção tipo IP 68, utilizados no bombeamento de água do mar para acionamento de bomba centrífuga submersa.
8514.10.10 | Ex 072 - Fornos elétricos ajustáveis de 55 a 250 graus Celsius, infravermelho, isolamento térmico de alta temperatura, motores com 40kW, precisão de graduação de +0,1 grau Celsius, possuindo separador de produto com contador e resfriador automático, alimentado por esteira até a fase de embalagem.
8514.20.11 | Ex 003 - Fornos de indução à vácuo (VIM) para produção e refino de ligas metálicas, com 500kW de potência, capacidade de 1.500kg por corrida, com o reator alumonotérmico medindo 0,7m de diâmetro e 1,0m de altura, com produção de lingotes com dimensões aproximadas de 13” de diâmetro por 80” de altura, incluindo sistema dedicado de vácuo, sistemas de carregamento de moldes e carga metálica, painel elétrico, painel de comando e transformador dedicado com 600kVA e 460V e todos os seus acessórios indispensáveis à sua montagem e funcionamento.
8514.20.20 | Ex 006 - Fornos industriais contínuos, de micro-ondas, com frequência de 915MHz, com capacidade de descongelamento de 7.200 a 28.000kg/h a 300kW, de produtos cárneos, com quatro transmissores de micro-ondas de 75kW cada, com esteira plástica para transporte dos produtos, com sistema automático de limpeza, com sistema de refrigeração, com painel colorido de comando “touch screen”, com controlador lógico programável (CLP).
8514.40.00 | Ex 005 - Máquinas automáticas para têmpera por indução dos 5 munhões dos mancais principais, dos 4 moentes das bielas, do flange e da espiga de virabrequins de motores automotivos, com o virabrequim rotacionando durante a têmpera, para virabrequins com diâmetro de giro máximo de 240mm, comprimento máximo de 900mm e peso máximo de 55kg, equipada com uma unidade de têmpera por indução, com 5 unidades suspensas de indução; sistema de exaustão de névoa; plataformas elevadas de serviço integradas; painel de controle da máquina, com controlador lógico programável (CLP) e comando numérico computadorizado (CNC); unidade de resfriamento da ducha de água da têmpera; unidade de resfriamento do sistema elétrico; unidade de refrigeração (“Chiller”), com trocador de calor integrado, para resfriamento da água utilizada no resfriamento do sistema elétrico; painel de controle dos conversores de média frequência, dotado de 3 conversores com potência de 250kW cada e painel de inserção de parâmetros (IHM); sistema de medição e monitoramento de energia elétrica do processo de têmpera por indução, com banco de dados e “software” dedicado; interface mecânica e eletrônica para manipulador do tipo “gantry”, para carga e descarga de peça na máquina; sistema de autorevenimento (revenimento com o uso do calor residual) de virabrequim.
8515.80.90 | Ex 081 - Máquinas automáticas para soldar por indução, pastilhas de metal duro, “cermet” ou diamante policristalino (PCD) em serras circulares de diâmetro igual ou superior a 30mm e inferior ou igual a 2.200mm, com gerador de frequência com potência 5,6kW, com capacidade para soldar de 12 a 14dentes/min, com esteira transportadora dos dentes.
8607.99.00 | Ex 019 - Circuitos de via para detecção de trens do tipo CVCM (“Circuit de Voie à Capteur Metro”) com concepção de “falha segura”, baseados em circuito elétrico em até 7 frequências distintas, na faixa de áudio frequência de 8,2 à 12,3kHz e comparação de fase, transmissão através dos trilhos e sem juntas isolantes, sendo seus principais componentes: armário de circuito de via, racks transmissor, emissor, receptor e fonte de alimentação, cartões de regulagem, de receptores, de emissores, podendo conter ou não: transformadores de via, captores (antenas), transladores ativos, caixas de regulagem e circuitos LC.
8709.11.00 | Ex 009 - Tratores de manobras rodoferroviários com tração elétrica, motor de 12kW, 80VAC, largura 2.200mm, comprimento 1.830m, próprios para deslocamento a curtas distâncias de veículos leves sobre trilhos (VLTs), com capacidade de empurrar/rebocar 400 toneladas sem declive em via seca, velocidade máxima de 5km/h sem carga, 2km/h com carga, com barra de acoplamento, controle remoto, carregador de bateria e bateria adicional 420Ah, 80V.
9018.90.10 | Ex 024 - Bombas de seringa para infusão de anestesia intravenosa com módulo TCI diprifusor, para reconhecimento automático da concentração do medicamento; possui sistema para administrar propofol automaticamente durante a indução e manutenção da anestesia de acordo com a concentração alvo estipulada e dos parâmetros individualizados de cada paciente; função de ajuste da concentração do despertar do paciente durante a anestesia.
9022.90.90 | Ex 015 - Fontes de Raio X de alta energia, para instalações fixas e móveis, com console de controle com tela “touch screen”, gabinete modulador, cabos de ligação, refrigerador de água de 13kW de potência com controle de temperatura e faixa de operação entre -40/+55 C, mangueiras, módulo acelerador de elétrons refrigerado a água de 15kW de potência e unidade de refrigeração para geração de feixe de raios X.
9022.90.90 | Ex 016 - Módulos detectores individuais, para aquisição de imagens por raio X, compostos de cabos, softwares, placa de interface “Fiber Pro”, módulo de detector linear com 32 canais, profundidade do conversor ADC de 18 bits, dimensão do pixel de 4,6mm, temperatura de trabalho de -20 à 45ºC.
9027.10.00 | Ex 077 - Equipamentos de monitoramento de tendência de gases dissolvidos no óleo de transformador na faixa de 0-2000ppm através de medição combinada dos gases dissolvidos com medição de conteúdo de água no óleo na faixa de 0-100% (RH) precisão +-2% (RH).
9030.39.90 | Ex 018 - Capacitores e divisores padrão isolado a SF6, 1.000kV, 50/60Hz, DUAL de 20pF e 10pF e Tan Delta 10-5, com unidade secundária e cabos equipados com conectores para medição de tensão e capacitância e Tg Delta, utilizados com equipamentos de ensaio de extra alta tensão de 400 até 1.050kVca para medição de perdas em equipamentos de alta e extra alta tensão tais como cabos de energia, transformadores de instrumentos e de potência e a medição da tensão de ensaio.
9031.10.00 | Ex 083 - Máquinas automáticas para tensionar raios de rodas de bicicletas com diâmetro do aro da roda compreendida entre 16 e 28 polegadas, com capacidade de produção compreendida de 40 a 120 rodas por hora, com carregamento e descarregamento automático das rodas, contendo: trilhos, roletes, grampos de fixação do cubo, dispositivo de movimentação da roda, dispositivos de tensionamento dos raios, interface homem-máquina (IHM), sistemas elétrico, pneumático e de controle.
9031.10.00 | Ex 084 - Máquinas automáticas para estabilizar (balancear) rodas de bicicletas, com diâmetro do aro da roda compreendido entre 16 e 28 polegadas, com capacidade de produção de até 150 rodas por hora, com carregamento e descarregamento automático das rodas, contendo: trilhos; roletes de fixação da roda; batente; dispositivo de movimentação da roda; dispositivos de estabilização da roda; sistemas elétrico, pneumático e de controle.
9031.20.10 | Ex 018 - Equipamentos de simulação virtual de motores, transmissões e veículos baseado no conceito HIL (hardware-in-the-loop) que interage com dispositivos automotivos, sensores e atuadores através de conexões elétricas e protocolos de comunicação, para realização de testes funcionais sobre software embarcado nas centrais eletrônicas, composto por: módulo de processamento em tempo real, placas de entradas e saídas de sinais analógicos, digitais e de frequências (PWM).
9031.20.90 | Ex 132 - Bancos de testes e ensaios para desenvolvimento de conjunto de baterias, sistemas híbridos e elétricos de propulsão com a funcionalidade de trabalhar como fonte de alimentação DC configurável e bi-direcional de 300kW, tendo de 50 à 1000V e +/-300A de saída, trabalhando com uma alimentação de 440V/60Hz, com possibilidade de comunicação e aquisição de dados via interface CAN, configuração de parâmetros através de um display de LCD com interface gráfica no painel, sistemas de segurança incluindo detector de falha de terra, precisão de 0,1% do fundo de escala +-1 digito da tensão de saída e de tempo de subida menor de 2ms para uma variação de 10 à 90%.
9031.20.90 | Ex 133 - Câmaras de teste de vida útil de sistemas para aeronaves, composta de mesa vibratória de 30 x 30', computador de monitoramento, termopares, acelerômetro de vibração e sensores; vibração/aceleração superior a 50Grms, variação de temperatura com rate de 70ºC, mínimo e range de -100 a 200ºC.
9031.49.90 | Ex 259 - Aparelhos para verificação automática da dioptria, com marcação e posicionamento do centro óptico, com sensor com 108 múltiplos pontos de medição por meio de processo óptico, com variação de medição (esfera) de -25 a +25D, cilindro 0 a +-10D.
9031.49.90 | Ex 260 - Equipamentos para avaliação de geometria do veículo completo, com medição sem contato a laser tridimensional, para linha de produção de veículos, com avaliação de convergência total e individual dos eixos dianteiro e traseiro, com ou sem avaliação de cambagem individual e diferença de cambagem dos eixos dianteiro e traseiro, com ou sem avaliação do ângulo de desvio em marcha ("trust angle"), com painel de controle com PC e/ou CLP, com ou sem avaliação da altura do veículo, com ou sem avaliação do peso do veículo, com compensação de alinhamento do volante e sistema automático de centralização do veículo e ajuste entre eixos.
9031.49.90 | Ex 261 - Transdutores ópticos lineares de alta precisão para leitura e medição do posicionamento de eixos lineares através de leitor deslizante, com variação do comprimento de medição (curso útil) entre 50 até 4500mm, precisão entre +/-0,003mm até +/-0,005mm, com escala de medição incremental ou absoluta.
9031.49.90 | Ex 262 - Transdutores ópticos angulares de alta precisão para leitura e medição do posicionamento de eixos giratórios, com precisão entre +/-0,001mm até +/-0,005mm, com escala de mediação incremental ou absoluta. Ex 262 - Transdutores ópticos angulares de alta precisão para leitura e medição do posicionamento de eixos giratórios, com precisão entre +/-0,001mm até +/-0,005mm, com escala de medição incremental ou absoluta. (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 54, de 2015)
9031.49.90 | Ex 263 - Equipamentos para inspeção visual de garrafas vazias, modulares de alta velocidade, controlados por controlador lógico programável (CLP), contendo módulos de inspeção capazes de detectar as seguintes características: altura, diâmetro, cor e também as seguintes falhas: desgaste lateral, filmes plásticos e corpos estranhos dentro das garrafas, inspeção do bocal, base, pescoço e parede lateral da garrafa para detectar lascas, trincas, sujeiras e imperfeições estruturais, detritos e resíduos líquidos de qualquer espécie nas garrafas, através de câmeras, sensores de alta frequência e dispositivos de infravermelho, com capacidade máxima de 1.200garrafas/min, para garrafas com altura mínima igual ou superior a 100mm e máxima igual ou inferior a 400mm e diâmetro mínimo igual ou superior a 45mm e máximo igual ou inferior a 100mm, com sistema de rejeição automático para garrafas fora do padrão e monitor giratório sensível ao toque de 15".
9031.80.11 | Ex 005 - Dinamômetros para testes de sistema de freios de veículos automotores, para aplicações tais como testes do processo de frenagem, reproduzindo a quantidade de energia dissipada durante a frenagem, com inércia de 2.170kgm2, medição do torque de frenagem (máximo 35.000Nm), medição do nível de ruído de freio, controle do fluxo de ar de arrefecimento.
9031.80.99 | Ex 452 - Sistemas de monitoramento dos processos contínuos de máquinas, através de captura de imagens em vídeo, aplicados na fabricação de papel, transformação de papel, fabricação de plástico biaxial, fabricação de laminados, processos relacionados com a bobina, entre outros, compostos por: câmeras digitais de alta resolução com sistemas de limpeza das lentes externas, iluminação com LEDs através de sistema integrado de alimentação de energia, para registro de eventos de falha, uma ou mais estações de operação com computadores integrados para visualização e gravação de vídeo em tempo real, com ou sem caixas de conexões de energia, de sinais discretos e de fornecimento de água e ar, se aplicável, e infraestrutura metálica de suportes para as câmeras.
9031.80.99 | Ex 675 - Máquinas para controle e verificação visual e tátil de falhas de conformidade de aspecto em pneus agrícolas com diâmetro do aro entre 22,5 e 58 polegadas, largura externa entre 330 e 1.200mm, largura entre aros entre 200 e 1.000mm, altura da lateral do pneu entre 330 e 800mm e peso do pneu entre 115 e 1.000kg, na temperatura máxima de 60ºC, dotadas de: carro de transferência do pneu; módulo para suportar o pneu; posto de verificação; conjunto de pilotagem dos eixos da máquina com quadro de comando, interface homem-máquina e de comunicação com o sistema de gestão; e tempo de ciclo de 4 minutos incluindo carregamento e descarregamento.
9031.80.99 | Ex 676 - Bancadas hidráulicas automatizadas para teste de vazamento e limpeza do sistema hidráulico de aeronaves, próprias para fluidos sintéticos, com capacidade de vazão de 25 GPM e pressão de teste de vazamento de até 4500PSI.
9031.80.99 | Ex 677 - Equipamentos de teste e integração do sistema aviônico de aeronaves, com integração de interface de comunicação ARINC 429 entre os módulos e simulação das condições reais de voo.
9031.80.99 | Ex 678 - Equipamentos de teste e integração dos computadores de controle de voo de aeronaves, capazes de realizar testes integrados com até três computadores de controle de voo e de integração com os modelos matemáticos do projeto aviônico.
9031.80.99 | Ex 679 - Equipamentos de teste e integração do sistema de combustível de aeronaves, com módulo de operação "stand alone" e emulação de sinais interface aeronáutico tipo “Arinc” 429.
9031.80.99 | Ex 680 - Equipamentos automáticos para ensaios não-destrutivos, por meio de ultrassom, para detecção de defeitos internos, superficiais e subsuperficiais em camisas de cilindro em ferro fundido rugosas para motores automotivos, para camisas com diâmetro interno mínimo de 68mm, diâmetro externo máximo de 115mm, comprimento de 110 e 165mm, com capacidade de detecção de defeitos a partir de ø 0, 9mm, tempo de ciclo de 24s, com capacidade para medir 4 camisas simultaneamente, composto por um sistema de circulação de água e antioxidante em circuito fechado, um microcomputador industrial para coleta, avaliação e armazenamento de dados gerados, e um painel elétrico de comando e controle com controlador lógico programável.
9031.80.99 | Ex 681 - Dispositivos eletrônicos denominados ponta de prova para medida de taxa de absorção específica, com frequência de 10 até 6GHz, linearidade de +-0,2dB, faixa dinâmica de 10 até 100mW/g.

Art. 2º Os Ex-tarifários nº 062 da NCM 8475.29.10 e nº 871 da NCM 8479.89.99, constantes da Resolução CAMEX nº 20, de 13 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 17 de março de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8475.29.10 | Ex 062 - Máquinas para moldagem a quente para produção de garrafas de vidro com 12 seções incluindo base, seções modulares com mecanismos, colunas e superestrutura, capacitada para operar em gotas duplas ou triplas, com sistema de alimentação e distribuição de gota de vidro, transportador com empurrador eletrônico, painéis eletrônicos de controle e sincronismo, motores elétricos para acionamento de componentes periféricos, dispositivos intercambiáveis, painéis secundários de interface com o operador, sistema de transferência de garrafas para o forno de recozimento composto de dispositivo de transferência, transportador transversal e dispositivo enformador, com ou sem bomba de vácuo, módulo de lubrificação e módulo de ventilação.

8479.89.99 | Ex 871 - Máquinas de limpeza por remoção para as chapas de alumínio de largura mínima de 200mm e máxima de 650mm até 1.250mm; espessura mínima de 0,15mm e máxima de 0,30mm; velocidade máxima de 40cm/min até 210cm/min; pré-sensibilizadas, utilizadas na impressão gráfica em offset.

Art. 3º O Ex-tarifário nº 007 da NCM 8701.90.90, constante da Resolução CAMEX nº 35, de 28 de abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 29 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8701.90.90 | Ex 007 - Tratores florestais tipo "feller buncher" sobre rodas, com chassis articulado, utilizado para abate de árvores, com potência bruta do motor de 172 a 275HP, dotados de cabeçote "feller", capacidade de corte de 49 a 59cm e capacidade de acúmulo de 0,47 a 0,66m3.

Art. 4º O Ex-tarifário nº 612 da NCM 9031.80.99, constante da Resolução CAMEX nº 58, de 24 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

9031.80.99 | Ex 612 - Equipamentos verticais para medições de grandezas físicas em árvores de cames por meio de ferramental de precisão por meio do qual são obtidos requisitos mínimos de tolerância de diâmetro de 0,009mm, arredondamentos de 0,005mm, saídas para os mancais de extremidade de 0,02mm, saída a X-Y de 0,002mm, concentricidade de mancais adjacentes de 0,015mm e largura de mancais axiais de 0,02mm com um índice de capabilidade 1 Cg/Cgk com sistema de processamento e registro de dados de medições.

Art. 5º O Ex-tarifário nº 145 da NCM 8427.20.90, constante da Resolução CAMEX nº 80, de 11 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

8427.10.90 | Ex 108 - Plataformas de trabalhos aéreos, com lança principal articulada, sobre base giratória com capacidade de rotação de até 360º não contínuos, com braço articulante, acionadas por motor elétrico, autopropulsadas sobre rodas com controle automático de tração, controladas por "joystick", com elevação vertical da plataforma maior ou igual a 8,96m, mas inferior ou igual a 9,14m, e capacidade de carga sobre o cesto da plataforma de até 227kg.

Art. 6º Os Ex-tarifários nos 208 e 215 da NCM 8457.10.00 e nos 902 e 903 da NCM 8479.89.99, constantes da Resolução CAMEX nº 114, de 25 de novembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8457.10.00 | Ex 208 - Centros de usinagem CNC, programação simples em computador, utilizados para usinagem da parte superior e laterais dos perfis, por meio de fresa que gira de -15º a +195º, usina em 2 áreas de trabalho simultaneamente e/ou alternadamente, posicionamento da morsa automática sem interferência do operador, troca de 7 ferramentas no porta-utensílios, comando de controle numérico computadorizado, velocidades dos movimentos nos eixos X = 100m/min, Y = 33m/min e Z = 13m/min, cursos dos eixos X = 4.270mm, Y = 1.040mm e Z = 430mm, velocidade de giro pode ser controlada de 0 até 12.000rpm, ou de 0 até 18.000rpm.

8457.10.00 | Ex 215 - Centros de usinagem CNC, utilizados para usinagem da parte superior e das laterais dos perfis, por meio de fresa que gira de -15º a + 195º, usina em 2 áreas de trabalho simultaneamente e/ou alternadamente, posicionamento da morsa automática, sendo que o próprio centro define e movimenta as morsas sem a interferência do operador, troca de 7 ferramentas no porta-utensílios, comando de controle numérico computadorizado, velocidades dos movimentos nos eixos X = 100m/min, Y = 33m/min e Z = 13m/min, cursos dos eixos X = 7.270mm, Y = 1.040mm e Z = 430mm; a velocidade de giro pode ser controlada de 0 até 12.000rpm, ou de 0 até 18.000rpm.

8479.89.99 | Ex 902 - Máquinas lavadoras-varredeiras acionadas a gasolina, diesel ou GLP, com sistema de varrição e lavagem unificado utilizando um par de escovas cilíndricas, uma escova lateral, direção hidráulica com descarga manual do lixo de resíduos sólidos com capacidade de 31 litros e tanque de 360 litros para recuperação de água suja, faixa de limpeza de até 142cm, troca de lâminas de rodo consumíveis e escovas, sem a necessidade de ferramental.

8479.89.99 | Ex 903 – Máquinas-lavadoras e varredeiras acionadas a gasolina, diesel ou GLP, com sistema de varrição e lavagem unificado utilizando um par de escovas cilíndricas, uma escova lateral, direção hidráulica, reservatório de resíduos sólidos com capacidade de 110 litros, tanque de 276 litros para recuperação de água suja, faixa de limpeza de até 142cm, troca de lâminas de rodo e escovas sem a necessidade de ferramental.

Art. 7º Os Ex-tarifários nº 061 da NCM 8438.80.90 e nº 012 da NCM 8602.10.00, constantes da Resolução CAMEX nº 118, de 18 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2014, passam a vigorar com as seguintes redações:

8438.80.90 | Ex 061 - Combinações de máquinas para produção de pipocas aromatizadas e caramelizadas, automáticas e contínuas, com controlador lógico programável (CLP), capacidade de produção de aproximadamente 325kg/h de pipocas aromatizadas e aproximadamente 750kg/h de pipocas caramelizadas, compostas de: 1 elevador/alimentador de milho com capacidade de armazenagem temporária de 160kg; 1 estação contínua de aquecimento e consequente expansão do milho (forno rotativo de leito fluidizado), com capacidade de 90 a 340kg/h; 1 separador contínuo de milhos não expandidos, com capacidade de processamento de 295kg/h; 1 estação contínua para pulverização de óleos ou misturas semilíquidas, com capacidade de processamento de 295kg/h; 1 estação para armazenagem e homogeneização de óleos e misturas semilíquidas, com 2 tanques de aço inox encamisados com aquecimento elétrico, volume maior ou igual a 410 litros cada, misturadores e sistema de controle de temperatura; 1 transportador/elevador de pipocas até a área de aplicação de cobertura caramelizada, com largura maior ou igual a 254mm; 1 estação contínua de aplicação de cobertura caramelizada, com rosca transportadora com 230mm de diâmetro e 4.300mm de comprimento; 1 dispositivo para alimentação de castanhas à estação de aplicação de cobertura caramelizada, com transportador de rosca inclinada e capacidade de processamento de 320kg/h; 1 dispositivo de alimentação de lecitina (emulsificante) à estação de aplicação de cobertura caramelizada, com tanque misturador eletricamente aquecido; 1 estação de concentração da cobertura de caramelo com aquecimento a vapor, com capacidade de processamento maior ou igual a 500kg/h; 1 estação para armazenagem e homogeneização de xarope de caramelo, com 2 tanques de aço inox com aquecimento a vapor, volume de 560 litros cada, misturadores, controle de temperatura e sistema CIP (Clean In Place); 1 estação para refrigeração e desaglomeração das pipocas, com capacidade de processamento maior ou igual a 740kg/h.

8602.10.00 | Ex 012 - Combinações de máquinas, de aplicação exclusivamente ferroviária, para locomotivas diesel-elétricas com potência bruta superior a 4.400HP, constituídas de: um motor diesel com seu respectivo dispositivo de controle e conduites, 16 cilindros em "V", 4 tempos, com potência bruta de até 6.300 HP @ 1.050 RPM, acompanhado de silenciador fabricado em aço fundido e telas de aço-liga; painel microprocessado com interface à rede Arcnet e Ethernet, concentrador de entradas e saídas de sinais digitais/analógicos de frequência para controle da locomotiva; conjunto de 2 painéis de controle e interface homem-máquina microprocessados para integração e comando de todos os painéis e sistemas ligados às redes de comunicação da locomotiva; unidade de comando microprocessado da injeção eletrônica de motor diesel, com interface às redes de comando e controle da locomotiva; conjunto de 2 painéis eletrônicos tipo "cycle skipper" para controle dos motores elétricos auxiliares da locomotiva, integrados à rede ARCNET; painel microprocessado para comando, monitoramento, diagnóstico e controle do sistema de freio eletrônico da locomotiva; painel microprocessado com sistema redundante de transmissão e recepção de sinais de rádio para controle de locomotivas remotas; central de comando eletropneumático e válvula de controle do sistema de freio eletrônico destinado à transmissão dos sinais elétricos para o sistema de controle e sinais pneumáticos para os cilindros de freio da composição; conjunto de 3 painéis de controle dos sistemas de carregamento de bateria; alternador principal/auxiliar integrado a rede ARCNET; fonte de alimentação de potência para painéis e equipamentos eletrônicos, com tensão de entrada entre +25 e +85 Vdc, corrente de entrada de até 400mA e saídas de +5 V, -15 V, +15 V, +24 V e -24 V; sistema para gravação de eventos operacionais da locomotiva, destinado à detecção de falhas e investigação de causas de acidentes; dispositivo de comunicação instalado no último vagão do trem destinado à transmissão de informações via rádio para a locomotiva-líder sobre a integridade do acoplamento mecânico e pneumático de toda a composição, conforme norma MIL-HDBK-217; conjunto de diodos retificadores com corrente média direta de 3900A a uma temperatura de junção de 175ºC, capaz de resistir a 150 mil ciclos de variação de temperatura de até 90ºC para montagem em 3 painéis retificadores de corrente elétrica, destinado à conversão da corrente alternada em contínua e à alimentação dos circuitos de inversão de frequência; equipamento de comando-mestre da locomotiva, incluindo a aceleração, frenagem dinâmica e direção de movimento; dispositivo de inversão de circuitos de alimentação do alternador principal para partida do motor diesel; conjunto de 36 módulos IGBTs com tensão e frequência nominais de 2,5kV e 1.200A respectivamente, com capacidade de operar em temperaturas de -40ºC a 67ºC e 12 capacitores de potência, com tensão e corrente nominais de 2250µF, 1800V e 260A RMS contínuo respectivamente, para montagem em conjunto conversor de tensão e frequência utilizado para alimentação dos motores de tração de corrente alternada; conjunto de freio eletrodinâmico com múltiplas camadas de resistores e capacidade de dissipação de até 5 MW; 2 conjuntos de truques ferroviários não motorizados, fabricados em aço fundido em uma única peça com dimensões aproximadas de 3,0 a 6,1m x 2,03 a 3,2m x 0,9 a 1,3m (C x L x A) e peso unitário de 4 a 6,5t, sistema de suspensão, incluindo amortecedores, cilindros, conjunto interface entre plataforma da locomotiva e o truque; conjunto de ventilação de radiador, fabricado em aço, de até 72 polegadas de diâmetro externo, incluindo motor de acionamento de corrente alternada trifásica; 1 conjunto resfriador de óleo do tipo tubo-casco, projetado para resfriamento do óleo lubrificante do motor diesel, com núcleo fabricado em tubos de cobre sem costura, resistente à pressão aproximada de 255 PSI; 2 válvulas de controle de fluxo de água para os radiadores da locomotiva.

Art. 8º Os Ex-tarifários nº 046 da NCM 8477.90.00 e nº 001 da NCM 8514.10.90, constantes da Resolução CAMEX nº 12, de 05 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 06 de março de 2015, passam a vigorar com as seguintes redações:

8477.90.00 | Ex 046 - Fusos com perfis helicoidais para extrusora dupla rosca, construída em açoliga (inconell 625), com diâmetro entre 110 e 126mm e comprimento entre 82 e 138mm.

8514.30.90 | Ex 009 - Fornos elétricos automatizados para panificação com câmara operadas por convecção, em aço inoxidável, com a capacidade para 6 bandejas de pães de 13" x 18" com câmara de fermentação incorporada com capacidade para 18 bandejas de pães de 13" x 18", dotados de controles programáveis, "touch screen", controle automático de umidade relativa real, borrifador de névoa fina dentro da câmara de fermentação e sistema de filtragem de água.

Art. 9º O Ex-tarifário nº 147 da NCM 8460.21.00, constante da Resolução CAMEX nº 22, de 31 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 01 de abril de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

8462.21.00 | Ex 194 - Máquinas para curvar tubos com diâmetro máximo de 150mm, contendo comando numérico computadorizado (CNC), programável em 6 eixos sincronizáveis, com 13 eixos controlados, capacidade para curvar 2 raios diferentes (para diâmetro Máximo de 150mm), 3 raios diferentes (para diâmetro Máximo de 130mm) em sentido direito de curvatura, com sistema de curvamento de raio variável combinado.

Art. 10. Os Ex-tarifários nos 023 e 024 da NCM 8479.30.00, constantes da Resolução CAMEX nº 30, de 29 de abril de 2015, publicada no Diário Oficial da União de 30 de abril de 2015, passam a vigorar com as seguintes redações

8479.30.00 | Ex 023 - Prensas hidráulicas contínuas, para fabricação de chapas de fibra ou partículas de madeira encoladas, dotadas de conjunto transmissão de temperatura e pressão composto por prato, esteira e cinta de aço, abertura máxima de 100mm, com zonas distintas de aquecimento por óleo térmico e respectivo controle de temperatura; controle de pressão hidráulica através de servoválvulas, bombas e sensores distintos por zonas individuais ao longo da prensa, largura da prensa superior a 2.300mm com largura do painel variável entre 75% e 100% da largura prensa e comprimento do painel contínuo, capacidade de produção maior que 25m3/h e espessura de 6 a 40mm de MDP ou 2,5 a 38mm de MDF com tolerância aproximada de 0,20mm e sobre espessura máxima menor ou igual a 0,9mm, base 15mm, fator de prensagem menor que 7,1s/mm com espessura de 15mm e velocidade mecânica maior que 1.400mm/s em 3mm para painéis de MDF e fator de prensagem menor que 4s/mm com espessura de 15mm e velocidade máxima maior que 1.200mm/s para painéis de MDP, com dispositivo de pré-seletor de colchão com detector de metais e dispositivo dedicado de detecção e combate a incêndio através de sensores de chama e bicos de nebulização embutidos na prensa. (Redação anterior: pré-selador).

8479.30.00 | Ex 024 - Prensas para desfibramento de madeira dura ("hardwood") sem casca, com capacidade de produção mínima aproximada de 21t/h, com matriz plana estática em forma de disco com diâmetro de 1.250mm, com cabeçote giratório de 4 roletes, com sistema de lubrificação central de rolos por graxa, resfriador de óleo, sistema hidráulico para regulagem automática da pressão e da distância entre cabeçote e a matriz, potência de 400kW, sistema de detecção de faísca e extinção de incêndio, painéis de comando e controle equipados com controlador lógico programável (CLP).

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ARMANDO MONTEIRO

Este texto não substitui o publicado no DOU.