# RETIFICAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 32, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006

- Ano: 2006
- Numero: 32
- Anexo: 0
- Publicacao: 2008-03-24
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 77

RETIFICAÇÃO
(Publicada no D.O.U., de 24 de março de 2008)

Art. 5º Na Resolução CAMEX nº 32, de 30 de outubro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 31 de outubro de 2006:

Onde se lê:

8483.40.10 | Ex 013 - Redutores de velocidade, do tipo "montado sobre o eixo", com transmissão de torque realizado por 2 engrenagens pinhão auto balanceadas com relação de redução de 1:2480, potência de 240kW e torque máximo de 1:132.800Nm

Leia-se:

8483.40.10 | Ex 013 - Redutores de velocidade, do tipo "montado sobre o eixo", com transmissão de torque realizado por 2 engrenagens pinhão auto balanceadas com relação de redução de 1:2606,34, potência de 240kW e torque máximo de 1:132.800Nm

Onde se lê:

8413.70.90 | Ex 020 - Bombas centrífugas verticais de alta rotação com engrenagem multiplicadora interna para transferência de água de lavagem, acionada por motor elétrico do tipo indução trifásico, com vazão de operação de 37,4m³/h, pressão de sucção de 7,0kgf/cm², temperatura de operação de 98°C e pressão de descarga de 115,0kgf/cm²

Leia-se:

8413.70.90 | Ex 020 - Bombas centrífugas verticais de alta rotação com engrenagem multiplicadora interna para transferência de água de lavagem, acionada por motor elétrico do tipo indução trifásico, com vazão de operação de 37,4m³/h, pressão de sucção de 7,0kgf/cm², temperatura de operação de 40°C e pressão de descarga de 115,0kgf/cm²

Onde se lê:

8413.70.90 | Ex 021 - Bombas centrífugas verticais de alta rotação, com engrenagem multiplicadora interna para transferência de hidrocarbonetos, acionadas por motor elétrico, do tipo indução trifásico, com vazão de operação de 35m³/h, pressão de sucção de 0,8kgf/cm², temperatura de operação de 68ºC e pressão de descarga de 22,3kgf/cm²

Leia-se:

8413.70.90 | Ex 021 - Bombas centrífugas verticais de alta rotação, com engrenagem multiplicadora interna para transferência de hidrocarbonetos, acionadas por motor elétrico, do tipo indução trifásico, com vazão de operação de 35m³/h, pressão de sucção de 0,7kgf/cm², temperatura de operação de 68ºC e pressão de descarga de 23,4kgf/cm²

Onde se lê:

8413.70.90 | Ex 022 - Bombas centrífugas verticais de alta rotação com engrenagem multiplicadora interna para transferência de amina, acionadas por motor elétrico, tipo indução trifásico, com vazão de operação de 29,1m³/h, pressão de sucção de 10,1kgf/cm², temperatura de operação de 87°C e pressão de descarga de 110,3kgf/cm²

Leia-se:

8413.70.90 | Ex 022 - Bombas centrífugas verticais de alta rotação com engrenagem multiplicadora interna para transferência de amina, acionadas por motor elétrico, tipo indução trifásico, com vazão de operação de 29,6m³/h, pressão de sucção de 10,7kgf/cm², temperatura de operação de 57°C e pressão de descarga de 127,6kgf/cm²

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.