# RESOLUÇÃO Nº 11, DE 28 DE MARÇO DE 2003

- Ano: 2003
- Numero: 11
- Anexo: 0
- Publicacao: 2003-04-01
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 311

RESOLUÇÃO N º 11, DE 28 DE MARÇO DE 2003
(Publicada no D.O.U. de 01/04/2003)

Verificar alterações promovidas pelas Resoluções:

Resolução Camex nº 13, de 2003, art. 06

Resolução Camex nº 16, de 2003, art. 05

Resolução Camex nº 21, de 2003, art. 03

Resolução Camex nº 29, de 2003, art. 08

Resolução Camex nº 05, de 2004, art. 01

Resolução Camex nº 23, de 2004, art. 03

Resolução Camex nº 33, de 2004, art. 05

Resolução Camex nº 32, de 2006, art. 02

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no exercício da atribuição que lhe confere o § 3° do art. 6º do Decreto n° 3.981, de 24 de outubro de 2001, e tendo em vista o disposto no inciso XIV do art. 2° do mesmo diploma legal,

R E S O L V E, ad referendum da Câmara:

Art. 1º Ficam alteradas para 4% (quatro por cento), até 31 de dezembro de 2004, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8412.21.10(BK) | Ex 001 – Cilindros hidráulicos com pressão máxima de trabalho igual ou superior a 10.300kPa (1.500psi)
8412.21.90(BK) | Ex 001 – Motores hidráulicos de pistões axiais de deslocamento volumétrico máximo igu al ou superior a 51 cm³ por revolução e torque máximo igual ou superior a 278Nm, para transmissões óleo-hidráulicas em circuito fechado
8421.19.90 (BK) | Ex 002 – Separadoras centrífugas para caulim, contendo sensores de vibração, pressão do óleo e de velocidade, sistema de monitoramento de boquilhas, motor com potência igual ou superior a 135kW, rotação do rotor igual ou superior a 3600rpm a 60Hz, diâmetro do rotor igual ou superior a 1.000mm, peso do rotor igual ou superior a 1.500kg, com capacidade nominal para 200 m3/h de vazão, concentrando sólidos variando de 5 a 30% em volume, compatível para a classificação de partículas na faixa de 0,1 mícron
8422.40.90 (BK) | Ex 013 – Máquinas horizontais para embalar luvas cirúrgicas, que dobram automaticamente a primeira embalagem, com papel adesivo especial de grau cirúrgico, dois rolos para conformação do invólucro, controlador lógico programável (CLP), dupla pista e capacidade máxima de produção igual ou superior a 200 pares de luvas por minuto
8451.10.00(BK) | Ex 001 – Máquinas industriais para lavar a seco e desengordurar têxteis, couros e peles, com capacidade máxima de 19 kg por ciclo e velocidade de lavagem de 40 rpm, dotados de circuito fechado de calor
8454.30.10(BK) | Ex 003 – Máquinas para fundição sob pressão, por injeção de alumínio em câmara fria, horizontal, com capacidade de fechamento igual ou superior a 800 toneladas, com carregador, recipiente aquecido para metal, válvulas proporcionais, aplicador de desmoldante e aquecedor/resfriador de moldes
8455.30.90(BK) | Ex 005 – Cilindros para laminadores quadruo reversíveis, de aço forjado ligado RO 169 com 2% de cromo-molibidenio refinado por Eletro Slag Remeltin (ESR), com diâmetro igual ou superior a 180mm e comprimento igual ou superior a 1540mm
8458.11.90(BK) | Ex 007 – Centros de torneamento horizontal para peças metálicas, com comando numérico computadorizado (CNC), para tornear, furar, fresar e rosquear (inclusive fora de centro), com diâmetro máximo torneável igual a 540mm, comprimento máximo torneável igual a 1018mm, cursos dos eixos X, Y, Z iguais a 530mm, 160mm e 1065mm, respectivamente, eixo B com inclinação de 225º e precisão de posicionamento de 0,001º, eixo C com inclinação de 360º e precisão de posicionamento de 0,001º, rotação máxima do fuso igual a 5000rpm, com sistema de troca automática de ferramentas, com magazine com capacidade para 20 ou mais ferramentas, dotado de ferramentas rotativas, potência do motor principal 22 kW e potência do motor de acionamento das ferramentas igual ou superior a 15 kW
8461.50.20(BK) | Ex 001 – Máquinas automáticas para seccionar pontas de válvulas de motores de combustão interna, contendo disco de corte com nitreto cúbico de boro, dispositivos de carga e descarga e tolerância de corte igual ou melhor que 0,05mm
8462.91.19(BK) | Ex 002 – Prensas hidráulicas para produzir discos abrasivos de diâmetro variando entre 180 e 230mm, força de fechamento de estampagem igual ou superior a 750 toneladas (7350kN) e comando numérico computadorizado (CNC)
8464.90.90(BK) | Ex 001 – Máquinas dressadoras de rebolos de diamante com diâmetro compreendido entre 75 e 300mm, largura igual ou superior a 50mm e rotação de trabalho variando de 375 a 2900rpm
8465.91.90(BK) | Ex 001 – Serras alternativas múltiplas automáticas para cort es de tiras de madeira, com precisão igual ou superior a 0,3mm, capacidade de realizar dez ou mais cortes simultâneos e altura de corte máxima igual ou superior a 250mm
8477.10.91(BK) | Ex 006 – Máquinas automáticas para injetar e formar tampas plásticas em material destinado à produção de embalagens cartonadas do tipo "Tetra Pak", utilizadas no processo de envase de produtos alimentícios, com controlador lógico programável (CLP) e capacidade de produção igual ou superior a 60 unidades por minuto
8479.89.99(BK) | Ex 036 – Sacudidores para vibrar a mesa e o rolo cabeceira de máquina de fabricação de papel ou celulose
8479.89.99(BK) | Ex 037 – Máquinas para carregar cartuchos de munições, providas de alimentador de estojos, alimentador de pólvora, alimentador de projéteis, prensa para engastar e fechar (crimpar) os cartuchos e dispositivo para extração dos cartuchos, com capacidade igual ou superior a 60 golpes por minuto a cada lado do êmbolo
8483.40.10(BK) | Ex 001 – Redutores de acionamento direto para moinhos tubulares, com redução principal feita por 4 eixos, de relação de redução não inferior a 5 e não superior a 12, com módulo de pinhão de saída igual ou superior a 18mm, 2 estágios de redução, pinhões auto-alinhantes, redutor auxiliar, sistema de lubrificação, freio de dupla sapata com acionamento eletro-ecânico e freio centrífugo
8709.19.00(BK) | Ex 001 – Veículos articulados, autopropulsados, sobre rodas, rebaixados, com direção lateral, equipados com tanques para transporte de lubrificantes, utilizados em minas subterrâneas, com altura igual ou inferior a 2140mm e largura igual ou inferior a 2100mm, raio mínimo de curvatura de 40º, com acionamento por motor a diesel, com potência igual ou superior a 82HP
9031.10.00(BK) | Ex 002 – Máquinas automáticas para balanceamento estático e dinâmico em pneumáticos radiais de automóveis de passageiros e caminhonetes, com aplicador de tinta de balanceamento no próprio pneu, detector de diâmetro de talões e controlador lógico programável (CLP)
9031.80.90(BK) | Ex 019 – Instrumentos portáteis para auto-diagnóstico e análise de veículos, contendo conector de diagnóstico de 18 pinos Mini-SNAP, tela de cristal líquido de 12,5 polegadas, do tipo "touch screen", alimentação de 100 a 240 VCA, 12 VCC ou 24 VCC, bateria com 3,5 horas de autonomia em "stand by", porta serial RS-232 9 pinos Sub-D, porta serial infra-vermelho para impressora, interface para rede LAN RJ45, interface USB, saída de vídeo de 15 pinos Sub-HD, unidade para leitura de DVD/CD, entrada e saída de áudio

Art. 2° Ficam alteradas para 4% (quatro por cento), até 31 de dezembro de 2004, as alíquotas a d valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes componentes dos Sistemas Integrados (SI).

§ 1º O tratamento tributário previsto neste artigo somente se aplica quando se tratar da importação da totalidade dos componentes especificados em cada sistema, a serem utilizados em conjunto na atividade produtiva do importador.

§ 2º Os componentes referidos no parágrafo anterior podem estar associados a instrumentos de controle ou de medida ou a acessórios, tais como condutos e cabos elétricos, que se destinem a permitir a sua operação, desde que mantida a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) indicada.

(SI -181) : Sistema integrado para embalar nitrocelulose umectada em álcool, em caixas de papelão, com capacidade de 1.000 kg/h em base seca, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
7309.00.90 | 708 | 1 balança automática do tipo caçamba
8423.82.00 | 702 | 1 alimentador intermediário
8428.39.20 | 721 | 2 transportadores por roletes, acionados por motor elétrico
8428.39.90 | 729 | 1 estação de recebimento com vibrador pneumático
8428.39.90 | 730 | 2 transportadores por roletes
8428.39.90 | 731 | 3 transportadores helicoidais
8479.89.12 | 709 | 1 distribuidor de nitrocelulose com acionamento elétrico e pneumático
8481.80.99 | 707 | 3 válvulas de bloqueio, acionadas pneumaticamente

(SI -182) : Sistema integrado de transporte automático de bobinas de materiais têxteis (mechas ou fios), entre dois pontos de proce ssamento, de ação contínua ou descontínua, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8448.11.90 | 701 | 1 limpadora de tubos com restos de mecha, com painel de comando integrado (CLP) para controlar e comandar a unidade transportadora e limpadora de tubos
8448.11.90 | 702 | 1 unidade transportadora com trilhos, suportes, motorização, corrente de transporte e lubrificação automática

(SI -183) : Sistema integrado de manipulação de bobinas de fios, com paletização automática, com ou sem transferidor automático de paletes, esteiras de acumulação e transporte para integrar o processo de vaporização, envolvimento com plástico, pesagem e etiquetagem automáticas dos paletes prontos, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8422.40.90 | 722 | 1 envolvedora rotativa automática
8423.82.00 | 704 | 1 subsistema automático de pesagem e identificação de paletes, com balança de paletes, impressora de etiquetas, etiquetadora automática e esteiras transportadoras
8428.90.90 | 772 | 1 subsistema com uma ou mais esteiras de rolo motor para acumulação e transporte, com carro transferidor
8428.90.90 | 773 | 1 subsistema paletizador automático de bobinas com um ou mais manipuladores
8537.10.20 | 776 | 1 painel de comando, com unidade central computadorizada, controladora de processos

(SI -184) : Sistema integrado para montagem de transmissões, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8428.20.90 | 713 | 1 transportador paletizado com 10 estações, composto de 6 módulos e estrutura de aço, com arraste dos paletes por meio de correntes com roletes e unidades de parada dos paletes em cada estação de trabalho, 4 unidades de transferência de paletes por roletes, acionados pneumaticamente e 4 unidades de tracionamento de corrente, sistema de controle CLP, dispositivos para indexação das peças e suporte para peças dispostas ao longo da linha
8463.90.90 | 701 | 1 módulo de trabalho para montagem de peças da transmissão
8463.90.90 | 702 | 1 sistema de inserção de rolamento de carcaça do bloco da transmissão, com prensa pneumática de bancada, acionamento bi-manual e carga e descarga manual
8467.29.92 | 701 | 1 estação para parafusamento do corpo com torque controlado, com 6 canhões, sistema de controle individual com display dedicado e CLP, alimentação automática de parafusos, panela vibratória, grupo de disparo pneumático e banco de válvulas pneumáticas
8467.29.92 | 702 | 1 módulo de parafusamento elétrico vertical, com controle de torque
8479.89.99 | 944 | 1 máquina para carga de óleo de transmissão, com válvulas e transdutor de pressão, sistema de ajuste de carga e controle CLP e pistola de injeção de óleo
8479.89.99 | 945 | 1 máquina para carga de óleo de transmissão, com válvulas e transdutor de pressão, sistema de ajuste de carga e controle CLP e pistola de injeção de óleo
8479.89.99 | 946 | 1 sistema de aplicação de selante líquido (RTV), composto de robô cartesiano de 3 eixos, bomba de injeção de selante de acionamento pneumático, para alimentação a partir de tambor
9026.10.19 | 702 | 1 estação para teste de vazamento por queda de pressão, com pistola de conexão à peça de acionamento pneumático, comando equipado com pressostato, válvulas pneumáticas e display
9026.10.19 | 703 | 1 estação para teste de vazamento por queda de pressão, com pistola de conexão à peça de acionamento pneumático, comando equipado com pressostato, válvulas pneumáticas e display
9031.20.90 | 702 | 1 bancada de teste de vida de transmissões, com carga e descarga manual
9031.20.90 | 703 | 1 estação de bancada para teste funcional de rotação da transmissão
9031.20.90 | 704 | 1 estação de teste funcional de transmissões, com transdutor para medição do RPM e sistema de controle "touch screen"

(SI -185) : Sistema integrado para laminação por extrusão de filmes plásticos com alumínio, de cinco ou mais camadas, inclusas as de adesivo, com largura máxima igual ou superior a 1400mm e velocidade máxima de projeto igual ou superior a 250 metros por minuto, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8419.89.20 | 701 | 1 estufa de aquecimento, temperatura máxima de 120ºC câmara com 5.200mm de comprimento, divididos em duas zonas independentes de temperatura
8420.10.90 | 712 | 2 unidades laminadoras com aplicação da resina adesiva por extrusão, com cilindro de aquecimento, cilindro de resfriamento por água gelada e refilador
8477.20.10 | 709 | 1 co-extrusora dupla, para aplicação de LDPE entre os filmes, com molde labial e controle constante da espessura da resina pela variação da folga entre os lábios
8477.20.10 | 710 | 1 extrusora, para aplicação de LDPE entre os filmes, com molde labial e controle constante da espessura da resina pela variação da folga entre os lábios
8479.89.99 | 947 | 1 desenroladeira dupla, para bobinas de alumínio, com diâmetro até 1000mm, peso até 2000kg, com tensionador, alinhador da chapa e troca automática sem parada ou redução de velocidade
8479.89.99 | 948 | 1 enroladeira dupla, para bobinas com o produto final, com diâmetro até 1200mm, peso até 2000kg, com troca automática sem parada ou redução de velocidade
8479.89.99 | 949 | 2 desenroladeiras duplas, para as bobinas de polietileno, com diâmetro até 1200mm, peso até 1700kg, com tensionador, alinhador do filme e troca automática sem parada ou redução da velocidade
8537.10.90 | 719 | 1 sistema de comando elétrico, provido de 12 painéis principais, 5 painéis para os geradores corona e 3 postos de operação
8543.89.99 | 708 | 5 geradores Corona, para tratamento superficial dos filmes
9031.80.90 | 730 | 3 medidores de espessura

(SI -186) : Sistema integrado de preparação de "pellets" de ferro, por redução direta à gás, destinado à unidade de produção de placas de aço de capacidade igual ou superior a 1,5 milhões de toneladas por ano, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8413.81.00 | 705 | 1 subsistema de tratamento de água
8419.89.99 | 761 | 1 reator duplo para redução química de óxido de ferro, através de energia térmica, com dispositivo de carga e descarga e vaso de resfriamento
8421.39.90 | 720 | 1 subsistema de tratamento de gás contendo grupo ciclone, trocador de calor, pré- aquecimento, exaustão, regenerador de gás, compressores e injeção de oxigênio
8421.39.90 | 721 | 1 unidade de reforma catalítica de gás e recuperação de calor
8428.39.20 | 722 | 1 subsistema de manuseio e transporte constituído de correias transportadoras do tipo rolos, elevador de caçamba, dispositivo de alimentação, peneiras vibratórias, caçambas e silos, unidade de despoeiramento tipo ciclone, dispositivo de pesagem do fluxo de minério e dispositivo de retirada de amostra
8537.10.90 | 720 | 1 subsistema eletrônico para supervisão, contendo controladores lógicos programáveis (CLP), microcomputador e equipamentos de automação
8537.20.00 | 705 | 1 subsistema de alimentação elétrica

(SI -187) : Sistema integrado para montagem de motores a combustão de baixa potência, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8463.90.90 | 703 | 1 unidade de inserção do retentor do eixo no cilindro, através de prensa de bancada pneumática, com carga e descarga manual
8463.90.90 | 704 | 1 unidade de inserção do retentor e alavanca do governo da flange, através de prensa de bancada pneumática, com carga e descarga manual
8463.90.90 | 705 | 1 unidade de inserção pino do eixo de comando, através de prensa de bancada pneumática, com carga e descarga manual
8463.90.90 | 706 | 1 unidade de posicionamento de molas das válvulas do cabeçote, em condições de montagem, através de prensa de bancada pneumática, com carga e descarga manual
8467.29.92 | 703 | 1 estação com parafusadeira pneumática múltipla com 6 fusos para torque dos parafusos do cabeçote, com acionamento manual e trabalho na posição vertical
8467.29.92 | 704 | 1 estação com parafusadeira pneumática múltipla com 6 fusos para torque dos parafusos da flange, com acionamento manual e trabalho na posição vertical
9031.80.90 | 731 | 1 dispositivo de calibragem com relógio comparador para inspecionar altura do MCR, com carga e descarga manual

(SI -188) : Sistema integrado para montagem de motores a combustão de baixa potência, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8428.20.90 | 714 | 1 transportador de taliscas com estrutura de aço, dividido em 2 seções de 61 metros e de 73 metros, com 3 "drivers" para tracionamento de esteira, comando CLP, botoeiras, 2 inversores de freqüência para ajuste da velocidade da esteira, módulos de suporte ferramental nas estações manuais de trabalho com 30 parafusadeiras pneumáticas e 5 marteletes pneumáticos
8443.59.90 | 702 | 2 unidades impressoras de etiquetas por termotransferência, para imprimir identificação e número de série, com resolução de 400 DPI
8459.69.00 | 701 | 1 dispositivo pneumático de bancada para inserir pino do pistão, com acionamento bi-manual dispositivo de indexação da peça e cilindro pneumático
8463.90.90 | 707 | 1 unidade de inserção do retentor de óleo no cilindro, através de prensa pneumática de bancada com acionamento bi-manual, dispositivo para indexação da peça e dispositivo pneumático para lubrificar o cilindro por "spray"
8463.90.90 | 708 | 1 unidade de inserção do retentor na flange, através da prensa pneumática de bancada, com acionamento bi-manual e dispositivo de fixação
8463.90.90 | 709 | 1 unidade de montagem dos anéis de pistão, montado sobre bancada, com 12 posições de armazenamento de anéis
8463.90.90 | 710 | 1 unidade para estampar número de modelo na tampa de válvulas, através de prensa pneumática de bancada
8463.90.90 | 711 | 1 unidade para montagem da alavanca do governo no cilindro, através de prensa de bancada pneumática com acionamento bi-manual e dispositivo de indexação de peça
8463.90.90 | 712 | 1 unidade para montagem do governo na flange, através de prensa pneumática de bancada com acionamento bi-manual e dispositivo de fixação da peça montado sobre molas
8467.29.92 | 705 | 1 dispositivo de bancada de acionamento pneumático com 2 módulos de parafusamento da vela do cabeçote, com acionamento bi-manual, 2 dispositivos de indexação de peça e válvulas pneumáticas montadas no dispositivo
8467.29.92 8467.29.92 8467.29.92 | 706 707 708 | 1 dispositivo de bancada de acionamento pneumático para parafusar tubo de admissão no carburador, com dispositivo de indexação de peça e 2 parafusadeiras pneumáticas com controle de torque 1 estação com parafusadeira elétrica múltipla para torque dos parafusos do cabeçote, com 8 fusos montados em estrutura de alumínio e aço com sustentação por balancin pneumático 1 estação com parafusadeira elétrica múltipla para torquear flange ao cilindro, com 6 fusos montados em estrutura de alumínio e aço, com sustentação por balancin pneumáticos e botoeiras
8467.29.92 | 709 | 1 estação com parafusadeira elétrica reta com painel de controle para inspecionar torque da ventoinha
8467.29.92 | 710 | 1 estação com parafusadeira elétrica reta com sistema de controle para torque da ventoinha
8467.99.00 | 701 | 1 sistema automático de alimentação de parafusos, composto por silo de estoque, panela vibratória e grupo de disparo pneumático do parafuso da ignição eletrônica
8467.99.00 | 702 | 1 subsistema automático de alimentação de parafusos, composto por silo de estoque, panela vibratória e grupo de disparo pneumático do parafuso da carcaça do motor
8479.89.99 | 950 | 1 dispositivo pneumático em pedestal para lubrificação do eixo de comando, com bico "spray" e painel de dosagem de óleo EFD
8479.89.99 | 951 | 1 dispositivo pneumático para lubrificação por "spray" do eixo, com 3 painéis de dosagem e 6 "bicos-spray", controlados por CLP
8479.89.99 | 952 | 1 estação de drenagem de combustível do motor, com parafusadeira pneumática, dispositivo de coleta e sucção do combustível, reservatório e painel elétrico montados em estrutura com rodas
8479.89.99 | 953 | 1 estação tipo bancada para magnetizar a ventoinha, com 2 dispositivos para posicionar peça com sensor de presença e indutor montado em gaveta deslizante de acionamento pneumático, unidade de refrigeração em circuito fechado
9031.20.10 | 701 | 1 subsistema para teste funcional a quente de motores, com 2 estações duplas tipo pórtico de carga e descarga de peças, 1 estação dupla para conexões e partida do motor com acionamento pneumático, 1 estação dupla para monitoramento e ajuste do RPM, 1 estação dupla de drenagem do combustível, estrutura com enclausuramento e saída para exaustão, com mesa giratória indexada de 16 posições com dispositivos para fixação das peças, 2 transportadores paletizados em perfil de alumínio com 20 metros de comprimento cada, em "Loop" fechado, com esteira de tracionamento de plástico e um total de 24 "pallets" com suporte de alumínio e 1 "scanner" fixo para leitura de código de barras
9031.20.90 | 705 | 1 dispositivo para teste de ignição eletrônica, com unidade de tracionamento do eixo do motor, com painel de controle de passo tipo gabinete e módulo de teste com lâmpadas sinalizadoras
9031.20.90 | 706 | 1 estação para teste funcional a quente de bancada para inspecionar velocidade do motor, com dispositivo de indexação de peça pneumático e motor hidráulico para iniciar o teste acoplado à polia de partida do motor a combustão, sistema elétrico com indicador de RPM (tacômetro) e unidade hidráulica

(SI -189) : Sistema integrado para montagem de transmissões, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8428.20.90 | 715 | 1 transportador de esteiras com 20 metros de comprimento
8428.20.90 | 716 | 2 unidades do transportador de correia com 4 metros de comprimento
8463.90.90 | 713 | 1 unidade de inserção da chaveta no eixo da polia de transmissão, com dispositivo de fixação da peça, realizado por prensa de bancada de bancada pneumática
8463.90.90 | 714 | 1 unidade de inserção de "o'ring" na alavanca da transmissão, montada sobre bancada com panela vibratória para alimentação automática do "o'ring"
8463.90.90 | 715 | 1 unidade de inserção de anel elástico no eixo, com dispositivo de indexação da peça deslizante tipo gaveta, realizado por prensa de bancada pneumática, com carga e descarga manual da peça
8463.90.90 | 716 | 1 unidade de inserção de arruela no eixo de engate da transmissão, com dispositivo para indexação das peças, realizado por prensa de bancada pneumática, com carga e descarga manual
8463.90.90 | 717 | 1 unidade de montagem de bucha na flange de transmissões , com dispositivo de indexação da peça montado sobre molas, realizado por prensa hidráulica de bancada, de acionamento bi- manual, com carga e descarga manual da peça
8467.29.92 | 711 | 1 estação com parafusadeira pneumática múltipla com 17 eixos, para torque dos parafusos da flange, em estrutura de alumínio, com dispositivo de indexação da peça, montado sobre guias lineares tipo gaveta, com barreira óptica de proteção e pulmão de ar com capacidade de 150psi
8479.50.00 | 703 | 2 subsistemas de aplicação de selante líquido (RTV), composto de robô cartesiano de 3 eixos com controlador, bomba de injeção de selante acionada pneumaticamente, para alimentação a partir de tambor, carga e descarga manual da peça
8479.89.99 | 954 | 1 estação para carga de óleo em transmissões, com pistola de acionamento pneumático e sistema de controle em pedestal
8479.89.99 | 955 | 1 estação para carga de óleo em transmissões, com pistola de acionamento pneumático e sistema de controle, montado em pedestal
8479.89.99 | 956 | 1 unidade de carga de óleo secundário do sistema
9026.10.19 | 704 | 1 estação para teste de vazamento por queda de pressão, com pistola de conexão à peça de acionamento pneumático e painel equipado com pressostato e válvulas pneumáticas, com sistema automático de programação e "display"
9026.10.19 | 705 | 1 estação para teste de vazamento por queda de pressão, com pistola de conexão a peça de acionamento pneumático, com pressostato e válvulas pneumáticas e "display"
9031.20.90 | 707 | 2 estações para teste funcional de transmissões, com acionamento de motor elétrico, com dispositivo de fixação da peça acionado pneumaticamente e monitoramento da rotação da peça em teste

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO FURLAN
Presidente da Câmara

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.