# RESOLUÇÃO Nº 48, DE 11 DE JULHO DE 2011

- Ano: 2011
- Numero: 48
- Anexo: 0
- Publicacao: 2011-07-12
- Situacao: Em vigor
- ID no banco: 954

RESOLUÇÃO Nº 48, DE 11 DE JULHO DE 2011
(Publicada no D.O.U. de 12/07/2011)

Altera para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2012, as alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2o do mesmo diploma legal,

CONSIDERANDO as Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10 e 57/10 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL - CMC e os Decretos no 5.078, de 11 de maio de 2004, e no 5.901, de 20 de setembro de 2006,

RESOLVE, ad referendum do Conselho:

Art. 1o Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2012, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários:

NCM | DESCRIÇÃO
8407.90.00 | Ex 002 – Motores de pistão alternativo, de ignição por centelha (ciclo Otto), a gás natural, com potência igual ou superior a 500HP
8408.10.90 | Ex 027 – Motores marítimos de pistão, de ignição por compressão (ciclo diesel), para propulsão de embarcações, de fixação interna ao casco, com 6 cilindros em linha com potência entre 230 a 480HP, com velocidade máxima do motor entre 2.600 a 3.400rpm, com injeção direta de combustível do tipo "Common Rail", com diâmetro do pistão de 102mm, curso do pistão de 120mm, capacidade volumétrica de 5,9L com turbocompressor e resfriador do ar de admissão com passagem de água, display de monitoramento eletrônico, relógio medidor de velocidade, manete de comando dos motores, com capacidade para utilização de transmissão direta tipo "pé de galinha" ou transmissão tipo azimutal ou transmissão de rabeta
8408.10.90 | Ex 028 – Motores marítimos eletrônicos, de 4 tempos, com ignição por compressão, injeção direta, 12 cilindros em "V", com pistões de 145mm de diâmetro e potência igual ou superior a 895bkW, com ou sem reversor de transmissão para pé de galinha
8413.81.00 | Ex 018 – Bombas hidráulicas de pistões axiais, com disco inclinado, para acionamentos hidrostáticos em circuito aberto, volume máximo de deslocamento progressivamente ajustável de 475L/min, pressão nominal de 350bar
8413.81.00 | Ex 019 – Combinações de máquinas para garantir o suprimento de óleo lubrificante, próprias para grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna, dotadas de indicadores e alarmes de nível, unidades móveis de transferência de óleo lubrificante, unidades estacionárias de transferência de óleo lubrificante, unidades de descarga, painéis de controle, tubulação, isolamento e válvulas
8414.30.99 | Ex 001 – Motocompressores rotativos tipo parafuso para aplicação em resfriadores de líquido (“chiller”), semihermético com motor elétrico embutido de 3.470rpm, potência compreendida de 138 a 210kW, com simples estágio de compressão horizontal, destinados para equipamento de ar condicionado com volume de refrigerante variável (VRV), utilizados com gás de refrigeração R 22/R 407 C (ecológico) ou R 134 a, com controle linear da capacidade de compressão por meio de válvula deslizante, temperatura de operação entre -26 e 70°C e deslocamento volumétrico compreendido de 165,6 a 251,5m³/h, com peso total menor ou igual a 460kgf
8414.80.90 | Ex 003 – Combinações de máquinas para exaustão de gases provenientes de grupos eletrogêneos acionados por motores de combustão interna, dotados de 2 módulos de exaustão, montados em "skid", 2 silenciadores, 2 chaminés, dutos de gases de descarga, recuperadora de calor, juntas de expansão e isolamento térmico
8414.80.90 | Ex 004 – Combinações de máquinas para exaustão de gases provenientes de grupos eletrogêneos acionados por motores de combustão interna, dotados de 6 módulos de exaustão, montados em "skid", 6 silenciadores, 6 chaminés, dutos de gases de descarga, 3 recuperadoras de calor, juntas de expansão e isolamento térmico
8414.80.90 | Ex 005 – Combinações de máquinas para exaustão de gases provenientes de grupos eletrogêneos acionados por motores de combustão interna, dotados de 4 módulos de exaustão, montados em "skid", 4 silenciadores, 4 chaminés, dutos de gases de descarga, recuperadora de calor, juntas de expansão e isolamento térmico
8414.80.90 | Ex 006 – Combinações de máquinas para exaustão de gases provenientes de grupos eletrogêneos acionados por motores de combustão interna, dotados de 4 módulos de exaustão, montados em "skid", 4 silenciadores, 4 chaminés, dutos de gases de descarga, 2 recuperadoras de calor, juntas de expansão e isolamento térmico
8417.90.00 | Ex 036 – Conjuntos de componentes destinados a complementar o pré-aquecedor da mistura de calcário e argila na torre de ciclones de produção nominal de 3.000toneladas/dia de clínquer, compostos de: 1 válvula de ar terciário tipo guilhotina, motorizada, com 2.500mm de diâmetro, acionada por motorredutor de 2,2kW, fabricado em aço de alta resistência à temperatura, revestida internamente com concreto refratário especial, para controle de fluxo de ar à temperatura de operação variável até 950°C; 2 comportas motorizadas para divisão da mistura entre o calcinador e o duto de ascensão, com 1.000mm de diâmetro, acionado por motorredutor de 2,2kW, fabricado em aço de alta resistência à temperatura de 800°C, com revestimento internamente de concreto refratário; dutos de aço fundido com diâmetro de 4.332mm para direcionamento do fluxo de ar para baixo e restrição do fluxo de gás da entrada à saída, segmentado, com resistência a temperaturas de 800°C; conjunto de juntas de expansão em aço fundido, com alta resistência a temperaturas elevadas para interligação dos dutos segmentados
8417.90.00 | Ex 037 – Conjuntos de componentes destinados a complementar o pré-aquecedor da mistura de calcário e argila na torre de ciclones de produção nominal de 5.000toneladas/dia de clínquer, compostos de: 1 válvula de ar terciário tipo guilhotina, motorizada, com 3.000mm de diâmetro, acionada por motorredutor de 2,2kW, fabricada em aço de alta resistência à temperatura, com revestimento interno de concreto refratário com controle de fluxo de ar, temperatura máxima de operação de 950°C; 2 comportas motorizadas para divisão da mistura entre o calcinador e o duto de ascensão, com 1.120mm de diâmetro, acionadas por motorredutor de 2,2kW, fabricadas em aço de alta resistência à temperatura de 800°C, com revestimento interno de concreto refratário; dutos de aço fundido com diâmetro de 5.392mm para direcionamento do fluxo de ar para baixo e restrição do fluxo de gás da entrada à saída, segmentado, com resistência a temperaturas de 800°C; conjunto de juntas de expansão em aço fundido, com alta resistência a temperaturas elevadas para interligação dos dutos segmentados
8417.90.00 | Ex 038 – Eixos verticais para serem utilizados em forno de calcinação de magnesita bruta (MgCO3) em aço especial para trabalho em temperaturas acima de 1.200°C, com diâmetro principal de 300mm, comprimento de 15m seccionados em seções de 1m, com corpos forjados para montagem radial de 4 braços revolvedores de aço com 2,5m cada, onde são fixadas por garras, 5 placas removedoras de aço por braço de 250 x 500 x 50mm e mancais de rolamentos inferior e superior
8417.90.00 | Ex 039 – Combinações de máquinas para combustão, utilizadas em forno de reaquecimento de placas, com controle proporcional e possibilidade de utilização de controle digital nas zonas de aquecimento e encharque, compostas de: queimadores a gás e válvulas, sopradores de ar de combustão, recuperador de calor, instrumentação de nível 2; sistema de otimização para controle de aquecimento (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012)
8419.39.00 | Ex 041 – Secadores-resfriadores de massas para produção de ração animal com sistema de ventilação para resfriamento e 5 pisos para secagem vertical, com descarregamento sequencial por meio de comportas acionadas hidraulicamente e comandadas por controlador lógico programável (CLP) para operações compreendidas entre 4.000 e 14.000kg/h com produtos de 350g/cm3 de densidade, com estrutura em aço inoxidável
8419.40.10 | Ex 001 – Máquinas para geração simultânea de água com qualidade injetável (WFI) e geração de vapor puro apirogênio (PS) a partir de água tipo PW, utilizadas na indústria farmacêutica para produção de medicamentos injetáveis, com capacidade igual ou superior a 2.250L/h de água com qualidade injetável (WFI) e de 450kg/h de vapor puro (PS), controladas por sistema computadorizado, dotadas de bomba de pressurização, colunas verticais em aço inoxidável 316L de múltipla destilação para a separação gravitacional de partículas para produção da água com qualidade injetável (WFI) e do vapor puro (PS) livre de contaminação por pirógenos, suportando em bancada estrutural com controlador lógico programável (CLP)
8419.40.90 | Ex 012 – Combinações de máquinas para recuperação do solvente em torres de destilação, utilizadas na fabricação de fios de elastano, compostas de: 2 colunas dos tipo bandeja e recheio com acessórios; 1 unidade para separação de óleo, 1 unidade de lavagem de gases; 1 conjunto de tanques de aço inox com acessórios; 1 conjunto de válvulas de controle e instrumentos de medição de variáveis de processo (nível, pressão, vazão e temperatura); 1 conjunto de motobombas centrífugas; 1 conjunto de válvulas de alívio em aço inox com diâmetro de 1" a 6"; 1 conjunto de trocadores de calor; 1 compressor de ar de 300HP; 1 conjunto de painéis elétricos de controles e comando; 1 conjunto de tubulações, acessórios para tubulações e válvulas
8419.81.90 | Ex 016 – Combinações de máquina para termofabricação de flocos destinados à alimentação animal, a partir de grãos de cereais ou de legumes, compostas de unidade vertical de cozimento a vapor, unidade horizontal de cozimento a vapor, unidade laminadora de flocos, conjunto de correia extratora de flocos, conjunto de correia elevadora de flocos, unidade secadora de pó residual e painel de comando e controle automatizado por controle lógico programável (CLP)
8419.89.99 | Ex 091 – Combinações de máquinas para resfriamento rápido por água, para serem utilizadas no tratamento térmico de barras de aço (vergalhões) para construção civil, com diâmetros compreendidos entre 16 e 32mm, compostas de: caixas "box" para resfriamento, dispositivo de remoção da caixa de resfriamento, bicos aspersores, bicos secadores, estrutura da mesa de rolos "by-pass", funis de entrada e de saída, dispositivo de alinhamento, válvulas, bombas, rolo puxador, calhas magnéticas, estação de comando local, dispositivo remoto I/O, centro de controle de motores (CCM), detector de metal quente, pirômetros, cabos “profibus”
8419.89.99 | Ex 092 – Combinações de máquinas para controle de propriedades mecânicas de chapas grossas, por meio do resfriamento forçado do material laminado, para adequar o produto à especificação requerida, compostas de: pré-desempenadeira; mesa de rolos refrigerados de saída da pré-desempenadeira; mesas de rolos do resfriamento acelerado; máquina de resfriamento acelerado de chapas grossas (MULPIC); sistema de controle automático, com estações de comando; motores; sistema de automação de nível 1; com controle sequencial e tecnológico (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012)
8419.89.99 | Ex 093 – Combinações de máquinas para polimerização contínua de resina de PET reciclada, proveniente de “flakes” de garrafas PET pós- consumo, adequando a resina para a utilização em embalagens para a indústria alimentícia, compostas de: sistema de cristalização por leito fluidizado com pré-aquecedor e ventilador incorporado; sistema de transporte pneumático; reator de descontaminação; conjunto de purificação por nitrogênio com ventilador, colunas com peneira molecular/leito catalítico e aquecedor elétrico; sistema de resfriamento por leito fluidizado de saída da resina, com exaustor incorporado
8419.89.99 | Ex 094 – Combinações de máquinas para regeneração de calor, com pressão de operação de 3,5bar, para produção de ar quente com aproximadamente 1.400°C a ser insuflado no alto forno com vazão de 145.000Nm3/h, compostas de: 3 carcaças com diâmetro interno de 7,5m e comprimento de 34,9m, equipamentos de combustão com ventiladores com capacidade de fluxo de 100.000Nm3/h, queimadores, silenciador, sistema piloto, sopradores, válvulas, chaminé,
| mangueiras, juntas de expansão, plataformas, estruturas metálicas, revestimentos refratários, tubulações e dutos (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012) (Prazo prorrogado até 31 de outubro de 2013, pela Resolução CAMEX nº 46, de 2013)
8419.89.99 | Ex 095 – Equipamentos para produção de flocos “flakes” de sabonete sintético com espessura de 0,8mm e temperatura de 35°C, com capacidade de 6.000kg/h, dotados de tambor resfriador com diâmetro de 2.000mm e rolo aplicador aquecido com vapor
8419.90.90 | Ex 003 – Bicos injetores de pó de madeira para queima de material em suspensão especialmente desenvolvidos para proporcionar a mistura ideal pó/ar
8421.21.00 | Ex 005 – Filtros mecânicos de anéis para filtragem de água de processo industrial com sistema de contralavagem, dotados de: 2 baterias de filtros com grau de filtragem de 20 micra; 5 baterias de filtros com grau de filtragem de 100 micra; sistema de controle por controlador lógico programável (CLP)
8421.29.90 | Ex 056 – Módulos para processo de ultrafiltração de licor misto ou massa líquida, de origem doméstica ou industrial, com idade mínima de 10dias e concentração mínima de sólidos suspensos de 8.000mg/l, para obtenção de água com turbidez inferior a 0,2NTU, sólidos suspensos inferior a 1mg/l, demanda biológica de oxigênio (DBO) inferior a 5mg/l, nitrogênio total inferior a 3mg/l e fósforo total inferior a 1mg/l, por meio da injeção de pulso irregulares de ar e com a utilização de uma dinâmica de fluxo cruzado sem a utilização de válvulas ou partes móveis para controle de suprimento de ar, compostos de feixes de membranas de fibras ocas, monolíticas e neutras, sem capa de proteção, a base de fluoreto de polivinilideno (PVDF) e com tamanho de poro nominal de 0,04µm e máximo de 0,1µm, cabeçote superior para introdução de ar no módulo e saída de filtrado, tubo para condução do ar, dispositivo de armazenagem do ar para geração de pulsos irregulares e seus respectivos elementos de montagem e conexão
8421.29.90 | Ex 057 – Filtros contínuos de desparafinação rotativos a vácuo, para remoção da parafina em destilado de vácuo de petróleo desaromatizado, compostos de 1 tambor externo, 1 tambor interno cilindro com elemento filtrante, sistema de condução do sólido removido (parafina), com pressão interna máxima de 0,04bar man, temperatura de operação de -25 a 80°C
8421.99.99 | Ex 005 – Placas de filtragem em polipropileno, tipo membrana, com a membrana também em polipropileno, com dimensões de 470 x 470mm até 2.000 x 2.000mm, próprias para serem utilizadas em filtros-prensa
8422.30.29 | Ex 199 – Máquinas automáticas para o enchimento e fechamento de recipientes de tinta de 18L, de movimento contínuo e rotativo, com 12 estações de envase, unidade de fechamento, sistema de mudança automática de cor com tempo de processamento menor ou igual a 10min e volume de água necessário para a limpeza inferior a 150L/troca, velocidade de envase igual a 30recipientes/min
8422.30.29 | Ex 200 – Máquinas automáticas para o enchimento e fechamento de latas de tinta de 3,6L, de movimento contínuo e rotativo, com 12 estações de envase, 4 estações de fechamento, sistema de mudança automática de cor com tempo de processamento menor ou igual a 10min e volume de água necessário para a limpeza inferior a 150L/troca, velocidade de envase igual a 100latas/min
8422.30.29 | Ex 201 – Máquinas automáticas para sopro (extrusão), enchimento e selagem de ampolas plásticas de dose única, em frascos com volume de enchimento igual ou superior a 1ml, mas igual ou inferior a 4ml, com capacidade de produção de 11.000peças/h
8422.30.29 | Ex 202 – Máquinas automáticas para sopro (extrusão), enchimento e selagem de ampolas plásticas de dose única em frascos com volume de enchimento igual ou superior a 1ml, mas igual ou inferior a 5ml, com capacidade de produção de 3.300peças/h
8422.30.29 | Ex 203 – Máquinas automáticas para formar cartuchos e envasar com detergente em pó por meio de sistema de dosagem volumétrica composto de 18 dosadores, com fechamento das partes inferiores e abas superiores com cola "hot melt", com capacidade de produção de até 500caixas/min, com controlador lógico programável (CLP)
8422.40.90 | Ex 306 – Máquinas automáticas para agrupar e embalar, em papel especial, com cartão de sustentação e proteção, torradas em forma de retângulos ou quadrados, com capacidade máxima igual ou superior de 70pacotes/min com controlador lógico programável (CLP)
8422.40.90 | Ex 307 – Combinações de máquinas para embalagem automática de tubos de aço de seção circular, quadrada ou retangular, de 4 a 8m de comprimento, em fardos quadrados e hexagonais com peso máximo de 2 toneladas, compostas de: rolos transportadores motorizados e sincronizados com a máquina de corte e com velocidade regulável por meio de conversor de frequência; máquina automática para enfardar, dotada de conjunto de transportadores de ação contínua para encaminhamento dos fardos em todos os seus segmentos, carro automático de transferência para mesas de estocagem, estação semiautomática de amarração com cintas metálicas anulares de dimensões compatíveis com as especificações dos fardos, estação de pesagem e drenagem de emulsão, dispositivo de elevação para introdução de cintas de içamento, conjunto de componentes de segurança industrial; sistema de gerenciamento por controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM)
8422.40.90 | Ex 308 – Combinações de máquinas para embalagem automática de tubos de aço de seção circular, quadrada ou retangular, de 4 a 12m de comprimento, em fardos quadrados e hexagonais com peso máximo de 3 toneladas, compostas de: rolos transportadores motorizados e sincronizados com a máquina de corte e com velocidade regulável por meio de conversor de frequência; máquina automática para enfardar, dotada de conjunto de transportadores de ação contínua para encaminhamento dos fardos em todos os seus segmentos, carro automático de transferência para mesas de estocagem, estação semiautomática de amarração com cintas metálicas anulares de dimensões compatíveis com as especificações dos fardos, estação de pesagem e drenagem de emulsão, dispositivo de elevação para introdução de cintas de içamento, conjunto de componentes de segurança industrial; sistema de gerenciamento por controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM) Ex 308 - Combinações de máquinas para embalagem automática de tubos de aço de seção circular, quadrada ou retangular, de 4 a 12m de comprimento, em fardos quadrados e hexagonais com peso máximo de 3 toneladas, compostas de: rolos transportadores motorizados e sincronizados com a máquina de corte e com velocidade regulável por meio de conversor de frequência; máquina automática para enfardar, dotada de conjunto de transportadores de ação contínua para encaminhamento dos fardos em todos os seus segmentos, carro automático de transferência para mesas de estocagem, estação semiautomática de amarração com cintas metálicas anulares de dimensões compatíveis com as especificações dos fardos, estação de pesagem e drenagem de emulsão, dispositivo de elevação para introdução de cintas de içamento, conjunto de componentes de segurança industrial; sistema de gerenciamento por controlador lógico programável (CLP) e interface homem-máquina (IHM) (Redação dada pela Resolução Camex n° 68, de 2011)
8422.40.90 | Ex 309 – Máquinas para embalagem de tabletes de chocolate e/ou barras de “wafer” cobertos com chocolate tipo "Flow Pack", painel de comando com controlador lógico programável e servo-drives, compostas de: 1 esteira de descarga e transporte dotado de sensores, 2 estações de retirada de filas da esteira principal e de alinhamento para alimentação da máquina de embalagem com sensores e servomotores, 1 máquina de embalagem totalmente servomotorizada, com velocidade de 120m/min de filme de embalagem, dotada de sistema de emenda de bobina automática e sensores
8423.89.00 | Ex 001 – Sistemas de coleta de dados de velocidade, número de eixos, carga por eixo, distância entre eixos, perfil dos eixos de veículo e data de passagem, para instalação fixada sob estruturas de pontes existentes, para pesar veículos de transporte
8424.89.90 | Ex 114 – Máquinas automáticas para aplicação de revestimento (filmes aquosos e soluções orgânicas solventes) em comprimidos, com tambor horizontal, unidade de tratamento de ar com filtro tipo HEPA, sistema de pulverização para revestimento com filme por meio de bomba peristática de 1 cabeça, 8 pistolas de aplicação, sistema de manipulação do ar de saída, duto atenuador de ruído do ar de exaustão, painéis de comando com controlador lógico programável
| (CLP), capacidade nominal de produção de 850L, acompanhadas de conjunto de limpeza automática por meio de lavagem tipo "wash in place" (WIP), controlado pelo controlador lógico programável (CLP), dotado de 1 bomba de alta pressão e bicos de aspersão para água de lavagem no interior do equipamento
8424.89.90 | Ex 115 – Máquinas para revestimento interno com verniz de tubos de alumínio, automáticas, aplicadas em linha para a produção de frascos de aerosol, com acumulador de alimentação de capacidade 600 peças, dotado de tambor de carga a vácuo acionado por servomotor e unidade de descarregamento na entrada da máquina, velocidade de operação de até 180peças/min, gama de diâmetros dos tubos de 35 a 64mm, comprimentos de 90 a 230mm, curso do cabeçote porta pistolas de 250mm, com 6 pistolas de aplicação de verniz, potência requerida 12,1kW, dotadas de sistema de limpeza das pistolas com escovas móveis, sistema de aquecimento e bomba de laca, enclausurada em gabinete para fins de segurança, com jogos de ferramentais para tubos de diâmetro de 45,5 e 53mm Ex 115 - Máquinas para revestimento interno com verniz de tubos de alumínio, automáticas, aplicadas em linha para a produção de frascos de aerosol, com acumulador de alimentação de capacidade 600 peças, dotado de tambor de carga a vácuo acionado por servomotor e unidade de descarregamento na entrada da máquina, velocidade de operação de até 180peças/min, gama de diâmetros dos tubos de 35 a 64mm, comprimentos de 90 a 230mm, curso do cabeçote porta pistolas de 250mm, com 6 pistolas de aplicação de verniz, potência requerida 12,1kW, dotadas de sistema de limpeza das pistolas com escovas móveis, sistema de aquecimento e bomba de laca, enclausurada em gabinete para fins de segurança, com jogos de ferramentais para tubos de diâmetro de 45, 50 e 53mm (Redação dada pela Resolução Camex n° 68, de 2011)
8424.89.90 | Ex 116 – Combinações de maquinas para pintura de aeronaves, compostas de: 2 braços robóticos com 2.800mm de alcance e 0,2mm de repetibilidade, velocidade de aplicação de 1.500mm/s, capacidade de carga de 15kg, capacidade de movimentação horizontal de 43m e vertical de 1,5m, com programação ponto a ponto por meio de escaner digital, capacitados para trabalharem em ambiente contaminado com névoa química, com sistema elétrico preparado para suportar carga eletrostática
8424.90.90 | Ex 022 – Cintas de gotejamento de fluxo turbulento de 16mm de diâmetro e parede delagada com espessura de 4 a 15.000 (0,1 a 0,38mm), em resina de polietileno, com multicamadas e saídas de água tipo "slit" espaçadas de 10 a 60cm e vazões nominais de 0,2 a 2,5L/h x saída, utilizadas em sistemas de irrigação
8424.90.90 | Ex 023 – Gotejadores planos de polietileno, não compensantes, com uma entrada de água com filtro tridimensional, labirinto para autolimpeza por vórtice e fluxo de água turbulento e com vazões nominais de 0,6 a 4L/h, com largura de 5,95mm, comprimento de 32,55mm e espessura de 2,55mm
8426.20.00 | Ex 037 – Guindastes de torre com coroa giratória, com lança em 10 comprimentos diferentes com variação de 35 a 80m de 5 em 5m, capacidade na ponta de 4.600 ou 5.400kg a 80m e versões com carga máxima de 25.000, 32.000 e 40.000kg, operação do carro de translação da lança com opções para troca de 2 ou 4 quedas de cabo, com 7,4 ou 11kW, sistema comandado por inversor de frequências e velocidade de 0 a 100m/min ou de 0 a 110m/min, com otimização de velocidades e diagnóstico de avarias, mecanismo de elevação com 75, 110, 180 ou 200kW e capacidade de enrolamento de 316, 488, 532 ou 726m, mecanismo de giro com 3 motores de 11kW com controle eletrônico de torque, inversor de frequências, precisão, diagnóstico de avarias com velocidades de 0 a 1rpm, potências totais instaladas de 120, 185 e 240KVA, torre treliçada com seção de 2,5 x 2,5m ou 2,45 x 2,45m, união das torres verticais por pinos, célula de carga eletrônica para proteção de sobrecarga, cabine panorâmica com sistema eletrônico com “display” LCD para indicação de movimentos, cargas, calibração automática, manutenção corretiva, velocidade de vento e monitoramento do guindaste
8426.41.90 | Ex 022 – Guindastes autopropulsados, sobre pneumáticos, tipo "Reach Stacker", acionados por motor diesel, com lança telescópica, próprios para elevação, transporte e armazenamento de contêineres de 20' e 40', munidos de “spreader”, com capacidade de empilhamento máximo de 6 contêineres de 7,5 toneladas à sexta altura na primeira fila, 4,5 toneladas na quinta altura da segunda fila ou 4 toneladas na quarta altura da terceira fila
8427.10.90 | Ex 031 – Veículos autopropulsados sobre rodas, acionados por 2 motores elétricos com potência de 30kW cada, alimentados por baterias de tração de 80V/10 EPzs para correntes de 1.550Ah, utilizados para transporte de cavalete com lâminas de vidro plano, para transporte máximo de 2 cavaletes, com lâminas de vidro de medidas mínimas de 2.400mm de largura e 1.600mm de altura, com capacidade para 33 toneladas
8427.10.90 | Ex 032 – Veículos autopropulsados sobre rodas, acionados por 2 motores elétricos com potência de 2 x 15kW cada, alimentados por baterias de tração de 80 V/8 EPzs para correntes de 1.240Ah, utilizados para transporte e manuseio de placas de vidro plano, para pacotes de vidro com comprimento máximo de 8.000mm e altura máxima de 3.600mm, com capacidade de carga de 15.000kg, com sistema hidráulico multidirecional com 12 programas ativados por botões sensores para movimentação
8427.20.10 | Ex 007 – Empilhadeiras autopropulsadas, sobre pneus, acionadas por motor diesel, capacidade máxima de carga de 10 toneladas, comprimento entre “spreader” e contrapeso de 6.350mm, torres de estágio, cabine com 2 assentos, munidas de “spreader” tipo "asa delta", para transporte, movimentação e elevação de contêineres de 20' e 40', com capacidade de empilhamento máximo de 7 contêineres de 8' e 6'' à sétima altura ou de 6 alturas para contêineres de 9' e 6”
8427.20.10 | Ex 008 – Empilhadeiras autopropulsadas, sobre pneus, acionadas por motor diesel, capacidade máxima de carga de 8.000kg, comprimento, entre “spreader” e contrapeso de 5.800mm, torre de 2 estágios, cabine com 2 assentos, munidas de “spreader” tipo "asa delta", para transporte, movimentação e elevação de contêineres de 20' e 40', com capacidade de empilhamento máximo de 6 contêineres de 8' e 6" à sexta altura ou de 5 alturas para contêineres de 9' e 6"
8427.20.90 | Ex 046 – Máquinas autopropulsadas sobre 4 rodas, para colocação uniforme de pisos intertravados de concreto em solos nivelados com ou sem inclinação, acionados por motor diesel de 3 ou 4 cilindros, com potência entre 18,7 e 26,5kW, capacidade de carga entre 400 a 600kg, com garra de colocação com acionamento hidráulico e comando "joystick", compostas de 4 cilindros que prendem e soltam a carga Ex 046 - Máquinas autopropulsadas sobre 4 rodas, para colocação uniforme de pisos intertravados de concreto em solos nivelados com ou sem inclinação, acionados por motor diesel de 3 ou 4 cilindros, com potência entre 18,7 e 26,5kW, capacidade de carga entre 400 a 700kg, com garra de colocação com acionamento hidráulico e comando "joystick", compostas de 4 a 6 cilindros que prendem e soltam a carga (Redação dada pela Resolução CAMEX nº 37, de 2012)
8428.39.90 | Ex 045 – Máquinas automáticas para carga, estocagem e descarga de 10 carros a rolos (cestones) para peças de revestimento cerâmico para alimentação do forno, dotadas de preparador de fila, 2 elevadores, linha de “by-pass” e quadro comando, com capacidade de 25.500m2/dia e capacidade de estocagem de 1.125m2
8428.39.90 | Ex 046 – Transportadores tubulares destinados à indústria alimentícia, automáticos, construídos em aço inoxidável, utilizados para o deslocamento de cereais em circuito fechado, para maior controle de contaminações por impurezas, com funcionamento por meio de seções separadas por discos ligados a 1 cabo central tracionado, com capacidade maior ou igual a 55kg/min e menor ou igual a 75kg/min, estação tracionadora com motor elétrico de 5,4HP, estações de alimentação e descarga dos cereais, com ou sem estação de limpeza dos discos e cabo e estação de recuperação da tensão do cabo
8428.90.90 | Ex 084 – Lanças hidráulicas, telescópicas e articuladas, com 1 cesta aérea própria para serem montadas em veículo rodoviário, com isolação elétrica para 46kW, altura máxima de trabalho de 14m, alcance lateral de 8,5m, com sistema de rotação do cesto em 180º, para atividades de manutenção em linhas de distribuição de energia elétrica
8428.90.90 | Ex 113 – Máquinas robotizadas para carga e descarga de serras circulares em máquinas afiadoras com 2 ou mais carrinhos, com 4 eixos controlados por comando numérico computadorizado (CNC)
8428.90.90 | Ex 114 – Combinações de máquinas para automatização de transporte de sacos para linha de fabricação de sacos de papel multifolhados, compostas de: esteiras transportadoras, prensas, mesa giratória, mesa de recebimento e de elevação, estações de transporte com rolos, estações volteadoras, esteiras acumuladoras, esteiras de armazenagem e prensagem, dispositivo basculante, esteiras separadoras, elevador, estação de espera, estação de alinhamento e de entrega
8428.90.90 | Ex 115 – Carros para transporte, duplos (carro mestre tracionado e secundário não tracionado) para movimentação autoguiada de chassis ou veículos durante diferentes etapas construtivas em linhas de produção de caminhões, em circuito fechado, com transmissão 100% indutiva de energia, técnica de orientação 100% indutiva, capacidade de carga menor ou igual a 13 toneladas, velocidade de operação variante entre 0,6 a 3m/min, velocidade de regresso de até 30m/min,
| precisão de movimento de +/-25mm, dotados ou não com sistema de elevação, acompanhados de sistema de gerenciamento e controle automático, computadorizado, programável para sincronismo e qualidade da operação e painéis elétricos
8428.90.90 | Ex 116 – Carros de transporte, duplos (carro mestre tracionado e secundário não tracionado) para movimentação autoguiada de chassis ou veículos durante diferentes etapas construtivas em linhas de produção de caminhões, em circuito fechado, com transmissão 100% indutiva de energia, técnica de orientação 100% indutiva, capacidade de carga menor ou igual a 13 toneladas, velocidade de operação variante entre 0,6 a 3m/min, velocidade de regresso de até 30m/min, precisão de movimento de +/-25mm, dotados ou não com sistema de elevação
8428.90.90 | Ex 117 – Combinações de máquinas para transporte, manipulação e empilhamento de blocos cerâmicos, preparados para queima sobre vagões de forno túnel, com capacidade de trabalhar blocos com pesos unitários maiores ou iguais a 4,3kg e menores ou iguais a 15,3kg, compostas de: 1 estação de alimentação dos blocos com mesa separadora; 2 esteiras transportadoras, dotadas de dispositivo de giro dos blocos; 1 robô com movimento em 4 eixos controlados, garras para manipulação de fileiras de blocos e painel de comando
8428.90.90 | Ex 118 – Robores industriais para movimentação de carrocerias de veículos automotores, com 5 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga igual ou superior a 600kg, sistema de programação próprio, dotados ou não de terminal de programação portátil, garfo para movimentação de carroceria e elevador para posicionamento de carroceria, painel de controle, enclausuramento com cortina de luz de segurança e materiais de montagem e funcionamento
8429.40.00 | Ex 008 – Rolos compactadores de asfalto e/ou solos, autopropulsados, combinados com cilindro oscilatório dianteiro e pneus de borracha traseiros, com peso operacional máximo superior a 7.650kg (Ex-tarifário REVOGADO pela Resolução Camex nº 34, de 2012)
8429.51.19 | Ex 017 – Minicarregadeiras com esteira de borracha, capacidade de carga (50%) entre 975 e 1.882kg, com motor a diesel de potência bruta entre 62 e 94HP, largura sem caçamba entre 1.676 e 1.981mm, altura entre 1.999 e 2.117mm e comprimento com a caçamba entre 3.285 e 3.820mm Ex 017 - Minicarregadeiras com esteira de borracha, capacidade de carga (50%) entre 975 e 1.920kg, com motor a diesel de potência bruta entre 62 e 94HP, largura sem caçamba entre 1.676 e 1.981mm, altura entre 1.990 e 2.117mm e comprimento com a caçamba entre 3.285 e 3.833mm (Redação dada pela Resolução Camex n° 96, de 2011)
8430.10.00 | Ex 012 – Martelos hidráulicos de impacto para cravar estacas pré-fabricadas de concreto e pesada e revestida em aço, peso de aríte máximo de 12.025kg, altura máxima de queda de 1.200mm, frequência de impacto máximo de 80/100impactos/min, energia de impacto de 141kNm, potência hidráulica máxima de 175kw, vazão hidráulica máxima de 350L/min Ex 012 - Martelos hidráulicos de impacto para cravar estacas pré-fabricadas de concreto e pesada e revestida em aço, peso de aríte máximo de 12.025kg, altura máxima de queda de 1.200mm, frequência de impacto máximo de 80/100impactos/min, energia de impacto máxima de 141kNm, potência hidráulica máxima de 175kw, vazão hidráulica máxima de 350L/min (Redação dada pela Resolução Camex 74, de 2011) Ex 012 - Martelos hidráulicos de impacto para cravação de estacas pré-fabricadas de concreto e pesadas e revestidas em aço, peso de aríete entre 5.060 e 12.025kg, altura de queda continuamente ajustável a máximo de 1.200mm, frequência máxima de impacto ajustável entre 80 e 100 impactos por minuto, energia de impacto máxima ajustável entre 59 e 141kN, potência hidráulica entre 93 e 175 kW e vazão hidráulica entre 200 e 350 l/min. (Redação dada pela Resolução Camex nº 48, de 2012)
8430.10.00 | Ex 013 – Martelos vibratórios hidráulicos para cravar ou extrair estacas-pranchas, tubos e estacas de concreto e/ou de aço, em construção civil, com momento excêntrico máximo de 190kgm, força centrífuga máxima de 4.000kN, velocidade máxima de 2.400rpm, amplitude até 32,4mm, dotados de mordente hidráulico, unidade hidráulica e dispositivos de fixação único ou duplo
8430.41.20 | Ex 015 – Perfuratrizes rotativas, autopropulsadas, sobre esteiras, com peso sobre a broca compreendido entre 20.000 e 75.000kg, diâmetros dos furos compreendidos entre 152 e 444mm e profundidade igual ou inferior a 20m no passo simples
8432.80.00 | Ex 001 – Trituradores de resíduos florestais (trituradores de biomassa), móveis, autopropelidos sobre esteiras, dotados de alimentação automática, transportador de descarga e peneira classificadora, para transformar galhadas e copas de árvores, em biomassa picada para queima em caldeiras, com capacidade máxima de produção de 200toneladas/hora
8433.40.00 | Ex 001 – Enfardadeiras para fardos de feno gigante, tracionadas, com produção de fardos retangulares de 0,90m de altura por 1,2m, comprimento variável de até 2,5m, peso de até 730kg, com sistema de gerenciamento de variação da densidade, ajuste controlado de forma eletrônica através de monitor, sistema de amarração com nós duplos utilizando 6 fios Ex 001 - Enfardadeiras para fardos de feno gigante, tracionadas, com produção de fardos retangulares de 0,875m de altura por 1,2m de largura, comprimento variável de até 2,75m, peso de até 730kg, com sistema de gerenciamento de variação da densidade, ajuste controlado de forma eletrônica através de monitor, sistema de amarração com nós duplos utilizando 6 fios (Redação dada pela Resolução Camex n° 96, de 2011)
8434.20.90 | Ex 001 – Equipamentos compactos para processamento e fusão de requeijão cremoso, queijos processados e preparo de alimentos de conveniência, para mistura, dispersão, redução de partículas, aquecimento, resfriamento, pasteurização, emulsificação e desaeração, com isolamento da câmara de processo, “kit” de funis de alimentação automática, sistema de medida com medidor de fluxo de massa, sistema de medidor de vazão de água, sistema de vácuo, unidade de dispersão,
| com bomba de recirculação, injeção direta e indireta de vapor, descarga automática, adaptações para limpeza CIP, sistema de controle programável e indicação de 80 programas (com geração de programas e mudanças das etapas do processo via “SPRO Software”), dispositivos de elevação de carga, unidade de condicionamento de vapor, tanque pulmão e dupla estação de filtro
8435.10.00 | Ex 003 – Máquinas para espremer e extrair suco de frutas cítricas, por meio de meação das frutas com faca principal e passagem das frutas por grupo de facas para aplainamento, projetadas para operar com frutas de tamanhos entre 1,25 a 4,25 polegadas, com capacidade máxima para processar até 12 toneladas de frutas por hora, com 2 saídas, sendo uma para o suco primário e outra para o suco secundário, permitindo a coleta da polpa separadamente de modo que o suco primário represente aproximadamente 75% do total de suco e polpa extraídos
8435.10.00 | Ex 004 – Máquinas para fabricação de suco e bebidas por meio da extração, acabamento, desidratação e separação dos líquidos dos sólidos de diversos tipos de frutas, por meio de parafuso rotativo dentro de tela cilíndrica metálica de liga especial, resistente a fadiga e rachaduras, com secura uniforme dos sólidos (bagaço) controladas por meio da variação de pressão do ar sobre a válvula de ar não rotativa, com 1 fuso de rosca dupla e 1 tela perfurada para separação do suco de
| fruta no finalizador, sem suporte para tela de segurança, evitando a maceração excessiva ou cisalhamento, com tampas equipadas com bicos rotativos para aplicação de agentes de limpeza equipada com controle delta-T para medir a entrada de suco e a temperatura de descarga de polpa para determinar a melhor pressão de ar e manutenção do rendimento e qualidade do suco durante todo o processo
8435.10.00 | Ex 005 – Equipamentos para extração de suco cítrico pelo princípio de fresagem, com capacidade de processamento de frutas na faixa de tamanho de 1,75 a 3 polegadas processando até 720frutas/min, 3 a 3,5 polegadas processando até 620frutas/min ou 3,5 a 4,5 polegadas processando até 520frutas/min, incluindo escareador cônico para remover o suco, gomos, sementes e algumas membranas da casca, deixando a casca intacta resultando em óleo de casca com menos de 0,035% no suco e uma média de 99,9 % do suco livre de albedo e flavedo (parte da casca da fruta)
8436.10.00 | Ex 011 – Peletizadoras pra produção de ração com diâmetro externo da matriz compreendido entre 950 até 1.100mm, superfície de contato de 8.577cm2, superfície de contato/potência entre 51 e 70kW/cm2, diâmetro do rolo igual a 430mm, com capacidade de produção igual ou supeiror a 45.000kg/h, por controle lógico programável
8438.50.00 | Ex 167 – Máquinas porcionadoras de carne sem osso, com temperatura compreendida entre -2 a 8°C, equipadas com um sistema óptico-eletrônico, com capacidade máxima de 215cortes/min
8438.50.00 | Ex 168 – Máquinas para formação e porcionamento de carnes e massas diversas, com capacidade para a formação de produtos tridimensionais, utilizando rolos formadores, com produtividade máxima de 4.500kg/h ou de 240descargas/min, com capacidade de corte de músculos íntegros, formação de produtos finais a partir de massa obtida de mistura de músculos animais íntegros e emulsão e formação por injeção hidráulica para porções consistentes com pesos acurados, com
| área utilizável do molde de 400 a 700mm de comprimento e diâmetro de 300mm, com espessura de molde podendo variar de 4 a 25mm, com totalizador de dados de produção, operações e com monitoramento de dados de temperatura do produto, pressão de enchimento, velocidade da máquina e produtividade, via tela de toque
8440.10.90 | Ex 044 – Máquinas semi-automáticas para fabricação de cadernos espiralados, com alimentação manual do miolo e funções principais de perfuração, confecção da espiral a partir de fio plástico, encadernação e refile
8440.10.90 | Ex 045 – Máquinas para aplicação de forro interno a serem utilizadas em processo de fabricação de capas dura para livros e assemelhados, operando com velocidade igual ou superior a 45ciclos/min
8440.10.90 | Ex 046 – Máquinas para aplicação de forro ou revestimento interno a serem utilizadas em processo de fabricação de capas duras para livros e/ou pastas de arquivos e similares, operando com capacidade máxima igual ou superior a 60ciclos/min, com ou sem estação de rotação na entrada
8441.20.00 | Ex 016 – Combinações de máquinas para produção de sacos multifolhados, valvulados e pré-impressos a partir de bandas planas de papel, com capacidade de produção de até 300sacos/min, compostas de: 1 formadora de tubos de papel ("tuber"); 2 desbobinadores para bandas de papéis; 1 desbobinador para banda de plástico; sistema de controle de tensão das bandas; alinhador e puxador das bandas; perfurador; conjunto colador transversal por sistema de pingos; rolos de registro com sistema de detecção de rompimento da banda; conjunto colador longitudinal por sistema de chapas rotativas; formação do tubo; conjunto de facas para corte reto; dispositivo destacador da banda de papel; correias de entrega e mesa formadora de pacotes; 1 coladeira/valvuladeira com troca de formato semiautomática com alimentador rotativo; alinhador; perfurador; ranhurador de vinco; abridor de fundo; 2 conjuntos de válvulas; conjunto colador; estação de fechamento; conjunto aplicador da folha de reforço de fundo; impressora de banda estreita para folhas de reforço; prensa por tambores; mesa formadora de escamas; contador; formador de pacotes e sistemas automáticos para controle de qualidade com sistema de desvio de sacos rejeitados; automação com esteiras transportadoras; mesa de recebimento e de elevação; estações de transporte de rolos; estações volteadoras; esteiras acumuladoras; esteiras de armazenagem; elevador; estação de espera; estação de alinhamento e alimentador da estação de paletização com transporte de paletes; posicionadores; formadores de pilhas; sistemas de prensagem e esteira rolante de saída
8441.20.00 | Ex 017 – Máquinas para fabricação de sacolas de papel ou laminado de papel com filmes plásticos, com fundo quadrado e aplicação automática de alça, com controlador lógico programável e gerenciador de receita repetitiva, com ajuste automático de “setup” por meio de servomotores
8441.30.10 | Ex 005 – Máquinas para confecção de caixas rígidas em cartão revestidas por folhas, dotadas de: unidade de alimentação do cartão rígido previamente cortado e vincado, unidade de alimentação das folhas para revestimento previamente cortadas, unidade de aplicação de cola para acoplamento da folha ao cartão, unidade de formação da caixa e unidade de saída
8441.80.00 | Ex 062 – Combinações de máquinas para formação e acabamento, de tubetes de papel de 40 a 250mm de diâmetro interno, compostas de: 1 máquina para fabricação de tubos de papel com diâmetro de 40 a 250mm e com parede de 4 a 18mm, velocidade máxima de correia igual ou superior a 300pés/min (40m lineares de tubo/min), painel de controle com comandos para estaleiro automático e saída para painel eletrônico de controle de produtividade; 1 equipamento utilizado para leitura do diâmetro externo dos tubetes por meio de feixe de laser, sem contato direto com o produto, com processador, memória para biblioteca de produtos, CEP, monitoramento dos diâmetros com programação de mínimo e máximo, saída para alarmes sonoro e luminoso e com “scan” de leitura de no máximo 330mm; 1 cortadeira “in-line”, utilizada para cortar tubos de papel saindo do cabeçote espiral com velocidade máxima de 40m lineares de tubo/min, com precisão de +/-1mm, corte com 2 facas circulares sobre buchas de nylon, varão de recuo de buchas pneumático e com painel de controle com "touch escreen"; 1 cortadeira de tubos de papel por meio de facas circulares em eixos de montagem de comprimento desejado, com alimentação, extração e corte automático, com ciclo máximo de corte igual ou supeiror a 18peças/min, para tubos de 76 a 153mm de diâmetro interno com parede máxima de 14mm e com comprimento máximo de 1.473mm; 2 máquinas de acabamento para tubos de comprimento máximo de 320mm, com ciclo máximo igual ou superior a 50peças/min, contendo avanço de carro pneumático para os estágios do processo, 2 ferramentas de acabamento de bordas giratórias, 1 para cada ponto do tubo no primeiro estágio e suporte para ferramentas de pega fio, reserva e picotes no segundo estágio
8441.80.00 | Ex 063 – Combinações de máquinas para formação e acabamento, de tubetes de papel de 25 a 110mm de diâmetro interno, compostas de: 1 máquina de fabricação de tubos de papel com diâmetro de 25 a 100mm e com parede de 1,5 a 10mm, velocidade máxima de correia igual ou superior a 300pés/min (40m lineares de tubo/min), painel de controle com comandos para estaleiro automático e saída para painel eletrônico de controle de produtividade; 1 equipamento utilizado para leitura do diâmetro externo dos tubetes por meio de feixe de laser, sem contato direto com o produto, com processador, memória para biblioteca de produtos, CEP, monitoramento dos diâmetros com programação de mínimo e máximo, saída para alarmes sonoro e luminoso com “scan” de leitura de no máximo 140mm; 1 cortadeira “in-line”, utilizada para cortar tubos de papel saindo do cabeçote espiral com velocidade máxima de 40m lineares de tubo/min, com precisão de +/-1mm, corte com 1 conjunto facas circulares sobre buchas de nylon, varão de recuo de buchas pneumático e com painel de controle com "touch escreen"; 1 máquina de acabamento para tubos de comprimento máximo de 320mm, com ciclo igual ou superior a 100peças/min, com um sistema mecânico central de movimentos por meio de CAME sincronizado até 5 estágios de acabamento, sendo eles, 2 estágios para ferramentas de acabamento de borda (ferramentas giratórias), 1 estágio para abertura de "janelas" no corpo do tubo, 1 estágio para fendas e reservas e último estágio para picotes, o movimento para cada 1 dos estágios é feito por meio de carros transportadores metálicos com regulagem para tubos com diâmetro de 40 a 130mm
8443.11.90 | Ex 006 – Unidades de impressão ofsete tipo torre formadas por 8 grupos impressores, divididos em 2 conjuntos tipo H, trabalhando na condição "shaftless" (sem eixo de transmissão) para utilização em máquinas rotativas destinadas à produção de jornais, tablóides e/ou revistas, impressão no sistema blanqueta contra blanqueta
8443.11.90 | Ex 007 – Unidades de impressão ofsetes tipo H, formadas por 4 grupos impressores, para utilização em máquinas rotativas destinadas à produção de jornais, tablóides e/ou revistas, impressão no sistema blanqueta contra blanqueta
8443.13.90 | Ex 032 – Máquinas impressoras, tipo “ofsete”, para prototipagem, para decoração de corpos de latas metálicas, para operar com até 8 cores, com capacidade máxima de até 20latas/min e unidade aplicadora de verniz
8443.19.10 | Ex 033 – Combinações de máquinas para impressão serigráfica de vidro plano, até 10mm de espessura, para 2 ou mais cores, formato máximo de impressão igual a 1.000 x 700mm e formato mínimo de impressão de 280 x 280mm, compostas de: 2 unidades de centralização, 2 unidades de impressão serigráfica, 2 unidades transportadoras, 2 unidades secadoras combinadas infravermelho/ar quente, 2 unidades de resfriamento “chiller”, 1 unidade de empilhamento/armazenamento com capacidade para 30 vidros, 1 unidade de empilhamento/armazenamento com capacidade para 30 vidros; 1 unidade de alimentação de vidro, com capacidade de produção de 540chapas/peças de vidro/h
8443.19.10 | Ex 034 – Impressoras serigráficas automáticas, com dispositivo "stop motion" de controle de registro, alimentadas por folhas de formato máximo de 720 x 520mm e mínimo de 350 x 270mm, velocidade máxima igual a 3.600folhas/h
8443.19.90 | Ex 079 – Máquinas de impressão digital de 3 ou mais cores que trabalham com injeção de tintas cerâmicas (“single pass”) para a decoração de revestimentos cerâmicos e vidro, com capacidade de ser integrada em uma linha de produção
8443.19.90 | Ex 080 – Máquinas impressoras de bobinas por meio do processo "letterpress", com 4 ou mais cores e secagem ultravioleta, com largura máxima do papel igual ou superior a 250mm, velocidade máxima de impressão igual ou superior a 80m/min, podendo contar com dispositivos de acabamento e/ou refile em linha e com aplicação e cura de verniz UV
8443.39.10 | Ex 075 – Máquinas de impressão por jato de tinta, com injeção piezoelétrica, com velocidade máxima igual ou superior a 200m2/h com processo de cura UV, capacidade para 4 ou mais cores, alimentadas por bobina, largura máxima de impressão igual ou superior a 3,5m, com tecnologia de aplicação de gotas, impressão em 2 tamanhos variados simultaneamente na mesma passagem, unidade controladora interna, com capacidade para operar na opção multirolo e podendo contar com a mesa a vácuo para alimentação de mídias rígidas
8443.39.10 | Ex 076 – Máquinas de impressão digital em tecidos, por jato de tinta, para utilização com corantes à base de água, com tapete de estampar e secador a ar quente acoplado, contendo: 1 linha com 8 cabeças de impressão, num total de 8 cores e largura máxima de impressão de 1.800mm, com capacidade para velocidades menores ou iguais a 160m/h e estampar até 16 níveis de cinza com gotas variáveis de até 72 picolitros
8451.80.00 | Ex 046 – Máquinas para amaciamento e secagem de tecidos em cordas, descontínuas, para processos a seco ou molhado, com transporte do tecido por meio de ar, com alta velocidade de 30 a 1.000m/min, com grelha de impacto, duplo sistema de vaporização, capacidade de evaporação de 175 a 350kg/h, com sistema de filtragem especial autopulente
8454.30.90 | Ex 033 – Combinações de máquinas para produção de tubos de cobre fundidos, com dimensões nominais de 101mm de diâmetro, 25mm de espessura e comprimento de 3 a 24m, com velocidade de até 400mm/min e capacidade produtiva de pelo menos 2,7toneladas/h, compostas de: 2 fornos de fusão ("melting furnace") com aquecimento por indução e potências de 650kW, refrigerados a água, com capacidades nominais de 7 toneladas cada; 1 forno de retenção ("holding furnace") com aquecimento por indução e potência de 300kW, refrigerado a água, com capacidade nominal de 7 toneladas; matrizes de grafite refrigeradas a água, para vazamento horizontal contínuo e simultâneo de 3 tubos de cobre; unidade extratora; serra; mesa de saída e controlador lógico programável (CLP)
8454.90.90 | Ex 024 – Segmentos desempenadores destinados à máquina de lingotamento contínuo de placas de aço de espessura compreendida entre 220 a 250mm e largura compreendida entre 800 a 2.100mm
8455.10.00 | Ex 002 – Combinações de máquinas para laminação de tubos de cobre fundidos, compostas de: transportador linear para alimentação e posicionamento de tubos; fresadora de superfície para remoção de aproximadamente 0,5mm na espessura do tubo em 3 passes visando a eliminação de impurezas e óxidos superficiais com sistema de remoção de cavacos; estação de acúmulo, limpeza e transferência de tubos; laminador tipo planetário de alta redução com 3 rolos externos e 1 mandril interno contendo sistema de resfriamento dos tubos e dos rolos por pulverização de água e sistema antioxidação por atmosfera inerte de nitrogênio; tesoura flutuante para corte das pontas do tubo laminado; carrossel bobinador de eixo horizontal com 4 estações; dispositivo de preparação da ponta dos tubos para as operações subsequentes e controlador lógico programável
8455.21.10 | Ex 004 – Combinações de máquinas para laminação reversível a quente de placas de aço com largura compreendida entre 900 e 2.100mm, espessura compreendida entre 220 e 250mm, para produção de bobinas com largura compreendida entre 900 e 2.100mm, espessura até 20mm, com velocidade máxima de laminação de 12m/s, compostas de: descarepador primário; mesa de aproximação de rolos refrigerados; mesa ponte de rolos refrigerados; sistema de bombeamento dos descarepadores; empurrador rejeitador de placas; carros de transferência de placas rejeitadas; mesas de rolos refrigerados de espera do laminador “steckel”; empurrador rejeitador de sucata; guias laterais de entrada e saída do laminador “steckel”; descarepador do laminador “steckel”; medidores de espessura; mesas de rolos refrigerados de entrada e saída do laminador “steckel”; tesoura de pontas com sistema de remoção; cadeira de laminação reversível com cilindros de encosto e de trabalho (“steckel”), sistema de parafuso de aperto, sistema de controle de espessura ("HAGC"), sistema de controle de coroamento ("Shifting" e "Bending"), sistema de refrigeração dos cilindros, sistema de balanceamento do laminador, guias e rolos alimentadores e plataformas; conjunto de acionamento do laminador “steckel” composto de motores de média tensão, eixo “cardan” e caixa de acoplamento; reguladores de tensão da bobina no laminador ("loopers/deflectors"); sistema de troca rápida de cilindros de laminação com carro de transferência; enroladores de entrada e saída do laminador, com câmara de aquecimento dotada de sistema de combustão, refrigeração e exaustão; rolos puxadores (“pinch roll”); mesas de rolos refrigerados de saída do laminador “steckel” equipado com sistema de resfriamento da tira a quente "laminar flow"; sistemas hidráulicos e de lubrificação; sistema de controle automático com estações de comando; motores; sistema de automação de nível 1, com controle sequencial e tecnológico e sistema de automação de nível 2, responsável pela supervisão e controle do processo da unidade (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012)
8455.21.10 | Ex 005 – Combinações de máquinas para laminação reversível de placas de aço com largura compreendida entre 900 e 2.100mm, espessura compreendida entre 220 e 250mm, para produção de chapas de aço com largura até 3.700mm, espessura compreendida entre 5 e 150mm, com velocidade máxima de laminação de 7m/s, compostas de: mesa de rolos refrigerados do descarepador primário; descarepador primário; sistema de bombeamento dos descarepadores; mesa de rolos refrigerados; mesa ponte de rolos refrigerados; mesa de rolos refrigerados de aproximação do laminador de chapas grossas; mesas de rolos refrigerados de entrada e saída do laminador; guias laterais de entrada e saída do laminador de chapas grossas; medidores de espessura e largura; cadeira de laminação reversível com cilindros de encosto e de trabalho, sistema de parafuso de aperto, sistema de controle de espessura ("HAGC"), sistema de controle de coroamento ("Shifting" e "Bending"), descarepador do laminador de chapas grossas; sistema de refrigeração, sistema de balanceamento do laminador, guias e rolos alimentadores e plataformas; conjunto de acionamento do laminador de chapas grossas composto de motores de média tensão, eixo cardan e caixa de acoplamento; sistema de troca rápida de cilindros de laminação com carro de transferência; sistemas hidráulicos e de lubrificação; sistema de controle automático, com estações de comando; motores; sistema de automação de nível 1, com controle sequencial e tecnológico e sistema de automação do nível 2, responsável pela supervisão e controle do processo da unidade (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012)
8455.21.90 | Ex 011 – Combinações de máquinas para laminação contínua a quente de tarugos de aço com seção 155 x 155mm ou 160 x 160mm para produção de fio-máquina com bitolas compreendidas entre 5,5 e 15,9mm, com capacidade nominal de produção de até 1.000.000t/ano e velocidade máxima de laminação de até 120m/s, compostas de: descarepador; mesas de rolos; unidades de rolos puxadores; trem desbastador com 4 cadeiras de laminação do tipo "housing less" com cassetes intercambiáveis; primeiro trem intermediário com 6 cadeiras de laminação horizontais do tipo "housing less"; segundo trem intermediário com 4 cadeiras de laminação do tipo "housing less"; trem pré-acabador com 4 cadeiras do tipo "cantilever"; bloco acabador do tipo "heavy duty" com 10 cadeiras "twist-free" tipo "V"; tesouras; calhas; formadores de laço; calhas desviadoras e guias; detectores de defeitos superficiais; linhas de resfriamento a água; medidores de bitolas; formadoras de espiras; transportadores resfriadores de espiras; formadores de bobinas; transportadores verticais de bobinas tipo "pallet"; viradores de bobinas; transportadores horizontais de bobinas tipo "C"; estações de compactação e amarração de bobinas; sistema de controle das linhas de resfriamento; sistemas de pesagem; estação de descarregamento de bobinas; estação de carregamento; sistemas hidráulicos, de lubrificação, de recirculação de água, elétricos, de automação e controle, incluindo estações de comando, cabos, controladores lógicos programáveis (CLP), painéis elétricos, centros de controles de motores (CCM'S), motores, transformadores, instrumentação, sistema de intercomunicação e monitoramento (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012)
8455.22.90 | Ex 015 – Combinações de máquinas para laminação a frio de fio-máquina de aço, com bitola de entrada compreendida entre 5,5 e 12mm, bitola de saída compreendida entre 3,4 e 10mm, com velocidade máxima de laminação de 17m/s, compostas de: estação de desbobinador de fio-máquina com desbobinador vertical com 2 unidades de abastecimento; descarepador, dispositivo de lubrificação por meio de sabão; laminador de 3 passes; bobinador duplo com unidade de
| retirada de bobina; unidade de amarração automática; sistema hidráulico, de lubrificação; sistema elétrico e de controle com controlador lógico programável (CLP)
8455.90.00 | Ex 014 – Dromos fundidos em aço centrifugado, utilizados em laminador "steckel" com teor de carbono superior ou igual a 0,13% e inferior ou igual a 0,16%, de manganês, superior ou igual a 0,9% e inferior ou igual a 1,5%, de fósforo inferior ou igual a 0,025%, de enxofre inferior ou igual a 0,010%, de silício superior ou igual a 0,9% e inferior ou igual a 1,50%, de níquel superior ou igual a 25% e inferior ou igual a 27%, de cromo superior ou igual a 25% e inferior ou igual a 27%,
| de nióbio superior ou igual a 0,70% e inferior ou igual a 1%, com diâmetro igual ou inferior a 1.300mm, comprimento total igual a 3.400mm, com abertura da fenda de 180mm
8455.90.00 | Ex 025 – Cartuchos para laminação de tarugos de aço a quente, sem cilindros, para montagem em gaiolas do tipo "housingless" e operação com cilindros de laminação multicanais com diâmetro do pescoço de 230mm
8456.10.19 | Ex 020 – Máquinas para corte por laser de tubos metálicos, com comando numérico computadorizado (CNC), com ou sem carga e descarga automática e comprimento máximo do tubo igual ou superior a 6.000mm
8456.10.19 | Ex 021 – Máquinas para corte a laser e puncionamento de chapas metálicas com espessura igual ou superior a 3mm, com comando numérico computadorizado (CNC), com trocador de ferramentas para 9 ou mais estações
8456.30.19 | Ex 028 – Máquinas-ferramentas para cortar peças metálicas, por eletroerosão a fio, com deslocamento dos eixos X, Y e Z iguais a 550 x 400 x 350mm, respectivamente, mesa de trabalho com dimensões de 820 x 500mm, para peças com dimensões máximas de 820 x 500 x 400mm, para peças de peso máximo igual a 600kg, com comando numérico computadorizado (CNC)
8456.30.19 | Ex 029 – Máquinas-ferramentas para cortar peças metálicas, por eletroerosão a fio, com deslocamento dos eixos X, Y e Z iguais a 350 x 300 x 150mm, respectivamente, mesa de trabalho com dimensões de 620 x 400mm, para peças com dimensões máximas de 620 x 400 x 200mm, para peças de peso máximo igual a 300kg, com comando numérico computadorizado (CNC)
8457.10.00 | Ex 088 – Centros de usinagem verticais, com comando numérico computadorizado (CNC) para fresar, furar e roscar, capazes de usinar 5 lados da peça em uma única fixação e interpolando no máximo em 5 eixos simultaneamente, tendo os eixos X, Y, Z deslocamento linear com cursos de 3.048, 810 e 610mm, avanços de 24 e 20m/min, respectivamente, eixo "A" com giro de 80° (+/-40°), eixo "B" com inclinação de 80° de amplitude de movimentos (+/-40°), ambos situados no
| fuso da máquina, potência de 100HP, fuso com 13.000rpm, cone tipo HSK 100, mesa com 3.240 x 810mm capaz de receber carga máxima de 3.000kg, magazine para 30 ferramentas, sistema de refrigeração por meio do "spindle" (eixo) com 213psi
8458.11.99 | Ex 080 – Centros de torneamentos horizontais, com comando numérico computadorizado (CNC) para tornear, furar, fresar e rosquear (inclusive fora de centro), com diâmetro máximo torneável de 660mm, comprimento torneável igual ou superior a 1.016mm, cursos dos eixos X,Y e Z iguais ou superiores a 580, 160 e 1.045mm respectivamente, eixo B com inclinação de 225° e precisão de posicionamento de 0,0001°, eixo C com inclinação de 360° e precisão de posicionamento de
| 0,001°, rotação máxima do fuso principal igual a 5.000rpm, com potência máxima de 22kW, com sistema de troca automática de ferramentas, magazine independente com braço trocador com capacidade para 20 ferramentas ou mais, cabeçote fresador com rotação de 12.00rpm com potência de 18,5kW
8458.91.00 | Ex 038 – Centros de torneamento verticais de dupla coluna, com capacidade para usinar peças de no máximo 150 toneladas, diâmetro máximo de 8.000mm e altura máxima de 4.000mm, dotados de 2 carros porta-ferramentas, sendo um para torneamento e outro para fresagem, furação e acabamento, controlado por comando numérico computadorizado (CNC), mesa rotativa com diâmetro de 6.300mm, capacidade de indexação e rotação máxima de 15rpm, sistema hidráulico,
| de lubrificação, elétrico, de controle e automação
8459.21.99 | Ex 079 – Máquinas para furar horizontalmente e verticalmente vigas, perfis e tubos quadrados com largura entre 80 e 1.200mm, altura de flange entre 6 e 610mm, espessura entre 6 e 40mm, velocidade de avanço dos eixos de 20m/min, velocidade de deslocamento do material de 40m/min, com 3 cabeçotes de furação com troca automática e armazém de 4 a 6 ferramentas por cabeçote, furos com diâmetro máximo de 40mm, refrigeração de ferramentas interna e externa (ar e óleo),
| calibração de ferramentas e detecção de material por laser, sistema de marcação, sistema de alimentação por pinça controlada por “encoder”, integrado ao comando numérico computadorizado (CNC)
8459.61.00 | Ex 018 – Fresadoras automáticas com comando numérico computadorizado (CNC) para realização de nervuras e marcação de logotipos, letras e números, em anéis de metal duro, com diâmetro mínimo de 140mm e máximo de 500mm, montados em cilindro de comprimento máximo de 2.200mm, peso máximo entre pontas de 2.000kg, com cabeçote principal para arranjo de posicionamento de discos, com eixo acionado por servomotor AC e controle de velocidade;
| cabeçote móvel com deslocamento longitudinal e transversal, arranjo para posicionamento de cabeçote de ferramentas, acionado por motor AC com controle de velocidade, proteção contra cavacos, sistema de lubrificação automática e assistência remota
8460.21.00 | Ex 103 – Máquinas retificadoras de roscas de machos, com comando numérico, com 5 eixos (A, X, Y, B, Z), para peças com diâmetro máximo de 220mm, com robô bidimensional e aparelho de medição do diâmetro efetivo da rosca.
8460.21.00 | Ex 104 – Máquinas retificadoras de chanfros em "machos" de roscar, com comando numérico computadorizado (CNC), com deslocamento de 300mm no eixo (X), 175mm no eixo (Y) e 110mm no eixo (Z), com alimentação automática das peças, com modo de programação de ciclo automático, distância entre centros de 320mm, com controle de velocidade do rebolo de 1.100 a 3.100rpm, dotadas de robô para carga e descarga
8460.21.00 | Ex 105 – Retíficas cilíndricas de externos em virabrequins com comando numérico computadorizado (CNC), base de concreto polímero para absorção de vibrações, utilizadas para retificação de munhões, apresenta distância máxima entre pontas de 1.500mm e são constituídas por 2cabeçotes porta-rebolo independentes que possibilitam a utilização de rebolos de nitreto cúbico de boro (CBN) com diâmetro máximo de 700mm, com balanceamento dinâmico
| automático e sistema de troca de rebolo com 3 pontos para um “setup” rápido
8460.90.90 | Ex 041 – Combinações de máquinas automáticas para lixamento de peças metálicas compostas de: 1 robô; 3 unidades rotacionáveis de lixamento; 3 unidades rotacionáveis de lixamento com rodas especiais; 1 sistema de carga e descarga; cabinamento e controle lógico programável (CLP)
8461.90.90 | Ex 001 – Combinações de máquinas para endireitar, cortar e dar acabamento em tubos de cobre com comprimentos de 2 a 6m, diâmetros externos de 6,35 a 28,58mm e espessuras de parede de 0,3 a 1,2mm, alimentados em rolos, compostas de: mesa de compensação (desbobinadeira), dispositivo de tensionamento tipo "bailarina"; rolos de alimentação, unidade desengraxante, unidade de endireitamento horizontal e vertical, dispositivo de medição, serra flutuante, unidade
| de rolos puxadores, unidade de acabamento, sistema pneumático e controlador lógico programável
8462.10.90 | Ex 080 – Prensas para estampar componentes metálicos destinadas à produção de elos para correntes de motosserras, com capacidade de estampagem de 80toneladas, mesa com dimensões de 970 x 910mm, abertura do martelo igual a 368mm, velocidade variando de 100 a 1.000golpes/min, curso do martelo ajustável de 16 a 63,55mm, com ajuste motorizado da altura do martelo em incrementos de 0,001 incluindo trava automática do martelo e levantamento rápido,
| guias de 4 colunas de alta precisão e rigidez, sistema automático de compensação de dilatação provocado pelo aquecimento das guias, sistema de absorção de vibração nas sapatas dispensando a necessidade de piso com fundação especial, desbobinador de matéria prima com comando sincronizado com rolo alimentador de precisão de 0 a 4,72polegadas durante a operação sem necessidade de parar a prensa, capacidade de alimentação de 3.000polegadas/min e cabine acústica
8462.10.90 | Ex 081 – Combinações de máquinas para produção de aletas de alumínio para trocadores de calor, a partir de tiras de alumínio de largura máxima de 620mm, compostas de: desbobinador de tiras de alumínio para desenrolar bobinas de alumínio com diâmetro de 600mm e largura de 545mm,; tanque de lubrificação da fita de alumínio; prensa de 4 colunas com capacidade maior ou igual a 30toneladas e velocidade igual ou maior a 320rpm, com rolamentos antifricção, com capacidade
| para trabalhos até 385golpes/min; painel de controle de número de golpes e aletas a estampar; coletor de aletas de alumínio com conjunto exaustor e sistema captador de aletas, com mesa de 2.500mm de diâmetro, captador de cavacos de alumínio com equipamento auxiliar captador/transferidor da prensa para a caçamba; cabine de enclausuramento acústico, ferramental progressivo para estampar aletas até 18 rows, com furos repuxos para tubos 3/8" de diâmetro
| externo, preparado para fitas de alumínio de largura 409mm; ferramental progressivo para estampar aletas até 12 “rows”, com furos repuxos para tubos 1/2" de diâmetro externo, preparado para fitras de alumínio de largura de 350mm
8462.10.90 | Ex 082 – Máquinas de estampar do tipo universal, destinadas à produção de parafusos, pinos e artefatos semelhantes, capacidade máxima de corte com diâmetro igual ou inferior a 3mm, comprimento máximo de corte com diâmetro de 28mm, produção máxima de 160 a 180peças/min e potência do motor de 2HP, contendo 1 matriz, 2 golpes, sistema de lubrificação, painel de controle, esteira de peças acabadas e filtro de óleo Ex 082 - Máquinas de estampar do tipo universal, destinadas à produção de parafusos, pinos e artefatos semelhantes, capacidade máxima de corte com diâmetro igual ou inferior a 3mm, comprimento máximo de corte de 28mm, produção máxima de 160 a 180peças/min e potência do motor de 2HP, contendo 1 matriz, 2 golpes, sistema de lubrificação, painel de controle, esteira de peças acabadas e filtro de óleo (Redação dada pela Resolução Camex n° 96 de 2011)
8462.10.90 | Ex 083 – Máquinas de estampar do tipo universal, destinadas à produção de parafusos, pinos e artefatos semelhantes, capacidade máxima de corte com diâmetro igual ou inferior a 5mm, comprimento máximo de corte com diâmetro de 38mm, produção máxima de 180 a 200peças/min e potência do motor de 2HP, contendo 1 matriz, 2 golpes, sistema de lubrificação, painel de controle, esteira de peças acabadas e filtro de óleo Ex 083 - Máquinas de estampar do tipo universal, destinadas à produção de parafusos, pinos e artefatos semelhantes, capacidade máxima de corte com diâmetro igual ou inferior a 5mm, comprimento máximo de corte de 38mm, produção máxima de 180 a 200peças/min e potência do motor de 2HP, contendo 1 matriz, 2 golpes, sistema de lubrificação, painel de controle e esteira. (Redação dada pela Resolução Camex n° 96, de 2011)
8462.10.90 | Ex 084 – Combinações de máquinas para produção de tampas metálicas de embalagens, com diâmetro de 58, 63 e 74mm, com capacidade de produção máxima de 400tampas/min, compostas de: prensa estampadeira de chapa com puncionamento e primeira dobra; vergadora e conformadora final com estágios de enrolamento de cordão; confeccionadora da borda e aplicadora de vedante plástico; comando numérico computadorizado (CNC)
8462.21.00 | Ex 100 – Tornos para conformação de peças metálicas por repuxo, curso longitudinal do carro de 500mm, curso transversal do carro de 300mm, avanço de 15m/min, de comando numérico computadorizado (CNC)
8462.21.00 | Ex 101 – Máquinas automáticas para dobrar e estampar fitas e arames metálicos com arredondamento de cantos, alimentador com pinça mecânica para fitas de largura máxima de 40mm, alimentação máxima de 500mm, provido de mecanismo regulável que permite selecionar entre 180 e 60° para efetuar o avance do material, podendo avançar rápido e retroceder devagar, acionamento motriz com motor de C.A de 5,5kW, alimentando por meio de um conversor de
| frequência, unidade de dobra de conceito radial, com regulagem de posição em sentido longitudinal por meio de manivela e vertical por meio de motor redutor composta de 5 carros porta-ferramenta de 2,5 toneladas, unidade de prensa de 15 toneladas, de construção monobloco, carro movimentado por 2 bielas e guiado por 2 colunas exteriores, sistema eletrônico de segurança com porta tipo barreira de proteção, controlador lógico programável (CLP) de segurança, painel
| de comando de controle manual com seletor de modo ajuste/contínuo/sensitivo, botão de emergência, pulsador luminoso de rearme de emergência, pulsador luminoso de rearme de proteção, botão de parada instantânea da embreagem, terminal táctil colorido de 8,4" com controle de lata capacidade e comunicação mestra com o "devicenet", equipamento elétrico principal composto de 1 armário elétrico compacto de 600 x 600 x 400mm com variador de frequência com
| conexão "devicenet" e controlador lógico programável (CLP) de segurança com 24 entradas/saídas e conexão "devicenet"
8462.29.00 | Ex 117 – Combinações de máquinas para endireitamento, corte e amarração de vergalhões de aço CA 50, com diâmetros de entrada compreendidos entre 6,3 e 12,5mm, velocidade máxima de operação de 4m/s, compostas de: desbobinadeiras, máquinas de solda, unidade de endireitamento e corte, calha de recebimento de barras, unidade de amarração de subfeixes, sistema de acumulação de barras e de subfeixes, sistema de separação de barras soldadas, mesas de roletes,
| sistema de amarração de feixes, sistema de pesagem, sistemas elétricos, unidades hidráulicas com sistema de refrigeração a ar, sistema centralizado de lubrificação, sistema de controle automático incluindo painéis elétricos
8462.29.00 | Ex 118 – Combinações de máquinas para dobrar vergalhões com diâmetros compreendidos entre 6,3 e 16mm, comprimento de 9 a 12m, com capacidade de produção nominal máxima de 27,3t/h, compostas de: transportadores de corrente, dispositivo de movimentação do subfeixe, máquinas de amarração, mesas de rolos, batentes, dispositivo de dobramento, dispositivo de pesagem; motores; sistemas hidráulico, de lubrificação; elétricos, de automação e controle incluindo painéis elétricos
| e controlador lógico programável (CLP)
8462.29.00 | Ex 120 – Combinações de máquinas para endireitar e bobinar tubos de cobre com diâmetros de 4,76 a 22,22mm e espessuras de parede de 0,25 a 1,2mm, alimentados em rolos, compostas de: unidade de compensação (desbobinadeira), dispositivo de tensionamento tipo "bailarina", unidade de rolos puxadores, unidade desengraxante, unidades endireitadoras horizontal e vertical, unidade de marcação por tinta, zona de secagem, unidade de pré-ovalização, unidade de medição de
| comprimento, unidade de rolos curvadores, bobinadeira de cabeçote duplo, descarregador automático, mesa de inclinação e controlador lógico programável
8462.29.00 | Ex 121 – Combinações de máquinas com funções cumulativas ou não de endireitar, cortar e enrolar tubos de cobre com diâmetros externos de 6,35 a 28,58mm e espessuras de parede de 0,3 a 1,2mm, a partir de bobinas, em formatos de "panqueca" ou tubos retos, com controlador lógico programável, compostas de: mesa de compensação (desbobinadeira), dispositivo tipo "bailarina", unidade desengraxante, unidade endireitadora horizontal e vertical, serra flutuante, unidade de
| rolos puxadores, mesa de saída, bobinadeira de “panquecas”, sistema pneumático, unidade hidráulica e jogo de ferramentas intercambiáveis.
8462.29.00 | Ex 122 – Combinações de máquinas para conformação de tubos de cobre com diâmetro mínimo de 4mm e máximo de 35mm, em formatos do tipo reto, "panqueca" ou helicoidal de diferentes dimensões, a partir de bobinas, com velocidade máxima de até 120m/min, compostas de: desbobinador com guia dançarino, dispositivo de limpeza, endireitador horizontal e vertical, aparelho de teste de falhas nos tubos por meio de correntes parasitas, marcação por tinta, corte
| flutuante, unidade de descarregamento de tubos retos com corte final, rebarbador e soprador, enrolador em formatos de "panqueca" ou helicoidal, sistema pneumático, sistema hidráulico, sistema elétrico e de automação com controlador lógico programável (CLP)
8462.29.00 | Ex 123 – Combinações de máquinas para endireitar e bobinar tubos de cobre com diâmetro mínimo de 4,76mm e máximo de 22,22mm, espessura de parede mínima de 0,25mm e máxima de 1,2mm, com velocidade máxima de enrolamento de até 400m/min, compostas de: unidade de desbobinamento com guia dançarino, rolos arrastadores, unidade de limpeza de tubos, endireitador horizontal e vertical, aparelho de teste de falhas nos tubos por meio de correntes parasitas,
| dispositivo de marcação e secagem de tubos, medidor de comprimento, unidade de calandragem, estação de enrolamento duplo, carro de descarga, sistema pneumático, sistema hidráulico e sistema de lubrificação, sistema elétrico e de automatação com controlador lógico programável (CLP)
8462.29.00 | Ex 124 – Combinações de máquinas para produção de tubos soldados com conformação helicoidal, com diâmetro externo do tubo compreendido entre 24 e 88 polegadas e espessura de parede compreendida entre 0,25 e 0,75 polegadas, mediante conformação de tiras de aço, apresentadas em forma de bobinas, com capacidade de produção nominal de 20.000toneladas/ano, compostas de: estação de desbobinamento; desempenadeira; dispositivo de controle do ângulo de
| avanço; estação de emenda de bobinas; sistema de fresamento de borda, acionamento principal e pré-formagem com guias laterais, fresa de bordas, rolos de acionamento principal e rolos pré-flexionadores; formador de tubos; estação de alimentação de eletrodos e fluxo de soldagem; estação de soldagem com dispositivo de posicionamento de eletrodos; dispositivo de corte a plasma; mesa de descarregamento; sistemas hidráulico, pneumático com compressores de
| refrigeração, de recirculação e filtragem de água; sistemas elétrico, de automação e controle, incluindo estações de comando, controlador lógico programável (CLP), painéis elétricos, motores, centro de controle de motores (CCM), “drivers”, transformadores e instrumentação, sistema de inspeção por ultrassom; máquinas de solda; estações (mesas) de giro para inspeção e reparo dos tubos
8462.39.90 | Ex 020 – Combinações de máquinas para acabamento de chapas grossas laminadas, adequando-as à largura, comprimento e planicidade especificados, compostas de: mesas de aproximação da desempenadeira a quente; descarepador da desempenadeira a quente, incluindo sistema de bombeamento; desempenadeira a quente de chapas grossas; mesa de aproximação dos leitos de resfriamento de chapas grossas; máquina de marcação a quente de chapas grossas; mesa de
| entrada do leito de resfriamento nº 2 equipada com dispositivo de transferência; leito de resfriamento de chapas grossas nº 2, tipo discos; mesa de saída do leito de resfriamento de chapas grossas nº 2 equipada com dispositivo de transferência; mesa de entrada do leito de resfriamento nº 3; leito de resfriamento nº 3 de chapas tipo vigas caminhantes (“walk beam”) com sistema de transferência; mesa de aproximação da tesoura aparadora de rebarbas laterais, equipada com
| sistema de posicionamento de corte; tesoura aparadora das rebarbas laterais de chapas grossas de até 50mm, com coleta e transporte das aparas laterais; mesa de aproximação da tesoura divisora de chapas, equipada com guias laterais e posicionamento de corte; tesoura divisora de chapas grossas de até 50mm, com coleta e transporte de pontas; mesa de saída da tesoura divisora de chapas equipada com sistema de pesagem e marcação; tesoura de corte de amostra de chapas grossas,
| com preparação e transporte; dispositivo de empilhamento de chapas grossas; dispositivo de manuseio de chapas grossas composto de transferidores tipo corrente; mesas de entrada e saída da desempenadeira a frio; desempenadeira a frio, dispositivo de expedição de chapas grossas, composto de mesas de entrada e transferidores; estação de detecção de defeitos das chapas grossas via ultrassom com sistema de refrigeração; sistema de controle automático, com estações de
| comando; motores; sistema de automação de nível 1, com controle sequencial e tecnológico (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012)
8462.49.00 | Ex 021 – Combinações de máquinas para manufatura contínua de lâminas de serras bimetálicas com largura de 3/4" - 32Tpi (dentes/polegada), com espessura mínima da lâmina de 1,6mm, alimentada com rolos de fitas metálicas com largura compreendida de 12 a 25mm, constituídas por: 2 desbobinadores com eixo de posicionamento horizontal, com guias de movimentação e controle da velocidade; 2 rebobinadores com eixo de posicionamento horizontal, com guias de
| movimentação e controle da velocidade; 1 máquina para travamento dos dentes da serra; 2 máquinas de puncionamento dos furos-guia e corte final das lâminas
8462.49.00 | Ex 022 – Máquinas para puncionar (prensar) lâminas de rotores e estatores de motores elétricos, com sistema de controle de penetração do martelo com tolerâncias de +/-0,03 a 0,04mm e tempo de resposta de 150milisegundos, força máxima de 2.500kN e velocidade máxima de 400golpes/min, com comando numérico computadorizado (CNC)
8462.91.19 | Ex 021 – Prensas hidráulicas para corte fino, de tríplice compressão, para puncionar, cisalhar e chanfrar metais, com força máxima igual a 7.000kN, com curso mínimo de trabalho de 15mm, abertura máxima entre as mesas de 635mm, dotadas de um alimentador e um cortador metálico na saída, incremento de ajuste de alimentador de 0,1 em 0,1mm, com sistema de troca rápida de ferramentas através de dois conjuntos de placas (inferior e superior) e seus respectivos anéis,
| comando numérico computadorizado (CNC), com painel elétrico, unidade de refrigeração acoplada à unidade hidráulica, com unidade de exaustão de gases, selecionador de peças e cavacos com três tambores peneiras
8463.10.10 | Ex 001 – Combinações de máquinas para trefilação de tubos de cobre em 2 estágios, compostas de: 1 dispositivo de compensação de comprimento para acoplamento de tubos sem interrupção do processo produtivo; 1 apontador para inserção de "plugs" nos tubos e 2 apontadores para inserção de "plugs" em caso de quebra de tubos em processo; 2 unidades de trefilação tipo "caterpillar"; 2 resfriadores de tubos; 2 cortadores de pontas; 1 endireitadora de pontas; 1 unidade endireitadora
| de tubos; 2 unidades de curvamento de tubos; 2 bobinadeiras; 1 desbobinadeira; 1 transportador para transferência de tubos entre as 2 unidades de trefilação; 1 transportador de saída tipo L; 1 conjunto de ferramentais e controlador lógico programável (CLP)
8463.10.10 | Ex 002 – Máquinas trefiladeiras tipo "spinner" de eixo vertical para trefilação de tubos de cobre com dimensões máximas iguais ou superiores a 38mm de diâmetro e 2mm de espessura, alimentados em rolos constituídas de: unidade endireitadora de tubos, estação de inserção de buchas ("plugs") flutuantes no interior dos tubos para trefilação, bloco de trefilação com diâmetro de 2.200mm, sistema transportador tipo carrossel de cestas e controlador lógico programável (CLP)
8463.10.10 | Ex 003 – Máquinas tipo "caterpillar" para trefilar tubos de cobre, alimentados em rolos, com força de tração de 10 toneladas e velocidade de 10 a 70m/min, constituídas de: estrutura de aço, unidade de pré-estiramento, unidade de tracionamento com esteiras de correntes tipo "lagarta", conjunto de ferramentais, sistema hidráulico e controlador lógico programável (CLP)
8463.10.10 | Ex 006 – Combinações de máquinas para trefilar tubos de cobre com diâmetro máximo de entrada de 42mm, diâmetro mínimo de saída de 7,94mm e velocidade máxima de trefilação de até 1.000m/min, compostas de: desbobinadeira, endireitador de tubos, sistema de transporte de bobinas, apontadeiras, bloco de trefilação, bobinadeira, sistema pneumático, hidráulico e de lubrificação, sistema elétrico e de automação com controlador lógico programável (CLP)
8463.10.10 | Ex 007 – Combinações de máquinas para trefilar tubos de cobre com diâmetro máximo de entrada de 60mm, diâmetro de saída de 32mm e velocidade máxima de trefilação de até 250m/min, incluindo: desbobinadeira, endireitadores, apontadeiras hidráulicas, unidades de trefilação, dispositivos compensadores de velocidade, cortador hidráulico, unidades de calandragem, bobinadeira, transportador de bobinas, sistemas de resfriamento, sistemas pneumático, hidráulico
| e de lubrificação, sistema elétrico e de automação com controlador lógico programável (CLP)
8463.10.90 | Ex 001 – Combinações de máquinas para trefilar tubos de cobre, alimentados em rolos, com diâmetros entre 6,35 e 35mm e espessuras entre 0,6 e 1,5mm, para produção de tubos retos de 3 a 6m de comprimento, com controlador lógico programável, compostas de: mesa de compensação (desbobinadeira), dispositivo de tensionamento tipo "bailarina", apontador, unidade de pré-endireitamento, trefiladora, unidade de endireitamento horizontal e vertical, unidade de medição,
| serra flutuante, unidade de rolos puxadores, unidade de acabamento e conjunto de ferramentas intercambiáveis
8463.30.00 | Ex 056 – Máquinas automáticas para fabricação de abraçadeiras em aço (mola, inox e carbono), tipo abraçadeira (mola, radial e normix) de diâmetro de 6 a 28mm, com alimentador automático, tracionado por braço mecânico com regulagem de comprimento da fita de aço, prensa de estampo, corte e dobra, cames mecânicos para a conformação da peça e controlador lógico programável (CLP)
8463.90.90 | Ex 022 – Combinações de máquinas para trefilar tubos de cobre sem costura alimentados em bobinas e gerar ranhuras na superfície interna dos tubos, compostas de: unidade de "payoff" (desbobinadeira) com guia de alimentação, apontador, unidade geradora de ranhura interna, braço cantiléver, unidade de trefilação, unidade de lubrificação, unidade de "take-up" (bobinadeira) com guia e controlador lógico programável
8464.10.00 | Ex 012 – Mesas de corte e destaque modular para processamento de pedra, com comprimento máximo de corte de 5.000mm (corte angulado) com dimensões máximas de mesa de 5,1 x 7,8 x 2,4m, conversor de frequência e controlador lógico programável (CLP) e rotação de 360°
8464.20.10 | Ex 006 – Geradores para corte de lentes oftálmicas em formas livres, asféricas e esféricas, máquina equipada de 1 eixo com ferramenta de redução de diâmetro e 1 eixo de corte rápido de alta precisão por sistema de capacidade de ar livre de fricção
8464.20.10 | Ex 007 – Geradores para corte de lentes oftálmicas em formas livres, asféricas e esféricas, máquina equipada com eixos periféricos e 1 eixo central rotativo para suporte das lentes e de movimentação orbital em relação às ferramentas de corte e equipada com motor de corte principal de rotação inferior a 10.000rpm
8464.20.90 | Ex 001 – Máquinas automáticas contínuas, para calibrar tiras de granito e basalto, por meio de 18 mandris, sendo 3 para calibrar e 15 para polimento, uniformizando a espessura do granito e basalto, com área máxima de trabalho de 70mm, capacidade máxima de trabalho em azulejos de 60cm, com controlador lógico programável (CLP)
8464.90.19 | Ex 042 – Combinações de máquinas para lapidar, polir e lavar vidros, nos 4 lados (bordas) das chapas de vidro, compostas de: 1 mesa basculante de carregamento com dimensões de 2.600 x 4.500mm, com barra lateral de alinhamento; 1 máquina de lapidação e polimento (máquina bilateral) para chapas de largura máxima de 4.500mm; 1 máquina de lapidação e polimento (máquina bilateral) para chapas de comprimento máximo de 2.600mm, com velocidade de esteira
| de 1 a 15m/min, para espessuras do vidro compreendidas entre 3 e 19mm, ambas com ajuste automático de largura em alta velocidade (30m/min), tanques de refrigeração, bombas de água, ajuste automático de espessura, lubrificação central automática, 10 cabeçotes de cada lado, totalizando 40 cabeçotes, com baixa pressão de ar comprimido no interior do cabeçote, impedindo a entrada de água, alinhamento e esquadrejamento automático, com 1 quebra-canto, transporte de
| transferência cruzada com 1 barra de alinhamento com rodízios atuada pneumaticamente; 1 máquina de lavar, com controle do comando numérico computadorizado (CNC) com 2 zonas de lavagem com escovas cilíndricas, 2 bandejas com bomba e aquecedor, 2 pares de facas de ar para secagem, ventilador com silenciador, regulador automático, filtragem do ar EU 5, regulador de espessura do vidro motorizado selecionável pelo painel ou automático pelo comando da linha,
| transporte regulado por inversor de frequência, 1 pedestal para o ventilador; transportador com roletes na saída da lavadora; 1 mesa basculante de descarregamento com dimensões de 4.500 x 2.600mm, com comando numérico computadorizado (CNC) com leitor de código de barras
8465.10.00 | Ex 034 – Máquinas para fabricação de varetas de fibras de celulose (varetas "presspan") para uso em bobinas de transformadores de potência, de comando numérico computadorizado (CNC), capazes de aplainar, ajustar perfil e cortar, sem troca automática de ferramentas, por meio de 1 alimentador eletromecânico com motor de 5,5kW e velocidade de alimentação de 4 a 24m/min, 15 eixos eletrônicos e 9 eixos porta-ferramentas, sendo o 1° eixo porta-ferramentas com motor de
| 15kW; 2°, 3° e 4° eixos porta-ferramentas com motor de 11kW; 5°, 6° e 7° eixos porta-ferramentas com motor de 15kW; 8° eixo porta-ferramentas com motor de 18kW e 9° eixo porta-ferramentas com motor de 7,5kW, rotação máxima dos eixos porta-ferramentas de 6.000rpm, para varetas com largura de 15 a 240mm, espessura de 2 a 120mm e comprimento superior a 640mm, com tolerância na espessura final +/-0,075mm
8465.92.11 | Ex 002 – Fresadora semiautomáticas de comando numérico computadorizado (CNC) para contorno de placas de circuito impresso de unidades de comando eletrônico (ECU), com precisão de fresamento de +/-0,2mm, velocidade de fresamento máximo de 60mm/s, diâmetro da fresa de metal duro de 1,6 a 2,4mm, rotação do “spindle” de 15.000 a 50.000rpm e troca automática máxima de 6 ferramentas, dotadas de 2 gavetas com berço de fixação para
| carregamento/descarregamento manual dos painéis simultâneo ao fresamento, sistema ionizador de partículas e vácuo para coleta de pó com armazenamento externo, leitor 2-D, câmara para reconhecimento dos fiduciais, porta protetora transparente, proteção contra descarga de eletricidade de estática (EDS), sistema de sensor óptico para detecção de ferramentas quebradas e painel elétrico
8465.94.00 | Ex 015 – Máquinas automáticas para junção de tabletes de madeira em forma de "sanduíches" para produção de lápis, com aplicador de cola na parte inferior e superior dos tabletes, posicionamento de minas grafite e coloridas e junção dos tabletes inferiores e superiores, capacidade de até 150sanduíches/min, comandadas por controlador lógico programável (CLP)
8465.99.00 | Ex 059 – Máquinas automáticas para furar, fresar e ranhurar peças de painéis de madeira, com comando numérico computadorizado (CNC), com 1 cabeçote furador, compostas de 7 ou mais mandris na direção Y, 6 ou mais mandris na direção X, 3 ou mais mandris duplos horizontais e 1 ou mais mandril duplo vertical, sendo um superior e um inferior, com 3 eixos para a movimentação da peça a ser trabalhada em X, Y e Z, com comprimento entre 160 a 3.200mm, largura entre 20 a 900mm e espessura entre 10 a 80mm
8465.99.00 | Ex 060 – Máquinas automáticas para prensagem e secagem de tabletes de madeira em forma de "sanduíches" para produção de lápis, com 40 estações rotatórias de prensagem hidráulica, temperatura controlada, capacidade de até 150sanduíches/min, comandadas por controlador lógico programável (CLP)
8465.99.00 | Ex 061 – Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de fazer furos, furos oscilantes, fresar, podendo usinar as 5 faces da peça, com capacidade de trabalhar 2 peças simultaneamente, com ou sem carregador e descarregador automático ou manual, com ou sem magazine de alimentação, com cursos no eixo X de 3.000mm, eixo Y de 220mm e eixo Z de 180mm Ex 061 - Máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de fazer furos, furos oscilantes, fresar, podendo usinar as 2 ou mais faces da peça, com capacidade de trabalhar 1 ou mais peças simultaneamente, com ou sem carregador e descarregador automático ou manual, com ou sem magazine de alimentação, com cursos no eixo X de 3.000mm ou superior, eixo Y de 220mm e eixo Z de 180mm (Redação dada pela Resolução Camex n° 10, de 2012)
8465.99.00 | Ex 062 – Máquinas ferramentas automáticas para furar, ranhurar, fresar, aplicar bordos e executar contornos retos e curvos em painéis de fibra ou partículas de madeira com espessura de 16mm ou superior, com comando numérico computadorizado (CNC) para produção de peças de mobiliário com 1 mesa de trabalho, curso do eixo (x) de 4.400mm ou superior e eixo (z) de 340mm ou superior, com aplicador de fitas de bordas de PVC/ABS ou papel em ângulo de 360° e espessuras
| compreendidas de 0,4 a 3mm, dotadas de trocador de ferramentas com 12 ou mais posições, potência mínima da ferramenta principal de 11kW
8468.80.90 | Ex 002 – Máquinas tipo pórtico para corte de placas de aço com espessura máxima de corte de 260mm e 900ºC de temperatura, sangria média de 7mm, por oxicorte, para trabalhar em máquina de lingotamento contínuo de placas, com velocidade de corte de 420mm/minuto (referida a corte de placas de 260 mm de espessura e 900ºC de temperatura), dotadas de maçaricos refrigerados, maçaricos de amostragem “em linha”, encontro de maçaricos não deve alterar ou danificar a
| linearidade de corte, placas de refrigeração, sistema de ignição elétrica dos maçaricos, conjunto de filtros de oxigênio e gás e controlador lógico programável (CLP), integração e tolerância precisa de um sistema de rolo medidor refrigerado, desprovidas de comando numérico computadorizado (CNC)
8474.10.00 | Ex 032 – Peneiras de rolos para peneiramento de carvão metalúrgico de eixos transversais paralelos com capacidade nominal máxima de peneiramento de 1.500t/h, abertura 120 x 110mm, afastamento entre roletes aproximadamente de 110mm, passo dos roletes aproximadamente de 380mm, granulometria do material de alimentação máxima de 80mm, equipadas com cabine de operação
8474.10.00 | Ex 033 – Separadores magnéticos para materiais não-ferrosos com granulometria de 0 a 15mm, capacidade máxima de processamento de 15 toneladas por hora, com calha de entrada vibratória, extrator com disco indutor de alta velocidade, esteira transportadora circular e dispositivo de remoção e painel de controle
8474.20.90 | Ex 019 – Moinhos de facas (rotativas e fixas), monomotor, com esteira vibratória para saída do material, próprios para triturar sucata de fios e cabos de cobre nu, com redução do material a uma granulometria homogênea com dimensão mínima de até 10mm, com capacidade de processamento entre 4 e 20t/h
8474.39.00 | Ex 012 – Combinações de máquinas para preparação de aproximadamente 1.138 toneladas/dia de mistura de substâncias minerais sólidas, substâncias líquidas e sucata de vidro, a serem introduzidas em forno de fusão para a fabricação de lâmina contínua de vidro plano no processo "float", compostas de: coletores, dutos distribuidores e roteadores de matéria prima, vibradores, dosadores automáticos, roscas transportadoras, unidades transportadoras verticais e horizontais,
| equipamento mecânico e elétricos, detectores de metais, unidades coletoras de pó, dispositivos de descarregamento pneumático, unidade alimentadora e distribuidora de mistura ao forno de fusão, elevador de carga, equipamento de segurança, com controlador lógico computadorizado (CLP)
8474.80.90 | Ex 055 – Máquinas para gerar modelo padrão, massa argila/”clay”, migrando dados do AutoCAD, para realizar calibração, dotadas de: 3 eixos de cursos úteis, sendo X= 6.356mm, Y= 1.560mm e Z=2.560mm, cursos de fresagem para eixo de X= 5.600mm, Y= 1.100mm e Z= 2.100mm, com sistema de traçagem e cabeçote de fresagem de 0 a 16.000rpm acoplado, comando numérico computadorizado (CNC)
8474.80.90 | Ex 056 – Prensas hidráulicas para produção de revestimentos cerâmicos, com força máxima de prensagem igual a 64.000kN, distância livre entre colunas de 2.450mm, força máxima do extrator de 150kN, distância entre a bancada e a travessa móvel de 705mm
8475.29.90 | Ex 024 – Combinações de máquinas para formação a quente de lâmina contínua de vidro plano (processo “float” em banho de estanho), compostas de: conjuntos de blocos de material refratário, estruturas de aço, câmaras refratárias de contenção de estanho líquido e comportas refratárias automatizadas de regulagem de entrada de vidro fundido, sistema de injeção controlada de gás inerte (H2 + N2), sistema para aquecimento controlado por resistências elétricas com
| transformadores e cabos especiais para alta temperatura, sistema controlado de máquinas de tração, conformação e regulagem de lâminas de vidro, sistema para resfriamento de lâmina contínua de vidro, sistema de ventilação para resfriamento externo do fundo das câmaras, sistema para monitoramento visual com monitores e câmeras para alta temperatura e dispositivo para passagem da lâmina de vidro plano para o próximo estágio do processo produtivo, com estruturas e rolos metálicos
8477.20.10 | Ex 099 – Extrusoras monorrosca com canhão bipartido para produção de compostos de PVC, com movimento rotacional e axial simultâneo da rosca, com capacidade produtiva de 2.800 a 4.000kg/h de composto de PVC e de 3.500 a 5.000kg/h de composto de PVC com carga, diâmetro da rosca de 121mm, velocidade máxima da rosca de 750rpm, dotadas de: sistema de granulação, painel elétrico, unidade de dosagem volumétrica, sistema de degasagem, unidades de aquecimento e resfriamento e sistema de PLC
| integrado
8477.20.10 | Ex 100 – Combinações de máquinas para produção de polietileno expandido em bobinas, compostas de: extrusora birrosca contrarotante 170mm, com capacidade de produção de 700kg/h, densidade compreendida entre 15 e 80kg/m3, espessura compreendida entre 0,5 e 25mm para EPE (polietileno expandido) e densidade compreendida entre 23 e 190kg/m3, espessura compreendida entre 1 e 10mm para EPP (polipropileno expandido), largura máxima de 1.600mm, velocidade
| máxima de produção de 150m/min, sistema de corte e rebobinamento filme; estação de gás e dosador gravimétrico com alimentação
8477.51.00 | Ex 027 – Prensas vulcanizadoras de pneumáticos, com medida nominal de 91 polegadas, com corpo principal (base da prensa), cabeçote superior (beam), braços de biela esquerda e direita, dispositivos de aquecimento/pressão com elementos para juste de moldes, válvulas hidropneumáticas, sensores para coletas de temperaturas e fixações, braço para carregamento de descarregamento de pneus, centro de mecanismo para alimentação de água, nitrogênio e vapor,
| conjunto de painéis eletroeletrônicos, pneumáticos e comando, controle de sistema de monitoramento da vulcanização, com unidade de placas, válvulas e controlador lógico programável (CLP), com estruturas metálicas, eixos "manivela" esquerdo e direito para apoio do pórtico central e travessa superior, placa lateral esquerda e direita para apoio do pórtico central e travessa superior
8477.59.11 | Ex 007 – Prensas hidráulicas centrípetas formadoras de anéis de borracha pré-moldados para banda de rodagem de pneus destinados à reconstrução (recauchutagem), dotadas de 8 a 10 cilindros hidráulicos de duplo efeito destinados a movimentar os setores porta estampos, trabalhando com pressões de 190bar, com capacidade máxima por pistão igual ou superior a 500kN, mas não superior a 3.000kN
8477.59.90 | Ex 068 – Máquinas de prototipagem rápida tridimensionais a partir de modelos virtuais transferidos por cartão de memória, que operam por deposição de materiais termoplásticos extrudados, sem conexão permanente a um PC
8477.59.90 | Ex 069 – Máquinas de estereolitografia para construção de peças plásticas por meio de raios laser (UV), com microcomputador, dotadas de forno de cura por luz ultravioleta, com formato de dados de entrada de estereolitografia (STL), plataforma grelha e tanque com resina fotossensível
8477.59.90 | Ex 070 – Máquinas granuladoras de compostos termoplásticos, por água refrigerada, com capacidade máxima de 3.000kg/h, contendo unidade de peletização, sistema de circulação de água refrigerada, unidade de secagem por centrifugação e painel de controle com controlador lógico programável (CLP)
8477.80.90 | Ex 198 – Máquinas para inflagem de pneus pós vulcanização, com 4 posições (para 4 pneus), capacidade de inflar pneus comerciais leve, camioneta e agrícola dianteira, com diâmetro externo máximo de 800mm e largura máxima de 254mm
8477.80.90 | Ex 199 – Combinações de máquinas para efetuar rasgo de enfraquecimento em painéis automotivos para montagem de “air bags”, compostas de robô posicionador de peças e fresadora dotada de cabine de isolamento
8477.90.00 | Ex 021 – Matrizes planas para extrusão, com bloco receptor de 4 entradas, 2 conjuntos de placas que possibilitam 2 configurações de faixas longitudinais, com largura do vão da matriz de 1.200mm, espessura do lábio da matriz variável de 0 a 1,9mm, com capacidade de produção de 600 a 800kg/h, próprias para o processo de extrusão de chapas de plástico
8479.40.00 | Ex 042 – Máquinas para fabricar cordas para instrumentos musicais com 2 cabeçotes deslizantes para fios de cobertura com diâmetro de 0,12 a 0,67mm e comprimento de 100 a 1.330mm, com capacidade máxima de 1.584 cordas/dia
8479.50.00 | Ex 045 – Robôs industriais, com braços mecânicos, para colocação de rótulos em alta velocidade em potes e/ou em tampas plásticas, com velocidade de aceleração e de desaceleração máxima entre 50 e 70m/s, com capacidade de retirada e empilhamento de peças acabadas, munidos de servomotor, ajuste de posição de alvos, módulo de duplo sistema de orientação do rolamento, interface de segurança, com movimentos lineares, com comando por controlador lógico programável (CLP)
8479.50.00 | Ex 046 – Robôs para aplicação de plasma sobre superfícies plásticas de para-choques automotivos, dotados de pistola aplicadora de plasma e gerador de plasma
8479.82.10 | Ex 054 – Combinações de máquinas para mistura, granulação e homogeneização de materiais farmacêuticos para fabricação de comprimidos, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 processador de leito fluidizado com resistência à pressão e choque de 12bar e capacidade bruta do recipiente do produto de 525L, incluindo unidade de tratamento de ar de entrada e saída, ventilador, silenciador e válvulas de segurança; 1 moinho/peneira, com taxa de fluxo de 1.500kg/h (dependendo do produto), velocidade do rotor de até 1.000rpm e nível de ruído permanente menor que 72dB (A); 1 estação de acoplamento para descarga do leite fluidizado, com diâmetro nominal de 200mm; 1 estação de limpeza contendo unidades de mistura, sistema de dosagem e distribuição de detergentes; 1 estação de supervisão e controle para monitoração do processo produtivo Ex 054 - Combinações de máquinas para mistura, granulação e homogeneização de materiais farmacêuticos para fabricação de comprimidos, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 processador de leito fluidizado com resistência à pressão e choque de 12bar e capacidade bruta do recipiente do produto de 525L, incluindo unidade de tratamento de ar de entrada e saída, ventilador, silenciador e válvulas de segurança; 1 moinho/peneira, com taxa de fluxo de 1.500kg/h (dependendo do produto), velocidade do rotor de até 1.000rpm e nível de ruído permanente menor que 72dB (A); 1 estação de acoplamento para descarga do leito fluidizado, com diâmetro nominal de 200mm; 1 estação de limpeza contendo unidades de mistura, sistema de dosagem e distribuição de detergentes; 1 estação de supervisão e controle para monitoração do processo produtivo (Redação dada pela Resolução Camex n° 10, de 2012
8479.82.10 | Ex 055 – Combinações de máquinas para secagem, mistura, granulação, revestimento, incorporação e homogeneização de materiais farmacêuticos para fabricação de comprimidos, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 processador de leite fluidizado com resistência a pressão e choque de 12bar e capacidade bruta do recipiente do produto de 726L, incluindo unidade de tratamento de ar de entrada e saída, ventilador, silenciador e válvulas de segurança; 1 moinho/peneira, com taxa de fluxo de até 1.500kg/h (dependendo do produto), velocidade do rotor de até 1.000rpm e nível de ruído permanente menor que 72dB (A); 1 sistema de transporte de vácuo acoplado para descarga do leito fluidizado, com capacidade 3.100kg/h (dependendo do produto); 1 coluna de elevação e suporte para sistema de transporte a vácuo Ex 055 - Combinações de máquinas para secagem, mistura, granulação, revestimento, incorporação e homogeneização de materiais farmacêuticos para fabricação de comprimidos, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: 1 processador de leito fluidizado com resistência a pressão e choque de 12bar e capacidade bruta do recipiente do produto de 726L, incluindo unidade de tratamento de ar de entrada e saída, ventilador, silenciador e válvulas de segurança; 1 moinho/peneira, com taxa de fluxo de até 1.500kg/h (dependendo do produto), velocidade do rotor de até 1.000rpm e nível de ruído permanente menor que 72dB (A); 1 sistema de transporte de vácuo acoplado para descarga do leito fluidizado, com capacidade 3.100kg/h (dependendo do produto); 1 coluna de elevação e suporte para sistema de transporte a vácuo (Redação dada pela Resolução Camex n° 10, de 2012)
8479.82.90 | Ex 035 – Combinações de máquinas automáticas para fabricação de comprimidos por compactação, controladas por CLP (controlador lógico programável) com capacidade de produzir comprimidos de dupla camada, capacidade máxima de produção de 528.000comprimidos/h, considerando comprimidos de diâmetro máximo de 25mm, espessura máxima de 8,5mm e profundidade máxima de 22mm, com força máxima de compressão de 100kN e rotação compreendida entre 30 e 120rpm, compostas de: 1 compressora de comprimidos (de medicamentos sólidos) com rotor de 55 estações, dotada de mesa rotativa com segmentos intercambiáveis, sistema de troca rápida de rotor, sistema de "torque drive" com motor elétrico acoplado diretamente no eixo da compressora, capacidade de produzir comprimidos de dupla camada, sistema de retirada de amostras de comprimidos automaticamente, gabinete de compressão selado e painel de operação "touch screen"; 2 desempoeiradores verticais encabinados (para desempoeiramento dos comprimidos), dotados de sistema vibratório (capazes de elevar os comprimidos entre 500 e 1.200mm), equipados com detectores de partículas metálicas (capazes de detectar partículas esféricas de aço inox de até 0,5mm dentro de comprimidos farmacêuticos); 2 dispositivos para abastecimento de 2 barricas de comprimidos simultaneamente; 1 sistema de rejeição de comprimidos não conformes à alta velocidade; 1 exaustor de pó (para exaustão de pó de produtos farmacêuticos durante o processo de compressão) com vazão de 1.600m3/h e filtragem final classe H13 (filtragem absoluta); 1 inspetor automático programável em produção, com capacidade de inspecionar os seguintes parâmetros dos comprimidos: peso (faixa de atuação entre 0,01 a 50g; resolução de 0,0001g e precisão de +/-0,0003g); dureza (faixa de atuação de 10 a 400N; resolução de 1N e precisão de +/-1N) e altura (faixa de atuação de 1 a 20mm; resolução de 0,01mm e precisão de +/-0,01mm) Ex 035 - Combinações de máquinas automáticas para fabricação de comprimidos por compactação, controladas por CLP (controlador lógico programável) com capacidade de produzir comprimidos de dupla camada, capacidade máxima de produção de 528.000comprimidos/h, considerando comprimidos de diâmetro máximo de 25mm, espessura máxima de 8,5mm e profundidade máxima de 22mm, com força máxima de compressão de 100kN e rotação compreendida entre 15 e 80rpm, compostas de: 1 compressora de comprimidos (de medicamentos sólidos) com rotor de 55 estações,dotada de mesa rotativa com segmentos intercambiáveis, sistema de troca rápida de rotor, sistema de "torque drive" com motor elétrico acoplado diretamente no eixo da compressora, capacidade de produzir comprimidos de dupla camada, sistema de retirada de amostras de comprimidos automaticamente, gabinete de compressão selado e painel de operação "touch screen"; 2 desempoeiradores verticais encabinados (para desempoeiramento dos comprimidos), dotados de sistema vibratório (capazes de elevar os comprimidos entre 500 e 1.200mm), equipados com detectores de partículas metálicas (capazes de detectar partículas esféricas de aço inox de até 0,5mm dentro de comprimidos farmacêuticos); 2 dispositivos para abastecimento de 2 barricas de comprimidos simultaneamente; 1 sistema de rejeição de comprimidos não conformes à alta velocidade; 1 exaustor de pó (para exaustão de pó de produtos farmacêuticos durante o processo de compressão) com vazão de 1.600m3/h e filtragem final classe H13 (filtragem absoluta); 1 inspetor automático programável em produção, com capacidade de inspecionar os seguintes parâmetros dos comprimidos: peso (faixa de atuação entre 0,01 a 50g; resolução de 0,0001g e precisão de +/-0,0003g); dureza (faixa de atuação de 10 a 400N; resolução de 1N e precisão de +/-1N) e altura (faixa de atuação de 1 a 20mm; resolução de 0,01mm e precisão de +/-0,01mm) (Redação dada pela Resolução Camex n° 68, de 2011)
8479.89.99 | Ex 146 – Combinações de máquinas para aplicação de resinas de PVC (policloreto de vinila) e PU (poliuretano) em tecidos de não-tecidos pelo método de espalmagem, com 4 cabeças aplicadoras e 4 estufas de polimerização, por meio de aquecimento via trocador de calor ar/óleo térmico, compostas de: 1 carrinho desenrolador para 1 bobina de papel; 6 plataformas de sustentação do operador; 1 grupo de alimentação do acumulador de papel; 1 acumulador de papel; 1 grupo de
| saída do acumulador; 4 cabeças de espalmagem; 2 estufas de 9m cada; 1 estufa de 12m e 1 estufa de 15m; 3 grupos de resfriamento com 2 cilindros cada; 1 grupo de resfriamento com 4 cilindros; 2 grupos de acoplamento constituídos de 1 desenrolador fixo para 2 bobinas mais 1 conjunto de acoplamento por cilindros; 1 conjunto de acoplamento tipo "onecoat" constituído de 1 desenrolador fixo para 2 bobinas; 1 cilindro de pré-aquecimento e 1 conjunto de acoplamento por
| cilindro; 1 enrolador móvel para 2 bobinas de papel, 1 enrolador móvel para 2 bobinas de produto final; 1 grupo de destaque do papel; 1 acumulador de saída para produto; 2 resfriadores de água com capacidade de 145,9kW e 2 resfriadores de água com capacidade de 191,7kW e 1 painel elétrico geral de comando e potência
8479.89.99 | Ex 147 – Combinações de máquinas para processamento de fios e cabos elétricos no comprimento programado, compostas de: 1 máquina automática para cortar, decapar e cravar; 1 sistema automático de descarga; 1 painel de operação, controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP)
8479.89.99 | Ex 148 – Combinações de máquinas para processamento de fios e cabos elétricos no comprimento programado, com no máximo 6 dispositivos de inserção de selos, compostas de: 1 máquina automática para cortar, decapar e cravar; 1 sistema automático de descarga; 1 painel de operação, controle e PC para supervisão de produção com controlador lógico programável (CLP)
8479.89.99 | Ex 149 – Combinações de máquinas para tratamento superficial por imersão de carrocerias de veículos automotores, com movimento contínuo e sincronizado entre os seguintes processos: pré-lavagem para eliminação de resíduos, desengraxamento e limpeza por microbolhas para eliminação de óleos e impurezas, fosfatização e pintura eletroforética ("e-coat"), compostas de: tanque de pré-lavagem com respectiva bomba de circulação, filtros e controle de temperatura,
| filtro enriquecedor de nitrogênio (N2) com capacidade de 330L/min, unidade geradora de microbolhas, tanque de armazenamento de desengraxante com capacidade de 125m3, separador de óleo, trocador de calor e bomba de circulação com capacidade de 2.400L/min, tanque de fosfatização com capacidade de 106m3, com bomba de circulação e trocador de calor, tanque de pintura com capacidade de 238m3, respectiva bomba de circulação, filtros tipo bolsa e controle de
| temperatura para manter o banho de 29 a 31°C, estufa de secagem a gás de 2 estágios com resfriador, para cura da tinta, sistema automático de transporte misto (aéreo/piso) com sistema de tração por correntes ou fricção e sistema intermediário de transporte elevado
8479.89.99 | Ex 150 – Combinações de máquinas automáticas e contínuas para montagem e inspeção de isoladores para velas de ignição automotivas, com capacidade de produzir 2.000peças/h, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: alimentador de telas com elevador; módulo de prensagem com 4 estágios hidráulicos dispostos linearmente; alimentador de isoladores cerâmicos; alimentador de eletrodo central; alimentador da parte resistiva; cizalhadora de excesso e inspecionadora do eletrodo central
8479.89.99 | Ex 151 – Equipamentos de limpeza automatizados de lentes oftálmicas consistindo de máximo de 6 estágios de preparação de superfície por imersão em cubas de tratamento químico com ultrassom e filtração e cuba de enxágue com água
8479.89.99 | Ex 152 – Equipamentos de deposição de verniz antirrisco em lentes oftálmicas, por imersão aquecida, automatizados, com controle de fluxo computadorizado, compreendendo filtro com fluxo laminar de ar limpo e desumidificador de ar, compostos de 3 conjuntos e 1 painel de controle, potência total de 25A
8479.89.99 | Ex 153 – Máquinas automáticas para limpeza por meio de evacuação de fluido de freio e reprogramação da memória da unidade de comando eletrônica (ECU) dos sistemas antibloqueantes de freios automotivos (módulos ABS/ESP), dotadas de: sistema para aplicação de pressão pneumática positiva de 25bar, sistema de aquisição e armazenamento de dados e painel de comando elétrico
8479.89.99 | Ex 154 – Máquinas automáticas para montagem dos componentes do tucho de rolete utilizado em bombas injetoras a diesel UP, dotadas de sistema de alimentação automatizado com sensores para detecção e posicionamento das peças, sistema de resfriamento a nitrogênio líquido controlado com temperatura de -196°C para contração térmica do componente pino e montagem de peça com tolerância de diâmetro de +/-0,004mm, sistema de aquecimento controlado para dilatação térmica
| do componente corpo e montagem da peça com tolerância de diâmetro de +/-0,0045mm, controle e medição externo do componente corpo em 4 pontos diferentes com tolerância de +/-10m e garantia de qualidade estatística via SPC (“statistical process control”); sistema de medição de folga axial do rolete de 0,43mm +/-0,23mm com sistema de qualidade estatística via SPC, medição de simetria de montagem do pino de 2,92mm +/-0,2mm com sistema de qualidade
| estatística via SPC, sistema de gravação da data no pino, sistema de normalização controlada da temperatura da peça montada; sistema de limpeza a jato de óleo, sistema para verificação de trincas por meio do método de correntes parasitas, sistema para verificação de existência de furos e alinhamento das peças, sistema de verificação e descarregamento de peças reprovadas e painel de controle elétrico
8479.89.99 | Ex 155 – Equipamentos para inspeção visual e correção de defeitos superficiais por meio de esmerilhamento de chapas com espessura compreendida entre 5 e 150mm, dotados de mesa de inspeção e dispositivo virador de chapa (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012)
8479.89.99 | Ex 156 – Combinações de máquinas para bobinar tiras de aço laminadas, com espessura máxima de 20mm, compostas de: guias laterais de entrada da bobinadeira; rolos puxadores (“pinch roll”) da bobinadeira; bobinadeira; carro extrator de bobinas; carro transferidor de bobinas; máquina de cintamento de bobinas; elevadores de bobinas; transportador de vigas caminhantes 1; estação de inspeção; sistema de corte de amostras e descarte; máquina de marcação a tinta; balança e
| transportador de vigas caminhantes 2; sistema hidráulico e de lubrificação; sistema de controle automático, com estações de comando; motores; sistema de automação de nível 1, com controle sequencial e tecnológico (Prazo prorrogado até 30 de junho de 2013, pela Resolução CAMEX nº 91, de 2012)
8479.89.99 | Ex 157 – Combinações de máquinas para vácuo-impregnação de resina, controladas por painel de controle equipado com controlador lógico programável (CLP), compostas de: tanque de impregnação de 5.000mm de diâmetro e 5.000mm de altura; estação de bomba a vácuo; sistema de filtro de resina; sistema de resfriamento; sistema de regulação de pressão e secagem; conjunto de canos e tubos para preenchimento de resina e ferramentas para manutenção
8479.89.99 | Ex 158 – Combinações de máquinas para recondicionamento, limpeza e centragem com tolerância de +/-3mm de intercalares (produto separador) enrolados em bobinas a uma velocidade máxima de 200m/min, compostas de: 2 postos de remontagem com 1 subconjunto de desenrolagem, 1 subconjunto de limpeza e tratamento (retirada de dobras, escovagem, aspiração de partículas de enxofre e/ou estearato e centragem dinâmica) e 1 subconjunto de enrolagem; posto de aspiração e
| canalização das partículas aspiradas e painéis elétricos e pneumáticos de comando interface homem-máquina
8479.89.99 | Ex 159 – Combinações de máquinas para montagem de barras de torção na árvore de saída, compostas de: 1 máquina automática para dimensionar o diâmetro do eixo para montagem do rolamento e sensor com dispositivo de fixação; 1 máquina automática para montar barra de torção com dosador de graxa no rolamento de agulha, sensor de presença e posicionamento do rolamento na árvore de saída, com mesa giratória e dispositivo de fixação
8479.89.99 | Ex 160 – Dispositivos de inserção de selos para máquinas de processamento de fios e cabos elétricos para veículos automotores
8479.89.99 | Ex 161 – Máquinas para separação, por coloração, de “flakes” limpos de garrafas PET e eliminação de contaminação metálica e de outros tipos de plásticos, por meio de células de detecção por feixes de luz e conjunto de solenóides de separação por jato de ar
8479.89.99 | Ex 162 – Máquinas para separação de garrafas plásticas por tipo de polímero, por coloração e eliminação de contaminação metálica, por meio de detecção por espectroscópio de NIR (infravermelho próximo) e de luz, compostas de esteira de transporte de alta velocidade, células de detecção e conjunto de solenóides de separação por jato de ar Ex 162 – Máquinas automáticas para separação de garrafas plásticas por tipo de polímero e por coloração e eliminação de contaminação metálica, por meio de detecção por espectroscópio de NIR (infravermelho próximo) e de luz, compostas de esteira de transporte de alta velocidade, com ou sem eliminação de contaminação metálica, células de detecção e conjunto de solenóides de separação e ejeção por jato de ar (Redação dada pela Resolução CAMEX n° 60, de 2012) Ex 162 – Máquinas automáticas para separação de garrafas plásticas por tipo de polímero e por coloração, por meio de detecção por espectroscópio de NIR (infravermelho próximo) e de luz, compostas de: esteira de transporte de alta velocidade, com ou sem eliminação de contaminação metálica, células de detecção e conjunto de solenóides de separação e ejeção por jato de ar (Redação dada pela Resolução CAMEX n° 68, de 2012)
8479.89.99 | Ex 163 – Máquinas impulsionadoras para simulação dos impactos de 1 veículo em colisão em módulos eletrônicos de "airbag", com 1 amplificador de tensão
8479.89.99 | Ex 164 – Equipamentos, montados em "skid", próprios para controle do fluxo e de temperatura do óleo combustível em grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna composto de filtro automático de combustível, bombas, vaso desaerador, purgadores de vapor, trocadores de calor, painel elétrico, termômetros, viscosímetro, isolamento térmico, tubulação do "skid" e de interligação, válvulas e medidores
8479.89.99 | Ex 165 – Equipamentos, montados em "skid", próprios para controle do fluxo e de temperatura do óleo combustível em grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna composto de filtros de combustível, bombas, tanque de retorno de combustível, purgador de vapor, isolamento térmico, tubulação do "skid" e de interligação, válvulas e medidores
8479.89.99 | Ex 166 – Combinações de máquinas para transferência de óleo combustível leve e pesado utilizados em grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna compostas de: “skids” de bombeamento de transferência de óleo combustível dotados de bombas, sistema de aquecimento, isolamento térmico, válvulas, instrumentação, tubulação de interligação, painel de controle, unidades aquecedoras para sucção e periféricos do tanque de estocagem.
8479.89.99 | Ex 167 – Equipamentos para tratamento de óleo combustível, montados em "skid", próprios para grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna, compostos de: 3 separadores centrífugos com sistema autodeslodante com vazão de 7.290L/h cada, bombas, filtros de sucção das bombas, aquecedores do óleo, tanques de borra, bomba de borra, estrutura ("skid"), painéís de controle, isolamento, tubulação e válvulas
8479.89.99 | Ex 168 – Equipamentos para tratamento de óleo combustível, montados em "skid", próprios para grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna, compostos de 2 separadores centrífugos com sistema autodeslodante com vazão de 5.700L/h cada, bombas, filtros de sucção das bombas, aquecedores do óleo, tanques de borra, bomba de borra, estrutura ("skid"), painéis de controle, isolamento, tubulação e válvulas
8479.89.99 | Ex 169 – Equipamentos para tratamento de óleo lubrificante, montados em "skid", próprios para grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna, compostos de separador centrífugo dotado de sistema autodeslodante para separação de partículas contidas no óleo lubrificante, com capacidade de 3.390L/h, bomba, filtro, aquecedor de óleo, bomba de borra, estrutura "skid", painel de controle, tubulação, isolamento, válvulas e tanque de borra
8479.89.99 | Ex 170 – Combinações de máquinas para controle do óleo combustível, óleo lubrificante e água de arrefecimento em grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna, compostas de tanque de retorno de combustível, unidade de pré-aquecimento do combustível, bombas, painéís de resfriamento de água de arrefecimento com suas estruturas, tanques de manutenção de fluxo de água, filtro automático de óleo lubrificante, bomba de óleo de pré-lubrificação, aquecedor
| a vapor, válvulas termostáticas, painel elétrico, isolamento térmico, tubulação do "skid" e de interligação, válvulas e medidores
8479.89.99 | Ex 171 – Combinações de máquinas para medir, cortar, enrolar e embalar cabos elétricos com área transversal de 0,75 a 6mm2, embalar os rolos, paletizar e embalar os paletes, por processo totalmente automático, com capacidade de produção máxima de até 700m/min, compostas de: desbobinador, enrolador de cabos em rolos com comprimento de 100m e tolerância de ±10cm, equipado com cabrestante, capturador de extremidade e sistema de testes de qualidade e de fuga
| de corrente; sistema de embalagem de bobinas contendo unidade de aplicação de filme termorretrátil de LDPE e forno de encolhimento; unidade de perfuração da embalagem; alimentador de paletes, empilhador de bobinas, unidade embaladora de paletes com filme de PE, transportador de rolos e painel de controle com controlador lógico programável (CLP)
8479.89.99 | Ex 172 – Combinações de máquinas para decapagem química contínua de arames de baixo teor de carbono destinados à galvanização a quente, com capacidade de 50 fios na faixa de bitolas de diâmetro 1,41 a 6,35mm, 30mm passo, velocidade (relação diâmetro x velocidade) 100-160, selada com cortinas na entrada e saída, tampas selo em cada lateral com canal úmido, concepção anti-transferência de líquido entre a água e o ácido, com lavagem tripla e circulação de água com
| circuito inverso ao fluxo dos arames, compostas de: módulo de resfriamento; módulo de decapagem; módulo de lavagem; módulo de fluxo e dos lançadores de arames; com controlador lógico programável (CLP)
8479.89.99 | Ex 173 – Equipamentos para tratamento de óleo lubrificante, montados em "skid", próprios para grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna, compostos de separador centrífugo, dotados de sistema autodeslodante, para separação de partículas contidas no óleo lubrificante, com capacidade de 2.320L/h, bomba, filtro, aquecedor de óleo, bomba de borra, estrutura "skid", painel de controle, tubulação, isolamento, válvulas e tanque de borra
8479.89.99 | Ex 174 – Máquinas com múltiplas estações para montagem de painéis automotivos, com capacidade de 30painéis/h, dotadas de: elevador alimentador de peças, 9 estações de trabalho, 2 estações de espera e 2 estações de teste de performance, estação de inspeção visual, mesa de ligação e transportador de saída dos painéis
8479.89.99 | Ex 175 – Equipamentos para tratamento de óleo lubrificante, montados em "skid", próprios para grupos eletrogêneos acionados por motor de combustão interna composto de separador centrífugo dotado de sistema autodeslodante, para separação de partículas contidas no óleo lubrificante, com capacidade de 5.000L/h, bomba, filtro, aquecedor de óleo, bomba de borra, estrutura "skid", painel de controle, tubulação, isolamento, válvulas e tanque de borra
8479.89.99 | Ex 176 – Máquinas automáticas para desbobinamento, corte e puncionamento, a partir de bobinas de chapa de aço, para produção de tubos, dotada de sistema automático de troca de grandes bobinas, 2 sistemas integrados de corte, medição gráfica isométrica com vista 3D, monitor de tela de toque com biblioteca e 2 desbobinadeiras de capacidade máxima de 2.500kg
8481.80.99 | Ex 033 – Conjuntos de equipamentos para abertura e fechamento remoto de bocal superior de tambores/reatores das unidades de coqueamento retardado, compostos de: válvulas do tipo comporta deslizante para abertura do bocal superior do equipamento com diâmetro de 36 polegadas; acionadores hidráulicos para abertura e fechamento das válvulas e unidades de controle (“skids”) do sistema hidráulico
8481.80.99 | Ex 034 – Conjuntos de equipamentos para abertura e fechamento remoto de bocal inferior de tambores/reatores das unidades de coqueamento retardado, compostos de: válvulas do tipo comporta deslizante para abertura do bocal inferior do equipamento com diâmetro de 60polegadas; acionadores hidráulicos para abertura e fechamento das válvulas e unidades de controle (“skids”) do sistema hidráulico
8481.80.99 | Ex 035 – Dispositivos mecânicos valvulares com a função de promover o isolamento da bomba de vácuo do tanque de desgaseificação de aço líquido do tipo recirculativo de capacidade de vazamento de 330 toneladas
8483.40.10 | Ex 029 – Motorredutores epicicloidais para uso em geradores eólicos nas funções de controle de direcionamento do gerador e controle de ângulo de incidência das pás, com motor elétrico acoplado, máximo de 5 estágios, redução máxima de até 1:2500 com torque máximo nominal de 300.000Nm, freio de segurança e saída com pinhão incorporado. Ex 029 - Motorredutores epicicloidais para uso em geradores eólicos nas funções de controle de direcionamento do gerador e controle de ângulo de incidência das pás, com motor elétrico acoplado, número de estágios variando entre 3 e máximo de 5 estágios, redução variando entre 1:60 e máximo 1:2500 e torque máximo nominal de saída variando entre 2500Nm e 300.000Nm, freio de segurança e saída com pinhão incorporado. (Redação dada pela Resolução Camex nº 34, de 2012)
8483.40.10 | Ex 030 – Redutores planetários ortogonais com 2 estágios, para acionar rodas dianteiras de máquinas motoniveladoras com tração hidráulica dianteira, com embreagem, freio de emergência, relação de transmissão 1:30,1, torque máximo de saída 14.000Nm, predisposição para motor hidráulico com velocidade máxima de entrada de 4.000rpm, rolamento e guarnição para alta capacidade e caixa rotante para montagem direta na roda da máquina
8483.40.10 | Ex 031 – Redutores planetários ortogonais com 3 estágios, para acionar rodas de máquinas compactadoras com pneus, freio especial de emergência, estacionamento e controle de velocidade, relação de transmissão 1:32,2, torque máximo de saída 22.000Nm, predisposição para motor hidráulico e 2 saídas
8483.40.90 | Ex 001 – Blocos de rodas com diâmetro de 400mm, com carga máxima de 30toneladas, com a função de acionamento da porta de enclausuramento de convertedores a oxigênio do tipo LD de capacidade nominal de 330toneladas/corrida
8486.10.00 | Ex 001 – Máquinas automáticas para afinar e polir discos de silício de até 300mm de diâmetro, utilizados na fabricação de circuitos integrados semicondutores
8501.64.00 | Ex 009 – Geradores síncronos de corrente alternada trifásica, com potência nominal de 25.000kVA, tensão nominal de 13,8kV, frequência de 60Hz e rotação de 3.600rpm (2 pólos), dotados de sistema de excitação sem escovas (“brushless”) e regulador automático de tensão (AVR), sistema de arrefecimento ar-água e sistema de aterramento por resistor para uso em turbogerador, acionado a turbina a vapor
8504.90.40 | Ex 002 – Dispositivos para contato “terra” de trens elétricos, de resistência ôhmica, máxima de 0,03W, para a transmissão de corrente de elementos de veículos fixos para elementos de veículos de rotação, com o objetivo de transmissão de corrente operacional, corrente de sinalização, aterramento do veículo e aterramento de proteção, capazes de suportarem cargas, permanentes, máximas iguais ou superiores a 700A
8514.10.10 | Ex 044 – Combinações de máquinas para recozimento brilhante de tubos de cobre nos formatos de bobinas enroladas planas e panquecas, em atmosfera protetora (N2 e H2) com capacidade de recozimento de 3.500kg/h, temperatura máxima de recozimento de 600°C, compostas de: carregador, câmaras de vácuo na entrada e na saída, forno contínuo de soleira de rolos, seção de resfriamento rápido, seção de pós-resfriamento, descarregador e controlador lógico programável (CLP)
8514.10.10 | Ex 045 – Combinações de máquinas para processo contínuo de posicionar (ordenar), manipular, inspecionar e secar camada de verniz aplicada sobre isoladores cerâmicos de velas automotivas, com capacidade máxima de produção de 2.000isoladores/h, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: forno de resistência tipo painel de irradiação com sistema motriz e esteira contínua; ordenadeira de isoladores em telas e empilhadora de telas; dispositivo automático para
| detecção de isoladores tortos ou com pó interno com identificação e bancada para inspeção visual e limpeza dos isoladores
8514.20.11 | Ex 002 – Combinações de máquinas para tratamento térmico de tubos de cobre com diâmetros de 7 a 13mm e espessuras de 0,5 a 1,5mm, alimentados em rolos, com velocidade máxima igual ou superior a 320m/min, constituídas de: transportador de entrada, unidade tipo "pay-off" (desbobinadeira); dispositivo tipo "bailarina" para compensação de tensionamento; unidade de rolos puxadores, unidade de desengraxe, unidade endireitadora, unidade de medição de velocidade
| por meio de encoder; forno industrial de aquecimento por indução controlado por IGBT dividido em unidade de aquecimento, zona de recristalização ("Dwell Zone") e zona de têmpera ("Quench Zone"); unidade de controle de tensionamento; unidade de aplicação de óleo; unidade tipo "take-up" (bobinadeira); transportador de saída; 3 jogos de ferramentais intercambiáveis e controlador lógico programável (CLP)
8514.20.11 | Ex 003 – Combinações de máquinas para recozimento de tubos de cobre com diâmetro mínimo de 6mm e máximo de 16mm e espessura de parede mínima de 0,3mm e máxima de 0,6mm, por meio de aquecimento por indução elétrica e capacidade máxima de produção de até 400m/min, compostas de: desbobinador, guia dançarino, desengraxante, endireitador, medidor de velocidade, unidade de aquecimento por bobina de indução com utilização de gás nitrogênio para proteger o
| tubo de oxidação, unidade de conservação de temperatura, unidade de resfriamento, unidade de controle de tensão, calandra, lubrificador para o tubo, bobinador, transportador de bobinas, unidade de exaustão, sistema hidráulico, sistema pneumático, sistema elétrico e de automação com controlador lógico programável (CLP)
8515.21.00 | Ex 078 – Combinações de máquinas comandadas por controlador lógico programável (CLP) para soldagem por resistência e inspeção de eletrodo de cobre na carcaça metálica da vela de ignição automotiva, com capacidade de produção máxima igual ou superior a 1.100peças/h compostas de: alimentador automático; soldadora elétrica; rebarbadora interna e externa e inspecionadora de rebarbagem e de empenamento
8515.21.00 | Ex 079 – Combinações de máquinas para soldar telas para concreto, por resistência elétrica com largura entre 1.100 e 2.500mm, comprimento da tela entre 3.000 e 6.000mm, com arames longitudinais partindo de rolos de diâmetros entre 3,4 a 8mm e arames transversais pré-endireitados e cortados de diâmetro entre 3,4 a 8mm, compostas de: 1 unidade dupla de compensação dos arames longitudinais, 1 unidade de endireitamento dos arames longitudinais, 1 unidade de alimentação dos arames longitudinais,
| 1 unidade de alimentação de arames transversais, 1 máquina de soldar telas de arame composta de 7 transformadores de solda e 25 porta eletrodos inferiores, 1 guilhotina para corte dos arames longitudinais, 1 virador e empilhador de telas e 1 painel de controle
8515.21.00 | Ex 080 – Combinações de máquinas para conformação e solda por resistência de corpo de latas cilíndricas de folhas metálicas, com controlador lógico programável (CLP), compostas de: estação de conformação cilíndrica e eletrosoldadora por resistência, com monitor de solda, isenta de mercúrio, com velocidade máxima de fio de solda de 115m/min, produção máxima de 750corpos/min, para corpos de diâmetro entre 45 e 154mm, altura entre 64 e 262mm, espessura de
| 0,14 a 0,31mm, com aplicação de verniz anticorrosivo nas soldas dos corpos das latas; sistema de cura a gás
8515.21.00 | Ex 081 – Máquinas automáticas para produção de telas de arame soldado, por resistência, com capacidade de produção de telas de 270 a 1.600mm de largura e 300 a 2.000mm de comprimento, diâmetro de arame linear de 2,5 a 6mm e diâmetro do arame transversal de 2 a 6mm, com 3 transformadores de solda
8515.31.90 | Ex 042 – Combinações de máquinas para alimentação, endireitamento, solda e acúmulo de tiras de aço carbono, compostas de: desbobinador de cones contrapostos, com capacidade máxima de carregamento de 30.000kg, velocidade máxima de deslocamento de 150m/min e frenagem por motor elétrico; endireitador, com 2 rolos puxadores ("Pinch Rolls") e 5 rolos de endireitamento de tiras; solda tiras automático com guilhotina dupla (executa corte final da tira de saída e corte
| inicial da tira de entrada) e soldador pulsado MIG; acumulador horizontal de tiras de aço com velocidade máxima de carregamento de 150m/min e 14m de diâmetro, com controladores, caixa de solda com 2 rolos horizontais, 2 superiores verticais inclinados, 1 rolo de suporte inferior e 2 gaiolas de remoção de solda
8515.80.90 | Ex 037 – Máquinas para soldagem longitudinal de tubos metálicos, por indução e/ou contato, com potência máxima de 1.000kW, por meio de gerador transistorizado de alta frequência, com sintonia automática de carga, alimentado por corrente e à prova de curto circuito
8515.80.90 | Ex 038 – Máquinas de solda por vibração linear, para aplicação de "air bags" em painéis automotivos, com potência de 47kW
8515.80.90 | Ex 039 – Máquinas de solda por vibração linear, para dutos de ventilação, em painéis automotivos, com potência de 47kW
8515.80.90 | Ex 040 – Máquinas de solda por aquecimento, para aplicação de entrada de ar em painéis automotivos, com potencia de 2kW
8515.80.90 | Ex 041 – Máquinas para perfurar para-choques e soldar por ultrassom sensores de estacionamento
8543.20.00 | Ex 010 – Equipamentos eletrônicos de gerador de sinais elétricos em frequência proporcional a velocidade de rotação do virabrequim, tipo sensor de posição, com voltagem de operação de 5,7 até 16V, temperatura de operação de -30 até +150ºC e velocidade máxima de rotação do eixo virabrequim de 9.000rpm
8604.00.90 | Ex 035 – Veículos autopropulsados, com plataforma elevatória e rotativa com capacidade de 500daN, painel de controle para operações da plataforma, equipados com mastro telescópico, pantógrafo de aterramento, guindaste com capacidade de levantamento de 9,4 toneladas e com cesto para inspeção Ex 035 - Combinações de máquinas para inspeção, manutenção, lançamento e recolhimento dos fios e cabos da rede aérea em vias férreas, compostas de: 1 veículo autopropulsado, com plataforma elevatória e rotativa com capacidade de 500daN, painel de controle para operações da plataforma, equipado com mastro telescópico, pantógrafo de aterramento, guindaste com capacidade de levantamento de 9,4t, com cesto para inspeção; cabine para 8 passageiros; conjunto gerador 7kVA/220V; 1 sistema para lançamento e/ou recolhimento, simultâneo máximo de 2 fios de contato ou cabos mensageiros; 2 porta-bobinas de cada lado prontos para serem montados sobre 1 vagão plataforma (Redação dada pela Resolução Camex n° 68, de 2011)
8604.00.90 | Ex 036 – Vagões para reabilitação de infraestrutura de vias férreas, bitola 1.600mm, capacidade de 70m3, constituídos por: fonte de energia própria (autonomia independência de outros vagões), dispositivo mecanizado contínuo de carregamento, estocagem e descarga, correia transportadora equipada com sistema de giro horizontal, motor diesel 168kW, sistema elétrico 24V DC
9007.20.99 | Ex 002 – Combinações de máquinas para projeção cinematográfica em 3D (3 dimensões) com ambientação sonora, compostas de: 1 projetor mpx digital dlp esquerdo; 1 projetor mpx digital dlp direito; 1 “booth” monitor G.P.I.O (”general purpose input/output”) eletrônico/computadorizado do sistema de imagem; 4 amplificadores de som de 230V 50Ah 8.0 canais; 1 áudio “rack” digital com “nobreak” para acomodar os amplificadores; 1 janela acústica especial para vedação do som;
| 1 “kit” de transportadores com trilhos para os projetores, com caixa de ferramentas para o conjunto
9022.90.80 | Ex 004 – Aparelhos para verirficar a quantidade de metais pesados contidos em resinas plásticas por raios-X, dotados de computador e impressora
9022.90.90 | Ex 009 – Chassis para placas de fósforo utilizadas nos equipamentos de radiografia computadorizada
9024.80.90 | Ex 017 – Aparelhos para medição de resistência ao risco de para-choques, com curso de teste igual a 100mm e velocidade de ensaio de 100mm/s
9024.80.90 | Ex 018 – Câmaras de teste de resistência ao desgaste por meio de lâmpada xênon, com potência de 6.500W, controle da iluminação variando entre 23,3 e 168 (máx) w/m2 @ 300 a 400nm
9027.30.20 | Ex 022 – Espectrofotômetros de infravermelho próximo (NIR) para análise de substâncias sólidas, líquidas ou pastosas, sem uso de reagentes, rede holográfica estacionária (“grating”) e sistema de detecção em 1 arranjo de 256 diodos, tempo de resposta de 6s, sem necessidade de preparação de amostras e sem a utilização de recipientes feitos com vidro ótico (para as amostras), faixa espectral de 950 a 1.650nm
9027.50.20 | Ex 051 – Analisadores automatizados para a mensuração de velocidade de hemossedimentação (VHS) baseando-se em microfotometria por capilaridade usando análise cinética do fluxo, com verificação do fotômetro por meio do controle da água e controle de qualidade estatístico interno, com capacidade para 75amostra/h
9027.50.20 | Ex 052 – Analisadores automatizados e computadorizados para análise de cultura bacteriana e atividade antimicrobiana residual (teste RAA) em urina humana
9027.50.20 | Ex 053 – Analisadores semiautomáticos e computadorizados para análise de cultura bacteriana e teste RAA (atividade antimicrobiana residual) em urina e em líquidos biológicos humanos (expectoração; aspiração orotraqueal; broncoaspiração; lavado broncoalveolar; fluidos pleurais; fluidos peritoneais; fluidos ascíticos; fluidos sinoviais; fluido cérebro-espinhal) com a exceção de sangue humano
9027.50.20 | Ex 054 – Analisadores automatizados para a mensuração de velocidade de hemossedimentação (VHS) baseando-se em microfotometria por capilaridade usando análise cinética do fluxo, com verificação do fotômetro por meio do controle da água e controle de qualidade estatístico interno, com capacidade para 180amostras/h
9027.50.90 | Ex 069 – Câmaras de infravermelho para medições sem contato em 2 dimensões de distribuições de temperatura de 600 a 1.250°C, em construção especialmente designada para operação em ambientes inóspitos, bolômetro com resolução de 320 x 240 pixels
9027.80.12 | Ex 003 – Aparelhos para medição de viscosidade de materiais plásticos (plastômetro), com temperatura de operação compreendida entre 100 e 350°C e cargas aplicadas de 325, 2.160 e 5.000g
9027.80.99 | Ex 117 – Equipamentos portáteis para medição de brilho de superfícies com capacidade de medição compreendida entre 0 e 2.000GU e tempo de medição de 0,5s
9027.80.99 | Ex 118 – Contadores automáticos de partículas por bloqueio de luz laser (obscuração de luz) para contagem e distribuição do tamanho de partículas em líquidos, taxa de fluxo de amostra entre 10 e 50ml/min, concentração máxima de partículas até 200.000P/ml (erro de coincidência menor que 7,8%), escolha de até 32 canais de tamanhos de partículas, amostragem sem pressão ou até 420bar, “display” gráfico LCD – “backlit”, impressora térmica e fonte de alimentação
9027.80.99 | Ex 119 – Aparelhos para análise de quantidade de água em resinas plásticas com capacidade entre 0 e 100g e indicação mínima no “display” de 0,0001g/0,001%
9031.10.00 | Ex 046 – Balanceadoras verticais utilizadas para medição do nível de desbalanceamento do conjunto eixo-rotor da turbina de turboalimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de veículos de combustão interna, amplitude de medição de deslocamento de 0,000254mm, com capacidade para peças com peso compreendido de 0,226 a 2,26kg e diâmetro máximo de 304,8mm, com controle computadorizado
9031.10.00 | Ex 047 – Balanceadoras verticais para rotor do compressor, utilizadas na montagem de turbo alimentadores de ar acionados pelos gases de escapamento dos motores de veículos de combustão interna, com tempo médio de ciclo igual ou superior a 35peças/h
9031.20.90 | Ex 068 – Bancos de ensaio para teste de caixas de transmissão de caminhões, compostos por banco de ensaios e cabine elétrica, com torque de trabalho de 4.000Nm na rotação de 1.500rpm
9031.49.90 | Ex 101 – Aparelhos com sistema óptico automático para classificação e inspeção de qualidade, estrutura e tonalidade de azulejos, com detecção e identificação de defeitos através de telecâmeras, com velocidade de 750m2/hora, instalados na linha de escolha para inspeção após o processo de queima
9031.49.90 | Ex 143 – Aparelhos para análise do espectro de cores após incidência de luz com capacidade de medição compreendida entre 400 e 700nm
9031.49.90 | Ex 144 – Equipamentos de inspeção contínua para identificar defeitos na superfície de chapas metálicas de alumínio em linhas de corte, constituídos por unidades de aquisição de dados compostas por sensor matriz com câmeras CCD para captação de imagens da superfície, sistema de iluminação, interfaces e caixa de distribuição, unidade de processamento e respectivos programas para processamento das imagens e dados coletados e unidade de operação para monitoração do sistema
9031.49.90 | Ex 145 – Equipamentos para avaliação de geometria de caminhões e ônibus, com medição sem contato por meio de raios laser multifeixes, para verificação de todos os eixos dos veículos (inclusive eixos dos reboques), com avaliação de convergência ou divergência, avaliação de cambagem, avaliação do centro de roda, compensação de folga de suspensão, combinado ou não com sistema de ajuste do sensor de direção, combinado ou não com alinhador de faróis, com dispositivo de calibração
9031.49.90 | Ex 146 – Máquinas de inspeção com sensor ótico para verificação de componentes eletrônicos na placa de circuito impresso de PCB, que detecta problemas de montagem: polaridade, componentes invertidos, incorretos e visualmente danificados (terminais tortos, corpo danificado), solda insuficiente ou excessiva
9031.49.90 | Ex 147 – Aparelhos para medição visual da espessura de tinta sobre para-choques automotivos, com intensidade de lâmpada variando entre 0 e 100W
9031.80.20 | Ex 101 – Braços de medição tridimensional ópticos em 3D industrial, baseados em projeção de luz estruturada e captura em 2 estéreo câmeras, para medição de geometrias de superfícies por meio de digitalização de meios físicos, levantamento de coordenadas 3D de pontos de superfície, controle de qualidade e engenharia reversa
9031.80.99 | Ex 350 – Máquinas automáticas para teste de vazão de tubos gotejadores
9031.80.99 | Ex 351 – Máquinas automáticas para testes hidrostáticos em tubos de polietileno
9031.80.99 | Ex 352 – Equipamentos digitais portáteis para medição de forma, superfície e raio de curvatura em peças de vidro ou outros materiais, bidimensional e tridimensionalmente, com alcance de 14m de diâmetro e precisão até 0,3mm com display em "touch screen"
9031.80.99 | Ex 353 – Medidores de espessura de chapa de alumínio durante o processo de laminação a frio com o objetivo de controlar a espessura de entrada e saída do laminador quádruplo de alumínio com um controle computadorizado central para os 2 medidores (entrada e saída) utilizando raios-X
9031.80.99 | Ex 354 – Equipamentos para executar ensaios de vazamento por queda de pressão, seguidos por injeção de gás Hélio, calibração de válvulas, com 3 medidas de óleo da bomba de evacuação do produto
9031.80.99 | Ex 355 – Equipamentos utilizados para controle automático de espessuras e planicidade de chapas metálicas de alumínio em laminador a frio de alumínio quádruplo, não reversível
9031.80.99 | Ex 356 – Combinações de máquinas para condicionar o veículo automotivo em teste e submetê-lo a qualquer condição de rodagem sob temperatura ambiente, umidade relativa, radiação solar e velocidade do vento controladas, para simular de forma real qualquer condição de rodagem do veículo automotivo em desenvolvimento e teste, por meio de sistema enclausurado, compostas de: motor ventilador com potência de 320kW, com capacidade para impulsionar e controlar a
| velocidade e vazão do ar aerodinamicamente, condicionamento do ar tipo "brine" com potência total de 388kW com capacidade de controlar e manter a temperatura e umidade relativa do ar; painel solar de 80kW com capacidade de simular e controlar a radiação solar sobre o veículo
9031.80.99 | Ex 357 – Máquinas automáticas de medição por contato das dimensões e da forma de virabrequins, eixos de comando de válvulas, pistões e outras peças cilíndricas, utilizando o método do interferômetro a laser, computadorizada, com capacidade para receber peças de comprimentos máximo de 2.667mm (105"), diâmetro máximo da peça de 300mm, com precisão radial de 0,25µm, precisão angular de 1 arc segundo e com capacidade máxima para medir 12peças/h
9031.80.99 | Ex 358 – Analisadores de detonação tipo sensor do motor de combustão interna com ignição por centelha (ciclo Otto) de veículos automotores com frequência ressonante de até 14,5kHz

Art. 2o Ficam alteradas para 2% (dois por cento), até 31 de dezembro de 2012, as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os seguintes componentes dos Sistemas Integrados (SI):

(SI-776) : Sistema integrado de análise, controle de fluorescência e ambiente para utilização em câmeras frigoríficas, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8405.10.00 | 701 | equipamento gerador de gás N2 (nitrogênio)
8421.39.90 | 751 | equipamento depurador de gás CO2 (dióxido de carbono)
8471.49.00 | 719 | computador com “software” para gerenciamento e controle do sistema de atmosfera controlada dinâmica
9026.20.90 | 704 | medidor e controlador de pressão para câmaras frigoríficas
9027.10.00 | 701 | 1 analisador eletrônico industrial para gases O2 (oxigênio) CO2 (dióxido de carbono)
9027.50.90 | 702 | sistema de análise e controle de fluorescência em frutas

(SI-776) : Sistema integrado de análise, controle de fluorescência e ambiente para utilização em câmeras frigoríficas, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8405.10.00 | 701 | equipamentos geradores de gás N2 (nitrogênio)
8421.39.90 | 751 | equipamentos depuradores de gás CO2 (dióxido de carbono)
8471.49.00 | 719 | computador com “software” para gerenciamento e controle do sistema de atmosfera controlada dinâmica
9026.20.90 | 704 | medidores e controladores de pressão para câmaras frigoríficas
9027.10.00 | 701 | analisadores eletrônicos industriais para gases O2 (oxigênio) CO2 (dióxido de carbono)
9027.50.90 | 702 | sistema de análise e controle de fluorescência em frutas

(Redação dada pela Resolução Camex n° 96, de 2011)

(SI-845) : Sistema integrado de manipulação de bobinas de fios, sua paletização automática, com ou sem transferidor automático dos paletes, mesa elevadora, esteiras de acumulação e transporte preparadas para integrar o processo de vaporização, envolvimento com plástico, pesagem e etiquetagem automáticas dos paletes prontos, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8422.40.90 | 701 | 1 envolvedora rotativa automática
8423.82.00 | 701 | 1 subsistema automático de pesagem e identificação dos paletes, composto de balança de paletes, impressora de etiquetas, etiquetadora automática e esteiras transportadoras
8428.90.90 | 966 | 1 subsistema paletizador automático de bobinas com um ou mais manipuladores
8428.90.90 | 967 | 1 carro transportador automático de paletes
8428.90.90 | 968 | 1 subsistema com uma ou mais esteiras de rolo motor para acumulação, elevação e transporte
8537.10.20 | 944 | 1 painel de comando com unidade central computadorizada controladora de processos

(SI-846) : Sistema integrado de dosagem de matéria-prima para confecção de pastilhas de freios, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8423.82.00 | 702 | subsistema de pesagem de matéria prima, não-automático, com esteiras transportadoras, dutos para coleta de pó
8423.82.00 | 703 | subsistema de pesagem de matéria prima, automático, com esteiras transportadoras, 12 silos de aço, 12 transportadores do tipo parafuso sem-fim, 3 balanças, dutos para coleta de pó
8471.50.90 | 701 | central de monitoramento, controle e supervisão do processo industrial

(SI-847) : Sistema integrado para produção de tubo-gotejador plano por processo de extrusão de polietileno e inserção de gotejador tipo pastilha, com capacidade de produção de tubos-gotejadores de diâmetro compreendidos entre 12 e 35mm e com espessura de parede entre 0,15 e 0,6mm, enrolados em forma de bobinas, controlados por controlador lógico programável (CLP), constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
7310.10.90 | 701 | 1 calha inox para resfriamento por imersão de 12m (3 seções x 4m)
8414.59.90 | 740 | 1 câmara de secagem
8421.21.00 | 702 | 1 estação de filtragem, tratamento e refrigeração de água
8423.30.11 | 701 | 1 unidade dosadora automática de polietileno granulado
8443.32.99 | 704 | 1 impressora de jato de tinta automática e programável
8456.10.90 | 701 | 1 sistema de perfuração a laser tipo PLP ("picosecond light pulser")
8477.20.10 | 734 | 1 extrusora
8477.20.10 | 735 | 1 extrusora auxiliar para marcação de lista
8477.90.00 | 717 | 1 cabeçote de acabamento com moldes intercambiáveis
8479.89.12 | 806 | 1 sistema de dosagem de aditivos
8479.89.99 | 903 | 1 ordenador de gotejadores
8479.89.99 | 904 | 1 insersor de gotejadores planos
8479.89.99 | 905 | 1 conjunto com 2 tracionadores, principal e auxiliar de saída
8479.89.99 | 906 | 1 acumulador vertical balanceado
8479.89.99 | 907 | 1 bobinador duplo automático
8537.10.20 | 945 | 1 controlador lógico programável
9031.80.99 | 793 | 1 câmara a vácuo de calibração do tubo com moldes intercambiáveis
9031.80.99 | 794 | 1 medidor de diâmetro

(SI-848) : Sistema integrado para corte, inspeção, transporte e empilhamento de lâminas de vidro, produzidas em sistema de modo contínuo, por meio do processo "float", constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8424.89.90 | 736 | 1 sistema aplicação de pó de intercalação sobre a superfície das lâminas de vidro cartadas, como separador
8424.89.90 | 737 | 1 subsistema para proteção contra umidade de lâmina de vidro por meio de lavagem com água tratada por meio de equipamento de osmose reversa, com unidade aquecedora, ventiladores para secagem, tubulação e painel de controle
8428.39.20 | 781 | 1 sistema transportador composto de rolos metálicos revestidos com anéis de borracha para transporte das lâminas de vidro plano, com mesa para coleta automática de amostras, rampas para descarte de vidros rejeitados e dispositivos de segurança
8428.90.90 | 969 | 1 subsistema para empilhamento das chapas de vidro com módulos de posicionamento e alinhamento, cavaletes giratórios para recebimento dos pacotes de vidro com 1 empilhadora do tipo pórtico com capacidade para chapas de vidro de várias dimensões máximas de 3.660 x 6.300mm e 1 empilhadora para manuseio de chapas do tipo "jumbo" para retirada dos pacotes chapas de vidro dos transportadores e colocação nos cavaletes de empilhamento
8428.90.90 | 970 | 1 subsistema de empilhamento das chapas de vidro com a utilização de 3 robôs com capacidade para manuseio máximo de 700kg para retirada dos pacotes de chapas de vidro dos transportadores e colocação nos cavaletes de empilhamento
8464.90.19 | 701 | 1 sistema computadorizado para corte de lâminas de vidro, com pontes de corte longitudinais e transversais, passarelas e sistema de acompanhamento automático da lâmina de vidro plano por meio de câmaras
8537.10.20 | 946 | 1 sistema de comando computadorizado, com painéis elétricos e controladores lógico programáveis (CLP)
9027.80.99 | 706 | 1 subsistema automático para medida e controle de temperatura e tensões em lâmina de vidro com fonte de luz polarizada e sensores eletro ópticos
9031.49.90 | 761 | 1 subsistema de inspeção de qualidade da lâmina de vidro, para detecção e identificação automática de defeitos, com sensores eletro-ópticos
9031.49.90 | 762 | 1 subsistema de inspeção de qualidade computadorizado, com câmeras para inspeção dimensional das lâminas de vidro cortadas e para detecção de cantos quebrados e irregulares no corte
9406.00.99 | 701 | 1 câmara com paredes e teto de chapas de aço galvanizado com isolamento em lã mineral, sobre linha de corte, destaque e quebra para isolamento acústico de fontes de ruído resultantes do processo de fabricação de vidro plano

(SI-849) : Sistema integrado para extrusão de pneus de veículos de passeio, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8418.69.99 | 719 | 1 tambor de refrigeração
8428.33.00 | 796 | 1 correia transportadora
8428.90.90 | 965 | 1 alimentador
8477.20.90 | 763 | 1 extrusora de 90mm
8479.89.99 | 900 | 1 acumulador de 4 rolos com cortador "slitter"
8479.89.99 | 901 | 1 estação de enrolamento do núcleo do talão
8537.10.20 | 943 | 1 controle elétrico

(SI-850) : Sistema integrado para produção e purificação de ozônio, com capacidade de 60kg/h e concentração de 12wt%, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8421.39.90 | 709 | 1 equipamento, montado em "skid", para alimentação de gás (oxigênio), dotado de sistema de filtragem de particulados, válvulas, tubulação e instrumentação
8479.89.99 | 902 | 2 equipamentos para transformar ozônio residual em oxigênio ("destruidores" de ozônio)
8537.10.90 | 947 | 1 painel de comando eletrônico
8543.70.99 | 736 | 1 gerador de ozônio, montado em contêiner, dotado de sistema de transformação de energia de corrente alternada para corrente contínua, válvulas, tubulação e instrumentação e sistema autônomo de compressão e tratamento de ar de instrumentos

§ 1o O tratamento tributário previsto neste artigo somente se aplica quando se tratar da importação da totalidade dos componentes especificados em cada sistema, a serem utilizados em conjunto na atividade produtiva do importador.

§ 2o Os componentes referidos no parágrafo anterior podem estar associados a instrumentos de controle ou de medida ou a acessórios, tais como condutos e cabos elétricos, que se destinem a permitir a sua operação, desde que mantida a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) indicada.

Art. 3o O Ex-tarifário no 090 da NCM 8462.21.00, constante da Resolução CAMEX no 34, de 26 de maio de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 27 de maio de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

8462.21.00 | Ex 090 – Máquinas automáticas para dobrar painéis e/ou chapas metálicos, de comando numérico computadorizado (CNC), com capacidade para dobrar para cima e para baixo, para largura máxima da chapa de 1.524mm, comprimento máximo da chapa de 3.048mm, espessura da chapa compreendida entre 0,5 e 3,2mm, com braço manipulador com movimentação no plano horizontal para rotação e posicionamento da chapa, com controle de espessura da chapa e saída automática das peças prontas

Art. 4o O Ex-tarifário no 016 da NCM 8463.90.10, constante da Resolução CAMEX no 53, de 5 de agosto de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 6 de agosto de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

8463.90.10 | Ex 016 – Máquinas conformadoras de estrias por rolagem a frio, por meio de 2 cremalheiras, de movimentos em sentidos opostos, sem eliminação de matéria, com comando elétrico, servo motores, com controle por comando numérico ou comando numérico computadorizado (CNC)

Art. 5o Os Ex-tarifários no 030 da NCM 8443.19.10, no 017 da NCM 8459.21.99 e no 047 da NCM 8465.99.00, constantes da Resolução CAMEX no 77, de 19 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 2010, passam a vigorar com as seguintes redações:

8443.19.10 | Ex 030 - Máquinas automáticas de impressão serigráfica, para decorar garrafas, copos e objetos de vidro em diversas formas geométricas, compostas de: 1 esteira de carga, 1 platô rotatório com 10 cabeças, 8 estações decoradoras e 1 esteira de descarga, com velocidade máxima de produção igual ou superior a 90peças/minuto, diâmetro máximo de 120mm e mínimo de 28mm para impressão de objetos em 360°

8459.21.99 | Ex 017 - Furadeiras monomandris horizontais, com mesa fixa, com comando numérico computadorizado (CNC), para furação de perfis H, L, U, I, tubos quadrados, tubos retangulares, diâmetro máximo do furo de 50mm, potência do cabeçote de furação 10kW, potência total da máquina de 14,9kW, velocidade máxima do eixo X e Y igual a 37metros/minuto, largura máxima do perfil de 1.000mm, com comprimento máximo de 18,3m, peso máximo do perfil de 1.088kg/m

8465.99.00 | Ex 047 - Máquinas-ferramenta para trabalhar madeira, tipo pórtico, com comando numérico computadorizado (CNC), capazes de furar, fresar e serrar, por meio de 2 ou 4 cabeçotes com 1 ou 2 saídas de cada lado, com rotação máxima de 24.000rpm, com no mínimo 5 eixos interpolados podendo chegar a 12 eixos com acionamento simultâneo (interpolados), com programação através de CAD dedicado a programação em 3D, com ou sem digitalizador, possibilitando trabalhar peças na superfície irregular, para
| peças com comprimento no eixo X com no mínimo 1.700mm e máximo de 7.000mm, com ou sem carregador automático de peças

Art. 6o Os Ex-tarifários no 037 da NCM 8462.41.00, no 084 da NCM 8477.20.10 e no 023 da NCM 8422.30.10, constantes da Resolução CAMEX no 90, de 14 de dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2010, passam a vigorar com as seguintes redações:

8462.41.00 | Ex 037 - Máquinas-ferramentas para furar por meio de punção e broca, e cortar por cisalhamento perfis metálicos em L com dimensões máximas de 150 x 150 x 15mm, de comando numérico computadorizado (CNC), com mecanismo de alimentação de barras a partir de 6m de comprimento, força de puncionamento máxima de 68 toneladas métricas, diâmetro máximo do furo com punção máxima de 30mm e diâmetro máximo com broca de 40mm, força de corte por cisalhamento máximo de 91 toneladas métricas, potência
| máxima requerida 45kVA

8477.20.10 | Ex 084 - Combinações de máquinas para produção de tela retangular em polietileno para contenção e proteção, compostas de: máquina extrusora com roscas de diâmetro 65mm e comprimento de 1.950mm, com motores elétricos de 22kW acionado por variador elétrico de velocidade, com caixa de redução de velocidade, com 5 zonas de controle de temperatura; alimentadores de 70kg/h; molde de filme tubular composto de 2 zonas de aquecimento para controle de temperatura; reciprocador (conformador) de tela com
| ação hidráulica; calibrador para dimensionamento da tela; resfriador com água gelada em banheira; transportador com 2 rolos puxadores de borracha acionados por motor elétrico de 3kW com velocidade variável, pressionados por cilindros pneumáticos; estirador longitudinal em banho de água aquecida, com rolos emborrachados, com motor elétrico de 4kW de acionamento independente; bobinadores com eixos pneumáticos, com motor elétrico de velocidade variável e controle de torque

8422.30.10 | Ex 023 - Máquinas enchedoras lineares assépticas de garrafas plásticas PET ou HDPE de tamanhos variados, para envase de leites, com capacidade máxima de 18.000litros/h, compostas de: sistema de alimentação de garrafas por fusos bipartidos tipo ''scrol'' e cabeçote tipo ''pick & place''; sistema de descontaminação de garrafas por meio de vapor de peróxido de hidrogênio e secagem com ar estéril; sistema positivo de fluxo de ar estéril descendente em toda a área de envase, constituído de: insufladores de ar, filtros normais para sólidos, filtros estéreis tipo HEPA e sistema de exaustão; sistema de selagem das garrafas com selos de alumínio, constituído de estampadora, cabeçote dispensador e cabeçote termo selador; sistema de inspeção e rejeição de garrafas envasadas com problemas de inexistência, perfuração ou falta de aderência do selo de vedação; sistema de identificação das garrafas através de impressora codificadora para rastreabilidade de falhas do processo; sistema de descarga de garrafas através de cabeçote tipo “pick & place”; transportador de saída com ''pusher'' para separação de amostras; sistema CIP (clean in place) e painel elétrico de controle

Art. 7o Os Ex-tarifários no 003 da NCM 8515.31.90, no 002 da NCM 8515.39.00 e no 015 da NCM 8424.89.90, constantes da Resolução CAMEX no 4, de 16 de fevereiro de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 17 de fevereiro de 2011, passam a vigorar com as seguintes redações:

8515.31.90 | Ex 003 - Equipamentos de operação para soldagem de pinos, utilizando o processo de ignição por afastamento e pela abertura de arco elétrico, com uma ou mais fontes de energia e comando, um ou mais alimentadores de pinos, uma ou mais pistolas de solda semiautomática ou cabeçote de solda automática, uma ou mais mangueiras de alimentação, cabos de ligação (cabos de massa, cabos de solda, cabo de comando), contato para aterramento e tubos de ar

8515.39.00 | Ex 002 - Equipamentos de operação manual para soldagem de pinos, utilizando o processo de ignição por afastamento e pela abertura de arco elétrico, com uma ou mais fontes de energia e comando, com uma ou mais pistolas de solda manual, um ou mais conversores de sinais, cabo de solda, cabo de massa e contato para aterramento

8424.89.90 | Ex 015 - Máquinas automáticas ou mecânicas para envernizar fundo externo de latas de alumínio, facilitando seu deslocamento suave ao longo das operações de enchimento, com capacidade igual ou superior de 2.000 latas por minuto

Art. 8o Os Ex-tarifários no 008 da NCM 8459.61.00 e no 147 da NCM 8422.40.90, constantes da Resolução CAMEX no 12, de 14 de março de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 16 de maço de 2011, passam a vigorar com as seguintes redações:

8459.61.00 | Ex 008 - Máquinas fresadoras de diâmetros externos de virabrequins, com comando numérico computadorizado (CNC), para desbaste dos mancais e canais numa única fixação em alta velocidade de corte (HSC), com 2 eixos sincronizados com a posição angular do virabrequim, para peças com diâmetro máximo de 320mm, comprimento entre350 e 800mm, ferramenta de corte tipo fresa de disco com diâmetro de 640 a 700mm com tempo de troca de 6min, velocidades de avanço dos eixos X, Y ou Z de
| 25.000mm/min e dos eixos W1 e W2/W3 de 10.000mm/min a 40.000mm/min

8422.40.90 | Ex 147 - Máquinas arqueadoras de cargas (amarração de carga), com velocidade de 2,9m/s, capacidade de tensão de até 5.500N

Art. 9o Os Ex-tarifários no 084 da NCM 8457.10.00 e no 134 da NCM 8479.89.99, constantes da Resolução CAMEX no 23, de 7 de abril de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 8 de abril de 2011, passam a vigorar com as seguintes redações:

8457.10.00 | Ex 084 - Centros de usinagens horizontais, com comando numérico computadorizado (CNC), com 5 eixos controlados, sendo 3 de movimento linear X=1.250mm, Y=500mm e Z=1.650mm e 2 rotativos A=360° e B=360°, interpoláveis, para furação extralonga em peças com até 1.350mm de comprimento e diâmetro máximo de até 350mm, fixadas por placa, contraponto e luneta de apoio, com detecção da posição de referência angular por monitoramento do torque no contato, projetados para maximizar o acesso a área de
| trabalho pelo desenho da mesa e pelo método de fixação da peça sobre ela, permitindo grandes ângulos de furação sem interferência da ferramenta com a máquina, projetados para operar com o IMQL, sistema de lubrificação da ferramenta que faz a mistura ar/óleo apenas na saída do fuso principal, sem retenções, com ajustes digitais precisos e individuais desta proporção para cada ferramenta, com atuação e visualização direta em telado CNC, a estrutura da máquina na área de trabalho foi desenhada para facilitar a evacuação
| dos cavacos, sem o uso de bicos de lavagem ou similares e as proteções móveis desenvolvidas para evitar a retenção de cavacos e sua consequente influência térmica

8479.89.99 | Ex 134 - Equipamentos automatizados para lavagem de microplacas, com manifold 8 ou 12 agulhas para aspiração e lavagem horizontal ou vertical dos poços, com capacidade de programação de até 99 métodos diferentes em tempos de lavagem e volumes de líquidos, sendo que o tempo de lavagem pode ser programado de 1 a 20 tempos opcionais e o tempo de enxágue pode ser programado de 5 segundos a 1.200 segundos com intervalos de 5 segundos

Art. 10. Os Ex-tarifários no 085 da NCM 8457.10.00, no 077 da NCM 8462.10.90 e o sistema integrado - SI-840, constantes da Resolução CAMEX no 29, de 5 de maio de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 6 de maio de 2011, passam a vigorar com as seguintes redações:

8457.10.00 | Ex 085 – Centros de usinagem verticais de dupla coluna (tipo portal), para processar metais, com mesa fixa no solo e com comando numérico computadorizado (CNC) com "Data Server", máquina com cabeçote horizontal angular de 90° e rotação máxima de 5.000rpm, para trabalhar em até 5 faces da peça, com trocador automático de cabeçotes (AAC) e trocador automático de ferramenta do tipo braço (ATC), na horizontal e na vertical, mesa de trabalho com superfície de 5.000 x 2.500mm e com capacidade de carga de
| até 1.200kgf/m2 e rasgos T de 28mm, motor do eixo árvore com 18,5/22kW, cone do fuso nº 50, diâmetro do fuso de 90mm e rotação de até 6.000rpm, distância entre as colunas de 2.900mm e cursos nos eixos X, Y ,Z e W de 5.250 x 2.900 x 600 x 1.400mm, respectivamente, com sistema automático de medição de ferramentas

8462.10.90 | Ex 077 - Prensas eletromecânicas para conversão de tampas de alumínio, com 4 estações para estampagem de tampas e 4 de cravação do anel, com força de impacto de 125 toneladas, velocidade de até 750golpes/min, capacidade de produção total de até 3.000tampas/ min e controle lógico programável

(SI-840) : Sistema integrado de gerenciamento e proteção de cargas reativas série fixa, trifásico, para barramento de 230kV nominais, constituído por:
CÓDIGO | EX | DESCRIÇÃO
8504.31.11 | 728 | 3 transformadores de corrente tipo "desbalanço", com tensão nominal de 52kV e classe de transformação 10A⁄0,05A para obtenção de dados de corrente em pontos da plataforma
8535.40.90 | 701 | 51 dispositivos de absorção de surtos tipo MOV ("Metal Oxide Varistor") de óxido metálico para barramento de 230kV (“Spark Gap”)
8535.90.00 | 729 | 3 centelhadores de disparo rápido com um eletrodo principal (um invólucro) para barramento de 230kV ("Spark Gap")
8543.70.99 | 735 | 1 subsistema redundante de entrada e saída de dados para monitoramento, para aplicação em subestações de energia, composto de 2 módulos de entradas e saídas para conexões ópticas, 6 conversores eletro-ópticos para interconexão dos transformadores de corrente com o módulo de entrada e saída, 6 módulos, acionados por sinais ópticos para disparo dos centelhadores, colunas de sinais e isoladores, elementos de montagem e de conexão

Art. 11. O Ex-tarifário no 011 da NCM 8474.39.00, constante da Resolução CAMEX no 36, de 1 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 3 de junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

8474.39.00 | Ex 011 – Pré-homogeneizadores de britas de materiais minerais em pilha circular infinita com diâmetro máximo de 90m, para armazenagem efetiva de pelo menos 38.000 toneladas e máxima de pelo menos 51.000 toneladas, com capacidade de empilhamento igual ou superior a 850toneladas/h, com capacidade de retomada igual ou superior a 400toneladas/h, dotados de: transportadores; filtros de despoeiramento; painéis elétricos de distribuição, comando e controle; dispositivos de montagem, conexão e instalação

Art. 12. Ficam alteradas para 0% (zero por cento), as alíquotas ad valorem do Imposto de Importação incidentes sobre os componentes do Sistema Integrado (SI-844), constante da Resolução CAMEX no 36, de 1 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 2 de junho de 2011.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Este texto não substitui o publicado no D.O.U.